{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":113,"sheets":["Меню","CCB","Сплиты","Voshod_pek","Voshod_kond","Ассум_техн","Ассум_нейтр","Kuvings","Pacojet","Hicoldbar","Hicoldkond","Hicoldneitral","Hicoldstol","Hicoldtepl","Hicoldzont","Шкафы","Машины","Лари","pol_кам_стекл","pol_ККБ","pol_вынос_хол","pol_stekl_front","Камеры","Пол_столы","Aucma","Россо","Rosso","Рада","ЧТТ","Тулаторгтехника","Полюс","Полюс_моноблоки","Снеж","ККБ_МХМ","Витрины","Витрины MXM","Вит VБ","Остр прист","Вит Милан","Тепловые витрины","Камеры_холодильные","Камеры_холодильные 100мм","Прилавки","ШкафыМХМ","Стеклянные фронты","Моноблоки_МХМ","стеллажи","Нейтралка_МХМ","кух_инв_МХМ","Вынос МХМ","Парабель","Варшава","Варшава2","Варшава3","Барселона","Рица","Валенсия","Калипсо","Эверест","МХМ_Мясорубка","МХМ_стол","МХМ_пивоохладители","БТМ","БТМРоссия","ПТМ","мартел","THOR_нейтрал","Мартел_гастр","London_Ариада","Витрины_Ариада","Шкафы_Ариада","Машины_Ариада","Ариада_кам","Ариада_кам2","Ариада_сендвич","Ариада_двери","Ариада_кам_стекл","Витрины_БЗТО","Мясные_столы_БЗТО","Шведские_столы_БЗТО","zan_com_smpl","zan_com","koborplity","koborfastfood","koborvitriny","koborteplo","koborbar","koborneitralka","Позис","Rosso_R","Levin","Linnafrost","ITON","МД","РДО","ОД","ППД","polybox","Hicoldholbar","Печи и аксессуары","ПММ ECOLINE","ПММ EASYLINE","ПММ TOPLINE","ПММ GREENLINE","ЛариМХМ","FROSTOR лари","FROSTOR Бонеты","FROSTOR шкафы","Dominator плиты","VESTA печи","VESTA мангалы","VESTA коптильни","COMPACK"],"not_rendered":{"images":543,"macros":1,"defined_names":19,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Меню","index":0,"n_rows":107,"n_cols":11,"rows_kept":107,"merged":[[0,4,0,13],[3,7,3,8],[8,7,8,8],[13,7,13,8],[19,2,19,4],[40,2,40,5]]}
[{"$nulls":4},"ВНИМАНИЕ! Цены носят информационный характер, каждая заявка рассчитывается индивидуально!!!"]
[null,null,"WWW.KIMRYHOLOD.RU"]
[]
[{"$nulls":7},"COMPACK"]
[]
[null,"Intercold",{"$nulls":6},"Посудомоечные машины"]
[]
[null,null,"Компрессорно-конденсаторные блоки"]
[null,null,"Сплит-системы",{"$nulls":4},"VESTA"]
[]
[{"$nulls":8},"Мангалы"]
[null,"Полаир",{"$nulls":6},"Печи для пиццы, для казана, коптильни"]
[]
[null,null,"Холодильные шкафы"]
[null,null,"Машины холодильные, козырьки"]
[null,null,"Лари морозильные"]
[null,null,"Камеры холодильные"]
[null,null,"Камеры со стеклопакетом",{"$nulls":4},"FROSTOR"]
[null,null,"Столы холодильные",{"$nulls":5},"Лари морозильные"]
[null,null,"Холодильные камеры со стеклянными фронтами",{"$nulls":5},"Бонеты морозильные"]
[null,null,"Компрессорно-конденсаторные блоки",{"$nulls":5},"Шкафы холодильные, винные"]
[null,null,"Выносной холод"]
[{"$nulls":7},"SMEG"]
[{"$nulls":8},"Печи и аксессуары"]
[null,"Aucma",{"$nulls":6},"Посудомоечные машины ECOLINE"]
[null,null,"Лари морозильные",{"$nulls":5},"Посудомоечные машины EASYLINE"]
[{"$nulls":8},"Посудомоечные машины TOPLINE"]
[{"$nulls":8},"Посудомоечные машины GREENLINE"]
[null,"Россо"]
[null,null,"Холодильные столы",{"$nulls":4},"Linnafrost"]
[null,null,"Электромеханическое и тепловое оборудование"]
[]
[{"$nulls":7},"Ассум"]
[]
[null,"Hicold",{"$nulls":6},"Технологическое оборудование"]
[null,null,"Барные модульные стойки",{"$nulls":5},"Нейтральное оборудование"]
[null,null,"Кондитерские витрины"]
[null,null,"Нейтральное оборудование"]
[null,null,"Охлаждаемые столы",{"$nulls":4},"ЧувашТоргТехника"]
[null,null,"Тепловое оборудование"]
[null,null,"Барные холодильные шкафы и шкафы шоковой заморозки",{"$nulls":5},"Технологическое оборудование"]
[null,null,"Вытяжные зонты"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Тулаторгтехника"]
[null,"Рада"]
[null,null,"Тепловое оборудование",{"$nulls":5},"Технологическое оборудование"]
[null,null,"Линии раздачи"]
[null,null,"Нейтральное оборудование"]
[{"$nulls":7},"Полюс"]
[]
[null,"Zanotti",{"$nulls":6},"Торговое и холодильное оборудование"]
[null,null,"Коммерческий холод (упрощенный)",{"$nulls":5},"Моноблоки и Сплит-системы"]
[null,null,"Коммерческий холод (расширенный)"]
[]
[null,"Irbis",{"$nulls":5},"Снеж"]
[null,null,"Распашные двери"]
[null,null,"Откатные двери  ",{"$nulls":5},"Холодильное оборудование"]
[null,null,"Камеры шоковой заморозки коммерческой серии "]
[null,null,"Противопожарные двери"]
[null,null,"Маятниковые двери"]
[{"$nulls":7},"МариХолодМаш"]
[null,"Kuvings"]
[{"$nulls":8},"Шкафы холодильные"]
[null,"Гомогенизатор «Pacojet 2». ",{"$nulls":6},"Витрины"]
[{"$nulls":8},"Тепловые витрины"]
[null,"Мартэл (HESSEN)",{"$nulls":6},"Холодильные камеры 80 мм шип-паз"]
[null,null,"Нейтральное оборудование",{"$nulls":5},"Холодильные камеры 100 мм замковые"]
[null,null,"Гастроемкости",{"$nulls":5},"Стеклянные фронты"]
[null,"Мартэл (THOR)",{"$nulls":6},"Машины холодильные"]
[null,null,"Нейтральное оборудование",{"$nulls":5},"Компрессорно-конденсаторные блоки"]
[{"$nulls":8},"Стеллажи"]
[{"$nulls":8},"Нейтральное оборудование"]
[null,"Ариада",{"$nulls":6},"Прилавки"]
[null,null,"Лари (бонеты) London",{"$nulls":5},"Кухонный инвентарь"]
[null,null,"Холодильные витрины, горки, бонеты"]
[null,null,"Холодильные шкафы",{"$nulls":5},"Выносной холод"]
[null,null,"Камеры со стеклопакетами",{"$nulls":5},"Столы для овощей"]
[null,null,"Машины холодильные",{"$nulls":5},"Пивоохладители"]
[null,null,"Камеры холодильные",{"$nulls":5},"Лари"]
[null,null,"Двери распашные одностворчатые"]
[null,null,"Двери откатные изотермические"]
[null,null,"Строительные сэндвич-панели",{"$nulls":4},"ТоргМаш, СЭГЗ, ТехТоргМаш, Гамма"]
[]
[null,"БЗТО",{"$nulls":6},"Электромеханическое оборудование ( Торгмаш, Респ. Беларусь, г. Барановичи)"]
[null,null,"Витрины",{"$nulls":5},"Электромеханическое оборудование (СЭГЗ, ТехТоргМаш, Гамма)"]
[null,null,"Мясные столы"]
[null,null,"Шведские столы (салат-бары)"]
[{"$nulls":7},"ТоргМаш (г. Пермь)"]
[]
[null,"Восход",{"$nulls":6},"Электромеханическое оборудование"]
[]
[null,null,"Пекарское оборудование"]
[null,null,"Кондитерское оборудование"]
[null,"KOBOR"]
[null,null,"Индукционные плиты"]
[null,null,"FastFood"]
[null,null,"Витрины настольные"]
[null,null,"Тепловое оборудование"]
[null,null,"Барные станции"]
[null,null,"Нейтральное оборудование"]
[]
[null,"Levin",{"$nulls":5},"Pozis"]
[]
[null,null,"Ларь-бонеты ARTICA"]
[{"$nulls":10},"Торговые стеллажи ООО \"Борторгтехмаш НН\""]
[{"$nulls":7},"ITON"]

{"sheet":"CCB","index":1,"n_rows":77,"n_cols":40,"rows_kept":77,"merged":[[1,1,2,1],[1,2,1,7],[1,8,1,13],[1,14,1,19],[1,20,2,20],[1,28,1,29],[1,30,1,31],[1,32,1,33],[1,34,1,35],[1,36,1,37],[1,39,1,40],[2,22,2,37],[3,1,3,20],[13,1,13,20],[19,1,19,20],[32,1,32,20],[43,1,43,20],[50,1,50,20],[57,1,57,20],[60,1,60,20],[61,1,61,20],[62,1,62,20],[63,1,63,20],[64,1,64,20],[65,1,65,20],[66,1,66,20],[67,1,67,20],[68,1,68,20],[70,1,70,22],[71,1,71,22],[72,1,72,22],[73,1,73,22],[74,1,74,22],[75,1,75,22],[76,1,76,22]]}
[]
[null,"Наименование модели","Холодопроизводительность, Вт Токр.ср=25 С",{"$nulls":5},"Холодопроизводительность, Вт Токр.ср=32С",{"$nulls":5},"Холодопроизводительность, Вт Токр.ср=40С",{"$nulls":5},"Розничная цена",null,"Опция А (антикислотный фильтр)","Опция D (возврат масла)","Опция Е (отделитель жидкости)","Опция I (малошумный вентилятор)","Опция I2 (малошумный вентилятор)","Опция I3 (малошумный вентилятор)","Воздухоохладитель INTERCOLD ",null,"Воздухоохладитель LUVE",null,"Щит управления воздухоохладителем",null,"Комплект ТРВ ",null,"Комплект соленоидного вентиля ",null,null,"Главное меню"]
[null,null,"t0=\n-5","t0=   -10","t0=   -15","t0=   -25","t0=   -30","t0=   -35","t0=   -5","t0=   -10","t0=   -15","t0=   -25","t0=   -30","t0=   -35","t0=   -5","t0=   -10","t0=   -15","t0=   -25","t0=   -30","t0=   -35",null,null,"Розничная цена"]
[null,"Компрессорно-конденсаторный блок среднетемпературный (R404a) на базе поршневого компрессора Tecumseh"]
[null,"ККБМ-TAJ4517 ",{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"$nulls":3},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"$nulls":3},{"v":1354,"d":"€ 1,354"},null,"-",{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБМ-TAJ4519",3.4,2.9,2.4,{"$nulls":3},2.99,2.65,2.06,{"$nulls":3},2.4,2.2,1.665,{"$nulls":3},{"v":1362,"d":"€ 1,362"},null,"-",{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TFH4540",6.89,5.7,4.6,{"$nulls":3},6.1,5,4.05,{"$nulls":3},4.8,3.9,3.1,{"$nulls":3},{"v":1883,"d":"€ 1,883"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG4546",8,6.5,5.2,{"$nulls":3},6.9,5.5,4.3,{"$nulls":3},5.3,4.2,3.2,{"$nulls":3},{"v":2162,"d":"€ 2,162"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG4553",8.8,7.2,5.7,{"$nulls":3},7.6,6.1,4.8,{"$nulls":3},5.8,4.6,3.5,{"$nulls":3},{"v":2202,"d":"€ 2,202"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG4561",10.5,8.5,6.8,{"$nulls":3},9.2,7.4,5.8,{"$nulls":3},7.1,5.6,4.4,{"$nulls":3},{"v":2274,"d":"€ 2,274"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-3350-6",{"v":964,"d":"€ 964"},"F35H174E6",{"v":1681.3333333333333,"d":"€ 1,681"},"ЩАУ-K06В-Т12.12",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG4568",11.6,9.6,7.7,{"$nulls":3},10.2,8.3,6.7,{"$nulls":3},8,6.5,5.06,{"$nulls":3},{"v":2304,"d":"€ 2,304"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-3350-6",{"v":964,"d":"€ 964"},"F35H174E6",{"v":1681.3333333333333,"d":"€ 1,681"},"ЩАУ-K06В-Т12.12",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG4573",12.3,10.179,8.24,{"$nulls":3},10.9,9.1,7.2,{"$nulls":3},8.7,7.054,5.6,{"$nulls":3},{"v":2378,"d":"€ 2,378"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-3350-6",{"v":964,"d":"€ 964"},"F35H174E6",{"v":1681.3333333333333,"d":"€ 1,681"},"ЩАУ-K06В-Т12.12",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG4581",13.2,11,8.9,{"$nulls":3},11.8,9.7,7.9,{"$nulls":3},9.5,7.7,6.2,{"$nulls":3},{"v":2454,"d":"€ 2,454"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-4350-6",{"v":1214.6666666666667,"d":"€ 1,215"},"F35H179E6",{"v":2100,"d":"€ 2,100"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-6",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"Компрессорно-конденсаторный блок низкотемпературный (R404a) на базе поршневого компрессора Tecumseh"]
[null,"ККБМ-TFH2480",{"$nulls":3},2.2,1.7,1.2,{"$nulls":3},1.9,1.4,1,{"$nulls":3},1.6,1.1,0.7,{"v":1579,"d":"€ 1,579"},null,"-",{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБМ-TFH2511",{"$nulls":3},3.1,2.3,1.6,{"$nulls":3},2.5,1.9,1.3,{"$nulls":3},2,1.5,0.95,{"v":1602,"d":"€ 1,602"},null,"-",{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБМ-TAG2516",{"$nulls":3},3.5,2.8,1.9,{"$nulls":3},3.8,2.2,1.4,{"$nulls":3},2.5,1.6,0.9,{"v":1882,"d":"€ 1,882"},null,"-",{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG2522",{"$nulls":3},5.7,4.2,3,{"$nulls":3},4.8,3.5,2.4,{"$nulls":3},3.8,2.6,1.7,{"v":2245,"d":"€ 2,245"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-TAG2525",{"$nulls":3},6.3,4.6,3.3,{"$nulls":3},5.4,3.8,2.6,{"$nulls":3},4.3,3,2,{"v":2301,"d":"€ 2,301"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"Компрессорно-конденсаторный блок среднетемпературный (R404a) на базе спирального компрессора Copeland Scroll"]
[null,"ККБМ-ZB15",4.54,3.76,3.23,{"$nulls":3},3.6,3.05,2.94,{"$nulls":3},3.2,2.7,2.23,{"$nulls":3},{"v":2413,"d":"€ 2,413"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZB21",6.42,5.5,4.65,{"$nulls":3},5.9,5.07,4.29,{"$nulls":3},4.7,4.06,3.44,{"$nulls":3},{"v":2490,"d":"€ 2,490"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZB26",7.17,6,5.2,{"$nulls":3},6.6,5.43,4.8,{"$nulls":3},5.28,4.5,3.8,{"$nulls":3},{"v":2659,"d":"€ 2,659"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZB30",8.9,7.65,6.45,{"$nulls":3},8.3,7,5.95,{"$nulls":3},6.7,5.68,4.77,{"$nulls":3},{"v":2773,"d":"€ 2,773"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZB38",10.5,9,7.7,{"$nulls":3},9.7,8.35,7.09,{"$nulls":3},7.8,6.7,5.7,{"$nulls":3},{"v":2902,"d":"€ 2,902"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-3350-6",{"v":964,"d":"€ 964"},"F35H174E6",{"v":1681.3333333333333,"d":"€ 1,681"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZB45",12.75,10.95,9.26,{"$nulls":3},11.75,10,8.54,{"$nulls":3},9.52,8.15,6.9,{"$nulls":3},{"v":3056,"d":"€ 3,056"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-4350-6",{"v":1214.6666666666667,"d":"€ 1,215"},"F35H174E6",{"v":1681.3333333333333,"d":"€ 1,681"},"ЩАУ-K06В-Т12.12",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-6",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZB50",14.6,12.5,10.45,{"$nulls":3},13.4,11.4,9.44,{"$nulls":3},10.5,8.72,7,{"$nulls":3},{"v":3534,"d":"€ 3,534"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F35H261E6",{"v":2340,"d":"€ 2,340"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ2-ZB58",15.75,13.55,11.45,{"$nulls":3},14.45,12.35,10.4,{"$nulls":3},12.75,9.54,9,{"$nulls":3},{"v":3676,"d":"€ 3,676"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F35H261E6",{"v":2340,"d":"€ 2,340"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZB50",14.6,12.5,10.45,{"$nulls":3},13.4,11.4,9.44,{"$nulls":3},10.5,8.72,7,{"$nulls":3},{"v":4286,"d":"€ 4,286"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":488,"d":"€ 488"},"-","-","-","F35H261E6",{"v":2340,"d":"€ 2,340"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZB58",15.75,13.55,11.45,{"$nulls":3},14.45,12.35,10.4,{"$nulls":3},12.75,9.54,9,{"$nulls":3},{"v":4442,"d":"€ 4,442"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":488,"d":"€ 488"},"-","-","-","F35H261E6",{"v":2340,"d":"€ 2,340"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZB66",null,15.7,13.35,{"$nulls":4},14,12.3,{"$nulls":4},11.5,9.8,{"$nulls":3},{"v":4661,"d":"€ 4,661"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F35H261E6",{"v":2340,"d":"€ 2,340"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZB76",null,18.9,15.8,{"$nulls":4},17.15,14.55,{"$nulls":4},13.6,11.5,{"$nulls":3},{"v":4973,"d":"€ 4,973"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F45H1206E6",{"v":2566.6666666666665,"d":"€ 2,567"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-3",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"Компрессорно-конденсаторный блок низкотемпературный (R404a) на базе спирального компрессора Copeland Scroll "]
[null,"ККБ2-ZF09",{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"$nulls":3},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":3006,"d":"€ 3,006"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZF11",{"$nulls":3},{"v":3.8,"d":"3.80"},3.15,{"v":2.6,"d":"2.60"},{"$nulls":3},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":2.9,"d":"2.90"},2.43,{"$nulls":3},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":3131,"d":"€ 3,131"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-3",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZF13",{"$nulls":3},{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":3},{"v":4.3,"d":"4.30"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"$nulls":3},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":3219,"d":"€ 3,219"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZF15",{"$nulls":3},{"v":5.5,"d":"5.50"},4.56,{"v":3.7,"d":"3.70"},{"$nulls":3},5.15,4.25,{"v":3.5,"d":"3.50"},{"$nulls":3},{"v":4.3,"d":"4.30"},3.55,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3400,"d":"€ 3,400"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZF18",{"$nulls":3},6.59,5.3,4.35,{"$nulls":3},5.5,4.9,4,{"$nulls":3},4.8,4,3.3,{"v":3558,"d":"€ 3,558"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-4350-6",{"v":1214.6666666666667,"d":"€ 1,215"},"F35H179E7",{"v":2100,"d":"€ 2,100"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZF25",{"$nulls":3},8.3,6.8,5.3,{"$nulls":3},6.61,6.3,5,{"$nulls":3},6,5.2,4,{"v":3796,"d":"€ 3,796"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б","-",{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-4350-6",{"v":1214.6666666666667,"d":"€ 1,215"},"F35H179E7",{"v":2100,"d":"€ 2,100"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZF34",{"$nulls":3},10.6,8.8,7.3,{"$nulls":3},9.48,8.2,6.8,{"$nulls":4},6.7,5.6,{"v":4603,"d":"€ 4,603"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F45H1308E7",{"v":2942.6666666666665,"d":"€ 2,943"},"ЩАУ-K06В-Т25.22",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZF34",{"$nulls":3},10.6,8.8,7.3,{"$nulls":3},9.48,8.2,6.8,{"$nulls":4},6.7,5.6,{"v":5453,"d":"€ 5,453"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":488,"d":"€ 488"},"-","-","-","F45H1308E7",{"v":2942.6666666666665,"d":"€ 2,943"},"ЩАУ-K06В-Т25.22",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZF41",{"$nulls":3},13.1,11,9,{"$nulls":3},11.7,10.2,8.3,{"$nulls":4},8.2,6.8,{"v":5808,"d":"€ 5,808"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":488,"d":"€ 488"},"-","-","-","F45H1308E7",{"v":2942.6666666666665,"d":"€ 2,943"},"ЩАУ-K06В-Т25.22",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZF49",{"$nulls":3},14.9,12.55,14,{"$nulls":3},13.7,11.55,9.61,{"$nulls":6},{"v":6059,"d":"€ 6,059"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F45H1308E7",{"v":2942.6666666666665,"d":"€ 2,943"},"ЩАУ-K06В-Т25.22",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-3",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"Компрессорно-конденсаторный блок среднетемпературный (R404a) на базе спирального цифрового компрессора Copeland Scroll Digital"]
[null,"ККБ2-ZBD21",6.42,5.5,4.65,{"$nulls":3},5.9,5.07,4.29,{"$nulls":3},4.7,4.06,3.44,{"$nulls":3},{"v":3285,"d":"€ 3,285"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZBD30",8.9,7.65,6.45,{"$nulls":3},8.3,7,5.95,{"$nulls":3},6.7,5.68,4.77,{"$nulls":3},{"v":3627,"d":"€ 3,627"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZBD38",10.5,9,7.7,{"$nulls":3},9.7,8.35,7.09,{"$nulls":3},7.8,6.7,5.7,{"$nulls":3},{"v":3811,"d":"€ 3,811"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-3350-6",{"v":964,"d":"€ 964"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-ZBD45",12.75,10.95,9.26,{"$nulls":3},11.75,10,8.54,{"$nulls":3},9.52,8.15,6.9,{"$nulls":3},{"v":4011,"d":"€ 4,011"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"-","-","F35H174E6",{"v":1681.3333333333333,"d":"€ 1,681"},"ЩАУ-K06В-Т12.12",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-6",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ3-ZBD58",15.75,13.55,11.45,{"$nulls":3},14.45,12.35,10.4,{"$nulls":3},12.75,9.54,9,{"$nulls":3},{"v":5075,"d":"€ 5,075"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":488,"d":"€ 488"},"-","-","-","F35H261E6",{"v":2340,"d":"€ 2,340"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-ZBD76",null,18.9,15.8,{"$nulls":4},17.15,14.55,{"$nulls":4},13.6,11.5,{"$nulls":3},{"v":5749,"d":"€ 5,749"},null,{"v":77.33333333333333,"d":"€ 77"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F45H1206E6",{"v":2566.6666666666665,"d":"€ 2,567"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-3",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"Компрессорно-конденсаторный блок среднетемпературный (R404a) на базе спирального компрессора Invotech"]
[null,"ККБ2-YM49E1G",6.42,5.5,4.65,{"$nulls":3},5.9,5.07,4.29,{"$nulls":3},4.7,4.06,3.44,{"$nulls":3},{"v":2179,"d":"€ 2,179"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-1350-4",{"v":474.6666666666667,"d":"€ 475"},"F35HC59E6",{"v":838.6666666666666,"d":"€ 839"},"ЩАУ-K06В-Т6.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-4",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-YM70E1G",8.9,7.65,6.45,{"$nulls":3},8.3,7,5.95,{"$nulls":3},6.7,5.68,4.77,{"$nulls":3},{"v":2250,"d":"€ 2,250"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-2350-4",{"v":788,"d":"€ 788"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-YM86E1G",10.5,9,7.7,{"$nulls":3},9.7,8.35,7.09,{"$nulls":3},7.8,6.7,5.7,{"$nulls":3},{"v":2328,"d":"€ 2,328"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-3350-6",{"v":964,"d":"€ 964"},"F35H117E6",{"v":1312,"d":"€ 1,312"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ2-YM102E1G",12.75,10.95,9.26,{"$nulls":3},11.75,10,8.54,{"$nulls":3},9.52,8.15,6.9,{"$nulls":3},{"v":2421,"d":"€ 2,421"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-4350-6",{"v":1214.6666666666667,"d":"€ 1,215"},"F35H174E6",{"v":1681.3333333333333,"d":"€ 1,681"},"ЩАУ-K06В-Т12.12",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES2-6",{"v":50.666666666666664,"d":"€ 51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[null,"ККБ3-YM132E1G",15.75,13.55,11.45,{"$nulls":3},14.45,12.35,10.4,{"$nulls":3},12.75,9.54,9,{"$nulls":3},{"v":3843,"d":"€ 3,843"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":488,"d":"€ 488"},"-","-","-","F35H261E6",{"v":2340,"d":"€ 2,340"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-2",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"ККБ3-YM172E1G",null,18.9,15.8,{"$nulls":4},17.15,14.55,{"$nulls":4},13.6,11.5,{"$nulls":3},{"v":3992,"d":"€ 3,992"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"-","-","-","-","-","F45H1206E6",{"v":2566.6666666666665,"d":"€ 2,567"},"ЩАУ-K06В-Т20.18",{"v":166.66666666666666,"d":"€ 167"},"TES5-3",{"v":98.66666666666667,"d":"€ 99"},"EVR 10(5/8)",{"v":44.586666666666666,"d":"€ 45"}]
[null,"Компрессорно-конденсаторный блок низкотемпературный (R404a) на базе спирального  компрессора Invotech"]
[null,"ККБ2-YF41E1",{"$nulls":3},6.59,5.3,4.35,{"$nulls":3},5.5,4.9,4,{"$nulls":3},4.8,4,3.3,{"v":3114,"d":"€ 3,114"},null,{"v":64,"d":"€ 64"},{"v":108,"d":"€ 108"},{"v":121.33333333333333,"d":"€ 121"},"б",{"v":244,"d":"€ 244"},{"v":244,"d":"€ 244"},"ВО-4350-6",{"v":1214.6666666666667,"d":"€ 1,215"},"F35H117E6",{"v":1293.3333333333333,"d":"€ 1,293"},"ЩАУ-K06В-Т10.6",{"v":166.666666666667,"d":"€ 167"},"TES2-5",{"v":50.666666666666664,"d":"€51"},"EVR  6S(1/2)",{"v":37.586666666666666,"d":"€ 38"}]
[]
[null,"В стандартную комплектацию входит:"]
[null,"Окрашенный металлический корпус"]
[null,"Обслуживающая фурнитура и запорная арматура"]
[null,"Силовой щит с автоматикой и монитором контроля сети"]
[null,"Компрессор поршневой герметичный или полугерметичный, спиральный герметичный обычный или цифровой"]
[null,"Микроканальный конденсатор с вентилятором"]
[null,"Рессивер хладагента"]
[null,"Регулировка давления конденсации позволяющая адаприровать работу агрегата до -30 С,"]
[null,"Шумоизоляция компрессорного отсека"]
[]
[null,"Описание опций"]
[null,"Опция А: антикислотный фильтр"]
[null,"Опция D: отделение и возврат масла в компрессор "]
[null,"Опция Е: отделитель жидкости"]
[null,"Опция I: установка малошумного 6-полюсного вентилятора DUNLI"]
[null,"Опция I2: установка малошумного 6-полюсного вентилятора EBM"]
[null,"Опция I3: установка малошумного 8-полюсного вентилятора EBM"]

{"sheet":"Сплиты","index":2,"n_rows":147,"n_cols":16,"rows_kept":147,"merged":[[1,8,1,9],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,5],[38,1,38,8],[39,1,39,8],[40,1,40,7],[41,1,41,7],[42,1,42,7],[43,1,43,7],[44,1,44,7],[44,8,44,12],[45,1,45,8],[46,1,46,11],[47,1,47,7],[48,1,48,7],[49,1,49,10],[50,1,50,10],[51,1,51,10],[53,1,53,8],[54,1,54,9],[55,1,55,8],[56,1,56,8],[58,1,60,1],[58,2,60,2],[58,3,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,9],[58,10,58,12],[59,3,60,3],[59,4,59,5],[59,6,60,6],[59,8,59,9],[59,10,60,10],[59,11,59,12],[61,1,63,1],[64,1,66,1],[67,1,69,1],[71,1,73,1],[71,2,73,2],[71,3,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,9],[71,10,71,12],[71,13,73,15],[72,3,73,3],[72,4,72,5],[72,6,73,6],[72,8,72,9],[72,10,73,10],[72,11,72,12],[74,1,76,1],[77,1,79,1],[80,1,82,1],[84,1,86,1],[84,2,86,2],[84,3,84,5],[84,6,84,7],[84,8,84,9],[84,10,84,12],[84,13,84,15],[85,3,86,3],[85,4,85,5],[85,6,86,6],[85,8,85,9],[85,10,86,10],[85,11,85,12],[85,13,86,13],[85,14,85,15],[87,1,89,1],[90,1,92,1],[93,1,95,1],[97,1,99,1],[97,2,99,2],[97,3,97,5],[97,6,97,7],[97,8,97,9],[97,10,97,12],[97,13,97,15],[98,3,99,3],[98,4,98,5],[98,6,99,6],[98,8,98,9],[98,10,99,10],[98,11,98,12],[98,13,99,13],[98,14,98,15],[100,1,102,1],[103,1,105,1],[106,1,108,1],[107,13,108,15],[110,1,112,1],[110,2,112,2],[110,3,110,5],[110,6,110,7],[110,8,110,9],[110,10,110,12],[111,3,112,3],[111,4,111,5],[111,6,112,6],[111,8,111,9],[111,10,112,10],[111,11,111,12],[113,1,115,1],[116,1,118,1],[120,1,122,1],[120,2,122,2],[120,3,120,5],[120,6,120,7],[120,8,120,9],[120,10,120,12],[121,3,122,3],[121,4,121,5],[121,6,122,6],[121,8,121,9],[121,10,122,10],[121,11,121,12],[123,1,125,1],[126,1,128,1],[130,1,132,1],[130,2,132,2],[130,3,130,5],[130,6,130,7],[130,8,130,9],[130,10,130,12],[131,3,132,3],[131,4,131,5],[131,6,132,6],[131,8,131,9],[131,10,132,10],[131,11,131,12],[133,1,135,1],[136,1,138,1],[140,1,140,12],[141,1,141,6],[142,1,142,6],[143,1,143,12],[144,1,144,13],[145,1,145,6],[146,1,146,6]]}
[]
[{"$nulls":8},"Главное меню"]
[]
[]
[null,"Модель",null,"Напряжение, В.",null,"Компрессор",null,"Розничная цена"]
[null,"МСМ 110",null,220,null," AE 4460 z",null,{"v":58813.664,"d":"58,814"}]
[null,"МСМ 115",null,220,null," CAJ 9510 z",null,{"v":76313.833,"d":"76,314"}]
[null,"МСМ 218",null,220,null,"CAJ 9513 z",null,{"v":86379.097,"d":"86,379"}]
[null,"МСМ 223 220",null,220,null,"СAJ 4517 z",null,{"v":94521.16799999999,"d":"94,521"}]
[null,"МСМ 223 380",null,380,null,"TAJ 4517 z",null,{"v":94521.16799999999,"d":"94,521"}]
[null,"MCM 231 220",null,220,null,"СAJ 4519 z",null,{"v":101368.41399999999,"d":"101,368"}]
[null,"MCM 231 380",null,380,null,"TAJ 4519 z",null,{"v":101368.41399999999,"d":"101,368"}]
[null,"МСМ 331",null,380,null,"TAJ 4519 z",null,{"v":131310.57499999998,"d":"131,311"}]
[null,"МСМ 342",null,380,null,"TFH 4531 z",null,{"v":148526.065,"d":"148,526"}]
[null,"МСМ 451*",null,380,null,"TFH 4540 z",null,{"v":208927.13,"d":"208,927"}]
[null,"МСМ 454*",null,380,null,"TAG 4546 z",null,{"v":224693,"d":"224,693"}]
[null,"МСМ 462*",null,380,null,"TAG 4553 z",null,{"v":228522,"d":"228,522"}]
[null,"МСМ 471*",null,380,null,"TAG 4561 z",null,{"v":250197,"d":"250,197"}]
[null,"МСМ 582*",null,380,null,"TAG 4568 z",null,{"v":322649,"d":"322,649"}]
[null,"МСМ 588*",null,380,null,"TAG 4573 z",null,{"v":331200,"d":"331,200"}]
[null,"МСМ 5102*",null,380,null,"TAG 4581 z",null,{"v":337500,"d":"337,500"}]
[null,"МСМ 6136*",null,380,null,"ZB 57",null,{"v":480188.6642176,"d":"480,189"}]
[null,"МСМ 6159*",null,380,null,"ZB 66",null,{"v":497425.6541696,"d":"497,426"}]
[null,"МСМ 6186*",null,380,null,"ZB 76",null,{"v":577031.3675776,"d":"577,031"}]
[null,"MCM 6200*",null,380,null,"ZB 95",null,{"v":606518.8320256,"d":"606,519"}]
[null,"LCM 108",null,220,null,"CAJ 2440 z",null,{"v":75488.94499999999,"d":"75,489"}]
[null,"LCM 109",null,220,null,"CAJ 2446 z",null,{"v":83247.78199999999,"d":"83,248"}]
[null,"LCM 210",null,220,null,"CAJ 2464 z",null,{"v":87507.973,"d":"87,508"}]
[null,"LCM 316",null,380,null,"TFH 2480 z",null,{"v":101063,"d":"101,063"}]
[null,"LCM 324",null,380,null,"TFH 2511 z",null,{"v":117861,"d":"117,861"}]
[null,"LCM 434",null,380,null,"TAG 2516 z",null,{"v":142438.715,"d":"142,439"}]
[null,"LCM 443*",null,380,null," TAG 2522 z",null,{"v":220382.55,"d":"220,383"}]
[null,"LCM 447*",null,380,null,"TAG 2525 z",null,{"v":234824.34000000003,"d":"234,824"}]
[null,"LCM 565*",null,380,null,"ZF 25",null,{"v":434467.995402817,"d":"434,468"}]
[null,"LCM 583*",null,380,null,"ZF 34",null,{"v":500881.563402817,"d":"500,882"}]
[null,"LCM 6131*",null,380,null,"ZF 41",null,{"v":635639.200324266,"d":"635,639"}]
[null,"LCM 6149*",null,380,null,"ZF 49",null,{"v":656114.720324266,"d":"656,115"}]
[null,"*- ТРВ  в стандартной комплектации"]
[null,"Выносной щит управления в стандартной комплектации на всех машинах!"]
[null,"Дополнительные опции (цены розничные): "]
[null," - монитор напряжения (с установкой) - 3 500 рублей."]
[null," - зимняя опция до -10 ̊С (с установкой) - 9 350 рублей."]
[null," - зимняя опция до -10 ̊С (без установки) - 7 350 рублей."]
[null," - зимняя опция до -30 ̊С (с установкой) на машины 1, 2 и 3 серии - 25 350 рублей.   ",{"$nulls":3},"На машины 1, 2 и 3 серии"]
[null," - зимняя опция до -30 ̊С (с установкой)  на машины 4 серии - 18 650 рублей.  ",{"$nulls":3},"На машины 4 серии."]
[null," - зимняя опция до -30 ̊С на машины 5 и 6 серии установлена в стандартной комплектации."]
[null," - кронштейн 1000*700 для крепления наружного блока  сплит-систем - 800 рублей за 1 штуку. "]
[null,"                                                                                  - для сплит-систем 1,2,3 серии требуется 2 штуки."]
[null,"                                                                                  - для сплит-систем 4,5,6 серии требуется 3 штуки."]
[null," - комплект медных труб (с теплоизоляцией) и силовых кабелей длиной 5 метров для сплит-систем 1,2,3 серии - 7 200 рублей. "]
[null," - комплект медных труб (с теплоизоляцией) и силовых кабелей длиной 5 метров для сплит-систем 4 серии - 11 900 рублей."]
[null," - комплект медных труб (с теплоизоляцией) и силовых кабелей длиной 5 метров для сплит-систем 5,6 серии - "]
[]
[null,"Для монтажа сплит-систем Вам потребуется:"]
[null,"1. Шланг сантехнический под диаметр сливного патрубка 12 мм (для сплит-систем 1 и 2 серии).\n     Труба сантехническая с гидрозатвором под диаметр сливного отверстия 1 1/2 дюйма (для сплит-систем 3,4,5,6 серии).\n     Данное решение не допускает перемерзания трубы слива конденсата и позволяет не использовать ПЭН."]
[null,"2. Медная труба необходимой длины."]
[null,"3. Кабель для соединения щита управления, компрессорно-конденсаторного блока и воздухоохладителя."]
[]
[null,"Температура в камере","Темп. внешняя","МСМ110",null,null,"МСМ115",{"$nulls":3},"МСМ223"]
[{"$nulls":3},"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3","V м3",null,"Q Вт","V м3"]
[{"$nulls":4},"100 мм","80 мм",null,"100 мм","100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм"]
[null," +5°C",25,977,10,8.3,1897,14,25,23,2822,30,28]
[null,null,32,872,9,7,1684,12,21,19,2664,29,26]
[null,null,40,710,7.8,6.5,1347,11,18,16,2348,24,23]
[null," 0°C",25,826,6.3,5.7,1578,12,20,18,2369,26,24]
[null,null,32,735,5.1,4.6,1398,10,17,15,2119,22,20]
[null,null,40,595,4.5,4.1,1114,9.2,16,15,1772,19,17]
[null," -5°C",25,690,4.9,4.5,1294,9.7,17,15,1918,19,17]
[null,null,32,612,3.9,3.5,1142,8.2,14,13,1713,17,15]
[null,null,40,492,3.5,3.2,902,7.4,13,12,1400,15,14]
[]
[null,"Температура в камере","Темп. внешняя","МСМ231",null,null,"MCM 331",{"$nulls":3},"MCM 451",null,null,"*- максимальная температура кипения для MCM 342 не более -5 ̊С"]
[{"$nulls":3},"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3","V м3",null,"Q Вт","V м3"]
[{"$nulls":4},"100 мм","80 мм",null,"100 мм","100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм"]
[null," +5°C",25,3140,35,32,3600,42,75,60,6000,120,110]
[null,null,32,2971,32,31,3215,40,70,52,5500,104,100]
[null,null,40,2625,27,26,2920,36,60,41,4700,97,90]
[null," 0°C",25,3031,30,27,3345,34,66,52,5904,98,79]
[null,null,32,2683,27,24,3040,31,58,47,5246,87,75]
[null,null,40,2280,23,21,2704,29,48,39,4198,73,66]
[null," -5°C",25,2484,25,23,2800,27,50,43,4814,78,71]
[null,null,32,2178,22,22,2540,25,45,33,4232,72,66]
[null,null,40,1821,19,17,2100,22,32,29,3300,58,53]
[]
[null,"Температура в камере","Темп. внешняя","МСМ454",null,null,"МСМ462",{"$nulls":3},"МСМ582",null,null,"МСМ588"]
[{"$nulls":3},"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3","V м3",null,"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3"]
[{"$nulls":4},"100 мм","80 мм",null,"100 мм","100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм"]
[null," +5°C",25,8346,158,144,8840,165,184,167,11900,232,211,14400,292,266]
[null,null,32,7189,138,126,7689,145,161,147,10700,205,190,13100,260,230]
[null,null,40,5427,127,116,5923,140,148,135,9800,183,167,11800,230,210]
[null," 0°C",25,6767,134,122,7213,144,157,143,10500,200,181,12685,250,227]
[null,null,32,5751,116,106,6213,126,137,125,9500,175,160,11500,220,200]
[null,null,40,4216,105,96,4677,115,126,115,8600,156,142,10400,196,180]
[null," -5°C",25,5372,110,100,5765,120,130,118,9100,167,152,10900,210,190]
[null,null,32,4483,95,86,4897,105,112,102,8300,150,135,10000,185,170]
[null,null,40,3151,86,78,3558,96,103,94,7500,131,119,9000,160,150]
[]
[null,"Температура в камере","Темп. внешняя","МСМ5102",null,null,"МСМ6136",{"$nulls":3},"МСМ6186",null,null,"МСМ6200"]
[{"$nulls":3},"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3","V м3",null,"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3"]
[{"$nulls":4},"100 мм","80 мм",null,"100 мм","100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм"]
[null," +5°C",25,16617,344,313,17500,432,490,393,23300,570,{"$f":"L101*0.8","v":456},28700,700,560]
[null,null,32,15000,305,275,16100,363,396,330,20500,432,345.6,25000,546,436]
[null,null,40,13500,269,245,13500,300,310,290,17500,330,264,21000,363,290]
[null," 0°C",25,14700,300,272,15100,340,363,315,19400,432,{"v":345.6,"d":"346"},23800,507,405]
[null,null,32,13200,265,245,13900,300,310,280,17000,330,264,20000,363,290]
[null,null,40,12000,235,214,13000,270,280,260,14450,300,240,17050,310,250]
[null," -5°C",25,12800,250,230,13300,300,310,275,16000,320,256,19450,370,296]
[null,null,32,11000,225,205,12000,250,270,235,14000,280,224]
[null,null,40,10000,198,180,10500,210,230,215,11750,250,200]
[]
[null,"Температура в камере","Темп. внешняя","LCM108",null,null,"LCM109",{"$nulls":3},"LCM 316"]
[{"$nulls":3},"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3","V м3",null,"Q Вт","V м3"]
[{"$nulls":4},"100 мм","80 мм",null,"100 мм","100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм"]
[null," -18°C",25,763,3.8,3.4,1117,5.7,12,10,1984,15,13]
[null,null,32,661,3.4,3,966,4.9,9.8,8.6,1747,13,12]
[null,null,40,510,3.1,2.7,732,4.4,9.8,8.6,1423,12,10]
[null," -25°C",25,461,2.6,2.3,680,4.5,8.1,7.1,1180,12,10]
[null,null,32,389,2.3,2,573,3.4,6.9,6.1,1005,9,7]
[null,null,40,283,2,1.8,410,3,6.3,5.5,787,8,7]
[]
[null,"Температура в камере","Темп. внешняя","LCM 324",null,null,"LCM 434",{"$nulls":3},"LCM447"]
[{"$nulls":3},"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3","V м3",null,"Q Вт","V м3"]
[{"$nulls":4},"100 мм","80 мм",null,"100 мм","100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм"]
[null," -18°C",25,2616,34,30,3852,43,71,62,5382,90,82]
[null,null,32,2284,27,25,3397,35,56,51,4611,76,71]
[null,null,40,1773,25,22,2772,28,47,41,3446,67,61]
[null," -25°C",25,1552,24,21,2255,33,53,47,3165,73,67]
[null,null,32,1300,21,18,1923,26,41,36,2630,61,56]
[null,null,40,920,17,15,1504,21,32,28,1841,52,48]
[]
[null,"Температура в камере","Темп. внешняя","LCM565",null,null,"LCM583",{"$nulls":3},"LCM6149"]
[{"$nulls":3},"Q Вт","V м3",null,"Q Вт","V м3","V м3",null,"Q Вт","V м3"]
[{"$nulls":4},"100 мм","80 мм",null,"100 мм","100 мм","80 мм",null,"100 мм","80 мм"]
[null," -18°C",25,6830,125,109,9240,190,247,217,13690,328,287]
[null,null,32,6200,110,96,8300,168,210,183,12200,281,250]
[null,null,40,5600,93,82,7586,144,182,160,10918,241,211]
[null," -25°C",25,5845,100,87,7856,152,197,172,11699,265,232]
[null,null,32,5200,87,77,7100,131,170,146,10500,225,198]
[null,null,40,4780,74,65,6427,114,143,126,9236,190,167]
[]
[null,"    Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:"]
[null," - материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80мм; "]
[null," - относительная влажность воздуха не более 85%;"]
[null," - разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;                                    "]
[null," - коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром;"]
[null," - плотность загрузки не более 250 кг/м³;"]
[null," - суточный оборот камеры не более 10%."]

{"sheet":"Voshod_pek","index":3,"n_rows":201,"n_cols":4,"rows_kept":201,"merged":[[1,3,1,4],[200,1,200,2]]}
[]
[{"$nulls":3},"Главное меню"]
[null,"Наименование"," цены, руб.*"]
[null,"Пекарское оборудование/001. Печи ротационные и люлечные"]
[null,"Печь ротац. электрич. \"Муссон-ротор\" мод. 77М-02 (В 633.00.00.000) (сварн., в ж/д)","по запросу"]
[null,"Печь ротац. электрич. \"Муссон-ротор\" мод. 77М-02 (В530.00.00.000) (сварн.)","по запросу"]
[null,"Печь ротац. электрич. \"Муссон-ротор\" мод. 77М-02 (В633.00.00.000) (сварн.)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 77М-01 (В 632.00.00.000) (сварн.)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 77М-01 (В 632.00.00.000) (сварн., в ж/д)","по запросу"]
[null,"Печь ротац. электрич. \"Муссон-ротор\" мод. 55Р-02 (В625.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. люлечная \"Циклон-ротор\" мод. 240Р","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 250МР Супер (В629.00.00.00.000, дверь с 2-м стеклом)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 350 (В564.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 350 (В649.00.00.000, дверь с 2-м стеклом)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 55-01 (В528.00.00.000) в уп. для ж/д","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 55-01 (В627.00.00.000) (сварн.)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 55-01 (В627.00.00.000) (сварн.) в ж/д упаковке","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 55-02 (В628.00.00.000) (сварн. )","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 55-02 (В628.00.00.000) (сварн. , в ж/д)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 55Р-01 (В626.00.00.00.000) (разборн.)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99/11-01 (В 636.00.00.00.000) (дверь с 2-м стеклом)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99/11-02 (В 647.00.00.00.000) (дверь с 2-м стеклом)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99М-01 (В 630.00.00.000) (сварн.)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99М-01 (В 630.00.00.000) (сварн.) в ж/д упаковке","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99М-02 (В631.00.00.000) (сварн.)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99М-02 (В631.00.00.000) (сварн.) в ж/д упаковке","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99МР-01 (В 620.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. \"Муссон-ротор\" мод. 99МР-02 (В621.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. ротац. электрич. \"Муссон-ротор\" мод. 33 (В590.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/002. Печи конвективные","по запросу"]
[null,"Печь электрическая конвекционная \"Фотон\" 1,5 (В607.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь электрическая конвекционная \"Фотон\" 1,5-01 (В687.00.00.00.000, ручное управление)","по запросу"]
[null,"Печь электрическая конвекционная \"Фотон\" 3,0 (В608.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь электрическая конвекционная \"Фотон\" 3,0-01 (В688.00.00.00.000, ручное управление)","по запросу"]
[null,"Печь электрическая конвекционная \"Фотон\" 4,5 (В684.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/003. Опции к печам и шкафам","по запросу"]
[null,"Козырек для печи \"Циклон-ротор\" мод. 240Р","по запросу"]
[null,"Корпус пароотвода для печи \"Фотон\" (В608.24.00.000)","по запросу"]
[null,"Опоры для печи \"Муссон-ротор\" мод.33 (В525.70.00.000)","по запросу"]
[null,"Опоры для шкафа расстойного \"Бриз\" 3,0 (В635.75.00.000)","по запросу"]
[null,"Подставка под печь \"Фотон\" (В622.00.00.00.000) h=500","по запросу"]
[null,"Подставка под печь \"Фотон\" высокая (В654.00.00.00.000) h=790","по запросу"]
[null,"Подставка разборная для печи \"Фотон\" (В681.00.00.000, h=770)","по запросу"]
[null,"Подставка разборная для печи \"Фотон\" (В689.00.00.00.000 h=500)","по запросу"]
[null,"Подставка разборная для печи \"Фотон\" (В690.00.00.00.000, h=930)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/004. Шкафы расстойные","по запросу"]
[null,"Установка микроклимата (В342.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф предварит. расстойки \"БРИЗ плюс\" (В438.00.00.00.000-01)","по запросу"]
[null,"Шкаф предварительной расстойки \"Бриз плюс Супер\"","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный \"Бриз\" 1,5 (В619.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный \"Бриз\" 3,0 (В635.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный \"Бриз\" модель 33 (В598.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный Бриз модель 33 (В538.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электрический \"Бриз-022П\" (В657.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электрический \"Бриз-122\" (В634.00.00.00.000) (разборн.)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электрический \"Бриз-222\" (В560.00.00.00.000 ) (разборн.)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электрический \"Бриз-222\" (В638.00.00.00.000 ) (разборн.)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электрический \"Бриз-322\" (В517.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электрический \"Бриз-342\" (В640.00.00.00.000, разборн.)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электрический \"Бриз-344П\" (В579.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/005. Печи шкафные (шкафы пекарские)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-500 (нержавеющая, В680.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-500 (нержавеющая, в обрешетке, В680.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-500 (оцинков., В680.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-500 (оцинков., в обрешетке, В680.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/1-С (со стеклянной дверью)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 (нерж. В322.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 (нерж. В685.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 (нерж. В685.00.00.000, в обрешетке)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 (нерж., в обрешетке, В322.33.00.000 сб-э1)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 С (со стеклянными дверьми)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 С (со стеклянными дверьми, В693.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 С (со стеклянными дверьми, В693.00.00.000,в обрешетке)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/3 С (со стеклянными дверьми, в обрешетке В 322.33.00.000 сб-э1)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 (крашен., В316.00.00.000-01)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 (крашен., В692.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 (крашен., в обрешетке, В692.00.00.000 сб-э)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 (нерж., в обрешетке, В316.33.00.000 сб-э)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 (нерж., в обрешетке, В692.00.00.000 сб-э)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 (нержавеющая, В316.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 (нержавеющая, В692.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 С (со стеклянными дверьми)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 С (со стеклянными дверьми, В697.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 С (со стеклянными дверьми, В697.00.00.000, в обрешетке)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/4 С (со стеклянными дверьми, в обрешетке)","по запросу"]
[null,"Печь хлебопек. электрич. ХПЭ-750/500.11 (нерж)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/006. Шкафы расстойные ярусные","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электр.(со стеклянными дверцами) ШРЭ-2.1 ( в обрешетке, В604.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электр.(со стеклянными дверцами) ШРЭ-2.1 (В604.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электр.(с металлическими дверцами) ШРЭ-2.1 (В604.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Шкаф расстойный электр.(с металлическими дверцами) ШРЭ-2.1 (в обрешетке, В604.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/007. Просеиватели муки","по запросу"]
[null,"Машина просеивания муки \"ПМ-900М\"","по запросу"]
[null,"Просеиватель муки ПВГ-600М (152.00.000-01)","по запросу"]
[null,"Просеиватель муки ПВГ-600М (152.00.000-01, в обрешетке)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/008. Дополнительное оборудование","по запросу"]
[null,"Автомат выгрузки теста (к \"Прима-300АР\")","по запросу"]
[null,"Дежеподъемоопрокидыватель \"Восход-ДО-6\"","по запросу"]
[null,"Дежеподъемоопрокидыватель ДО-8 (В468.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Дежеподъемоопрокидыватель ДО-8 (В561.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Загрузчик опары (к \"Прима-300АР\", \"Прима-300Р\") В331.00.00.000","по запросу"]
[null,"Загрузчик опары Д-140 (к \"Прима-160Р\")","по запросу"]
[null,"Загрузчик опары зеркальный В584.00.00.000","по запросу"]
[null,"Захват дежи Д-160","по запросу"]
[null,"Захват дежи Д-300 (В471.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Захват дежи Д-300М","по запросу"]
[null,"Машина для нарезки хлебобулочных изделий КАЙМАН (В 496.00.00.000-01, для пшеничного хлеба)","по запросу"]
[null,"Машина для нарезки хлебобулочных изделий КАЙМАН (В 496.00.00.000-02)","по запросу"]
[null,"Машина для резки хлебобулочных изделий \"Кайман-2\" (В510.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Стол для раскрытия пакетов (В537.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/009. Машины тестомесильные","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-300\" (В551.00.00.000, с процессором, без деж)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-300\" (В551.00.00.000-01, без деж)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-300Р\" (В509.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-300Р\" (В566.00.00.000) зерк.","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-100\" (В578.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-160\" (В 447.00.00.000, без деж)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-160Н\" (В486.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-160Р\" (В498.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-40\" (В372.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-70\" (В571.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестомесильная \"Прима-80К\" (В583.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/010. Дежи","по запросу"]
[null,"Дежа подкатная Д-160 (В 447.54.01.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/011. Тестоделители","по запросу"]
[null,"Машина тестоделительная \"Восход-ТД-2М\" (В 572.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестоделительная \"Восход ТД-7\" (В600.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестоделительная \"Восход-ТД-3М\" (В574.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестоделительная \"Восход-ТД-4\" (В495.00.00.000 )","по запросу"]
[null,"Машина тестоделительная \"Восход-ТД-5\" (В488.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Машина тестоделительная \"Восход-ТД-6\" (В519.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/012. Тестоокруглители","по запросу"]
[null,"Тестоокруглитель \"Восход-ТО-4\" (В265.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Тестоокруглитель \"Восход-ТО-5\" (В299.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Тестоокруглитель \"Восход-ТО-6\" (В334.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Тестоокруглитель \"Восход-ТО-8 Скаут\"","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/013. Тестозакаточные машины","по запросу"]
[null,"Машина багетоформующая \"Восход-ТЗ-5\" (В 346.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Установка тестозакаточная \"Восход-ТЗ-3М\" (В 446.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Установка тестозакаточная \"Восход-ТЗ-4М\" (В318.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Установка тестозакаточная \"Восход-ТЗ-6\" (В390.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/014. Листы подовые","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский стальной (для ТС1) 660*600","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский стальной (к ТС3, ТС4) 550*750*20 В120.00.00.000","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский стальной (к ТС8) 600*1000","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский алюмин. штампов. 550*750","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский алюмин. штампов. 660*600","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский алюмин. штампов. 900*600","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский стальной (2-я отбортовка с 4-х сторон) 400*600*20","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский стальной (2-я отбортовка с 4-х сторон) 450*600*20","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский стальной 900*600*20","по запросу"]
[null,"Лист подовый плоский стальной 980*580*20","по запросу"]
[null,"Лист подовый стальной (для \"Циклон-ротор\") 600*300","по запросу"]
[null,"Лист подовый стальной (для печей ХПЭ) 700*460","по запросу"]
[null,"Лист подовый стальной с 4-х сторонней отбортовкой 700*460*40","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/015. Тележки стеллажные","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-1-Р-18 (разборная , в упаковке, под лист 660*600 мм)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная 2ТС3-8","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-2-Р-18 (разборная, в упаковке, под лист 900*600 мм)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-2-РН-18 (разборная нерж, в упаковке)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-2-РФ-9 (разборная, в упаковке)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-2-РФН-9 (разборная, в упаковке)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-240-Р","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-4-Р-18 (разборная, в упаковке)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-55-Р-18 (разборная, в упаковке, под лист 450*600 мм)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-55-РН-18 (разборная, в упаковке)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-55-РФ-18 (разборная, в упаковке, под лист 450*600 мм)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-55-РФН-18 (разборная, в упаковке)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-7-18 (под лист 580*980 мм)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-8-18","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-8-Р-18 (под лист 600*1000 мм)","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-9 К3","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-Р-16-1 В679.00.00.00.000","по запросу"]
[null,"Тележка стеллажная ТС-РН-4.5 (разборная нерж., в упаковке)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/016. Прочие","по запросу"]
[null,"Вагонетка лотковая разборная (в упаковке) ВЛ-14","по запросу"]
[null,"Вставка в печи ХПЭ","по запросу"]
[null,"Лоток хлебный Л-14","по запросу"]
[null,"Надставка на бункер тестоделителя (В603.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Подставка для ТО-8 В558.00.00.000","по запросу"]
[null,"Подставка для печи ХПЭ 750/1 (В653.00.00.00.000)","по запросу"]
[null,"Подставка разборная для печей \"ХПЭ\" В686.00.00.00.000","по запросу"]
[null,"Стол производственный В-166 (столешница - н/ж сталь 1 мм)","по запросу"]
[null,"Стол производственный разделочный В-167 (столешн. деревянная)","по запросу"]
[null,"Узел смачивания ленты В495.70.00.000 (ТД-4)","по запросу"]
[null,"Пекарское оборудование/018. Горелки","по запросу"]
[null,"Газомагнитный блок MBC 65/1- F1SD 20","по запросу"]
[null,"Горелка газовая GULLIVER BS1","по запросу"]
[null,"Горелка газовая VG 02.120 kn 13017776 (М-Р 250 Супер)","по запросу"]
[null,"Горелка газовая VG 02.160 kN 13017778 (М-Р350) со встроен. фильтром 1\" мод70602/СЕ 0070042000","по запросу"]
[null,"Горелка газовая VG 1.55 (арт. 3832636) (М-Р 77М-01, в компл с газ. фильтром 1/2\" 3832636)","по запросу"]
[null,"Горелка газовая VG 1.85 (в компл. фильтром , арт. 3832637) (М-Р 99М-01, 99МР-01)","по запросу"]
[null,"Горелка газовая VG2.140KN арт.3833554 (М-Р 250)","по запросу"]
[null,"Горелка дизельная VL 1.55 (арт. 3832617) (М-Р 77М-01)","по запросу"]
[null,"Горелка дизельная VL 1.95 (арт. 3832618) (М-Р 99М-01, 99МР-01)","по запросу"]
[null,"Горелка дизельная VL2.140 KN арт. 3833536 (М-Р 250МР)","по запросу"]
[null,"Горелка на жидком топливе VL 02.160 kN арт. 13017770 (М-Р 350)","по запросу"]
[null,"Горелка на жидком топливе GULLIVER RG1 (в комплекте с форсункой 0,85/60W)","по запросу"]
[null,"Форсунка 0,85/60W арт.3042062","по запросу"]
[]
[null,"* Розничная стоимость оборудования указана на сайте завода производителя ЗАО НПП фирма \"Восход\" - www.voskhod-saratov.ru"]

{"sheet":"Voshod_kond","index":4,"n_rows":103,"n_cols":4,"rows_kept":103,"merged":[[1,3,1,4],[102,1,102,2]]}
[]
[{"$nulls":3},"Главное меню"]
[null,"Наименование"," цены, руб.*"]
[null,"Кондитерское оборудование/001. Машины"]
[null,"Венчик В594.71.00.005 (для \"Комета-60\")",{"v":36873,"d":"36,873"}]
[null,"Венчик В643.71.00.002 (для \"Комета-100\")",{"v":52938,"d":"52,938"}]
[null,"Дежа PL-60L-VOSKHOD (к миксеру \"Комета-60\")",{"v":61812,"d":"61,812"}]
[null,"Дежа В643.71.01.000 (к миксеру \"Комета-100\")",{"v":97920,"d":"97,920"}]
[null,"Лопатка В594.71.00.001 (для \"Комета-60\")",{"v":30753,"d":"30,753"}]
[null,"Лопатка В643.71.00.001 (для \"Комета-100\")",{"v":44676,"d":"44,676"}]
[null,"Машина раскатки теста \"Ролл-авто мини\" (В332.00.00.000)",{"v":401459,"d":"401,459"}]
[null,"Машина раскатки теста \"Ролл-авто\" (В223.00.00.000)",{"v":505410,"d":"505,410"}]
[null,"Машина раскатки теста \"Ролл-автоматик\" (В464.00.00.000)",{"v":865835,"d":"865,835"}]
[null,"Машина тиражирования пряников \"Восход-МТП-1\"",{"v":159362,"d":"159,362"}]
[null,"Миксер планетарный \"Комета-100\" (В643.00.00.000)",{"v":928720,"d":"928,720"}]
[null,"Миксер планетарный \"Комета-60\" (В623.00.00.000)",{"v":628510,"d":"628,510"}]
[null,"Спираль В623.73.02.000 (для \"Комета-60\")",{"v":26010,"d":"26,010"}]
[null,"Спираль В643.71.02.000 (для \"Комета-100\")",{"v":29070,"d":"29,070"}]
[null,"Узел намотки теста В648.40.00.000",{"v":175950,"d":"175,950"}]
[null,"Кондитерское оборудование/002. \"Вектор-220\", блоки отсадочного комплекса"]
[null,"Комплект В2-027 \"Кольцо одноцветное Ф60\" (В565.90.03.000)",{"v":35190,"d":"35,190"}]
[null,"Матрица с вращением (В565.91.00.000)",{"v":182070,"d":"182,070"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Звезда\" (В565.93.00.000)",{"v":78030,"d":"78,030"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Листик\" (В565.95.00.000)",{"v":78030,"d":"78,030"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Одноцветная Ф-40\" (В565.97.00.000)",{"v":47430,"d":"47,430"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Одноцветная Ф-40-7\" (В565.98.00.000)",{"v":47430,"d":"47,430"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Плоская палочка\" (В565.71.00.000)",{"v":90270,"d":"90,270"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Ромашка\" (В565.92.00.000)",{"v":78030,"d":"78,030"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Ромб\" (В565.94.00.000)",{"v":78030,"d":"78,030"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Сердце\" (В565.96.00.000)",{"v":78030,"d":"78,030"}]
[null,"Матрица струнной резки \"Трубочка\" (В565.70.00.000)",{"v":78030,"d":"78,030"}]
[null,"Матрица щелевая (В565.99.00.000)",{"v":90270,"d":"90,270"}]
[null,"Машина тестоотсадочная \"Вектор-220\" (В565.00.00.000, без сменных частей)",{"v":1943100,"d":"1,943,100"}]
[null,"Механизм отсадки валкового типа (В565.01.00.000, 2-х бункерный)",{"v":523260,"d":"523,260"}]
[null,"Механизм отсадки комбинированного типа (В565.80.00.000, 2-х бункерный)",{"v":523260,"d":"523,260"}]
[null,"Механизм отсадки насосного типа (В565.85.00.000)",{"v":523260,"d":"523,260"}]
[null,"Механизм струнной резки (В565.05.00.000)",{"v":78030,"d":"78,030"}]
[null,"Накладка \"Звезда\" в сборе (В565.93.01.000)",{"v":19890,"d":"19,890"}]
[null,"Накладка \"Листик\" в сборе (В565.95.01.000)",{"v":19890,"d":"19,890"}]
[null,"Накладка \"Ромашка\" в сборе (В565.92.03.000)",{"v":19890,"d":"19,890"}]
[null,"Накладка \"Ромб\" в сборе (В565.94.01.000)",{"v":19890,"d":"19,890"}]
[null,"Накладка \"Сердце\" в сборе (В565.96.01.000)",{"v":19890,"d":"19,890"}]
[null,"Отсадная фильера Бубна В2-023(ОПГ-Д-10-126-04)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Квадрат В2-019(ОПГ-Д-45-035-04)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Квартет В2-015(ОПГ-Д-10-116-31)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Квартет В2-024(ОПГ-Д-10-116-32)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Курабье В2-008(ОПГ-Д-19-001-20)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Курабье В2-009(ОПГ-Д-10-001-30)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Курабье В2-011(ОПГ-Д-10-001-26)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Лепешка В2-010(ОПГ-Д-19-003-14) двухцветная",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Лепешка В2-010(ОПГ-Д-19-003-16)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Оса В2-007(ОПГ-Д-19-008-02)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Подсолнух В2-018(ОПГ-Д-45-103-02)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Цветок В2-020(ОПГ-Д-45-002-05)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Эксцентрик В2-005(ОПГ-Д-10-040-19)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Эксцентрик В2-014 (ОПГ-Д-10-040-18)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Эксцентрик В2-022(ОПГ-Д-45-040-20)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Декада В2-016 (ОПГ-Д19-102-15)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Декада В2-021 (ОПГ-Д-19-102-17)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Декада В2-021 (ОПГ-Д19-102-16) двухцветная ",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Декада Ромашка В2-001 (ОПГ-Д45-102-02)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Дюжина В2-012 (ОПГ-Д30-103-05)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Месяц В2-002(ОПГ-Д-19-210-03)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Октет В2-006 (ОПГ-Д10-122-10)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Палочка вит. В2-003(ОПГ-Д-10-212-03)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Палочка риф. В2-004(ОПГ-Д-45-211-03)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Самоцвет В2-013 (ОПГ-Д51-122-08)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Солнце В2-017 (ОПГ-Д45-010-03)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Отсадная фильера Эксцентрик В2-025 (ОПГ-Д10-040-20)",{"v":6044,"d":"6,044"}]
[null,"Кондитерское оборудование/003.\"Вектор-150\", блоки отсадочного комплекса"]
[null,"Матрица с вращением \"МВ-150\" (В585.31.00.000)",{"v":122400,"d":"122,400"}]
[null,"Машина тестоотсадочная \"Вектор-150\" (В585.00.00.000, без сменных частей)",{"v":1009800,"d":"1,009,800"}]
[null,"Механизм отсадки валкового типа (В585.33.00.000)",{"v":189720,"d":"189,720"}]
[null,"Механизм отсадки насосного типа (В585.32.00.000)",{"v":189720,"d":"189,720"}]
[null,"Механизм струнной резки В585.05.00.000 (для Вектор-150)",{"v":67320,"d":"67,320"}]
[null,"Кондитерское оборудование/004. Стол нарезочный \"Восход-СН\" 3500"]
[null,"Стол нарезочный В644.00.00.00.000",{"v":647190,"d":"647,190"}]
[null,"Механизм резки \"МР\" 1 (В644.80.27.00.000,одноместный )",{"v":91035,"d":"91,035"}]
[null,"Механизм резки \"МР\" 2 (В644.80.26.00.000, двухместный )",{"v":111690,"d":"111,690"}]
[null,"Нож продольной резки \"НПр\" В644.80.19.00.000",0]
[null,"Ось В644.80.13.02.000",{"v":6273,"d":"6,273"}]
[null,"Лезвие дисковое \"ЛД\" В644.80.19.01.000",{"v":7421,"d":"7,421"}]
[null,"Нож продольной просечки \"НПП\" В644.80.14.00.000",0]
[null,"Ось В644.80.13.02.000",{"v":6273,"d":"6,273"}]
[null,"Блок лезвий продольной просечки \"ЛП\" 40 В644.80.14.01.000",{"v":17366,"d":"17,366"}]
[null,"Нож поперечной просечки \"НППр\" В644.80.13.00.000",0]
[null,"Ось В644.80.13.02.000",{"v":6273,"d":"6,273"}]
[null,"Ролик В644.80.13.03.000",{"v":7115,"d":"7,115"}]
[null,"Блок лезвий поперечной просечки \"ЛПр\" 35 В644.80.13.01.000",{"v":17748,"d":"17,748"}]
[null,"Диск разметочный \"ДР\" 4 В644.80.25.00.000",{"v":5432,"d":"5,432"}]
[null,"Нож для круассанов \"НК\"120х100 В644.80.18.00.000",{"v":37485,"d":"37,485"}]
[null,"Нож для круассанов \"НК\" 140х70 В644.80.16.00.000",{"v":37485,"d":"37,485"}]
[null,"Нож для круассанов \"НК\" 180х120 В644.80.15.00.000",{"v":37485,"d":"37,485"}]
[null,"Нож для круассанов \"НК\" 200х100 В644.80.17.00.000",{"v":37485,"d":"37,485"}]
[null,"Нож поперечной резки \"НПР\" 125 В644.80.22.00.000",{"v":19890,"d":"19,890"}]
[null,"Нож поперечной резки \"НПР\" 190 В644.80.23.00.000",{"v":15300,"d":"15,300"}]
[null,"Нож поперечной резки \"НПР\" 380 В644.80.24.00.000",{"v":12240,"d":"12,240"}]
[null,"Нож поперечной резки \"НПР\" 95 В644.80.21.00.000",{"v":22185,"d":"22,185"}]
[null,"Кондитерское оборудование/007. Прочие",0]
[null,"Подставка В332.18.01.000 к Ролл-авто мини",{"v":22585,"d":"22,585"}]
[null,"Тележка для миксера \"Комета-60\" В613.00.00.000",{"v":12531,"d":"12,531"}]
[]
[null,"* Розничная стоимость оборудования указана на сайте завода производителя ЗАО НПП фирма \"Восход\" - www.voskhod-saratov.ru"]

{"sheet":"Ассум_техн","index":5,"n_rows":213,"n_cols":10,"rows_kept":213,"merged":[[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,0,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[6,5,8,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[9,0,9,8],[12,0,12,8],[17,0,17,8],[22,0,22,8],[36,0,36,8],[42,0,42,8],[53,0,53,8],[56,0,56,8],[60,0,60,8],[64,0,64,8],[67,0,67,8],[76,0,76,8],[89,0,89,8],[92,0,92,8],[97,0,97,8],[107,0,107,8],[112,0,112,8],[116,0,116,8],[120,0,120,8],[136,0,136,8],[142,0,142,8],[153,0,153,8],[155,0,155,8],[174,0,174,8],[208,0,208,8]]}
[]
[{"$nulls":9},"Главное меню"]
[]
[{"$nulls":7},"Вес заказа","Объем заказа"]
[]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H11:H208)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(I11:I208)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["Полное наименование/ Характеристика ","Розничная цена, руб.","Габариты упаковки, мм","Вес нетто, кг","Вес брутто, кг","Объем, м. куб.","Заказ","Вес брутто, кг","Объем, м.куб.","Описание"]
[]
[]
["        Аппарат для POPKORN"]
["         Аппарат для POPKORN TT-P1",{"v":10115,"d":"10,115.00"},"570х430х720",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":0.176472,"d":"0.18"},null,{"$f":"G11*E11","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G11*F11","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Красный верх (высокая крыша). Вместимость 6 унций. Производительность 135 порций в час. Подогрев.  Антипригарное  покрытие кастрюли позволяет готовить сладкий и соленый поп-корн. Мощность 1.4 к.Вт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 500х360х650 мм. Вес 24 кг."]
["         Аппарат для POPKORN TT-P3",{"v":9380,"d":"9,380.00"},"560х430х780",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0.18782400000000002,"d":"0.19"},null,{"$f":"G12*E12","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G12*F12","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Красный верх (плоская крыша). Вместимость 6 унций. Производительность 135 порций в час. Подогрев.  Антипригарное  покрытие кастрюли позволяет готовить сладкий и соленый поп-корн. Мощность 1.4 к.Вт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 500х360х650 мм. Вес 20 кг."]
["        Аппараты для хот догов"]
["         Аппарат для хот догов TT-O165",{"v":15600,"d":"15,600.00"},"520х350х440",{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":0.08008,"d":"0.08"},null,{"$f":"G14*E14","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G14*F14","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. 3 насадки - штыря. Стеклянная подогреваемая колба для приготовления сосисок и поддержания их в тёплом состоянии. Кнопка включения подогрева штырей. Кнопка включения и ручка регулировки температуры внутри колбы. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 470х300х390 мм. Вес 11.5 кг."]
["         Аппарат для хот догов TT WE-2218 (корн дог)",{"v":11840,"d":"11,840.00"},"440х330х330",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.047916,"d":"0.05"},null,{"$f":"G15*E15","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G15*F15","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Гриль позволяет выпекать сосиски в тесте, а не жарить их во фритюре. Основой корн-догов является жидкое вафельное или пикантное тесто на основе кукурузной муки, в котором обволакивается и запекается сосиска. Корпус выполнен из нержавеющей стали, формы - из чугуна. 5 ячеек для запекания. Температурный режим от 50 до 300 °С. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 380х270х270 мм. Вес 16 кг."]
["          Аппарат для хот догов TT-R10A ",{"v":12150,"d":"12,150.00"},"470х310х235",{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.0342395,"d":"0.03"},null,{"$f":"G16*E16","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G16*F16","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус выполнен из нержавеющей стали. 5 роликов. Ручка регулировки температуры. Постоянное вращение роликов способствует прожариванию продуктов со всех сторон. Мощность 0.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 410х250х175 мм. Вес 7.5 кг."]
["          Аппарат для хот догов TT-R10B ",{"v":13690,"d":"13,690.00"},"500х385х235",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":0.0452375,"d":"0.05"},null,{"$f":"G17*E17","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G17*F17","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус выполнен из нержавеющей стали. 7 роликов. Ручка регулировки температуры. Постоянное вращение роликов способствует прожариванию продуктов со всех сторон. Мощность 0.7 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 440х325х175 мм. Вес 9 кг."]
["        Блендеры, миксеры для молочных коктейлей"]
["         Блендер TT-I777 ",{"v":6830,"d":"6,830.00"},"300х260х370",{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0.02886,"d":"0.03"},null,{"$f":"G19*E19","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G19*F19","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Объем кувшина 2 л. Многофункциональный миксер подходит для широкой продуктовой корзины. Макасимальная скорость 27 000 об/мин. Мощность 1.25 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры180х220х550 мм. Вес 4.5 кг."]
["         Блендер TT-K4T-AD",{"v":36080,"d":"36,080.00"},"850х250х250",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.053,"d":"0.05"},null,{"$f":"G20*E20","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G20*F20","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Погружной блендер. Длина 377 мм. Регулировка скорости 3000-12000 об./мин. R-образная эргономичная конструкция ручки. Непрерывная работа достигается блокированием кнопки. Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами выполнены из нержавеющей стали. Мощный двигатель постоянного тока. Венчик в комплекте. Мощность 0.55 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры: 708х113х113 мм. Вес 7 кг."]
["         Миксер для молочных коктелей TT-MK4А",{"v":6920,"d":"6,920.00"},"220х220х540",6.25,{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.026136,"d":"0.03"},null,{"$f":"G21*E21","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G21*F21","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Две скорости. Объем стакана 0,6 л (нержавеющя сталь). Мощность 0.18 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 185х185х520 мм. Вес 6.25 кг."]
["         Миксер для молочных коктелей TT-MK5А",{"v":11670,"d":"11,670.00"},"270х270х540",9.75,{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":0.039366000000000005,"d":"0.04"},null,{"$f":"G22*E22","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G22*F22","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Две скорости. Объем стакана 0,6 л х 2 шт (нержавеющая сталь). Мощность 0.18 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 230х185х520 мм. Вес 9.75 кг."]
["        Блинницы, электровафельницы"]
["         Блинница ТЕС-1",{"v":12090,"d":"12,090.00"},"590х550х330",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":0.10708500000000001,"d":"0.11"},null,{"$f":"G24*E24","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G24*F24","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус выполнен из нержавеющей стали. 1 конфорка Æ400 мм из чугуна с антипригарным покрытием. Мощность 3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х485х240 мм. Вес 20 кг."]
["         Блинница ТЕС-2",{"v":19450,"d":"19,450.00"},"960х580х340",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.189312,"d":"0.19"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус выполнен из нержавеющей стали. 2 конфорка Æ400 мм из чугуна с антипригарным покрытием. Мощность 6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 860х485х240 мм. Вес 33 кг."]
["         Электровафельница NP-547",{"v":10435,"d":"10,435.00"},"400х290х280",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.03248,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Гонконгские вафли. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Антипригарная ударопрочная поверхность Æ175 мм. Термостат и таймер. Мощность 1.4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 250х450х300 мм. Вес 8 кг."]
["         Электровафельница для рожков TCB-1",{"v":5980,"d":"5,980.00"},"400х290х280",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.03248,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Для рожков. Одинарная. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Алюминиевая ударопрочная поверхность Æ210 мм с антипригарным покрытием. Термостат и таймер. Мощность 1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 280х380х360 мм. Вес 8 кг."]
["         Электровафельница для рожков TCB-2",{"v":13950,"d":"13,950.00"},"600х320х280",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.05376000000000001,"d":"0.05"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Для рожков. Двойная. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Алюминиевая ударопрочная поверхность Æ210 мм с антипригарным покрытием. Термостат и таймер. Мощность 2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 500х380х360 мм. Вес 16 кг."]
["         Электровафельница NP-513",{"v":14500,"d":"14,500.00"},{"$nulls":7},"Вафли-лодочки удлиненной формы с закругленными краями с 4 ячейками, в которые можно закладывать разные начинки. Вафли можно готовить как мягкими, так и хрустящими. Размер вафли 105х40х30 мм. Одновременное выпекание 10 вафель.\nКорпус из нержавеющей стали. Алюминиевая рабочая поверхность с тефлоновым покрытием. Регулируемый термостат. Антипригарная панель. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 410х310х250 мм. Вес 11 кг."]
["         Электровафельница NP-690",{"v":14500,"d":"14,500.00"},{"$nulls":7},"Круглые вафли размером Æ52х22 мм. Одновременное выпекание 16 вафель.\nКорпус из нержавеющей стали. Алюминиевая рабочая поверхность с тефлоновым покрытием. Регулируемый термостат. Антипригарная панель. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 410х310х250 мм. Вес 11 кг."]
["         Электровафельница ТWB-1",{"v":7280,"d":"7,280.00"},"400х290х280",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.03248,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Бельгийские вафли. Одинарная. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Алюминиевая ударопрочная поверхность Æ170 мм с антипригарным покрытием. Термостат и таймер. Мощность 1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 250х380х300 мм. Вес 8 кг."]
["         Электровафельница ТWB-2",{"v":13880,"d":"13,880.00"},"600х320х280",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.05376000000000001,"d":"0.05"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Бельгийские вафли. Двойная. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Алюминиевая ударопрочная поверхность Æ170 мм с антипригарным покрытием. Термостат и таймер. Мощность 2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 500х380х300 мм. Вес 16 кг."]
["         Электровафельница ТТ-WE2215",{"v":15308,"d":"15,308.00"},"650х380х320",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.07904000000000001,"d":"0.08"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Фигурные вафли. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Форма вафель - \"сердце\". Размер готового продукта 230х25х60 мм. Термостат и таймер. Рабочая поверхность с антипригарным покрытием. Мощность 1.4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 340х310х250 мм. Вес 10 кг."]
["         Электровафельница ТТ-DM22",{"v":14900,"d":"14,900.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Пончики диаметром 50х12 мм. Время выпекания 3-5 мин. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В.Габаритные размеры 410х385х315 мм. Вес 10 кг."]
["         Электровафельница ТТ-DM23",{"v":14900,"d":"14,900.00"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Пончики диаметром 80х6 мм. Время выпекания 3-5 мин. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В.Габаритные размеры 410х385х315 мм. Вес 10 кг."]
["        Электровафельница для рожков TT-ЕТ2В(WE2216)",{"v":28171,"d":"28,171.00"},"650х380х320",11,19,0.07904000000000001,null,0,0,"Фигурные вафли. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Форма вафель - \"сердце\". Размер готового продукта 230х25х60 мм. Термостат и таймер. Рабочая поверхность с антипригарным покрытием. Мощность 1.4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 340х310х250 мм. Вес 10 кг."]
["        Водонагреватели"]
["         Водонагреватель TT-WB10DP ",{"v":5113,"d":"5,113.00"},"295х295х440",3.25,3.75,{"v":0.038291,"d":"0.04"},null,{"$f":"G38*E38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G38*F38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тип - заливной. Исполнение корпуса - нержавеющая сталь, двойная стенка.Термостат. Защита от сухого хода. Нагревательный элемент - площадка. Объем 10л. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 295х295х440 мм. Вес 3.25 кг."]
["         Водонагреватель TT-WB15DP ",{"v":5822,"d":"5,822.00"},"295х295х505",3.37,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0.043947625,"d":"0.04"},null,{"$f":"G39*E39","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G39*F39","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тип - заливной. Исполнение корпуса - нержавеющая сталь, двойная стенка.Термостат. Защита от сухого хода. Нагревательный элемент - площадка. Объем 15л. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 295х295х510 мм. Вес 3.37 кг."]
["         Водонагреватель TT-WB25DP ",{"v":6800,"d":"6,800.00"},"370х370х500",4.55,5.22,{"v":0.06845,"d":"0.07"},null,{"$f":"G40*E40","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G40*F40","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тип - заливной. Исполнение корпуса - нержавеющая сталь, двойная стенка.Термостат. Защита от сухого хода. Нагревательный элемент - площадка. Объем 25л. Мощность 2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 370х370х510 мм. Вес 4.55 кг."]
["         Водонагреватель TT-WB30DP ",{"v":7295,"d":"7,295.00"},"370х370х550",4.83,5.83,{"v":0.075295,"d":"0.08"},null,{"$f":"G41*E41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G41*F41","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тип - заливной. Исполнение корпуса - нержавеющая сталь, двойная стенка.Термостат. Защита от сухого хода. Нагревательный элемент - площадка. Объем 30л. Мощность 2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 370х370х550 мм. Вес 4.83 кг."]
["         Водонагреватель TT-WB35DP ",{"v":7633,"d":"7,633.00"},"370х370х620",{"v":5.2,"d":"5.20"},{"v":6.2,"d":"6.20"},{"v":0.084878,"d":"0.08"},null,{"$f":"G42*E42","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G42*F42","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тип - заливной. Исполнение корпуса - нержавеющая сталь, двойная стенка.Термостат. Защита от сухого хода. Нагревательный элемент - площадка. Объем 35л. Мощность 2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 370х370х620 мм. Вес 5.2 кг."]
["        Грили"]
["         Гриль Cаламандр TT-WE200А",{"v":35400,"d":"35,400.00"},"550х550х650",{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.19662500000000005,"d":"0.20"},null,{"$f":"G44*E44","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G44*F44","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Выдвижной нижний лоток. Инфракрасный нагрев. Температурный режим 50…300°С. Зона нагрева 440х320 мм. Мощность 2.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х450х500 мм. Вес 38.5 кг."]
["         Гриль для кур TT-WE19А",{"v":47938,"d":"47,938.00"},"910х770х810",{"v":65,"d":"65.00"},{"v":70,"d":"70.00"},0.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Карусельный. Вместимость 8 кур. Стеклянная задняя стенка. Мощность 4.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 810х670х610 мм. Вес 65 кг."]
["         Гриль контактный TCG-811E",{"v":12050,"d":"12,050.00"},"495х440х265",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0.057717000000000004,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0…300°С. Верхняя зона нагрева 338х220 мм. Нижняя зона нагрева 340х230 мм. Мощность 2.2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 410х305х210 мм. Вес 20 кг."]
["         Гриль контактный TCG-813",{"v":20667,"d":"20,667.00"},"630х440х265",{"v":28,"d":"28.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.07345800000000001,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0…300°С. Верхняя зона нагрева (214х214 мм) х 2 шт. Нижняя зона нагрева 475х230 мм. Мощность 3.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 570х305х210 мм. Вес 28 кг."]
["         Гриль контактный ТСG-811",{"v":9890,"d":"9,890.00"},"440х365х265",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0.042559,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0…300°С. Верхняя зона нагрева 214х214 мм. Нижняя зона нагрева 218х230 мм. Мощность 1.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 290х305х210 мм. Вес 14 кг."]
["         Гриль шаурма TT-WE1290",{"v":41690,"d":"41,690.00"},"770х640х1090",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":0.5371520000000001,"d":"0.54"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Электрический. Корпус из нержавеющей стали. 3 обособленные зоны нагрева с отдельной регулировкой. Скорость вращения 2.5 об/мин. Диаметр загружаемого продукта до 400 мм. Мощность 9.9 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 534х700х1015 мм. Вес 34 кг."]
["         Гриль шаурма TT-WE1291",{"v":48570,"d":"48,570.00"},"770х640х1090",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":51,"d":"51.00"},{"v":0.5371520000000001,"d":"0.54"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Газовый. Корпус из нержавеющей стали. 4 горелки с отдельной регулировкой. Скорость вращения 3.6 об/мин. Диаметр загружаемого продукта до 400 мм. Мощность (эквивалент) 14.8 кВт. Напряжение 220 В (электродвигатель). Габаритные размеры 534х700х1015 мм. Вес 34 кг."]
["         Жарочная поверхность TT-WE101 ",{"v":8940,"d":"8,940.00"},"840х620х300",{"v":23,"d":"23.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0.15623999999999996,"d":"0.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Гладкая рабочая поверхность 548х350х10. Ёмкость для сбора масла. Мощность 3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 550х450х230 мм. Вес 23 кг."]
["         Жарочная поверхность TT-WE104",{"v":13100,"d":"13,100.00"},"840х620х300",{"v":32,"d":"32.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0.15623999999999996,"d":"0.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Комбинированная рабочая поверхность 728х400х10. Ёмкость для сбора масла. Мощность 4.4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 730х500х230 мм. Вес 32 кг."]
["         Жарочная поверхность TT-WE106",{"v":13300,"d":"13,300.00"},"840х620х300",{"v":23,"d":"23.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0.15623999999999996,"d":"0.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Рифлёная рабочая поверхность 548х350х10. Ёмкость для сбора масла. Мощность 3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 550х450х230 мм. Вес 32 кг."]
["        Индукционные плиты"]
["         Плита электрическая индукционная AS101",{"v":9000,"d":"9,000.00"},"420х490х155",{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.7,"d":"2.70"},0.03,null,{"$f":"G55*E55","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G55*F55","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Настольная. 1 конфорка. Напряжение 220 В. Мощность 3.5 кВт. Модель оснащена механической панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Рекомендовано использовать специальную посуду из материала с подходящими характеристиками. 5 уровней мощности. Температурный режим: от 60 до 240 °С. 2 вентилятора охлаждения. Габаритные размеры 360х450х105 мм. Максимальная нагрузка на поверхность: 25 кг."]
["         Плита электрическая индукционная WOK1",{"v":16065,"d":"16,065.00"},"450*550*240 ",6,6.5,{"$f":"0.45*0.55*0.24","v":0.0594},null,{"$f":"G56*E56","v":0},{"$f":"G56*F56","v":0},"Настольная. 1 конфорка. Напряжение 220 В. Мощность 5000 Вт. Модель оснащена механической панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Рекомендовано использовать специальную посуду из материала с подходящими характеристиками. Габаритные размеры 405*505*190  мм. В комплекте с чашей для приготовления."]
["        Картофелечистки"]
["         Картофелечистка РР8 PAINTED",{"v":44875,"d":"44,875.00"},"500х530х734",{"v":53,"d":"53.00"},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":0.19451000000000002,"d":"0.19"},null,{"$f":"G58*E58","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G58*F58","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из окрашенной стали. Цикл очистки - 1-2 мин. Съёмный абразивный круг. Объем загрузки - 8 кг. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 430х430х725 мм. Вес 53 кг."]
["         Картофелечистка РР15 PAINTED",{"v":42840,"d":"42,840.00"},"550х640х880",{"v":69,"d":"69.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0.30976000000000004,"d":"0.31"},null,{"$f":"G59*E59","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G59*F59","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из окрашенной стали. Цикл очистки - 1-2 мин. Съёмный абразивный круг. Объем загрузки - 15 кг. Мощность 0.57 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 475х540х785 мм. Вес 69 кг."]
["         Картофелечистка РР15А",{"v":63304,"d":"63,304.00"},"550х640х880",{"v":69,"d":"69.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0.30976000000000004,"d":"0.31"},null,{"$f":"G60*E60","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G60*F60","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Цикл очистки - 1-2 мин. Съёмный абразивный круг. Объем загрузки - 15 кг. Мощность 0.57 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 475х540х785 мм. Вес 69 кг."]
["        Коптильни"]
["         Коптильня DSH-S03",{"v":28835,"d":"28,835.00"},"520х470х840",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.205296,"d":"0.21"},null,{"$f":"G62*E62","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G62*F62","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Электромеханическая панель управления. Таймер. Термостат регулирует температуру от + 30 до +135 °С. Производительность 20 кг за 3-4 часа. Изоляционный щит толщиной 25 мл. Полки - 4шт. Мощность 1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 520х470х840 мм. Вес 30 кг."]
["         Коптильня DSH-S03L (Коптильня DSH-S08)",{"v":40520,"d":"40,520.00"},"520х470х1149",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":47,"d":"47.00"},{"v":0.2808156,"d":"0.28"},null,{"$f":"G63*E63","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G63*F63","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Электромеханическая панель управления. Таймер. Термостат регулирует температуру от + 30 до +135 °С. Производительность 40 кг за 3-4 часа. Изоляционный щит толщиной 25 мл. Полки - 8 шт. Мощность 1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 520х470х1230 мм. Вес 42 кг."]
["         Коптильня DSH-S09 (в комплекте с дымогенератором)",{"v":55690,"d":"55,690.00"},"520х470х1149",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":47,"d":"47.00"},{"v":0.2808156,"d":"0.28"},null,{"$f":"G64*E64","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G64*F64","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Электромеханическая панель управления. Таймер. Термостат регулирует температуру от + 30 до +135 °С. Производительность 40 кг за 3-4 часа. Дымогенератор позволяет производить \"холодное\" копчение. Изоляционный щит толщиной 25 мл. Полки - 8 шт. Мощность 1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 520х470х1230 мм. Вес 42 кг."]
["        Лапшерезки"]
["         Лапшерезка TT-D25D-1",{"v":64540,"d":"64,540.00"},"410х470х970",{"v":83.6,"d":"83.60"},{"v":91,"d":"91.00"},{"v":0.18691899999999997,"d":"0.19"},null,{"$f":"G66*E66","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G66*F66","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Комплектуется 4-мя валами для разной ширины нарезки лапши. Размер вала Ø87х190 мм. Скорость вращения вала 69 об/мин. Производительность 150 кг/час. Ширина нарезки 1.5; 3; 4; 6 мм. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 280х390х860 мм. Вес 83.6 кг."]
["         Лапшерезка TT-D35D-1",{"v":69350,"d":"69,350.00"},"420х570х970",{"v":93,"d":"93.00"},{"v":101,"d":"101.00"},{"v":0.23221799999999998,"d":"0.23"},null,{"$f":"G67*E67","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G67*F67","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Комплектуется 4-мя валами для разной ширины нарезки лапши. Размер вала Ø87х290 мм. Производительность 250 кг/час. Ширина нарезки 1.5; 3; 4; 6 мм. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 280х490х860 мм. Вес 93 кг."]
["        Миксеры универсальные"]
["         Миксер универсальный  B5F",{"v":25150,"d":"25,150.00"},"480х300х500 ",{"v":13,"d":"13.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0.072,"d":"0.07"},null,{"$f":"G69*E69","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G69*F69","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Автоматическое отключение при подъеме головы. Система защиты от перегрузки. Двигатель постоянного тока с плавной регулировкой скорости. Объем дежи 5 л. Плавная регулировка скорости до 1080 об/мин. Съемная дежа. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 0.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 350х230х400 мм. Вес 13 кг."]
["         Миксер универсальный  В10F",{"v":31400,"d":"31,400.00"},"430х530х760",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":0.17320400000000002,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Зубчатая передача. Защитная решетка. Аварийный выключатель. Съёмная дежа объёмом 10 л. Загрузка сухого продукта 2,5 кг. Вес готового продукта 3,75 кг. Скорость вращения 244 / 148 / 480 об/мин. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 470х450х600 мм. Вес 50 кг."]
["         Миксер универсальный  В10F-1",{"v":28980,"d":"28,980.00"},"430х530х760",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":0.17320400000000002,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Зубчатая передача. Без защитной решетки. Без аварийного выключателя. Съёмная дежа объёмом 10 л. Загрузка сухого продукта 2,5 кг. Вес готового продукта 3,75 кг. Скорость вращения 244 / 148 / 480 об/мин. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 470х450х600 мм. Вес 50 кг."]
["         Миксер универсальный  В20F-1",{"v":36980,"d":"36,980.00"},"480х580х920",{"v":75,"d":"75.00"},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":0.25612799999999997,"d":"0.26"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Зубчатая передача. Без защитной решетки. Без аварийного выключателя. Съёмная дежа объёмом 20 л. Загрузка сухого продукта 5 кг. Вес готового продукта 7.25 кг. Скорость вращения 317 / 197 / 462 об/мин. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 540х490х780 мм. Вес 75 кг."]
["         Миксер универсальный  B30FN",{"v":44550,"d":"44,550.00"},"510х620х1040",{"v":82,"d":"82.00"},{"v":91,"d":"91.00"},{"v":0.328848,"d":"0.33"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Защитная решётка. Зубчатая передача. Аварийный выключатель. Остановка при открытии защитной решетки. Съёмная дежа объёмом 30 л. Загрузка сухого продукта 7 кг. Вес готового продукта 10.5 кг. Скорость вращения 204 / 125 / 430 об/мин. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 640х500х980 мм. Вес 82 кг."]
["         Миксер универсальный  В40М",{"v":83580,"d":"83,580.00"},"750х830х1400",{"v":170,"d":"170.00"},{"v":203,"d":"203.00"},{"v":0.8714999999999998,"d":"0.87"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Ременная передача передача. Защитная решетка. Аварийный выключатель. Таймер. Съёмная дежа объёмом 40 л. Загрузка сухого продукта 8 кг. Вес готового продукта 12.8 кг. Скорость вращения 204 / 125 / 430 об/мин. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 1.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 760х640х1170 мм. Вес 170 кг."]
["         Миксер универсальный  В60F",{"v":141300,"d":"141,300.00"},"770х870х1720",{"v":395,"d":"395.00"},{"v":425,"d":"425.00"},{"v":1.152228,"d":"1.15"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Защитная решётка. Зубчатая передача. Аварийный выключатель. Остановка при открытии защитной решетки. Подкатная тележка. Съёмная дежа объёмом 60 л. Загрузка сухого продукта 25 кг. Вес готового продукта 37.5 кг. Скорость вращения 230 / 130 / 334 об/мин. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 2.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 910х730х460 мм. Вес 395 кг."]
["         Миксер универсальный  В60L",{"v":152520,"d":"152,520.00"},"1000х700х1300",{"v":280,"d":"280.00"},{"v":330,"d":"330.00"},{"v":0.9099999999999999,"d":"0.91"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Защитная решётка. Ременная передача. Система защиты от перегрузки. Низкий уровень шума. Механический подъёмник дежи. Подкатная тележка. Съёмная дежа объёмом 60 л. Скорость вращения 80 / 160 / 185 / 370 об/мин. В комплекте крюк, лопатка, венчик. Мощность 30 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 800х650х1180 мм. Вес 280 кг."]
["        Мясорубки"]
["         Кутер TQ-5A",{"v":68820,"d":"68,820.00"},"600х490х670",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0.19698,"d":"0.20"},null,{"$f":"G78*E78","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G78*F78","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из пищевого алюминия. Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами выполнены из нержавеющей стали. Ёмкость чаши 5 л. Производительность 80 кг/ч. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 525х420х550 мм. Вес 62 кг."]
["         Кутер TQ-5",{"v":61900,"d":"61,900.00"},"525х420х535",62,70,0.19698,null,{"$f":"G79*E79","v":0},{"$f":"G79*F79","v":0},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами выполнены из нержавеющей стали. Ёмкость чаши 5 л. Производительность 80 кг/ч. Мощность 0.37 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 525х420х550 мм. Вес 62 кг."]
["         Мясорубка ТС12",{"v":30018,"d":"30,018.00"},"465х320х490",{"v":23,"d":"23.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.072912,"d":"0.07"},null,{"$f":"G80*E80","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G80*F80","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Производительность 150 кг/час. Полированный корпус и загрузочный лоток из нержавеющей стали. Энергоэкономичный электродвигатель с охлаждающим вентилятором и прецизионным зубчатым приводом. Защита от перегрузки. Долговременная консистентная смазка. Реверсный переключатель. Кнопка сброса. Стандартные насадки: решетки с диаметром отверстий 6 и 8 мм, нож крестовой, 1 насадка для колбасы. Мощность 0.75 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 240х210х315 мм. Вес 23 кг."]
["         Мясорубка ТС22",{"v":33950,"d":"33,950.00"},"595х365х600",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":32.5,"d":"32.50"},{"v":0.13030499999999998,"d":"0.13"},null,{"$f":"G81*E81","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G81*F81","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Производительность 250 кг/час. Полированный корпус и загрузочный лоток из нержавеющей стали. Энергоэкономичный электродвигатель с охлаждающим вентилятором и прецизионным зубчатым приводом. Защита от перегрузки. Долговременная консистентная смазка. Реверсный переключатель. Кнопка сброса. Стандартные насадки: решетки с диаметром отверстий 6 и 8 мм, нож крестовой, 1 насадка для колбасы. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 300х250х365 мм. Вес 30 кг."]
["         Мясорубка ТС22I",{"v":49235,"d":"49,235.00"},"595х365х601",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":0.130522175,"d":"0.13"},null,{"$f":"G82*E82","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G82*F82","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Производительность 300 кг/час. Полированный корпус и загрузочный лоток из нержавеющей стали. Энергоэкономичный электродвигатель с охлаждающим вентилятором и прецизионным зубчатым приводом. Защита от перегрузки. Долговременная консистентная смазка. Реверсный переключатель. Кнопка сброса. Стандартные насадки: полный унгер (3 решётки, 2 ножа), 1 насадка для колбасы. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 470х250х550 мм. Вес 31 кг."]
["         Мясорубка ТС8",{"v":21980,"d":"21,980.00"},"465х320х490",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":0.072912,"d":"0.07"},null,{"$f":"G83*E83","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G83*F83","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Производительность 80 кг/час. Полированный корпус и загрузочный лоток из нержавеющей стали. Энергоэкономичный электродвигатель с охлаждающим вентилятором и прецизионным зубчатым приводом. Защита от перегрузки. Долговременная консистентная смазка. Реверсный переключатель. Кнопка сброса. Стандартные насадки: решетки с диаметром отверстий 6 и 8 мм, нож крестовой, 1 насадка для колбасы. Мощность 0.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 210х200х315 мм. Вес 20 кг."]
["         Мясорубка HFM-8",{"v":24500,"d":"24,500.00"},"535х260х420",{"v":15,"d":"15.00"},15.76,{"v":0.059,"d":"0.06"},null,{"$f":"G84*E84","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G84*F84","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Производительность 75 кг/час. Мощность 0.25 кВт. Напряжение 220 В. Вес 15 кг."]
["         Мясорубка HFM-12",{"v":26850,"d":"26,850.00"},"565х260х465",{"v":19,"d":"19.00"},20.28,{"v":0.068,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Производительность 120-150 кг/час. Мощность 0.55 кВт. Напряжение 220 В. Вес 19 кг."]
["         Мясорубка HFM-22",{"v":33950,"d":"33,950.00"},"645х305х500",{"v":23,"d":"23.00"},{"v":24.7,"d":"24.70"},{"v":0.098,"d":"0.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Производительность 220 кг/час. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 220 В. Вес 23 кг."]
["         Мясорубка HR-8",{"v":9100,"d":"9,100.00"},"450х211х350",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.033,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Стальной корпус, чугунная \"голова\". Производительность 75 кг/час. Скорость вращения ножей 175 об./мин. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Вес 11 кг."]
["         Мясорубка HR-12",{"v":11500,"d":"11,500.00"},"455х305х395",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.055,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Стальной корпус, чугунная \"голова\". Производительность 170 кг/час. Скорость вращения ножей 190 об./мин. Мощность 0.85 кВт. Напряжение 220 В. Вес 20 кг."]
["         Мясорубка HR-22",{"v":18000,"d":"18,000.00"},"530х330х460",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":26,"d":"26.00"},0.08,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Стальной корпус, чугунная \"голова\". Производительность 240 кг/час. Скорость вращения ножей 190 об./мин. Мощность 1.2 кВт. Напряжение 220 В. Вес 25 кг."]
["        Овощерезки"]
["         Овощерезка TT-F30",{"v":44680,"d":"44,680.00"},"560х560х290",{"v":22,"d":"22.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0.09094400000000001,"d":"0.09"},null,{"$f":"G91*E91","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G91*F91","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Производительность 130 кг/час. В комплекте 5 дисков: слайсер 4 и 2 мм, терка 3, 4 и 7 мм. Диаметр диска 270 мм. Мощность 0.55 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 570х230х510 мм. Вес 22 кг."]
["         Аппарат для нарезки картофеля спиралью TT-F34",{"v":2150,"d":"2,150.00"},"310*160*160",1.1,1.3,0.01,null,{"$f":"G92*E92","v":0},{"$f":"G92*F92","v":0},"Аппарат для нарезки картофеля спиралью помогает приготовить картофельные чипсы.\nКорпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Габаритные размеры 300*150*150\n\n"]
["        Пилы"]
["         Пила JG 210A",{"v":76100,"d":"76,100.00"},"600х615х1000",{"v":56,"d":"56.00"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":0.369,"d":"0.37"},null,{"$f":"G94*E94","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G94*F94","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Скорость полотна 15 м/сек. Диаметр вала 210 мм. Высота пропила 185 мм. Ширина нарезки 4-180 мм. Размер стола 610х530 мм. Габаритные размеры 660х530х970 мм. Мощность 0.5 кВт. Напряжение 220 В. Вес 56 кг."]
["         Пила JG 300A",{"v":146990,"d":"146,990.00"},"920х750х1790",{"v":109,"d":"109.00"},{"v":153,"d":"153.00"},{"v":1.2351,"d":"1.24"},null,{"$f":"G95*E95","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G95*F95","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Скорость полотна 15 м/сек. Диаметр вала 300 мм. Высота пропила 275 мм. Ширина нарезки 30-250 мм. Размер стола 712х662 мм. Габаритные размеры 780х710х1690 мм. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Вес 109 кг."]
["         Пила JG 400А",{"v":254500,"d":"254,500.00"},"1260х1120х1960",{"v":175,"d":"175.00"},{"v":295,"d":"295.00"},{"v":2.7659520000000004,"d":"2.77"},null,{"$f":"G96*E96","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G96*F96","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Скорость полотна 15 м/сек. Диаметр вала 400 мм. Высота пропила 375 мм. Ширина нарезки 30-350 мм. Размер стола 890х900 мм. Габаритные размеры 980х1160х1800 мм. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Вес 175 кг."]
["         Пила JG 210M",{"v":69700,"d":"69,700.00"},"700х615х1000",60,80,{"$f":"0.7*0.615*1","v":0.4305},null,{"$f":"G97*E97","v":0},{"$f":"G97*F97","v":0},"Корпус из нержавеющей стали. Скорость полотна 15 м/сек. Диаметр вала 210 мм. Высота пропила 185 мм. Ширина нарезки 4-180 мм. Размер стола 610х530 мм. Габаритные размеры 660х530х970 мм. Мощность 0.5 кВт. Напряжение 220 В. Вес 60 кг."]
["        Слайсеры"]
["         Слайсер HS8",{"v":20150,"d":"20,150.00"},"470х460х410",{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.088642,"d":"0.09"},null,{"$f":"G99*E99","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G99*F99","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из аноидированного алюминиевого сплава. Нож из нержавеющей стали (Италия). Вентилируемый мотор. Каретка передвигающаяся самосмазывающаяся. Автозаточка ножей. Диаметр лезвия 220 мм. Ширина нарезки 0-13 мм. Мощность 0.21 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 410х400х350 мм. Вес 14.5 кг."]
["         Слайсер HS10",{"v":22800,"d":"22,800.00"},"540х535х480",{"v":20.5,"d":"20.50"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0.13867200000000002,"d":"0.14"},null,{"$f":"G100*E100","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G100*F100","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из аноидированного алюминиевого сплава. Нож из нержавеющей стали (Италия). Вентилируемый мотор. Каретка передвигающаяся самосмазывающаяся. Автозаточка ножей. Диаметр лезвия 250 мм. Ширина нарезки 0-17 мм. Мощность 0.24 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 480х475х420 мм. Вес 20.5 кг."]
["         Слайсер HS12",{"v":33800,"d":"33,800.00"},"630х472х520",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.15462720000000002,"d":"0.15"},null,{"$f":"G101*E101","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G101*F101","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из аноидированного алюминиевого сплава. Нож из нержавеющей стали (Италия). Вентилируемый мотор. Каретка передвигающаяся самосмазывающаяся. Автозаточка ножей. Диаметр лезвия 300 мм. Ширина нарезки 0-18 мм. Мощность 0.27 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 570х412х460 мм. Вес 27 кг."]
["         Слайсер для мяса ТТ-М29С",{"v":55220,"d":"55,220.00"},"620х400х590",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":0.12272000000000001,"d":"0.12"},null,{"$f":"G102*E102","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G102*F102","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Один комплект лезвий. Производительность 250 кг/ч. Загрузочное окно 90х80 мм. Ширина нарезки 5 мм. Диаметр лезвий 90 мм. Количество ломтиков 28 шт. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х320х430 мм. Вес 33 кг."]
["         Слайсер для мяса ТТ-М29H",{"v":53235,"d":"53,235.00"},"620х400х590",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":0.12272000000000001,"d":"0.12"},null,{"$f":"G103*E103","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G103*F103","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Один комплект лезвий. Производительность 250 кг/ч. Загрузочное окно 90х80 мм. Ширина нарезки 3 мм. Диаметр лезвий 90 мм. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х320х430 мм. Вес 33 кг."]
["         Слайсер HBS-220JS",{"v":20150,"d":"20,150.00"},{"$nulls":7},"Предназачен для нарезки мясных и колбасных изделий, сыров. Диаметр лезвия 220 мм. Толщина нарезки 0.2-12 мм. Ширина нарезки 160 мм. Мощность 1.2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 520х420х380 мм. Вес 12.2 кг."]
["         Слайсер HBS-250A",{"v":22800,"d":"22,800.00"},{"$nulls":7},"Предназачен для нарезки мясных и колбасных изделий, сыров. Диаметр лезвия 250 мм. Толщина нарезки 0.2-12 мм. Ширина нарезки 180 мм. Мощность 1.2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 575х465х415 мм. Вес 15.5 кг."]
["         Слайсер HBS-300A",{"v":33800,"d":"33,800.00"},{"$nulls":7},"Предназачен для нарезки мясных и колбасных изделий, сыров. Диаметр лезвия 300 мм. Толщина нарезки 0.2-15 мм. Ширина нарезки 200 мм. Мощность 2.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 540х310х550 мм. Вес 22.5 кг."]
["Слайсер-нож для нарезки мяса ТТ-ЕК3",{"v":8895,"d":"8,895.00"}]
["        Соки"]
["         Диспенсер для соков JDS-1S",{"v":7415,"d":"7,415.00"},"300х280х370",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0.03108,"d":"0.03"},null,{"$f":"G109*E109","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G109*F109","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Объем 7.5 л. Корпус из нержавеющей стали (зеркало). Резиновое основание. Съемный каплесборник и решётка. Двухходовой герметичный кран. Вес 4 кг."]
["         Диспенсер для соков JDS-2S",{"v":14960,"d":"14,960.00"},"560х360х590",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.118944,"d":"0.12"},null,{"$f":"G110*E110","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G110*F110","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Объем 2 х 7.5 л. Корпус из нержавеющей стали (зеркало). Резиновое основание. Съемный каплесборник и решётка. Двухходовой герметичный кран. Вес 11 кг."]
["         Соковыжималка TT- J113",{"v":20290,"d":"20,290.00"},"400х260х350",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":0.0364,"d":"0.04"},null,{"$f":"G111*E111","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G111*F111","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Стакан для сока объёмом 1 л. Бункер для отходов объёмом 5 л. Широкая входная горловина. Переключатель скоростей. Защитный микровыключатель. Производительность 50-65 кг/час. Скорость 4300 об/мин. Мощность 0.18 кВт. Напряжение 220 В. Вес 7 кг."]
["         Соковыжималка для цитрусовых CJ4",{"v":9078,"d":"9,078.00"},"350х250х390",5,5.5,{"$f":"0.35*0.25*0.39","v":0.034124999999999996},null,{"$f":"G112*E112","v":0},{"$f":"G112*F112","v":0},"Мощный двигатель, высокая скорость, выход сока до 80%. Большое загрузочное отверстие, быстро выжимает сок, высокопроизводительная, динамическая балансировка, полностью отделяет сок от твердой массы. Две формы разного размера. Напряжение 220 В. Мощность 0,18 кВт. Выход 75-80%. Габаритные размеры 308*218*354. 0,18 кВт, вес 5 кг."]
["        Тележки сервировочные"]
["         Тележка для сбора посуды  ТТ-ВU100A",{"v":9360,"d":"9,360.00"},"930х530х155",null,null,0.08,null,{"$f":"G114*E114","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G114*F114","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тележка для сбора посуды из нержавеющей стали. 3 полки. Штампованный борт высотой 10 мм. 4 поворотных колеса, 2 из них с тормозом. Разборная. Габаритные размеры 950х500х950 мм."]
["         Тележка для сбора посуды  ТТ-ВU104A",{"v":8920,"d":"8,920.00"},"980х530х145",null,null,0.08,null,{"$f":"G115*E115","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G115*F115","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тележка для сбора посуды из нержавеющей стали. 2 полки. Штампованный борт высотой 10 мм. Усиленные ограничители на полках. 4 поворотных колеса, 2 из них с тормозом. Разборная. Габаритные размеры 950х500х950 мм."]
["         Тележка для сбора посуды  ТТ-ВU105A",{"v":10150,"d":"10,150.00"},"960х530х140",null,null,0.07,null,{"$f":"G116*E116","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G116*F116","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тележка для сбора посуды из нержавеющей стали. 2 глубокие полки (100 мм). 4 поворотных колеса, 2 из них с тормозом. Разборная. Габаритные размеры 950х500х950 мм."]
["        Тендерайзеры"]
["         Тендерайзер универсальный TS737А",{"v":17745,"d":"17,745.00"},"410х365х265",{"v":6.2,"d":"6.20"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.03965725,"d":"0.04"},null,{"$f":"G118*E118","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G118*F118","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Разрыхляет мясо, придает ему ровную толщину, тем самым сокращая время приготовления. Корпус и ножи из нержавеющей стали. Работает как от ручного управления, так и от привода мясорубки. Ширина загрузочной горловины 175 мм. 37 пар ножей. Габаритные размеры 320х170х280 мм. Вес 6.2 кг."]
["         Тендерайзер электрический ETS720",{"v":34450,"d":"34,450.00"},"465х320х490",{"v":23.5,"d":"23.50"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.072912,"d":"0.07"},null,{"$f":"G119*E119","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G119*F119","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Разрыхляет мясо, придает ему ровную толщину, тем самым сокращая время приготовления. Корпус и ножи из нержавеющей стали. Электрический привод. Реверсивный переключатель. Ширина загрузочной горловины 175 мм. 20 пар ножей. Мощность 0.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 495х220х410. Вес 23.5 кг."]
["         Тендерайзер электрический ETS737",{"v":35900,"d":"35,900.00"},"410х365х265",{"v":24.5,"d":"24.50"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":0.03965725,"d":"0.04"},null,{"$f":"G120*E120","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G120*F120","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Разрыхляет мясо, придает ему ровную толщину, тем самым сокращая время приготовления. Корпус и ножи из нержавеющей стали. Электрический привод. Реверсивный переключатель. Ширина загрузочной горловины 175 мм. 37 пар ножей. Мощность 0.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 495х220х410. Вес 24.5 кг."]
["        Тестомесы"]
["         Тестомес HS20S",{"v":40980,"d":"40,980.00"},"800х500х950",{"v":85,"d":"85.00"},{"v":95,"d":"95.00"},0.38,null,{"$f":"G122*E122","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G122*F122","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ремённая передача. Защитная решетка. Несъёмная дежа объёмом 20 л. Максимальная загрузка сухого продукта 8 кг. Скорость спирали 112/198 об/мин. Скорость дежи 12/20 об/мин. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 730х390х900 мм. Вес 85 кг."]
["         Тестомес HS30S",{"v":50150,"d":"50,150.00"},"800х500х950",{"v":90,"d":"90.00"},{"v":100,"d":"100.00"},0.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ремённая передача. Защитная решетка. Несъёмная дежа объёмом 35 л. Максимальная загрузка сухого продукта 12.5 кг. Скорость спирали 112/198 об/мин. Скорость дежи 12/20 об/мин. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 750х435х900 мм. Вес 90 кг."]
["         Тестомес HS40S",{"v":69950,"d":"69,950.00"},"900х500х1150",{"v":140,"d":"140.00"},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":0.5175,"d":"0.52"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ремённая передача. Защитная решетка. Несъёмная дежа объёмом 40 л. Максимальная загрузка сухого продукта 16 кг. Скорость спирали 112/198 об/мин. Скорость дежи 12/20 об/мин. Мощность 3 кВт. Напряжение 220/380 В. Габаритные размеры 840х480х1000 мм. Вес 140 кг."]
["         Тестомес HS50S",{"v":92891,"d":"92,891.00"},"1080х630х1260 ",{"v":150,"d":"150.00"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.8573040000000001,"d":"0.86"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ремённая передача. Защитная решетка. Несъёмная дежа объёмом 54 л. Максимальная загрузка сухого продукта 20 кг. Скорость спирали 112/198 об/мин. Скорость дежи 12/20 об/мин. Мощность 3 кВт. Напряжение 220/380 В. Габаритные размеры 840х480х1000 мм. Вес 150 кг."]
["         Тестомес HS80S",{"v":225260,"d":"225,260.00"},"1080х850х1570",{"v":350,"d":"350.00"},{"v":390,"d":"390.00"},{"v":1.4412600000000002,"d":"1.44"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ремённая передача. Защитная решетка. Несъёмная дежа объёмом 80 л. Максимальная загрузка сухого продукта 32 кг. Скорость спирали 100/200 об/мин. Скорость дежи 12 об/мин. Мощность 2.4 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 1000х560х1380 мм. Вес 350 кг."]
["         Тестомес HTD20",{"v":71450,"d":"71,450.00"},"860х460х840",{"v":124,"d":"124.00"},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":0.332304,"d":"0.33"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Цепная передача. Подъемная крышка. Съемная дежа объемом 20 л. Предохранительное реле решётки. Аварийный выключатель. Таймер. Скорость дежи 16 об/мин. Скорость спирали 156 об/мин. Загрузка сухого продукта 8 кг. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 865х460х855 мм Вес 124 кг."]
["         Тестомес HTD20B",{"v":72980,"d":"72,980.00"},"860х460х841",{"v":124,"d":"124.00"},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":0.3326996,"d":"0.33"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Цепная передача. Подъемная крышка. Съемная дежа объемом 20 л. Предохранительное реле решётки. Аварийный выключатель. Таймер. Скорость дежи 16/11 об/мин. Скорость спирали 156/103 об/мин. Загрузка сухого продукта 8 кг. Мощность 1.5 / 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 865х460х855 мм. Вес 124 кг."]
["         Тестомес HTD30",{"v":76808,"d":"76,808.00"},"900х480х950",{"v":130,"d":"130.00"},{"v":156.5,"d":"156.50"},{"v":0.4104,"d":"0.41"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Цепная передача. Подъемная крышка. Съемная дежа объемом 30 л. Предохранительное реле решётки. Аварийный выключатель. Таймер. Скорость дежи 16 об/мин. Скорость спирали 156 об/мин. Загрузка сухого продукта 12 кг. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 890х480х915 мм Вес 130 кг."]
["         Тестомес HTD30B",{"v":81620,"d":"81,620.00"},"900х480х951",{"v":130,"d":"130.00"},{"v":156.5,"d":"156.50"},{"v":0.410832,"d":"0.41"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Цепная передача. Подъемная крышка. Съемная дежа объемом 30 л. Предохранительное реле решётки. Аварийный выключатель. Таймер. Скорость дежи 16/11 об/мин. Скорость спирали 156/103 об/мин. Загрузка сухого продукта 12 кг. Мощность 1.5 / 1.1 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 890х480х915 мм. Вес 130 кг."]
["         Тестомес HTD40",{"v":102980,"d":"102,980.00"},"950х550х1050",{"v":177,"d":"177.00"},{"v":201,"d":"201.00"},{"v":0.548625,"d":"0.55"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Цепная передача. Подъемная крышка. Съемная дежа объемом 40 л. Предохранительное реле решётки. Аварийный выключатель. Таймер. Скорость дежи 16 об/мин. Скорость спирали 156 об/мин. Загрузка сухого продукта 16 кг. Мощность 2.2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 935х585х1030 мм Вес 177 кг."]
["         Тестомес HTD40B",{"v":104600,"d":"104,600.00"},"950*550*1060",{"v":177,"d":"177.00"},{"v":201,"d":"201.00"},{"v":0.55385,"d":"0.55"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Цепная передача. Подъемная крышка. Съемная дежа объемом 40 л. Предохранительное реле решётки. Аварийный выключатель. Таймер. Скорость дежи 16/11 об/мин. Скорость спирали 156/103 об/мин. Загрузка сухого продукта 16 кг. Мощность 2.2 / 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 935х585х1030 мм. Вес 177 кг."]
["         Тестомес ТТ-D25D",{"v":45980,"d":"45,980.00"},"870х690х820",{"v":85,"d":"85.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":0.4922459999999999,"d":"0.49"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Односкоростной. Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Подходит для всех видов теста. Z-образная спираль. Объем дежи 50 л. Загрузка теста 25 кг. Скорость спирали 42 об/мин. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 800х580х740. Вес 85 кг."]
["         Тестомес ТТ-D50D",{"v":81580,"d":"81,580.00"},"1020х770х1040",{"v":118,"d":"118.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":0.816816,"d":"0.82"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Односкоростной. Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Подходит для всех видов теста. Z-образная спираль. Объем дежи 100 л. Загрузка теста 50 кг. Скорость спирали 42 об/мин. Мощность 2.2 кВт. Напряжение 220/380 В. Габаритные размеры 920х640х920. Вес 118 кг."]
["         Тестомес HS50B",{"v":101150,"d":"101,150.00"},"1170х640х1380",{"v":230,"d":"230.00"},{"v":250,"d":"250.00"},1.03,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Двойная ремённая передача. Сверхмощный. Высокие эксплуатационные характеристики. Защитная решетка. Несъёмная дежа объёмом 66 л. Максимальная загрузка 39,6 кг. Скорость спирали 285/138 об/мин. Скорость дежи 21 об/мин. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 930х490х1120 мм. Вес 230 кг."]
["Тестораскаточная (тестоформовочная) машина YP350",{"v":30403,"d":"30,403.00"},"600х700х1000",134,150,{"$f":"0.6*0.7*1","v":0.42},null,{"$f":"G136*E136","v":0},{"$f":"G136*F136","v":0},"Используется для раскатки рассыпчатого, вязкого и тугого теста. Напряжение 380 В, мощность 2кВт, размеры валиков Ф118*350, регулируемый зазор валиков 0-25 мм, скороситьм оборотов валиков 76 об/мин, обычный V-образный ремень: A1219, двигатель 1,5 кВт. габариитный размеры 580х400х860. Вес 134 кг."]
["        Фаршемесы"]
["         Фаршемес  ручной FMM03",{"v":13870,"d":"13,870.00"},"350х420х320",{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":0.048384,"d":"0.05"},null,{"$f":"G138*E138","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G138*F138","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Предназначен для перемешивания различных начинок. Корпус из нержавеющей стали. Ручное управление. Специальный месильный орган обеспечивает равномерное перемешивание. Объем 10л. Вес продукта 9 кг. Габаритные размеры 380х230х340 мм. Вес 6.5 кг."]
["         Фаршемес BX35A",{"v":109690,"d":"109,690.00"},"800х580х1140",{"v":136,"d":"136.00"},{"v":166,"d":"166.00"},{"v":0.5289599999999999,"d":"0.53"},null,{"$f":"G139*E139","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G139*F139","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Предназначен для перемешивания различных начинок.Корпус из нерж.стали.Электромеханическое управление.Специальный месильный орган обеспечивает равномерное перемешивание.Объем 35л. Мощность 0.75 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 720х510х1050 мм. Вес 130 кг."]
["         Фаршемес BX50A",{"v":125860,"d":"125,860.00"},"860х560х1200",{"v":151,"d":"151.00"},{"v":186.5,"d":"186.50"},{"v":0.57792,"d":"0.58"},null,{"$f":"G140*E140","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G140*F140","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Предназначен для перемешивания различных начинок.Корпус из нерж.стали.Электромеханическое управление.Специальный месильный орган обеспечивает равномерное перемешивание.Объем 50 л. Мощность 1.1 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 820х510х1100 мм. Вес 138 кг."]
["         Фаршемес BX70A",{"v":156200,"d":"156,200.00"},"950х590х1180",{"v":178,"d":"178.00"},{"v":210,"d":"210.00"},{"v":0.6613899999999999,"d":"0.66"},null,{"$f":"G141*E141","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G141*F141","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Предназначен для перемешивания различных начинок. Корпус из нерж.стали. Электромеханическое управление. Специальный месильный орган обеспечивает равномерное перемешивание. Объем 70 л. Мощность 1.5 кВт. Напряжени 220 В. Габаритные размеры 850х500х1100. Вес 203 кг."]
["         Фаршемес BX100A",{"v":190220,"d":"190,220.00"},"1110х680х1190",{"v":223,"d":"223.00"},{"v":263.5,"d":"263.50"},{"v":0.8982120000000001,"d":"0.90"},null,{"$f":"G142*E142","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G142*F142","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Предназначен для перемешивания различных начинок.Корпус из нерж.стали.Электромеханическое управление.Специальный месильный орган обеспечивает равномерное перемешивание.Объем 100 л. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 1010х556х1140 мм. Вес 225 кг."]
["        Фритюрницы"]
["         Фритюрница TEF- 4L",{"v":5060,"d":"5,060.00"},"415х280х345",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":6.1,"d":"6.10"},{"v":0.040089,"d":"0.04"},null,{"$f":"G144*E144","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G144*F144","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 190°C. Защита от перегрева. Объем масла 4 л. Размер емкости 185х270х175 мм. Мощность 2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 217х400х320 мм. Вес 5.5 кг."]
["         Фритюрница TEF- 4L-2",{"v":10250,"d":"10,250.00"},"470х425х345",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.06891374999999998,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 190°C.Защита от перегрева. Объем масла 2х4 л. Размер емкости 185х270х175 мм. Мощность 2х2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 435х400х320 мм. Вес 10.2 кг."]
["         Фритюрница TEF- 6L",{"v":5250,"d":"5,250.00"},"450х300х310",{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":0.041850000000000005,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 190°C. Защита от перегрева. Объем масла 6 л. Размер емкости 240х300х150 мм. Мощность 2.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 425х265х285 мм. Вес 6 кг."]
["         Фритюрница TEF- 6L-2",{"v":10520,"d":"10,520.00"},"570х450х310",{"v":10.7,"d":"10.70"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.079515,"d":"0.08"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 190°C. Защита от перегрева. Объем масла 2х6 л. Размер емкости 240х300х150 мм. Мощность 2х2.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 545х425х285 мм. Вес 11.1 кг."]
["         Фритюрница TEF- 8L",{"v":6250,"d":"6,250.00"},"450х300х380",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.051300000000000005,"d":"0.05"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 190°C. Защита от перегрева. Объем масла 8 л. Размер емкости 240х300х200 мм. Мощность 3.25 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 265х430х345 мм. Вес 7.2 кг."]
["         Фритюрница TEF- 8L-2",{"v":12300,"d":"12,300.00"},"570х450х380",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0.09747,"d":"0.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 190°C. Защита от перегрева. Объем масла 2х8 л. Размер емкости 240х300х150 мм. Мощность 2х3.25 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 550х430х345 мм. Вес 13.1 кг."]
["         Фритюрница TТ- WE 1254 (10L)",{"v":12450,"d":"12,450.00"},"600х400х520",{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":8.5,"d":"8.50"},{"v":0.1248,"d":"0.12"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 240°C. Защита от перегрева. Объем масла 10 л. Мощность 4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 280х460х325 мм. Вес 7.5 кг."]
["         Фритюрница TТ- WE 1254 (10-2L)",{"v":20676,"d":"20,676.00"},"840х400х520",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.17472000000000001,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 240°C. Защита от перегрева. Объем масла 2х10 л. Мощность 2х4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 570х460х325 мм. Вес 11 кг."]
["         Фритюрница TEF-12L",{"v":14935,"d":"14,935.00"},"600х400х600",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.144,"d":"0.14"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 240°C. Защита от перегрева. Объем масла 8 л. Кран для слива масла. Мощность 3.25 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 290х525х425 мм. Вес 10 кг."]
["         Фритюрница TEF-12L-2",{"v":27494,"d":"27,494.00"},"840х400х600",{"v":7.5,"d":"7.50"},{"v":8.5,"d":"8.50"},{"v":0.2016,"d":"0.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из нержавеющей стали. Хромированная корзина. Термостат и индикатор нагрева. Рабочие температуры от 60 до 240°C. Защита от перегрева. Объем масла 2х8 л. Кран для слива масла. Мощность 2х3.25 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 580х525х425 мм. Вес 18.6 кг."]
["        Хлеборезки"]
["            Хлеборезка ТТ D7C",{"v":76895,"d":"76,895.00"},"780х670х830",{"v":68,"d":"68.00"},{"v":87,"d":"87.00"},{"v":0.43375800000000003,"d":"0.43"},null,{"$f":"G155*E155","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G155*F155","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Производительность 240 батонов/час. Нарезка 31 ломтик. Максимальный размер батона 375х150 мм. Толщина нарезки 12 мм. Блок ножей 385 мм. Мощность 0.2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 630х630х685 мм. Вес 70 кг."]
["        Шприцы колбасные"]
["         Климпер ручной для обвязки мяса HP001",{"v":35890,"d":"35,890.00"},"180х370х700",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0.046619999999999995,"d":"0.05"},null,{"$f":"G157*E157","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G157*F157","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Конструкция выполнена из нержавеющей стали. Быстрая обвязка колбас. Вес 18 кг."]
["         Насадка для колбасного шприца \"Гамбургер пресс\"",{"v":3956,"d":"3,956.00"},"270х270х260",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.018954000000000002,"d":"0.02"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Предназначены для изготовления начинки для гамбургеров диаметром 100мм. Изготовление начинки происходит со скоростью подачи фарша из мясорубки или шприца, до 20 штук в минуту. Пластиковый и акриловый пресс образует начинку толщиной 19мм, весом 150г под давлением подачи фарша, готовые формы извлекаются путем передвижения лотка. Гигиенически чистый способ изготовления. Совместимы с мясорубками TC-8, TC-12 и со всеми колбасными шприцами вертикального типа."]
["         Шприц колбасный CV-3",{"v":8950,"d":"8,950.00"},"560*330*250",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.046200000000000005,"d":"0.05"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из окрашеной стали. Четыре насадки из пластика (Æ10, Æ20, Æ30, Æ40мм). Размер цилиндра Æ140х200 мм. Объем 3л. Габаритные размеры 300х220х530 мм. Вес 8 кг."]
["         Шприц колбасный СV-5",{"v":9800,"d":"9,800.00"},"680*320*290",{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":0.063104,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из окрашеной стали. Четыре насадки из пластика (Æ10, Æ20, Æ30, Æ40мм). Размер цилиндра Æ140х320 мм. Объем 5л. Габаритные размеры 300х260х650 мм. Вес 9.5 кг."]
["         Шприц колбасный СV-7",{"v":11950,"d":"11,950.00"},"830*320*330",{"v":13,"d":"13.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.087648,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из окрашеной стали. Четыре насадки из пластика (Æ10, Æ20, Æ30, Æ40мм). Размер цилиндра Æ140х460 мм. Объем 7л. Габаритные размеры 300х300х780 мм. Вес 13 кг."]
["         Шприц колбасный СV-10",{"v":13450,"d":"13,450.00"},"330*360*610",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.072,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из окрашеной стали. Четыре насадки из пластика (Æ10, Æ20, Æ30, Æ40мм). Размер цилиндра Æ290х270 мм. Объем 10л. Габаритные размеры 300х330х580 мм. Вес 14 кг."]
["         Шприц колбасный SV-3",{"v":8250,"d":"8,250.00"},"560х330х250",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.046200000000000005,"d":"0.05"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Четыре насадки из нержавеющей стали (Æ16, Æ22, Æ32, Æ32мм). Размер цилиндра Æ140х200 мм. Объем 53. Габаритные размеры 300х220х530 мм. Вес 9 кг."]
["         Шприц колбасный SV-5",{"v":10250,"d":"10,250.00"},"680х320х290",{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":0.063104,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Четыре насадки из нержавеющей стали (Æ16, Æ22, Æ32, Æ32мм). Размер цилиндра Æ140х320 мм. Объем 5л. Габаритные размеры 300х260х650 мм. Вес 10.6 кг."]
["         Шприц колбасный SV-7",{"v":10960,"d":"10,960.00"},"830х320х330",{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":0.087648,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Четыре насадки из нержавеющей стали (Æ16, Æ22, Æ32, Æ32мм). Размер цилиндра Æ140х460мл. Объем 7л. Габаритные размеры 300х300х780 мм. Вес 12.5 кг."]
["         Шприц колбасный SV-10",{"v":16200,"d":"16,200.00"},"330*360*610",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.072,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали стали. Четыре насадки из нержавеющей стали (Æ16, Æ22, Æ32, Æ32мм). Размер цилиндра Æ290х270 мм. Объем 10л. Габаритные размеры 300х330х580 мм. Вес 14 кг."]
["         Шприц колбасный СН-3",{"v":8100,"d":"8,100.00"},"450х270х270",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.03280500000000001,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из окрашеной стали. Четыре насадки из пластика (Æ10, Æ20, Æ30, Æ40мм). Размер цилиндра Æ140х200 мм. Объем 3л. Габаритные размеры 450х185х210 мм. Вес 8 кг."]
["         Шприц колбасный СН-5",{"v":9650,"d":"9,650.00"},"580х270х270",{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.042282,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус из окрашеной стали. Четыре насадки из пластика (Æ10, Æ20, Æ30, Æ40мм). Размер цилиндра Æ140х320 мм. Объем 5л. Габаритные размеры 550х185х210 мм. Вес 9.5 кг."]
["         Шприц колбасный SН-3",{"v":8250,"d":"8,250.00"},"450х270х270",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.03280500000000001,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Четыре насадки из нержавеющей стали (Æ16, Æ22, Æ32, Æ32мм). Размер цилиндра Æ140х200 мм. Объем 53. Габаритные размеры 450х185х210 мм. Вес 9 кг."]
["         Шприц колбасный SН-5",{"v":9550,"d":"9,550.00"},"580х270х270",{"v":10.6,"d":"10.60"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.042282,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Четыре насадки из нержавеющей стали (Æ16, Æ22, Æ32, Æ32мм). Размер цилиндра Æ140х320 мм. Объем 5л. Габаритные размеры 550х185х210 мм. Вес 10.6 кг."]
["         Шприц колбасный SН-7",{"v":13500,"d":"13,500.00"},"730х270х270",{"v":13,"d":"13.00"},{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":0.053217,"d":"0.05"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Четыре насадки из нержавеющей стали (Æ16, Æ22, Æ32, Æ32мм). Размер цилиндра Æ140х460мл. Объем 7л. Габаритные размеры 690х185х210 мм. Вес 13 кг."]
["         Шприц колбасный гидравлический SF-150",{"v":127420,"d":"127,420.00"},"530х410х1380",{"v":113,"d":"113.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":0.299874,"d":"0.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Конструкция из нержавеющей стали. Насадка из нержавеющей стали. Производительность 280 кг/час. Диаметр цилиндра 150 мм. Вес продукта 10 кг. Мощность 0.55 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 600х400х1240 мм. Вес 113 кг"]
["         Шприц колбасный гидравлический SF-260",{"v":155160,"d":"155,160.00"},"640х520х1380",{"v":158,"d":"158.00"},{"v":179,"d":"179.00"},{"v":0.459264,"d":"0.46"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Конструкция из нержавеющей стали. Насадка из нержавеющей стали. Производительность 400 кг/час. Диаметр цилиндра 260 мм. Вес продукта 17кг. Мощность 0.75 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 640х485х1240 мм. Вес 158 кг"]
["         Шприц колбасный гидравлический SF-350",{"v":189911,"d":"189,911.00"},"770х620х1380",{"v":163,"d":"163.00"},{"v":188,"d":"188.00"},{"v":0.658812,"d":"0.66"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Конструкция из нержавеющей стали. Насадка из нержавеющей стали. Производительность 520 кг/час. Диаметр цилиндра 350 мм. Вес продукта 25 кг. Мощность 0.75 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 735х560х1240 мм. Вес 163 кг."]
["      Упаковочное оборудование"]
["        Вакуум-упаковочная машина  DZQ-400/2E (Aeration)",{"v":71260,"d":"71,260.00"},"660х600х560",{"v":120,"d":"120.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0.22176000000000004,"d":"0.22"},null,{"$f":"G176*E176","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"G176*F176","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Поностью из нержавеющей стали. Аерация. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 400х10 мм. Производительность 20 м³/час. Размеры камеры 440х335х75. Время цикла 10-25 сек. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 560х500х1050 мм. Вес 120 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина  DZQ-500/2E (Aeration)",{"v":82300,"d":"82,300.00"},"730х720х1150",{"v":125,"d":"125.00"},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":0.6044399999999999,"d":"0.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Аерация. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 500х10мм. Прооизводительность 20 м³/час. Размеры камеры 365х525х100. Время цикла 10-25 сек. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 630х620х1050 мм. Вес 125 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина  DZQ-600/2E (Aeration)",{"v":120220,"d":"120,220.00"},"780х680х1060",{"v":140,"d":"140.00"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.5622240000000002,"d":"0.56"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Аерация. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 600х10мм. Прооизводительность 40 м³/час. Размеры камеры 625х625х100. Время цикла 10-35 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 680х580х960 мм. Вес 140 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина DZQ-400/2SB (Aeration)",{"v":120960,"d":"120,960.00"},"1100х640х1020",{"v":200,"d":"200.00"},{"v":230,"d":"230.00"},{"v":0.71808,"d":"0.72"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Аерация. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 400х10 мм. Прооизводительность 20 м³/час. Размеры камеры 450х440х100. Время цикла 10-40 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 1000х540х920 мм. Вес 200 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина DZQ-500/2SB (Aeration)",{"v":165350,"d":"165,350.00"},"1150х850х1050",{"v":240,"d":"240.00"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":1.026375,"d":"1.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Аерация. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 500х10 мм. Прооизводительность 40 м³/час. Размеры камеры 540х410х100. Время цикла 10-40 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 1250х750х950 мм. Вес 240 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина DZQ-600/2SB (Aeration)",{"v":212350,"d":"212,350.00"},"1550х1080х1100",{"v":380,"d":"380.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":1.8414000000000004,"d":"1.84"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Аерация. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 600х10 мм. Прооизводительность 40 м³/час. Размеры камеры 540х670х50. Время цикла 10-40 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 1160х820х1015 мм. Вес 380 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина напольная DZ-400/2E",{"v":59170,"d":"59,170.00"},"660х600х560",{"v":120,"d":"120.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":0.22176000000000004,"d":"0.22"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 400х10 мм. Производительность 20 м³/час. Размеры камеры 440х335х75. Время цикла 10-25 сек. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 560х500х1050 мм. Вес 120 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина напольная DZ-500/2Е",{"v":63600,"d":"63,600.00"},"730х720х1150",{"v":125,"d":"125.00"},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":0.6044399999999999,"d":"0.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 500х10мм. Прооизводительность 20 м³/час. Размеры камеры 365х525х100. Время цикла 10-25 сек. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 630х620х1050 мм. Вес 125 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина напольная DZ-600/2E",{"v":102150,"d":"102,150.00"},"780х680х1060",{"v":140,"d":"140.00"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.5622240000000002,"d":"0.56"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 600х10мм. Прооизводительность 40 м³/час. Размеры камеры 625х625х100. Время цикла 10-35 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 680х580х960 мм. Вес 140 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина двухкамерная DZ-400/2SB",{"v":89450,"d":"89,450.00"},"1100х640х1020",{"v":200,"d":"200.00"},{"v":230,"d":"230.00"},{"v":0.71808,"d":"0.72"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 400х10 мм. Прооизводительность 20 м³/час. Размеры камеры 450х440х100. Время цикла 10-40 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 1000х540х920 мм. Вес 200 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина двухкамерная DZ-500/2SB",{"v":137780,"d":"137,780.00"},"1150х850х1050",{"v":240,"d":"240.00"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":1.026375,"d":"1.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 500х10 мм. Прооизводительность 40 м³/час. Размеры камеры 540х410х100. Время цикла 10-40 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 1250х750х950 мм. Вес 240 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина двухкамерная DZ-600/2SB",{"v":165980,"d":"165,980.00"},"1550х1080х1100",{"v":380,"d":"380.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":1.8414000000000004,"d":"1.84"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нержавеющей стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 600х10 мм. Прооизводительность 40 м³/час. Размеры камеры 540х670х50. Время цикла 10-40 сек. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 380 В. Габаритные размеры 1160х820х1015 мм. Вес 380 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина настольная DZ-260/PD",{"v":42600,"d":"42,600.00"},"580х430х420",{"v":35,"d":"35.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.104748,"d":"0.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Поностью из нерж.стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка одна- 260*8мм. Прооизводительность 10 м³/час. Размеры камеры 385х280х50. Время цикла 10-20 сек. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 480х330х320 мм. Вес 35 кг."]
["        Вакуум-упаковочная машина настольная DZ-280/A",{"v":4390,"d":"4,390.00"},"280х180х100",{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":6.2,"d":"6.20"},{"v":0.00504,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Безкамерный упаковщик. Длина уплотнения 40-280 мм. Вакуум 0.35 Мпа. Напряжение 220 В. Габаритный размер 350х140х70 мм. Вес 2.4 кг"]
["        Вакуум-упаковочная машина настольная DZ-400/2F",{"v":52680,"d":"52,680.00"},"660х600х550",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.21780000000000002,"d":"0.22"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Полностью из нержавеющей стали. Русифицированная панель управления. Сварочная планка 400х10мм. Прооизводительность 20 м³/час. Размеры камеры 380х480х75 мм. Время цикла 15-30 сек. Габаритные размеры 560х500х460 мм. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Вес.80 кг."]
["        Горячий стол упаковщик HW-450Е",{"v":5306,"d":"5,306.00"},"520х350х170",{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.030940000000000002,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Корпус - нержавеющая сталь. Максимальная ширина пленки 450 мм. Габаритные размеры 620х540х140 мм. Мощность 0.23 кВт. Напряжение 220 В. Вес 5.6 кг."]
["        Запайщик FS-200  ABS",{"v":740,"d":"740.00"},"370х180х100",{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":0.006659999999999999,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Пластиковый корпус. Длина запайки 200 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 320х80х150 мм. Вес 1.5 кг."]
["        Запайщик FS-300  ABS",{"v":1070,"d":"1,070.00"},"470х180х100",{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":0.00846,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Пластиковый корпус. Длина запайки 300 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х85х255 мм. Вес 2.5 кг."]
["        Запайщик FS-400  ABS",{"v":1450,"d":"1,450.00"},"570х180х100",{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.0138,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Пластиковый корпус. Длина запайки 400 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х85х280 мм. Вес 2.9 кг."]
["        Запайщик FS-200  IRON",{"v":1050,"d":"1,050.00"},"370х180х100",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":0.006,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Длина запайки 200 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 320х80х150 мм. Вес 2 кг."]
["        Запайщик FS-300  IRON",{"v":1928,"d":"1,928.00"},"470х180х100",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":8.6E-3,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Длина запайки 300 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х85х255 мм. Вес 3 кг."]
["        Запайщик FS-400  IRON",{"v":2260,"d":"2,260.00"},"570х180х100",{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":0.0138,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Длина запайки 400 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х85х280 мм. Вес 4.5 кг."]
["        Запайщик FS- 500 IRON",{"v":6538,"d":"6,538.00"},"670х180х100",{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.012,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Длина запайки 500 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 650х85х180 мм. Вес 6.6 кг."]
["        Запайщик FS- 200C",{"v":2050,"d":"2,050.00"},"370х180х100",{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":0.006,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Нож. Длина запайки 200 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.3 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 320х80х150 мм. Вес 2.6 кг."]
["        Запайщик FS- 300C",{"v":2780,"d":"2,780.00"},"470х180х100",{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":8.6E-3,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Нож. Длина запайки 300 мм. Ширина шва 2 мм.  Мощность 0.4 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х85х255 мм. Вес 3.8 кг."]
["        Запайщик FS- 400C",{"v":3932,"d":"3,932.00"},"570х180х100",{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":0.010259999999999998,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Нож. Длина запайки 400 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.6 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 450х85х280 мм. Вес 4.5 кг."]
["        Запайщик FS- 500С",{"v":4680,"d":"4,680.00"},"670х180х100",{"v":6.7,"d":"6.70"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":0.012060000000000001,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Нож. Длина запайки 500 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 650х85х180 мм. Вес 4.7 кг."]
["        Запайщик FS- 600H",{"v":7130,"d":"7,130.00"},"930х205х305",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.06064924999999999,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Длина запайки 600 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 0.8 кВт, Напряжение 220 В. Габаритные размеры 870х145х270 мм. Вес 7 кг."]
["        Запайщик FS- 800H",{"v":8440,"d":"8,440.00"},"1060х410х305",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.132553,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Длина запайки 800 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 1 кВт, Напряжение 220 В. Габаритные размеры 1000х350х245 мм. Вес 8 кг."]
["        Запайщик FS- 900H",{"v":8616,"d":"8,616.00"},"1160х410х305",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0.145,"d":"0.15"},{"$nulls":3},"Металлический корпус. Длина запайки 900 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 1.2 кВт, Напряжение 220 В. Габаритные размеры 1100х350х245 мм. Вес 9 кг."]
["        Запайщик FS- 1000H",{"v":8616,"d":"8,616.00"},"1260х410х305",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.15756299999999998,"d":"0.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Металлический корпус. Длина запайки 1000 мм. Ширина шва 2 мм. Мощность 1.35 кВт, Напряжение 220 В. Габаритные размеры 1200х350х240 мм. Вес 10 кг."]
["        Запайщик с педалью ножного управления PFS-600",{"v":18619,"d":"18,619.00"},"800х640х260",{"v":27.6,"d":"27.60"},{"v":31.6,"d":"31.60"},0.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Напольный. Длина запайки 600 мм. Ширина шва 2-5 мм. Одна сварочная планка. Мощность 1.5 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 700х520х880 мм. Вес 27.6 кг."]
["        Запайщик с педалью ножного управления PFS-450",{"v":18340,"d":"18,340.00"},"800х540х260",{"v":18.2,"d":"18.20"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.11232000000000002,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Напольный. Длина запайки 450 мм. Ширина шва 2-5 мм. Одна сварочная планка. Мощность 1.2 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 550х520х880 мм. Вес 18.2 кг."]
["       Сушильные шкафы"]
["         Сушилка HKD5A",{"v":20100,"d":"20,100.00"},{"$nulls":7},"Корпус из нержавеющей стали. Регулятор температуры с цветной маркировкой. Диапозон температур от 32˚С до 65˚С. Пять полок размером 412х368 мм. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В.Габаритные размеры 476х420х228 мм. Вес 15 кг."]
["         Сушилка HKD10A",{"v":29500,"d":"29,500.00"},{"$nulls":7},"Корпус из нержавеющей стали. Регулятор температуры с цветной маркировкой. Диапозон температур от 32˚С до 65˚С. Десять полок размером 412х368 мм. Мощность 0.8 кВт. Напряжение 220 В. Габаритные размеры 476х420х412 мм. Вес 22 кг."]
["       Расстоечные шкафы"]
["          Шкаф расстоечный ТТ-0162С",{"v":46600,"d":"46,600.00"},"700х800х2000",36,40,{"$f":"0.7*0.8*2","v":1.1199999999999999},null,{"$f":"G213*E213","v":0},{"$f":"G213*F213","v":0},"Автоматическая регулировка температуры 35-40 градусов Цельсия, что идеально подходит для ускорения процесса брожения и широко применяется на всех кондитерских предприятиях. Корпус из нержавеющей стали, напряжение 220 В. Одна дверца, 15 лотков, Мощность 2 кВит, размер 500*720*1833. Вес 36 кг."]

{"sheet":"Ассум_нейтр","index":6,"n_rows":278,"n_cols":11,"rows_kept":278,"merged":[[4,8,5,8],[4,9,5,9],[6,1,6,2],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[7,9,9,9],[7,10,9,10],[10,0,10,9],[15,0,15,9],[20,0,20,9],[29,0,29,9],[34,0,34,9],[38,0,38,9],[39,10,42,10],[43,10,46,10],[47,0,47,9],[48,10,49,10],[51,0,51,9],[52,10,55,10],[56,10,59,10],[60,0,60,9],[61,10,62,10],[63,0,63,9],[64,10,67,10],[68,0,68,9],[69,10,83,10],[84,10,98,10],[99,0,99,9],[100,10,114,10],[115,10,129,10],[130,0,130,9],[134,0,134,9],[135,10,144,10],[145,10,154,10],[155,0,155,9],[156,10,165,10],[166,10,175,10],[176,0,176,9],[177,10,186,10],[187,10,196,10],[197,0,197,9],[198,10,205,10],[206,10,213,10],[214,0,214,9],[215,10,218,10],[219,10,222,10],[223,0,223,9],[224,10,227,10],[228,10,231,10],[232,0,232,9],[233,10,242,10],[243,0,243,9],[244,10,245,10],[248,0,248,9],[251,0,251,9],[252,10,263,10],[265,0,265,5],[265,6,266,6],[265,7,266,7],[267,1,267,2],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[268,2,270,2],[268,3,270,3],[268,4,270,4],[268,5,270,5],[268,6,270,6],[268,7,270,7],[271,0,271,7]]}
[]
[{"$nulls":10},"Главное меню"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Вес заказа","Объем заказа"]
[]
[{"$nulls":8},{"$f":"SUM(I12:I251)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(J12:J251)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["Артикул","Полное наименование/габариты","Розничная цена, руб.","Габариты упаковки, мм","Вес нетто, кг","Вес брутто, кг","Объем, м. куб.","Заказ","Вес брутто, кг","Объем, м.куб.","Описание"]
[]
[]
["          Ванны моечные цельнотянутые серии \"ASSUM-Standart\" (цельнотянутые)"]
["ВМС-1/400","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМС-1/400 (500х600х850)",{"v":11327.19,"d":"11,327.19"},"510х610х350",{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":0.108885,"d":"0.11"},null,{"$f":"H12*F12","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H12*G12","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с цельнотянутой раковиной 400х400х300 мм и бортом 45 мм. \nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм; столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМС-2/400","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМС-2/400 (950х600х850)",{"v":20345.7,"d":"20,345.70"},"960х610х350",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0.20496,"d":"0.20"},null,{"$f":"H13*F13","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H13*G13","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с двумя цельнотянутыми раковинами 400х400х300 мм и бортом 45 мм. \nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм; столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМС-1/500","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМС-1/500 (600х700х850)",{"v":15336.09,"d":"15,336.09"},"610х710х350",{"v":18.6,"d":"18.60"},{"v":19.6,"d":"19.60"},{"v":0.151585,"d":"0.15"},null,{"$f":"H14*F14","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H14*G14","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с цельнотянутой раковиной 500х500х300 мм и бортом 45 мм. \nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм; столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМС-2/500","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМС-2/500 (1150х700х850)",{"v":26669.48,"d":"26,669.48"},"1160х710х350",19.35,{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":0.28825999999999996,"d":"0.29"},null,{"$f":"H15*F15","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H15*G15","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с двумя цельнотянутыми раковинами 500х500х300 мм и бортом 45 мм. \nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм; столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["          Ванны моечные цельнотянутые серии \"ASSUM-Premium\" (цельнотянутые)"]
["ВМП-1/400","            Ванна моечная \"ASSUM-Premium\" ВМП-1/400 (500х600х850)",{"v":14519.22,"d":"14,519.22"},"510х610х900",{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":0.27999,"d":"0.28"},null,{"$f":"H17*F17","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H17*G17","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с цельнотянутой раковиной 400х400х300 мм и бортом 45 мм.\nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм;  столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; облицовка с 3-х сторон (\"юбка\") - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1.5 мм. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция сварная."]
["ВМП-2/400","            Ванна моечная \"ASSUM-Premium\" ВМП-2/400 (950х600х850)",{"v":23722.02,"d":"23,722.02"},"960х610х900",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0.5270400000000001,"d":"0.53"},null,{"$f":"H18*F18","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H18*G18","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с двумя цельнотянутыми раковинами 400х400х300 мм и бортом 45 мм.\nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм;  столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; облицовка с 3-х сторон (\"юбка\") - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1.5 мм. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция сварная."]
["ВМП-1/500","            Ванна моечная \"ASSUM-Premium\" ВМП-1/500 (600х700х850)",{"v":18064.95,"d":"18,064.95"},"610х710х900",{"v":18.6,"d":"18.60"},{"v":19.6,"d":"19.60"},{"v":0.38978999999999997,"d":"0.39"},null,{"$f":"H19*F19","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H19*G19","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с цельнотянутой раковиной 500х500х300 мм и бортом 45 мм.\nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм;  столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; облицовка с 3-х сторон (\"юбка\") - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1.5 мм. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция сварная."]
["ВМП-2/500","            Ванна моечная \"ASSUM-Premium\" ВМП-2/500 (1150х700х850)",{"v":30262.35,"d":"30,262.35"},"1160х710х900",19.35,{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":0.7412399999999999,"d":"0.74"},null,{"$f":"H20*F20","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H20*G20","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная с двумя цельнотянутыми раковинами 500х500х300 мм и бортом 45 мм.\nМатериалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм;  столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; облицовка с 3-х сторон (\"юбка\") - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1.5 мм. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция сварная."]
["          Ванны моечные сварные серии \"ASSUM-Standart\""]
["ВМЭ-1/400","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-1/400 (500х500х850)",{"v":4875,"d":"4,875.00"},"520х520х320",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.08652800000000001,"d":"0.09"},null,{"$f":"H22*F22","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H22*G22","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна моечная со сварной раковиной 400х400х300 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМЭ-1/500","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-1/500 (600х600х850)",{"v":5482,"d":"5,482.00"},"620х620х320",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.123008,"d":"0.12"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ванна моечная со сварной раковиной 500х500х300 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМЭ-1/600","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-1/600 (700х700х850)",{"v":7450,"d":"7,450.00"},"720х720х420",{"v":20.5,"d":"20.50"},{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":0.21772799999999998,"d":"0.22"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ванна моечная со сварной раковиной 600х600х400 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМЭ-1/700","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-1/700 (800х800х850)",{"v":9036,"d":"9,036.00"},"820х820х470",{"v":22.9,"d":"22.90"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0.3160279999999999,"d":"0.32"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ванна моечная со сварной раковиной 700х700х450 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМЭ-2/400","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-2/400 (1000х500х850)",{"v":9607,"d":"9,607.00"},"1020х520х320",{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.169728,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ванна моечная со сварными раковинами 400х400х300 мм.\nМатериалы: мойки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки - оцинкованая сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМЭ-2/500","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-2/500 (1200х600х850)",{"v":10142,"d":"10,142.00"},"1220х620х320",{"v":19.5,"d":"19.50"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.24204799999999999,"d":"0.24"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ванна моечная со сварными раковинами 500х500х300 мм.\nМатериалы: мойки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМЭ-2/600","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-2/600 (1400х700х850)",{"v":13783,"d":"13,783.00"},"1420х720х420",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":0.42940799999999996,"d":"0.43"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ванна моечная со сварными раковинами 600х600х400 мм.\nМатериалы: мойки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМЭ-2/700","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМЭ-2/700 (1600х800х850)",{"v":17022,"d":"17,022.00"},"1620х820х470",{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":0.624348,"d":"0.62"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Ванна моечная со сварными раковинами 700х700х450 мм.\nМатериалы: мойки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["          Ванны котломоечные сварные серии \"ASSUM-Standart\""]
["ВМКЭ-1/400/900","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМКЭ-1/400/900 (1000х500х850)",{"v":13643.86,"d":"13,643.86"},"1020х520х320",{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0.169728,"d":"0.17"},null,{"$f":"H31*F31","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H31*G31","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна котломоечная со сварной раковиной 900х400х300 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМКЭ-1/500/1100","            Ванна моечнаяи \"ASSUM-Standart\" ВМКЭ-1/500/1100 (1200х600х850)",{"v":16345.86,"d":"16,345.86"},"1220х620х420",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0.31768799999999997,"d":"0.32"},null,{"$f":"H32*F32","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H32*G32","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна котломоечная со сварной раковиной 1100х500х400 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМКЭ-1/600/1250","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМКЭ-1/600/1250 (1350х700х850)",{"v":19010.69,"d":"19,010.69"},"1370х720х420",{"v":38,"d":"38.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0.414288,"d":"0.41"},null,{"$f":"H33*F33","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H33*G33","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна котломоечная со сварной раковиной 1250х600х400 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["ВМКЭ-1/700/1450","            Ванна моечная \"ASSUM-Standart\" ВМКЭ-1/700/1450 (1550х800х850)",{"v":20990.97,"d":"20,990.97"},"1570х820х470",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":44,"d":"44.00"},{"v":0.6050779999999999,"d":"0.61"},null,{"$f":"H34*F34","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H34*G34","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ванна котломоечная со сварной раковиной 1450х700х450 мм.\nМатериалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм.\nОбвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная."]
["          Рукомойники серии \"ASSUM\" "]
["ВМР-1","           Рукомойник \"ASSUM\" ВМР-1 (500х400х150) ",{"v":4725,"d":"4,725.00"},"510х410х160",3,3.5,{"v":0.033456,"d":"0.03"},null,{"$f":"H36*F36","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H36*G36","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Рукомойник с цельнотянутой мойкой 400х300х100 мм.\nМатериалы: мойка цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.5 мм; каркас из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nКрепление консольное (к стене). В комплект поставки входит крепеж для стены. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Смеситель в комплект не входит. Без отверстия под смеситель."]
["ВМР-2","           Рукомойник \"ASSUM\" ВМР-2 (500х400х850) ",{"v":6825,"d":"6,825.00"},"510х410х860",7,7.5,{"v":0.17982599999999999,"d":"0.18"},null,{"$f":"H37*F37","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H37*G37","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Рукомойник с цельнотянутой мойкой 400х300х100 мм.\nМатериалы: мойка цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.5 мм; ножки из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм.\nВанна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Смеситель в комплект не входит. Без отверстия под смеситель."]
["ВМР-3","           Рукомойник \"ASSUM\" ВМР-3 (500х400х850) ",{"v":8505,"d":"8,505.00"},"510х410х860",7,7.5,{"v":0.17982599999999999,"d":"0.18"},null,{"$f":"H38*F38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H38*G38","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Рукомойник с цельнотянутой мойкой 400х300х100 мм.\nМатериалы: мойка цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.5 мм; ножки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1.5 мм.\nВанна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Смеситель в комплект не входит. Без отверстия под смеситель."]
["          Подтоварники серии \"ASSUM\""]
["ПП-6/6","            Подтоварник \"ASSUM\" ПП-6/6 (600х600х300)",{"v":4426.04,"d":"4,426.04"},"620х620х70",{"v":11.8,"d":"11.80"},{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":0.026908000000000005,"d":"0.03"},null,{"$f":"H40*F40","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H40*G40","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Материалы: столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия); рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм; ножки - нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм; обвязка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 200 кг."]
["ПП-10/6","            Подтоварник \"ASSUM\" ПП-10/6 (1000х600х300)",{"v":5119.65,"d":"5,119.65"},"1020х620х70",{"v":17.9,"d":"17.90"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.044268,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПП-12/6","            Подтоварник \"ASSUM\" ПП-12/6 (1200х600х300)",{"v":5633.76,"d":"5,633.76"},"1220х620х70",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":0.052948,"d":"0.05"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПП-15/6","            Подтоварник \"ASSUM\" ПП-15/6 (1500х600х300)",{"v":6110.38,"d":"6,110.38"},"1520х620х70",{"v":24.2,"d":"24.20"},{"v":25.2,"d":"25.20"},{"v":0.06596800000000001,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПП-6/4 Оц","            Подтоварник  \"ASSUM\" ПП-6/4 Оц (600х400х300)",{"v":4205,"d":"4,205.00"},"620х420х70",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":0.018227999999999998,"d":"0.02"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Материалы: столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия); рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм; ножки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм; обвязка - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 200 кг."]
["ПП-10/4 Оц","            Подтоварник  \"ASSUM\" ПП-10/4 Оц (1000х400х300)",{"v":4833,"d":"4,833.00"},"1020х420х70",{"v":13,"d":"13.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":0.029988000000000004,"d":"0.03"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПП-12/4 Оц","            Подтоварник  \"ASSUM\" ПП-12/4 Оц (1200х400х300)",{"v":5274,"d":"5,274.00"},"1220х420х70",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15.8,"d":"15.80"},{"v":0.035868000000000004,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПП-15/4 Оц","            Подтоварник  \"ASSUM\" ПП-15/4 Оц (1500х400х300)",{"v":5683,"d":"5,683.00"},"1520х420х70",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":0.044688,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Подставки для печей и пароконвектоматов серии \"ASSUM\""]
["ППК-9/7","            Подставка под пароконвектомат \"ASSUM\" ППК-9/7 (900х700х700)",{"v":16509.23,"d":"16,509.23"},"910х710х710",14.25,15.15,{"v":0.458731,"d":"0.46"},null,{"$f":"H49*F49","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H49*G49","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Подставка под пароконвектомат. Одна секция из 6-ти уровней направляющих для гастроемкостей GN 1/1. Материалы: столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1.5 мм; каркас - нержавеющая сталь AISI 430 (труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; направляющие для гастроёмкостей - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция сварная. "]
["ППК-10/7","            Подставка под пароконвектомат \"ASSUM\" ППК-10/7 (1000х700х700)",{"v":18278.4,"d":"18,278.40"},"1010х710х710",{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":16.4,"d":"16.40"},{"v":0.509141,"d":"0.51"},null,{"$f":"H50*F50","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H50*G50","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["ППК-9/9","            Подставка под пароконвектомат \"ASSUM\" ППК-9/9 (900х900х700)",{"v":21108.15,"d":"21,108.15"},"910х910х710",{"v":15.3,"d":"15.30"},{"v":16.2,"d":"16.20"},{"v":0.587951,"d":"0.59"},null,{"$f":"H51*F51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H51*G51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Подставка под пароконвектомат. Одна секция из 7-ми уровней направляющих для протвиней 600х400 мм. Материалы: столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1.5 мм; каркас - нержавеющая сталь AISI 430 (труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; направляющие для противней - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция сварная. "]
["          Полки настенные серии \"ASSUM\""]
["ПН-6/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПН-6/3 (600х300х300)",{"v":1990.07,"d":"1,990.07"},"610х320х40",2.75,{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0.007808000000000001,"d":"0.01"},null,{"$f":"H53*F53","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H53*G53","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Сплошная полка. \nМатериалы: \n   уголки крепления - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм;\n   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм. \nМаксимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 25 кг."]
["ПН-10/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПН-10/3 (1000х300х300)",{"v":2416.26,"d":"2,416.26"},"1010х320х40",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":0.012928,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПН-12/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПН-12/3 (1200х300х300)",{"v":2736.2,"d":"2,736.20"},"1210х320х40",{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":5.1,"d":"5.10"},{"v":0.015488,"d":"0.02"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПН-15/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПН-15/3 (1500х300х300)",{"v":3135.83,"d":"3,135.83"},"1510х320х40",{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":6.1,"d":"6.10"},{"v":0.019328,"d":"0.02"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПНП-6/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПНП-6/3 (600х300х300)",{"v":2310,"d":"2,310.00"},"610х320х40",3.45,{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0.007808000000000001,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Перфорированная полка. \nМатериалы: \n   уголки крепления - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм;\n   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм. \nМаксимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 25 кг."]
["ПНП-10/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПНП-10/3 (1000х300х300)",{"v":2665.74,"d":"2,665.74"},"1010х320х40",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":0.012928,"d":"0.01"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПНП-12/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПНП-12/3 (1200х300х300)",{"v":3038.81,"d":"3,038.81"},"1210х320х40",6.25,{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":0.015488,"d":"0.02"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ПНП-15/3","            Полка настенная \"ASSUM\" ПНП-15/3 (1500х300х300)",{"v":3660.2,"d":"3,660.20"},"1510х320х40",{"v":8.6,"d":"8.60"},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":0.019328,"d":"0.02"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Полки настенные полуоткрытые серии \"ASSUM\""]
["ПНО-9,5/4","            Полка настенная \"ASSUM\" ПНО-9.5/4 (950х400х600)",{"v":14805,"d":"14,805.00"},"960х410х610",{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.24009599999999998,"d":"0.24"},null,{"$f":"H62*F62","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H62*G62","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Полка настенная полуоткрытая. \nМатериалы: \n   каркас - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 07 мм;\n   задняя стенка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм;\n   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм. \n2 уровня хранения. Сварная конструкция."]
["ПНО-12/4","            Полка настенная \"ASSUM\" ПНО-12/4 (1200х400х600)",{"v":20895,"d":"20,895.00"},"1210х410х610",{"v":19,"d":"19.00"},{"v":21,"d":"21.00"},{"v":0.302621,"d":"0.30"},null,{"$f":"H63*F63","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H63*G63","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["          Полки настенные закрытые купе серии \"ASSUM\""]
["ПЗК-8/4","            Полка закрытая купе \"ASSUM\" ПЗК-8/4 (800х400х600)",{"v":15750,"d":"15,750.00"},"810х410х610",15.5,16.5,{"v":0.202581,"d":"0.20"},null,{"$f":"H65*F65","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H65*G65","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Полка настенная закрытая.\nМатериалы: \n   каркас, двери - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 07 мм;\n   задняя стенка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм;\n   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм. \nДвери-купе. 2 уровня хранения. Сварная конструкция."]
["ПЗК-9,5/4","            Полка закрытая купе \"ASSUM\" ПЗК-9.5/4 (950х400х600)",{"v":17115,"d":"17,115.00"},"960х410х610",18,19,{"v":0.24009599999999998,"d":"0.24"},null,{"$f":"H66*F66","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H66*G66","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["ПЗК-10/4","            Полка закрытая купе \"ASSUM\" ПЗК-10/4 (1000х400х600)",{"v":18795,"d":"18,795.00"},"1010х410х610",19.5,20.5,{"v":0.25260099999999996,"d":"0.25"},null,{"$f":"H67*F67","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H67*G67","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["ПЗК-12/4","            Полка закрытая купе \"ASSUM\" ПЗК-12/4 (1200х400х600)",{"v":21630,"d":"21,630.00"},"1210х410х610",23.5,25,{"v":0.302621,"d":"0.30"},null,{"$f":"H68*F68","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H68*G68","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["          Стеллажи производственные серии \"ASSUM - Standart\""]
["СТПЭ-6/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-6/4 (600х400х1800)",{"v":6112.46,"d":"6,112.46"},"620х420х180",{"v":19.5,"d":"19.50"},{"v":20.5,"d":"20.50"},{"$f":"0.62*0.42*0.18","v":{"v":0.04687199999999999,"d":"0.05"}},null,{"$f":"H70*F70","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H70*G70","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"4 сплошные полки. Материалы: \n   стойки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм. \nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг."]
["СТПЭ-6/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-6/5 (600х500х1800)",{"v":6723.58,"d":"6,723.58"},"620х520х180",{"v":21,"d":"21.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"$f":"0.62*0.52*0.18","v":{"v":0.058032,"d":"0.06"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-6/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-6/6 (600х600х1800)",{"v":8581,"d":"8,581.00"},"620х620х180",{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":23.5,"d":"23.50"},{"$f":"0.62*0.62*0.18","v":{"v":0.069192,"d":"0.07"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-10/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-10/4 (1000х400х1800)",{"v":7226.38,"d":"7,226.38"},"1020*420*180",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"$f":"1.02*0.42*0.18","v":{"v":0.077112,"d":"0.08"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-10/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-10/5 (1000х500х1800)",{"v":8582,"d":"8,582.00"},"1020х520х180",{"v":26.5,"d":"26.50"},{"v":27.5,"d":"27.50"},{"$f":"1.02*0.52*0.18","v":{"v":0.09547199999999999,"d":"0.10"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-10/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-10/6 (1000х600х1800)",{"v":12122,"d":"12,122.00"},"1020х620х180",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"1.02*0.62*0.18","v":{"v":0.11383199999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-12/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-12/4 (1200х400х1800)",{"v":8891,"d":"8,891.00"},"1220х420х180",25.45,26.65,{"$f":"1.22*0.42*0.18","v":{"v":0.092232,"d":"0.09"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-12/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-12/5 (1200х500х1800)",{"v":10063,"d":"10,063.00"},"1220х520х180",28.75,29.75,{"$f":"1.22*0.52*0.18","v":{"v":0.11419199999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-12/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-12/6 (1200х600х1800)",{"v":14356,"d":"14,356.00"},"1220х620х180",{"v":32,"d":"32.00"},{"v":33.8,"d":"33.80"},{"$f":"1.22*0.62*0.18","v":{"v":0.136152,"d":"0.14"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-15/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-15/4 (1500х400х1800)",{"v":10141,"d":"10,141.00"},"1520х420х180",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31.5,"d":"31.50"},{"$f":"1.52*0.42*0.18","v":{"v":0.11491199999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-15/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-15/5 (1500х500х1800)",{"v":11482,"d":"11,482.00"},"1520х520х180",35.75,36.75,{"$f":"1.52*0.52*0.18","v":{"v":0.14227199999999998,"d":"0.14"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-15/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-15/6 (1500х600х1800)",{"v":17164,"d":"17,164.00"},"1520х620х180",{"v":41,"d":"41.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"$f":"1.52*0.62*0.18","v":{"v":0.169632,"d":"0.17"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-18/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-18/4 (1800х400х1800)",{"v":11574.25,"d":"11,574.25"},"1820х420х180",{"v":32,"d":"32.00"},{"v":33.5,"d":"33.50"},{"$f":"1.82*0.42*0.18","v":{"v":0.137592,"d":"0.14"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-18/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-18/5 (1800х500х1800)",{"v":13100,"d":"13,100.00"},"1820х520х180",{"v":37,"d":"37.00"},{"v":38,"d":"38.00"},{"$f":"1.82*0.52*0.18","v":{"v":0.170352,"d":"0.17"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПЭ-18/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТПЭ-18/6 (1800х600х1800)",{"v":19991,"d":"19,991.00"},"1820х620х180",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"$f":"1.82*0.62*0.18","v":{"v":0.20311200000000001,"d":"0.20"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-6/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-6/4 (600х400х1800)",{"v":6723.71,"d":"6,723.71"},"620х420х210",{"v":22,"d":"22.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"$f":"0.62*0.42*0.21","v":{"v":0.05468399999999999,"d":"0.05"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"4 перфорированные полки.Материалы: \n   стойки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   полки, поддон - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм. \nПоддон для сбора воды под нижней полкой. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг."]
["СТППЭ-6/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-6/5 (600х500х1800)",{"v":7395.94,"d":"7,395.94"},"620х520х210",{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":24,"d":"24.00"},{"$f":"0.62*0.52*0.21","v":{"v":0.067704,"d":"0.07"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-6/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-6/6 (600х600х1800)",{"v":10670,"d":"10,670.00"},"620х620х210",{"v":24.4,"d":"24.40"},{"v":25.2,"d":"25.20"},{"$f":"0.62*0.62*0.21","v":{"v":0.080724,"d":"0.08"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-10/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-10/4 (1000х400х1800)",{"v":7949.01,"d":"7,949.01"},"1020х420х210",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"$f":"1.02*0.42*0.21","v":{"v":0.089964,"d":"0.09"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-10/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-10/5 (1000х500х1800)",{"v":9440.2,"d":"9,440.20"},"1020х520х210",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":30.5,"d":"30.50"},{"$f":"1.02*0.52*0.21","v":{"v":0.111384,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-10/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-10/6 (1000х600х1800)",{"v":15601,"d":"15,601.00"},"1020х620х210",{"v":31.5,"d":"31.50"},{"v":33,"d":"33.00"},{"$f":"1.02*0.62*0.21","v":{"v":0.13280399999999998,"d":"0.13"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-12/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-12/4 (1200х400х1800)",{"v":9780.1,"d":"9,780.10"},"1220х420х210",30.45,31.45,{"$f":"1.22*0.42*0.21","v":{"v":0.10760399999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-12/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-12/5 (1200х500х1800)",{"v":11069.3,"d":"11,069.30"},"1220х520х210",35.45,36.45,{"$f":"1.22*0.52*0.21","v":{"v":0.13322399999999998,"d":"0.13"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-12/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-12/6 (1200х600х1800)",{"v":16634,"d":"16,634.00"},"1220х620х210",{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":41.5,"d":"41.50"},{"$f":"1.22*0.62*0.21","v":{"v":0.15884399999999999,"d":"0.16"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-15/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-15/4 (1500х400х1800)",{"v":11155.1,"d":"11,155.10"},"1520х420х210",{"v":38.2,"d":"38.20"},{"v":39.2,"d":"39.20"},{"$f":"1.52*0.42*0.21","v":{"v":0.134064,"d":"0.13"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-15/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-15/5 (1500х500х1800)",{"v":12630.2,"d":"12,630.20"},"1520х520х210",{"v":43.4,"d":"43.40"},{"v":44.4,"d":"44.40"},{"$f":"1.52*0.52*0.21","v":{"v":0.165984,"d":"0.17"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-15/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-15/6 (1500х600х1800)",{"v":18370,"d":"18,370.00"},"1520х620х210",{"v":48.2,"d":"48.20"},{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"1.52*0.62*0.21","v":{"v":0.197904,"d":"0.20"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-18/4","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-18/4 (1800х400х1800)",{"v":12731.68,"d":"12,731.68"},"1820х420х210",{"v":38.2,"d":"38.20"},{"v":39.2,"d":"39.20"},{"$f":"1.82*0.42*0.21","v":{"v":0.160524,"d":"0.16"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-18/5","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-18/5 (1800х500х1800)",{"v":14410,"d":"14,410.00"},"1820х520х210",{"v":43.4,"d":"43.40"},{"v":44.4,"d":"44.40"},{"$f":"1.82*0.52*0.21","v":{"v":0.198744,"d":"0.20"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТППЭ-18/6","            Стеллаж производственный \"ASSUM-Standart\" СТППЭ-18/6 (1800х600х1800)",{"v":25875,"d":"25,875.00"},"1820х620х210",{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":49.4,"d":"49.40"},{"$f":"1.82*0.62*0.21","v":{"v":0.236964,"d":"0.24"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Стеллажи производственные серии \"ASSUM - Premium\""]
["СТП-6/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-6/4 (600х400х1800)",{"v":6759.9,"d":"6,759.90"},"620х420х180",{"v":19.5,"d":"19.50"},{"v":20.5,"d":"20.50"},{"$f":"0.62*0.42*0.18","v":{"v":0.04687199999999999,"d":"0.05"}},null,{"$f":"H101*F101","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H101*G101","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"4 сплошные полки. Материалы: \n   стойки - нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм. \nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг."]
["СТП-6/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-6/5 (600х500х1800)",{"v":7430.85,"d":"7,430.85"},"620х520х180",{"v":21,"d":"21.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"$f":"0.62*0.52*0.18","v":{"v":0.058032,"d":"0.06"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-6/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-6/6 (600х600х1800)",{"v":10970,"d":"10,970.00"},"620х620х180",{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":23.5,"d":"23.50"},{"$f":"0.62*0.62*0.18","v":{"v":0.069192,"d":"0.07"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-10/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-10/4 (1000х400х1800)",{"v":9329.25,"d":"9,329.25"},"1020*420*180",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"$f":"1.02*0.42*0.18","v":{"v":0.077112,"d":"0.08"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-10/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-10/5 (1000х500х1800)",{"v":10500,"d":"10,500.00"},"1020х520х180",{"v":26.5,"d":"26.50"},{"v":27.5,"d":"27.50"},{"$f":"1.02*0.52*0.18","v":{"v":0.09547199999999999,"d":"0.10"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-10/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-10/6 (1000х600х1800)",{"v":14511,"d":"14,511.00"},"1020х620х180",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"1.02*0.62*0.18","v":{"v":0.11383199999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-12/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-12/4 (1200х400х1800)",{"v":10080,"d":"10,080.00"},"1220х420х180",25.45,26.65,{"$f":"1.22*0.42*0.18","v":{"v":0.092232,"d":"0.09"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-12/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-12/5 (1200х500х1800)",{"v":11921.7,"d":"11,921.70"},"1220х520х180",28.75,29.75,{"$f":"1.22*0.52*0.18","v":{"v":0.11419199999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-12/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-12/6 (1200х600х1800)",{"v":16746,"d":"16,746.00"},"1220х620х180",{"v":32,"d":"32.00"},{"v":33.8,"d":"33.80"},{"$f":"1.22*0.62*0.18","v":{"v":0.136152,"d":"0.14"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-15/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-15/4 (1500х400х1800)",{"v":11630.85,"d":"11,630.85"},"1520х420х180",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":31.5,"d":"31.50"},{"$f":"1.52*0.42*0.18","v":{"v":0.11491199999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-15/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-15/5 (1500х500х1800)",{"v":12744.9,"d":"12,744.90"},"1520х520х180",35.75,36.75,{"$f":"1.52*0.52*0.18","v":{"v":0.14227199999999998,"d":"0.14"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-15/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-15/6 (1500х600х1800)",{"v":19553,"d":"19,553.00"},"1520х620х180",{"v":41,"d":"41.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"$f":"1.52*0.62*0.18","v":{"v":0.169632,"d":"0.17"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-18/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-18/4 (1800х400х1800)",{"v":13181.7,"d":"13,181.70"},"1820х420х180",{"v":32,"d":"32.00"},{"v":33.5,"d":"33.50"},{"$f":"1.82*0.42*0.18","v":{"v":0.137592,"d":"0.14"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-18/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-18/5 (1800х500х1800)",{"v":15359.4,"d":"15,359.40"},"1820х520х180",{"v":37,"d":"37.00"},{"v":38,"d":"38.00"},{"$f":"1.82*0.52*0.18","v":{"v":0.170352,"d":"0.17"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТП-18/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТП-18/6 (1800х600х1800)",{"v":22380,"d":"22,380.00"},"1820х620х180",{"v":42,"d":"42.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"$f":"1.82*0.62*0.18","v":{"v":0.20311200000000001,"d":"0.20"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-6/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-6/4 (600х400х1800)",{"v":7511.7,"d":"7,511.70"},"620х420х210",{"v":22,"d":"22.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"$f":"0.62*0.42*0.21","v":{"v":0.05468399999999999,"d":"0.05"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"4 перфорированные полки.  Материалы: \n   стойки - нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   полки, поддон - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм. \nПоддон для сбора воды под нижней полкой. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг."]
["СТПП-6/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-6/5 (600х500х1800)",{"v":8544.9,"d":"8,544.90"},"620х520х210",{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":24,"d":"24.00"},{"$f":"0.62*0.52*0.21","v":{"v":0.067704,"d":"0.07"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-6/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-6/6 (600х600х1800)",{"v":13060,"d":"13,060.00"},"620х620х210",{"v":24.4,"d":"24.40"},{"v":25.2,"d":"25.20"},{"$f":"0.62*0.62*0.21","v":{"v":0.080724,"d":"0.08"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-10/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-10/4 (1000х400х1800)",{"v":10661.7,"d":"10,661.70"},"1020х420х210",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":28,"d":"28.00"},{"$f":"1.02*0.42*0.21","v":{"v":0.089964,"d":"0.09"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-10/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-10/5 (1000х500х1800)",{"v":12075,"d":"12,075.00"},"1020х520х210",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":30.5,"d":"30.50"},{"$f":"1.02*0.52*0.21","v":{"v":0.111384,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-10/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-10/6 (1000х600х1800)",{"v":17990,"d":"17,990.00"},"1020х620х210",{"v":31.5,"d":"31.50"},{"v":33,"d":"33.00"},{"$f":"1.02*0.62*0.21","v":{"v":0.13280399999999998,"d":"0.13"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-12/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-12/4 (1200х400х1800)",{"v":12665.1,"d":"12,665.10"},"1220х420х210",30.45,31.45,{"$f":"1.22*0.42*0.21","v":{"v":0.10760399999999999,"d":"0.11"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-12/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-12/5 (1200х500х1800)",{"v":12803.4,"d":"12,803.40"},"1220х520х210",35.45,36.45,{"$f":"1.22*0.52*0.21","v":{"v":0.13322399999999998,"d":"0.13"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-12/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-12/6 (1200х600х1800)",{"v":19024,"d":"19,024.00"},"1220х620х210",{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":41.5,"d":"41.50"},{"$f":"1.22*0.62*0.21","v":{"v":0.15884399999999999,"d":"0.16"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-15/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-15/4 (1500х400х1800)",{"v":13698.3,"d":"13,698.30"},"1520х420х210",{"v":38.2,"d":"38.20"},{"v":39.2,"d":"39.20"},{"$f":"1.52*0.42*0.21","v":{"v":0.134064,"d":"0.13"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-15/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-15/5 (1500х500х1800)",{"v":14658,"d":"14,658.00"},"1520х520х210",{"v":43.4,"d":"43.40"},{"v":44.4,"d":"44.40"},{"$f":"1.52*0.52*0.21","v":{"v":0.165984,"d":"0.17"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-15/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-15/6 (1500х600х1800)",{"v":20759,"d":"20,759.00"},"1520х620х210",{"v":48.2,"d":"48.20"},{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"1.52*0.62*0.21","v":{"v":0.197904,"d":"0.20"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-18/4","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-18/4 (1800х400х1800)",{"v":15507.45,"d":"15,507.45"},"1820х420х210",{"v":38.2,"d":"38.20"},{"v":39.2,"d":"39.20"},{"$f":"1.82*0.42*0.21","v":{"v":0.160524,"d":"0.16"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-18/5","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-18/5 (1800х500х1800)",{"v":17663.1,"d":"17,663.10"},"1820х520х210",{"v":43.4,"d":"43.40"},{"v":44.4,"d":"44.40"},{"$f":"1.82*0.52*0.21","v":{"v":0.198744,"d":"0.20"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СТПП-18/6","            Стеллаж  производственный \"ASSUM-Premium\" СТПП-18/6 (1800х600х1800)",{"v":28265,"d":"28,265.00"},"1820х620х210",{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":49.4,"d":"49.40"},{"$f":"1.82*0.62*0.21","v":{"v":0.236964,"d":"0.24"}},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Тележки - шпильки серии \"ASSUM\""]
["СГ-7 ","           Тележка-шпилька для гастроемкостей (GN 1/1, 2/1) \"ASSUM\" СГ-7 (575х680х1050)",{"v":13700,"d":"13,700.00"},"785х690х985",{"v":18.6,"d":"18.60"},{"v":19.6,"d":"19.60"},{"v":0.53352525,"d":"0.53"},null,{"$f":"H132*F132","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H132*G132","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тележка-шпилька 7 уровней для хранения и перемещения гастроемкостей GN 1/1, 2/1. Материалы:\n   каркас - квадратная труба 20х20 мм из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм;\n   направляющие - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   поворотные колёса диаметром 75 мм, два из них с тормозом.\nСварная конструкция."]
["СГ-12 ","           Тележка-шпилька для гастроемкостей (GN 1/1, 2/1) \"ASSUM\" СГ-12 (575х680х1750)",{"v":14600,"d":"14,600.00"},"785х690х1685",{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":0.91268025,"d":"0.91"},null,{"$f":"H133*F133","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H133*G133","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тележка-шпилька 12 уровней для хранения и перемещения гастроемкостей GN 1/1, 2/1. Материалы:\n   каркас - квадратная труба 20х20 мм из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм;\n   направляющие - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   поворотные колёса диаметром 75 мм, два из них с тормозом.\nСварная конструкция."]
["СП-15 ","           Тележка-шпилька для противней (600х400) \"ASSUM\" СП-15 (450х645х1750)",{"v":14600,"d":"14,600.00"},"460х655х1685",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0.5076905,"d":"0.51"},null,{"$f":"H134*F134","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H134*G134","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Тележка-шпилька 15 уровней для хранения и перемещения противней 600х400 мм. Материалы:\n   каркас - квадратная труба 20х20 мм из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм;\n   направляющие - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм;\n   поворотные колёса диаметром 75 мм, два из них с тормозом.\nСварная конструкция."]
["          Столы производственные серии \"ASSUM-Standart\""]
["СПС-6/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-6/6 (600х600х850)",{"v":3345,"d":"3,345.00"},"610х610х100",{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":0.03721,"d":"0.04"},null,{"$f":"H136*F136","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H136*G136","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Без борта. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия);\n   рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм\n   ножки стола - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   полка - решетка из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг."]
["СПС-6/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-6/7 (600х700х850)",{"v":4136,"d":"4,136.00"},"610х710х100",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":0.04331,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-10/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-10/6 (1000х600х850)",{"v":4056,"d":"4,056.00"},"1010х610х100",{"v":18.6,"d":"18.60"},{"v":19.6,"d":"19.60"},{"v":0.06161,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-10/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-10/7 (1000х700х850)",{"v":4798,"d":"4,798.00"},"1010х710х100",19.35,{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":0.07171,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-12/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-12/6 (1200х600х850)",{"v":4567,"d":"4,567.00"},"1210х610х100",{"v":21.6,"d":"21.60"},{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":0.07381,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-12/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-12/7 (1200х700х850)",{"v":5806,"d":"5,806.00"},"1210х710х100",23.25,{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0.08591,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-15/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-15/6 (1500х600х850)",{"v":5413,"d":"5,413.00"},"1510х610х100",{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":27.3,"d":"27.30"},{"v":0.09211000000000001,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-15/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-15/7 (1500х700х850)",{"v":6966,"d":"6,966.00"},"1510х710х100",{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":28.3,"d":"28.30"},{"v":0.10721000000000001,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-18/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-18/6 (1800х600х850)",{"v":6906,"d":"6,906.00"},"1810х610х100",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.11041000000000001,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПС-18/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПС-18/7 (1800х700х850)",{"v":8381,"d":"8,381.00"},"1810х710х100",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.12850999999999999,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-6/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-6/6 (600х600х850)",{"v":3611,"d":"3,611.00"},"610х610х100",{"v":12.8,"d":"12.80"},13.85,{"v":0.03721,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия);\n   рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм\n   ножки стола - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   полка - решетка из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг."]
["СПСБ-6/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-6/7 (600х700х850)",{"v":4188,"d":"4,188.00"},"610х710х100",15.45,{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":0.04331,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-10/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-10/6 (1000х600х850)",{"v":4248,"d":"4,248.00"},"1010х610х100",{"v":19,"d":"19.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.06161,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-10/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-10/7 (1000х700х850)",{"v":5181,"d":"5,181.00"},"1010х710х100",{"v":20.8,"d":"20.80"},{"v":21.6,"d":"21.60"},{"v":0.07171,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-12/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-12/6 (1200х600х850)",{"v":4790,"d":"4,790.00"},"1210х610х100",{"v":22.7,"d":"22.70"},{"v":23.9,"d":"23.90"},{"v":0.07381,"d":"0.07"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-12/7 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-12/7 (1200х700х850)",{"v":6275,"d":"6,275.00"},"1210х710х100",{"v":24.5,"d":"24.50"},{"v":25.4,"d":"25.40"},{"v":0.08591,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-15/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-15/6 (1500х600х850)",{"v":5810,"d":"5,810.00"},"1510х610х100",{"v":26.5,"d":"26.50"},{"v":28.9,"d":"28.90"},{"v":0.09211000000000001,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-15/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-15/7 (1500х700х850)",{"v":7551,"d":"7,551.00"},"1510х710х100",{"v":28.3,"d":"28.30"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.10721000000000001,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-18/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-18/6 (1800х600х850)",{"v":7144,"d":"7,144.00"},"1810х610х100",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.11041000000000001,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПСБ-18/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПСБ-18/7 (1800х700х850)",{"v":8994,"d":"8,994.00"},"1810х710х100",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.12850999999999999,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Столы производственные серии \"ASSUM-Premium\""]
["СПП-6/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-6/6 (600х600х850)",{"v":5861,"d":"5,861.00"},"610х610х150",{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.055815,"d":"0.06"},null,{"$f":"H157*F157","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H157*G157","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Без борта. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия);\n   рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм\n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   сплошная полка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг."]
["СПП-6/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-6/7 (600х700х850)",{"v":6541,"d":"6,541.00"},"610х710х150",16.75,17.25,{"v":0.064965,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-10/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-10/6 (1000х600х850)",{"v":6910,"d":"6,910.00"},"1010х610х150",{"v":21.8,"d":"21.80"},{"v":22.7,"d":"22.70"},{"v":0.092415,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-10/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-10/7 (1000х700х850)",{"v":7740,"d":"7,740.00"},"1010х710х150",{"v":23.4,"d":"23.40"},{"v":24.7,"d":"24.70"},{"v":0.107565,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-12/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-12/6 (1200х600х850)",{"v":7843,"d":"7,843.00"},"1210х610х150",{"v":24.3,"d":"24.30"},{"v":25.5,"d":"25.50"},{"v":0.110715,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-12/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-12/7 (1200х700х850)",{"v":9016,"d":"9,016.00"},"1210х710х150",{"v":27.4,"d":"27.40"},{"v":28.4,"d":"28.40"},{"v":0.12886499999999998,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-15/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-15/6 (1500х600х850)",{"v":9192,"d":"9,192.00"},"1510х610х150",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":0.138165,"d":"0.14"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-15/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-15/7 (1500х700х850)",{"v":10253,"d":"10,253.00"},"1510х710х150",{"v":32.8,"d":"32.80"},{"v":34.4,"d":"34.40"},{"v":0.160815,"d":"0.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-18/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-18/6 (1800х600х850)",{"v":10306,"d":"10,306.00"},"1810х610х150",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.165615,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-18/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-18/7 (1800х700х850)",{"v":11412,"d":"11,412.00"},"1810х710х150",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.192765,"d":"0.19"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-6/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-6/6 (600х600х850)",{"v":5955,"d":"5,955.00"},"610х610х150",14.65,15.15,{"v":0.055815,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}," С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия);\n   рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм\n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   сплошная полка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг."]
["СППБ-6/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-6/7 (600х700х850)",{"v":7510,"d":"7,510.00"},"610х710х150",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":17.6,"d":"17.60"},{"v":0.064965,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-10/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-10/6 (1000х600х850)",{"v":7179,"d":"7,179.00"},"1010х610х150",{"v":22,"d":"22.00"},{"v":22.9,"d":"22.90"},{"v":0.092415,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-10/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-10/7 (1000х700х850)",{"v":9225.3,"d":"9,225.30"},"1010х710х150",{"v":23.5,"d":"23.50"},{"v":24.2,"d":"24.20"},{"v":0.107565,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-12/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-12/6 (1200х600х850)",{"v":8077,"d":"8,077.00"},"1210х610х150",{"v":24.8,"d":"24.80"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":0.110715,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-12/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-12/7 (1200х700х850)",{"v":9753.45,"d":"9,753.45"},"1210х710х150",25.25,26.45,{"v":0.12886499999999998,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-15/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-15/6 (1500х600х850)",{"v":9416,"d":"9,416.00"},"1510х610х150",{"v":30.5,"d":"30.50"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0.138165,"d":"0.14"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-15/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-15/7 (1500х700х850)",{"v":11099,"d":"11,099.00"},"1510х710х150",{"v":34.5,"d":"34.50"},{"v":35.4,"d":"35.40"},{"v":0.160815,"d":"0.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-18/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-18/6 (1800х600х850)",{"v":11392,"d":"11,392.00"},"1810х610х150",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0.165615,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-18/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-18/7 (1800х700х850)",{"v":12446,"d":"12,446.00"},"1810х710х150",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":0.192765,"d":"0.19"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Столы производственные серии \"ASSUM-Premium - 2\""]
["СПП-2-6/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-6/6 (600х600х850)",{"v":7673.4,"d":"7,673.40"},"610х610х180",{"v":18.5,"d":"18.50"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.0439078,"d":"0.04"},null,{"$f":"H178*F178","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H178*G178","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Без борта. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия);\n   рамка столешницы (юбка) из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1.5 мм\n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   сплошная полка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг."]
["СПП-2-6/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-6/7 (600х700х850)",{"v":9207.45,"d":"9,207.45"},"610х710х180",20.75,22.25,{"v":0.077958,"d":"0.08"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-10/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-10/6 (1000х600х850)",{"v":8699.25,"d":"8,699.25"},"1010х610х180",{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":27.7,"d":"27.70"},{"v":0.110898,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-10/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-10/7 (1000х700х850)",{"v":10439.1,"d":"10,439.10"},"1010х710х180",{"v":27.4,"d":"27.40"},{"v":29.7,"d":"29.70"},{"v":0.129078,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-12/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-12/6 (1200х600х850)",{"v":9392.25,"d":"9,392.25"},"1210х610х180",{"v":28.3,"d":"28.30"},{"v":30.5,"d":"30.50"},{"v":0.132858,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-12/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-12/7 (1200х700х850)",{"v":11270.7,"d":"11,270.70"},"1210х710х180",{"v":31.4,"d":"31.40"},{"v":33.4,"d":"33.40"},{"v":0.154638,"d":"0.15"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-15/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-15/6 (1500х600х850)",{"v":10598.7,"d":"10,598.70"},"1510х610х180",{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0.165798,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-15/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-15/7 (1500х700х850)",{"v":12717.6,"d":"12,717.60"},"1510х710х180",{"v":36.8,"d":"36.80"},{"v":39.4,"d":"39.40"},{"v":0.192978,"d":"0.19"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-18/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-18/6 (1800х600х850)",{"v":11805.15,"d":"11,805.15"},"1810х610х180",{"v":38,"d":"38.00"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":0.198738,"d":"0.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПП-2-18/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СПП-2-18/7 (1800х700х850)",{"v":14165.55,"d":"14,165.55"},"1810х710х180",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":0.23131799999999997,"d":"0.23"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-6/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-6/6 (600х600х850)",{"v":8045.1,"d":"8,045.10"},"610х610х180",18.65,20.15,{"v":0.0439078,"d":"0.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия);\n   рамка столешницы (юбка) из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1.5 мм\n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   сплошная полка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг."]
["СППБ-2-6/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-6/7 (600х700х850)",{"v":9653.7,"d":"9,653.70"},"610х710х180",{"v":21,"d":"21.00"},{"v":22.6,"d":"22.60"},{"v":0.077958,"d":"0.08"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-10/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-10/6 (1000х600х850)",{"v":9114,"d":"9,114.00"},"1010х610х180",{"v":26,"d":"26.00"},{"v":27.9,"d":"27.90"},{"v":0.110898,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-10/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-10/7 (1000х700х850)",{"v":10935.75,"d":"10,935.75"},"1010х710х180",{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":29.2,"d":"29.20"},{"v":0.129078,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-12/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-12/6 (1200х600х850)",{"v":10095.75,"d":"10,095.75"},"1210х610х180",{"v":28.8,"d":"28.80"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":0.132858,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-12/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-12/7 (1200х700х850)",{"v":12114.9,"d":"12,114.90"},"1210х710х180",29.25,{"v":31.2,"d":"31.20"},{"v":0.154638,"d":"0.15"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-15/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-15/6 (1500х600х850)",{"v":10998.75,"d":"10,998.75"},"1510х610х180",{"v":34.5,"d":"34.50"},{"v":36,"d":"36.00"},{"v":0.165798,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-15/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-15/7 (1500х700х850)",{"v":13198.5,"d":"13,198.50"},"1510х710х180",{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":40.4,"d":"40.40"},{"v":0.192978,"d":"0.19"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-18/6","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-18/6 (1800х600х850)",{"v":11901.75,"d":"11,901.75"},"1810х610х180",{"v":38,"d":"38.00"},{"v":39.5,"d":"39.50"},{"v":0.198738,"d":"0.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СППБ-2-18/7","            Стол производственный \"ASSUM-Premium\" СППБ-2-18/7 (1800х700х850)",{"v":14488,"d":"14,488.00"},"1810х710х180",{"v":40,"d":"40.00"},41.45,{"v":0.23131799999999997,"d":"0.23"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Столы-тумбы серии \"ASSUM-Premium\""]
["СПК-10/6","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-10/6 (1000х600х850)",{"v":21505,"d":"21,505.00"},"1010х610х850",{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"},{"v":0.523685,"d":"0.52"},null,{"$f":"H199*F199","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H199*G199","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 4-х сторон. Два уровня хранения (дно+полка). Без борта. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   боковые стенки, двери, дно, сплошная полка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг."]
["СПК-10/7","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-10/7 (1000х700х850)",{"v":24731,"d":"24,731.00"},"1010х710х850",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":0.6095349999999999,"d":"0.61"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПК-12/6","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-12/6 (1200х600х850)",{"v":25192,"d":"25,192.00"},"1210х610х850",{"v":41,"d":"41.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0.627385,"d":"0.63"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПК-12/7","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-12/7 (1200х700х850)",{"v":28971,"d":"28,971.00"},"1210х710х850",{"v":44.5,"d":"44.50"},{"v":45.5,"d":"45.50"},{"v":0.730235,"d":"0.73"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПК-15/6","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-15/6 (1500х600х850)",{"v":28878,"d":"28,878.00"},"1510х610х850",{"v":49,"d":"49.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.782935,"d":"0.78"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПК-15/7","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-15/7 (1500х700х850)",{"v":33210,"d":"33,210.00"},"1510х710х850",{"v":53.5,"d":"53.50"},{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":0.911285,"d":"0.91"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПК-18/6","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-18/6 (1800х600х850)",{"v":32565,"d":"32,565.00"},"1810х610х850",{"v":55.6,"d":"55.60"},{"v":56.5,"d":"56.50"},{"v":0.938485,"d":"0.94"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПК-18/7","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПК-18/7 (1800х700х850)",{"v":37450,"d":"37,450.00"},"1810х710х850",{"v":61,"d":"61.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":1.0923349999999998,"d":"1.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-10/6","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-10/6 (1000х600х850)",{"v":21505,"d":"21,505.00"},"1010х610х900",{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":37.5,"d":"37.50"},{"v":0.55449,"d":"0.55"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 4-х сторон. Два уровня хранения (дно+полка). С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   боковые стенки,  двери, дно, сплошная полка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг."]
["СПКБ-10/7","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-10/7 (1000х700х850)",{"v":24731,"d":"24,731.00"},"1010х710х900",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":0.64539,"d":"0.65"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-12/6","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-12/6 (1200х600х850)",{"v":25192,"d":"25,192.00"},"1210х610х900",{"v":41,"d":"41.00"},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":0.66429,"d":"0.66"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-12/7","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-12/7 (1200х700х850)",{"$f":"C202","v":{"v":28971,"d":"28,971.00"}},"1210х710х900",{"v":44.5,"d":"44.50"},{"v":45.5,"d":"45.50"},{"v":0.77319,"d":"0.77"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-15/6","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-15/6 (1500х600х850)",{"v":28878,"d":"28,878.00"},"1510х610х900",{"v":49,"d":"49.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.82899,"d":"0.83"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-15/7","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-15/7 (1500х700х850)",{"$f":"C204","v":{"v":33210,"d":"33,210.00"}},"1510х710х900",{"v":53.5,"d":"53.50"},{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":0.96489,"d":"0.96"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-18/16","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-18/6 (1800х600х850)",{"v":32565,"d":"32,565.00"},"1810х610х900",{"v":55.6,"d":"55.60"},{"v":56.5,"d":"56.50"},{"v":0.9936900000000001,"d":"0.99"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-18/17","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-18/7 (1800х700х850)",{"$f":"C206","v":{"v":37450,"d":"37,450.00"}},"1810х710х900",{"v":61,"d":"61.00"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":1.15659,"d":"1.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Столы-тумбы серии \"ASSUM-Premium\" с моечной ванной (правая/левая)"]
["СПКБ-10/6 ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-10/6 (1000х600х850) (ВЛ / ВП)",{"v":29767,"d":"29,767.00"},"1010х610х900",{"v":44.5,"d":"44.50"},{"v":45.5,"d":"45.50"},{"v":0.55449,"d":"0.55"},null,{"$f":"H216*F216","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H216*G216","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 3-х сторон (без задней стенки). Цельнотянутая ванна 400х400х300мм, расположенная слева (ВЛ) или справа (ВП). С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   боковые стенки,  двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг."]
["СПКБ-12/6 ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-12/6 (1200х600х850) (ВЛ / ВП)",{"v":33453,"d":"33,453.00"},"1210х610х900",{"v":49,"d":"49.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.66429,"d":"0.66"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-15/6 ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-15/6 (1500х600х850) (ВЛ / ВП)",{"v":37140,"d":"37,140.00"},"1510х610х900",{"v":57,"d":"57.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":0.82899,"d":"0.83"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-18/6  ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-18/6 (1800х600х850) (ВЛ / ВП)",{"v":40826,"d":"40,826.00"},"1810х610х900",{"v":63.6,"d":"63.60"},{"v":64.5,"d":"64.50"},{"v":0.9936900000000001,"d":"0.99"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-10/7 ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-10/7 (1000х700х850) (ВЛ / ВП)",{"v":34232,"d":"34,232.00"},"1010х710х900",{"v":48,"d":"48.00"},{"v":49,"d":"49.00"},{"v":0.64539,"d":"0.65"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 3-х сторон (без задней стенки). Цельнотянутая ванна 400х400х300мм, расположенная слева (ВЛ) или справа (ВП). С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   боковые стенки,  двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг."]
["СПКБ-12/7 ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-12/7 (1200х700х850) (ВЛ / ВП)",{"v":38471,"d":"38,471.00"},"1210х710х900",{"v":52.5,"d":"52.50"},{"v":53.5,"d":"53.50"},{"v":0.77319,"d":"0.77"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-15/7 ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-15/7 (1500х700х850) (ВЛ / ВП)",{"v":42711,"d":"42,711.00"},"1510х710х900",{"v":61.5,"d":"61.50"},{"v":64.5,"d":"64.50"},{"v":0.96489,"d":"0.96"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-18/7 ВЛ/ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-18/7 (1800х700х850) (ВЛ / ВП)",{"v":46950,"d":"46,950.00"},"1810х710х900",{"v":69,"d":"69.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":1.15659,"d":"1.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Столы-тумбы серии \"ASSUM-Premium\" с двумя моечными ваннами"]
["СПКБ-10/6  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-10/6 (1000х600х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":38028,"d":"38,028.00"},"1010х610х900",{"v":52.5,"d":"52.50"},{"v":53.5,"d":"53.50"},{"v":0.55449,"d":"0.55"},null,{"$f":"H225*F225","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H225*G225","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 3-х сторон (без задней стенки). 2 цельнотянутые ванны 400х400х300мм, расположенная слева (ВЛ) или справа (ВП). С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   боковые стенки,  двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг."]
["СПКБ-12/6  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-12/6 (1200х600х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":41715,"d":"41,715.00"},"1210х610х900",{"v":57,"d":"57.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":0.66429,"d":"0.66"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-15/6  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-15/6 (1500х600х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":45401,"d":"45,401.00"},"1510х610х900",{"v":65,"d":"65.00"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":0.82899,"d":"0.83"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-18/6  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-18/6 (1800х600х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":49088,"d":"49,088.00"},"1810х610х900",{"v":71.6,"d":"71.60"},{"v":72.5,"d":"72.50"},{"v":0.9936900000000001,"d":"0.99"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-10/7  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-10/7 (1000х700х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":43732,"d":"43,732.00"},"1010х710х900",{"v":56,"d":"56.00"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":0.64539,"d":"0.65"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрыт с 3-х сторон (без задней стенки). 2 цельнотянутые ванны 400х400х300мм, расположенная слева (ВЛ) или справа (ВП). С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   ножки стола - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм;\n   боковые стенки,  двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг."]
["СПКБ-12/7  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-12/7 (1200х700х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":47972,"d":"47,972.00"},"1210х710х900",{"v":60.5,"d":"60.50"},{"v":61.5,"d":"61.50"},{"v":0.77319,"d":"0.77"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-15/7  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-15/7 (1500х700х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":52211,"d":"52,211.00"},"1510х710х900",{"v":69.5,"d":"69.50"},{"v":72.5,"d":"72.50"},{"v":0.96489,"d":"0.96"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПКБ-18/7  2ВЛ / 2ВП","            Стол-тумба \"ASSUM-Premium\" СПКБ-18/7 (1800х700х850) (2ВЛ / 2ВП)",{"v":56451,"d":"56,451.00"},"1810х710х900",{"v":77,"d":"77.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":1.15659,"d":"1.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Столы для сбора отходов серии \"ASSUM-Standart\""]
["СПССО-6/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-6/6 (600х600х850)",{"v":4791.15,"d":"4,791.15"},"610х610х150",{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":0.055815,"d":"0.06"},null,{"$f":"H234*F234","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H234*G234","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Стол для сбора отходов. Отверстие для сбора отходов Æ220 мм. С бортом. Высота борта 45 мм. Обвязка с 3-х сторон. Материалы: \n   столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ламинированным ДСП толщиной 16 мм; \n   рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм;\n   Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия);\n   ножки стола - оцинкованная сталь  (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   обвязка из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция разборная.  Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 150 кг."]
["СПССО-6/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-6/7 (600х700х850)",{"v":5510.8,"d":"5,510.80"},"610х710х150",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0.064965,"d":"0.06"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-10/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-10/6 (1000х600х850)",{"v":5904.15,"d":"5,904.15"},"1010х610х150",{"v":18.6,"d":"18.60"},{"v":19.6,"d":"19.60"},{"v":0.092415,"d":"0.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-10/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-10/7 (1000х700х850)",{"v":6689.78,"d":"6,689.78"},"1010х710х150",19.35,{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":0.107565,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-12/6 ","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-12/6 (1200х600х850)",{"v":6413.4,"d":"6,413.40"},"1210х610х150",{"v":21.6,"d":"21.60"},{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":0.110715,"d":"0.11"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-12/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-12/7 (1200х700х850)",{"v":7375.41,"d":"7,375.41"},"1210х710х150",23.25,{"v":24.5,"d":"24.50"},{"v":0.12886499999999998,"d":"0.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-15/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-15/6 (1500х600х850)",{"v":7260.75,"d":"7,260.75"},"1510х610х150",{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":27.3,"d":"27.30"},{"v":0.138165,"d":"0.14"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-15/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-15/7 (1500х700х850)",{"v":8349.86,"d":"8,349.86"},"1510х710х150",{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":28.3,"d":"28.30"},{"v":0.160815,"d":"0.16"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-18/6","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-18/6 (1800х600х850)",{"v":8712.9,"d":"8,712.90"},"1810х610х150",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":31,"d":"31.00"},{"v":0.165615,"d":"0.17"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["СПССО-18/7","            Стол производственный \"ASSUM-Standart\" СПССО-18/7 (1800х700х850)",{"v":10019.74,"d":"10,019.74"},"1810х710х150",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.192765,"d":"0.19"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["          Шкафы кухонные серии \"ASSUM\""]
["ШХ-810/480/1800","            Шкаф кухонный \"ASSUM\" ШХ-810/480/1800",{"v":27930,"d":"27,930.00"},"820х490х1810",{"v":49,"d":"49.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"0.82*0.49*1.81","v":{"v":0.727258,"d":"0.73"}},null,{"$f":"H245*F245","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H245*G245","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Шкаф для хлеба. 7 уровней направляющих для хлебных лотков. Распашные двери (рояльные петли). Замок. Отверстия для вентиляции. Материалы:\n   стойки - нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   боковая обшивка, дно, крышка, двери - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   направляющие - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция неразборная."]
["ШХ-820/560/1800","            Шкаф кухонный \"ASSUM\" ШХ-820/560/1800",{"v":28959,"d":"28,959.00"},"830х570х1810",{"v":53,"d":"53.00"},{"v":54,"d":"54.00"},{"$f":"0.83*0.57*1.81","v":{"v":0.8563109999999998,"d":"0.86"}},null,{"$f":"H246*F246","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H246*G246","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["ШДК-900/600/180","            Шкаф кухонный \"ASSUM\" ШДК-900/600/1800",{"v":31269,"d":"31,269.00"},"910х610х1810",null,null,{"$f":"0.83*0.57*1.81","v":{"v":0.8563109999999998,"d":"0.86"}},null,{"$f":"H247*F247","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H247*G247","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Шкаф кухонный с раздвижными дверями (купе). 5 уровней хранения (дно + 4 полки). Замок. Отверстия для вентиляции. Материалы:\n   стойки - нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   боковая обшивка, дно, крышка, двери - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   полки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция неразборная."]
["ШДКЭ-900/600/180","            Шкаф кухонный \"ASSUM\" ШДКЭ-900/600/1800",{"v":13230,"d":"13,230.00"},"910х610х1810",null,null,{"$f":"0.83*0.57*1.81","v":{"v":0.8563109999999998,"d":"0.86"}},null,{"$f":"H248*F248","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H248*G248","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Шкаф кухонный с раздвижными дверями (купе). 5 уровней хранения (дно + 4 полки). Замок. Отверстия для вентиляции. Материалы:\n   стойки - оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;\n   боковая обшивка, дно, крышка, двери - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм;\n   полки - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм;\n   усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция неразборная."]
["          Лари для хранения овощей серии \"ASSUM\""]
["ЛО-12/6","           Ларь для овощей \"ASSUM\" ЛО-1200/600/800 ",{"v":24570,"d":"24,570.00"},"1210х610х810",12.5,13.5,{"v":0.597861,"d":"0.60"},null,{"$f":"H250*F250","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H250*G250","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ларь для овощей. Крышка на рояльных петлях открывается вверх. Ручка на крышке сверху. Отверстия для вентиляции. Материалы:\n   каркас - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 20х20 мм) толщиной 1 мм;\n   обшивка, дно, крышка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция сварная."]
["ЛО-12/6","           Ларь для овощей \"ASSUM\" ЛОЭ-1200/600/800",{"v":10867.5,"d":"10,867.50"},"1210х610х810",12.5,13.5,{"v":0.597861,"d":"0.60"},null,{"$f":"H251*F251","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H251*G251","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Ларь для овощей. Крышка на рояльных петлях открывается вверх. Ручка на крышке сверху. Отверстия для вентиляции. Материалы:\n   каркас - нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 20х20 мм) толщиной 1 мм;\n   обшивка, дно, крышка - оцинкованная сталь толщиной 0.7 мм.\nРегулируемые по высоте пластиковые опоры.  Конструкция неразборная."]
["          Вентиляционные зонты \"ASSUM\""]
["ЗВП-700/900","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-700/900 (900х700х450)",{"v":12570,"d":"12,570.00"},"910х710х460",{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":0.3,"d":"0.30"},null,{"$f":"H253*F253","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"H253*G253","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"Зонт вытяжной пристенный для подключения к вытяжной вентиляционной системе. Для размещения над любым тепловым оборудованием. Оснащен лекгосъёмными лабиринтными фильтрами-жироулавителями. Предусмотрены сливные каналы со съемными жиросборниками\nВыполнен полностью из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.7 мм. Элементы для крепления зонта выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1.5 мм.\nПоставляется в собранном виде. Конструкция неразборная."]
["ЗВП-700/1200","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-700/1200 (1200х700х450)",{"v":14932,"d":"14,932.00"},"1210х710х460",{"v":18.7,"d":"18.70"},{"v":19.8,"d":"19.80"},{"v":0.4,"d":"0.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-700/1500","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-700/1500 (1500х700х450)",{"v":17871,"d":"17,871.00"},"1510х710х460",{"v":22.6,"d":"22.60"},{"v":23.8,"d":"23.80"},0.49,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-700/1800","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-700/1800 (1800х700х450)",{"v":21862,"d":"21,862.00"},"1810х710х460",{"v":27.9,"d":"27.90"},{"v":29.2,"d":"29.20"},0.59,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-800/900","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-800/900 (900х800х450)",{"v":14932,"d":"14,932.00"},"910х810х460",{"v":18.7,"d":"18.70"},{"v":19.7,"d":"19.70"},0.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-800/1200","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-800/1200 (1200х800х450)",{"v":17505,"d":"17,505.00"},"1210х810х460",{"v":22,"d":"22.00"},{"v":23.1,"d":"23.10"},0.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-800/1500","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-800/1500 (1500х800х450)",{"v":20970,"d":"20,970.00"},"1510х810х460",{"v":26.8,"d":"26.80"},{"v":28,"d":"28.00"},0.56,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-800/1800","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-800/1800 (1800х800х450)",{"v":22702,"d":"22,702.00"},"1810х810х460",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":30.3,"d":"30.30"},0.67,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-900/900","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-900/900 (900х900х450)",{"v":16035,"d":"16,035.00"},"910х910х460",{"v":20.1,"d":"20.10"},{"v":21.1,"d":"21.10"},0.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-900/1200","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-900/1200 (1200х900х450)",{"v":19342,"d":"19,342.00"},"1210х910х460",{"v":24.6,"d":"24.60"},{"v":25.7,"d":"25.70"},0.51,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-900/1500","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-900/1500 (1500х900х450)",{"v":23070,"d":"23,070.00"},"1510х910х460",{"v":29.8,"d":"29.80"},{"v":31,"d":"31.00"},0.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["ЗВП-900/1800","            Зонт вытяжной пристенный \"ASSUM\" ЗВП-900/1800 (1800х900х450)",{"v":26534,"d":"26,534.00"},"1810х910х460",{"v":34.2,"d":"34.20"},{"v":35.5,"d":"35.50"},0.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[{"$nulls":6},"Сумма заказа","Вес заказа"]
[]
[null,"Размер скидки",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G272:G279)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(H273:H279)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["Артикул","Полное наименование/габариты","Розничная цена, руб.","габаритные размеры, мм","Вес, кг","Заказ","Сумма заказ","Вес, кг"]
[]
[]
["          Противни \"ASSUM\""]
[null,"Противень \"ASSUM\" П-600х400х10",{"v":904,"d":"904.00"},"600х400х10",1.59,null,{"$f":"F273*#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"F273*E273","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Противень \"ASSUM\" П-600х400х15",{"v":930,"d":"930.00"},"600х400х15",1.65,null,{"$f":"F274*#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Противень \"ASSUM\" П-600х400х20",{"v":982,"d":"982.00"},"600х400х20",1.71,null,{"$f":"F275*#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Противень \"ASSUM\" П-460х330х10",{"v":651,"d":"651.00"},"460х330х10",1.05,null,{"$f":"F276*#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Противень \"ASSUM\" П-460х330х15",{"v":678,"d":"678.00"},"460х330х15",1.1,null,{"$f":"F277*#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Противень \"ASSUM\" П-460х330х20",{"v":715,"d":"715.00"},"460х330х20",1.15,null,{"$f":"F278*#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Kuvings","index":7,"n_rows":63,"n_cols":4,"rows_kept":63,"merged":[[1,3,1,4],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2]]}
[]
[{"$nulls":3},"Главное меню"]
[]
[]
["Модель","Технические характеристики","Цена розничная, $"]
["Соковыжималка CS600","Цвет Серебро\nТип Ветрикальная низкоскоростная шнековая\nСкорость60 оборотов в минуту\nМощность200Ватт\nРазмеры 260х183х515мм\nВес 9.1 Кг.\nВместимость 500 мл.\nВремя работы Не более 1,440 минут (Максимум 24 часа)\nМатериалы Ultem, Tritan, ABS, PC",1500]
[]
[]
["Запатентованный низкоскоростной отжим, позволяет шнековой соковыжималке спрессовывать и отжимать ингредиенты, а не перемалывать их. Kuvings Slow Juicer Chef дает больше сока благодаря улучшенному шнеку, форме барабана и мелкому ситу, а с заполнением объема отжатым соком, сокращается время взаимодействия сока с воздухом.  "]
["1. Первая в мире профессиональная шнековая (бережная) соковыжималка"]
["2. Уникальная система отжима"]
["3. Прессование без разогрева"]
["4. Экстра-широкий загрузочный лоток"]
["5. Корпус с покрытием из нержавеющей стали"]
["6. 24 часовая работа без остановок"]
["7. Мощный и тихий мотор"]
["8. 88 мм. загрузочное отверстие"]
["9. 200 Ватт для эффективного выжимания сока"]
["10. Мощная, надежная с прекрасным дизайном"]
["11. Разработана с учетом эргономики "]
[]
["Модель","Технические характеристики","Цена розничная, $"]
["Блендер\nKPB-351B",null,499]
{"$rows_empty":39}
[null,"Kuvings (соковыжималка)#Kuvings"]

{"sheet":"Pacojet","index":8,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[1,1,1,2],[1,4,1,5],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1]]}
[]
[null,"Пакоджеттинг - революционный процесс, при котором смешиваются в пюре глубоко замороженные пищевые продукты непосредственно в его замороженном виде, не допуская размораживания, позволяющий получить охлажденный с сильным естественным вкусом мусс с отличной консистенцией и идеальной температурой подачи",null,null,"Главное меню"]
[]
["Модель","Технические характеристики","Цена розничная, евро"]
["PJ02","Pacojet 2 System, В комплекте: стакан с крышкой; нож; внешний защитный стакан; вставка для ополаскивания; вставка для чистки с вращающимися щетками; уплотнительное кольцо к вставке для чистки;\nЦвет: Серебро\nМощность: 1000  Вт\nНапряжение:220-240 В / 50 Гц\nДавление: 1,2 бар\nГабариты : 500 x 200 x 360 мм\nВес: 13  кг\nУпаковка: 600 x 300 x 460 мм\nВес брутто: 16 кг\nЕмкость стакана: 0,8 л\nОптимальная температура приготовления:-18 - 22 °C\nСкорость вращения: моторная часть: 6000 об/мин, ножи: 2000 об/мин","цена по согласованию"]
["PJ42249","Стакан с крышкой (комплект из 4) из нержавеющей стали с крышками, цвет крышки белый","цена по согласованию"]
[]
["1.  Новый цветной графический дисплей и сенсорный экран с интуитивно понятными пиктограммами"]
["2.  Режим давления воздуха с автоматической разгерметизацией – сброс давления во время работы с защитой от переполнения"]
["3.  Предохранительная функция – автоматический контроль к переполнению содержимого контейнера, без оттаивания продуктов"]
["4.  Полный цикл очистки отображается на дисплее – визуальное руководство для простой и гигиенической чистки машины"]
["5. Настройки пользователя – возможность настроить PacoJet 2 в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями"]
["6. Всеобъемлющее, иллюстрированное руководство по эксплуатации;"]
["7. С выдающейся производительностью и надежностью, значительно более тихий и практически без износа"]
["8. Эксклюзивная разработка швейцарских инженеров бесщеточный  двигатель с расширенной 5 летней гарантией"]

{"sheet":"Hicoldbar","index":9,"n_rows":850,"n_cols":7,"rows_kept":850,"merged":[[1,0,1,3],[1,6,1,7],[3,0,3,3],[31,0,31,3],[38,0,38,3],[68,0,68,3],[71,0,71,3],[77,0,77,3],[83,0,83,3],[89,0,89,3],[95,0,95,3],[101,0,101,3],[107,0,107,3],[113,0,113,3],[119,0,119,3],[125,0,125,3],[131,0,131,3],[137,0,137,3],[144,0,144,3],[147,0,147,3],[157,0,157,3],[167,0,167,3],[177,0,177,3],[187,0,187,3],[197,0,197,3],[207,0,207,3],[217,0,217,3],[227,0,227,3],[237,0,237,3],[247,0,247,3],[257,0,257,3],[268,0,268,3],[271,0,271,3],[275,0,275,3],[279,0,279,3],[283,0,283,3],[287,0,287,3],[291,0,291,3],[295,0,295,3],[302,0,302,3],[309,0,309,3],[316,0,316,3],[323,0,323,3],[330,0,330,3],[338,0,338,3],[341,0,341,3],[346,0,346,3],[351,0,351,3],[356,0,356,3],[361,0,361,3],[366,0,366,3],[372,0,372,3],[375,0,375,3],[377,0,377,3],[379,0,379,3],[381,0,381,3],[383,0,383,3],[385,0,385,3],[387,0,387,3],[389,0,389,3],[391,0,391,3],[394,0,394,3],[397,0,397,3],[400,0,400,3],[403,0,403,3],[406,0,406,3],[408,0,408,3],[410,0,410,3],[412,0,412,3],[415,0,415,3],[417,0,417,3],[420,0,420,3],[422,0,422,3],[424,0,424,3],[427,0,427,3],[430,0,430,3],[432,0,432,3],[434,0,434,3],[436,0,436,3],[438,0,438,3],[440,0,440,3],[442,0,442,3],[444,0,444,3],[446,0,446,3],[448,0,448,3],[450,0,450,3],[452,0,452,3],[455,0,455,3],[458,0,458,3],[460,0,460,3],[462,0,462,3],[465,0,465,3],[468,0,468,3],[470,0,470,3],[472,0,472,3],[474,0,474,3],[476,0,476,3],[478,0,478,3],[480,0,480,3],[482,0,482,3],[484,0,484,3],[487,0,487,3],[490,0,490,3],[498,0,498,3],[506,0,506,3],[515,0,515,3],[523,0,523,3],[531,0,531,3],[540,0,540,3],[543,0,543,3],[545,0,545,3],[547,0,547,3],[549,0,549,3],[555,0,555,3],[561,0,561,3],[571,0,571,3],[574,0,574,3],[585,0,585,3],[596,0,596,3],[607,0,607,3],[613,0,613,3],[619,0,619,3],[629,0,629,3],[636,0,636,3],[639,0,639,3],[649,0,649,3],[659,0,659,3],[669,0,669,3],[679,0,679,3],[689,0,689,3],[700,0,700,3],[703,0,703,3],[710,0,710,3],[717,0,717,3],[724,0,724,3],[731,0,731,3],[738,0,738,3],[745,0,745,3],[749,0,749,3],[753,0,753,3],[758,0,758,3],[761,0,761,3],[766,0,766,3],[771,0,771,3],[777,0,777,3],[780,0,780,3],[783,0,783,3],[786,0,786,3],[789,0,789,3],[791,0,791,3],[793,0,793,3],[796,0,796,3],[799,0,799,3],[807,0,807,3],[815,0,815,3],[824,0,824,3]]}
[]
["МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ",{"$nulls":5},"Главное меню"]
[]
["БАРНЫЕ КОКТЕЙЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ЗАКРЫТЫЕ"]
[]
["Модель с бортом","Ванна под лёд, мм","Габариты, мм","Цена, руб."]
["НБМКС-12/5БПК","571х270х262","1200х700х850",{"v":47579,"d":"47,579"}]
["НБМКС-12/6БПК","631х416х262","1200х800х850",{"v":61542,"d":"61,542"}]
["НБМКС-12/7БПК","631х416х262","1200х900х850",{"v":67697,"d":"67,697"}]
["НБМКС-12/5БПК (без ящиков)","571х270х262","1200х700х850",{"v":39465,"d":"39,465"}]
["НБМКС-12/6БПК (без ящиков)","631х416х262","1200х800х850",{"v":46042,"d":"46,042"}]
["НБМКС-12/7БПК (без ящиков)","631х416х262","1200х900х850",{"v":50647,"d":"50,647"}]
["НБМКС-15/5БПК","476х270х262","1500х700х850",{"v":59364,"d":"59,364"}]
["НБМКС-16/5БПК","571х270х262","1600х700х850",{"v":62567,"d":"62,567"}]
["НБМКС-15/6БПК","522х416х262","1500х800х850",{"v":73304,"d":"73,304"}]
["НБМКС-16/6БПК","631х416х262","1600х800х850",{"v":77319,"d":"77,319"}]
["НБМКС-15/7БПК","522х416х262","1500х900х850",{"v":80635,"d":"80,635"}]
["НБМКС-16/7БПК","631х416х262","1600х900х850",{"v":85051,"d":"85,051"}]
["НБМКС-15/5БПК (без ящиков)","476х270х262","1500х700х850",{"v":51624,"d":"51,624"}]
["НБМКС-16/5БПК (без ящиков)","571х270х262","1600х700х850",{"v":55593,"d":"55,593"}]
["НБМКС-15/6БПК (без ящиков)","522х416х262","1500х800х850",{"v":58198,"d":"58,198"}]
["НБМКС-16/6БПК (без ящиков)","631х416х262","1600х800х850",{"v":63018,"d":"63,018"}]
["НБМКС-15/7БПК (без ящиков)","522х416х262","1500х900х850",{"v":64018,"d":"64,018"}]
["НБМКС-16/7БПК (без ящиков)","631х416х262","1600х900х850",{"v":69320,"d":"69,320"}]
["НБМКС-15/5БПК (без ящиков, без вертушки)","476х270х262","1500х700х850",{"v":50954,"d":"50,954"}]
["НБМКС-16/5БПК (без ящиков, без вертушки)","571х270х262","1600х700х850",{"v":54922,"d":"54,922"}]
["НБМКС-15/6БПК (без ящиков, без вертушки)","522х416х262","1500х800х850",{"v":57492,"d":"57,492"}]
["НБМКС-16/6БПК (без ящиков, без вертушки)","631х416х262","1600х800х850",{"v":62312,"d":"62,312"}]
["НБМКС-15/7БПК (без ящиков, без вертушки)","522х416х262","1500х900х850",{"v":63242,"d":"63,242"}]
["НБМКС-16/7БПК (без ящиков, без вертушки)","631х416х262","1600х900х850",{"v":68544,"d":"68,544"}]
[]
["Каркасы, к барным станциям НБМКС"]
[]
["Барная станция","НБМКС-12/х","НБМКС-15/х","НБМС-16/х"]
["Каркасы","НБСК 6/х + НБСК 6/х","НБСК 6/х + НБСК 9/х,\nНБСК 10/х + НБСК 5/х","НБСК 7/х + НБСК 9/х,\nНБСК 10/х + НБСК 6/х"]
[]
["Примечание: комбинации каркасов, не указанные в данной таблице, к барным коктейльным станциям не подходят"]
[]
["БАРНЫЕ КОКТЕЙЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ОТКРЫТЫЕ"]
[]
["Модель с бортом","Ванна под лёд, мм","Габариты, мм","Цена, руб."]
["НКС-10/5БПК","476х270х262","1000х770х850",{"v":22005,"d":"22,005"}]
["НКС-10/6БПК","476х270х262","1000х870х850",{"v":23160,"d":"23,160"}]
["НКС-10/7БПК","476х270х262","1000х970х850",{"v":25480,"d":"25,480"}]
["НКС-12/5БПК","667х270х262","1200х770х850",{"v":24470,"d":"24,470"}]
["НКС-12/6БПК","667х270х262","1200х870х850",{"v":25755,"d":"25,755"}]
["НКС-12/7БПК","667х270х262","1200х970х850",{"v":28335,"d":"28,335"}]
["НКС-10/5БК","476х270х262","1000х770х850",{"v":22330,"d":"22,330"}]
["НКС-10/6БК","476х270х262","1000х870х850",{"v":23505,"d":"23,505"}]
["НКС-10/7БК","476х270х262","1000х970х850",{"v":25860,"d":"25,860"}]
["НКС-12/5БК","667х270х262","1200х770х850",{"v":24795,"d":"24,795"}]
["НКС-12/6БК","667х270х262","1200х870х850",{"v":26100,"d":"26,100"}]
["НКС-12/7БК","667х270х262","1200х970х850",{"v":28710,"d":"28,710"}]
["НКС-14/5БПК","476х270х262","1400х770х850",{"v":24970,"d":"24,970"}]
["НКС-14/6БПК","476х270х262","1400х870х850",{"v":26285,"d":"26,285"}]
["НКС-14/7БПК","476х270х262","1400х970х850",{"v":28915,"d":"28,915"}]
["НКС-15/5БПК","571х270х262","1500х770х850",{"v":26150,"d":"26,150"}]
["НКС-15/6БПК","571х270х262","1500х870х850",{"v":27525,"d":"27,525"}]
["НКС-15/7БПК","571х270х262","1500х970х850",{"v":30280,"d":"30,280"}]
["НКС-14/5БК","476х270х262","1400х770х850",{"v":25300,"d":"25,300"}]
["НКС-14/6БК","476х270х262","1400х870х850",{"v":26630,"d":"26,630"}]
["НКС-14/7БК","476х270х262","1400х970х850",{"v":29295,"d":"29,295"}]
["НКС-15/5БК","571х270х262","1500х770х850",{"v":26480,"d":"26,480"}]
["НКС-15/6БК","571х270х262","1500х870х850",{"v":27870,"d":"27,870"}]
["НКС-15/7БК","571х270х262","1500х970х850",{"v":30660,"d":"30,660"}]
[]
["Барные станции НКС не предназначены для установки в каркасы"]
[]
["БАРНЫЕ СТАНЦИИ"]
[]
["Модель с бортом","Ванна под лёд, мм","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия без дополнительного кармана"]
["НБМВЛ-6/5Б","376х270х262","600х500х850",{"v":17130,"d":"17,130"}]
["НБМВЛ-7/5Б","476х270х262","700х500х850",{"v":19501,"d":"19,501"}]
["НБМВЛ-8/5Б","571х270х262","800х500х850",{"v":21185,"d":"21,185"}]
["НБМВЛ-9/5Б","667х270х262","900х500х850",{"v":24200,"d":"24,200"}]
["НМБВЛ-10/5Б","762х270х262","1000х500х850",{"v":27912,"d":"27,912"}]
["600 серия без дополнительного кармана"]
["НБМВЛ-6/6Б","376х270х262","600х600х850",{"v":17991,"d":"17,991"}]
["НБМВЛ-7/6Б","476х270х262","700х600х850",{"v":20491,"d":"20,491"}]
["НБМВЛ-8/6Б","571х270х262","800х600х850",{"v":22269,"d":"22,269"}]
["НБМВЛ-9/6Б","667х270х262","900х600х850",{"v":25447,"d":"25,447"}]
["НМБВЛ-10/6Б","762х270х262","1000х600х850",{"v":29359,"d":"29,359"}]
["700 серия без дополнительного кармана"]
["НБМВЛ-6/7Б","376х270х262","600х700х850",{"v":19713,"d":"19,713"}]
["НБМВЛ-7/7Б","476х270х262","700х700х850",{"v":22472,"d":"22,472"}]
["НБМВЛ-8/7Б","571х270х262","800х700х850",{"v":24438,"d":"24,438"}]
["НБМВЛ-9/7Б","667х270х262","900х700х850",{"v":27941,"d":"27,941"}]
["НМБВЛ-10/7Б","762х270х262","1000х700х850",{"v":32252,"d":"32,252"}]
["500 серия с дополнительным карманом"]
["НБМВЛ-6/5БК","376х270х262","600х500х850",{"v":17624,"d":"17,624"}]
["НБМВЛ-7/5БК","476х270х262","700х500х850",{"v":20076,"d":"20,076"}]
["НБМВЛ-8/5БК","571х270х262","800х500х850",{"v":21809,"d":"21,809"}]
["НБМВЛ-9/5БК","667х270х262","900х500х850",{"v":24900,"d":"24,900"}]
["НМБВЛ-10/5БК","762х270х262","1000х500х850",{"v":28692,"d":"28,692"}]
["600 серия с дополнительным карманом"]
["НБМВЛ-6/6БК","376х270х262","600х600х850",{"v":18485,"d":"18,485"}]
["НБМВЛ-7/6БК","476х270х262","700х600х850",{"v":21067,"d":"21,067"}]
["НБМВЛ-8/6БК","571х270х262","800х600х850",{"v":22894,"d":"22,894"}]
["НБМВЛ-9/6БК","667х270х262","900х600х850",{"v":26147,"d":"26,147"}]
["НМБВЛ-10/6БК","762х270х262","1000х600х850",{"v":30139,"d":"30,139"}]
["700 серия с дополнительным карманом"]
["НБМВЛ-6/7БК","376х270х262","600х700х850",{"v":20206,"d":"20,206"}]
["НБМВЛ-7/7БК","476х270х262","700х700х850",{"v":23047,"d":"23,047"}]
["НБМВЛ-8/7БК","571х270х262","800х700х850",{"v":25062,"d":"25,062"}]
["НБМВЛ-9/7БК","667х270х262","900х700х850",{"v":28641,"d":"28,641"}]
["НМБВЛ-10/7БК","762х270х262","1000х700х850",{"v":33032,"d":"33,032"}]
["500 серия без дополнительного кармана"]
["НБМВЛ-6/5БКР","376х270х262","600х500х850",{"v":20780,"d":"20,780"}]
["НБМВЛ-7/5БКР","476х270х262","700х500х850",{"v":23150,"d":"23,150"}]
["НБМВЛ-8/5БКР","571х270х262","800х500х850",{"v":24660,"d":"24,660"}]
["НБМВЛ-9/5БКР","667х270х262","900х500х850",{"v":27675,"d":"27,675"}]
["НМБВЛ-10/5БКР","762х270х262","1000х500х850",{"v":31387,"d":"31,387"}]
["600 серия без дополнительного кармана"]
["НБМВЛ-6/6БКР","376х270х262","600х600х850",{"v":21641,"d":"21,641"}]
["НБМВЛ-7/6БКР","476х270х262","700х600х850",{"v":24140,"d":"24,140"}]
["НБМВЛ-8/6БКР","571х270х262","800х600х850",{"v":25744,"d":"25,744"}]
["НБМВЛ-9/6БКР","667х270х262","900х600х850",{"v":28922,"d":"28,922"}]
["НМБВЛ-10/6БКР","762х270х262","1000х600х850",{"v":32834,"d":"32,834"}]
["700 серия без дополнительного кармана"]
["НБМВЛ-6/7БКР","376х270х262","600х700х850",{"v":23363,"d":"23,363"}]
["НБМВЛ-7/7БКР","476х270х262","700х700х850",{"v":26120,"d":"26,120"}]
["НБМВЛ-8/7БКР","571х270х262","800х700х850",{"v":27913,"d":"27,913"}]
["НБМВЛ-9/7БКР","667х270х262","900х700х850",{"v":31416,"d":"31,416"}]
["НМБВЛ-10/7БКР","762х270х262","1000х700х850",{"v":35728,"d":"35,728"}]
["500 серия с дополнительным карманом"]
["НБМВЛ-6/5БККР","376х270х262","600х500х850",{"v":21272,"d":"21,272"}]
["НБМВЛ-7/5БККР","476х270х262","700х500х850",{"v":23726,"d":"23,726"}]
["НБМВЛ-8/5БККР","571х270х262","800х500х850",{"v":25284,"d":"25,284"}]
["НБМВЛ-9/5БККР","667х270х262","900х500х850",{"v":28376,"d":"28,376"}]
["НМБВЛ-10/5БККР","762х270х262","1000х500х850",{"v":32167,"d":"32,167"}]
["600 серия с дополнительным карманом"]
["НБМВЛ-6/6БККР","376х270х262","600х600х850",{"v":22133,"d":"22,133"}]
["НБМВЛ-7/6БККР","476х270х262","700х600х850",{"v":24716,"d":"24,716"}]
["НБМВЛ-8/6БККР","571х270х262","800х600х850",{"v":26369,"d":"26,369"}]
["НБМВЛ-9/6БККР","667х270х262","900х600х850",{"v":29622,"d":"29,622"}]
["НМБВЛ-10/6БККР","762х270х262","1000х600х850",{"v":33614,"d":"33,614"}]
["700 серия с дополнительным карманом"]
["НБМВЛ-6/7БККР","376х270х262","600х700х850",{"v":23855,"d":"23,855"}]
["НБМВЛ-7/7БККР","476х270х262","700х700х850",{"v":26697,"d":"26,697"}]
["НБМВЛ-8/7БККР","571х270х262","800х700х850",{"v":28538,"d":"28,538"}]
["НБМВЛ-9/7БККР","667х270х262","900х700х850",{"v":32117,"d":"32,117"}]
["НМБВЛ-10/7БККР","762х270х262","1000х700х850",{"v":36507,"d":"36,507"}]
[]
["СТОЛЫ ОТКРЫТЫЕ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["250 серия без полки"]
["НБМСО-4/2,5Б","400х250х850",{"v":10147,"d":"10,147"}]
["НБМСО-5/2,5Б","500х250х850",{"v":10570,"d":"10,570"}]
["НБМСО-6/2,5Б","600х250х850",{"v":10993,"d":"10,993"}]
["НБМСО-7/2,5Б","700х250х850",{"v":11415,"d":"11,415"}]
["НБМСО-8/2,5Б","800х250х850",{"v":12270,"d":"12,270"}]
["НБМСО-9/2,5Б","900х250х850",{"v":12774,"d":"12,774"}]
["НБМСО-10/2,5Б","1000х250х850",{"v":13298,"d":"13,298"}]
["НБМСО-11/2,5Б","1100х250х850",{"v":14154,"d":"14,154"}]
["НБМСО-12/2,5Б","1200х250х850",{"v":15009,"d":"15,009"}]
["300 серия без полки"]
["НБМСО-4/3Б","400х300х850",{"v":10681,"d":"10,681"}]
["НБМСО-5/3Б","500х300х850",{"v":11126,"d":"11,126"}]
["НБМСО-6/3Б","600х300х850",{"v":11571,"d":"11,571"}]
["НБМСО-7/3Б","700х300х850",{"v":12015,"d":"12,015"}]
["НБМСО-8/3Б","800х300х850",{"v":12915,"d":"12,915"}]
["НБМСО-9/3Б","900х300х850",{"v":13446,"d":"13,446"}]
["НБМСО-10/3Б","1000х300х850",{"v":13997,"d":"13,997"}]
["НБМСО-11/3Б","1100х300х850",{"v":14898,"d":"14,898"}]
["НБМСО-12/3Б","1200х300х850",{"v":15798,"d":"15,798"}]
["400 серия без полки"]
["НБМСО-4/4Б","400х400х850",{"v":11243,"d":"11,243"}]
["НБМСО-5/4Б","500х400х850",{"v":11711,"d":"11,711"}]
["НБМСО-6/4Б","600х400х850",{"v":12179,"d":"12,179"}]
["НБМСО-7/4Б","700х400х850",{"v":12647,"d":"12,647"}]
["НБМСО-8/4Б","800х400х850",{"v":13594,"d":"13,594"}]
["НБМСО-9/4Б","900х400х850",{"v":14153,"d":"14,153"}]
["НБМСО-10/4Б","1000х400х850",{"v":14733,"d":"14,733"}]
["НБМСО-11/4Б","1100х400х850",{"v":15682,"d":"15,682"}]
["НБМСО-12/4Б","1200х400х850",{"v":16629,"d":"16,629"}]
["500 серия без полки"]
["НБМСО-4/5Б","400х500х850",{"v":11834,"d":"11,834"}]
["НБМСО-5/5Б","500х500х850",{"v":12327,"d":"12,327"}]
["НБМСО-6/5Б","600х500х850",{"v":12819,"d":"12,819"}]
["НБМСО-7/5Б","700х500х850",{"v":13312,"d":"13,312"}]
["НБМСО-8/5Б","800х500х850",{"v":14309,"d":"14,309"}]
["НБМСО-9/5Б","900х500х850",{"v":14897,"d":"14,897"}]
["НБМСО-10/5Б","1000х500х850",{"v":15508,"d":"15,508"}]
["НБМСО-11/5Б","1100х500х850",{"v":16507,"d":"16,507"}]
["НБМСО-12/5Б","1200х500х850",{"v":17504,"d":"17,504"}]
["600 серия без полки"]
["НБМСО-4/6Б","400х600х850",{"v":12456,"d":"12,456"}]
["НБМСО-5/6Б","500х600х850",{"v":12975,"d":"12,975"}]
["НБМСО-6/6Б","600х600х850",{"v":13493,"d":"13,493"}]
["НБМСО-7/6Б","700х600х850",{"v":14012,"d":"14,012"}]
["НБМСО-8/6Б","800х600х850",{"v":15062,"d":"15,062"}]
["НБМСО-9/6Б","900х600х850",{"v":15681,"d":"15,681"}]
["НБМСО-10/6Б","1000х600х850",{"v":16324,"d":"16,324"}]
["НБМСО-11/6Б","1100х600х850",{"v":17375,"d":"17,375"}]
["НБМСО-12/6Б","1200х600х850",{"v":18424,"d":"18,424"}]
["700 серия без полки"]
["НБМСО-4/7Б","400х700х850",{"v":13702,"d":"13,702"}]
["НБМСО-5/7Б","500х700х850",{"v":14273,"d":"14,273"}]
["НБМСО-6/7Б","600х700х850",{"v":14843,"d":"14,843"}]
["НБМСО-7/7Б","700х700х850",{"v":15414,"d":"15,414"}]
["НБМСО-8/7Б","800х700х850",{"v":16569,"d":"16,569"}]
["НБМСО-9/7Б","900х700х850",{"v":17250,"d":"17,250"}]
["НБМСО-10/7Б","1000х700х850",{"v":17957,"d":"17,957"}]
["НБМСО-11/7Б","1100х700х850",{"v":19113,"d":"19,113"}]
["НБМСО-12/7Б","1200х700х850",{"v":20268,"d":"20,268"}]
["250 серия с полкой"]
["НБМСО-4/2,5БП","400х250х850",{"v":10923,"d":"10,923"}]
["НБМСО-5/2,5БП","500х250х850",{"v":11445,"d":"11,445"}]
["НБМСО-6/2,5БП","600х250х850",{"v":11971,"d":"11,971"}]
["НБМСО-7/2,5БП","700х250х850",{"v":12496,"d":"12,496"}]
["НБМСО-8/2,5БП","800х250х850",{"v":13382,"d":"13,382"}]
["НБМСО-9/2,5БП","900х250х850",{"v":13917,"d":"13,917"}]
["НБМСО-10/2,5БП","1000х250х850",{"v":14474,"d":"14,474"}]
["НБМСО-11/2,5БП","1100х250х850",{"v":15359,"d":"15,359"}]
["НБМСО-12/2,5БП","1200х250х850",{"v":16245,"d":"16,245"}]
["300 серия с полкой"]
["НБМСО-4/3БП","400х300х850",{"v":11497,"d":"11,497"}]
["НБМСО-5/3БП","500х300х850",{"v":12047,"d":"12,047"}]
["НБМСО-6/3БП","600х300х850",{"v":12601,"d":"12,601"}]
["НБМСО-7/3БП","700х300х850",{"v":13153,"d":"13,153"}]
["НБМСО-8/3БП","800х300х850",{"v":14086,"d":"14,086"}]
["НБМСО-9/3БП","900х300х850",{"v":14649,"d":"14,649"}]
["НБМСО-10/3БП","1000х300х850",{"v":15235,"d":"15,235"}]
["НБМСО-11/3БП","1100х300х850",{"v":16167,"d":"16,167"}]
["НБМСО-12/3БП","1200х300х850",{"v":17100,"d":"17,100"}]
["400 серия с полкой"]
["НБМСО-4/4БП","400х400х850",{"v":12102,"d":"12,102"}]
["НБМСО-5/4БП","500х400х850",{"v":12681,"d":"12,681"}]
["НБМСО-6/4БП","600х400х850",{"v":13264,"d":"13,264"}]
["НБМСО-7/4БП","700х400х850",{"v":13845,"d":"13,845"}]
["НБМСО-8/4БП","800х400х850",{"v":14827,"d":"14,827"}]
["НБМСО-9/4БП","900х400х850",{"v":15420,"d":"15,420"}]
["НБМСО-10/4БП","1000х400х850",{"v":16036,"d":"16,036"}]
["НБМСО-11/4БП","1100х400х850",{"v":17017,"d":"17,017"}]
["НБМСО-12/4БП","1200х400х850",{"v":17999,"d":"17,999"}]
["500 серия с полкой"]
["НБМСО-4/5БП","400х500х850",{"v":12738,"d":"12,738"}]
["НБМСО-5/5БП","500х500х850",{"v":13348,"d":"13,348"}]
["НБМСО-6/5БП","600х500х850",{"v":13962,"d":"13,962"}]
["НБМСО-7/5БП","700х500х850",{"v":14573,"d":"14,573"}]
["НБМСО-8/5БП","800х500х850",{"v":15607,"d":"15,607"}]
["НБМСО-9/5БП","900х500х850",{"v":16231,"d":"16,231"}]
["НБМСО-10/5БП","1000х500х850",{"v":16879,"d":"16,879"}]
["НБМСО-11/5БП","1100х500х850",{"v":17912,"d":"17,912"}]
["НБМСО-12/5БП","1200х500х850",{"v":18946,"d":"18,946"}]
["600 серия с полкой"]
["НБМСО-4/6БП","400х600х850",{"v":13407,"d":"13,407"}]
["НБМСО-5/6БП","500х600х850",{"v":14050,"d":"14,050"}]
["НБМСО-6/6БП","600х600х850",{"v":14695,"d":"14,695"}]
["НБМСО-7/6БП","700х600х850",{"v":15340,"d":"15,340"}]
["НБМСО-8/6БП","800х600х850",{"v":16428,"d":"16,428"}]
["НБМСО-9/6БП","900х600х850",{"v":17085,"d":"17,085"}]
["НБМСО-10/6БП","1000х600х850",{"v":17767,"d":"17,767"}]
["НБМСО-11/6БП","1100х600х850",{"v":18854,"d":"18,854"}]
["НБМСО-12/6БП","1200х600х850",{"v":19942,"d":"19,942"}]
["700 серия с полкой"]
["НБМСО-4/7БП","400х700х850",{"v":14748,"d":"14,748"}]
["НБМСО-5/7БП","500х700х850",{"v":15455,"d":"15,455"}]
["НБМСО-6/7БП","600х700х850",{"v":16165,"d":"16,165"}]
["НБМСО-7/7БП","700х700х850",{"v":16874,"d":"16,874"}]
["НБМСО-8/7БП","800х700х850",{"v":18071,"d":"18,071"}]
["НБМСО-9/7БП","900х700х850",{"v":18794,"d":"18,794"}]
["НБМСО-10/7БП","1000х700х850",{"v":19543,"d":"19,543"}]
["НБМСО-11/7БП","1100х700х850",{"v":20741,"d":"20,741"}]
["НБМСО-12/7БП","1200х700х850",{"v":21938,"d":"21,938"}]
[]
["СТОЛЫ ЗАКРЫТЫЕ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия с распашными дверями"]
["НБМСЗ-6/5Б","600х500х850",{"v":17318,"d":"17,318"}]
["НБМСЗ-7/5Б","700х500х850",{"v":18507,"d":"18,507"}]
["НБМСЗ-8/5Б","800х500х850",{"v":19695,"d":"19,695"}]
["600 серия с распашными дверями"]
["НБМСЗ-6/6Б","600х600х850",{"v":18229,"d":"18,229"}]
["НБМСЗ-7/6Б","700х600х850",{"v":19479,"d":"19,479"}]
["НБМСЗ-8/6Б","800х600х850",{"v":20731,"d":"20,731"}]
["700 серия с распашными дверями"]
["НБМСЗ-6/7Б","600х700х850",{"v":20051,"d":"20,051"}]
["НБМСЗ-7/7Б","700х700х850",{"v":21427,"d":"21,427"}]
["НБМСЗ-8/7Б","800х700х850",{"v":22803,"d":"22,803"}]
["500 серия с тремя ящиками"]
["НБМТ 3-4/5Б","400х500х850",{"v":26138,"d":"26,138"}]
["НБМТ 3-5/5Б","500х500х850",{"v":27508,"d":"27,508"}]
["НБМТ 3-6/5Б","600х500х850",{"v":28876,"d":"28,876"}]
["600 серия с тремя ящиками"]
["НБМТ 3-4/6Б","400х600х850",{"v":27514,"d":"27,514"}]
["НБМТ 3-5/6Б","500х600х850",{"v":28955,"d":"28,955"}]
["НБМТ 3-6/6Б","600х600х850",{"v":30395,"d":"30,395"}]
["700 серия с тремя ящиками"]
["НБМТ 3-4/7Б","400х700х850",{"v":30265,"d":"30,265"}]
["НБМТ 3-5/7Б","500х700х850",{"v":31851,"d":"31,851"}]
["НБМТ 3-6/7Б","600х700х850",{"v":33434,"d":"33,434"}]
["250 серия с дверями - купе"]
["НБМСЗК-7/2,5Б","700х250х850",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["НБМСЗК-8/2,5Б","800х250х850",{"v":18579,"d":"18,579"}]
["НБМСЗК-9/2,5Б","900х250х850",{"v":19753,"d":"19,753"}]
["НБМСЗК-10/2,5Б","1000х250х850",{"v":20884,"d":"20,884"}]
["НБМСЗК-11/2,5Б","1100х250х850",{"v":22363,"d":"22,363"}]
["НБМСЗК-12/2,5Б","1200х250х850",{"v":23969,"d":"23,969"}]
["300 серия с дверями - купе"]
["НБМСЗК-7/3Б","700х300х850",{"v":18947,"d":"18,947"}]
["НБМСЗК-8/3Б","800х300х850",{"v":19556,"d":"19,556"}]
["НБМСЗК-9/3Б","900х300х850",{"v":20792,"d":"20,792"}]
["НБМСЗК-10/3Б","1000х300х850",{"v":21983,"d":"21,983"}]
["НБМСЗК-11/3Б","1100х300х850",{"v":23540,"d":"23,540"}]
["НБМСЗК-12/3Б","1200х300х850",{"v":25230,"d":"25,230"}]
["400 серия с дверями - купе"]
["НБМСЗК-7/4Б","700х400х850",{"v":19944,"d":"19,944"}]
["НБМСЗК-8/4Б","800х400х850",{"v":20585,"d":"20,585"}]
["НБМСЗК-9/4Б","900х400х850",{"v":21886,"d":"21,886"}]
["НБМСЗК-10/4Б","1000х400х850",{"v":23140,"d":"23,140"}]
["НБМСЗК-11/4Б","1100х400х850",{"v":24778,"d":"24,778"}]
["НБМСЗК-12/4Б","1200х400х850",{"v":26557,"d":"26,557"}]
["500 серия с дверями - купе"]
["НБМСЗК-7/5Б","700х500х850",{"v":20993,"d":"20,993"}]
["НБМСЗК-8/5Б","800х500х850",{"v":21668,"d":"21,668"}]
["НБМСЗК-9/5Б","900х500х850",{"v":23037,"d":"23,037"}]
["НБМСЗК-10/5Б","1000х500х850",{"v":24357,"d":"24,357"}]
["НБМСЗК-11/5Б","1100х500х850",{"v":26082,"d":"26,082"}]
["НБМСЗК-12/5Б","1200х500х850",{"v":27954,"d":"27,954"}]
["600 серия с дверями - купе"]
["НБМСЗК-7/6Б","700х600х850",{"v":22098,"d":"22,098"}]
["НБМСЗК-8/6Б","800х600х850",{"v":22809,"d":"22,809"}]
["НБМСЗК-9/6Б","900х600х850",{"v":24250,"d":"24,250"}]
["НБМСЗК-10/6Б","1000х600х850",{"v":25639,"d":"25,639"}]
["НБМСЗК-11/6Б","1100х600х850",{"v":27531,"d":"27,531"}]
["НБМСЗК-12/6Б","1200х600х850",{"v":29425,"d":"29,425"}]
["700 серия с дверями - купе"]
["НБМСЗК-7/7Б","700х700х850",{"v":24308,"d":"24,308"}]
["НБМСЗК-8/7Б","800х700х850",{"v":25089,"d":"25,089"}]
["НБМСЗК-9/7Б","900х700х850",{"v":26675,"d":"26,675"}]
["НБМСЗК-10/7Б","1000х700х850",{"v":28203,"d":"28,203"}]
["НБМСЗК-11/7Б","1100х700х850",{"v":30285,"d":"30,285"}]
["НБМСЗК-12/7Б","1200х700х850",{"v":32367,"d":"32,367"}]
[]
["МОЕЧНЫЕ ВАННЫ"]
[]
["Модель с бортом","Моечная ванна, мм","Габариты, мм"]
["500 серия с распашными дверями"]
["НБМСЗМ-4/5Б","325х265х150","400х500х850"]
["НБМСЗМ-5/5Б","325х265х150","500х500х850"]
["НБМСЗМ-6/5Б","400х350х175","600х500х850"]
["НБМСЗМ-7/5Б","400х350х175","700х500х850"]
["600 серия с распашными дверями"]
["НБМСЗМ-4/6Б","325х265х150","400х600х850"]
["НБМСЗМ-5/6Б","325х265х150","500х600х850"]
["НБМСЗМ-6/6Б","500х400х250","600х600х850"]
["НБМСЗМ-7/6Б","500х400х250","700х600х850"]
["700 серия с распашными дверями"]
["НБМСЗМ-4/7Б","325х265х150","400х700х850"]
["НБМСЗМ-5/7Б","325х265х150","500х700х850"]
["НБМСЗМ-6/7Б","500х400х250","600х700х850"]
["НБМСЗМ-7/7Б","500х400х250","700х700х850"]
["500 серия закрытые с трёх сторон"]
["НБМСЗОМ-4/5Б","325х265х150","400х500х850"]
["НБМСЗОМ-5/5Б","325х265х150","500х500х850"]
["НБМСЗОМ-6/5Б","400х350х175","600х500х850"]
["НБМСЗОМ-7/5Б","400х350х175","700х500х850"]
["600 серия закрытые с трёх сторон"]
["НБМСЗОМ-4/6Б","325х265х150","400х600х850"]
["НБМСЗОМ-5/6Б","325х265х150","500х600х850"]
["НБМСЗОМ-6/6Б","500х400х250","600х600х850"]
["НБМСЗОМ-7/6Б","500х400х250","700х600х850"]
["700 серия закрытые с трёх сторон"]
["НБМСЗОМ-4/7Б","325х265х150","400х700х850"]
["НБМСЗОМ-5/7Б","325х265х150","500х700х850"]
["НБМСЗОМ-6/7Б","500х400х250","600х700х850"]
["НБМСЗОМ-7/7Б","500х400х250","700х700х850"]
[]
["СТОЛЫ ПОД МУСОРНЫЙ БАК"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия с отверстием для сбора отходов"]
["НБМДСО-4/5Б","400х500х850",{"v":14768,"d":"14,768"}]
["600 серия с отверстием для сбора отходов"]
["НБМДСО-4/6Б","400х600х850",{"v":15544,"d":"15,544"}]
["700 серия с отверстием для сбора отходов"]
["НБМДСО-4/7Б","400х700х850",{"v":17100,"d":"17,100"}]
["500 серия с выдвижной секцией"]
["НБММБ-4/5Б","400х500х850",{"v":15986,"d":"15,986"}]
["600 серия с выдвижной секцией"]
["НБММБ-4/6Б","400х600х850",{"v":16827,"d":"16,827"}]
["700 серия с выдвижной секцией"]
["НБММБ-4/7Б","400х700х850",18510]
["500 серия с выдвижной секцией и фартуком-вертушкой"]
["НБММБВ-4/5Б","400х500х850",{"v":16514,"d":"16,514"}]
["600 серия с выдвижной секцией и фартуком-вертушкой"]
["НБММБВ-4/6Б","400х600х850",{"v":17355,"d":"17,355"}]
["700 серия с выдвижной секцией и фартуком-вертушкой"]
["НБММБВ-4/7Б","400х700х850",{"v":19038,"d":"19,038"}]
[]
["СТОЛЫ ПОД КОФЕМАШИНУ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия с ящиком для выбивания рожка"]
["НБМКМ-8/5Б","800х500х850",{"v":29858,"d":"29,858"}]
["НБМКМ-10/5Б","1000х500х850",{"v":32399,"d":"32,399"}]
["600 серия с ящиком для выбивания рожка"]
["НБМКМ-8/6Б","800х600х850",{"v":31428,"d":"31,428"}]
["НБМКМ-10/6Б","1000х600х850",{"v":34104,"d":"34,104"}]
["700 серия с ящиком для выбивания рожка"]
["НБМКМ-8/7Б","800х700х850",{"v":34571,"d":"34,571"}]
["НБМКМ-10/7Б","1000х700х850",{"v":37516,"d":"37,516"}]
["500 серия с ящиком для выбивания рожка"]
["НБМКМ-12/5Б","1200х500х850",{"v":37575,"d":"37,575"}]
["600 серия с ящиком для выбивания рожка"]
["НБМКМ-12/6Б","1200х600х850",{"v":39552,"d":"39,552"}]
["700 серия с ящиком для выбивания рожка"]
["НБМКМ-12/7Б","1200х700х850",{"v":43506,"d":"43,506"}]
["500 серия с отверстием для выбивания рожка"]
["НБМКМО-8/5Б","800х500х850",{"v":29016,"d":"29,016"}]
["НБМКМО-10/5Б","1000х500х850",{"v":31573,"d":"31,573"}]
["600 серия с отверстием для выбивания рожка"]
["НБМКМО-8/6Б","800х600х850",{"v":30543,"d":"30,543"}]
["700 серия с отверстием для выбивания рожка"]
["НБМКМО-8/7Б","800х700х850",{"v":33598,"d":"33,598"}]
["НБМКМО-10/7Б","1000х700х850",{"v":36558,"d":"36,558"}]
["500 серия с отверстием для выбивания рожка"]
["НБМКМО-12/5Б","1200х500х850",{"v":36609,"d":"36,609"}]
["600 серия с отверстием для выбивания рожка"]
["НБМКМО-12/6Б","1200х600х850",{"v":38536,"d":"38,536"}]
["700 серия с отверстием для выбивания рожка"]
["НБМКМО-12/7Б","1200х700х850",{"v":42392,"d":"42,392"}]
[]
["СТОЛЫ ПОД ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия с распашными дверями и крылом"]
["НБМСЗКП-12/5БП (БЛ)","1200х500х850",{"v":20005,"d":"20,005"}]
["600 серия с распашными дверями и крылом"]
["НБМСЗКП-12/6БП (БЛ)","1200х600х850",{"v":21104,"d":"21,104"}]
["700 серия с распашными дверями и крылом"]
["НБМСЗКП-12/7БП (БЛ)","1200х700х850",{"v":23215,"d":"23,215"}]
["500 серия с полкой и крылом"]
["НБМСЗОКП-12/5БП (БЛ)","1200х500х850",{"v":16540,"d":"16,540"}]
["600 серия с полкой и крылом"]
["НБМСЗОКП-12/6БП (БЛ)","1200х600х850",{"v":17410,"d":"17,410"}]
["700 серия с полкой и крылом"]
["НБМСЗОКП-12/7БП (БЛ)","1200х700х850",{"v":19152,"d":"19,152"}]
["500 серия с полками под корзины и крылом"]
["НБМКБКП-12/5БП (БЛ)","1200х500х850",{"v":27776,"d":"27,776"}]
["600 серия с полками под корзины и крылом"]
["НБМКБКП-12/6БП (БЛ)","1200х600х850",{"v":29236,"d":"29,236"}]
["700 серия с полками под корзины и крылом"]
["НБМКБКП-12/6БП (БЛ)","1200х700х850",{"v":32160,"d":"32,160"}]
["500 серия с полками под корзины"]
["НБМКБ-6/5Б","600х500х850",{"v":25997,"d":"25,997"}]
["600 серия с полками под корзины"]
["НБМКБ-6/6Б","600х600х850",{"v":27364,"d":"27,364"}]
["700 серия с полками под корзины"]
["НБМКБ-6/57","600х700х850",{"v":30101,"d":"30,101"}]
[]
["СТОЛ С ПОЛКОЙ ПОД БЛЕНДЕР И РУКОМОЙНИКОМ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия"]
["НБМБП-4/5Б","400х500(700)х850",{"v":16685,"d":"16,685"}]
["600 серия"]
["НБМБП-4/6Б","400х600(800)х850",{"v":17561,"d":"17,561"}]
["700 серия"]
["НБМБП-4/7Б","400х700(900)х850",{"v":19317,"d":"19,317"}]
[]
["СТОЛЫ ДЛЯ РОЗЛИВА НАПИТКОВ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия с отверстиями для кран-пистолетов"]
["НБМПК-6/5Б","600х500х850",{"v":12162,"d":"12,162"}]
["600 серия с отверстиями для кран-пистолетов"]
["НБМПК-6/6Б","600х600х850",{"v":12802,"d":"12,802"}]
["700 серия с отверстиями для кран-пистолетов"]
["НБМПК-6/7Б","600х700х850",{"v":14083,"d":"14,083"}]
["500 серия с каплесборником и ополаскивателем"]
["НБМСЗКСО-7/5Б","700х500х850",{"v":29066,"d":"29,066"}]
["600 серия с каплесборником и ополаскивателем"]
["НБМСЗКСО-7/6Б","700х600х850",{"v":30595,"d":"30,595"}]
["700 серия с каплесборником и ополаскивателем"]
["НБМСЗКСО-7/7Б","700х700х850",{"v":33655,"d":"33,655"}]
["500 серия с каплесборником"]
["НБМСЗОКС-7/5Б","700х500х850",{"v":26012,"d":"26,012"}]
["600 серия с каплесборником"]
["НБМСЗОКС-7/6Б","700х600х850",{"v":27381,"d":"27,381"}]
["700 серия с каплесборником"]
["НБМСЗОКС-7/7Б","700х700х850",{"v":30120,"d":"30,120"}]
[]
["ЛИКЁРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия без дополнительного кармана"]
["НБМЛЛ-4/5Б ","400х500х850",{"v":12113,"d":"12,113"}]
["НБМЛЛ-5/5Б ","500х500х850",{"v":13650,"d":"13,650"}]
["НБМЛЛ-6/5Б ","600х500х850",{"v":15163,"d":"15,163"}]
["НБМЛЛ-7/5Б ","700х500х850",{"v":19309,"d":"19,309"}]
["НБМЛЛ-8/5Б ","800х500х850",{"v":18189,"d":"18,189"}]
["НБМЛЛ-9/5Б ","900х500х850",{"v":19702,"d":"19,702"}]
["НБМЛЛ-10/5Б ","1000х500х850",{"v":21216,"d":"21,216"}]
["600 серия без дополнительного кармана"]
["НБМЛЛ-4/6Б ","400х600х850",{"v":12775,"d":"12,775"}]
["НБМЛЛ-5/6Б ","500х600х850",{"v":14367,"d":"14,367"}]
["НБМЛЛ-6/6Б ","600х600х850",{"v":15960,"d":"15,960"}]
["НБМЛЛ-7/6Б ","700х600х850",{"v":17553,"d":"17,553"}]
["НБМЛЛ-8/6Б ","800х600х850",{"v":19146,"d":"19,146"}]
["НБМЛЛ-9/6Б ","900х600х850",{"v":20738,"d":"20,738"}]
["НБМЛЛ-10/6Б ","1000х600х850",{"v":22331,"d":"22,331"}]
["700 серия без дополнительного кармана"]
["НБМЛЛ-4/7Б ","400х700х850",{"v":14052,"d":"14,052"}]
["НБМЛЛ-5/7Б ","500х700х850",{"v":15805,"d":"15,805"}]
["НБМЛЛ-6/7Б ","600х700х850",{"v":17556,"d":"17,556"}]
["НБМЛЛ-7/7Б ","700х700х850",{"v":19309,"d":"19,309"}]
["НБМЛЛ-8/7Б ","800х700х850",{"v":21060,"d":"21,060"}]
["НБМЛЛ-9/7Б ","900х700х850",{"v":22813,"d":"22,813"}]
["НБМЛЛ-10/7Б ","1000х700х850",{"v":24564,"d":"24,564"}]
[]
["500 серия с дополнительным карманом"]
["НБМЛЛ-4/5БК","400х500х850",{"v":12454,"d":"12,454"}]
["НБМЛЛ-5/5БК","500х500х850",{"v":14043,"d":"14,043"}]
["НБМЛЛ-6/5БК","600х500х850",{"v":15632,"d":"15,632"}]
["НБМЛЛ-7/5БК","700х500х850",{"v":17224,"d":"17,224"}]
["НБМЛЛ-8/5БК","800х500х850",{"v":18813,"d":"18,813"}]
["НБМЛЛ-9/5БК","900х500х850",{"v":20403,"d":"20,403"}]
["НБМЛЛ-10/5БК","1000х500х850",{"v":21995,"d":"21,995"}]
["600 серия с дополнительным карманом"]
["НБМЛЛ-4/6БК ","400х600х850",{"v":13092,"d":"13,092"}]
["НБМЛЛ-5/6БК ","500х600х850",{"v":14761,"d":"14,761"}]
["НБМЛЛ-6/6БК ","600х600х850",{"v":16429,"d":"16,429"}]
["НБМЛЛ-7/6БК ","700х600х850",{"v":17906,"d":"17,906"}]
["НБМЛЛ-8/6БК ","800х600х850",{"v":19770,"d":"19,770"}]
["НБМЛЛ-9/6БК ","900х600х850",{"v":21439,"d":"21,439"}]
["НБМЛЛ-10/6БК ","1000х600х850",{"v":23111,"d":"23,111"}]
["700 серия с дополнительным карманом"]
["НБМЛЛ-4/7БК ","400х700х850",{"v":14370,"d":"14,370"}]
["НБМЛЛ-5/7БК ","500х700х850",{"v":16198,"d":"16,198"}]
["НБМЛЛ-6/7БК ","600х700х850",{"v":18026,"d":"18,026"}]
["НБМЛЛ-7/7БК ","700х700х850",{"v":19858,"d":"19,858"}]
["НБМЛЛ-8/7БК ","800х700х850",{"v":21685,"d":"21,685"}]
["НБМЛЛ-9/7БК ","900х700х850",{"v":23536,"d":"23,536"}]
["НБМЛЛ-10/7БК ","1000х700х850",{"v":25344,"d":"25,344"}]
[]
["УГЛОВЫЕ СТОЛЫ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия"]
["НБМСЗУН-5Б","900х900х850",{"v":24920,"d":"24,920"}]
["600 серия"]
["НБМСЗУН-6Б","1000х1000х850",{"v":26232,"d":"26,232"}]
["700 серия"]
["НБМСЗУН-7Б","1100х1100х850",{"v":28855,"d":"28,855"}]
["500 серия"]
["НБМСУН-5/5Б","500х500х850",{"v":5102,"d":"5,102"}]
["НБМСУН-5/6Б","500х600х850",{"v":6123,"d":"6,123"}]
["НБМСУН-6/5Б","600х500х850",{"v":6123,"d":"6,123"}]
["НБМСУН-5/7Б","500х700х850",{"v":6803,"d":"6,803"}]
["НБМСУН-7/5Б","700х500х850",{"v":6803,"d":"6,803"}]
["600 серия"]
["НБМСУН-5/6Б","500х600х850",{"v":6123,"d":"6,123"}]
["НБМСУН-6/5Б","600х500х850",{"v":6123,"d":"6,123"}]
["НБМСУН-6/6Б","600х600х850",{"v":7347,"d":"7,347"}]
["НБМСУН-6/7Б","600х700х850",{"v":8163,"d":"8,163"}]
["НБМСУН-7/6Б","700х600х850",{"v":8163,"d":"8,163"}]
["700 серия"]
["НБМСУН-5/7Б","500х700х850",{"v":6803,"d":"6,803"}]
["НБМСУН-7/5Б","700х500х850",{"v":6803,"d":"6,803"}]
["НБМСУН-6/7Б","600х700х850",{"v":8163,"d":"8,163"}]
["НБМСУН-7/6Б","700х600х850",{"v":8163,"d":"8,163"}]
["НБМСУН-7/7Б","700х700х850",{"v":9524,"d":"9,524"}]
[]
["1-я цифра в наименовании – глубина модуля слева от внутреннего угла"]
["2-я цифра в наименовании – глубина модуля справа от внутреннего угла"]
[]
["КАРКАСЫ К БАРНЫМ МОДУЛЯМ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия"]
["НБСК 4/5","400х581(820)х1102",{"v":5982,"d":"5,982"}]
["НБСК 5/5","500х581(820)х1102",{"v":6221,"d":"6,221"}]
["НБСК 6/5","600х581(820)х1102",{"v":6424,"d":"6,424"}]
["НБСК 7/5","700х581(820)х1102",{"v":6650,"d":"6,650"}]
["НБСК 8/5","800х581(820)х1102",{"v":6937,"d":"6,937"}]
["НБСК 9/5","900х581(820)х1102",{"v":7179,"d":"7,179"}]
["НБСК 10/5","1000х581(820)х1102",{"v":7417,"d":"7,417"}]
["НБСК 13,9/5","1390х581(820)х1102",{"v":10179,"d":"10,179"}]
["НБСК 18,35/5","1835х581(820)х1102",{"v":10524,"d":"10,524"}]
["НБСК 22,8/5","2280х581(820)х1102",{"v":12042,"d":"12,042"}]
["600 серия"]
["НБСК 4/6","400х681(920)х1102",{"v":6324,"d":"6,324"}]
["НБСК 5/6","500х681(920)х1102",{"v":6549,"d":"6,549"}]
["НБСК 6/6","600х681(920)х1102",{"v":6762,"d":"6,762"}]
["НБСК 7/6","700х681(920)х1102",{"v":7000,"d":"7,000"}]
["НБСК 8/6","800х681(920)х1102",{"v":7302,"d":"7,302"}]
["НБСК 9/6","900х681(920)х1102",{"v":7556,"d":"7,556"}]
["НБСК 10/6","1000х681(920)х1102",{"v":7806,"d":"7,806"}]
["НБСК 13,9/6","1390х681(920)х1102",{"v":10714,"d":"10,714"}]
["НБСК 18,35/6","1835х681(920)х1102",{"v":11079,"d":"11,079"}]
["НБСК 22,8/6","2280х681(920)х1102",{"v":12676,"d":"12,676"}]
["700 серия"]
["НБСК 4/7","400х781(1020)х1102",{"v":6926,"d":"6,926"}]
["НБСК 5/7","500х781(1020)х1102",{"v":7204,"d":"7,204"}]
["НБСК 6/7","600х781(1020)х1102",{"v":7439,"d":"7,439"}]
["НБСК 7/7","700х781(1020)х1102",{"v":7699,"d":"7,699"}]
["НБСК 8/7","800х781(1020)х1102",{"v":8033,"d":"8,033"}]
["НБСК 9/7","900х781(1020)х1102",{"v":8312,"d":"8,312"}]
["НБСК 10/7","1000х781(1020)х1102",{"v":8587,"d":"8,587"}]
["НБСК 13,9/7","1390х781(1020)х1102",{"v":11786,"d":"11,786"}]
["НБСК 18,35/7","1835х781(1020)х1102",{"v":12186,"d":"12,186"}]
["НБСК 22,8/7","2280х781(1020)х1102",{"v":13944,"d":"13,944"}]
["500 серия"]
["НБСКУН 5/5","651(894)х651(894)х1102",{"v":11764,"d":"11,764"}]
["НБСКУН 5/6","651(894)х751(994)х1102",{"v":12266,"d":"12,266"}]
["НБСКУН 6/5","751(994)х651(894)х1102",{"v":12266,"d":"12,266"}]
["НБСКУН 5/7","651(894)х851(1094)х1102",{"v":14592,"d":"14,592"}]
["НБСКУН 7/5","851(1094*)х651(894)х1102",{"v":14592,"d":"14,592"}]
["600 серия"]
["НБСКУН 5/6","651(894)х751(994)х1102",{"v":12266,"d":"12,266"}]
["НБСКУН 6/5","751(994)х651(894)х1102",{"v":12266,"d":"12,266"}]
["НБСКУН 6/6","751(994)х751(994)х1102",{"v":12786,"d":"12,786"}]
["НБСКУН 6/7","751(994)х851(1094)х1102",{"v":13652,"d":"13,652"}]
["НБСКУН 7/6","851(1094)х751(994)х1102",{"v":13652,"d":"13,652"}]
["700 серия"]
["НБСКУН 5/7","651(894)х851(1094)х1102",{"v":14592,"d":"14,592"}]
["НБСКУН 7/5","851(1094)х651(894)х1102",{"v":14592,"d":"14,592"}]
["НБСКУН 6/7","751(994)х851(1094)х1102",{"v":13652,"d":"13,652"}]
["НБСКУН 7/6","851(1094)х751(994)х1102",{"v":13652,"d":"13,652"}]
["НБСКУН 7/7","851(1094)х851(1094)х1102",{"v":14559,"d":"14,559"}]
[]
["1-я цифра в наименовании – глубина модуля слева от внутреннего угла"]
["2-я цифра в наименовании – глубина модуля справа от внутреннего угла"]
[]
["Угловая секция (угол наружный)"]
["НБСКУН 5/5 СЗ","1051(1294)х1051(1294)х1102",{"v":14772,"d":"14,772"}]
["НБСКУН 6/6 СЗ","1151(1394)х1151(1394)х1102",{"v":15550,"d":"15,550"}]
["НБСКУН 7/7 СЗ","1151(1394)1151(1394)х1102",{"v":17106,"d":"17,106"}]
[]
["Каркасы совместимы с барными модулями с совпадающими цифрами в названии, например, модуль НБМСО‑6/6Б совместим с каркасом НБСК 6/6"]
[]
["ВЫСОКИЕ ОТКРЫТЫЕ СТОЛЫ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["250 серия"]
["НБМСОВ-4/2,5БП","400х250х950",{"v":12391,"d":"12,391"}]
["НБМСОВ-5/2,5БП","500х250х950",{"v":13051,"d":"13,051"}]
["НБМСОВ-6/2,5БП","600х250х950",{"v":13711,"d":"13,711"}]
["НБМСОВ-7/2,5БП","700х250х950",{"v":14370,"d":"14,370"}]
["НБМСОВ-8/2,5БП","800х250х950",{"v":15031,"d":"15,031"}]
["НБМСОВ-9/2,5БП","900х250х950",{"v":15691,"d":"15,691"}]
["НБМСОВ-10/2,5БП","1000х250х950",{"v":16349,"d":"16,349"}]
["НБМСОВ-11/2,5БП","1100х250х950",{"v":17692,"d":"17,692"}]
["НБМСОВ-12/2,5БП","1200х250х950",{"v":19035,"d":"19,035"}]
["300 серия"]
["НБМСОВ-4/3БП","400х300х950",{"v":13043,"d":"13,043"}]
["НБМСОВ-5/3БП","500х300х950",{"v":13737,"d":"13,737"}]
["НБМСОВ-6/3БП","600х300х950",{"v":14432,"d":"14,432"}]
["НБМСОВ-7/3БП","700х300х950",{"v":15126,"d":"15,126"}]
["НБМСОВ-8/3БП","800х300х950",{"v":15822,"d":"15,822"}]
["НБМСОВ-9/3БП","900х300х950",{"v":16516,"d":"16,516"}]
["НБМСОВ-10/3БП","1000х300х950",{"v":17209,"d":"17,209"}]
["НБМСОВ-11/3БП","1100х300х950",{"v":18623,"d":"18,623"}]
["НБМСОВ-12/3БП","1200х300х950",{"v":20036,"d":"20,036"}]
["400 серия"]
["НБМСОВ-4/4БП","400х400х950",{"v":13729,"d":"13,729"}]
["НБМСОВ-5/4БП","500х400х950",{"v":14459,"d":"14,459"}]
["НБМСОВ-6/4БП","600х400х950",{"v":15191,"d":"15,191"}]
["НБМСОВ-7/4БП","700х400х950",{"v":15922,"d":"15,922"}]
["НБМСОВ-8/4БП","800х400х950",{"v":16654,"d":"16,654"}]
["НБМСОВ-9/4БП","900х400х950",{"v":17385,"d":"17,385"}]
["НБМСОВ-10/4БП","1000х400х950",{"v":18114,"d":"18,114"}]
["НБМСОВ-11/4БП","1100х400х950",{"v":19603,"d":"19,603"}]
["НБМСОВ-12/4БП","1200х400х950",{"v":21090,"d":"21,090"}]
["500 серия"]
["НБМСОВ-4/5БП","400х500х950",{"v":14451,"d":"14,451"}]
["НБМСОВ-5/5БП","500х500х950",{"v":15220,"d":"15,220"}]
["НБМСОВ-6/5БП","600х500х950",{"v":15990,"d":"15,990"}]
["НБМСОВ-7/5БП","700х500х950",{"v":16759,"d":"16,759"}]
["НБМСОВ-8/5БП","800х500х950",{"v":17530,"d":"17,530"}]
["НБМСОВ-9/5БП","900х500х950",{"v":18299,"d":"18,299"}]
["НБМСОВ-10/5БП","1000х500х950",{"v":19067,"d":"19,067"}]
["НБМСОВ-11/5БП","1100х500х950",{"v":20634,"d":"20,634"}]
["НБМСОВ-12/5БП","1200х500х950",{"v":22200,"d":"22,200"}]
["600 серия"]
["НБМСОВ-4/6БП","400х600х950",{"v":15210,"d":"15,210"}]
["НБМСОВ-5/6БП","500х600х950",{"v":16020,"d":"16,020"}]
["НБМСОВ-6/6БП","600х600х950",{"v":16831,"d":"16,831"}]
["НБМСОВ-7/6БП","700х600х950",{"v":17640,"d":"17,640"}]
["НБМСОВ-8/6БП","800х600х950",{"v":18451,"d":"18,451"}]
["НБМСОВ-9/6БП","900х600х950",{"v":19262,"d":"19,262"}]
["НБМСОВ-10/6БП","1000х600х950",{"v":20071,"d":"20,071"}]
["НБМСОВ-11/6БП","1100х600х950",{"v":21720,"d":"21,720"}]
["НБМСОВ-12/6БП","1200х600х950",{"v":23368,"d":"23,368"}]
["700 серия"]
["НБМСОВ-4/7БП","400х700х950",{"v":16731,"d":"16,731"}]
["НБМСОВ-5/7БП","500х700х950",{"v":17623,"d":"17,623"}]
["НБМСОВ-6/7БП","600х700х950",{"v":18514,"d":"18,514"}]
["НБМСОВ-7/7БП","700х700х950",{"v":19406,"d":"19,406"}]
["НБМСОВ-8/7БП","800х700х950",{"v":20297,"d":"20,297"}]
["НБМСОВ-9/7БП","900х700х950",{"v":21189,"d":"21,189"}]
["НБМСОВ-10/7БП","1000х700х950",{"v":22078,"d":"22,078"}]
["НБМСОВ-11/7БП","1100х700х950",{"v":23892,"d":"23,892"}]
["НБМСОВ-12/7БП","1200х700х950",{"v":25704,"d":"25,704"}]
[]
["ВЫСОКИЕ ЗАКРЫТЫЕ СТОЛЫ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["250 серия с дверями-купе"]
["НБМСЗКВ-7/2,5Б","700х250х950",{"v":19224,"d":"19,224"}]
["НБМСЗКВ-8/2,5Б","800х250х950",{"v":20534,"d":"20,534"}]
["НБМСЗКВ-9/2,5Б","900х250х950",{"v":22052,"d":"22,052"}]
["НБМСЗКВ-10/2,5Б","1000х250х950",{"v":23568,"d":"23,568"}]
["НБМСЗКВ-11/2,5Б","1100х250х950",{"v":23942,"d":"23,942"}]
["НБМСЗКВ-12/2,5Б","1200х250х950",{"v":26187,"d":"26,187"}]
["300 серия с дверями-купе"]
["НБМСЗКВ-7/3Б","700х300х950",{"v":20235,"d":"20,235"}]
["НБМСЗКВ-8/3Б","800х300х950",{"v":21614,"d":"21,614"}]
["НБМСЗКВ-9/3Б","900х300х950",{"v":23212,"d":"23,212"}]
["НБМСЗКВ-10/3Б","1000х300х950",{"v":24808,"d":"24,808"}]
["НБМСЗКВ-11/3Б","1100х300х950",{"v":25202,"d":"25,202"}]
["НБМСЗКВ-12/3Б","1200х300х950",{"v":27565,"d":"27,565"}]
["400 серия с дверями-купе"]
["НБМСЗКВ-7/4Б","700х400х950",{"v":21299,"d":"21,299"}]
["НБМСЗКВ-8/4Б","800х400х950",{"v":22751,"d":"22,751"}]
["НБМСЗКВ-9/4Б","900х400х950",{"v":24433,"d":"24,433"}]
["НБМСЗКВ-10/4Б","1000х400х950",{"v":26113,"d":"26,113"}]
["НБМСЗКВ-11/4Б","1100х400х950",{"v":26528,"d":"26,528"}]
["НБМСЗКВ-12/4Б","1200х400х950",{"v":29015,"d":"29,015"}]
["500 серия с дверями-купе"]
["НБМСЗКВ-7/5Б","700х500х950",{"v":22420,"d":"22,420"}]
["НБМСЗКВ-8/5Б","800х500х950",{"v":23948,"d":"23,948"}]
["НБМСЗКВ-9/5Б","900х500х950",{"v":25718,"d":"25,718"}]
["НБМСЗКВ-10/5Б","1000х500х950",{"v":27487,"d":"27,487"}]
["НБМСЗКВ-11/5Б","1100х500х950",{"v":27924,"d":"27,924"}]
["НБМСЗКВ-12/5Б","1200х500х950",{"v":30542,"d":"30,542"}]
["600 серия с дверями-купе"]
["НБМСЗКВ-7/6Б","700х600х950",{"v":23600,"d":"23,600"}]
["НБМСЗКВ-8/6Б","800х600х950",{"v":25208,"d":"25,208"}]
["НБМСЗКВ-9/6Б","900х600х950",{"v":27071,"d":"27,071"}]
["НБМСЗКВ-10/6Б","1000х600х950",{"v":28933,"d":"28,933"}]
["НБМСЗКВ-11/6Б","1100х600х950",{"v":29392,"d":"29,392"}]
["НБМСЗКВ-12/6Б","1200х600х950",{"v":32150,"d":"32,150"}]
["700 серия с дверями-купе"]
["НБМСЗКВ-7/7Б","700х700х950",{"v":25961,"d":"25,961"}]
["НБМСЗКВ-8/7Б","800х700х950",{"v":27729,"d":"27,729"}]
["НБМСЗКВ-9/7Б","900х700х950",{"v":29779,"d":"29,779"}]
["НБМСЗКВ-10/7Б","1000х700х950",{"v":31827,"d":"31,827"}]
["НБМСЗКВ-11/7Б","1100х700х950",{"v":32332,"d":"32,332"}]
["НБМСЗКВ-12/7Б","1200х700х950",{"v":35365,"d":"35,365"}]
["500 серия с тремя ящиками"]
["НБМТВ 3-4/5Б","400х500х950",{"v":28752,"d":"28,752"}]
["НБМТВ 3-5/5Б","500х500х950",{"v":30259,"d":"30,259"}]
["НБМТВ 3-6/5Б","600х500х950",{"v":31764,"d":"31,764"}]
["600 серия с тремя ящиками"]
["НБМТВ 3-4/6Б","400х600х950",{"v":30265,"d":"30,265"}]
["НБМТВ 3-5/6Б","500х600х950",{"v":31851,"d":"31,851"}]
["НБМТВ 3-6/6Б","600х600х950",{"v":33434,"d":"33,434"}]
["700 серия с тремя ящиками"]
["НБМТВ 3-4/7Б","400х700х950",{"v":33291,"d":"33,291"}]
["НБМТВ 3-5/7Б","500х700х950",{"v":35036,"d":"35,036"}]
["НБМТВ 3-6/7Б","600х700х950",{"v":36779,"d":"36,779"}]
[]
["ВЫСОКИЕ МОЕЧНЫЕ ВАННЫ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Моечная ванна, мм"]
["500 серия"]
["НБМСЗМВ-4/5Б","325х265х150","400х500х950"]
["НБМСЗМВ-5/5Б","325х265х150","500х500х950"]
["НБМСЗМВ-6/5Б","400х350х175","600х500х950"]
["НБМСЗМВ-7/5Б","400х350х175","700х500х950"]
["600 серия"]
["НБМСЗМВ-4/6Б","325х265х150","400х600х950"]
["НБМСЗМВ-5/6Б","325х265х150","500х600х950"]
["НБМСЗМВ-6/6Б","400х400х250","600х600х950"]
["НБМСЗМВ-7/6Б","500х400х250","700х600х950"]
["700 серия"]
["НБМСЗМВ-4/7Б","325х265х150","400х700х950"]
["НБМСЗМВ-5/7Б","325х265х150","500х700х950"]
["НБМСЗМВ-6/7Б","400х400х250","600х700х950"]
["НБМСЗМВ-7/7Б","500х400х250","700х700х950"]
[]
["ВЫСОКИЕ СТОЛЫ ПОД КОФЕМАШИНУ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия"]
["НБМКМВ-8/5Б","800х500х950",{"v":33482,"d":"33,482"}]
["НБМКМВ-10/5Б","1000х500х950",{"v":36333,"d":"36,333"}]
["600 серия"]
["НБМКМВ-8/6Б","800х600х950",{"v":35245,"d":"35,245"}]
["НБМКМВ-10/6Б","1000х600х950",{"v":38246,"d":"38,246"}]
["700 серия"]
["НБМКМВ-8/7Б","800х700х950",{"v":38769,"d":"38,769"}]
["НБМКМВ-10/7Б","1000х700х950",{"v":42071,"d":"42,071"}]
["500 серия"]
["НБМКМВ-12/5Б","1200х500х950",{"v":44245,"d":"44,245"}]
["600 серия"]
["НБМКМВ-12/6Б","1200х600х950",{"v":46573,"d":"46,573"}]
["700 серия"]
["НБМКМВ-12/7Б","1200х700х950",{"v":51230,"d":"51,230"}]
[]
["ВЫСОКИЕ ЛИКЁРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["500 серия"]
["НБМЛЛВ-4/5Б ","400х500х950",{"v":14052,"d":"14,052"}]
["НБМЛЛВ-5/5Б ","500х500х950",{"v":15835,"d":"15,835"}]
["НБМЛЛВ-6/5Б ","600х500х950",{"v":17590,"d":"17,590"}]
["НБМЛЛВ-7/5Б ","700х500х950",{"v":19343,"d":"19,343"}]
["НБМЛЛВ-8/5Б ","800х500х950",{"v":21100,"d":"21,100"}]
["НБМЛЛВ-9/5Б ","900х500х950",{"v":22856,"d":"22,856"}]
["НБМЛЛВ-10/5Б ","1000х500х950",{"v":24610,"d":"24,610"}]
["600 серия"]
["НБМЛЛВ-4/6Б ","400х600х950",{"v":14819,"d":"14,819"}]
["НБМЛЛВ-5/6Б ","500х600х950",{"v":16666,"d":"16,666"}]
["НБМЛЛВ-6/6Б ","600х600х950",{"v":18514,"d":"18,514"}]
["НБМЛЛВ-7/6Б ","700х600х950",{"v":20362,"d":"20,362"}]
["НБМЛЛВ-8/6Б ","800х600х950",{"v":22209,"d":"22,209"}]
["НБМЛЛВ-9/6Б ","900х600х950",{"v":24057,"d":"24,057"}]
["НБМЛЛВ-10/6Б ","1000х600х950",{"v":25904,"d":"25,904"}]
["700 серия"]
["НБМЛЛВ-4/7Б ","400х700х950",{"v":16302,"d":"16,302"}]
["НБМЛЛВ-5/7Б ","500х700х950",{"v":18334,"d":"18,334"}]
["НБМЛЛВ-6/7Б ","600х700х950",{"v":20366,"d":"20,366"}]
["НБМЛЛВ-7/7Б ","700х700х950",{"v":22399,"d":"22,399"}]
["НБМЛЛВ-8/7Б ","800х700х950",{"v":24431,"d":"24,431"}]
["НБМЛЛВ-9/7Б ","900х700х950",{"v":26463,"d":"26,463"}]
["НБМЛЛВ-10/7Б ","1000х700х950",{"v":28495,"d":"28,495"}]
[]
["СТОЛЕШНИЦЫ К БАРНЫМ МОДУЛЯМ"]
[]
["Модель с бортом","Габариты, мм","Цена, руб."]
["НБМС-8/7Б","800х700",{"v":4373,"d":"4,373"}]
["НБМС-9/7Б","900х700",{"v":4919,"d":"4,919"}]
["НБМС-10/7Б","1000х700",{"v":5465,"d":"5,465"}]
["НБМС-11/7Б","1100х700",{"v":6013,"d":"6,013"}]
["НБМС-12/7Б","1200х700",{"v":6559,"d":"6,559"}]
["НБМС-13/7Б","1300х700",{"v":7105,"d":"7,105"}]
["НБМС-14/7Б","1400х700",{"v":7651,"d":"7,651"}]
["НБМС-15/7Б","1500х700",{"v":8198,"d":"8,198"}]
["НБМС-16/7Б","1600х700",{"v":8745,"d":"8,745"}]
["НБМС-17/7Б","1700х700",{"v":9291,"d":"9,291"}]
["НБМС-18/7Б","1800х700",{"v":9838,"d":"9,838"}]
["НБМС-19/7Б","1900х700",{"v":10384,"d":"10,384"}]
["НБМС-20/7Б","2000х700",{"v":10930,"d":"10,930"}]
["НБМС-21/7Б","2100х700",{"v":11477,"d":"11,477"}]
["НБМС-22/7Б","2200х700",{"v":12024,"d":"12,024"}]
["НБМС-23/7Б","2300х700",{"v":12569,"d":"12,569"}]
["НБМС-24/7Б","2400х700",{"v":13116,"d":"13,116"}]
["НБМС-25/7Б","2500х700",{"v":13662,"d":"13,662"}]
["НБМС-26/7Б","2600х700",{"v":14210,"d":"14,210"}]
["НБМС-27/7Б","2700х700",{"v":14756,"d":"14,756"}]
["НБМС-28/7Б","2800х700",{"v":15302,"d":"15,302"}]
["НБМС-29/7Б","2900х700",{"v":15849,"d":"15,849"}]
["НБМС-30/7Б","3000х700",{"v":16395,"d":"16,395"}]

{"sheet":"Hicoldkond","index":10,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[1,1,1,9],[1,11,1,12],[3,1,3,9],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[13,1,13,9],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7]]}
[]
[null,"ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ",{"$nulls":9},"Главное меню"]
[]
[null,"На колёсах"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Объем, л","Температурный режим, °C","Цвет корпуса","Вес, кг","Описание","Полки","Цена, руб."]
[null,"VRC 350","600х600 (628)х1915",350," +2…+10","Металл",125,"Подсветка внутри витрины,\nНапряжение питания: 220В, 50 Гц\nМощность, Вт: 690","5 полок (535x535мм)",92450]
[null,"VRC 350 R",{"$nulls":6},"5 вращающихся полок (535x535мм)",106390]
[null,"VRC 350 PG","600х600 (628)х1915",350," +2…+10","Перламут золотой\n(RAL 1036)",135,"Подсветка внутри витрины,\nНапряжение питания: 220В, 50 Гц\nМощность, Вт: 690","5 полок (d=470мм)",86520]
[null,"VRC 350 R PG",{"$nulls":6},"5 вращающихся полок (d=470мм)",100040]
[null,"VRC 350 Be","600х600 (628)х1915",350," +2…+10","Бежевый\n(RAL 1001)",125,"Подсветка внутри витрины\nНапряжение питания: 220В, 50 Гц\nМощность, Вт: 690","5 полок (535x535мм)",86520]
[null,"VRC 350 R Be",{"$nulls":6},"5 вращающихся полок (535x535мм)",100040]
[]
[null,"На низких ножках"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Объем, л","Температурный режим, °C","Цвет корпуса","Вес, кг","Описание","Полки","Цена, руб."]
[null,"VRC 350 SH","600х600 (628)х1810",350," +2…+10","Металл",125,"Подсветка внутри витрины,\nНапряжение питания: 220В, 50 Гц\nМощность, Вт: 690","5 полок (535x535мм)",79450]
[null,"VRC 350 R Sh",{"$nulls":6},"5 вращающихся полок (535x535мм)",93390]
[null,"VRC 350 Sh PG","600х600 (628)х1810",350," +2…+10","Перламут золотой\n(RAL 1036)",135,"Подсветка внутри витрины,\nНапряжение питания: 220В, 50 Гц\nМощность, Вт: 690","5 полок (d=470мм)",73930]
[null,"VRC 350 RSh PG",{"$nulls":6},"5 вращающихся полок (d=470мм)",87040]
[null,"VRC 350 Sh Be","600х600 (628)х1810",350," +2…+10","Бежевый\n(RAL 1001)",125,"Подсветка внутри витрины\nНапряжение питания: 220В, 50 Гц\nМощность, Вт: 690","5 полок (535x535мм)",73930]
[null,"VRC 350 R Sh Be",{"$nulls":6},"5 вращающихся полок (535x535мм)",87040]

{"sheet":"Hicoldneitral","index":11,"n_rows":2329,"n_cols":7,"rows_kept":2329,"merged":[[1,1,1,3],[1,6,1,7],[3,1,3,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[9,1,9,3],[27,1,27,3],[45,1,45,3],[63,1,63,3],[81,1,81,3],[99,1,99,3],[117,1,117,3],[135,1,135,3],[154,1,154,3],[155,1,155,3],[158,1,158,3],[176,1,176,3],[194,1,194,3],[212,1,212,3],[230,1,230,3],[248,1,248,3],[266,1,266,3],[284,1,284,3],[303,1,303,3],[310,1,310,3],[311,1,311,3],[314,1,314,3],[327,1,327,3],[340,1,340,3],[353,1,353,3],[366,1,366,3],[379,1,379,3],[392,1,392,3],[405,1,405,3],[419,1,419,3],[420,1,420,3],[423,1,423,3],[436,1,436,3],[449,1,449,3],[462,1,462,3],[475,1,475,3],[488,1,488,3],[501,1,501,3],[514,1,514,3],[528,1,528,3],[531,1,531,3],[543,1,543,3],[555,1,555,3],[567,1,567,3],[580,1,580,3],[583,1,583,3],[597,1,597,3],[611,1,611,3],[625,1,625,3],[640,1,640,3],[642,1,642,3],[645,1,645,3],[659,1,659,3],[673,1,673,3],[687,1,687,3],[702,1,702,3],[705,1,705,3],[717,1,717,3],[730,1,730,3],[731,1,731,3],[734,1,734,3],[739,1,739,3],[745,1,745,3],[746,1,746,3],[749,1,749,3],[754,1,754,3],[763,1,763,3],[766,1,766,3],[777,1,777,3],[793,1,793,3],[804,1,804,3],[818,1,818,3],[819,1,819,3],[826,1,826,3],[827,1,827,3],[830,1,830,3],[834,1,834,3],[839,1,839,3],[842,1,842,3],[848,1,848,3],[854,1,854,3],[856,1,856,3],[857,1,857,3],[860,1,860,3],[875,1,875,3],[896,1,896,3],[906,1,906,3],[922,1,922,3],[926,1,926,3],[931,1,931,3],[932,1,932,3],[935,1,935,3],[947,1,947,3],[965,1,965,3],[972,1,972,3],[985,1,985,3],[987,1,987,3],[990,1,990,3],[993,1,993,3],[1012,1,1012,3],[1032,1,1032,3],[1033,1,1033,3],[1036,1,1036,3],[1048,1,1048,3],[1066,1,1066,3],[1073,1,1073,3],[1086,1,1086,3],[1088,1,1088,3],[1091,1,1091,3],[1094,1,1094,3],[1113,1,1113,3],[1133,1,1133,3],[1136,1,1136,3],[1148,1,1148,3],[1166,1,1166,3],[1176,1,1176,3],[1192,1,1192,3],[1196,1,1196,3],[1201,1,1201,3],[1204,1,1204,3],[1218,1,1218,3],[1240,1,1240,3],[1250,1,1250,3],[1266,1,1266,3],[1270,1,1270,3],[1275,1,1275,3],[1278,1,1278,3],[1281,1,1281,3],[1288,1,1288,3],[1294,1,1294,3],[1300,1,1300,3],[1302,1,1302,3],[1305,1,1305,3],[1323,1,1323,3],[1342,1,1342,3],[1345,1,1345,3],[1358,1,1358,3],[1372,1,1372,3],[1375,1,1375,3],[1385,1,1385,3],[1389,1,1389,3],[1392,1,1392,3],[1397,1,1397,3],[1402,1,1402,3],[1407,1,1407,3],[1409,1,1409,3],[1411,1,1411,3],[1413,1,1413,3],[1416,1,1416,3],[1423,1,1423,3],[1425,1,1425,3],[1426,1,1426,3],[1429,1,1429,3],[1445,1,1445,3],[1461,1,1461,3],[1477,1,1477,3],[1493,1,1493,3],[1512,1,1512,3],[1513,1,1513,3],[1516,1,1516,3],[1532,1,1532,3],[1548,1,1548,3],[1564,1,1564,3],[1581,1,1581,3],[1582,1,1582,3],[1585,1,1585,3],[1601,1,1601,3],[1617,1,1617,3],[1633,1,1633,3],[1649,1,1649,3],[1668,1,1668,3],[1669,1,1669,3],[1672,1,1672,3],[1686,1,1686,3],[1700,1,1700,3],[1714,1,1714,3],[1729,1,1729,6],[1731,1,1732,1],[1731,2,1731,4],[1731,5,1732,5],[1731,6,1732,6],[1750,1,1750,6],[1752,1,1753,1],[1752,2,1752,4],[1752,5,1753,5],[1752,6,1753,6],[1771,1,1771,3],[1774,1,1774,3],[1790,1,1790,3],[1806,1,1806,3],[1822,1,1822,3],[1838,1,1838,3],[1855,1,1855,3],[1858,1,1858,3],[1874,1,1874,3],[1890,1,1890,3],[1906,1,1906,3],[1923,1,1923,3],[1933,1,1933,3],[1935,1,1935,3],[1938,1,1938,3],[1960,1,1960,3],[1983,1,1983,3],[1986,1,1986,3],[2008,1,2008,3],[2031,1,2031,3],[2033,1,2033,3],[2036,1,2036,3],[2047,1,2047,3],[2058,1,2058,3],[2069,1,2069,3],[2080,1,2080,3],[2091,1,2091,3],[2102,1,2102,3],[2113,1,2113,3],[2124,1,2124,3],[2133,1,2133,3],[2142,1,2142,3],[2151,1,2151,3],[2161,1,2161,3],[2164,1,2164,3],[2171,1,2171,3],[2178,1,2178,3],[2185,1,2185,3],[2193,1,2193,3],[2203,1,2203,3],[2208,1,2208,3],[2210,1,2210,3],[2223,1,2223,3],[2229,1,2229,3],[2237,1,2237,3],[2249,1,2249,3],[2257,1,2257,3],[2265,1,2265,3],[2270,1,2270,3],[2273,1,2273,3],[2301,1,2301,3]]}
[]
[null,"НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ"]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ"]
[null,"столешница - усилена ДСП, сталь 0,8 мм; каркас – нержавеющая труба 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6","400х600х850",5254]
[null,"НСО-5/6","500х600х850",5373]
[null,"НСО-6/6","600х600х850",5516]
[null,"НСО-7/6","700х600х850",6104]
[null,"НСО-8/6","800х600х850",6760]
[null,"НСО-9/6","900х600х850",7047]
[null,"НСО-10/6","1000х600х850",7407]
[null,"НСО-11/6","1100х600х850",8036]
[null,"НСО-12/6","1200х600х850",8311]
[null,"НСО-13/6","1300х600х850",9080]
[null,"НСО-14/6","1400х600х850",9356]
[null,"НСО-15/6","1500х600х850",9629]
[null,"НСО-16/6","1600х600х850",9882]
[null,"НСО-17/6","1700х600х850",10264]
[null,"НСО-18/6","1800х600х850",10426]
[null,"НСО-19/6","1900х600х850",10930]
[null,"НСО-20/6","2000х600х850",11577]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7","400х700х850",{"v":5430,"d":"5,430"}]
[null,"НСО-5/7","500х700х850",{"v":5553,"d":"5,553"}]
[null,"НСО-6/7","600х700х850",{"v":5973,"d":"5,973"}]
[null,"НСО-7/7","700х700х850",{"v":6349,"d":"6,349"}]
[null,"НСО-8/7","800х700х850",{"v":7257,"d":"7,257"}]
[null,"НСО-9/7","900х700х850",{"v":7409,"d":"7,409"}]
[null,"НСО-10/7","1000х700х850",{"v":7672,"d":"7,672"}]
[null,"НСО-11/7","1100х700х850",{"v":8222,"d":"8,222"}]
[null,"НСО-12/7","1200х700х850",{"v":8822,"d":"8,822"}]
[null,"НСО-13/7","1300х700х850",{"v":9245,"d":"9,245"}]
[null,"НСО-14/7","1400х700х850",{"v":9546,"d":"9,546"}]
[null,"НСО-15/7","1500х700х850",{"v":9847,"d":"9,847"}]
[null,"НСО-16/7","1600х700х850",{"v":10093,"d":"10,093"}]
[null,"НСО-17/7","1700х700х850",{"v":10684,"d":"10,684"}]
[null,"НСО-18/7","1800х700х850",{"v":10957,"d":"10,957"}]
[null,"НСО-19/7","1900х700х850",{"v":11442,"d":"11,442"}]
[null,"НСО-20/7","2000х700х850",{"v":12067,"d":"12,067"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6Б","400х600х850",5379]
[null,"НСО-5/6Б","500х600х850",5503]
[null,"НСО-6/6Б","600х600х850",5635]
[null,"НСО-7/6Б","700х600х850",6315]
[null,"НСО-8/6Б","800х600х850",6997]
[null,"НСО-9/6Б","900х600х850",7283]
[null,"НСО-10/6Б","1000х600х850",7605]
[null,"НСО-11/6Б","1100х600х850",8639]
[null,"НСО-12/6Б","1200х600х850",8959]
[null,"НСО-13/6Б","1300х600х850",9329]
[null,"НСО-14/6Б","1400х600х850",9610]
[null,"НСО-15/6Б","1500х600х850",9944]
[null,"НСО-16/6Б","1600х600х850",10196]
[null,"НСО-17/6Б","1700х600х850",10552]
[null,"НСО-18/6Б","1800х600х850",11021]
[null,"НСО-19/6Б","1900х600х850",11275]
[null,"НСО-20/6Б","2000х600х850",11920]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7Б","400х700х850",{"v":5600,"d":"5,600"}]
[null,"НСО-5/7Б","500х700х850",{"v":5742,"d":"5,742"}]
[null,"НСО-6/7Б","600х700х850",{"v":5872,"d":"5,872"}]
[null,"НСО-7/7Б","700х700х850",{"v":6342,"d":"6,342"}]
[null,"НСО-8/7Б","800х700х850",{"v":7596,"d":"7,596"}]
[null,"НСО-9/7Б","900х700х850",{"v":7759,"d":"7,759"}]
[null,"НСО-10/7Б","1000х700х850",{"v":8045,"d":"8,045"}]
[null,"НСО-11/7Б","1100х700х850",{"v":8693,"d":"8,693"}]
[null,"НСО-12/7Б","1200х700х850",{"v":9147,"d":"9,147"}]
[null,"НСО-13/7Б","1300х700х850",{"v":9576,"d":"9,576"}]
[null,"НСО-14/7Б","1400х700х850",{"v":9821,"d":"9,821"}]
[null,"НСО-15/7Б","1500х700х850",{"v":10430,"d":"10,430"}]
[null,"НСО-16/7Б","1600х700х850",{"v":10620,"d":"10,620"}]
[null,"НСО-17/7Б","1700х700х850",{"v":11100,"d":"11,100"}]
[null,"НСО-18/7Б","1800х700х850",{"v":11345,"d":"11,345"}]
[null,"НСО-19/7Б","1900х700х850",{"v":11835,"d":"11,835"}]
[null,"НСО-20/7Б","2000х700х850",{"v":12465,"d":"12,465"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6П","400х600х850",6282]
[null,"НСО-5/6П","500х600х850",6416]
[null,"НСО-6/6П","600х600х850",6556]
[null,"НСО-7/6П","700х600х850",7556]
[null,"НСО-8/6П","800х600х850",7974]
[null,"НСО-9/6П","900х600х850",8260]
[null,"НСО-10/6П","1000х600х850",9291]
[null,"НСО-11/6П","1100х600х850",9421]
[null,"НСО-12/6П","1200х600х850",9969]
[null,"НСО-13/6П","1300х600х850",10719]
[null,"НСО-14/6П","1400х600х850",11252]
[null,"НСО-15/6П","1500х600х850",11921]
[null,"НСО-16/6П","1600х600х850",13463]
[null,"НСО-17/6П","1700х600х850",14237]
[null,"НСО-18/6П","1800х600х850",14924]
[null,"НСО-19/6П","1900х600х850",15490]
[null,"НСО-20/6П","2000х600х850",16229]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7П","400х700х850",{"v":5688,"d":"5,688"}]
[null,"НСО-5/7П","500х700х850",{"v":5818,"d":"5,818"}]
[null,"НСО-6/7П","600х700х850",{"v":7349,"d":"7,349"}]
[null,"НСО-7/7П","700х700х850",{"v":8132,"d":"8,132"}]
[null,"НСО-8/7П","800х700х850",{"v":8638,"d":"8,638"}]
[null,"НСО-9/7П","900х700х850",{"v":8766,"d":"8,766"}]
[null,"НСО-10/7П","1000х700х850",{"v":9733,"d":"9,733"}]
[null,"НСО-11/7П","1100х700х850",{"v":10135,"d":"10,135"}]
[null,"НСО-12/7П","1200х700х850",{"v":10725,"d":"10,725"}]
[null,"НСО-13/7П","1300х700х850",{"v":11726,"d":"11,726"}]
[null,"НСО-14/7П","1400х700х850",{"v":12278,"d":"12,278"}]
[null,"НСО-15/7П","1500х700х850",{"v":13032,"d":"13,032"}]
[null,"НСО-16/7П","1600х700х850",{"v":15097,"d":"15,097"}]
[null,"НСО-17/7П","1700х700х850",{"v":15441,"d":"15,441"}]
[null,"НСО-18/7П","1800х700х850",{"v":16505,"d":"16,505"}]
[null,"НСО-19/7П","1900х700х850",{"v":17070,"d":"17,070"}]
[null,"НСО-20/7П","2000х700х850",{"v":17802,"d":"17,802"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6БП","400х600х850",{"v":6597,"d":"6,597"}]
[null,"НСО-5/6БП","500х600х850",{"v":6736,"d":"6,736"}]
[null,"НСО-6/6БП","600х600х850",{"v":6879,"d":"6,879"}]
[null,"НСО-7/6БП","700х600х850",{"v":7693,"d":"7,693"}]
[null,"НСО-8/6БП","800х600х850",{"v":8289,"d":"8,289"}]
[null,"НСО-9/6БП","900х600х850",{"v":8587,"d":"8,587"}]
[null,"НСО-10/6БП","1000х600х850",{"v":9496,"d":"9,496"}]
[null,"НСО-11/6БП","1100х600х850",{"v":10023,"d":"10,023"}]
[null,"НСО-12/6БП","1200х600х850",{"v":10503,"d":"10,503"}]
[null,"НСО-13/6БП","1300х600х850",{"v":11401,"d":"11,401"}]
[null,"НСО-14/6БП","1400х600х850",{"v":11726,"d":"11,726"}]
[null,"НСО-15/6БП","1500х600х850",{"v":12218,"d":"12,218"}]
[null,"НСО-16/6БП","1600х600х850",{"v":13803,"d":"13,803"}]
[null,"НСО-17/6БП","1700х600х850",{"v":14560,"d":"14,560"}]
[null,"НСО-18/6БП","1800х600х850",{"v":15312,"d":"15,312"}]
[null,"НСО-19/6БП","1900х600х850",{"v":15883,"d":"15,883"}]
[null,"НСО-20/6БП","2000х600х850",{"v":16620,"d":"16,620"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7БП","400х700х850",{"v":7245,"d":"7,245"}]
[null,"НСО-5/7БП","500х700х850",{"v":7395,"d":"7,395"}]
[null,"НСО-6/7БП","600х700х850",{"v":7544,"d":"7,544"}]
[null,"НСО-7/7БП","700х700х850",{"v":8286,"d":"8,286"}]
[null,"НСО-8/7БП","800х700х850",{"v":8802,"d":"8,802"}]
[null,"НСО-9/7БП","900х700х850",{"v":8910,"d":"8,910"}]
[null,"НСО-10/7БП","1000х700х850",{"v":9940,"d":"9,940"}]
[null,"НСО-11/7БП","1100х700х850",{"v":10452,"d":"10,452"}]
[null,"НСО-12/7БП","1200х700х850",{"v":10956,"d":"10,956"}]
[null,"НСО-13/7БП","1300х700х850",{"v":12087,"d":"12,087"}]
[null,"НСО-14/7БП","1400х700х850",{"v":12554,"d":"12,554"}]
[null,"НСО-15/7БП","1500х700х850",{"v":13454,"d":"13,454"}]
[null,"НСО-16/7БП","1600х700х850",{"v":15476,"d":"15,476"}]
[null,"НСО-17/7БП","1700х700х850",{"v":15743,"d":"15,743"}]
[null,"НСО-18/7БП","1800х700х850",{"v":17119,"d":"17,119"}]
[null,"НСО-19/7БП","1900х700х850",{"v":17684,"d":"17,684"}]
[null,"НСО-20/7БП","2000х700х850",{"v":18414,"d":"18,414"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ УСИЛЕННЫЕ"]
[null,"столешница - усилена рёбрами жёсткости, сталь 1 мм; каркас – нержавеющая труба 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6-1","400х600х850",{"v":5540,"d":"5,540"}]
[null,"НСО-5/6-1","500х600х850",{"v":5663,"d":"5,663"}]
[null,"НСО-6/6-1","600х600х850",{"v":5815,"d":"5,815"}]
[null,"НСО-7/6-1","700х600х850",{"v":6436,"d":"6,436"}]
[null,"НСО-8/6-1","800х600х850",{"v":7128,"d":"7,128"}]
[null,"НСО-9/6-1","900х600х850",{"v":7430,"d":"7,430"}]
[null,"НСО-10/6-1","1000х600х850",{"v":7455,"d":"7,455"}]
[null,"НСО-11/6-1","1100х600х850",{"v":8471,"d":"8,471"}]
[null,"НСО-12/6-1","1200х600х850",{"v":8763,"d":"8,763"}]
[null,"НСО-13/6-1","1300х600х850",{"v":9572,"d":"9,572"}]
[null,"НСО-14/6-1","1400х600х850",{"v":9863,"d":"9,863"}]
[null,"НСО-15/6-1","1500х600х850",{"v":10151,"d":"10,151"}]
[null,"НСО-16/6-1","1600х600х850",{"v":10420,"d":"10,420"}]
[null,"НСО-17/6-1","1700х600х850",{"v":10820,"d":"10,820"}]
[null,"НСО-18/6-1","1800х600х850",{"v":10992,"d":"10,992"}]
[null,"НСО-19/6-1","1900х600х850",{"v":11523,"d":"11,523"}]
[null,"НСО-20/6-1","2000х600х850",{"v":12204,"d":"12,204"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7-1","400х700х850",{"v":5724,"d":"5,724"}]
[null,"НСО-5/7-1","500х700х850",{"v":5854,"d":"5,854"}]
[null,"НСО-6/7-1","600х700х850",{"v":6297,"d":"6,297"}]
[null,"НСО-7/7-1","700х700х850",{"v":6694,"d":"6,694"}]
[null,"НСО-8/7-1","800х700х850",{"v":7651,"d":"7,651"}]
[null,"НСО-9/7-1","900х700х850",{"v":7812,"d":"7,812"}]
[null,"НСО-10/7-1","1000х700х850",{"v":8089,"d":"8,089"}]
[null,"НСО-11/7-1","1100х700х850",{"v":8667,"d":"8,667"}]
[null,"НСО-12/7-1","1200х700х850",{"v":9301,"d":"9,301"}]
[null,"НСО-13/7-1","1300х700х850",{"v":9747,"d":"9,747"}]
[null,"НСО-14/7-1","1400х700х850",{"v":10064,"d":"10,064"}]
[null,"НСО-15/7-1","1500х700х850",{"v":10381,"d":"10,381"}]
[null,"НСО-16/7-1","1600х700х850",{"v":10640,"d":"10,640"}]
[null,"НСО-17/7-1","1700х700х850",{"v":11264,"d":"11,264"}]
[null,"НСО-18/7-1","1800х700х850",{"v":11551,"d":"11,551"}]
[null,"НСО-19/7-1","1900х700х850",{"v":12062,"d":"12,062"}]
[null,"НСО-20/7-1","2000х700х850",{"v":12721,"d":"12,721"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6Б-1","400х600х850",{"v":5670,"d":"5,670"}]
[null,"НСО-5/6Б-1","500х600х850",{"v":5801,"d":"5,801"}]
[null,"НСО-6/6Б-1","600х600х850",{"v":5940,"d":"5,940"}]
[null,"НСО-7/6Б-1","700х600х850",{"v":6657,"d":"6,657"}]
[null,"НСО-8/6Б-1","800х600х850",{"v":7378,"d":"7,378"}]
[null,"НСО-9/6Б-1","900х600х850",{"v":7678,"d":"7,678"}]
[null,"НСО-10/6Б-1","1000х600х850",{"v":8018,"d":"8,018"}]
[null,"НСО-11/6Б-1","1100х600х850",{"v":9108,"d":"9,108"}]
[null,"НСО-12/6Б-1","1200х600х850",{"v":9445,"d":"9,445"}]
[null,"НСО-13/6Б-1","1300х600х850",{"v":9836,"d":"9,836"}]
[null,"НСО-14/6Б-1","1400х600х850",{"v":10131,"d":"10,131"}]
[null,"НСО-15/6Б-1","1500х600х850",{"v":10482,"d":"10,482"}]
[null,"НСО-16/6Б-1","1600х600х850",{"v":10746,"d":"10,746"}]
[null,"НСО-17/6Б-1","1700х600х850",{"v":11124,"d":"11,124"}]
[null,"НСО-18/6Б-1","1800х600х850",{"v":11619,"d":"11,619"}]
[null,"НСО-19/6Б-1","1900х600х850",{"v":11886,"d":"11,886"}]
[null,"НСО-20/6Б-1","2000х600х850",{"v":12565,"d":"12,565"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7Б-1","400х700х850",{"v":5904,"d":"5,904"}]
[null,"НСО-5/7Б-1","500х700х850",{"v":6054,"d":"6,054"}]
[null,"НСО-6/7Б-1","600х700х850",{"v":6385,"d":"6,385"}]
[null,"НСО-7/7Б-1","700х700х850",{"v":6907,"d":"6,907"}]
[null,"НСО-8/7Б-1","800х700х850",{"v":8009,"d":"8,009"}]
[null,"НСО-9/7Б-1","900х700х850",{"v":8180,"d":"8,180"}]
[null,"НСО-10/7Б-1","1000х700х850",{"v":8480,"d":"8,480"}]
[null,"НСО-11/7Б-1","1100х700х850",{"v":9163,"d":"9,163"}]
[null,"НСО-12/7Б-1","1200х700х850",{"v":9643,"d":"9,643"}]
[null,"НСО-13/7Б-1","1300х700х850",{"v":10096,"d":"10,096"}]
[null,"НСО-14/7Б-1","1400х700х850",{"v":10354,"d":"10,354"}]
[null,"НСО-15/7Б-1","1500х700х850",{"v":10994,"d":"10,994"}]
[null,"НСО-16/7Б-1","1600х700х850",{"v":11195,"d":"11,195"}]
[null,"НСО-17/7Б-1","1700х700х850",{"v":11702,"d":"11,702"}]
[null,"НСО-18/7Б-1","1800х700х850",{"v":11961,"d":"11,961"}]
[null,"НСО-19/7Б-1","1900х700х850",{"v":12477,"d":"12,477"}]
[null,"НСО-20/7Б-1","2000х700х850",{"v":13140,"d":"13,140"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6П-1","400х600х850",{"v":6622,"d":"6,622"}]
[null,"НСО-5/6П-1","500х600х850",{"v":6764,"d":"6,764"}]
[null,"НСО-6/6П-1","600х600х850",{"v":6911,"d":"6,911"}]
[null,"НСО-7/6П-1","700х600х850",{"v":7965,"d":"7,965"}]
[null,"НСО-8/6П-1","800х600х850",{"v":8406,"d":"8,406"}]
[null,"НСО-9/6П-1","900х600х850",{"v":8708,"d":"8,708"}]
[null,"НСО-10/6П-1","1000х600х850",{"v":9794,"d":"9,794"}]
[null,"НСО-11/6П-1","1100х600х850",{"v":9683,"d":"9,683"}]
[null,"НСО-12/6П-1","1200х600х850",{"v":10508,"d":"10,508"}]
[null,"НСО-13/6П-1","1300х600х850",{"v":11299,"d":"11,299"}]
[null,"НСО-14/6П-1","1400х600х850",{"v":11862,"d":"11,862"}]
[null,"НСО-15/6П-1","1500х600х850",{"v":12567,"d":"12,567"}]
[null,"НСО-16/6П-1","1600х600х850",{"v":14193,"d":"14,193"}]
[null,"НСО-17/6П-1","1700х600х850",{"v":15009,"d":"15,009"}]
[null,"НСО-18/6П-1","1800х600х850",{"v":15733,"d":"15,733"}]
[null,"НСО-19/6П-1","1900х600х850",{"v":16330,"d":"16,330"}]
[null,"НСО-20/6П-1","2000х600х850",{"v":17086,"d":"17,086"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7П-1","400х700х850",{"v":5996,"d":"5,996"}]
[null,"НСО-5/7П-1","500х700х850",{"v":6133,"d":"6,133"}]
[null,"НСО-6/7П-1","600х700х850",{"v":7748,"d":"7,748"}]
[null,"НСО-7/7П-1","700х700х850",{"v":8573,"d":"8,573"}]
[null,"НСО-8/7П-1","800х700х850",{"v":9107,"d":"9,107"}]
[null,"НСО-9/7П-1","900х700х850",{"v":9241,"d":"9,241"}]
[null,"НСО-10/7П-1","1000х700х850",{"v":10260,"d":"10,260"}]
[null,"НСО-11/7П-1","1100х700х850",{"v":9717,"d":"9,717"}]
[null,"НСО-12/7П-1","1200х700х850",{"v":11307,"d":"11,307"}]
[null,"НСО-13/7П-1","1300х700х850",{"v":12362,"d":"12,362"}]
[null,"НСО-14/7П-1","1400х700х850",{"v":12944,"d":"12,944"}]
[null,"НСО-15/7П-1","1500х700х850",{"v":13738,"d":"13,738"}]
[null,"НСО-16/7П-1","1600х700х850",{"v":15916,"d":"15,916"}]
[null,"НСО-17/7П-1","1700х700х850",{"v":16278,"d":"16,278"}]
[null,"НСО-18/7П-1","1800х700х850",{"v":17400,"d":"17,400"}]
[null,"НСО-19/7П-1","1900х700х850",{"v":17995,"d":"17,995"}]
[null,"НСО-20/7П-1","2000х700х850",{"v":18767,"d":"18,767"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6БП-1","400х600х850",{"v":6956,"d":"6,956"}]
[null,"НСО-5/6БП-1","500х600х850",{"v":7101,"d":"7,101"}]
[null,"НСО-6/6БП-1","600х600х850",{"v":7254,"d":"7,254"}]
[null,"НСО-7/6БП-1","700х600х850",{"v":8111,"d":"8,111"}]
[null,"НСО-8/6БП-1","800х600х850",{"v":8739,"d":"8,739"}]
[null,"НСО-9/6БП-1","900х600х850",{"v":9053,"d":"9,053"}]
[null,"НСО-10/6БП-1","1000х600х850",{"v":10010,"d":"10,010"}]
[null,"НСО-11/6БП-1","1100х600х850",{"v":10567,"d":"10,567"}]
[null,"НСО-12/6БП-1","1200х600х850",{"v":11073,"d":"11,073"}]
[null,"НСО-13/6БП-1","1300х600х850",{"v":12019,"d":"12,019"}]
[null,"НСО-14/6БП-1","1400х600х850",{"v":12362,"d":"12,362"}]
[null,"НСО-15/6БП-1","1500х600х850",{"v":12881,"d":"12,881"}]
[null,"НСО-16/6БП-1","1600х600х850",{"v":14552,"d":"14,552"}]
[null,"НСО-17/6БП-1","1700х600х850",{"v":15349,"d":"15,349"}]
[null,"НСО-18/6БП-1","1800х600х850",{"v":16141,"d":"16,141"}]
[null,"НСО-19/6БП-1","1900х600х850",{"v":16745,"d":"16,745"}]
[null,"НСО-20/6БП-1","2000х600х850",{"v":17520,"d":"17,520"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7БП-1","400х700х850",{"v":7639,"d":"7,639"}]
[null,"НСО-5/7БП-1","500х700х850",{"v":7797,"d":"7,797"}]
[null,"НСО-6/7БП-1","600х700х850",{"v":7954,"d":"7,954"}]
[null,"НСО-7/7БП-1","700х700х850",{"v":8736,"d":"8,736"}]
[null,"НСО-8/7БП-1","800х700х850",{"v":9279,"d":"9,279"}]
[null,"НСО-9/7БП-1","900х700х850",{"v":9394,"d":"9,394"}]
[null,"НСО-10/7БП-1","1000х700х850",{"v":10479,"d":"10,479"}]
[null,"НСО-11/7БП-1","1100х700х850",{"v":11019,"d":"11,019"}]
[null,"НСО-12/7БП-1","1200х700х850",{"v":11550,"d":"11,550"}]
[null,"НСО-13/7БП-1","1300х700х850",{"v":12743,"d":"12,743"}]
[null,"НСО-14/7БП-1","1400х700х850",{"v":13234,"d":"13,234"}]
[null,"НСО-15/7БП-1","1500х700х850",{"v":14184,"d":"14,184"}]
[null,"НСО-16/7БП-1","1600х700х850",{"v":16316,"d":"16,316"}]
[null,"НСО-17/7БП-1","1700х700х850",{"v":16596,"d":"16,596"}]
[null,"НСО-18/7БП-1","1800х700х850",{"v":18048,"d":"18,048"}]
[null,"НСО-19/7БП-1","1900х700х850",{"v":18642,"d":"18,642"}]
[null,"НСО-20/7БП-1","2000х700х850",{"v":19411,"d":"19,411"}]
[]
[null,"ЯЩИКИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЛОВ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[]
[null,"НКЯ-3/6\n(для столов глубиной 600мм)","500х413х603",{"v":10225,"d":"10,225"}]
[null,"НКЯ-3/7\n(для столов глубиной 700мм)","500х513х603",{"v":10713,"d":"10,713"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЕРИЯ «ЭН»"]
[null,"столешница - усилена ДСП, сталь 0,8 мм; каркас – нержавеющий уголок 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6 ЭН","400х600х850",{"v":4054,"d":"4,054"}]
[null,"НСО-5/6 ЭН","500х600х850",{"v":4206,"d":"4,206"}]
[null,"НСО-6/6 ЭН","600х600х850",{"v":4338,"d":"4,338"}]
[null,"НСО-7/6 ЭН","700х600х850",{"v":4570,"d":"4,570"}]
[null,"НСО-8/6 ЭН","800х600х850",{"v":4727,"d":"4,727"}]
[null,"НСО-9/6 ЭН","900х600х850",{"v":4979,"d":"4,979"}]
[null,"НСО-10/6 ЭН","1000х600х850",{"v":5229,"d":"5,229"}]
[null,"НСО-11/6 ЭН","1100х600х850",{"v":5393,"d":"5,393"}]
[null,"НСО-12/6 ЭН","1200х600х850",{"v":5719,"d":"5,719"}]
[null,"НСО-13/6 ЭН","1300х600х850",{"v":5942,"d":"5,942"}]
[null,"НСО-14/6 ЭН","1400х600х850",{"v":6299,"d":"6,299"}]
[null,"НСО-15/6 ЭН","1500х600х850",{"v":6506,"d":"6,506"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7 ЭН","400х700х850",{"v":4721,"d":"4,721"}]
[null,"НСО-5/7 ЭН","500х700х850",{"v":4853,"d":"4,853"}]
[null,"НСО-6/7 ЭН","600х700х850",{"v":4988,"d":"4,988"}]
[null,"НСО-7/7 ЭН","700х700х850",{"v":5520,"d":"5,520"}]
[null,"НСО-8/7 ЭН","800х700х850",{"v":5585,"d":"5,585"}]
[null,"НСО-9/7 ЭН","900х700х850",{"v":5843,"d":"5,843"}]
[null,"НСО-10/7 ЭН","1000х700х850",{"v":6536,"d":"6,536"}]
[null,"НСО-11/7 ЭН","1100х700х850",{"v":6728,"d":"6,728"}]
[null,"НСО-12/7 ЭН","1200х700х850",{"v":7785,"d":"7,785"}]
[null,"НСО-13/7 ЭН","1300х700х850",{"v":8172,"d":"8,172"}]
[null,"НСО-14/7 ЭН","1400х700х850",{"v":8528,"d":"8,528"}]
[null,"НСО-15/7 ЭН","1500х700х850",{"v":8723,"d":"8,723"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6Б ЭН","400х600х850",{"v":4397,"d":"4,397"}]
[null,"НСО-5/6Б ЭН","500х600х850",{"v":4529,"d":"4,529"}]
[null,"НСО-6/6Б ЭН","600х600х850",{"v":4662,"d":"4,662"}]
[null,"НСО-7/6Б ЭН","700х600х850",{"v":5499,"d":"5,499"}]
[null,"НСО-8/6Б ЭН","800х600х850",{"v":5571,"d":"5,571"}]
[null,"НСО-9/6Б ЭН","900х600х850",{"v":5830,"d":"5,830"}]
[null,"НСО-10/6Б ЭН","1000х600х850",{"v":6428,"d":"6,428"}]
[null,"НСО-11/6Б ЭН","1100х600х850",{"v":6623,"d":"6,623"}]
[null,"НСО-12/6Б ЭН","1200х600х850",{"v":7283,"d":"7,283"}]
[null,"НСО-13/6Б ЭН","1300х600х850",{"v":7667,"d":"7,667"}]
[null,"НСО-14/6Б ЭН","1400х600х850",{"v":8203,"d":"8,203"}]
[null,"НСО-15/6Б ЭН","1500х600х850",{"v":8397,"d":"8,397"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7Б ЭН","400х700х850",{"v":4824,"d":"4,824"}]
[null,"НСО-5/7Б ЭН","500х700х850",{"v":4950,"d":"4,950"}]
[null,"НСО-6/7Б ЭН","600х700х850",{"v":5083,"d":"5,083"}]
[null,"НСО-7/7Б ЭН","700х700х850",{"v":5719,"d":"5,719"}]
[null,"НСО-8/7Б ЭН","800х700х850",{"v":5787,"d":"5,787"}]
[null,"НСО-9/7Б ЭН","900х700х850",{"v":6046,"d":"6,046"}]
[null,"НСО-10/7Б ЭН","1000х700х850",{"v":6862,"d":"6,862"}]
[null,"НСО-11/7Б ЭН","1100х700х850",{"v":7056,"d":"7,056"}]
[null,"НСО-12/7Б ЭН","1200х700х850",{"v":8112,"d":"8,112"}]
[null,"НСО-13/7Б ЭН","1300х700х850",{"v":8499,"d":"8,499"}]
[null,"НСО-14/7Б ЭН","1400х700х850",{"v":8935,"d":"8,935"}]
[null,"НСО-15/7Б ЭН","1500х700х850",{"v":9130,"d":"9,130"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6П ЭН","400х600х850",{"v":4986,"d":"4,986"}]
[null,"НСО-5/6П ЭН","500х600х850",{"v":5114,"d":"5,114"}]
[null,"НСО-6/6П ЭН","600х600х850",{"v":5245,"d":"5,245"}]
[null,"НСО-7/6П ЭН","700х600х850",{"v":6158,"d":"6,158"}]
[null,"НСО-8/6П ЭН","800х600х850",{"v":6223,"d":"6,223"}]
[null,"НСО-9/6П ЭН","900х600х850",{"v":6483,"d":"6,483"}]
[null,"НСО-10/6П ЭН","1000х600х850",{"v":7162,"d":"7,162"}]
[null,"НСО-11/6П ЭН","1100х600х850",{"v":7353,"d":"7,353"}]
[null,"НСО-12/6П ЭН","1200х600х850",{"v":8000,"d":"8,000"}]
[null,"НСО-13/6П ЭН","1300х600х850",{"v":8384,"d":"8,384"}]
[null,"НСО-14/6П ЭН","1400х600х850",{"v":9368,"d":"9,368"}]
[null,"НСО-15/6П ЭН","1500х600х850",{"v":9565,"d":"9,565"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7П ЭН","400х700х850",{"v":5538,"d":"5,538"}]
[null,"НСО-5/7П ЭН","500х700х850",{"v":5629,"d":"5,629"}]
[null,"НСО-6/7П ЭН","600х700х850",{"v":5760,"d":"5,760"}]
[null,"НСО-7/7П ЭН","700х700х850",{"v":6471,"d":"6,471"}]
[null,"НСО-8/7П ЭН","800х700х850",{"v":6536,"d":"6,536"}]
[null,"НСО-9/7П ЭН","900х700х850",{"v":6794,"d":"6,794"}]
[null,"НСО-10/7П ЭН","1000х700х850",{"v":7785,"d":"7,785"}]
[null,"НСО-11/7П ЭН","1100х700х850",{"v":7981,"d":"7,981"}]
[null,"НСО-12/7П ЭН","1200х700х850",{"v":9347,"d":"9,347"}]
[null,"НСО-13/7П ЭН","1300х700х850",{"v":9729,"d":"9,729"}]
[null,"НСО-14/7П ЭН","1400х700х850",{"v":10823,"d":"10,823"}]
[null,"НСО-15/7П ЭН","1500х700х850",{"v":11019,"d":"11,019"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6БП ЭН","400х600х850",{"v":5067,"d":"5,067"}]
[null,"НСО-5/6БП ЭН","500х600х850",{"v":5196,"d":"5,196"}]
[null,"НСО-6/6БП ЭН","600х600х850",{"v":5327,"d":"5,327"}]
[null,"НСО-7/6БП ЭН","700х600х850",{"v":6632,"d":"6,632"}]
[null,"НСО-8/6БП ЭН","800х600х850",{"v":6699,"d":"6,699"}]
[null,"НСО-9/6БП ЭН","900х600х850",{"v":6957,"d":"6,957"}]
[null,"НСО-10/6БП ЭН","1000х600х850",{"v":7379,"d":"7,379"}]
[null,"НСО-11/6БП ЭН","1100х600х850",{"v":7569,"d":"7,569"}]
[null,"НСО-12/6БП ЭН","1200х600х850",{"v":8288,"d":"8,288"}]
[null,"НСО-13/6БП ЭН","1300х600х850",{"v":8669,"d":"8,669"}]
[null,"НСО-14/6БП ЭН","1400х600х850",{"v":10196,"d":"10,196"}]
[null,"НСО-15/6БП ЭН","1500х600х850",{"v":10394,"d":"10,394"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7БП ЭН","400х700х850",{"v":5652,"d":"5,652"}]
[null,"НСО-5/7БП ЭН","500х700х850",{"v":5778,"d":"5,778"}]
[null,"НСО-6/7БП ЭН","600х700х850",{"v":5912,"d":"5,912"}]
[null,"НСО-7/7БП ЭН","700х700х850",{"v":6671,"d":"6,671"}]
[null,"НСО-8/7БП ЭН","800х700х850",{"v":6740,"d":"6,740"}]
[null,"НСО-9/7БП ЭН","900х700х850",{"v":6987,"d":"6,987"}]
[null,"НСО-10/7БП ЭН","1000х700х850",{"v":8112,"d":"8,112"}]
[null,"НСО-11/7БП ЭН","1100х700х850",{"v":8307,"d":"8,307"}]
[null,"НСО-12/7БП ЭН","1200х700х850",{"v":9647,"d":"9,647"}]
[null,"НСО-13/7БП ЭН","1300х700х850",{"v":10035,"d":"10,035"}]
[null,"НСО-14/7БП ЭН","1400х700х850",{"v":11231,"d":"11,231"}]
[null,"НСО-15/7БП ЭН","1500х700х850",{"v":11426,"d":"11,426"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЕРИЯ «ЭЦ»"]
[null,"столешница - усилена ДСП, сталь 0,8 мм; каркас – оцинкованный уголок 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6 ЭЦ","400х600х850",{"v":3406,"d":"3,406"}]
[null,"НСО-5/6 ЭЦ","500х600х850",{"v":3533,"d":"3,533"}]
[null,"НСО-6/6 ЭЦ","600х600х850",{"v":3645,"d":"3,645"}]
[null,"НСО-7/6 ЭЦ","700х600х850",{"v":3839,"d":"3,839"}]
[null,"НСО-8/6 ЭЦ","800х600х850",{"v":3971,"d":"3,971"}]
[null,"НСО-9/6 ЭЦ","900х600х850",{"v":4183,"d":"4,183"}]
[null,"НСО-10/6 ЭЦ","1000х600х850",{"v":4393,"d":"4,393"}]
[null,"НСО-11/6 ЭЦ","1100х600х850",{"v":4530,"d":"4,530"}]
[null,"НСО-12/6 ЭЦ","1200х600х850",{"v":4805,"d":"4,805"}]
[null,"НСО-13/6 ЭЦ","1300х600х850",{"v":4992,"d":"4,992"}]
[null,"НСО-14/6 ЭЦ","1400х600х850",{"v":5291,"d":"5,291"}]
[null,"НСО-15/6 ЭЦ","1500х600х850",{"v":5465,"d":"5,465"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7 ЭЦ","400х700х850",{"v":3527,"d":"3,527"}]
[null,"НСО-5/7 ЭЦ","500х700х850",{"v":3648,"d":"3,648"}]
[null,"НСО-6/7 ЭЦ","600х700х850",{"v":3770,"d":"3,770"}]
[null,"НСО-7/7 ЭЦ","700х700х850",{"v":3992,"d":"3,992"}]
[null,"НСО-8/7 ЭЦ","800х700х850",{"v":4081,"d":"4,081"}]
[null,"НСО-9/7 ЭЦ","900х700х850",{"v":4293,"d":"4,293"}]
[null,"НСО-10/7 ЭЦ","1000х700х850",{"v":4728,"d":"4,728"}]
[null,"НСО-11/7 ЭЦ","1100х700х850",{"v":4890,"d":"4,890"}]
[null,"НСО-12/7 ЭЦ","1200х700х850",{"v":5835,"d":"5,835"}]
[null,"НСО-13/7 ЭЦ","1300х700х850",{"v":6168,"d":"6,168"}]
[null,"НСО-14/7 ЭЦ","1400х700х850",{"v":6890,"d":"6,890"}]
[null,"НСО-15/7 ЭЦ","1500х700х850",{"v":7056,"d":"7,056"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6Б ЭЦ","600х600х850",{"v":3497,"d":"3,497"}]
[null,"НСО-5/6Б ЭЦ","400х600х850",{"v":3607,"d":"3,607"}]
[null,"НСО-6/6Б ЭЦ","600х600х850",{"v":3728,"d":"3,728"}]
[null,"НСО-7/6Б ЭЦ","700х600х850",{"v":3945,"d":"3,945"}]
[null,"НСО-8/6Б ЭЦ","800х600х850",{"v":4055,"d":"4,055"}]
[null,"НСО-9/6Б ЭЦ","900х600х850",{"v":4277,"d":"4,277"}]
[null,"НСО-10/6Б ЭЦ","1000х600х850",{"v":4484,"d":"4,484"}]
[null,"НСО-11/6Б ЭЦ","1100х600х850",{"v":4704,"d":"4,704"}]
[null,"НСО-12/6Б ЭЦ","1200х600х850",{"v":4932,"d":"4,932"}]
[null,"НСО-13/6Б ЭЦ","1300х600х850",{"v":5267,"d":"5,267"}]
[null,"НСО-14/6Б ЭЦ","1400х600х850",{"v":5625,"d":"5,625"}]
[null,"НСО-15/6Б ЭЦ","1500х600х850",{"v":5968,"d":"5,968"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7Б ЭЦ","400х700х850",{"v":3823,"d":"3,823"}]
[null,"НСО-5/7Б ЭЦ","500х700х850",{"v":3937,"d":"3,937"}]
[null,"НСО-6/7Б ЭЦ","600х700х850",{"v":4055,"d":"4,055"}]
[null,"НСО-7/7Б ЭЦ","700х700х850",{"v":4369,"d":"4,369"}]
[null,"НСО-8/7Б ЭЦ","800х700х850",{"v":4431,"d":"4,431"}]
[null,"НСО-9/7Б ЭЦ","900х700х850",{"v":4652,"d":"4,652"}]
[null,"НСО-10/7Б ЭЦ","1000х700х850",{"v":5013,"d":"5,013"}]
[null,"НСО-11/7Б ЭЦ","1100х700х850",{"v":5179,"d":"5,179"}]
[null,"НСО-12/7Б ЭЦ","1200х700х850",{"v":6350,"d":"6,350"}]
[null,"НСО-13/7Б ЭЦ","1300х700х850",{"v":6680,"d":"6,680"}]
[null,"НСО-14/7Б ЭЦ","1400х700х850",{"v":7284,"d":"7,284"}]
[null,"НСО-15/7Б ЭЦ","1500х700х850",{"v":7458,"d":"7,458"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6П ЭЦ","400х600х850",{"v":4370,"d":"4,370"}]
[null,"НСО-5/6П ЭЦ","500х600х850",{"v":4502,"d":"4,502"}]
[null,"НСО-6/6П ЭЦ","600х600х850",{"v":4634,"d":"4,634"}]
[null,"НСО-7/6П ЭЦ","700х600х850",{"v":4935,"d":"4,935"}]
[null,"НСО-8/6П ЭЦ","800х600х850",{"v":5191,"d":"5,191"}]
[null,"НСО-9/6П ЭЦ","900х600х850",{"v":5463,"d":"5,463"}]
[null,"НСО-10/6П ЭЦ","1000х600х850",{"v":5951,"d":"5,951"}]
[null,"НСО-11/6П ЭЦ","1100х600х850",{"v":6152,"d":"6,152"}]
[null,"НСО-12/6П ЭЦ","1200х600х850",{"v":6479,"d":"6,479"}]
[null,"НСО-13/6П ЭЦ","1300х600х850",{"v":6860,"d":"6,860"}]
[null,"НСО-14/6П ЭЦ","1400х600х850",{"v":7366,"d":"7,366"}]
[null,"НСО-15/6П ЭЦ","1500х600х850",{"v":7701,"d":"7,701"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7П ЭЦ","400х700х850",{"v":4711,"d":"4,711"}]
[null,"НСО-5/7П ЭЦ","500х700х850",{"v":4833,"d":"4,833"}]
[null,"НСО-6/7П ЭЦ","600х700х850",{"v":4954,"d":"4,954"}]
[null,"НСО-7/7П ЭЦ","700х700х850",{"v":5367,"d":"5,367"}]
[null,"НСО-8/7П ЭЦ","800х700х850",{"v":5427,"d":"5,427"}]
[null,"НСО-9/7П ЭЦ","900х700х850",{"v":5678,"d":"5,678"}]
[null,"НСО-10/7П ЭЦ","1000х700х850",{"v":6442,"d":"6,442"}]
[null,"НСО-11/7П ЭЦ","1100х700х850",{"v":6624,"d":"6,624"}]
[null,"НСО-12/7П ЭЦ","1200х700х850",{"v":7879,"d":"7,879"}]
[null,"НСО-13/7П ЭЦ","1300х700х850",{"v":8244,"d":"8,244"}]
[null,"НСО-14/7П ЭЦ","1400х700х850",{"v":9312,"d":"9,312"}]
[null,"НСО-15/7П ЭЦ","1500х700х850",{"v":9493,"d":"9,493"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО-4/6БП ЭЦ","400х600х850",{"v":4462,"d":"4,462"}]
[null,"НСО-5/6БП ЭЦ","500х600х850",{"v":4674,"d":"4,674"}]
[null,"НСО-6/6БП ЭЦ","600х600х850",{"v":4766,"d":"4,766"}]
[null,"НСО-7/6БП ЭЦ","700х600х850",{"v":5191,"d":"5,191"}]
[null,"НСО-8/6БП ЭЦ","800х600х850",{"v":5407,"d":"5,407"}]
[null,"НСО-9/6БП ЭЦ","900х600х850",{"v":5670,"d":"5,670"}]
[null,"НСО-10/6БП ЭЦ","1000х600х850",{"v":6075,"d":"6,075"}]
[null,"НСО-11/6БП ЭЦ","1100х600х850",{"v":6276,"d":"6,276"}]
[null,"НСО-12/6БП ЭЦ","1200х600х850",{"v":6681,"d":"6,681"}]
[null,"НСО-13/6БП ЭЦ","1300х600х850",{"v":7192,"d":"7,192"}]
[null,"НСО-14/6БП ЭЦ","1400х600х850",{"v":7795,"d":"7,795"}]
[null,"НСО-15/6БП ЭЦ","1500х600х850",{"v":8145,"d":"8,145"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО-4/7БП ЭЦ","400х700х850",{"v":4942,"d":"4,942"}]
[null,"НСО-5/7БП ЭЦ","500х700х850",{"v":5094,"d":"5,094"}]
[null,"НСО-6/7БП ЭЦ","600х700х850",{"v":5193,"d":"5,193"}]
[null,"НСО-7/7БП ЭЦ","700х700х850",{"v":5805,"d":"5,805"}]
[null,"НСО-8/7БП ЭЦ","800х700х850",{"v":5868,"d":"5,868"}]
[null,"НСО-9/7БП ЭЦ","900х700х850",{"v":6110,"d":"6,110"}]
[null,"НСО-10/7БП ЭЦ","1000х700х850",{"v":6692,"d":"6,692"}]
[null,"НСО-11/7БП ЭЦ","1100х700х850",{"v":6872,"d":"6,872"}]
[null,"НСО-12/7БП ЭЦ","1200х700х850",{"v":8604,"d":"8,604"}]
[null,"НСО-13/7БП ЭЦ","1300х700х850",{"v":8969,"d":"8,969"}]
[null,"НСО-14/7БП ЭЦ","1400х700х850",{"v":9709,"d":"9,709"}]
[null,"НСО-15/7БП ЭЦ","1500х700х850",{"v":9892,"d":"9,892"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С ДВЕРЯМИ – КУПЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НС3К-8/6","800х600х850",{"v":18313,"d":"18,313"}]
[null,"НС3К-9/6","900х600х850",{"v":19386,"d":"19,386"}]
[null,"НС3К-10/6","1000х600х850",{"v":22406,"d":"22,406"}]
[null,"НС3К-11/6","1100х600х850",{"v":23274,"d":"23,274"}]
[null,"НС3К-12/6","1200х600х850",{"v":24143,"d":"24,143"}]
[null,"НС3К-13/6","1300х600х850",{"v":25562,"d":"25,562"}]
[null,"НС3К-14/6","1400х600х850",{"v":26979,"d":"26,979"}]
[null,"НС3К-15/6","1500х600х850",{"v":27682,"d":"27,682"}]
[null,"НС3К-16/6","1600х600х850",{"v":31178,"d":"31,178"}]
[null,"НС3К-17/6","1700х600х850",{"v":32174,"d":"32,174"}]
[null,"НС3К-18/6","1800х600х850",{"v":33167,"d":"33,167"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НС3К-8/7","800х700х850",{"v":19373,"d":"19,373"}]
[null,"НС3К-9/7","900х700х850",{"v":20529,"d":"20,529"}]
[null,"НС3К-10/7","1000х700х850",{"v":23746,"d":"23,746"}]
[null,"НС3К-11/7","1100х700х850",{"v":24715,"d":"24,715"}]
[null,"НС3К-12/7","1200х700х850",{"v":25685,"d":"25,685"}]
[null,"НС3К-13/7","1300х700х850",{"v":27099,"d":"27,099"}]
[null,"НС3К-14/7","1400х700х850",{"v":28513,"d":"28,513"}]
[null,"НС3К-15/7","1500х700х850",{"v":29522,"d":"29,522"}]
[null,"НС3К-16/7","1600х700х850",{"v":33132,"d":"33,132"}]
[null,"НС3К-17/7","1700х700х850",{"v":34182,"d":"34,182"}]
[null,"НС3К-18/7","1800х700х850",{"v":35233,"d":"35,233"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗК-8/6Б","800х600х850",{"v":18369,"d":"18,369"}]
[null,"НСЗК-9/6Б","900х600х850",{"v":19489,"d":"19,489"}]
[null,"НСЗК-10/6Б","1000х600х850",{"v":22570,"d":"22,570"}]
[null,"НСЗК-11/6Б","1100х600х850",{"v":23454,"d":"23,454"}]
[null,"НСЗК-12/6Б","1200х600х850",{"v":24336,"d":"24,336"}]
[null,"НСЗК-13/6Б","1300х600х850",{"v":25757,"d":"25,757"}]
[null,"НСЗК-14/6Б","1400х600х850",{"v":27177,"d":"27,177"}]
[null,"НСЗК-15/6Б","1500х600х850",{"v":27919,"d":"27,919"}]
[null,"НСЗК-16/6Б","1600х600х850",{"v":31450,"d":"31,450"}]
[null,"НСЗК-17/6Б","1700х600х850",{"v":32461,"d":"32,461"}]
[null,"НСЗК-18/6Б","1800х600х850",{"v":33471,"d":"33,471"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗК-8/7Б","800х700х850",{"v":19500,"d":"19,500"}]
[null,"НСЗК-9/7Б","900х700х850",{"v":20666,"d":"20,666"}]
[null,"НСЗ-10/7Б","1000х700х850",{"v":23912,"d":"23,912"}]
[null,"НСЗК-11/7Б","1100х700х850",{"v":24895,"d":"24,895"}]
[null,"НСЗК-12/7Б","1200х700х850",{"v":25879,"d":"25,879"}]
[null,"НСЗК-13/7Б","1300х700х850",{"v":27308,"d":"27,308"}]
[null,"НСЗК-14/7Б","1400х700х850",{"v":28737,"d":"28,737"}]
[null,"НСЗК-15/7Б","1500х700х850",{"v":29759,"d":"29,759"}]
[null,"НСЗК-16/7Б","1600х700х850",{"v":33556,"d":"33,556"}]
[null,"НСЗК-17/7Б","1700х700х850",{"v":34632,"d":"34,632"}]
[null,"НСЗК-18/7Б","1800х700х850",{"v":35707,"d":"35,707"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НС3-6/6Л (П)","600х600х850",{"v":15121,"d":"15,121"}]
[null,"НС3-7/6","700х600х850",{"v":16161,"d":"16,161"}]
[null,"НС3-8/6","800х600х850",{"v":17200,"d":"17,200"}]
[null,"НС3-9/6","900х600х850",{"v":18352,"d":"18,352"}]
[null,"НС3-10/6","1000х600х850",{"v":19502,"d":"19,502"}]
[null,"НС3-11/6","1100х600х850",{"v":20543,"d":"20,543"}]
[null,"НС3-12/6","1200х600х850",{"v":21582,"d":"21,582"}]
[null,"НС3-13/6","1300х600х850",{"v":22806,"d":"22,806"}]
[null,"НС3-14/6","1400х600х850",{"v":24028,"d":"24,028"}]
[null,"НС3-15/6","1500х600х850",{"v":24827,"d":"24,827"}]
[null,"НС3-16/6","1600х600х850",{"v":28126,"d":"28,126"}]
[null,"НС3-17/6","1700х600х850",{"v":29530,"d":"29,530"}]
[null,"НС3-18/6","1800х600х850",{"v":30935,"d":"30,935"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НС3-6/7Л (П)","600х700х850",{"v":16430,"d":"16,430"}]
[null,"НС3-7/7","700х700х850",{"v":17561,"d":"17,561"}]
[null,"НС3-8/7","800х700х850",{"v":18692,"d":"18,692"}]
[null,"НС3-9/7","900х700х850",{"v":20003,"d":"20,003"}]
[null,"НС3-10/7","1000х700х850",{"v":21312,"d":"21,312"}]
[null,"НС3-11/7","1100х700х850",{"v":22444,"d":"22,444"}]
[null,"НС3-12/7","1200х700х850",{"v":23575,"d":"23,575"}]
[null,"НС3-13/7","1300х700х850",{"v":24786,"d":"24,786"}]
[null,"НС3-14/7","1400х700х850",{"v":25997,"d":"25,997"}]
[null,"НС3-15/7","1500х700х850",{"v":27545,"d":"27,545"}]
[null,"НС3-16/7","1600х700х850",{"v":31096,"d":"31,096"}]
[null,"НС3-17/7","1700х700х850",{"v":32206,"d":"32,206"}]
[null,"НС3-18/7","1800х700х850",{"v":33315,"d":"33,315"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗ-6/6БЛ (БП)","600х600х850",{"v":15171,"d":"15,171"}]
[null,"НСЗ-7/6","700х600х850",{"v":16228,"d":"16,228"}]
[null,"НСЗ-8/6Б","800х600х850",{"v":17285,"d":"17,285"}]
[null,"НСЗ-9/6Б","900х600х850",{"v":18509,"d":"18,509"}]
[null,"НСЗ-10/6Б","1000х600х850",{"v":19731,"d":"19,731"}]
[null,"НСЗ-11/6Б","1100х600х850",{"v":20790,"d":"20,790"}]
[null,"НСЗ-12/6Б","1200х600х850",{"v":21847,"d":"21,847"}]
[null,"НСЗ-13/6Б","1300х600х850",{"v":23074,"d":"23,074"}]
[null,"НСЗ-14/6Б","1400х600х850",{"v":24300,"d":"24,300"}]
[null,"НСЗ-15/6Б","1500х600х850",{"v":25153,"d":"25,153"}]
[null,"НСЗ-16/6Б","1600х600х850",{"v":28498,"d":"28,498"}]
[null,"НСЗ-17/6Б","1700х600х850",{"v":29929,"d":"29,929"}]
[null,"НСЗ-18/6Б","1800х600х850",{"v":31356,"d":"31,356"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗ-6/7БЛ (БП)","600х700х850",{"v":16556,"d":"16,556"}]
[null,"НСЗ-7/7","700х700х850",{"v":17718,"d":"17,718"}]
[null,"НСЗ-8/7Б","800х700х850",{"v":18880,"d":"18,880"}]
[null,"НСЗ-9/7Б","900х700х850",{"v":20211,"d":"20,211"}]
[null,"НСЗ-10/7Б","1000х700х850",{"v":21541,"d":"21,541"}]
[null,"НСЗ-11/7Б","1100х700х850",{"v":22760,"d":"22,760"}]
[null,"НСЗ-12/7Б","1200х700х850",{"v":23978,"d":"23,978"}]
[null,"НСЗ-13/7Б","1300х700х850",{"v":25141,"d":"25,141"}]
[null,"НСЗ-14/7Б","1400х700х850",{"v":26303,"d":"26,303"}]
[null,"НСЗ-15/7Б","1500х700х850",{"v":28032,"d":"28,032"}]
[null,"НСЗ-16/7Б","1600х700х850",{"v":32490,"d":"32,490"}]
[null,"НСЗ-17/7Б","1700х700х850",{"v":33229,"d":"33,229"}]
[null,"НСЗ-18/7Б","1800х700х850",{"v":33966,"d":"33,966"}]
[]
[null,"У модели длиной 600 мм - одна дверь, открывается в левую (Л) или в правую (П) сторону."]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С ТРЁХ СТОРОН"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НС3О-6/6","600х600х850",{"v":12774,"d":"12,774"}]
[null,"НС3О-7/6","700х600х850",{"v":13059,"d":"13,059"}]
[null,"НС3О-8/6","800х600х850",{"v":13344,"d":"13,344"}]
[null,"НС3О-9/6","900х600х850",{"v":13626,"d":"13,626"}]
[null,"НС3О-10/6","1000х600х850",{"v":15171,"d":"15,171"}]
[null,"НС3О-11/6","1100х600х850",{"v":16408,"d":"16,408"}]
[null,"НС3О-12/6","1200х600х850",{"v":17646,"d":"17,646"}]
[null,"НС3О-13/6","1300х600х850",{"v":18648,"d":"18,648"}]
[null,"НС3О-14/6","1400х600х850",{"v":19651,"d":"19,651"}]
[null,"НС3О-15/6","1500х600х850",{"v":19872,"d":"19,872"}]
[null,"НС3О-16/6","1600х600х850",{"v":22448,"d":"22,448"}]
[null,"НС3О-17/6","1700х600х850",{"v":23588,"d":"23,588"}]
[null,"НС3О-18/6","1800х600х850",{"v":24728,"d":"24,728"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НС3О-6/7","600х700х850",{"v":14078,"d":"14,078"}]
[null,"НС3О-7/7","700х700х850",{"v":14405,"d":"14,405"}]
[null,"НС3О-8/7","800х700х850",{"v":14732,"d":"14,732"}]
[null,"НС3О-9/7","900х700х850",{"v":15058,"d":"15,058"}]
[null,"НС3О-10/7","1000х700х850",{"v":16786,"d":"16,786"}]
[null,"НС3О-11/7","1100х700х850",{"v":18158,"d":"18,158"}]
[null,"НС3О-12/7","1200х700х850",{"v":19530,"d":"19,530"}]
[null,"НС3О-13/7","1300х700х850",{"v":20525,"d":"20,525"}]
[null,"НС3О-14/7","1400х700х850",{"v":21519,"d":"21,519"}]
[null,"НС3О-15/7","1500х700х850",{"v":22830,"d":"22,830"}]
[null,"НС3О-16/7","1600х700х850",{"v":26150,"d":"26,150"}]
[null,"НС3О-17/7","1700х700х850",{"v":26388,"d":"26,388"}]
[null,"НС3О-18/7","1800х700х850",{"v":27431,"d":"27,431"}]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗО-6/6Б","600х600х850",{"v":12746,"d":"12,746"}]
[null,"НСЗО-7/6Б","700х600х850",{"v":13085,"d":"13,085"}]
[null,"НСЗО-8/6Б","800х600х850",{"v":13423,"d":"13,423"}]
[null,"НСЗО-9/6Б","900х600х850",{"v":13763,"d":"13,763"}]
[null,"НСЗО-10/6Б","1000х600х850",{"v":15383,"d":"15,383"}]
[null,"НСЗО-11/6Б","1100х600х850",{"v":16648,"d":"16,648"}]
[null,"НСЗО-12/6Б","1200х600х850",{"v":17911,"d":"17,911"}]
[null,"НСЗО-13/6Б","1300х600х850",{"v":18919,"d":"18,919"}]
[null,"НСЗО-14/6Б","1400х600х850",{"v":19926,"d":"19,926"}]
[null,"НСЗО-15/6Б","1500х600х850",{"v":20190,"d":"20,190"}]
[null,"НСЗО-16/6Б","1600х600х850",{"v":22809,"d":"22,809"}]
[null,"НСЗО-17/6Б","1700х600х850",{"v":23972,"d":"23,972"}]
[null,"НСЗО-18/6Б","1800х600х850",{"v":25135,"d":"25,135"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗО-6/7Б","600х700х850",{"v":14231,"d":"14,231"}]
[null,"НСЗО-7/7Б","700х700х850",{"v":14570,"d":"14,570"}]
[null,"НСЗО-8/7Б","800х700х850",{"v":14908,"d":"14,908"}]
[null,"НСЗО-9/7Б","900х700х850",{"v":15246,"d":"15,246"}]
[null,"НСЗО-10/7Б","1000х700х850",{"v":17000,"d":"17,000"}]
[null,"НСЗО-11/7Б","1100х700х850",{"v":18397,"d":"18,397"}]
[null,"НСЗО-12/7Б","1200х700х850",{"v":19797,"d":"19,797"}]
[null,"НСЗО-13/7Б","1300х700х850",{"v":20812,"d":"20,812"}]
[null,"НСЗО-14/7Б","1400х700х850",{"v":21825,"d":"21,825"}]
[null,"НСЗО-15/7Б","1500х700х850",{"v":23154,"d":"23,154"}]
[null,"НСЗО-16/7Б","1600х700х850",{"v":27235,"d":"27,235"}]
[null,"НСЗО-17/7Б","1700х700х850",{"v":27657,"d":"27,657"}]
[null,"НСЗО-18/7Б","1800х700х850",{"v":28076,"d":"28,076"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СКВОЗНЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НС3К-8/6Т","800х600х850",{"v":21801,"d":"21,801"}]
[null,"НС3К-9/6Т","900х600х850",{"v":23078,"d":"23,078"}]
[null,"НС3К-10/6Т","1000х600х850",{"v":26789,"d":"26,789"}]
[null,"НС3К-11/6Т","1100х600х850",{"v":27828,"d":"27,828"}]
[null,"НС3К-12/6Т","1200х600х850",{"v":28867,"d":"28,867"}]
[null,"НС3К-13/6Т","1300х600х850",{"v":30564,"d":"30,564"}]
[null,"НС3К-14/6Т","1400х600х850",{"v":32258,"d":"32,258"}]
[null,"НС3К-15/6Т","1500х600х850",{"v":33098,"d":"33,098"}]
[null,"НС3К-16/6Т","1600х600х850",{"v":38973,"d":"38,973"}]
[null,"НС3К-17/6Т","1700х600х850",{"v":40216,"d":"40,216"}]
[null,"НС3К-18/6Т","1800х600х850",{"v":41458,"d":"41,458"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НС3К-8/7Т","800х700х850",{"v":23064,"d":"23,064"}]
[null,"НС3К-9/7Т","900х700х850",{"v":24437,"d":"24,437"}]
[null,"НС3К-10/7Т","1000х700х850",{"v":28392,"d":"28,392"}]
[null,"НС3К-11/7Т","1100х700х850",{"v":29551,"d":"29,551"}]
[null,"НС3К-12/7Т","1200х700х850",{"v":30709,"d":"30,709"}]
[null,"НС3К-13/7Т","1300х700х850",{"v":32400,"d":"32,400"}]
[null,"НС3К-14/7Т","1400х700х850",{"v":34092,"d":"34,092"}]
[null,"НС3К-15/7Т","1500х700х850",{"v":35298,"d":"35,298"}]
[null,"НС3К-16/7Т","1600х700х850",{"v":39758,"d":"39,758"}]
[null,"НС3К-17/7Т","1700х700х850",{"v":41018,"d":"41,018"}]
[null,"НС3К-18/7Т","1800х700х850",{"v":42279,"d":"42,279"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УГЛОВЫЕ"]
[null,"столешница - усилена ДСП, сталь 0,8 мм; каркас – нержавеющая труба 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Без полки"]
[null,"НСО-6/6ББ","600х600х850",{"v":5726,"d":"5,726"}]
[null,"НСО-6/7ББ","600х700х850",{"v":6378,"d":"6,378"}]
[null,"НСО-7/6ББ","700х600х850",{"v":6378,"d":"6,378"}]
[null,"НСО-7/7ББ","700х700х850",{"v":6403,"d":"6,403"}]
[null,"С полкой"]
[null,"НСО-6/6ББП","600х600х850",{"v":6620,"d":"6,620"}]
[null,"НСО-6/7ББП","600х700х850",{"v":7364,"d":"7,364"}]
[null,"НСО-7/6ББП","700х600х850",{"v":7364,"d":"7,364"}]
[null,"НСО-7/7ББП","700х700х850",{"v":7907,"d":"7,907"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УГЛОВЫЕ"]
[null,"столешница - усилена рёбрами жёсткости, сталь 1 мм; каркас – нержавеющая труба 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Без полки"]
[null,"НСО-6/6ББ-1","600х600х850",{"v":6300,"d":"6,300"}]
[null,"НСО-6/7ББ-1","600х700х850",{"v":7016,"d":"7,016"}]
[null,"НСО-7/6ББ-1","700х600х850",{"v":7016,"d":"7,016"}]
[null,"НСО-7/7ББ-1","700х700х850",{"v":7045,"d":"7,045"}]
[null,"С полкой"]
[null,"НСО-6/6ББП-1","600х600х850",{"v":7281,"d":"7,281"}]
[null,"НСО-6/7ББП-1","600х700х850",{"v":8100,"d":"8,100"}]
[null,"НСО-7/6ББП-1","700х600х850",{"v":8100,"d":"8,100"}]
[null,"НСО-7/7ББП-1","700х700х850",{"v":8698,"d":"8,698"}]
[]
[null,"1-я цифра в наименовании – глубина модуля слева от внутреннего угла"]
[null,"2-я цифра в наименовании – глубина модуля справа от внутреннего угла"]
[]
[null,"СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия"]
[null,"НДСО-6/6Б","600х600х850",{"v":7164,"d":"7,164"}]
[null,"НДСО-7/6Б","700х600х850",{"v":7648,"d":"7,648"}]
[null,"НДСО-8/6Б","800х600х850",{"v":8146,"d":"8,146"}]
[null,"НДСО-9/6Б","900х600х850",{"v":8455,"d":"8,455"}]
[null,"НДСО-10/6БП (БЛ)","1000х600х850",{"v":9125,"d":"9,125"}]
[null,"НДСО-11/6БП (БЛ)","1100х600х850",{"v":9698,"d":"9,698"}]
[null,"НДСО-12/6БП (БЛ)","1200х600х850",{"v":10036,"d":"10,036"}]
[null,"НДСО-13/6БП (БЛ)","1300х600х850",{"v":10791,"d":"10,791"}]
[null,"НДСО-14/6БП (БЛ)","1400х600х850",{"v":11081,"d":"11,081"}]
[null,"НДСО-15/6БП (БЛ)","1500х600х850",{"v":11296,"d":"11,296"}]
[null,"700 серия"]
[null,"НДСО-6/7Б","600х700х850",{"v":7592,"d":"7,592"}]
[null,"НДСО-7/7Б","700х700х850",{"v":8102,"d":"8,102"}]
[null,"НДСО-8/7Б","800х700х850",{"v":8744,"d":"8,744"}]
[null,"НДСО-9/7Б","900х700х850",{"v":9032,"d":"9,032"}]
[null,"НДСО-10/7БП (БЛ)","1000х700х850",{"v":9810,"d":"9,810"}]
[null,"НДСО-11/7БП (БЛ)","1100х700х850",{"v":10222,"d":"10,222"}]
[null,"НДСО-12/7БП (БЛ)","1200х700х850",{"v":10732,"d":"10,732"}]
[null,"НДСО-13/7БП (БЛ)","1300х700х850",{"v":11437,"d":"11,437"}]
[null,"НДСО-14/7БП (БЛ)","1400х700х850",{"v":11718,"d":"11,718"}]
[null,"НДСО-15/7БП (БЛ)","1500х700х850",{"v":11911,"d":"11,911"}]
[]
[null,"БП – отверстие справа"]
[null,"БЛ – отверстие слева"]
[null,"Б – отверстие по центру"]
[]
[null,"600 серия"]
[null,"НДСО-6/6","600х600х850",{"v":6981,"d":"6,981"}]
[null,"НДСО-7/6","700х600х850",{"v":7380,"d":"7,380"}]
[null,"НДСО-8/6","800х600х850",{"v":7728,"d":"7,728"}]
[null,"НДСО-9/6","900х600х850",{"v":8064,"d":"8,064"}]
[null,"НДСО-10/6","1000х600х850",{"v":8918,"d":"8,918"}]
[null,"НДСО-11/6","1100х600х850",{"v":9454,"d":"9,454"}]
[null,"НДСО-12/6","1200х600х850",{"v":9719,"d":"9,719"}]
[null,"НДСО-13/6","1300х600х850",{"v":10521,"d":"10,521"}]
[null,"НДСО-14/6","1400х600х850",{"v":10784,"d":"10,784"}]
[null,"НДСО-15/6","1500х600х850",{"v":11049,"d":"11,049"}]
[null,"700 серия"]
[null,"НДСО-6/7","600х700х850",{"v":7519,"d":"7,519"}]
[null,"НДСО-7/7","700х700х850",{"v":7866,"d":"7,866"}]
[null,"НДСО-8/7","800х700х850",{"v":8369,"d":"8,369"}]
[null,"НДСО-9/7","900х700х850",{"v":8741,"d":"8,741"}]
[null,"НДСО-10/7","1000х700х850",{"v":9513,"d":"9,513"}]
[null,"НДСО-11/7","1100х700х850",{"v":9936,"d":"9,936"}]
[null,"НДСО-12/7","1200х700х850",{"v":10319,"d":"10,319"}]
[null,"НДСО-13/7","1300х700х850",{"v":10802,"d":"10,802"}]
[null,"НДСО-14/7","1400х700х850",{"v":11107,"d":"11,107"}]
[null,"НДСО-15/7","1500х700х850",{"v":11365,"d":"11,365"}]
[]
[null,"У моделей длиной до 900мм включительно отверстие по центру, у остальных – сбоку."]
[]
[null,"СТОЛЫ КОНДИТЕРСКИЕ"]
[null,"столешница из дерева "]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"НСОК-12/8","1200х800х850",{"v":15618,"d":"15,618"}]
[null,"НСОК-15/8","1500х800х850",{"v":16605,"d":"16,605"}]
[null,"НСОК-18/8","1800х800х850",{"v":21769,"d":"21,769"}]
[]
[null,"СТОЛЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ МЯСА ИЛИ РЫБЫ"]
[null,"столешница из полипропилена"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия"]
[null,"НСОМ-10/6","1000х600х850",{"v":13596,"d":"13,596"}]
[null,"НСОМ-12/6","1200х600х850",{"v":15456,"d":"15,456"}]
[null,"НСОМ-15/6","1500х600х850",{"v":18091,"d":"18,091"}]
[null,"700 серия"]
[null,"НСОМ-10/7","1000х700х850",{"v":15034,"d":"15,034"}]
[null,"НСОМ-12/7","1200х700х850",{"v":16983,"d":"16,983"}]
[null,"НСОМ-15/7","1500х700х850",{"v":20355,"d":"20,355"}]
[]
[null,"СТОЛЫ-ВСТАВКИ В ТЕПЛОВУЮ ЛИНИЮ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"700 серия"]
[null,"НСВ-3,5/7 БП","350х700х850",{"v":7985,"d":"7,985"}]
[null,"НСВ-4/7 БП","400х700х850",{"v":8333,"d":"8,333"}]
[null,"НСВ-4,5/7 БП","450х700х850",{"v":8420,"d":"8,420"}]
[null,"НСВ-7/7 БП","700х700х850",{"v":9283,"d":"9,283"}]
[null,"НСВ-8/7 БП","800х700х850",{"v":9683,"d":"9,683"}]
[null,"900 серия"]
[null,"НСВ-4/9 БП","400х900х850",{"v":10831,"d":"10,831"}]
[null,"НСВ-8/9 БП","800х900х850",{"v":12587,"d":"12,587"}]
[]
[null,"Столешница столов НСВ более устойчива к воздействию высокой температуры, по сравнению с усиленной ДСП столешницей столов НСО."]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ ОТКРЫТЫЕ"]
[null,"каркас – нержавеющая труба 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО1М-5/6Б","500х600х850","1х 350х400х155"]
[null,"НСО1М-6/6Б","600х600х850","1х 400х400х250"]
[null,"НСО1М-7/6Б","700х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-8/6Б","800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-9/6Б","900х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-10/6БП (БЛ)","1000х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-11/6БП (БЛ)","1100х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-12/6БП (БЛ)","1200х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-13/6БП (БЛ)","1300х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-14/6БП (БЛ)","1400х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-15/6БП (БЛ)","1500х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-16/6БП (БЛ)","1600х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-17/6БП (БЛ)","1700х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-18/6БП (БЛ)","1800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО1М-5/7Б","500х700х850","1х 350х400х175"]
[null,"НСО1М-6/7Б","600х700х850","1х 400х500х250"]
[null,"НСО1М-7/7Б","700х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-8/7Б","800х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-9/7Б","900х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-10/7БП (БЛ)","1000х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-11/7БП (БЛ)","1100х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-12/7БП (БЛ)","1200х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-13/7БП (БЛ)","1300х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-14/7БП (БЛ)","1400х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-15/7БП (БЛ)","1500х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-16/7БП (БЛ)","1600х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-17/7БП (БЛ)","1700х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-18/7БП (БЛ)","1800х700х850","1х 500х500х300"]
[]
[null,"БП – ванна справа"]
[null,"БЛ – ванна слева"]
[null,"Б – ванна по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО2М-10/6Б","1000х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСО2М-11/6Б","1100х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСО2М-12/6Б","1200х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-13/6Б","1300х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-14/6БП (БЛ)","1400х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-15/6БП (БЛ)","1500х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-16/6БП (БЛ)","1600х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-17/6БП (БЛ)","1700х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-18/6БП (БЛ)","1800х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО2М-10/7Б","1000х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСО2М-11/7Б","1100х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСО2М-12/7Б","1200х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-13/7Б","1300х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-14/7БП (БЛ)","1400х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-15/7БП (БЛ)","1500х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-16/7БП (БЛ)","1600х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-17/7БП (БЛ)","1700х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-18/7БП (БЛ)","1800х700х850","2х 500х500х300"]
[]
[null,"БП – ванна справа"]
[null,"БЛ – ванна слева"]
[null,"Б – ванна по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО3М-16/6Б","1600х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"НСО3М-17/6Б","1700х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"НСО3М-18/6Б","1800х600х850","3х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО3М-16/7Б","1600х700х850","3х 400х500х250"]
[null,"НСО3М-17/7Б","1700х700х850","3х 400х500х250"]
[null,"НСО3М-18/7Б","1800х700х850","3х 500х500х300"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ СЕРИИ «ЭН»"]
[null,"каркас – нержавеющий уголок 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО1М-6/6БР ЭН","600х600х850","1х 400х400х250"]
[null,"НСО1М-7/6БР ЭН","700х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-8/6БР ЭН","800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-9/6БР ЭН","900х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-10/6БРП (БРЛ) ЭН","1000х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-11/6БРП (БРЛ) ЭН","1100х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-12/6БРП (БРЛ) ЭН","1200х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-13/6БРП (БРЛ) ЭН","1300х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-14/6БРП (БРЛ) ЭН","1400х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-15/6БРП (БРЛ) ЭН","1500х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-16/6БРП (БРЛ) ЭН","1600х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО1М-6/7БР ЭН","600х700х850","1х 400х500х250"]
[null,"НСО1М-7/7БР ЭН","700х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-8/7БР ЭН","800х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-9/7БР ЭН","900х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-10/7БРП (БРЛ) ЭН","1000х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-11/7БРП (БРЛ) ЭН","1100х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-12/7БРП (БРЛ) ЭН","1200х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-13/7БРП (БРЛ) ЭН","1300х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-14/7БРП (БРЛ) ЭН","1400х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-15/7БРП (БРЛ) ЭН","1500х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-16/7БРП (БРЛ) ЭН","1600х700х850","1х 500х500х300"]
[]
[null,"БРП – ванная справа"]
[null,"БРЛ – ванная слева"]
[null,"БР – ванная по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО2М-10/6БР ЭН","1000х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСО2М-12/6БР ЭН","1200х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-13/6БР ЭН","1300х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-14/6БРП (БРЛ) ЭН","1400х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-15/6БРП (БРЛ) ЭН","1500х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-16/6БРП (БРЛ) ЭН","1600х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО2М-10/7БР ЭН","1000х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСО2М-12/7БР ЭН","1200х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-13/7БР ЭН","1300х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-14/7БРП (БРЛ) ЭН","1400х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-15/7БРП (БРЛ) ЭН","1500х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-16/7БРП (БРЛ) ЭН","1600х700х850","2х 500х500х300"]
[]
[null,"БРП – ванная справа"]
[null,"БРЛ – ванная слева"]
[null,"БР – ванная по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО3М-16/6Б ЭН","1600х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО3М-16/7БР ЭН","1600х700х850","3х 400х500х250"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ СЕРИИ «ЭН» С ПОЛКОЙ"]
[]
[null,"Модель","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО1М-6/6БП ЭН",{"v":11893,"d":"11,893"}]
[null,"НСО1М-7/6БП ЭН",{"v":12698,"d":"12,698"}]
[null,"НСО1М-8/6БП ЭН",{"v":13363,"d":"13,363"}]
[null,"НСО1М-9/6БП ЭН",{"v":14061,"d":"14,061"}]
[null,"НСО1М-10/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":14544,"d":"14,544"}]
[null,"НСО1М-11/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":15237,"d":"15,237"}]
[null,"НСО1М-12/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":15622,"d":"15,622"}]
[null,"НСО1М-13/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":16124,"d":"16,124"}]
[null,"НСО1М-14/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":16307,"d":"16,307"}]
[null,"НСО1М-15/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":17081,"d":"17,081"}]
[null,"НСО1М-16/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":17798,"d":"17,798"}]
[null,"НСО2М-10/6БП ЭН",{"v":22129,"d":"22,129"}]
[null,"НСО2М-12/6БП ЭН",{"v":23301,"d":"23,301"}]
[null,"НСО2М-13/6БП ЭН",{"v":24219,"d":"24,219"}]
[null,"НСО2М-14/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":25963,"d":"25,963"}]
[null,"НСО2М-15/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":26563,"d":"26,563"}]
[null,"НСО2М-16/6БПП (БПЛ) ЭН",{"v":27311,"d":"27,311"}]
[null,"НСО3М-16/6БП ЭН",{"v":31865,"d":"31,865"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО1М-6/7БП ЭН",{"v":14575,"d":"14,575"}]
[null,"НСО1М-7/7БП ЭН",{"v":15609,"d":"15,609"}]
[null,"НСО1М-8/7БП ЭН",{"v":16484,"d":"16,484"}]
[null,"НСО1М-9/7БП ЭН",{"v":17120,"d":"17,120"}]
[null,"НСО1М-10/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":17854,"d":"17,854"}]
[null,"НСО1М-11/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":18589,"d":"18,589"}]
[null,"НСО1М-12/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":19496,"d":"19,496"}]
[null,"НСО1М-13/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":20122,"d":"20,122"}]
[null,"НСО1М-14/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":21555,"d":"21,555"}]
[null,"НСО1М-15/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":22152,"d":"22,152"}]
[null,"НСО1М-16/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":22459,"d":"22,459"}]
[null,"НСО2М-10/7БП ЭН",{"v":26838,"d":"26,838"}]
[null,"НСО2М-12/7БП ЭН",{"v":28499,"d":"28,499"}]
[null,"НСО2М-13/7БП ЭН",{"v":29414,"d":"29,414"}]
[null,"НСО2М-14/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":30876,"d":"30,876"}]
[null,"НСО2М-15/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":31337,"d":"31,337"}]
[null,"НСО2М-16/7БПП (БПЛ) ЭН",{"v":31932,"d":"31,932"}]
[null,"НСО3М-16/7БП ЭН",{"v":35878,"d":"35,878"}]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ СЕРИИ «ЭЦ»"]
[null,"каркас – оцинкованный уголок 40х40 мм"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО1М-6/6БР ЭЦ","600х600х850","1х 400х400х250"]
[null,"НСО1М-7/6БР ЭЦ","700х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-8/6БР ЭЦ","800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-9/6БР ЭЦ","900х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-10/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1000х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-11/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1100х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-12/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1200х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-13/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1300х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-14/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1400х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-15/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1500х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСО1М-16/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1600х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО1М-6/7БР ЭЦ","600х700х850","1х 400х500х250"]
[null,"НСО1М-7/7БР ЭЦ","700х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-8/7БР ЭЦ","800х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-9/7БР ЭЦ","900х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-10/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1000х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-11/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1100х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-12/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1200х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-13/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1300х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-14/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1400х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-15/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1500х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСО1М-16/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1600х700х850","1х 500х500х300"]
[]
[null,"БРП – ванная справа"]
[null,"БРЛ – ванная слева"]
[null,"БР – ванная по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО2М-10/6БР ЭЦ","1000х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСО2М-12/6БР ЭЦ","1200х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-13/6БР ЭЦ","1300х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-14/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1400х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-15/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1500х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСО2М-16/6БРП (БРЛ) ЭЦ","1600х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО2М-10/7БР ЭЦ","1000х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСО2М-12/7БР ЭЦ","1200х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-13/7БР ЭЦ","1300х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-14/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1400х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-15/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1500х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСО2М-16/7БРП (БРЛ) ЭЦ","1600х700х850","2х 500х500х300"]
[]
[null,"БРП – ванная справа"]
[null,"БРЛ – ванная слева"]
[null,"БР – ванная по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО3М-16/6БР ЭЦ","1600х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО3М-16/7БР ЭЦ","1600х700х850","3х 400х500х250"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ СЕРИИ «ЭН» С ПОЛКОЙ"]
[]
[null,"Модель","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НСО1М-6/6БП ЭЦ",{"v":11295,"d":"11,295"}]
[null,"НСО1М-7/6БП ЭЦ",{"v":12256,"d":"12,256"}]
[null,"НСО1М-8/6БП ЭЦ",{"v":12874,"d":"12,874"}]
[null,"НСО1М-9/6БП ЭЦ",{"v":13753,"d":"13,753"}]
[null,"НСО1М-10/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":14305,"d":"14,305"}]
[null,"НСО1М-11/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":14934,"d":"14,934"}]
[null,"НСО1М-12/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":15535,"d":"15,535"}]
[null,"НСО1М-13/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":15982,"d":"15,982"}]
[null,"НСО1М-14/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":16584,"d":"16,584"}]
[null,"НСО1М-15/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":16905,"d":"16,905"}]
[null,"НСО1М-16/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":17559,"d":"17,559"}]
[null,"НСО2М-10/6БП ЭЦ",{"v":19852,"d":"19,852"}]
[null,"НСО2М-12/6БП ЭЦ",{"v":21233,"d":"21,233"}]
[null,"НСО2М-13/6БП ЭЦ",{"v":22068,"d":"22,068"}]
[null,"НСО2М-14/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":22782,"d":"22,782"}]
[null,"НСО2М-15/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":23098,"d":"23,098"}]
[null,"НСО2М-16/6БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":23751,"d":"23,751"}]
[null,"НСО3М-16/6БП ЭЦ",{"v":27275,"d":"27,275"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НСО1М-6/7БП ЭЦ",{"v":13041,"d":"13,041"}]
[null,"НСО1М-7/7БП ЭЦ",{"v":14141,"d":"14,141"}]
[null,"НСО1М-8/7БП ЭЦ",{"v":14850,"d":"14,850"}]
[null,"НСО1М-9/7БП ЭЦ",{"v":15436,"d":"15,436"}]
[null,"НСО1М-10/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":16005,"d":"16,005"}]
[null,"НСО1М-11/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":16659,"d":"16,659"}]
[null,"НСО1М-12/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":17705,"d":"17,705"}]
[null,"НСО1М-13/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":18284,"d":"18,284"}]
[null,"НСО1М-14/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":18852,"d":"18,852"}]
[null,"НСО1М-15/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":19089,"d":"19,089"}]
[null,"НСО1М-16/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":19520,"d":"19,520"}]
[null,"НСО2М-10/7БП ЭЦ",{"v":23834,"d":"23,834"}]
[null,"НСО2М-12/7БП ЭЦ",{"v":25995,"d":"25,995"}]
[null,"НСО2М-13/7БП ЭЦ",{"v":27119,"d":"27,119"}]
[null,"НСО2М-14/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":27763,"d":"27,763"}]
[null,"НСО2М-15/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":28271,"d":"28,271"}]
[null,"НСО2М-16/7БПП (БПЛ) ЭЦ",{"v":28843,"d":"28,843"}]
[null,"НСО3М-16/7БП ЭЦ",{"v":33098,"d":"33,098"}]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ ЗАКРЫТЫЕ С ДВЕРЯМИ-КУПЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗК1М-8/6Б","800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-9/6БП (БЛ)","900х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-10/6БП (БЛ)","1000х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-11/6БП (БЛ)","1100х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-12/6БП (БЛ)","1200х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-13/6БП (БЛ)","1300х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-14/6БП (БЛ)","1400х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-15/6БП (БЛ)","1500х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-16/6БП (БЛ)","1600х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-17/6БП (БЛ)","1700х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗК1М-18/6БП (БЛ)","1800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗК1М-8/7Б","800х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-9/7БП (БЛ)","900х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-10/7БП (БЛ)","1000х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-11/7БП (БЛ)","1100х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-12/7БП (БЛ)","1200х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-13/7БП (БЛ)","1300х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-14/7БП (БЛ)","1400х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-15/7БП (БЛ)","1500х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-16/7БП (БЛ)","1600х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-17/7БП (БЛ)","1700х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗК1М-18/7БП (БЛ)","1800х700х850","1х 500х500х300"]
[]
[null,"БП – ванна справа"]
[null,"БЛ – ванна слева"]
[null,"Б – ванна по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗК2М-10/6Б","1000х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСЗК2М-11/6Б","1100х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСЗК2М-12/6Б","1200х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗК2М-13/6Б","1300х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗК2М-14/6БП (БЛ)","1400х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗК2М-15/6БП (БЛ)","1500х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗК2М-16/6БП (БЛ)","1600х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗК2М-17/6БП (БЛ)","1700х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗК2М-18/6БП (БЛ)","1800х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗК2М-10/7Б","1000х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСЗК2М-11/7Б","1100х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСЗК2М-12/7Б","1200х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗК2М-13/7Б","1300х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗК2М-14/7БП (БЛ)","1400х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗК2М-15/7БП (БЛ)","1500х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗК2М-16/7БП (БЛ)","1600х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗК2М-17/7БП (БЛ)","1700х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗК2М-18/7БП (БЛ)","1800х700х850","2х 500х500х300"]
[]
[null,"БП – ванна справа"]
[null,"БЛ – ванна слева"]
[null,"Б – ванна по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗК3М-16/6Б","1600х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"НСЗК3М-17/6Б","1700х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"НСЗК3М-18/6Б","1800х600х850","3х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗК3М-16/7Б","1600х700х850","3х 400х500х250"]
[null,"НСЗК3М-17/7Б","1700х700х850","3х 400х500х250"]
[null,"НСЗК3М-18/7Б","1800х700х850","3х 500х500х300"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ ЗАКРЫТЫЕ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗ1М-6/6БЛ (БП)","600х600х850","1х 400х400х250"]
[null,"НСЗ1М-7/6Б","700х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-8/6Б","800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-9/6БП (БЛ)","900х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-10/6БП (БЛ)","1000х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-11/6БП (БЛ)","1100х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М -12/6БП (БЛ)","1200х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М -13/6БП (БЛ)","1300х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М -14/6БП (БЛ)","1400х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М -15/6БП (БЛ)","1500х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-16/6БП (БЛ)","1600х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-17/6БП (БЛ)","1700х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-18/6БП (БЛ)","1800х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗ1М-6/7БЛ (БП)","600х700х850","1х 500х400х250"]
[null,"НСЗ1М-7/7Б","700х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М-8/7Б","800х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М-9/7БП (БЛ)","900х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М-10/7БП (БЛ)","1000х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М-11/7БП (БЛ)","1100х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М -12/7БП (БЛ)","1200х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М -13/7БП (БЛ)","1300х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М -14/7БП (БЛ)","1400х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М -15/7БП (БЛ)","1500х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М-16/7БП (БЛ)","1600х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М-17/7БП (БЛ)","1700х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НСЗ1М-18/7БП (БЛ)","1800х700х850","1х 500х500х300"]
[]
[null,"БП – ванна справа"]
[null,"БЛ – ванна слева"]
[null,"Б – ванна по середине"]
[]
[null,"У модели длиной 600 мм - одна дверь, открывается в левую (Л) или в правую (П) сторону."]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗ2М -10/6Б","1000х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСЗ2М -11/6Б","1100х600х850","2х 400х400х250"]
[null,"НСЗ2М -12/6Б","1200х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗ2М -13/6Б","1300х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗ2М -14/6БП (БЛ)","1400х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗ2М -15/6БП (БЛ)","1500х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗ2М-16/6БП (БЛ)","1600х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗ2М-17/6БП (БЛ)","1700х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"НСЗ2М-18/6БП (БЛ)","1800х600х850","2х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗ2М -10/7Б","1000х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСЗ2М -11/7Б","1100х700х850","2х 400х500х250"]
[null,"НСЗ2М -12/7Б","1200х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗ2М -13/7Б","1300х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗ2М -14/7БП (БЛ)","1400х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗ2М -15/7БП (БЛ)","1500х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗ2М-16/7БП (БЛ)","1600х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗ2М-17/7БП (БЛ)","1700х700х850","2х 500х500х300"]
[null,"НСЗ2М-18/7БП (БЛ)","1800х700х850","2х 500х500х300"]
[]
[null,"БП – ванна справа"]
[null,"БЛ – ванна слева"]
[null,"Б – ванна по середине"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НСЗ3М-16/6Б","1600х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"НСЗ3М-17/6Б","1700х600х850","3х 400х400х250"]
[null,"НСЗ3М-18/6Б","1800х600х850","3х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НСЗ3М-16/7Б","1600х700х850","3х 400х500х250"]
[null,"НСЗ3М-17/7Б","1700х700х850","3х 400х500х250"]
[null,"НСЗ3М-18/7Б","1800х700х850","3х 500х500х300"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"НДСО1М-12/6БП (БЛ)","1200х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"НДСО1М-15/6БП (БЛ)","1500х600х850","1х 500х400х250"]
[null,"700 серия "]
[null,"НДСО1М-12/7БП (БЛ)","1200х700х850","1х 500х500х300"]
[null,"НДСО1М-15/7БП (БЛ)","1500х700х850","1х 500х500х300"]
[]
[null,"БП – ванна справа"]
[null,"БЛ – ванна слева"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ С КРЫЛОМ ПОД ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Особенности модели"]
[null,"НСО1МП-12/7БП","1200х700х850","мойка справа"]
[null,"НСО1МП-12/7БЛ","1200х700х850","мойка слева"]
[]
[null,"МОЕЧНЫЕ ВАННЫ СВАРНЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Особенности модели"]
[null,"Н1ВМ-6/6 Ц","600х600х850","480х480х350"]
[null,"Н1ВМ-7/7 Ц","700х700х850","580х580х350"]
[]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛКИ"]
[]
[null,"ПОЛКИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЛОВ И МОЕК"]
[]
[null,"Модель","Для столов размером, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НП1-4/6","400х600",916]
[null,"НП1-5/6","500х600",974]
[null,"НП1-6/6","600х600",{"v":1083,"d":"1,083"}]
[null,"НП1-7/6","700х600",{"v":1228,"d":"1,228"}]
[null,"НП1-8/6","800х600",{"v":1411,"d":"1,411"}]
[null,"НП1-9/6","900х600",{"v":1565,"d":"1,565"}]
[null,"НП1-10/6","1000х600",{"v":1808,"d":"1,808"}]
[null,"НП1-11/6","1100х600",{"v":1988,"d":"1,988"}]
[null,"НП1-12/6","1200х600",{"v":2180,"d":"2,180"}]
[null,"НП1-13/6","1300х600",{"v":2352,"d":"2,352"}]
[null,"НП1-14/6","1400х600",{"v":2554,"d":"2,554"}]
[null,"НП1-15/6","1500х600",{"v":2730,"d":"2,730"}]
[null,"НП1-16/6","1600х600",{"v":2884,"d":"2,884"}]
[null,"НП1-17/6","1700х600",{"v":3043,"d":"3,043"}]
[null,"НП1-18/6","1800х600",{"v":3204,"d":"3,204"}]
[null,"НП1-19/6","1900х600",{"v":3381,"d":"3,381"}]
[null,"НП1-20/6","2000х600",{"v":3550,"d":"3,550"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НП1-4/7","400х700",989]
[null,"НП1-5/7","500х700",{"v":1052,"d":"1,052"}]
[null,"НП1-6/7","600х700",{"v":1285,"d":"1,285"}]
[null,"НП1-7/7","700х700",{"v":1516,"d":"1,516"}]
[null,"НП1-8/7","800х700",{"v":1623,"d":"1,623"}]
[null,"НП1-9/7","900х700",{"v":1765,"d":"1,765"}]
[null,"НП1-10/7","1000х700",{"v":2032,"d":"2,032"}]
[null,"НП1-11/7","1100х700",{"v":2215,"d":"2,215"}]
[null,"НП1-12/7","1200х700",{"v":2393,"d":"2,393"}]
[null,"НП1-13/7","1300х700",{"v":2611,"d":"2,611"}]
[null,"НП1-14/7","1400х700",{"v":2815,"d":"2,815"}]
[null,"НП1-15/7","1500х700",{"v":3010,"d":"3,010"}]
[null,"НП1-16/7","1600х700",{"v":3163,"d":"3,163"}]
[null,"НП1-17/7","1700х700",{"v":3338,"d":"3,338"}]
[null,"НП1-18/7","1800х700",{"v":3548,"d":"3,548"}]
[null,"НП1-19/7","1900х700",{"v":3743,"d":"3,743"}]
[null,"НП1-20/7","2000х700",{"v":3930,"d":"3,930"}]
[]
[null,"ПОЛКИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЛОВ И МОЕК ЭКОНОМ СЕРИИ"]
[]
[null,"Модель","Для столов размером, мм","Цена, руб."]
[null,"600 серия "]
[null,"НП1-4/6 Э","400х600",916]
[null,"НП1-5/6 Э","500х600",974]
[null,"НП1-6/6 Э","600х600",{"v":1083,"d":"1,083"}]
[null,"НП1-7/6 Э","700х600",{"v":1228,"d":"1,228"}]
[null,"НП1-8/6 Э","800х600",{"v":1411,"d":"1,411"}]
[null,"НП1-9/6 Э","900х600",{"v":1565,"d":"1,565"}]
[null,"НП1-10/6 Э","1000х600",{"v":1808,"d":"1,808"}]
[null,"НП1-11/6 Э","1100х600",{"v":1988,"d":"1,988"}]
[null,"НП1-12/6 Э","1200х600",{"v":2180,"d":"2,180"}]
[null,"НП1-13/6 Э","1300х600",{"v":2352,"d":"2,352"}]
[null,"НП1-14/6 Э","1400х600",{"v":2554,"d":"2,554"}]
[null,"НП1-15/6 Э","1500х600",{"v":2730,"d":"2,730"}]
[null,"700 серия "]
[null,"НП1-4/7 Э","400х700",989]
[null,"НП1-5/7 Э","500х700",{"v":1052,"d":"1,052"}]
[null,"НП1-6/7 Э","600х700",{"v":1285,"d":"1,285"}]
[null,"НП1-7/7 Э","700х700",{"v":1516,"d":"1,516"}]
[null,"НП1-8/7 Э","800х700",{"v":1623,"d":"1,623"}]
[null,"НП1-9/7 Э","900х700",{"v":1765,"d":"1,765"}]
[null,"НП1-10/7 Э","1000х700",{"v":2032,"d":"2,032"}]
[null,"НП1-11/7 Э","1100х700",{"v":2215,"d":"2,215"}]
[null,"НП1-12/7 Э","1200х700",{"v":2393,"d":"2,393"}]
[null,"НП1-13/7 Э","1300х700",{"v":2611,"d":"2,611"}]
[null,"НП1-14/7 Э","1400х700",{"v":2815,"d":"2,815"}]
[null,"НП1-15/7 Э","1500х700",{"v":3010,"d":"3,010"}]
[]
[null,"ПОЛКИ ДЛЯ СТОЛОВ-ВСТАВОК В ТЕПЛОВУЮ ЛИНИЮ"]
[]
[null,"Модель","Для столов размером, мм","Цена, руб."]
[null,"700 серия "]
[null,"НП1-3,5/7","350х700",940]
[null,"НП1-4/7","400х700",989]
[null,"НП1-4,5/7","450х700",{"v":1020,"d":"1,020"}]
[null,"НП1-8/7","800х700",{"v":1623,"d":"1,623"}]
[null,"НП1-11/6 Э","1100х600",{"v":1988,"d":"1,988"}]
[null,"НП1-12/6 Э","1200х600",{"v":2180,"d":"2,180"}]
[null,"НП1-13/6 Э","1300х600",{"v":2352,"d":"2,352"}]
[null,"НП1-14/6 Э","1400х600",{"v":2554,"d":"2,554"}]
[null,"НП1-15/6 Э","1500х600",{"v":2730,"d":"2,730"}]
[null,"900 серия "]
[null,"НП1-4/9","400х900",1335]
[null,"НП1-8/9","800х900",2110]
[]
[null,"КОТЛОМОЙКИ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"600 серия "]
[null,"Н1МКС-7/6","700х600х850","1х 570х420х438"]
[null,"Н1МКС-10/6","1000х600х850","1х 870х420х438"]
[null,"Н1МКС-12/6","1200х600х850","1х 1070х420х438"]
[null,"Н1МКС-14/6","1400х600х850","1х 1270х420х438"]
[null,"700 серия "]
[null,"Н1МКС-7/7","700х700х850","1х 570х520х438"]
[null,"Н1МКС-10/7","1000х700х850","1х 870х520х438"]
[null,"Н1МКС-12/7","1200х700х850","1х 1070х520х438"]
[null,"Н1МКС-14/7","1400х700х850","1х 1270х520х438"]
[null,"800 серия "]
[null,"Н1МКС-8/8","800х800х850","1х 670х620х438"]
[null,"Н1МКС-10/8","1000х800х850","1х 870х620х438"]
[null,"Н1МКС-12/8","1200х800х850","1х 1070х620х438"]
[null,"Н1МКС-14/8","1400х800х850","1х 1270х620х438"]
[null,"700 серия "]
[null,"Н2МКС-14/7","1400х700х850","2х 570х520х438"]
[null,"800 серия "]
[null,"Н2МКС-16/8","1600х800х850","2х 670х620х438"]
[null,"700 серия "]
[null,"Н3МКС-21/7","2100х700х850","3х 570х520х438"]
[null,"800 серия "]
[null,"Н3МКС-24/8","2400х800х850","3х 670х620х438"]
[]
[null,"РУКОМОЙНИКИ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер мойки, мм"]
[null,"НРМ-4545","450х450х150","360х360х150"]
[null,"НРМГ-4040","400х400х150","325х265х150"]
[null,"НРМГЗ-4040","400х400х850","325х265х150"]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ"]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ ПРЯМЫЕ"]
[null,"Стойки – нержавеющая сталь; Распределённая статическая нагрузка на полку – 100 кг."]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НСК-6/3","600х300х1800",{"v":7794,"d":"7,794"}]
[null,"НСК-7/3","700х300х1800",{"v":8415,"d":"8,415"}]
[null,"НСК-8/3","800х300х1800",{"v":9088,"d":"9,088"}]
[null,"НСК-9/3","900х300х1800",{"v":9550,"d":"9,550"}]
[null,"НСК-10/3","1000х300х1800",{"v":10003,"d":"10,003"}]
[null,"НСК-11/3","1100х300х1800",{"v":12162,"d":"12,162"}]
[null,"НСК-12/3","1200х300х1800",{"v":12585,"d":"12,585"}]
[null,"НСК-13/3","1300х300х1800",{"v":13341,"d":"13,341"}]
[null,"НСК-14/3","1400х300х1800",{"v":13896,"d":"13,896"}]
[null,"НСК-15/3","1500х300х1800",{"v":14368,"d":"14,368"}]
[null,"НСК-16/3","1600х300х1800",{"v":15199,"d":"15,199"}]
[null,"НСК-17/3","1700х300х1800",{"v":17037,"d":"17,037"}]
[null,"НСК-18/3","1800х300х1800",{"v":17444,"d":"17,444"}]
[null,"НСК-19/3","1900х300х1800",{"v":18274,"d":"18,274"}]
[null,"НСК-20/3","2000х300х1800",{"v":19323,"d":"19,323"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НСК-6/4","600х400х1800",{"v":8379,"d":"8,379"}]
[null,"НСК-7/4","700х400х1800",{"v":9047,"d":"9,047"}]
[null,"НСК-8/4","800х400х1800",{"v":9771,"d":"9,771"}]
[null,"НСК-9/4","900х400х1800",{"v":10269,"d":"10,269"}]
[null,"НСК-10/4","1000х400х1800",{"v":10755,"d":"10,755"}]
[null,"НСК-11/4","1100х400х1800",{"v":13077,"d":"13,077"}]
[null,"НСК-12/4","1200х400х1800",{"v":13531,"d":"13,531"}]
[null,"НСК-13/4","1300х400х1800",{"v":14344,"d":"14,344"}]
[null,"НСК-14/4","1400х400х1800",{"v":14940,"d":"14,940"}]
[null,"НСК-15/4","1500х400х1800",{"v":15449,"d":"15,449"}]
[null,"НСК-16/4","1600х400х1800",{"v":16342,"d":"16,342"}]
[null,"НСК-17/4","1700х400х1800",{"v":18319,"d":"18,319"}]
[null,"НСК-18/4","1800х400х1800",{"v":18756,"d":"18,756"}]
[null,"НСК-19/4","1900х400х1800",{"v":19650,"d":"19,650"}]
[null,"НСК-20/4","2000х400х1800",{"v":20776,"d":"20,776"}]
[null,"Глубина 500"]
[null,"НСК-6/5","600х500х1800",{"v":9018,"d":"9,018"}]
[null,"НСК-7/5","700х500х1800",{"v":9739,"d":"9,739"}]
[null,"НСК-8/5","800х500х1800",{"v":10520,"d":"10,520"}]
[null,"НСК-9/5","900х500х1800",{"v":11054,"d":"11,054"}]
[null,"НСК-10/5","1000х500х1800",{"v":11754,"d":"11,754"}]
[null,"НСК-11/5","1100х500х1800",{"v":14157,"d":"14,157"}]
[null,"НСК-12/5","1200х500х1800",{"v":14988,"d":"14,988"}]
[null,"НСК-13/5","1300х500х1800",{"v":15888,"d":"15,888"}]
[null,"НСК-14/5","1400х500х1800",{"v":16568,"d":"16,568"}]
[null,"НСК-15/5","1500х500х1800",{"v":17379,"d":"17,379"}]
[null,"НСК-16/5","1600х500х1800",{"v":19526,"d":"19,526"}]
[null,"НСК-17/5","1700х500х1800",{"v":22329,"d":"22,329"}]
[null,"НСК-18/5","1800х500х1800",{"v":23175,"d":"23,175"}]
[null,"НСК-19/5","1900х500х1800",{"v":24500,"d":"24,500"}]
[null,"НСК-20/5","2000х500х1800",{"v":25577,"d":"25,577"}]
[null,"Глубина 600"]
[null,"НСК-6/6","600х600х1800",{"v":9738,"d":"9,738"}]
[null,"НСК-7/6","700х600х1800",{"v":10518,"d":"10,518"}]
[null,"НСК-8/6","800х600х1800",{"v":11152,"d":"11,152"}]
[null,"НСК-9/6","900х600х1800",{"v":11711,"d":"11,711"}]
[null,"НСК-10/6","1000х600х1800",{"v":12177,"d":"12,177"}]
[null,"НСК-11/6","1100х600х1800",{"v":14951,"d":"14,951"}]
[null,"НСК-12/6","1200х600х1800",{"v":15885,"d":"15,885"}]
[null,"НСК-13/6","1300х600х1800",{"v":16517,"d":"16,517"}]
[null,"НСК-14/6","1400х600х1800",{"v":17334,"d":"17,334"}]
[null,"НСК-15/6","1500х600х1800",{"v":18206,"d":"18,206"}]
[null,"НСК-16/6","1600х600х1800",{"v":21901,"d":"21,901"}]
[null,"НСК-17/6","1700х600х1800",{"v":25538,"d":"25,538"}]
[null,"НСК-18/6","1800х600х1800",{"v":26063,"d":"26,063"}]
[null,"НСК-19/6","1900х600х1800",{"v":27980,"d":"27,980"}]
[null,"НСК-20/6","2000х600х1800",{"v":29197,"d":"29,197"}]
[null,"Глубина 700"]
[null,"НСК-6/7","600х700х1800",{"v":11106,"d":"11,106"}]
[null,"НСК-7/7","700х700х1800",{"v":11994,"d":"11,994"}]
[null,"НСК-8/7","800х700х1800",{"v":12717,"d":"12,717"}]
[null,"НСК-9/7","900х700х1800",{"v":13356,"d":"13,356"}]
[null,"НСК-10/7","1000х700х1800",{"v":14245,"d":"14,245"}]
[null,"НСК-11/7","1100х700х1800",{"v":17158,"d":"17,158"}]
[null,"НСК-12/7","1200х700х1800",{"v":18283,"d":"18,283"}]
[null,"НСК-13/7","1300х700х1800",{"v":19196,"d":"19,196"}]
[null,"НСК-14/7","1400х700х1800",{"v":20165,"d":"20,165"}]
[null,"НСК-15/7","1500х700х1800",{"v":21216,"d":"21,216"}]
[null,"НСК-16/7","1600х700х1800",{"v":23675,"d":"23,675"}]
[null,"НСК-17/7","1700х700х1800",{"v":27912,"d":"27,912"}]
[null,"НСК-18/7","1800х700х1800",{"v":28503,"d":"28,503"}]
[null,"НСК-19/7","1900х700х1800",{"v":30411,"d":"30,411"}]
[null,"НСК-20/7","2000х700х1800",{"v":31955,"d":"31,955"}]
[]
[null,"Стеллажи глубиной 300 мм рекомендуется крепить к стене для большей устойчивости"]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ ПРЯМЫЕ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ "]
[null,"Стойки – нержавеющая сталь; Распределённая статическая нагрузка на полку – 100 кг."]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НСК-6/4 П","600х400х1800",{"v":9569,"d":"9,569"}]
[null,"НСК-7/4 П","700х400х1800",{"v":10334,"d":"10,334"}]
[null,"НСК-8/4 П","800х400х1800",{"v":11160,"d":"11,160"}]
[null,"НСК-9/4 П","900х400х1800",{"v":11728,"d":"11,728"}]
[null,"НСК-10/4 П","1000х400х1800",{"v":12284,"d":"12,284"}]
[null,"НСК-11/4 П","1100х400х1800",{"v":13144,"d":"13,144"}]
[null,"НСК-12/4 П","1200х400х1800",{"v":13599,"d":"13,599"}]
[null,"НСК-13/4 П","1300х400х1800",{"v":14417,"d":"14,417"}]
[null,"НСК-14/4 П","1400х400х1800",{"v":15017,"d":"15,017"}]
[null,"НСК-15/4 П","1500х400х1800",{"v":15528,"d":"15,528"}]
[null,"НСК-16/4 П","1600х400х1800",{"v":16425,"d":"16,425"}]
[null,"НСК-17/4 П","1700х400х1800",{"v":17791,"d":"17,791"}]
[null,"НСК-18/4 П","1800х400х1800",{"v":18215,"d":"18,215"}]
[null,"НСК-19/4 П","1900х400х1800",{"v":19082,"d":"19,082"}]
[null,"НСК-20/4 П","2000х400х1800",{"v":20177,"d":"20,177"}]
[null,"Глубина 500"]
[null,"НСК-6/5 П","600х500х1800",{"v":10300,"d":"10,300"}]
[null,"НСК-7/5 П","700х500х1800",{"v":11124,"d":"11,124"}]
[null,"НСК-8/5 П","800х500х1800",{"v":12016,"d":"12,016"}]
[null,"НСК-9/5 П","900х500х1800",{"v":12627,"d":"12,627"}]
[null,"НСК-10/5 П","1000х500х1800",{"v":13424,"d":"13,424"}]
[null,"НСК-11/5 П","1100х500х1800",{"v":14230,"d":"14,230"}]
[null,"НСК-12/5 П","1200х500х1800",{"v":15065,"d":"15,065"}]
[null,"НСК-13/5 П","1300х500х1800",{"v":15970,"d":"15,970"}]
[null,"НСК-14/5 П","1400х500х1800",{"v":16652,"d":"16,652"}]
[null,"НСК-15/5 П","1500х500х1800",{"v":17468,"d":"17,468"}]
[null,"НСК-16/5 П","1600х500х1800",{"v":19627,"d":"19,627"}]
[null,"НСК-17/5 П","1700х500х1800",{"v":21684,"d":"21,684"}]
[null,"НСК-18/5 П","1800х500х1800",{"v":22505,"d":"22,505"}]
[null,"НСК-19/5 П","1900х500х1800",{"v":23792,"d":"23,792"}]
[null,"НСК-20/5 П","2000х500х1800",{"v":24838,"d":"24,838"}]
[null,"Глубина 600"]
[null,"НСК-6/6 П","600х600х1800",{"v":11122,"d":"11,122"}]
[null,"НСК-7/6 П","700х600х1800",{"v":12012,"d":"12,012"}]
[null,"НСК-8/6 П","800х600х1800",{"v":12736,"d":"12,736"}]
[null,"НСК-9/6 П","900х600х1800",{"v":13376,"d":"13,376"}]
[null,"НСК-10/6 П","1000х600х1800",{"v":13908,"d":"13,908"}]
[null,"НСК-11/6 П","1100х600х1800",{"v":15027,"d":"15,027"}]
[null,"НСК-12/6 П","1200х600х1800",{"v":15966,"d":"15,966"}]
[null,"НСК-13/6 П","1300х600х1800",{"v":16602,"d":"16,602"}]
[null,"НСК-14/6 П","1400х600х1800",{"v":17423,"d":"17,423"}]
[null,"НСК-15/6 П","1500х600х1800",{"v":18298,"d":"18,298"}]
[null,"НСК-16/6 П","1600х600х1800",{"v":22013,"d":"22,013"}]
[null,"НСК-17/6 П","1700х600х1800",{"v":24801,"d":"24,801"}]
[null,"НСК-18/6 П","1800х600х1800",{"v":25310,"d":"25,310"}]
[null,"НСК-19/6 П","1900х600х1800",{"v":27172,"d":"27,172"}]
[null,"НСК-20/6 П","2000х600х1800",{"v":28355,"d":"28,355"}]
[null,"Глубина 700"]
[null,"НСК-6/7 П","600х700х1800",{"v":12685,"d":"12,685"}]
[null,"НСК-7/7 П","700х700х1800",{"v":13699,"d":"13,699"}]
[null,"НСК-8/7 П","800х700х1800",{"v":14526,"d":"14,526"}]
[null,"НСК-9/7 П","900х700х1800",{"v":15255,"d":"15,255"}]
[null,"НСК-10/7 П","1000х700х1800",{"v":16271,"d":"16,271"}]
[null,"НСК-11/7 П","1100х700х1800",{"v":17246,"d":"17,246"}]
[null,"НСК-12/7 П","1200х700х1800",{"v":18377,"d":"18,377"}]
[null,"НСК-13/7 П","1300х700х1800",{"v":19295,"d":"19,295"}]
[null,"НСК-14/7 П","1400х700х1800",{"v":20269,"d":"20,269"}]
[null,"НСК-15/7 П","1500х700х1800",{"v":21325,"d":"21,325"}]
[null,"НСК-16/7 П","1600х700х1800",{"v":23796,"d":"23,796"}]
[null,"НСК-17/7 П","1700х700х1800",{"v":27106,"d":"27,106"}]
[null,"НСК-18/7 П","1800х700х1800",{"v":27679,"d":"27,679"}]
[null,"НСК-19/7 П","1900х700х1800",{"v":29532,"d":"29,532"}]
[null,"НСК-20/7 П","2000х700х1800",{"v":30920,"d":"30,920"}]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ ПРЯМЫЕ УСИЛЕННЫЕ "]
[null,"Стойки – нержавеющая сталь; Распределённая статическая нагрузка на полку – 150 кг."]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НСКУ-6/3","600х300х1800",{"v":10457,"d":"10,457"}]
[null,"НСКУ-7/3","700х300х1800",{"v":11290,"d":"11,290"}]
[null,"НСКУ-8/3","800х300х1800",{"v":12194,"d":"12,194"}]
[null,"НСКУ-9/3","900х300х1800",{"v":12815,"d":"12,815"}]
[null,"НСКУ-10/3","1000х300х1800",{"v":13421,"d":"13,421"}]
[null,"НСКУ-11/3","1100х300х1800",{"v":16317,"d":"16,317"}]
[null,"НСКУ-12/3","1200х300х1800",{"v":16884,"d":"16,884"}]
[null,"НСКУ-13/3","1300х300х1800",{"v":17900,"d":"17,900"}]
[null,"НСКУ-14/3","1400х300х1800",{"v":18643,"d":"18,643"}]
[null,"НСКУ-15/3","1500х300х1800",{"v":19277,"d":"19,277"}]
[null,"НСКУ-16/3","1600х300х1800",{"v":20390,"d":"20,390"}]
[null,"НСКУ-17/3","1700х300х1800",{"v":22859,"d":"22,859"}]
[null,"НСКУ-18/3","1800х300х1800",{"v":23406,"d":"23,406"}]
[null,"НСКУ-19/3","1900х300х1800",{"v":24519,"d":"24,519"}]
[null,"НСКУ-20/3","2000х300х1800",{"v":25924,"d":"25,924"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НСКУ-6/4","600х400х1800",{"v":11241,"d":"11,241"}]
[null,"НСКУ-7/4","700х400х1800",{"v":12140,"d":"12,140"}]
[null,"НСКУ-8/4","800х400х1800",{"v":13111,"d":"13,111"}]
[null,"НСКУ-9/4","900х400х1800",{"v":13779,"d":"13,779"}]
[null,"НСКУ-10/4","1000х400х1800",{"v":14429,"d":"14,429"}]
[null,"НСКУ-11/4","1100х400х1800",{"v":17546,"d":"17,546"}]
[null,"НСКУ-12/4","1200х400х1800",{"v":18153,"d":"18,153"}]
[null,"НСКУ-13/4","1300х400х1800",{"v":19245,"d":"19,245"}]
[null,"НСКУ-14/4","1400х400х1800",{"v":20045,"d":"20,045"}]
[null,"НСКУ-15/4","1500х400х1800",{"v":20729,"d":"20,729"}]
[null,"НСКУ-16/4","1600х400х1800",{"v":21924,"d":"21,924"}]
[null,"НСКУ-17/4","1700х400х1800",{"v":24579,"d":"24,579"}]
[null,"НСКУ-18/4","1800х400х1800",{"v":25166,"d":"25,166"}]
[null,"НСКУ-19/4","1900х400х1800",{"v":26364,"d":"26,364"}]
[null,"НСКУ-20/4","2000х400х1800",{"v":27875,"d":"27,875"}]
[null,"Глубина 500"]
[null,"НСКУ-6/5","600х500х1800",{"v":12098,"d":"12,098"}]
[null,"НСКУ-7/5","700х500х1800",{"v":13067,"d":"13,067"}]
[null,"НСКУ-8/5","800х500х1800",{"v":14114,"d":"14,114"}]
[null,"НСКУ-9/5","900х500х1800",{"v":14831,"d":"14,831"}]
[null,"НСКУ-10/5","1000х500х1800",{"v":15768,"d":"15,768"}]
[null,"НСКУ-11/5","1100х500х1800",{"v":18995,"d":"18,995"}]
[null,"НСКУ-12/5","1200х500х1800",{"v":20109,"d":"20,109"}]
[null,"НСКУ-13/5","1300х500х1800",{"v":21317,"d":"21,317"}]
[null,"НСКУ-14/5","1400х500х1800",{"v":22228,"d":"22,228"}]
[null,"НСКУ-15/5","1500х500х1800",{"v":23317,"d":"23,317"}]
[null,"НСКУ-16/5","1600х500х1800",{"v":26199,"d":"26,199"}]
[null,"НСКУ-17/5","1700х500х1800",{"v":29958,"d":"29,958"}]
[null,"НСКУ-18/5","1800х500х1800",{"v":31093,"d":"31,093"}]
[null,"НСКУ-19/5","1900х500х1800",{"v":32871,"d":"32,871"}]
[null,"НСКУ-20/5","2000х500х1800",{"v":34315,"d":"34,315"}]
[null,"Глубина 600"]
[null,"НСКУ-6/6","600х600х1800",{"v":13066,"d":"13,066"}]
[null,"НСКУ-7/6","700х600х1800",{"v":14111,"d":"14,111"}]
[null,"НСКУ-8/6","800х600х1800",{"v":14963,"d":"14,963"}]
[null,"НСКУ-9/6","900х600х1800",{"v":15712,"d":"15,712"}]
[null,"НСКУ-10/6","1000х600х1800",{"v":16338,"d":"16,338"}]
[null,"НСКУ-11/6","1100х600х1800",{"v":20060,"d":"20,060"}]
[null,"НСКУ-12/6","1200х600х1800",{"v":21312,"d":"21,312"}]
[null,"НСКУ-13/6","1300х600х1800",{"v":22161,"d":"22,161"}]
[null,"НСКУ-14/6","1400х600х1800",{"v":23256,"d":"23,256"}]
[null,"НСКУ-15/6","1500х600х1800",{"v":24426,"d":"24,426"}]
[null,"НСКУ-16/6","1600х600х1800",{"v":29384,"d":"29,384"}]
[null,"НСКУ-17/6","1700х600х1800",{"v":34263,"d":"34,263"}]
[null,"НСКУ-18/6","1800х600х1800",{"v":34967,"d":"34,967"}]
[null,"НСКУ-19/6","1900х600х1800",{"v":37539,"d":"37,539"}]
[null,"НСКУ-20/6","2000х600х1800",{"v":39174,"d":"39,174"}]
[null,"Глубина 700"]
[null,"НСКУ-6/7","600х700х1800",{"v":14899,"d":"14,899"}]
[null,"НСКУ-7/7","700х700х1800",{"v":16092,"d":"16,092"}]
[null,"НСКУ-8/7","800х700х1800",{"v":17063,"d":"17,063"}]
[null,"НСКУ-9/7","900х700х1800",{"v":17919,"d":"17,919"}]
[null,"НСКУ-10/7","1000х700х1800",{"v":19112,"d":"19,112"}]
[null,"НСКУ-11/7","1100х700х1800",{"v":23021,"d":"23,021"}]
[null,"НСКУ-12/7","1200х700х1800",{"v":24529,"d":"24,529"}]
[null,"НСКУ-13/7","1300х700х1800",{"v":25754,"d":"25,754"}]
[null,"НСКУ-14/7","1400х700х1800",{"v":27054,"d":"27,054"}]
[null,"НСКУ-15/7","1500х700х1800",{"v":28466,"d":"28,466"}]
[null,"НСКУ-16/7","1600х700х1800",{"v":31764,"d":"31,764"}]
[null,"НСКУ-17/7","1700х700х1800",{"v":37449,"d":"37,449"}]
[null,"НСКУ-18/7","1800х700х1800",{"v":38241,"d":"38,241"}]
[null,"НСКУ-19/7","1900х700х1800",{"v":40800,"d":"40,800"}]
[null,"НСКУ-20/7","2000х700х1800",{"v":42874,"d":"42,874"}]
[]
[null,"Стеллажи глубиной 300 мм рекомендуется крепить к стене для большей устойчивости"]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ СЕРИЯ «Ц»"]
[null,"Стойки – оцинкованная сталь; Распределённая статическая нагрузка на полку – 100 кг."]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НСК-6/4 Ц","600х400х1800",{"v":7235,"d":"7,235"}]
[null,"НСК-7/4 Ц","700х400х1800",{"v":7530,"d":"7,530"}]
[null,"НСК-8/4 Ц","800х400х1800",{"v":7900,"d":"7,900"}]
[null,"НСК-9/4 Ц","900х400х1800",{"v":8618,"d":"8,618"}]
[null,"НСК-10/4 Ц","1000х400х1800",{"v":9009,"d":"9,009"}]
[null,"НСК-11/4 Ц","1100х400х1800",{"v":9549,"d":"9,549"}]
[null,"НСК-12/4 Ц","1200х400х1800",{"v":10183,"d":"10,183"}]
[null,"НСК-13/4 Ц","1300х400х1800",{"v":10899,"d":"10,899"}]
[null,"НСК-14/4 Ц","1400х400х1800",{"v":11542,"d":"11,542"}]
[null,"НСК-15/4 Ц","1500х400х1800",{"v":12146,"d":"12,146"}]
[null,"НСК-16/4 Ц","1600х400х1800",{"v":13875,"d":"13,875"}]
[null,"НСК-17/4 Ц","1700х400х1800",{"v":14938,"d":"14,938"}]
[null,"НСК-18/4 Ц","1800х400х1800",{"v":15332,"d":"15,332"}]
[null,"Глубина 500"]
[null,"НСК-6/5 Ц","600х500х1800",{"v":7961,"d":"7,961"}]
[null,"НСК-7/5 Ц","700х5001800",{"v":8286,"d":"8,286"}]
[null,"НСК-8/5 Ц","800х500х1800",{"v":8694,"d":"8,694"}]
[null,"НСК-9/5 Ц","900х500х1800",{"v":9303,"d":"9,303"}]
[null,"НСК-10/5 Ц","1000х500х1800",{"v":10339,"d":"10,339"}]
[null,"НСК-11/5 Ц","1100х500х1800",{"v":10855,"d":"10,855"}]
[null,"НСК-12/5 Ц","1200х500х1800",{"v":11491,"d":"11,491"}]
[null,"НСК-13/5 Ц","1300х500х1800",{"v":12177,"d":"12,177"}]
[null,"НСК-14/5 Ц","1400х500х1800",{"v":12891,"d":"12,891"}]
[null,"НСК-15/5 Ц","1500х500х1800",{"v":13606,"d":"13,606"}]
[null,"НСК-16/5 Ц","1600х500х1800",{"v":17426,"d":"17,426"}]
[null,"НСК-17/5 Ц","1700х500х1800",{"v":18549,"d":"18,549"}]
[null,"НСК-18/5 Ц","1800х500х1800",{"v":19298,"d":"19,298"}]
[null,"Глубина 600"]
[null,"НСК-6/6 Ц","600х600х1800",{"v":8811,"d":"8,811"}]
[null,"НСК-7/6 Ц","700х600х1800",{"v":9468,"d":"9,468"}]
[null,"НСК-8/6 Ц","800х600х1800",{"v":10226,"d":"10,226"}]
[null,"НСК-9/6 Ц","900х600х1800",{"v":11251,"d":"11,251"}]
[null,"НСК-10/6 Ц","1000х600х1800",{"v":12107,"d":"12,107"}]
[null,"НСК-11/6 Ц","1100х600х1800",{"v":12957,"d":"12,957"}]
[null,"НСК-12/6 Ц","1200х600х1800",{"v":13540,"d":"13,540"}]
[null,"НСК-13/6 Ц","1300х600х1800",{"v":14351,"d":"14,351"}]
[null,"НСК-14/6 Ц","1400х600х1800",{"v":14990,"d":"14,990"}]
[null,"НСК-15/6 Ц","1500х600х1800",{"v":16241,"d":"16,241"}]
[null,"НСК-16/6 Ц","1600х600х1800",{"v":19729,"d":"19,729"}]
[null,"НСК-17/6 Ц","1700х600х1800",{"v":21420,"d":"21,420"}]
[null,"НСК-18/6 Ц","1800х600х1800",{"v":21892,"d":"21,892"}]
[null,"Глубина 700"]
[null,"НСК-6/7 Ц","600х700х1800",{"v":9820,"d":"9,820"}]
[null,"НСК-7/7 Ц","700х700х1800",{"v":10412,"d":"10,412"}]
[null,"НСК-8/7 Ц","800х700х1800",{"v":11142,"d":"11,142"}]
[null,"НСК-9/7 Ц","900х700х1800",{"v":11919,"d":"11,919"}]
[null,"НСК-10/7 Ц","1000х700х1800",{"v":12888,"d":"12,888"}]
[null,"НСК-11/7 Ц","1100х700х1800",{"v":13660,"d":"13,660"}]
[null,"НСК-12/7 Ц","1200х700х1800",{"v":14659,"d":"14,659"}]
[null,"НСК-13/7 Ц","1300х700х1800",{"v":15387,"d":"15,387"}]
[null,"НСК-14/7 Ц","1400х700х1800",{"v":16231,"d":"16,231"}]
[null,"НСК-15/7 Ц","1500х700х1800",{"v":17163,"d":"17,163"}]
[null,"НСК-16/7 Ц","1600х700х1800",{"v":22038,"d":"22,038"}]
[null,"НСК-17/7 Ц","1700х700х1800",{"v":23550,"d":"23,550"}]
[null,"НСК-18/7 Ц","1800х700х1800",{"v":24083,"d":"24,083"}]
[]
[null,"УГЛОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ "]
[]
[null,"Модель","Размеры сторон угловых стеллажей, мм",null,null,"Цена, руб."]
[null,null,"A","B","D"]
[null,"НСКУВ-4/4",400,400,800,{"v":16527,"d":"16,527"}]
[null,"НСКУВ-4/5",400,500,800,{"v":17478,"d":"17,478"}]
[null,"НСКУВ-4/6",400,600,800,{"v":18398,"d":"18,398"}]
[null,"НСКУВ-4/7",400,700,800,{"v":19357,"d":"19,357"}]
[null,"НСКУВ-5/4",500,400,900,{"v":17478,"d":"17,478"}]
[null,"НСКУВ-5/5",500,500,900,{"v":18302,"d":"18,302"}]
[null,"НСКУВ-5/6",500,600,900,{"v":19565,"d":"19,565"}]
[null,"НСКУВ-5/7",500,700,900,{"v":20604,"d":"20,604"}]
[null,"НСКУВ-6/4",600,400,1000,{"v":18421,"d":"18,421"}]
[null,"НСКУВ-6/5",600,500,1000,{"v":19565,"d":"19,565"}]
[null,"НСКУВ-6/6",600,600,1000,{"v":20708,"d":"20,708"}]
[null,"НСКУВ-6/7",600,700,1000,{"v":21863,"d":"21,863"}]
[null,"НСКУВ-7/4",700,400,1100,{"v":19357,"d":"19,357"}]
[null,"НСКУВ-7/5",700,500,1100,{"v":20604,"d":"20,604"}]
[null,"НСКУВ-7/6",700,600,1100,{"v":21863,"d":"21,863"}]
[null,"НСКУВ-7/7",700,700,1100,{"v":22761,"d":"22,761"}]
[]
[null,"УГЛОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ "]
[]
[null,"Модель","Размеры сторон угловых стеллажей, мм",null,null,"Цена, руб."]
[null,null,"A","B","D"]
[null,"НСКУВ-4/4 П",400,400,800,{"v":17334,"d":"17,334"}]
[null,"НСКУВ-4/5 П",400,500,800,{"v":18331,"d":"18,331"}]
[null,"НСКУВ-4/6 П",400,600,800,{"v":19297,"d":"19,297"}]
[null,"НСКУВ-4/7 П",400,700,800,{"v":20302,"d":"20,302"}]
[null,"НСКУВ-5/4 П",500,400,900,{"v":18331,"d":"18,331"}]
[null,"НСКУВ-5/5 П",500,500,900,{"v":19196,"d":"19,196"}]
[null,"НСКУВ-5/6 П",500,600,900,{"v":20520,"d":"20,520"}]
[null,"НСКУВ-5/7 П",500,700,900,{"v":21609,"d":"21,609"}]
[null,"НСКУВ-6/4 П",600,400,1000,{"v":19320,"d":"19,320"}]
[null,"НСКУВ-6/5 П",600,500,1000,{"v":20520,"d":"20,520"}]
[null,"НСКУВ-6/6 П",600,600,1000,{"v":21717,"d":"21,717"}]
[null,"НСКУВ-6/7 П",600,700,1000,{"v":22928,"d":"22,928"}]
[null,"НСКУВ-7/4 П",700,400,1100,{"v":20302,"d":"20,302"}]
[null,"НСКУВ-7/5 П",700,500,1100,{"v":21609,"d":"21,609"}]
[null,"НСКУВ-7/6 П",700,600,1100,{"v":22928,"d":"22,928"}]
[null,"НСКУВ-7/7 П",700,700,1100,{"v":23871,"d":"23,871"}]
[]
[null,"СПЛОШНЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Для стеллажей размером, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НП-СК-6/3","600х300",{"v":1229,"d":"1,229"}]
[null,"НП-СК-7/3","700х300",{"v":1341,"d":"1,341"}]
[null,"НП-СК-8/3","800х300",{"v":1426,"d":"1,426"}]
[null,"НП-СК-9/3","900х300",{"v":1511,"d":"1,511"}]
[null,"НП-СК-10/3","1000х300",{"v":1627,"d":"1,627"}]
[null,"НП-СК-11/3","1100х300",{"v":1834,"d":"1,834"}]
[null,"НП-СК-12/3","1200х300",{"v":2106,"d":"2,106"}]
[null,"НП-СК-13/3","1300х300",{"v":2388,"d":"2,388"}]
[null,"НП-СК-14/3","1400х300",{"v":2437,"d":"2,437"}]
[null,"НП-СК-15/3","1500х300",{"v":2594,"d":"2,594"}]
[null,"НП-СК-16/3","1600х300",{"v":3374,"d":"3,374"}]
[null,"НП-СК-17/3","1700х300",{"v":3654,"d":"3,654"}]
[null,"НП-СК-18/3","1800х300",{"v":3771,"d":"3,771"}]
[null,"НП-СК-19/3","1900х300",{"v":4005,"d":"4,005"}]
[null,"НП-СК-20/3","2000х300",{"v":4256,"d":"4,256"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НП-СК-6/4","600х400",{"v":1322,"d":"1,322"}]
[null,"НП-СК-7/4","700х400",{"v":1440,"d":"1,440"}]
[null,"НП-СК-8/4","800х400",{"v":1533,"d":"1,533"}]
[null,"НП-СК-9/4","900х400",{"v":1623,"d":"1,623"}]
[null,"НП-СК-10/4","1000х400",{"v":1748,"d":"1,748"}]
[null,"НП-СК-11/4","1100х400",{"v":1971,"d":"1,971"}]
[null,"НП-СК-12/4","1200х400",{"v":2266,"d":"2,266"}]
[null,"НП-СК-13/4","1300х400",{"v":2567,"d":"2,567"}]
[null,"НП-СК-14/4","1400х400",{"v":2619,"d":"2,619"}]
[null,"НП-СК-15/4","1500х400",{"v":2789,"d":"2,789"}]
[null,"НП-СК-16/4","1600х400",{"v":3627,"d":"3,627"}]
[null,"НП-СК-17/4","1700х400",{"v":3928,"d":"3,928"}]
[null,"НП-СК-18/4","1800х400",{"v":4052,"d":"4,052"}]
[null,"НП-СК-19/4","1900х400",{"v":4304,"d":"4,304"}]
[null,"НП-СК-20/4","2000х400",{"v":4575,"d":"4,575"}]
[null,"Глубина 500"]
[null,"НП-СК-6/5","600х500",{"v":1460,"d":"1,460"}]
[null,"НП-СК-7/5","700х500",{"v":1544,"d":"1,544"}]
[null,"НП-СК-8/5","800х500",{"v":1646,"d":"1,646"}]
[null,"НП-СК-9/5","900х500",{"v":1826,"d":"1,826"}]
[null,"НП-СК-10/5","1000х500",{"v":2014,"d":"2,014"}]
[null,"НП-СК-11/5","1100х500",{"v":2216,"d":"2,216"}]
[null,"НП-СК-12/5","1200х500",{"v":2439,"d":"2,439"}]
[null,"НП-СК-13/5","1300х500",{"v":2622,"d":"2,622"}]
[null,"НП-СК-14/5","1400х500",{"v":2820,"d":"2,820"}]
[null,"НП-СК-15/5","1500х500",{"v":3159,"d":"3,159"}]
[null,"НП-СК-16/5","1600х500",{"v":3845,"d":"3,845"}]
[null,"НП-СК-17/5","1700х500",{"v":4228,"d":"4,228"}]
[null,"НП-СК-18/5","1800х500",{"v":4297,"d":"4,297"}]
[null,"НП-СК-19/5","1900х500",{"v":4421,"d":"4,421"}]
[null,"НП-СК-20/5","2000х500",{"v":4700,"d":"4,700"}]
[null,"Глубина 600"]
[null,"НП-СК-6/6","600х600",{"v":1632,"d":"1,632"}]
[null,"НП-СК-7/6","700х600",{"v":1690,"d":"1,690"}]
[null,"НП-СК-8/6","800х600",{"v":1760,"d":"1,760"}]
[null,"НП-СК-9/6","900х600",{"v":2118,"d":"2,118"}]
[null,"НП-СК-10/6","1000х600",{"v":2213,"d":"2,213"}]
[null,"НП-СК-11/6","1100х600",{"v":2362,"d":"2,362"}]
[null,"НП-СК-12/6","1200х600",{"v":2673,"d":"2,673"}]
[null,"НП-СК-13/6","1300х600",{"v":2783,"d":"2,783"}]
[null,"НП-СК-14/6","1400х600",{"v":3212,"d":"3,212"}]
[null,"НП-СК-15/6","1500х600",{"v":3744,"d":"3,744"}]
[null,"НП-СК-16/6","1600х600",{"v":5285,"d":"5,285"}]
[null,"НП-СК-17/6","1700х600",{"v":5571,"d":"5,571"}]
[null,"НП-СК-18/6","1800х600",{"v":5924,"d":"5,924"}]
[null,"НП-СК-19/6","1900х600",{"v":6512,"d":"6,512"}]
[null,"НП-СК-20/6","2000х600",{"v":6842,"d":"6,842"}]
[null,"Глубина 700"]
[null,"НП-СК-6/7","600х700",{"v":1793,"d":"1,793"}]
[null,"НП-СК-7/7","700х700",{"v":1998,"d":"1,998"}]
[null,"НП-СК-8/7","800х700",{"v":2173,"d":"2,173"}]
[null,"НП-СК-9/7","900х700",{"v":2447,"d":"2,447"}]
[null,"НП-СК-10/7","1000х700",{"v":2538,"d":"2,538"}]
[null,"НП-СК-11/7","1100х700",{"v":2739,"d":"2,739"}]
[null,"НП-СК-12/7","1200х700",{"v":3131,"d":"3,131"}]
[null,"НП-СК-13/7","1300х700",{"v":3284,"d":"3,284"}]
[null,"НП-СК-14/7","1400х700",{"v":3679,"d":"3,679"}]
[null,"НП-СК-15/7","1500х700",{"v":4220,"d":"4,220"}]
[null,"НП-СК-16/7","1600х700",{"v":5898,"d":"5,898"}]
[null,"НП-СК-17/7","1700х700",{"v":6545,"d":"6,545"}]
[null,"НП-СК-18/7","1800х700",{"v":6614,"d":"6,614"}]
[null,"НП-СК-19/7","1900х700",{"v":7274,"d":"7,274"}]
[null,"НП-СК-20/7","2000х700",{"v":7640,"d":"7,640"}]
[]
[null,"ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Для стеллажей размером, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НП-СК-6/4 П","600х400",{"v":1446,"d":"1,446"}]
[null,"НП-СК-7/4 П","700х400",{"v":1576,"d":"1,576"}]
[null,"НП-СК-8/4 П","800х400",{"v":1678,"d":"1,678"}]
[null,"НП-СК-9/4 П","900х400",{"v":1776,"d":"1,776"}]
[null,"НП-СК-10/4 П","1000х400",{"v":1912,"d":"1,912"}]
[null,"НП-СК-11/4 П","1100х400",{"v":2158,"d":"2,158"}]
[null,"НП-СК-12/4 П","1200х400",{"v":2479,"d":"2,479"}]
[null,"НП-СК-13/4 П","1300х400",{"v":2808,"d":"2,808"}]
[null,"НП-СК-14/4 П","1400х400",{"v":2867,"d":"2,867"}]
[null,"НП-СК-15/4 П","1500х400",{"v":3051,"d":"3,051"}]
[null,"НП-СК-16/4 П","1600х400",{"v":3969,"d":"3,969"}]
[null,"НП-СК-17/4 П","1700х400",{"v":4299,"d":"4,299"}]
[null,"НП-СК-18/4 П","1800х400",{"v":4436,"d":"4,436"}]
[null,"НП-СК-19/4 П","1900х400",{"v":4711,"d":"4,711"}]
[null,"НП-СК-20/4 П","2000х400",{"v":5006,"d":"5,006"}]
[null,"Глубина 500"]
[null,"НП-СК-6/5 П","600х500",{"v":1598,"d":"1,598"}]
[null,"НП-СК-7/5 П","700х500",{"v":1690,"d":"1,690"}]
[null,"НП-СК-8/5 П","800х500",{"v":1800,"d":"1,800"}]
[null,"НП-СК-9/5 П","900х500",{"v":1998,"d":"1,998"}]
[null,"НП-СК-10/5 П","1000х500",{"v":2204,"d":"2,204"}]
[null,"НП-СК-11/5 П","1100х500",{"v":2424,"d":"2,424"}]
[null,"НП-СК-12/5 П","1200х500",{"v":2668,"d":"2,668"}]
[null,"НП-СК-13/5 П","1300х500",{"v":2870,"d":"2,870"}]
[null,"НП-СК-14/5 П","1400х500",{"v":3087,"d":"3,087"}]
[null,"НП-СК-15/5 П","1500х500",{"v":3458,"d":"3,458"}]
[null,"НП-СК-16/5 П","1600х500",{"v":4207,"d":"4,207"}]
[null,"НП-СК-17/5 П","1700х500",{"v":4627,"d":"4,627"}]
[null,"НП-СК-18/5 П","1800х500",{"v":4702,"d":"4,702"}]
[null,"НП-СК-19/5 П","1900х500",{"v":4838,"d":"4,838"}]
[null,"НП-СК-20/5 П","2000х500",{"v":5144,"d":"5,144"}]
[null,"Глубина 600"]
[null,"НП-СК-6/6 П","600х600",{"v":1786,"d":"1,786"}]
[null,"НП-СК-7/6 П","700х600",{"v":1849,"d":"1,849"}]
[null,"НП-СК-8/6 П","800х600",{"v":1926,"d":"1,926"}]
[null,"НП-СК-9/6 П","900х600",{"v":2317,"d":"2,317"}]
[null,"НП-СК-10/6 П","1000х600",{"v":2422,"d":"2,422"}]
[null,"НП-СК-11/6 П","1100х600",{"v":2584,"d":"2,584"}]
[null,"НП-СК-12/6 П","1200х600",{"v":2925,"d":"2,925"}]
[null,"НП-СК-13/6 П","1300х600",{"v":3045,"d":"3,045"}]
[null,"НП-СК-14/6 П","1400х600",{"v":3514,"d":"3,514"}]
[null,"НП-СК-15/6 П","1500х600",{"v":4098,"d":"4,098"}]
[null,"НП-СК-16/6 П","1600х600",{"v":5784,"d":"5,784"}]
[null,"НП-СК-17/6 П","1700х600",{"v":6096,"d":"6,096"}]
[null,"НП-СК-18/6 П","1800х600",{"v":6484,"d":"6,484"}]
[null,"НП-СК-19/6 П","1900х600",{"v":7127,"d":"7,127"}]
[null,"НП-СК-20/6 П","2000х600",{"v":7488,"d":"7,488"}]
[null,"Глубина 700"]
[null,"НП-СК-6/7 П","600х700",{"v":1963,"d":"1,963"}]
[null,"НП-СК-7/7 П","700х700",{"v":2186,"d":"2,186"}]
[null,"НП-СК-8/7 П","800х700",{"v":2378,"d":"2,378"}]
[null,"НП-СК-9/7 П","900х700",{"v":2677,"d":"2,677"}]
[null,"НП-СК-10/7 П","1000х700",{"v":2779,"d":"2,779"}]
[null,"НП-СК-11/7 П","1100х700",{"v":2997,"d":"2,997"}]
[null,"НП-СК-12/7 П","1200х700",{"v":3427,"d":"3,427"}]
[null,"НП-СК-13/7 П","1300х700",{"v":3593,"d":"3,593"}]
[null,"НП-СК-14/7 П","1400х700",{"v":4025,"d":"4,025"}]
[null,"НП-СК-15/7 П","1500х700",{"v":4617,"d":"4,617"}]
[null,"НП-СК-16/7 П","1600х700",{"v":6453,"d":"6,453"}]
[null,"НП-СК-17/7 П","1700х700",{"v":7161,"d":"7,161"}]
[null,"НП-СК-18/7 П","1800х700",{"v":7238,"d":"7,238"}]
[null,"НП-СК-19/7 П","1900х700",{"v":7960,"d":"7,960"}]
[null,"НП-СК-20/7 П","2000х700",{"v":8361,"d":"8,361"}]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Вместимость, тарелок"]
[null,"НСДСТ-5/4","500х400х1600",44]
[null,"НСДСТ-6/4","600х400х1600",60]
[null,"НСДСТ-7/4","700х400х1600",76]
[null,"НСДСТ-8/4","800х400х1600",92]
[null,"НСДСТ-9/4","900х400х1600",108]
[null,"НСДСТ-10/4","1000х400х1600",124]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ"]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПСТ1-4/3","400х300х400",{"v":2520,"d":"2,520"}]
[null,"НПСТ1-5/3","500х300х400",{"v":2772,"d":"2,772"}]
[null,"НПСТ1-6/3","600х300х400",{"v":2993,"d":"2,993"}]
[null,"НПСТ1-7/3","700х300х400",{"v":3133,"d":"3,133"}]
[null,"НПСТ1-8/3","800х300х400",{"v":3265,"d":"3,265"}]
[null,"НПСТ1-9/3","900х300х400",{"v":3411,"d":"3,411"}]
[null,"НПСТ1-10/3","1000х300х400",{"v":3564,"d":"3,564"}]
[null,"НПСТ1-11/3","1100х300х400",{"v":3728,"d":"3,728"}]
[null,"НПСТ1-12/3","1200х300х400",{"v":3891,"d":"3,891"}]
[null,"НПСТ1-13/3","1300х300х400",{"v":4077,"d":"4,077"}]
[null,"НПСТ1-13,9/3","1390х300х400",{"v":4231,"d":"4,231"}]
[null,"НПСТ1-14/3","1400х300х400",{"v":4248,"d":"4,248"}]
[null,"НПСТ1-14,85/3","1485х300х400",{"v":4401,"d":"4,401"}]
[null,"НПСТ1-15/3","1500х300х400",{"v":4428,"d":"4,428"}]
[null,"НПСТ1-16/3","1600х300х400",{"v":4607,"d":"4,607"}]
[null,"НПСТ1-17/3","1700х300х400",{"v":4823,"d":"4,823"}]
[null,"НПСТ1-18/3","1800х300х400",{"v":5034,"d":"5,034"}]
[null,"НПСТ1-18,35/3","1835х300х400",{"v":5099,"d":"5,099"}]
[null,"НПСТ1-19/3","1900х300х400",{"v":5217,"d":"5,217"}]
[null,"НПСТ1-19,7/3","1970х300х400",{"v":5355,"d":"5,355"}]
[null,"НПСТ1-20/3","2000х300х400",{"v":5413,"d":"5,413"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПСТ1-4/4","400х400х400",{"v":2868,"d":"2,868"}]
[null,"НПСТ1-5/4","500х400х400",{"v":3166,"d":"3,166"}]
[null,"НПСТ1-6/4","600х400х400",{"v":3419,"d":"3,419"}]
[null,"НПСТ1-7/4","700х400х400",{"v":3593,"d":"3,593"}]
[null,"НПСТ1-8/4","800х400х400",{"v":3767,"d":"3,767"}]
[null,"НПСТ1-9/4","900х400х400",{"v":3960,"d":"3,960"}]
[null,"НПСТ1-10/4","1000х400х400",{"v":4117,"d":"4,117"}]
[null,"НПСТ1-11/4","1100х400х400",{"v":4324,"d":"4,324"}]
[null,"НПСТ1-12/4","1200х400х400",{"v":4498,"d":"4,498"}]
[null,"НПСТ1-13/4","1300х400х400",{"v":4697,"d":"4,697"}]
[null,"НПСТ1-13,9/4","1390х400х400",{"v":4888,"d":"4,888"}]
[null,"НПСТ1-14/4","1400х400х400",{"v":4909,"d":"4,909"}]
[null,"НПСТ1-14,85/4","1485х400х400",{"v":5085,"d":"5,085"}]
[null,"НПСТ1-15/4","1500х400х400",{"v":5115,"d":"5,115"}]
[null,"НПСТ1-16/4","1600х400х400",{"v":5323,"d":"5,323"}]
[null,"НПСТ1-17/4","1700х400х400",{"v":5507,"d":"5,507"}]
[null,"НПСТ1-18/4","1800х400х400",{"v":5726,"d":"5,726"}]
[null,"НПСТ1-18,35/4","1835х400х400",{"v":5801,"d":"5,801"}]
[null,"НПСТ1-19/4","1900х400х400",{"v":5938,"d":"5,938"}]
[null,"НПСТ1-19,7/4","1970х400х400",{"v":6076,"d":"6,076"}]
[null,"НПСТ1-20/4","2000х400х400",{"v":6137,"d":"6,137"}]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПСТ2-4/3","400х300х800",{"v":4470,"d":"4,470"}]
[null,"НПСТ2-5/3","500х300х800",{"v":5163,"d":"5,163"}]
[null,"НПСТ2-6/3","600х300х800",{"v":5749,"d":"5,749"}]
[null,"НПСТ2-7/3","700х300х800",{"v":6162,"d":"6,162"}]
[null,"НПСТ2-8/3","800х300х800",{"v":6374,"d":"6,374"}]
[null,"НПСТ2-9/3","900х300х800",{"v":6744,"d":"6,744"}]
[null,"НПСТ2-10/3","1000х300х800",{"v":7028,"d":"7,028"}]
[null,"НПСТ2-11/3","1100х300х800",{"v":7390,"d":"7,390"}]
[null,"НПСТ2-12/3","1200х300х800",{"v":7699,"d":"7,699"}]
[null,"НПСТ2-13/3","1300х300х800",{"v":8063,"d":"8,063"}]
[null,"НПСТ2-13,9/3","1390х300х800",{"v":8380,"d":"8,380"}]
[null,"НПСТ2-14/3","1400х300х800",{"v":8415,"d":"8,415"}]
[null,"НПСТ2-14,85/3","1485х300х800",{"v":8596,"d":"8,596"}]
[null,"НПСТ2-15/3","1500х300х800",{"v":8628,"d":"8,628"}]
[null,"НПСТ2-16/3","1600х300х800",{"v":8959,"d":"8,959"}]
[null,"НПСТ2-17/3","1700х300х800",{"v":9293,"d":"9,293"}]
[null,"НПСТ2-18/3","1800х300х800",{"v":9612,"d":"9,612"}]
[null,"НПСТ2-18,35/3","1835х300х800",{"v":9728,"d":"9,728"}]
[null,"НПСТ2-19/3","1900х300х800",{"v":9942,"d":"9,942"}]
[null,"НПСТ2-19,7/3","1970х300х800",{"v":10147,"d":"10,147"}]
[null,"НПСТ2-20/3","2000х300х800",{"v":10234,"d":"10,234"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПСТ2-4/4","400х400х800",{"v":5239,"d":"5,239"}]
[null,"НПСТ2-5/4","500х400х800",{"v":6042,"d":"6,042"}]
[null,"НПСТ2-6/4","600х400х800",{"v":6703,"d":"6,703"}]
[null,"НПСТ2-7/4","700х400х800",{"v":7188,"d":"7,188"}]
[null,"НПСТ2-8/4","800х400х800",{"v":7434,"d":"7,434"}]
[null,"НПСТ2-9/4","900х400х800",{"v":7870,"d":"7,870"}]
[null,"НПСТ2-10/4","1000х400х800",{"v":8201,"d":"8,201"}]
[null,"НПСТ2-11/4","1100х400х800",{"v":8623,"d":"8,623"}]
[null,"НПСТ2-12/4","1200х400х800",{"v":8982,"d":"8,982"}]
[null,"НПСТ2-13/4","1300х400х800",{"v":9344,"d":"9,344"}]
[null,"НПСТ2-13,9/4","1390х400х800",{"v":9645,"d":"9,645"}]
[null,"НПСТ2-14/4","1400х400х800",{"v":9678,"d":"9,678"}]
[null,"НПСТ2-14,85/4","1485х400х800",{"v":10014,"d":"10,014"}]
[null,"НПСТ2-15/4","1500х400х800",{"v":10072,"d":"10,072"}]
[null,"НПСТ2-16/4","1600х400х800",{"v":10460,"d":"10,460"}]
[null,"НПСТ2-17/4","1700х400х800",{"v":10828,"d":"10,828"}]
[null,"НПСТ2-18/4","1800х400х800",{"v":11225,"d":"11,225"}]
[null,"НПСТ2-18,35/4","1835х400х800",{"v":11340,"d":"11,340"}]
[null,"НПСТ2-19/4","1900х400х800",{"v":11551,"d":"11,551"}]
[null,"НПСТ2-19,7/4","1970х400х800",{"v":11766,"d":"11,766"}]
[null,"НПСТ2-20/4","2000х400х800",{"v":11860,"d":"11,860"}]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ"]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПС-6/3","600х300х300",{"v":1470,"d":"1,470"}]
[null,"НПС-7/3","700х300х300",{"v":1625,"d":"1,625"}]
[null,"НПС-8/3","800х300х300",{"v":1779,"d":"1,779"}]
[null,"НПС-9/3","900х300х300",{"v":1866,"d":"1,866"}]
[null,"НПС-10/3","1000х300х300",{"v":1952,"d":"1,952"}]
[null,"НПС-11/3","1100х300х300",{"v":2034,"d":"2,034"}]
[null,"НПС-12/3","1200х300х300",{"v":2117,"d":"2,117"}]
[null,"НПС-13/3","1300х300х300",{"v":2186,"d":"2,186"}]
[null,"НПС-14/3","1400х300х300",{"v":2322,"d":"2,322"}]
[null,"НПС-15/3","1500х300х300",{"v":2389,"d":"2,389"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПС-6/4","600х400х300",{"v":1879,"d":"1,879"}]
[null,"НПС-7/4","700х400х300",{"v":2079,"d":"2,079"}]
[null,"НПС-8/4","800х400х300",{"v":2277,"d":"2,277"}]
[null,"НПС-9/4","900х400х300",{"v":2337,"d":"2,337"}]
[null,"НПС-10/4","1000х400х300",{"v":2396,"d":"2,396"}]
[null,"НПС-11/4","1100х400х300",{"v":2516,"d":"2,516"}]
[null,"НПС-12/4","1200х400х300",{"v":2635,"d":"2,635"}]
[null,"НПС-13/4","1300х400х300",{"v":2757,"d":"2,757"}]
[null,"НПС-14/4","1400х400х300",{"v":2878,"d":"2,878"}]
[null,"НПС-15/4","1500х400х300",{"v":3001,"d":"3,001"}]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПС-6/3 П","600х300х300",{"v":1676,"d":"1,676"}]
[null,"НПС-7/3 П","700х300х300",{"v":1853,"d":"1,853"}]
[null,"НПС-8/3 П","800х300х300",{"v":2028,"d":"2,028"}]
[null,"НПС-9/3 П","900х300х300",{"v":2128,"d":"2,128"}]
[null,"НПС-10/3 П","1000х300х300",{"v":2225,"d":"2,225"}]
[null,"НПС-11/3 П","1100х300х300",{"v":2319,"d":"2,319"}]
[null,"НПС-12/3 П","1200х300х300",{"v":2413,"d":"2,413"}]
[null,"НПС-13/3 П","1300х300х300",{"v":2493,"d":"2,493"}]
[null,"НПС-14/3 П","1400х300х300",{"v":2646,"d":"2,646"}]
[null,"НПС-15/3 П","1500х300х300",{"v":2723,"d":"2,723"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПС-6/4 П","600х400х300",{"v":2142,"d":"2,142"}]
[null,"НПС-7/4 П","700х400х300",{"v":2369,"d":"2,369"}]
[null,"НПС-8/4 П","800х400х300",{"v":2596,"d":"2,596"}]
[null,"НПС-9/4 П","900х400х300",{"v":2664,"d":"2,664"}]
[null,"НПС-10/4 П","1000х400х300",{"v":2731,"d":"2,731"}]
[null,"НПС-11/4 П","1100х400х300",{"v":2868,"d":"2,868"}]
[null,"НПС-12/4 П","1200х400х300",{"v":3004,"d":"3,004"}]
[null,"НПС-13/4 П","1300х400х300",{"v":3143,"d":"3,143"}]
[null,"НПС-14/4 П","1400х400х300",{"v":3282,"d":"3,282"}]
[null,"НПС-15/4 П","1500х400х300",{"v":3421,"d":"3,421"}]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПД-6/3","600х300х600",{"v":3240,"d":"3,240"}]
[null,"НПД-7/3","700х300х600",{"v":3576,"d":"3,576"}]
[null,"НПД-8/3","800х300х600",{"v":3911,"d":"3,911"}]
[null,"НПД-9/3","900х300х600",{"v":4117,"d":"4,117"}]
[null,"НПД-10/3","1000х300х600",{"v":4322,"d":"4,322"}]
[null,"НПД-11/3","1100х300х600",{"v":4559,"d":"4,559"}]
[null,"НПД-12/3","1200х300х600",{"v":4795,"d":"4,795"}]
[null,"НПД-13/3","1300х300х600",{"v":4911,"d":"4,911"}]
[null,"НПД-14/3","1400х300х600",{"v":5142,"d":"5,142"}]
[null,"НПД-15/3","1500х300х600",{"v":5256,"d":"5,256"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПД-6/4","600х400х600",{"v":4267,"d":"4,267"}]
[null,"НПД-7/4","700х400х600",{"v":4580,"d":"4,580"}]
[null,"НПД-8/4","800х400х600",{"v":4891,"d":"4,891"}]
[null,"НПД-9/4","900х400х600",{"v":5161,"d":"5,161"}]
[null,"НПД-10/4","1000х400х600",{"v":5430,"d":"5,430"}]
[null,"НПД-11/4","1100х400х600",{"v":5726,"d":"5,726"}]
[null,"НПД-12/4","1200х400х600",{"v":6022,"d":"6,022"}]
[null,"НПД-13/4","1300х400х600",{"v":6237,"d":"6,237"}]
[null,"НПД-14/4","1400х400х600",{"v":6557,"d":"6,557"}]
[null,"НПД-15/4","1500х400х600",{"v":6876,"d":"6,876"}]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПД-6/3 П","600х300х600",{"v":3693,"d":"3,693"}]
[null,"НПД-7/3 П","700х300х600",{"v":4077,"d":"4,077"}]
[null,"НПД-8/3 П","800х300х600",{"v":4459,"d":"4,459"}]
[null,"НПД-9/3 П","900х300х600",{"v":4694,"d":"4,694"}]
[null,"НПД-10/3 П","1000х300х600",{"v":4927,"d":"4,927"}]
[null,"НПД-11/3 П","1100х300х600",{"v":5198,"d":"5,198"}]
[null,"НПД-12/3 П","1200х300х600",{"v":5465,"d":"5,465"}]
[null,"НПД-13/3 П","1300х300х600",{"v":5598,"d":"5,598"}]
[null,"НПД-14/3 П","1400х300х600",{"v":5862,"d":"5,862"}]
[null,"НПД-15/3 П","1500х300х600",{"v":5993,"d":"5,993"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПД-6/4 П","600х400х600",{"v":4864,"d":"4,864"}]
[null,"НПД-7/4 П","700х400х600",{"v":5221,"d":"5,221"}]
[null,"НПД-8/4 П","800х400х600",{"v":5577,"d":"5,577"}]
[null,"НПД-9/4 П","900х400х600",{"v":5884,"d":"5,884"}]
[null,"НПД-10/4 П","1000х400х600",{"v":6190,"d":"6,190"}]
[null,"НПД-11/4 П","1100х400х600",{"v":6529,"d":"6,529"}]
[null,"НПД-12/4 П","1200х400х600",{"v":6866,"d":"6,866"}]
[null,"НПД-13/4 П","1300х400х600",{"v":7110,"d":"7,110"}]
[null,"НПД-14/4 П","1400х400х600",{"v":7475,"d":"7,475"}]
[null,"НПД-15/4 П","1500х400х600",{"v":7839,"d":"7,839"}]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПНК-8/3","800х300х835",{"v":6180,"d":"6,180"}]
[null,"НПНК-9/3","900х300х835",{"v":6467,"d":"6,467"}]
[null,"НПНК-10/3","1000х300х835",{"v":6753,"d":"6,753"}]
[null,"НПНК-11/3","1100х300х835",{"v":7196,"d":"7,196"}]
[null,"НПНК-12/3","1200х300х835",{"v":7638,"d":"7,638"}]
[null,"НПНК-13/3","1300х300х835",{"v":7824,"d":"7,824"}]
[null,"НПНК-14/3","1400х300х835",{"v":8010,"d":"8,010"}]
[null,"НПНК-15/3","1500х300х835",{"v":8657,"d":"8,657"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПНК-8/4","800х400х835",{"v":7642,"d":"7,642"}]
[null,"НПНК-9/4","900х400х835",{"v":7995,"d":"7,995"}]
[null,"НПНК-10/4","1000х400х835",{"v":8348,"d":"8,348"}]
[null,"НПНК-11/4","1100х400х835",{"v":8904,"d":"8,904"}]
[null,"НПНК-12/4","1200х400х835",{"v":9459,"d":"9,459"}]
[null,"НПНК-13/4","1300х400х835",{"v":10110,"d":"10,110"}]
[null,"НПНК-14/4","1400х400х835",{"v":10761,"d":"10,761"}]
[null,"НПНК-15/4","1500х400х835",{"v":11629,"d":"11,629"}]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПНК-8/3 П","800х300х835",{"v":7045,"d":"7,045"}]
[null,"НПНК-9/3 П","900х300х835",{"v":7372,"d":"7,372"}]
[null,"НПНК-10/3 П","1000х300х835",{"v":7698,"d":"7,698"}]
[null,"НПНК-11/3 П","1100х300х835",{"v":8204,"d":"8,204"}]
[null,"НПНК-12/3 П","1200х300х835",{"v":8707,"d":"8,707"}]
[null,"НПНК-13/3 П","1300х300х835",{"v":8920,"d":"8,920"}]
[null,"НПНК-14/3 П","1400х300х835",{"v":9131,"d":"9,131"}]
[null,"НПНК-15/3 П","1500х300х835",{"v":9869,"d":"9,869"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПНК-8/4 П","800х400х835",{"v":8712,"d":"8,712"}]
[null,"НПНК-9/4 П","900х400х835",{"v":9115,"d":"9,115"}]
[null,"НПНК-10/4 П","1000х400х835",{"v":9517,"d":"9,517"}]
[null,"НПНК-11/4 П","1100х400х835",{"v":10152,"d":"10,152"}]
[null,"НПНК-12/4 П","1200х400х835",{"v":10782,"d":"10,782"}]
[null,"НПНК-13/4 П","1300х400х835",{"v":11526,"d":"11,526"}]
[null,"НПНК-14/4 П","1400х400х835",{"v":12267,"d":"12,267"}]
[null,"НПНК-15/4 П","1500х400х835",{"v":13257,"d":"13,257"}]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПО-6/3","600х300х600",{"v":5957,"d":"5,957"}]
[null,"НПО-8/3","800х300х600",{"v":6958,"d":"6,958"}]
[null,"НПО-10/3","1000х300х600",{"v":8007,"d":"8,007"}]
[null,"НПО-12/3","1200х300х600",{"v":8638,"d":"8,638"}]
[null,"НПО-14/3","1400х300х600",{"v":9722,"d":"9,722"}]
[null,"НПО-15/3","1500х300х600",{"v":10627,"d":"10,627"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПО-6/4","600х400х600",{"v":8102,"d":"8,102"}]
[null,"НПО-8/4","800х400х600",{"v":8478,"d":"8,478"}]
[null,"НПО-10/4","1000х400х600",{"v":8853,"d":"8,853"}]
[null,"НПО-12/4","1200х400х600",{"v":9435,"d":"9,435"}]
[null,"НПО-14/4","1400х400х600",{"v":10014,"d":"10,014"}]
[null,"НПО-15/4","1500х400х600",{"v":10259,"d":"10,259"}]
[null,"Глубина 300"]
[null,"НПК-6/3","600х300х600",{"v":9984,"d":"9,984"}]
[null,"НПК-8/3","800х300х600",{"v":11208,"d":"11,208"}]
[null,"НПК-10/3","1000х300х600",{"v":13302,"d":"13,302"}]
[null,"НПК-12/3","1200х300х600",{"v":14400,"d":"14,400"}]
[null,"НПК-14/3","1400х300х600",{"v":16075,"d":"16,075"}]
[null,"НПК-15/3","1500х300х600",{"v":16536,"d":"16,536"}]
[null,"Глубина 400"]
[null,"НПК-6/4","600х400х600",{"v":10561,"d":"10,561"}]
[null,"НПК-8/4","800х400х600",{"v":11286,"d":"11,286"}]
[null,"НПК-10/4","1000х400х600",{"v":13699,"d":"13,699"}]
[null,"НПК-12/4","1200х400х600",{"v":15415,"d":"15,415"}]
[null,"НПК-14/4","1400х400х600",{"v":17203,"d":"17,203"}]
[null,"НПК-15/4","1500х400х600",{"v":17823,"d":"17,823"}]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"НПДСТ-4,2/3,4","420х340х277",{"v":1649,"d":"1,649"}]
[null,"НПДСТ-5,2/3,4","520х340х277",{"v":1887,"d":"1,887"}]
[null,"НПДСТ-6,2/3,4","620х340х277",{"v":2126,"d":"2,126"}]
[null,"НПДСТ-7,2/3,4","720х340х277",{"v":2365,"d":"2,365"}]
[null,"НПДСТ-8,2/3,4","820х340х277",{"v":2604,"d":"2,604"}]
[null,"НПДСТ-9,2/3,4","920х340х277",{"v":2843,"d":"2,843"}]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ДЛЯ СУШКИ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"НПСД-6/3,6","600х360х370",{"v":3477,"d":"3,477"}]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ"]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"НПУ 400/400/300","400х400х300",{"v":2882,"d":"2,882"}]
[null,"НПУ 400/400/500","400х400х500",{"v":3694,"d":"3,694"}]
[null,"НПУ 400/400/700","400х400х700",{"v":4505,"d":"4,505"}]
[null,"НПУ 500/500/300","500х500х300",{"v":3205,"d":"3,205"}]
[null,"НПУ 500/500/500","500х500х500",{"v":4016,"d":"4,016"}]
[null,"НПУ 500/500/700","500х500х700",{"v":4827,"d":"4,827"}]
[null,"НПУ 600/600/300","600х600х300",{"v":3482,"d":"3,482"}]
[null,"НПУ 600/600/500","600х600х500",{"v":4293,"d":"4,293"}]
[null,"НПУ 600/600/700","600х600х700",{"v":5104,"d":"5,104"}]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Количество пар направляющих"]
[null,"НППК - 9/9/6","900х900х610",14]
[null,"НППК - 9/9/9","900х900х900",24]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Количество пар направляющих"]
[null,"НППКР ОТКРЫТАЯ","850х730х900",20]
[null,"НППКР ОТКРЫТАЯ НИЗКАЯ","850х730х720",14]
[null,"НППКР ЗАКРЫТАЯ","850х730х900",20]
[null,"НППКР ЗАКРЫТАЯ НИЗКАЯ","850х730х720",14]
[]
[null,"ШКАФЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"НШЗ-12/6","1200х600х1800",{"v":42510,"d":"42,510"}]
[null,"НШЗ-12/7","1200х700х1800",{"v":45234,"d":"45,234"}]
[null,"НШЗ-15/6","1500х600х1800",{"v":49210,"d":"49,210"}]
[null,"НШЗ-15/7","1500х700х1800",{"v":52521,"d":"52,521"}]
[null,"НШЗК-12/6","1200х600х1800",{"v":46706,"d":"46,706"}]
[null,"НШЗК-12/7","1200х700х1800",{"v":48733,"d":"48,733"}]
[null,"НШЗК-15/6","1500х600х1800",{"v":53942,"d":"53,942"}]
[null,"НШЗК-15/7","1500х700х1800",{"v":56480,"d":"56,480"}]
[]
[null,"ПОЛКИ ДЛЯ КУХОННЫХ ШКАФОВ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"НП-ШЗ-12/6","1200х600",{"v":2025,"d":"2,025"}]
[null,"НП-ШЗ-12/7","1200х700",{"v":2142,"d":"2,142"}]
[null,"НП-ШЗ-15/6","1500х600",{"v":2379,"d":"2,379"}]
[null,"НП-ШЗ-15/7","1500х700",{"v":2462,"d":"2,462"}]
[]
[null,"ТЕЛЕЖКИ – ШПИЛЬКИ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Размер противня, мм"]
[null,"НТШ1Т-1/12","520х720х1700","455х355 (поднос)"]
[null,"НТШ2Т-1/12","460х610х1700","400х600 (EN60X40)"]
[null,"НТШ3Т-1/12","600х650х1700","530х650 (GN-2/1)"]
[null,"НТШ4Т-1/12","530х390х1700","530х325 (GN-1/1)"]
[]
[null,"ГРУЗОВАЯ ТЕЛЕЖКА"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"НТГ-10/6","1000х600х931",{"v":11200,"d":"11,200"}]
[]
[null,"ПОДТОВАРНИКИ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
[null,"Глубина 600"]
[null,"НСО-6/6-150","600x600x150",{"v":4747,"d":"4,747"}]
[null,"НСО-7/6-150","700x600x150",{"v":5225,"d":"5,225"}]
[null,"НСО-8/6-150","800x600x150",{"v":5522,"d":"5,522"}]
[null,"НСО-10/6-150","1000x600x150",{"v":6240,"d":"6,240"}]
[null,"НСО-12/6-150","1200x600x150",{"v":6964,"d":"6,964"}]
[null,"НСО-14/6-150","1400x600x150",{"v":7702,"d":"7,702"}]
[null,"НСО-15/6-150","1500x600x150",{"v":8063,"d":"8,063"}]
[null,"НСО-16/6-150","1600x600x150",{"v":8415,"d":"8,415"}]
[null,"НСО-18/6-150","1800x600x150",{"v":9274,"d":"9,274"}]
[null,"НСО-6/6-200","600x600x200",{"v":4942,"d":"4,942"}]
[null,"НСО-7/6-200","700x600x200",{"v":5420,"d":"5,420"}]
[null,"НСО-8/6-200","800x600x200",{"v":5716,"d":"5,716"}]
[null,"НСО-10/6-200","1000x600x200",{"v":6435,"d":"6,435"}]
[null,"НСО-12/6-200","1200x600x200",{"v":7159,"d":"7,159"}]
[null,"НСО-14/6-200","1400x600x200",{"v":7897,"d":"7,897"}]
[null,"НСО-15/6-200","1500x600x200",{"v":8256,"d":"8,256"}]
[null,"НСО-16/6-200","1600x600x200",{"v":8611,"d":"8,611"}]
[null,"НСО-18/6-200","1800x600x200",{"v":9469,"d":"9,469"}]
[null,"НСО-6/6-250","600x600x250",{"v":5138,"d":"5,138"}]
[null,"НСО-7/6-250","700x600x250",{"v":5616,"d":"5,616"}]
[null,"НСО-8/6-250","800x600x250",{"v":5912,"d":"5,912"}]
[null,"НСО-10/6-250","1000x600x250",{"v":6630,"d":"6,630"}]
[null,"НСО-12/6-250","1200x600x250",{"v":7354,"d":"7,354"}]
[null,"НСО-14/6-250","1400x600x250",{"v":8092,"d":"8,092"}]
[null,"НСО-15/6-250","1500x600x250",{"v":8451,"d":"8,451"}]
[null,"НСО-16/6-250","1600x600x250",{"v":8806,"d":"8,806"}]
[null,"НСО-18/6-250","1800x600x250",{"v":9665,"d":"9,665"}]
[null,"Глубина 700"]
[null,"НСО-6/7-150","600x700x150",{"v":5112,"d":"5,112"}]
[null,"НСО-7/7-150","700x700x150",{"v":5517,"d":"5,517"}]
[null,"НСО-8/7-150","800x700x150",{"v":5903,"d":"5,903"}]
[null,"НСО-10/7-150","1000x700x150",{"v":6712,"d":"6,712"}]
[null,"НСО-12/7-150","1200x700x150",{"v":7503,"d":"7,503"}]
[null,"НСО-14/7-150","1400x700x150",{"v":8298,"d":"8,298"}]
[null,"НСО-15/7-150","1500x700x150",{"v":8699,"d":"8,699"}]
[null,"НСО-16/7-150","1600x700x150",{"v":8914,"d":"8,914"}]
[null,"НСО-18/7-150","1800x700x150",{"v":9839,"d":"9,839"}]
[null,"НСО-6/7-200","600x700x200",{"v":5307,"d":"5,307"}]
[null,"НСО-7/7-200","700x700x200",{"v":5713,"d":"5,713"}]
[null,"НСО-8/7-200","800x700x200",{"v":6098,"d":"6,098"}]
[null,"НСО-10/7-200","1000x700x200",{"v":6907,"d":"6,907"}]
[null,"НСО-12/7-200","1200x700x200",{"v":7697,"d":"7,697"}]
[null,"НСО-14/7-200","1400x700x200",{"v":8493,"d":"8,493"}]
[null,"НСО-15/7-200","1500x700x200",{"v":8894,"d":"8,894"}]
[null,"НСО-16/7-200","1600x700x200",{"v":9109,"d":"9,109"}]
[null,"НСО-18/7-200","1800x700x200",{"v":10033,"d":"10,033"}]
[null,"НСО-6/7-250","600x700x250",{"v":5502,"d":"5,502"}]
[null,"НСО-7/7-250","700x700x250",{"v":5908,"d":"5,908"}]
[null,"НСО-8/7-250","800x700x250",{"v":6293,"d":"6,293"}]
[null,"НСО-10/7-250","1000x700x250",{"v":7102,"d":"7,102"}]
[null,"НСО-12/7-250","1200x700x250",{"v":7893,"d":"7,893"}]
[null,"НСО-14/7-250","1400x700x250",{"v":8701,"d":"8,701"}]
[null,"НСО-15/7-250","1500x700x250",{"v":9088,"d":"9,088"}]
[null,"НСО-16/7-250","1600x700x250",{"v":9305,"d":"9,305"}]
[null,"НСО-18/7-250","1800x700x250",{"v":10228,"d":"10,228"}]

{"sheet":"Hicoldstol","index":12,"n_rows":998,"n_cols":8,"rows_kept":998,"merged":[[1,1,1,6],[1,7,1,8],[3,1,3,6],[29,1,29,6],[49,1,49,6],[133,1,133,6],[153,1,153,6],[185,1,185,6],[199,1,199,6],[214,1,214,6],[226,1,226,6],[241,1,241,6],[253,1,253,6],[273,1,273,6],[293,1,293,6],[309,1,309,6],[361,1,361,6],[371,1,371,6],[387,1,387,6],[409,1,409,6],[431,1,431,6],[499,1,499,6],[567,1,567,6],[579,1,579,6],[591,1,591,6],[601,1,601,6],[611,1,611,6],[612,1,612,6],[620,1,620,6],[621,1,621,6],[629,1,629,6],[645,1,645,6],[661,1,661,6],[713,1,713,6],[720,1,720,6],[727,1,727,6],[728,1,728,6],[744,1,744,6],[745,1,745,6],[765,1,765,6],[777,1,777,6],[782,1,782,6],[789,1,789,6],[790,1,790,6],[802,1,802,6],[814,1,814,6],[815,1,815,6],[825,1,825,6],[835,1,835,6],[863,1,863,6],[873,1,873,6],[883,1,883,6],[890,1,890,4],[895,1,895,6],[911,1,911,6],[938,1,938,6],[966,1,966,6],[968,2,968,5],[969,2,969,5],[970,2,970,5],[971,2,971,5],[972,2,972,5],[973,2,973,5],[974,2,974,5],[975,2,975,5],[976,2,976,5],[977,2,977,5],[978,2,978,5],[979,2,979,5],[980,2,980,5],[981,2,981,5],[982,2,982,5],[983,2,983,5],[984,2,984,5],[985,2,985,5],[986,2,986,5],[987,2,987,5],[988,2,988,5],[989,2,989,5],[990,2,990,5],[991,2,991,5],[992,2,992,5],[993,2,993,5],[994,2,994,5],[995,2,995,5],[996,2,996,5],[997,2,997,5]]}
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ",{"$nulls":5},"Главное меню"]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА "]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 1/TN",150,"900х700х850","-2…+10",150,{"v":47890,"d":"47,890"}]
[null,"GN 1/BT",150,"900х700х850","-10…-18",255,{"v":55590,"d":"55,590"}]
[null,"SN 1/TN",130,"900х600х850","-2…+10",150,{"v":47590,"d":"47,590"}]
[null,"SN 1/BT",130,"900х600х850","-10…-18",255,{"v":55290,"d":"55,290"}]
[null,"GN 11/TN",350,"1390х700х850","-2…+10",220,{"v":59990,"d":"59,990"}]
[null,"GN 11/BT",350,"1390х700х850","-10…-18",575,{"v":69790,"d":"69,790"}]
[null,"SN 11/TN",300,"1390х600х850","-2…+10",220,{"v":59690,"d":"59,690"}]
[null,"SN 11/BT",300,"1390х600х850","-10…-18",575,{"v":69490,"d":"69,490"}]
[null,"BN 11/TN",240,"1390х500х850","-2…+10",220,{"v":59390,"d":"59,390"}]
[null,"BN 11/BT",240,"1390х500х850","-10…-18",575,{"v":69190,"d":"69,190"}]
[null,"GN 111/TN",505,"1835х700х850","-2…+10",460,{"v":70590,"d":"70,590"}]
[null,"GN 111/BT",505,"1835х700х850","-10…-18",600,{"v":89390,"d":"89,390"}]
[null,"SN 111/TN",435,"1835х600х850","-2…+10",460,{"v":70290,"d":"70,290"}]
[null,"SN 111/BT",435,"1835х600х850","-10…-18",600,{"v":89090,"d":"89,090"}]
[null,"BN 111/TN",350,"1835х500х850","-2…+10",460,{"v":69990,"d":"69,990"}]
[null,"BN 111/BT",350,"1835х500х850","-10…-18",600,{"v":88790,"d":"88,790"}]
[null,"GN 1111/TN",660,"2280х700х850","-2…+10",480,{"v":85290,"d":"85,290"}]
[null,"GN 1111/BT",660,"2280х700х850","-10…-18",750,{"v":105490,"d":"105,490"}]
[null,"SN 1111/TN",570,"2280х600х850","-2…+10",480,{"v":84990,"d":"84,990"}]
[null,"SN 1111/BT",570,"2280х600х850","-10…-18",750,{"v":105190,"d":"105,190"}]
[null,"BN 1111/TN",455,"2280х500х850","-2…+10",480,{"v":84690,"d":"84,690"}]
[null,"BN 1111/BT",455,"2280х500х850","-10…-18",750,{"v":104890,"d":"104,890"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА  "]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNE 1/TN",110,"565х700х850","-2…+10",150,{"v":40290,"d":"40,290"}]
[null,"GNE 1/BT",110,"565х700х850","-10…-18",240,{"v":45990,"d":"45,990"}]
[null,"SNE 1/TN",95,"565х600х850","-2…+10",150,{"v":39990,"d":"39,990"}]
[null,"SNE 1/BT",95,"565х500х850","-10…-18",240,{"v":45690,"d":"45,690"}]
[null,"GNE 11/TN",245,"1000х700х850","-2…+10",150,{"v":48190,"d":"48,190"}]
[null,"GNE 11/BT",245,"1000х700х850","-10…-18",255,{"v":55390,"d":"55,390"}]
[null,"SNE 11/TN",210,"1000х600х850","-2…+10",150,{"v":47890,"d":"47,890"}]
[null,"SNE 11/BT",210,"1000х600х850","-10…-18",255,{"v":55090,"d":"55,090"}]
[null,"GNE 111/TN",375,"1485х700х850","-2…+10",220,{"v":59190,"d":"59,190"}]
[null,"GNE 111/BT",375,"1485х700х850","-10…-18",575,{"v":70890,"d":"70,890"}]
[null,"SNE 111/TN",320,"1485х600х850","-2…+10",220,{"v":58890,"d":"58,890"}]
[null,"SNE 111/BT",320,"1485х600х850","-10…-18",575,{"v":70590,"d":"70,590"}]
[null,"GNE 1111/TN",500,"1970х700х850","-2…+10",460,{"v":76390,"d":"76,390"}]
[null,"GNE 1111/BT",500,"1970х700х850","-10…-18",660,{"v":90890,"d":"90,890"}]
[null,"SNE 1111/TN",430,"1970х600х850","-2…+10",460,{"v":76090,"d":"76,090"}]
[null,"SNE 1111/BT",430,"1970х600х850","-10…-18",660,{"v":90590,"d":"90,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 2/TN",{"$nulls":4},{"v":61890,"d":"61,890"}]
[null,"GN 2/BT",{"$nulls":4},{"v":69590,"d":"69,590"}]
[null,"SN 2/TN",{"$nulls":4},{"v":61590,"d":"61,590"}]
[null,"SN 2/BT",{"$nulls":4},{"v":69290,"d":"69,290"}]
[null,"GN 3/TN",{"$nulls":4},{"v":68890,"d":"68,890"}]
[null,"GN 3/BT",{"$nulls":4},{"v":76590,"d":"76,590"}]
[null,"SN 3/TN",{"$nulls":4},{"v":68590,"d":"68,590"}]
[null,"SN 3/BT",{"$nulls":4},{"v":76290,"d":"76,290"}]
[null,"GN 12/TN",{"$nulls":4},{"v":73990,"d":"73,990"}]
[null,"GN 12/BT",{"$nulls":4},{"v":83790,"d":"83,790"}]
[null,"SN 12/TN",{"$nulls":4},{"v":73690,"d":"73,690"}]
[null,"SN 12/BT",{"$nulls":4},{"v":83490,"d":"83,490"}]
[null,"BN 12/TN",{"$nulls":4},{"v":73390,"d":"73,390"}]
[null,"BN 12/BT",{"$nulls":4},{"v":83190,"d":"83,190"}]
[null,"GN 13/TN",{"$nulls":4},{"v":80990,"d":"80,990"}]
[null,"GN 13/BT",{"$nulls":4},{"v":90790,"d":"90,790"}]
[null,"SN 13/TN",{"$nulls":4},{"v":80690,"d":"80,690"}]
[null,"SN 13/BT",{"$nulls":4},{"v":90490,"d":"90,490"}]
[null,"BN 13/TN",{"$nulls":4},{"v":80390,"d":"80,390"}]
[null,"BN 13/BT",{"$nulls":4},{"v":90190,"d":"90,190"}]
[null,"GN 22/TN",{"$nulls":4},{"v":87990,"d":"87,990"}]
[null,"GN 22/BT",{"$nulls":4},{"v":97790,"d":"97,790"}]
[null,"SN 22/TN",{"$nulls":4},{"v":87690,"d":"87,690"}]
[null,"SN 22/BT",{"$nulls":4},{"v":97490,"d":"97,490"}]
[null,"BN 22/TN",{"$nulls":4},{"v":87390,"d":"87,390"}]
[null,"BN 22/BT",{"$nulls":4},{"v":97090,"d":"97,090"}]
[null,"GN 33/TN",{"$nulls":4},{"v":101990,"d":"101,990"}]
[null,"GN 33/BT",{"$nulls":4},{"v":111790,"d":"111,790"}]
[null,"SN 33/TN",{"$nulls":4},{"v":101690,"d":"101,690"}]
[null,"SN 33/BT",{"$nulls":4},{"v":111490,"d":"111,490"}]
[null,"BN 33/TN",{"$nulls":4},{"v":101390,"d":"101,390"}]
[null,"BN 33/BT",{"$nulls":4},{"v":111190,"d":"111,190"}]
[null,"GN 112/TN",{"$nulls":4},{"v":84590,"d":"84,590"}]
[null,"GN 112/BT",{"$nulls":4},{"v":103390,"d":"103,390"}]
[null,"SN 112/TN",{"$nulls":4},{"v":84290,"d":"84,290"}]
[null,"SN 112/BT",{"$nulls":4},{"v":103090,"d":"103,090"}]
[null,"BN 112/TN",{"$nulls":4},{"v":83990,"d":"83,990"}]
[null,"BN 112/BT",{"$nulls":4},{"v":102790,"d":"102,790"}]
[null,"GN 113/TN",{"$nulls":4},{"v":91590,"d":"91,590"}]
[null,"GN 113/BT",{"$nulls":4},{"v":110390,"d":"110,390"}]
[null,"SN 113/TN",{"$nulls":4},{"v":91290,"d":"91,290"}]
[null,"SN 113/BT",{"$nulls":4},{"v":110090,"d":"110,090"}]
[null,"BN 113/TN",{"$nulls":4},{"v":90990,"d":"90,990"}]
[null,"BN 113/BT",{"$nulls":4},{"v":109790,"d":"109,790"}]
[null,"GN 122/TN",{"$nulls":4},{"v":98590,"d":"98,590"}]
[null,"GN 122/BT",{"$nulls":4},{"v":117390,"d":"117,390"}]
[null,"SN 122/TN",{"$nulls":4},{"v":98290,"d":"98,290"}]
[null,"SN 122/BT",{"$nulls":4},{"v":117090,"d":"117,090"}]
[null,"BN 122/TN",{"$nulls":4},{"v":97990,"d":"97,990"}]
[null,"BN 122/BT",{"$nulls":4},{"v":116790,"d":"116,790"}]
[null,"GN 133/TN",{"$nulls":4},{"v":112590,"d":"112,590"}]
[null,"GN 133/BT",{"$nulls":4},{"v":131390,"d":"131,390"}]
[null,"SN 133/TN",{"$nulls":4},{"v":112290,"d":"112,290"}]
[null,"SN 133/BT",{"$nulls":4},{"v":131090,"d":"131,090"}]
[null,"BN 133/TN",{"$nulls":4},{"v":111990,"d":"111,990"}]
[null,"BN 133/BT",{"$nulls":4},{"v":130790,"d":"130,790"}]
[null,"GN 1112/TN",{"$nulls":4},{"v":99290,"d":"99,290"}]
[null,"GN 1112/BT",{"$nulls":4},{"v":119490,"d":"119,490"}]
[null,"SN 1112/TN",{"$nulls":4},{"v":98990,"d":"98,990"}]
[null,"SN 1112/BT",{"$nulls":4},{"v":119190,"d":"119,190"}]
[null,"BN 1112/TN",{"$nulls":4},{"v":98690,"d":"98,690"}]
[null,"BN 1112/BT",{"$nulls":4},{"v":118890,"d":"118,890"}]
[null,"GN 1113/TN",{"$nulls":4},{"v":106290,"d":"106,290"}]
[null,"GN 1113/BT",{"$nulls":4},{"v":126490,"d":"126,490"}]
[null,"SN 1113/TN",{"$nulls":4},{"v":105990,"d":"105,990"}]
[null,"SN 1113/BT",{"$nulls":4},{"v":126190,"d":"126,190"}]
[null,"BN 1113/TN",{"$nulls":4},{"v":105690,"d":"105,690"}]
[null,"BN 1113/BT",{"$nulls":4},{"v":125890,"d":"125,890"}]
[null,"GN 1122/TN",{"$nulls":4},{"v":113290,"d":"113,290"}]
[null,"GN 1122/BT",{"$nulls":4},{"v":133490,"d":"133,490"}]
[null,"SN 1122/TN",{"$nulls":4},{"v":112990,"d":"112,990"}]
[null,"SN 1122/BT",{"$nulls":4},{"v":133190,"d":"133,190"}]
[null,"BN 1122/TN",{"$nulls":4},{"v":112690,"d":"112,690"}]
[null,"BN 1122/BT",{"$nulls":4},{"v":132890,"d":"132,890"}]
[null,"GN 1133/TN",{"$nulls":4},{"v":127290,"d":"127,290"}]
[null,"GN 1133/BT",{"$nulls":4},{"v":147490,"d":"147,490"}]
[null,"SN 1133/TN",{"$nulls":4},{"v":126990,"d":"126,990"}]
[null,"SN 1133/BT",{"$nulls":4},{"v":147190,"d":"147,190"}]
[null,"BN 1133/TN",{"$nulls":4},{"v":126690,"d":"126,690"}]
[null,"BN 1133/BT",{"$nulls":4},{"v":146890,"d":"146,890"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ЕДИНОЙ ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNE 1/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":47290,"d":"47,290"}]
[null,"GNE 1/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":52990,"d":"52,990"}]
[null,"SNE 1/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":46990,"d":"46,990"}]
[null,"SNE 1/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":52690,"d":"52,690"}]
[null,"GNE 11/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":62190,"d":"62,190"}]
[null,"GNE 11/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":69390,"d":"69,390"}]
[null,"SNE 11/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":61890,"d":"61,890"}]
[null,"SNE 11/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":69090,"d":"69,090"}]
[null,"GNE 111/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":80190,"d":"80,190"}]
[null,"GNE 111/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":91890,"d":"91,890"}]
[null,"SNE 111/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":79890,"d":"79,890"}]
[null,"SNE 111/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":91590,"d":"91,590"}]
[null,"GNE 1111/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":104390,"d":"104,390"}]
[null,"GNE 1111/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":118890,"d":"118,890"}]
[null,"SNE 1111/TN BOX",{"$nulls":4},{"v":104090,"d":"104,090"}]
[null,"SNE 1111/BT BOX",{"$nulls":4},{"v":118590,"d":"118,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNE 2/TN",{"$nulls":4},{"v":54290,"d":"54,290"}]
[null,"GNE 2/BT",{"$nulls":4},{"v":59990,"d":"59,990"}]
[null,"SNE 2/TN",{"$nulls":4},{"v":53990,"d":"53,990"}]
[null,"SNE 2/BT",{"$nulls":4},{"v":59690,"d":"59,690"}]
[null,"GNE 12/TN",{"$nulls":4},{"v":62190,"d":"62,190"}]
[null,"GNE 12/BT",{"$nulls":4},{"v":69390,"d":"69,390"}]
[null,"SNE 12/TN",{"$nulls":4},{"v":61890,"d":"61,890"}]
[null,"SNE 12/BT",{"$nulls":4},{"v":69090,"d":"69,090"}]
[null,"GNE 22/TN",{"$nulls":4},{"v":76190,"d":"76,190"}]
[null,"GNE 22/BT",{"$nulls":4},{"v":83390,"d":"83,390"}]
[null,"SNE 22/TN",{"$nulls":4},{"v":75890,"d":"75,890"}]
[null,"SNE 22/BT",{"$nulls":4},{"v":83090,"d":"83,090"}]
[null,"GNE 112/TN",{"$nulls":4},{"v":73190,"d":"73,190"}]
[null,"GNE 112/BT",{"$nulls":4},{"v":84890,"d":"84,890"}]
[null,"SNE 112/TN",{"$nulls":4},{"v":72890,"d":"72,890"}]
[null,"SNE 112/BT",{"$nulls":4},{"v":84590,"d":"84,590"}]
[null,"GNE 122/TN",{"$nulls":4},{"v":87190,"d":"87,190"}]
[null,"GNE 122/BT",{"$nulls":4},{"v":98890,"d":"98,890"}]
[null,"SNE 122/TN",{"$nulls":4},{"v":86890,"d":"86,890"}]
[null,"SNE 122/BT",{"$nulls":4},{"v":98590,"d":"98,590"}]
[null,"GNE 1112/TN",{"$nulls":4},{"v":90390,"d":"90,390"}]
[null,"GNE 1112/BT",{"$nulls":4},{"v":104890,"d":"104,890"}]
[null,"SNE 1112/TN",{"$nulls":4},{"v":90090,"d":"90,090"}]
[null,"SNE 1112/BT",{"$nulls":4},{"v":104590,"d":"104,590"}]
[null,"GNE 1122/TN",{"$nulls":4},{"v":104390,"d":"104,390"}]
[null,"GNE 1122/BT",{"$nulls":4},{"v":118890,"d":"118,890"}]
[null,"SNE 1122/TN",{"$nulls":4},{"v":104090,"d":"104,090"}]
[null,"SNE 1122/BT",{"$nulls":4},{"v":118590,"d":"118,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNG 1 HT",150,"900х700х850","-2…+10",160,{"v":58490,"d":"58,490"}]
[null,"GNG 11 HT",350,"1390х700х850","-2…+10",230,{"v":66990,"d":"66,990"}]
[null,"SNG 11 HT",300,"1390х600х850","-2…+10",230,{"v":66690,"d":"66,690"}]
[null,"BNG 11 HT",240,"1390х500х850","-2…+10",230,{"v":66390,"d":"66,390"}]
[null,"GNG 111 HT",505,"1835х700х850","-2…+10",470,{"v":81090,"d":"81,090"}]
[null,"SNG 111 HT",435,"1835х600х850","-2…+10",470,{"v":80790,"d":"80,790"}]
[null,"BNG 111 HT",350,"1835х500х850","-2…+10",470,{"v":80490,"d":"80,490"}]
[null,"GNG 1111 HT",660,"2280х700х850","-2…+10",510,{"v":99290,"d":"99,290"}]
[null,"SNG 1111 HT",570,"2280х600х850","-2…+10",510,{"v":98990,"d":"98,990"}]
[null,"BNG 1111 HT",455,"2280х500х850","-2…+10",510,{"v":98690,"d":"98,690"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 1/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":61230,"d":"61,230"}]
[null,"SN 1/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":59030,"d":"59,030"}]
[null,"GN 11/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":78530,"d":"78,530"}]
[null,"SN 11/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":75750,"d":"75,750"}]
[null,"BN 11/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":73530,"d":"73,530"}]
[null,"GN 111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":97880,"d":"97,880"}]
[null,"SN 111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":90470,"d":"90,470"}]
[null,"BN 111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":87750,"d":"87,750"}]
[null,"GN 1111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":118140,"d":"118,140"}]
[null,"SN 1111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":113670,"d":"113,670"}]
[null,"BN 1111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":109930,"d":"109,930"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNE 1/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":48500,"d":"48,500"}]
[null,"SNE 1/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":47050,"d":"47,050"}]
[null,"GNE 11/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":62270,"d":"62,270"}]
[null,"SNE 11/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":60000,"d":"60,000"}]
[null,"GNE 111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":78300,"d":"78,300"}]
[null,"SNE 111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":75330,"d":"75,330"}]
[null,"GNE 1111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":104450,"d":"104,450"}]
[null,"SNE 1111/TN КАМЕНЬ",{"$nulls":4},{"v":100230,"d":"100,230"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 1/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":57900,"d":"57,900"}]
[null,"SN 1/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":56170,"d":"56,170"}]
[null,"GN 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":74430,"d":"74,430"}]
[null,"SN 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":72030,"d":"72,030"}]
[null,"BN 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":70250,"d":"70,250"}]
[null,"GN 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":89620,"d":"89,620"}]
[null,"SN 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":86660,"d":"86,660"}]
[null,"BN 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":84400,"d":"84,400"}]
[null,"GN 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":109000,"d":"109,000"}]
[null,"SN 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":105320,"d":"105,320"}]
[null,"BN 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":102580,"d":"102,580"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNE 1/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":46590,"d":"46,590"}]
[null,"SNE 1/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":45410,"d":"45,410"}]
[null,"GNE 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":58810,"d":"58,810"}]
[null,"SNE 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":57030,"d":"57,030"}]
[null,"GNE 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":74650,"d":"74,650"}]
[null,"SNE 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":72190,"d":"72,190"}]
[null,"GNE 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":98120,"d":"98,120"}]
[null,"SNE 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН",{"$nulls":4},{"v":94780,"d":"94,780"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 1/TN W",150,"900х700х850","-2…+10",150,{"v":40790,"d":"40,790"}]
[null,"GN 1/BT W",150,"900х700х850","-10…-18",255,{"v":48090,"d":"48,090"}]
[null,"SN 1/TN W",130,"900х600х850","-2…+10",150,{"v":40490,"d":"40,490"}]
[null,"SN 1/BT W",130,"900х600х850","-10…-18",255,{"v":47790,"d":"47,790"}]
[null,"GN 11/TN W",350,"1390х700х850","-2…+10",220,{"v":52290,"d":"52,290"}]
[null,"GN 11/BT W",350,"1390х700х850","-10…-18",575,{"v":61590,"d":"61,590"}]
[null,"SN 11/TN W",300,"1390х600х850","-2…+10",220,{"v":51990,"d":"51,990"}]
[null,"SN 11/BT W",300,"1390х600х850","-10…-18",575,{"v":61290,"d":"61,290"}]
[null,"GN 111/TN W",505,"1835х700х850","-2…+10",460,{"v":62390,"d":"62,390"}]
[null,"GN 111/BT W",505,"1835х700х850","-10…-18",600,{"v":80190,"d":"80,190"}]
[null,"SN 111/TN W",435,"1835х600х850","-2…+10",460,{"v":62090,"d":"62,090"}]
[null,"SN 111/BT W",435,"1835х600х850","-10…-18",600,{"v":79890,"d":"79,890"}]
[null,"GN 1111/TN W",660,"2280х700х850","-2…+10",480,{"v":76290,"d":"76,290"}]
[null,"GN 1111/BT W",660,"2280х700х850","-10…-18",750,{"v":95490,"d":"95,490"}]
[null,"SN 1111/TN W",570,"2280х600х850","-2…+10",480,{"v":76090,"d":"76,090"}]
[null,"SN 1111/BT W",570,"2280х600х850","-10…-18",750,{"v":95190,"d":"95,190"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNE 1/TN W",110,"565х700х850","-2…+10",150,{"v":32890,"d":"32,890"}]
[null,"GNE 1/BT W",110,"565х700х850","-10…-18",240,{"v":38190,"d":"38,190"}]
[null,"SNE 1/TN W",95,"565х600х850","-2…+10",150,{"v":32590,"d":"32,590"}]
[null,"SNE 1/BT W",95,"565х600х850","-10…-18",240,{"v":37890,"d":"37,890"}]
[null,"GNE 11/TN W",220,"1000х700х850","-2…+10",150,{"v":41190,"d":"41,190"}]
[null,"GNE 11/BT W",220,"1000х700х850","-10…-18",255,{"v":47890,"d":"47,890"}]
[null,"SNE 11/TN W",180,"1000х600х850","-2…+10",150,{"v":40890,"d":"40,890"}]
[null,"SNE 11/BT W",180,"1000х600х850","-10…-18",255,{"v":47590,"d":"47,590"}]
[null,"GNE 111/TN W",340,"1485х700х850","-2…+10",220,{"v":51390,"d":"51,390"}]
[null,"GNE 111/BT W",340,"1485х700х850","-10…-18",575,{"v":62290,"d":"62,290"}]
[null,"SNE 111/TN W",280,"1485х600х850","-2…+10",220,{"v":51090,"d":"51,090"}]
[null,"SNE 111/BT W",280,"1485х600х850","-10…-18",575,{"v":61990,"d":"61,990"}]
[null,"GNE 1111/TN W",460,"1970х700х850","-2…+10",460,{"v":67390,"d":"67,390"}]
[null,"GNE 1111/BT W",460,"1970х700х850","-10…-18",660,{"v":80890,"d":"80,890"}]
[null,"SNE 1111/TN W",430,"1970х600х850","-2…+10",460,{"v":67090,"d":"67,090"}]
[null,"SNE 1111/BT W",430,"1970х600х850","-10…-18",660,{"v":80590,"d":"80,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ПОД ВЫНОСНОЙ ХОЛОД"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 11/TN P",350,"1055х700х850","-2…+10",19,{"v":56990,"d":"56,990"}]
[null,"GN 11/BT P",350,"1055х700х850","-10…-18",60,{"v":66790,"d":"66,790"}]
[null,"SN 11/TN P",300,"1055х600х850","-2…+10",19,{"v":56690,"d":"56,690"}]
[null,"SN 11/BT P",300,"1055х600х850","-10…-18",60,{"v":66490,"d":"66,490"}]
[null,"GN 111/TN P",505,"1500х700х850","-2…+10",19,{"v":67590,"d":"67,590"}]
[null,"GN 111/BT P",505,"1500х700х850","-10…-18",80,{"v":86390,"d":"86,390"}]
[null,"SN 111/TN P",435,"1500х600х850","-2…+10",19,{"v":67290,"d":"67,290"}]
[null,"SN 111/BT P",435,"1500х600х850","-10…-18",80,{"v":86090,"d":"86,090"}]
[null,"GN 1111/TN P",660,"1945х700х850","-2…+10",38,{"v":82290,"d":"82,290"}]
[null,"GN 1111/BT P",660,"1945х700х850","-10…-18",120,{"v":102490,"d":"102,490"}]
[null,"SN 1111/TN P",570,"1945х600х850","-2…+10",38,{"v":81990,"d":"81,990"}]
[null,"SN 1111/BT P",570,"1945х600х850","-10…-18",120,{"v":102190,"d":"102,190"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ПОД ВЫНОСНОЙ ХОЛОД С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 12/TN P",{"$nulls":4},{"v":70990,"d":"70,990"}]
[null,"GN 12/BT P",{"$nulls":4},{"v":80790,"d":"80,790"}]
[null,"SN 12/TN P",{"$nulls":4},{"v":70690,"d":"70,690"}]
[null,"SN 12/BT P",{"$nulls":4},{"v":80490,"d":"80,490"}]
[null,"GN 13/TN P",{"$nulls":4},{"v":77990,"d":"77,990"}]
[null,"GN 13/BT P",{"$nulls":4},{"v":87790,"d":"87,790"}]
[null,"SN 13/TN P",{"$nulls":4},{"v":77690,"d":"77,690"}]
[null,"SN 13/BT P",{"$nulls":4},{"v":87490,"d":"87,490"}]
[null,"GN 22/TN P",{"$nulls":4},{"v":84990,"d":"84,990"}]
[null,"GN 22/BT P",{"$nulls":4},{"v":94790,"d":"94,790"}]
[null,"SN 22/TN P",{"$nulls":4},{"v":84690,"d":"84,690"}]
[null,"SN 22/BT P",{"$nulls":4},{"v":94490,"d":"94,490"}]
[null,"GN 33/TN P",{"$nulls":4},{"v":98990,"d":"98,990"}]
[null,"GN 33/BT P",{"$nulls":4},{"v":108790,"d":"108,790"}]
[null,"SN 33/TN P",{"$nulls":4},{"v":98690,"d":"98,690"}]
[null,"SN 33/BT P",{"$nulls":4},{"v":108490,"d":"108,490"}]
[null,"GN 112/TN P",{"$nulls":4},{"v":81590,"d":"81,590"}]
[null,"GN 112/BT P",{"$nulls":4},{"v":100390,"d":"100,390"}]
[null,"SN 112/TN P",{"$nulls":4},{"v":81290,"d":"81,290"}]
[null,"SN 112/BT P",{"$nulls":4},{"v":100090,"d":"100,090"}]
[null,"GN 113/TN P",{"$nulls":4},{"v":88590,"d":"88,590"}]
[null,"GN 113/BT P",{"$nulls":4},{"v":107390,"d":"107,390"}]
[null,"SN 113/TN P",{"$nulls":4},{"v":88290,"d":"88,290"}]
[null,"SN 113/BT P",{"$nulls":4},{"v":107090,"d":"107,090"}]
[null,"GN 122/TN P",{"$nulls":4},{"v":95590,"d":"95,590"}]
[null,"GN 122/BT P",{"$nulls":4},{"v":114390,"d":"114,390"}]
[null,"SN 122/TN P",{"$nulls":4},{"v":95290,"d":"95,290"}]
[null,"SN 122/BT P",{"$nulls":4},{"v":114090,"d":"114,090"}]
[null,"GN 133/TN P",{"$nulls":4},{"v":109590,"d":"109,590"}]
[null,"GN 133/BT P",{"$nulls":4},{"v":128390,"d":"128,390"}]
[null,"SN 133/TN P",{"$nulls":4},{"v":109290,"d":"109,290"}]
[null,"SN 133/BT P",{"$nulls":4},{"v":128090,"d":"128,090"}]
[null,"GN 1112/TN P",{"$nulls":4},{"v":96290,"d":"96,290"}]
[null,"GN 1112/BT P",{"$nulls":4},{"v":116490,"d":"116,490"}]
[null,"SN 1112/TN P",{"$nulls":4},{"v":95990,"d":"95,990"}]
[null,"SN 1112/BT P",{"$nulls":4},{"v":116190,"d":"116,190"}]
[null,"GN 1113/TN P",{"$nulls":4},{"v":103290,"d":"103,290"}]
[null,"GN 1113/BT P",{"$nulls":4},{"v":123490,"d":"123,490"}]
[null,"SN 1113/TN P",{"$nulls":4},{"v":102990,"d":"102,990"}]
[null,"SN 1113/BT P",{"$nulls":4},{"v":123190,"d":"123,190"}]
[null,"GN 1122/TN P",{"$nulls":4},{"v":110290,"d":"110,290"}]
[null,"GN 1122/BT P",{"$nulls":4},{"v":130490,"d":"130,490"}]
[null,"SN 1122/TN P",{"$nulls":4},{"v":109990,"d":"109,990"}]
[null,"SN 1122/BT P",{"$nulls":4},{"v":130190,"d":"130,190"}]
[null,"GN 1133/TN P",{"$nulls":4},{"v":124290,"d":"124,290"}]
[null,"GN 1133/BT P",{"$nulls":4},{"v":144490,"d":"144,490"}]
[null,"SN 1133/TN P",{"$nulls":4},{"v":109290,"d":"109,290"}]
[null,"SN 1133/BT P",{"$nulls":4},{"v":144190,"d":"144,190"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ПОД ВЫНОСНОЙ ХОЛОД С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNG 11 HT P",350,"1055х700х850","-2…+10",35,{"v":63990,"d":"63,990"}]
[null,"SNG 11 HT P",300,"1055х600х850","-2…+10",35,{"v":63690,"d":"63,690"}]
[null,"GNG 111 HT P",505,"1500х700х850","-2…+10",50,{"v":78090,"d":"78,090"}]
[null,"SNG 111 HT P",435,"1500х600х850","-2…+10",50,{"v":77790,"d":"77,790"}]
[null,"GNG 1111 HT P",660,"1945х700х850","-2…+10",85,{"v":96290,"d":"96,290"}]
[null,"SNG 1111 HT P",570,"1945х600х850","-2…+10",85,{"v":95990,"d":"95,990"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ПОД ВЫНОСНОЙ ХОЛОД КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 11/TN W P",350,"1055х700х850","-2…+10",19,{"v":49490,"d":"49,490"}]
[null,"GN 11/BT W P",350,"1055х700х850","-10…-18",60,{"v":58790,"d":"58,790"}]
[null,"SN 11/TN W P",300,"1055х600х850","-2…+10",19,{"v":49190,"d":"49,190"}]
[null,"SN 11/BT W P",300,"1055х600х850","-10…-18",60,{"v":58490,"d":"58,490"}]
[null,"GN 111/TN W P",505,"1500х700х850","-2…+10",19,{"v":59490,"d":"59,490"}]
[null,"GN 111/BT W P",505,"1500х700х850","-10…-18",80,{"v":77390,"d":"77,390"}]
[null,"SN 111/TN W P",435,"1500х600х850","-2…+10",19,{"v":59190,"d":"59,190"}]
[null,"SN 111/BT W P",435,"1500х600х850","-10…-18",80,{"v":77090,"d":"77,090"}]
[null,"GN 1111/TN W P",660,"1945х700х850","-2…+10",38,{"v":73490,"d":"73,490"}]
[null,"GN 1111/BT W P",660,"1945х700х850","-10…-18",120,{"v":92690,"d":"92,690"}]
[null,"SN 1111/TN W P",570,"1945х600х850","-2…+10",38,{"v":73190,"d":"73,190"}]
[null,"SN 1111/BT W P",570,"1945х600х850","-10…-18",120,{"v":92390,"d":"92,390"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЁМА НА НИЗКИХ НОЖКАХ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 1 BR2 TN",175,"900х700х850","-2…+10",150,{"v":58190,"d":"58,190"}]
[null,"GN 1 BR2 BT",175,"900х700х850","-10…-18",255,{"v":68890,"d":"68,890"}]
[null,"SN 1 BR2 TN",150,"900х600х850","-2…+10",150,{"v":57890,"d":"57,890"}]
[null,"SN 1 BR2 BT",150,"900х600х850","-10…-18",255,{"v":68590,"d":"68,590"}]
[null,"GN 11 BR2 TN",405,"1505х700х850","-2…+10",220,{"v":72990,"d":"72,990"}]
[null,"GN 11 BR2 BT",405,"1505х700х850","-10…-18",575,{"v":86390,"d":"86,390"}]
[null,"BN 11 BR2 TN",280,"1390х500х850","-2…+10",220,{"v":72390,"d":"72,390"}]
[null,"BN 11 BR2 BT",280,"1390х500х850","-10…-18",575,{"v":85790,"d":"85,790"}]
[null,"GN 111 BR2 TN",590,"1950х700х850","-2…+10",460,{"v":85190,"d":"85,190"}]
[null,"GN 111 BR2 BT",590,"1950х700х850","-10…-18",600,{"v":108590,"d":"108,590"}]
[null,"BN 111 BR2 TN",405,"1835х500х850","-2…+10",460,{"v":84590,"d":"84,590"}]
[null,"BN 111 BR2 BT",405,"1835х500х850","-10…-18",600,{"v":107990,"d":"107,990"}]
[null,"GN 1111 BR2 TN",770,"2395х700х850","-2…+10",480,{"v":100690,"d":"100,690"}]
[null,"GN 1111 BR2 BT",770,"2395х700х850","-10…-18",750,{"v":128290,"d":"128,290"}]
[null,"BN 1111 BR2 TN",530,"2280х500х850","-2…+10",480,{"v":100090,"d":"100,090"}]
[null,"BN 1111 BR2 BT",530,"2280х500х850","-10…-18",750,{"v":127690,"d":"127,690"}]
[null,"GN 11111 BR2 TN",965,"2840х700х850","-2…+10",480,{"v":114090,"d":"114,090"}]
[null,"GN 11111 BR2 BT",965,"2840х700х850","-10…-18",760,{"v":145290,"d":"145,290"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЁМА"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 1 BR3 TN",175,"900х700х950","-2…+10",150,{"v":59490,"d":"59,490"}]
[null,"GN 1 BR3 BT",175,"900х700х950","-10…-18",255,{"v":70190,"d":"70,190"}]
[null,"SN 1 BR3 TN",150,"900х600х950","-2…+10",150,{"v":59190,"d":"59,190"}]
[null,"SN 1 BR3 BT",150,"900х600х950","-10…-18",255,{"v":69890,"d":"69,890"}]
[null,"GN 11 BR3 TN",405,"1505х700х950","-2…+10",220,{"v":74290,"d":"74,290"}]
[null,"GN 11 BR3 BT",405,"1505х700х950","-10…-18",575,{"v":87690,"d":"87,690"}]
[null,"BN 11 BR3 TN",280,"1390х500х950","-2…+10",220,{"v":73690,"d":"73,690"}]
[null,"BN 11 BR3 BT",280,"1390х500х950","-10…-18",575,{"v":87090,"d":"87,090"}]
[null,"GN 111 BR3 TN",590,"1950х700х950","-2…+10",460,{"v":86490,"d":"86,490"}]
[null,"GN 111 BR3 BT",590,"1950х700х950","-10…-18",600,{"v":109890,"d":"109,890"}]
[null,"BN 111 BR3 TN",405,"1835х500х950","-2…+10",460,{"v":85890,"d":"85,890"}]
[null,"BN 111 BR3 BT",405,"1835х500х950","-10…-18",600,{"v":109290,"d":"109,290"}]
[null,"GN 1111 BR3 TN",770,"2395х700х950","-2…+10",480,{"v":101990,"d":"101,990"}]
[null,"GN 1111 BR3 BT",770,"2395х700х950","-10…-18",750,{"v":129590,"d":"129,590"}]
[null,"BN 1111 BR3 TN",530,"2280х500х950","-2…+10",480,{"v":101690,"d":"101,690"}]
[null,"BN 1111 BR3 BT",530,"2280х500х950","-10…-18",750,{"v":128990,"d":"128,990"}]
[null,"GN 11111 BR3 TN",965,"2840х700х950","-2…+10",480,{"v":115390,"d":"115,390"}]
[null,"GN 11111 BR3 BT",965,"2840х700х950","-10…-18",760,{"v":146590,"d":"146,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЁМА НА НИЗКИХ НОЖКАХ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 2 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":72190,"d":"72,190"}]
[null,"GN 2 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":82890,"d":"82,890"}]
[null,"SN 2 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":71890,"d":"71,890"}]
[null,"SN 2 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":82590,"d":"82,590"}]
[null,"GN 12 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":86990,"d":"86,990"}]
[null,"GN 12 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":100390,"d":"100,390"}]
[null,"BN 12 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":86390,"d":"86,390"}]
[null,"BN 12 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":99790,"d":"99,790"}]
[null,"GN 22 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":100990,"d":"100,990"}]
[null,"GN 22 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":114390,"d":"114,390"}]
[null,"BN 22 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":100390,"d":"100,390"}]
[null,"BN 22 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":113790,"d":"113,790"}]
[null,"GN 112 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":99190,"d":"99,190"}]
[null,"GN 112 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":122590,"d":"122,590"}]
[null,"BN 112 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":98590,"d":"98,590"}]
[null,"BN 112 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":121990,"d":"121,990"}]
[null,"GN 122 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":113190,"d":"113,190"}]
[null,"GN 122 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":136590,"d":"136,590"}]
[null,"BN 122 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":112590,"d":"112,590"}]
[null,"BN 122 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":135990,"d":"135,990"}]
[null,"GN 1112 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":114690,"d":"114,690"}]
[null,"GN 1112 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":142290,"d":"142,290"}]
[null,"BN 1112 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":114090,"d":"114,090"}]
[null,"BN 1112 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":141690,"d":"141,690"}]
[null,"GN 1122 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":128690,"d":"128,690"}]
[null,"GN 1122 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":156290,"d":"156,290"}]
[null,"BN 1122 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":128090,"d":"128,090"}]
[null,"BN 1122 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":155690,"d":"155,690"}]
[null,"GN 11112 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":128090,"d":"128,090"}]
[null,"GN 11112 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":159290,"d":"159,290"}]
[null,"GN 11122 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":142090,"d":"142,090"}]
[null,"GN 11122 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":173290,"d":"173,290"}]
[null,"GN 11133 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":156090,"d":"156,090"}]
[null,"GN 11133 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":187290,"d":"187,290"}]
[null,"GN 3 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":79190,"d":"79,190"}]
[null,"GN 3 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":89890,"d":"89,890"}]
[null,"SN 3 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":78890,"d":"78,890"}]
[null,"SN 3 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":89590,"d":"89,590"}]
[null,"GN 13 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":93990,"d":"93,990"}]
[null,"GN 13 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":107390,"d":"107,390"}]
[null,"BN 13 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":93390,"d":"93,390"}]
[null,"BN 13 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":106790,"d":"106,790"}]
[null,"GN 33 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":114990,"d":"114,990"}]
[null,"GN 33 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":128390,"d":"128,390"}]
[null,"BN 33 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":114390,"d":"114,390"}]
[null,"BN 33 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":127790,"d":"127,790"}]
[null,"GN 113 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":106190,"d":"106,190"}]
[null,"GN 113 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":129590,"d":"129,590"}]
[null,"BN 113 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":105590,"d":"105,590"}]
[null,"BN 113 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":128990,"d":"128,990"}]
[null,"GN 133 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":127190,"d":"127,190"}]
[null,"GN 133 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":150590,"d":"150,590"}]
[null,"BN 133 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":126590,"d":"126,590"}]
[null,"BN 133 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":149990,"d":"149,990"}]
[null,"GN 1113 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":121690,"d":"121,690"}]
[null,"GN 1113 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":149290,"d":"149,290"}]
[null,"BN 1113 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":121090,"d":"121,090"}]
[null,"BN 1113 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":148690,"d":"148,690"}]
[null,"GN 1133 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":142690,"d":"142,690"}]
[null,"GN 1133 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":170290,"d":"170,290"}]
[null,"BN 1133 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":142090,"d":"142,090"}]
[null,"BN 1133 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":169690,"d":"169,690"}]
[null,"GN 11113 BR2 TN",{"$nulls":4},{"v":135090,"d":"135,090"}]
[null,"GN 11113 BR2 BT",{"$nulls":4},{"v":166290,"d":"166,290"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЁМА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 2 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":73490,"d":"73,490"}]
[null,"GN 2 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":84190,"d":"84,190"}]
[null,"SN 2 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":73190,"d":"73,190"}]
[null,"SN 2 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":83890,"d":"83,890"}]
[null,"GN 12 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":88290,"d":"88,290"}]
[null,"GN 12 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":101690,"d":"101,690"}]
[null,"BN 12 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":87690,"d":"87,690"}]
[null,"BN 12 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":101090,"d":"101,090"}]
[null,"GN 22 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":102290,"d":"102,290"}]
[null,"GN 22 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":115690,"d":"115,690"}]
[null,"BN 22 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":101690,"d":"101,690"}]
[null,"BN 22 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":115090,"d":"115,090"}]
[null,"GN 112 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":100490,"d":"100,490"}]
[null,"GN 112 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":123890,"d":"123,890"}]
[null,"BN 112 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":99890,"d":"99,890"}]
[null,"BN 112 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":123290,"d":"123,290"}]
[null,"GN 122 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":114490,"d":"114,490"}]
[null,"GN 122 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":137890,"d":"137,890"}]
[null,"BN 122 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":113890,"d":"113,890"}]
[null,"BN 122 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":137290,"d":"137,290"}]
[null,"GN 1112 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":115990,"d":"115,990"}]
[null,"GN 1112 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":143590,"d":"143,590"}]
[null,"BN 1112 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":115390,"d":"115,390"}]
[null,"BN 1112 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":142990,"d":"142,990"}]
[null,"GN 1122 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":129990,"d":"129,990"}]
[null,"GN 1122 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":157590,"d":"157,590"}]
[null,"BN 1122 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":129390,"d":"129,390"}]
[null,"BN 1122 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":156990,"d":"156,990"}]
[null,"GN 11112 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":129390,"d":"129,390"}]
[null,"GN 11112 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":160590,"d":"160,590"}]
[null,"GN 11122 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":143390,"d":"143,390"}]
[null,"GN 11122 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":174590,"d":"174,590"}]
[null,"GN 11133 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":157390,"d":"157,390"}]
[null,"GN 11133 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":188590,"d":"188,590"}]
[null,"GN 3 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":80490,"d":"80,490"}]
[null,"GN 3 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":91190,"d":"91,190"}]
[null,"SN 3 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":80190,"d":"80,190"}]
[null,"SN 3 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":90890,"d":"90,890"}]
[null,"GN 13 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":95290,"d":"95,290"}]
[null,"GN 13 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":108690,"d":"108,690"}]
[null,"BN 13 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":94690,"d":"94,690"}]
[null,"BN 13 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":108090,"d":"108,090"}]
[null,"GN 33 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":116290,"d":"116,290"}]
[null,"GN 33 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":129690,"d":"129,690"}]
[null,"BN 33 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":115690,"d":"115,690"}]
[null,"BN 33 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":129090,"d":"129,090"}]
[null,"GN 113 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":107490,"d":"107,490"}]
[null,"GN 113 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":130890,"d":"130,890"}]
[null,"BN 113 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":106890,"d":"106,890"}]
[null,"BN 113 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":130290,"d":"130,290"}]
[null,"GN 133 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":128490,"d":"128,490"}]
[null,"GN 133 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":151890,"d":"151,890"}]
[null,"BN 133 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":127890,"d":"127,890"}]
[null,"BN 133 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":151290,"d":"151,290"}]
[null,"GN 1113 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":122990,"d":"122,990"}]
[null,"GN 1113 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":150590,"d":"150,590"}]
[null,"BN 1113 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":122390,"d":"122,390"}]
[null,"BN 1113 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":149990,"d":"149,990"}]
[null,"GN 1133 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":143990,"d":"143,990"}]
[null,"GN 1133 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":171590,"d":"171,590"}]
[null,"BN 1133 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":143390,"d":"143,390"}]
[null,"BN 1133 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":170990,"d":"170,990"}]
[null,"GN 11113 BR3 TN",{"$nulls":4},{"v":136390,"d":"136,390"}]
[null,"GN 11113 BR3 BT",{"$nulls":4},{"v":167590,"d":"167,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЁМА НА НИЗКИХ НОЖКАХ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNG 1 BR2 HT",175,"900х700х850","-2…+10",160,{"v":61690,"d":"61,690"}]
[null,"GNG 11 BR2 HT",405,"1505х700х850","-2…+10",230,{"v":79990,"d":"79,990"}]
[null,"BNG 11 BR2 HT",280,"1390х500х850","-2…+10",230,{"v":79390,"d":"79,390"}]
[null,"GNG 111 BR2 HT",590,"1950х700х850","-2…+10",470,{"v":95690,"d":"95,690"}]
[null,"BNG 111 BR2 HT",405,"1835х500х850","-2…+10",470,{"v":95090,"d":"95,090"}]
[null,"GNG 1111 BR2 HT",770,"2395х700х850","-2…+10",510,{"v":114690,"d":"114,690"}]
[null,"BNG 1111 BR2 HT",530,"2280х500х850","-2…+10",510,{"v":114090,"d":"114,090"}]
[null,"GNG 11111 BR2 HT",965,"2840х700х850","-2…+10",510,{"v":131590,"d":"131,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЁМА СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNG 1 BR3 HT",175,"900х700х950","-2…+10",160,{"v":62990,"d":"62,990"}]
[null,"GNG 11 BR3 HT",405,"1505х700х950","-2…+10",230,{"v":81290,"d":"81,290"}]
[null,"BNG 11 BR3 HT",280,"1390х500х950","-2…+10",230,{"v":80690,"d":"80,690"}]
[null,"GNG 111 BR3 HT",590,"1950х700х950","-2…+10",470,{"v":96990,"d":"96,990"}]
[null,"BNG 111 BR3 HT",405,"1835х500х950","-2…+10",470,{"v":96090,"d":"96,090"}]
[null,"GNG 1111 BR3 HT",770,"2395х700х950","-2…+10",510,{"v":115990,"d":"115,990"}]
[null,"BNG 1111 BR3 HT",530,"2280х500х950","-2…+10",510,{"v":115390,"d":"115,390"}]
[null,"GNG 11111 BR3 HT",965,"2840х700х950","-2…+10",510,{"v":132890,"d":"132,890"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 11 HT V",350,"1390х700х850","+2…+10 °С",230,{"v":89570,"d":"89,570"}]
[null,"SN 11 HT V",300,"1390х600х850","+2…+10 °С",230,{"v":89270,"d":"89,270"}]
[null,"GN 111 HT V",505,"1835х700х850","+2…+10 °С",460,{"v":105130,"d":"105,130"}]
[null,"SN 111 HT V",435,"1835х600х850","+2…+10 °С",460,{"v":104830,"d":"104,830"}]
[null,"GN 1111 HT V",660,"2280х700х850","+2…+10 °С",480,{"v":116640,"d":"116,640"}]
[null,"SN 1111 HT V",570,"2280х600х850","+2…+10 °С",480,{"v":116340,"d":"116,340"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА И СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNG 11 HT V",350,"1390х700х850","+2…+10 °С",220,{"v":96570,"d":"96,570"}]
[null,"SNG 11 HT V",300,"1390х600х850","+2…+10 °С",220,{"v":96270,"d":"96,270"}]
[null,"GNG 111 HT V",505,"1835х700х850","+2…+10 °С",460,{"v":115630,"d":"115,630"}]
[null,"SNG 111 HT V",435,"1835х600х850","+2…+10 °С",460,{"v":115330,"d":"115,330"}]
[null,"GNG 1111 HT V",660,"2280х700х850","+2…+10 °С",510,{"v":130640,"d":"130,640"}]
[null,"SNG 1111 HT V",570,"2280х600х850","+2…+10 °С",510,{"v":130340,"d":"130,340"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА И СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[null,"Температурный режим -2…+10 °С"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Вместимость","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"BR1-11/GNK",505,"1835х700х850","3 кега",460,{"v":92350,"d":"92,350"}]
[null,"BR1-11/SNK",435,"1835х600х850","3 кега",460,{"v":92050,"d":"92,050"}]
[null,"BR1-11/GNK L",660,"2280х700х850","4 кега",480,{"v":102080,"d":"102,080"}]
[null,"BR1-11/SNK L",570,"2280х600х850","4 кега",480,{"v":101780,"d":"101,780"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ РОЗЛИВА НАПИТКОВ (КЕГЕРАТОРЫ)"]
[null,"Температурный режим -2…+10 °С"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Вместимость","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"BR-1/GNK",405,"1505х700х850","2 кега",220,{"v":87590,"d":"87,590"}]
[null,"BR-11/GNK",590,"1950х700х850","3 кега",460,{"v":102390,"d":"102,390"}]
[null,"BR-11/GNK L",770,"2395х700х850","4 кега",480,{"v":120090,"d":"120,090"}]
[null,"BR-111/GNK",965,"2840х700х850","5 кегов",480,{"v":136390,"d":"136,390"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 11/TN LT",255,"1390х700х675","-2…+10",220,{"v":56990,"d":"56,990"}]
[null,"GN 11/BT LT",255,"1390х700х675","-10…-18",575,{"v":66790,"d":"66,790"}]
[null,"SN 11/TN LT",220,"1390х600х675","-2…+10",220,{"v":56690,"d":"56,690"}]
[null,"SN 11/BT LT",220,"1390х600х675","-10…-18",575,{"v":66490,"d":"66,490"}]
[null,"GN 111/TN LT",370,"1835х700х675","-2…+10",460,{"v":67590,"d":"67,590"}]
[null,"GN 111/BT LT",370,"1835х700х675","-10…-18",575,{"v":86390,"d":"86,390"}]
[null,"SN 111/TN LT",320,"1835х600х675","-2…+10",460,{"v":67290,"d":"67,290"}]
[null,"SN 111/BT LT",320,"1390х600х675","-10…-18",575,{"v":66490,"d":"66,490"}]
[null,"GN 1111/TN LT",485,"2280х700х675","-2…+10",480,{"v":82290,"d":"82,290"}]
[null,"GN 1111/BT LT",485,"2280х700х675","-10…-18",660,{"v":102490,"d":"102,490"}]
[null,"SN 1111/TN LT",420,"2280х600х675","-2…+10",480,{"v":81990,"d":"81,990"}]
[null,"SN 1111/BT LT",420,"2280х600х675","-10…-18",660,{"v":102190,"d":"102,190"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СКВОЗНЫЕ СТОЛЫ ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НИЗКИХ НОЖКАХ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 11/TN LT SH",255,"1390х700х610","-2…+10",220,{"v":55690,"d":"55,690"}]
[null,"GN 11/BT LT SH",255,"1390х700х610","-10…-18",575,{"v":65490,"d":"65,490"}]
[null,"SN 11/TN LT SH",220,"1390х600х610","-2…+10",220,{"v":55390,"d":"55,390"}]
[null,"SN 11/BT LT SH",220,"1390х600х610","-10…-18",575,{"v":65190,"d":"65,190"}]
[null,"GN 111/TN LT SH",370,"1835х700х610","-2…+10",460,{"v":66290,"d":"66,290"}]
[null,"GN 111/BT LT SH",370,"1835х700х610","-10…-18",575,{"v":85090,"d":"85,090"}]
[null,"SN 111/TN LT SH",320,"1835х600х610","-2…+10",460,{"v":65990,"d":"65,990"}]
[null,"SN 111/BT LT SH",320,"1835х600х610","-10…-18",575,{"v":84790,"d":"84,790"}]
[null,"GN 1111/TN LT SH",485,"2280х700х610","-2…+10",480,{"v":80990,"d":"80,990"}]
[null,"GN 1111/BT LT SH",485,"2280х700х610","-10…-18",660,{"v":101190,"d":"101,190"}]
[null,"SN 1111/TN LT SH",420,"2280х600х610","-2…+10",480,{"v":80690,"d":"80,690"}]
[null,"SN 1111/BT LT SH",420,"2280х600х610","-10…-18",660,{"v":100890,"d":"100,890"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СКВОЗНЫЕ СТОЛЫ ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НИЗКИХ НОЖКАХ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GN 12/TN LT",{"$nulls":4},{"v":70990,"d":"70,990"}]
[null,"GN 12/BT LT",{"$nulls":4},{"v":80790,"d":"80,790"}]
[null,"SN 12/TN LT",{"$nulls":4},{"v":70690,"d":"70,690"}]
[null,"SN 12/BT LT",{"$nulls":4},{"v":80490,"d":"80,490"}]
[null,"GN 12/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":69690,"d":"69,690"}]
[null,"GN 12/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":79490,"d":"79,490"}]
[null,"SN 12/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":69390,"d":"69,390"}]
[null,"SN 12/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":79190,"d":"79,190"}]
[null,"GN 22/TN LT",{"$nulls":4},{"v":84990,"d":"84,990"}]
[null,"GN 22/BT LT",{"$nulls":4},{"v":94790,"d":"94,790"}]
[null,"SN 22/TN LT",{"$nulls":4},{"v":84690,"d":"84,690"}]
[null,"SN 22/BT LT",{"$nulls":4},{"v":94490,"d":"94,490"}]
[null,"GN 22/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":83690,"d":"83,690"}]
[null,"GN 22/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":93490,"d":"93,490"}]
[null,"SN 22/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":83390,"d":"83,390"}]
[null,"SN 22/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":93190,"d":"93,190"}]
[null,"GN 112/TN LT",{"$nulls":4},{"v":81590,"d":"81,590"}]
[null,"GN 112/BT LT",{"$nulls":4},{"v":100390,"d":"100,390"}]
[null,"SN 112/TN LT",{"$nulls":4},{"v":81290,"d":"81,290"}]
[null,"SN 112/BT LT",{"$nulls":4},{"v":100090,"d":"100,090"}]
[null,"GN 112/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":80290,"d":"80,290"}]
[null,"GN 112/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":99090,"d":"99,090"}]
[null,"SN 112/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":79990,"d":"79,990"}]
[null,"SN 112/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":98790,"d":"98,790"}]
[null,"GN 122/TN LT",{"$nulls":4},{"v":95590,"d":"95,590"}]
[null,"GN 122/BT LT",{"$nulls":4},{"v":114390,"d":"114,390"}]
[null,"SN 122/TN LT",{"$nulls":4},{"v":95290,"d":"95,290"}]
[null,"SN 122/BT LT",{"$nulls":4},{"v":114090,"d":"114,090"}]
[null,"GN 122/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":94290,"d":"94,290"}]
[null,"GN 122/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":113090,"d":"113,090"}]
[null,"SN 122/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":93990,"d":"93,990"}]
[null,"SN 122/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":112790,"d":"112,790"}]
[null,"GN 1112/TN LT",{"$nulls":4},{"v":96290,"d":"96,290"}]
[null,"GN 1112/BT LT",{"$nulls":4},{"v":116490,"d":"116,490"}]
[null,"SN 1112/TN LT",{"$nulls":4},{"v":95990,"d":"95,990"}]
[null,"SN 1112/BT LT",{"$nulls":4},{"v":116190,"d":"116,190"}]
[null,"GN 1112/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":94990,"d":"94,990"}]
[null,"GN 1112/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":115190,"d":"115,190"}]
[null,"SN 1112/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":94690,"d":"94,690"}]
[null,"SN 1112/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":114890,"d":"114,890"}]
[null,"GN 1122/TN LT",{"$nulls":4},{"v":110290,"d":"110,290"}]
[null,"GN 1122/BT LT",{"$nulls":4},{"v":130490,"d":"130,490"}]
[null,"SN 1122/TN LT",{"$nulls":4},{"v":109990,"d":"109,990"}]
[null,"SN 1122/BT LT",{"$nulls":4},{"v":130190,"d":"130,190"}]
[null,"GN 1122/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":108990,"d":"108,990"}]
[null,"GN 1122/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":129190,"d":"129,190"}]
[null,"SN 1122/TN LT SH",{"$nulls":4},{"v":108690,"d":"108,690"}]
[null,"SN 1122/BT LT SH",{"$nulls":4},{"v":128890,"d":"128,890"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ СКВОЗНЫЕ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNT 11 HT",300,"1390х700х850","-2…+10",220,{"v":86520,"d":"86,520"}]
[null,"GNT 111 HT",435,"1835х700х850","-2…+10",460,{"v":104290,"d":"104,290"}]
[null,"GNT 111 HT",570,"2280х700х850","-2…+10",480,{"v":125680,"d":"125,680"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ СКВОЗНЫЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"GNG T 11 HT",300,"1390х700х850","-2…+10",230,{"v":100520,"d":"100,520"}]
[null,"GNG T 111 HT",435,"1835х700х850","-2…+10",470,{"v":125290,"d":"125,290"}]
[null,"GNG T 111 HT",570,"2280х700х850","-2…+10",510,{"v":153680,"d":"153,680"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА"]
[null,"Температурный режим +2…+10 °С"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Размер отв. в столешнице, мм","Мощность, Вт","Цена, руб. без крышки"]
[null,"SL1-11GN (1/3)",350,"1390х700х850","860х300",220,{"v":71590,"d":"71,590"}]
[null,"SL2-11GN (1/6)",350,"1390х700х850","790х156",220,{"v":71790,"d":"71,790"}]
[null,"SL1-11SN (1/3)",300,"1390х600х850","860х300",220,{"v":71290,"d":"71,290"}]
[null,"SL2-11SN (1/6)",300,"1390х600х850","790х156",220,{"v":72990,"d":"72,990"}]
[null,"SL1-111GN (1/3)",505,"1835х700х850","1384х300",460,{"v":83590,"d":"83,590"}]
[null,"SL2-111GN (1/6)",505,"1835х700х850","1280х156",460,{"v":83890,"d":"83,890"}]
[null,"SL1-111SN (1/3)",435,"1835х600х850","1384х300",460,{"v":83190,"d":"83,190"}]
[null,"SL2-111SN (1/6)",435,"1835х600х850","1280х156",460,{"v":83590,"d":"83,590"}]
[null,"SL1-1111GN (1/3)",660,"2280х700х850","1734х300",480,{"v":98390,"d":"98,390"}]
[null,"SL2-1111GN (1/6)",660,"2280х700х850","1770х156",480,{"v":98890,"d":"98,890"}]
[null,"SL1-1111SN (1/3)",570,"2280х600х850","1734х300",480,{"v":98090,"d":"98,090"}]
[null,"SL2-1111SN (1/6)",570,"2280х600х850","1770х156",480,{"v":98590,"d":"98,590"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА"]
[null,"Температурный режим +2…+10 °С"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Вместимость","Мощность, Вт","Цена, руб. без крышки"]
[null,"SLE3-1GN",110,"565х700х850","1 x GN 1/1 + 3 x GN 1/9",150,{"v":44490,"d":"44,490"}]
[null,"SLE1-11GN (1/3)",245,"1000х700х850","5 x GN 1/3",150,{"v":55390,"d":"55,390"}]
[null,"SLE2-11GN (1/6)",245,"1000х700х850","5 x GN 1/6",150,{"v":55390,"d":"55,390"}]
[null,"SLE1-11SN (1/3)",210,"1000х600х850","5 x GN 1/3",150,{"v":54790,"d":"54,790"}]
[null,"SLE2-11SN (1/6)",210,"1000х600х850","5 x GN 1/6",150,{"v":54990,"d":"54,990"}]
[null,"SLE3-11GN",245,"1000х700х850","2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6",150,{"v":55390,"d":"55,390"}]
[null,"SLE1-111GN (1/3)",375,"1485х700х850","8 x GN 1/3",220,{"v":65290,"d":"65,290"}]
[null,"SLE2-111GN (1/6)",375,"1485х700х850","8 x GN 1/6",220,{"v":65690,"d":"65,690"}]
[null,"SLE1-111SN (1/3)",320,"1485х600х850","8 x GN 1/3",220,{"v":64990,"d":"64,990"}]
[null,"SLE2-111SN (1/6)",320,"1485х600х850","8 x GN 1/6",220,{"v":65290,"d":"65,290"}]
[null,"SLE3-111GN",375,"1485х700х850","4 x GN 1/1",220,{"v":64990,"d":"64,990"}]
[null,"SLE1-1111GN (1/3)",500,"1970х700х850","10 x GN 1/3",460,{"v":81490,"d":"81,490"}]
[null,"SLE2-1111GN (1/6)",500,"1970х700х850","11 x GN 1/6",460,{"v":81890,"d":"81,890"}]
[null,"SLE1-1111SN (1/3)",430,"1970х600х850","10 x GN 1/3",460,{"v":81090,"d":"81,090"}]
[null,"SLE2-1111SN (1/6)",430,"1970х600х850","11 x GN 1/6",460,{"v":81590,"d":"81,590"}]
[null,"SLE3-1111GN",500,"1970х700х850","5 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6",460,{"v":81090,"d":"81,090"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА СО СТЕКЛЯННОЙ ВИТРИНОЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"SLE3-1GN НИЗКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":48590,"d":"48,590"}]
[null,"SLE3-11GN НИЗКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":60590,"d":"60,590"}]
[null,"SLE3-111GN НИЗКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":71290,"d":"71,290"}]
[null,"SLE3-1111GN НИЗКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":88490,"d":"88,490"}]
[null,"SLE3-1GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":52090,"d":"52,090"}]
[null,"SLE3-11GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":64590,"d":"64,590"}]
[null,"SLE3-111GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":75790,"d":"75,790"}]
[null,"SLE3-1111GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО",{"$nulls":4},{"v":93490,"d":"93,490"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Вместимость","Мощность, Вт","Цена, руб. без крышки"]
[null,"SLE3-11GN ПОЛИПРОПИЛЕН",245,"1000х700х850","785х508",150,"-"]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ СКВОЗНЫЕ "]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"SL2T-11GN",300,"1390х700х850",220,{"v":98310,"d":"98,310"}]
[null,"SL2T-111GN",435,"1835х700х850",460,{"v":119560,"d":"119,560"}]
[null,"SL2T-1111GN",570,"2280х700х850",480,{"v":139560,"d":"139,560"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА"]
[null,"Температурный режим +2…+10 °С"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Глубина рабоч. части стол., мм","Вместимость","Мощность, Вт"]
[null,"PZ1-1/GN",150,"900х700х1000 (850 до стол.)",324,"4 х GN 1/3",150]
[null,"PZ2-1/GN",150,"900х700х1000 (850 до стол.)",486,"4 х GN 1/6",150]
[null,"PZ1-11/GN",350,"1390х700х1000 (850 до стол.)",324,"7 х GN 1/3",220]
[null,"PZ2-11/GN",350,"1390х700х1000 (850 до стол.)",486,"8 х GN 1/6",220]
[null,"PZ1-111/GN",505,"1835х700х1000 (850 до стол.)",324,"10 х GN 1/3",460]
[null,"PZ2-111/GN",505,"1835х700х1000 (850 до стол.)",486,"11 х GN 1/6",460]
[null,"PZ1-1111/GN",660,"2280х700х1000 (850 до стол.)",324,"12 х GN 1/3",480]
[null,"PZ2-1111/GN",660,"2280х700х1000 (850 до стол.)",486,"13 х GN 1/6",480]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Глубина рабоч. части стол., мм","Вместимость","Мощность, Вт"]
[null,"PZ1-1/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZ2-1/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZ1-11/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZ2-11/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZ1-111/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZ2-111/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZ1-1111/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZ2-1111/GN КАМЕНЬ"]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА"]
[null,"Температурный режим +2…+10 °С"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Глубина рабоч. части стол., мм","Вместимость","Мощность, Вт"]
[null,"PZE1-11/GN",245,"1000х700х990 (850 до стол.)",324,"5 х GN 1/3",150]
[null,"PZE2-11/GN",245,"1000х700х990 (850 до стол.)",486,"5 х GN 1/6",150]
[null,"PZE1-111/GN",375,"1485х700х990 (850 до стол.)",324,"8 х GN 1/3",220]
[null,"PZE2-111/GN",375,"1485х700х990 (850 до стол.)",486,"8 х GN 1/6",220]
[null,"PZE1-1111/GN",500,"1970х700х990 (850 до стол.)",324,"10 х GN 1/3",460]
[null,"PZE2-1111/GN",500,"1970х700х990 (850 до стол.)",486,"10 х GN 1/6",460]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Глубина рабоч. части стол., мм","Вместимость","Мощность, Вт"]
[null,"PZE1-11/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZE2-11/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZE1-111/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZE2-111/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZE1-1111/GN КАМЕНЬ"]
[null,"PZE2-1111/GN КАМЕНЬ"]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ВИТРИНОЙ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Глубина рабоч. части стол., мм","Вместимость","Мощность, Вт"]
[null,"PZ1-1/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ2-1/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ1-11/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ2-11/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ1-111/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ2-111/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ1-1/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ2-1/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ1-11/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ2-11/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ1-111/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZ2-111/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE1-11/GNСО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE2-11/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE1-111/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE2-111/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE1-1111/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE2-1111/GN СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE1-11/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE2-11/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE1-111/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE2-111/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE1-1111/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[null,"PZE2-1111/GN КАМЕНЬ СО СТЕКЛОМ"]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ ПОД ВИТРИНУ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"PZ3-11/GN",350,"1390х700х1050","+2…+10 °С",220,{"v":125240,"d":"125,240"}]
[null,"PZ3-11/SN",300,"1390х600х1050","+2…+10 °С",220,{"v":122460,"d":"122,460"}]
[null,"PZ3-111/GN",505,"1835х700х1050","+2…+10 °С",460,{"v":150000,"d":"150,000"}]
[null,"PZ3-111/SN",435,"1835х600х1050","+2…+10 °С",460,{"v":142590,"d":"142,590"}]
[null,"PZ3-1111/GN",660,"2280х700х1050","+2…+10 °С",480,{"v":159000,"d":"159,000"}]
[null,"PZ3-1111/SN",570,"2280х600х1050","+2…+10 °С",480,{"v":154530,"d":"154,530"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ ПОД ВИТРИНУ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"PZE3-11/GN",245,"1000х700х1050","+2…+10 °С",150,{"v":100840,"d":"100,840"}]
[null,"PZE3-11/SN",210,"1000х600х1050","+2…+10 °С",150,{"v":98570,"d":"98,570"}]
[null,"PZE3-111/GN",375,"1485х700х1050","+2…+10 °С",220,{"v":128550,"d":"128,550"}]
[null,"PZE3-111/SN",320,"1485х600х1050","+2…+10 °С",220,{"v":125580,"d":"125,580"}]
[null,"PZE3-1111/GN",500,"1970х700х1050","+2…+10 °С",460,{"v":152720,"d":"152,720"}]
[null,"PZE3-1111/SN",430,"1970х600х1050","+2…+10 °С",460,{"v":148550,"d":"148,550"}]
[]
[null,"ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ ПОД ВИТРИНУ И НЕЙТРАЛЬНЫМ МОДУЛЕМ"]
[]
[null,"Модель","Объем, л","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"PZ4-1/GN 6R",350,"1425х700х1050","+2…+10 °С",150,{"v":168690,"d":"168,690"}]
[null,"PZ4-11/GN 6R",505,"1915х700х1050","+2…+10 °С",220,{"v":203490,"d":"203,490"}]
[null,"PZ4-111/GN 6R",660,"2280х700х1050","+2…+10 °С",460,{"v":244890,"d":"244,890"}]
[]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Цена, руб.",{"$f":"CONCATENATE(\"Дилерская цена при скидке \",Hicoldstol!$I$4*100,\"%, руб\")","v":"Дилерская цена при скидке 0%, руб"}]
[null,"PZ 6R","525х700х850",{"v":49790,"d":"49,790"},{"$f":"D894*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":49790,"d":"49,790"}}]
[]
[null,"СТОЛЫ С ОХЛАЖДАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб.",{"$f":"CONCATENATE(\"Дилерская цена при скидке \",Hicoldstol!$I$4*100,\"%, руб\")","v":"Дилерская цена при скидке 0%, руб"}]
[null,"SO-10/6","1000х600х850","+2…+7 °С",150,{"v":43460,"d":"43,460"},{"$f":"F899*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":43460,"d":"43,460"}}]
[null,"SO-11/6","1100х600х850","+2…+7 °С",150,{"v":46370,"d":"46,370"},{"$f":"F900*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":46370,"d":"46,370"}}]
[null,"SO-12/6","1200х600х850","+2…+7 °С",150,{"v":46660,"d":"46,660"},{"$f":"F901*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":46660,"d":"46,660"}}]
[null,"SO-13/6","1300х600х850","+2…+7 °С",150,{"v":47640,"d":"47,640"},{"$f":"F902*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":47640,"d":"47,640"}}]
[null,"SO-14/6","1400х600х850","+2…+7 °С",150,{"v":48600,"d":"48,600"},{"$f":"F903*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":48600,"d":"48,600"}}]
[null,"SO-15/6","1500х600х850","+2…+7 °С",150,{"v":50550,"d":"50,550"},{"$f":"F904*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":50550,"d":"50,550"}}]
[null,"SO-10/7","1000х700х850","+2…+7 °С",150,{"v":45690,"d":"45,690"},{"$f":"F905*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":45690,"d":"45,690"}}]
[null,"SO-11/7","1100х700х850","+2…+7 °С",150,{"v":46800,"d":"46,800"},{"$f":"F906*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":46800,"d":"46,800"}}]
[null,"SO-12/7","1200х700х850","+2…+7 °С",150,{"v":48040,"d":"48,040"},{"$f":"F907*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":48040,"d":"48,040"}}]
[null,"SO-13/7","1300х700х850","+2…+7 °С",150,{"v":49310,"d":"49,310"},{"$f":"F908*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":49310,"d":"49,310"}}]
[null,"SO-14/7","1400х700х850","+2…+7 °С",150,{"v":49710,"d":"49,710"},{"$f":"F909*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":49710,"d":"49,710"}}]
[null,"SO-15/7","1500х700х850","+2…+7 °С",150,{"v":51650,"d":"51,650"},{"$f":"F910*(1-Hicoldstol!$I$4)","v":{"v":51650,"d":"51,650"}}]
[]
[null,"НАСТОЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ К СТОЛАМ ДЛЯ ПИЦЦЫ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Вместимость","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"VRTO 1 к PZE3","1000х385х248","2 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":21790,"d":"21,790"}]
[null,"VRTO 2 к PZ3","1390х385х248","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":24390,"d":"24,390"}]
[null,"VRTO 3 к PZE3","1485х385х248","5 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":24990,"d":"24,990"}]
[null,"VRTO 4 к PZ3","1835х385х248","7 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":26490,"d":"26,490"}]
[null,"VRTO 5 к PZE3","1970х385х248","9 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":27190,"d":"27,190"}]
[null,"VRTO 6 к PZ3","2280х385х248","11 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":29590,"d":"29,590"}]
[null,"VRTU 1 к PZE3","1000х385х279","2 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":23290,"d":"23,290"}]
[]
[null,"VRTU 2 к PZ3","1390х385х279","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":25990,"d":"25,990"}]
[null,"VRTU 3 к PZE3","1485х385х279","5 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":26690,"d":"26,690"}]
[]
[null,"VRTU 4 к PZ3","1835х385х279","7 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":28190,"d":"28,190"}]
[null,"VRTU 5 к PZE3","1970х385х279","9 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":29490,"d":"29,490"}]
[null,"VRTU 6 к PZ3","2280х385х279","11 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31990,"d":"31,990"}]
[null,"VRTG 1 к PZE3","1000х385х459","2 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":28390,"d":"28,390"}]
[null,"VRTG 2 к PZ3","1390х385х459","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31190,"d":"31,190"}]
[null,"VRTG 1R к PZ4","1425х385х459","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31290,"d":"31,290"}]
[null,"VRTG 3 к PZE3","1485х385х459","5 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31990,"d":"31,990"}]
[null,"VRTG 4 к PZ3","1835х385х459","7 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":34690,"d":"34,690"}]
[null,"VRTG 2R к PZ4","1915х385х459","7 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":36090,"d":"36,090"}]
[null,"VRTG 5 к PZE3","1970х385х459","9 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":35390,"d":"35,390"}]
[null,"VRTG 6 к PZ3","2280х385х459","11 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":41090,"d":"41,090"}]
[null,"VRTG 4R к PZ4","2360х385х459","10 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":43490,"d":"43,490"}]
[]
[null,"НАСТОЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Вместимость","Темп. режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
[null,"VRTO 1","1000х385х248","2 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":21590,"d":"21,590"}]
[null,"VRTO 2","1390х385х248","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":24190,"d":"24,190"}]
[null,"VRTO 3","1485х385х248","5 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":24790,"d":"24,790"}]
[null,"VRTO 4","1835х385х248","7 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":26290,"d":"26,290"}]
[null,"VRTO 5","1970х385х248","9 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":26990,"d":"26,990"}]
[null,"VRTO 6","2280х385х248","11 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":29390,"d":"29,390"}]
[null,"VRTU 1","1000х385х279","2 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":23090,"d":"23,090"}]
[null,"VRTU 2","1390х385х279","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":25790,"d":"25,790"}]
[null,"VRTU 3","1485х385х279","5 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":26490,"d":"26,490"}]
[null,"VRTU 4","1835х385х279","7 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":27990,"d":"27,990"}]
[null,"VRTU 5","1970х385х279","9 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":29290,"d":"29,290"}]
[null,"VRTU 6","2280х385х279","11 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31790,"d":"31,790"}]
[null,"VRTG 1","1000х385х459","2 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":28190,"d":"28,190"}]
[null,"VRTG 2","1390х385х459","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":30990,"d":"30,990"}]
[null,"VRTG 3","1485х385х459","5 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31790,"d":"31,790"}]
[null,"VRTG 4","1835х385х459","7 x 1/3 GN\n1 x 1/2 GN","+2…+7 °С",150,{"v":34490,"d":"34,490"}]
[null,"VRTG 5","1970х385х459","9 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":35190,"d":"35,190"}]
[null,"VRTG 6","2280х385х459","11 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":40890,"d":"40,890"}]
[null,"VRX 1200","1200х385х459","4 x 1/3 GN\n1 x 1/4 GN","+2…+7 °С",150,{"v":29990,"d":"29,990"}]
[null,"VRX 1400","1400х385х459","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31190,"d":"31,190"}]
[null,"VRX 1500","1500х385х459","6 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":31990,"d":"31,990"}]
[null,"VRX 1600","1600х385х459","7 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":32990,"d":"32,990"}]
[null,"VRX 1800","1800х385х459","8 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":33990,"d":"33,990"}]
[null,"VRX 2000","2000х385х459","9 x 1/3 GN","+2…+7 °С",150,{"v":35690,"d":"35,690"}]
[]
[null,"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ"]
[]
[null,"Модель","Наименование",{"$nulls":3},"Цена, руб."]
[null,"НЗС-1","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GN 1/TN, GN 1/BT",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500"}]
[null,"НЗС-11","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GN 11/TN, SN 11/TN, GN 11/BT, SN 11/BT",{"$nulls":3},{"v":2200,"d":"2,200"}]
[null,"НЗС-111","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GN 111/TN, SN 111/TN, GN 111/BT, SN 111/BT",{"$nulls":3},{"v":2900,"d":"2,900"}]
[null,"НЗС-1111","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GN 1111/TN, SN 1111/TN, GN 1111/BT, SN 1111/BT",{"$nulls":3},{"v":3600,"d":"3,600"}]
[null,"НЗСН-1","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GNE 1/TN, GNE 1/BT",{"$nulls":3},{"v":1100,"d":"1,100"}]
[null,"НЗСН-11","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GNE 11/TN, GNE 11/BT",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800"}]
[null,"НЗСН-111","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GNE 111/TN, GNE 111/BT",{"$nulls":3},{"v":2500,"d":"2,500"}]
[null,"НЗСН-1111","Задняя стенка из нержавеющей стали для столов GNE 1111/TN, GNE 1111/BT",{"$nulls":3},{"v":3200,"d":"3,200"}]
[null,"НН-01","Комплект направляющих (2шт.) для доп. полки  к охл. столам серии GN (700)",{"$nulls":3},925]
[null,"НН-02","Комплект  направляющих (2шт.) для доп. полки  к охл. столам серии SN (600)",{"$nulls":3},925]
[null,"НC-01","Полка-решетка  к столам серии GN (700)",{"$nulls":3},660]
[null,"НC-02","Полка-решетка к столам серии SN (600)",{"$nulls":3},660]
[null,"GNS 1","Усиленная столешница для столов GN 1/TN, GN 1/BT",{"$nulls":3},{"v":2790,"d":"2,790"}]
[null,"GNS 11","Усиленная столешница для столов GN 11/TN, GN 11/BT",{"$nulls":3},{"v":4180,"d":"4,180"}]
[null,"GNS 111","Усиленная столешница для столов GN 111/TN, GN 111/BT",{"$nulls":3},{"v":5550,"d":"5,550"}]
[null,"GNS 1111","Усиленная столешница для столов GN 1111/TN, GN 1111/BT",{"$nulls":3},{"v":6950,"d":"6,950"}]
[null,"GNS 11111","Усиленная столешница для столов GN 11111/TN, GN 11111/BT",{"$nulls":3},{"v":7930,"d":"7,930"}]
[null,"SNS 1","Усиленная столешница для столов SN 1/TN, SN 1/BT",{"$nulls":3},{"v":2390,"d":"2,390"}]
[null,"SNS 11","Усиленная столешница для столов SN 11/TN, SN 11/BT",{"$nulls":3},{"v":3890,"d":"3,890"}]
[null,"SNS 111","Усиленная столешница для столов SN 111/TN, SN 111/BT",{"$nulls":3},{"v":5280,"d":"5,280"}]
[null,"SNS 1111","Усиленная столешница для столов SN 1111/TN, SN 1111/BT",{"$nulls":3},{"v":6670,"d":"6,670"}]
[null,"SNS 11111","Усиленная столешница для столов SN 11111/TN, SN 11111/BT",{"$nulls":3},{"v":7670,"d":"7,670"}]
[null,"GNES 1","Усиленная столешница для столов GNE 1/TN, GNE 1/BT",{"$nulls":3},{"v":1820,"d":"1,820"}]
[null,"GNES 11","Усиленная столешница для столов GNE 11/TN, GNE 11/BT",{"$nulls":3},{"v":3060,"d":"3,060"}]
[null,"GNES 111","Усиленная столешница для столов GNE 111/TN, GNE 111/BT",{"$nulls":3},{"v":4590,"d":"4,590"}]
[null,"GNES 1111","Усиленная столешница для столов GNE 1111/TN, GNE 1111/BT",{"$nulls":3},{"v":6120,"d":"6,120"}]
[null,"ЗАМОК","Врезной замок для дверцы стола",{"$nulls":3},{"v":2000,"d":"2,000"}]
[null,"1G","Нейтральная секция с рукомойником L=445 мм",{"$nulls":3},{"v":16660,"d":"16,660"}]
[null,"M","Комплект колёс (2 с тормозом, 2 без тормоза)",{"$nulls":3},{"v":11350,"d":"11,350"}]

{"sheet":"Hicoldtepl","index":13,"n_rows":160,"n_cols":8,"rows_kept":160,"merged":[[1,0,1,5],[1,7,1,8],[3,0,3,5],[6,0,6,5],[16,0,16,5],[26,0,26,5],[36,0,36,5],[46,0,46,5],[56,0,56,5],[67,0,67,4],[70,0,70,4],[84,0,84,4],[98,0,98,4],[112,0,112,4],[126,0,126,4],[143,0,143,4]]}
[]
["ТЕПЛОВЫЕ СТОЛЫ И ТЕПЛОВЫЕ ПОЛКИ",{"$nulls":6},"Главное меню"]
[]
["ТЕПЛОВЫЕ СТОЛЫ"]
[]
["Модель","Объём, л","Габариты, мм","Температурный режим, °С","Мощность, Вт","Цена, руб."]
["600 серия (пристенные)"]
["TS 10 SN","220","1000х600х850","+65","1525",40080]
["TS 11 SN",230,"1100х600х850",65,1525,41810]
["TS 12 SN",260,"1200х600х850",65,1525,43530]
["TS 13 SN",280,"1300х600х850",65,1525,45800]
["TS 14 SN",310,"1400х600х850",65,1525,48060]
["TS 15 SN",340,"1500х600х850",65,2025,49580]
["TS 16 SN",360,"1600х600х850",65,2025,51450]
["TS 17 SN",390,"1700х600х850",65,2025,52980]
["TS 18 SN",420,"1800х600х850",65,2025,54510]
["700 серия (пристенные)"]
["TS 10 GN","250","1000х700х850","+65","1525",42260]
["TS 11 GN","280","1100х700х850","+65","1525",44020]
["TS 12 GN","310","1200х700х850","+65","1525",45770]
["TS 13 GN","350","1300х700х850","+65","1525",47400]
["TS 14 GN","360","1400х700х850","+65","1525",49850]
["TS 15 GN","410","1500х700х850","+65","2025",52280]
["TS 16 GN","450","1600х700х850","+65","2025",54270]
["TS 17 GN","480","1700х700х850","+65","2025",55700]
["TS 18 GN","510","1800х700х850","+65","2025",57110]
["600 серия (островные)"]
["TS 10 SN O","220","1000х600х850","+65","1525",40080]
["TS 11 SN O","230","1100х600х850","+65","1525",41810]
["TS 12 SN O","260","1200х600х850","+65","1525",43530]
["TS 13 SN O","280","1300х600х850","+65","1525",45800]
["TS 14 SN O","310","1400х600х850","+65","1525",48060]
["TS 15 SN O","340","1500х600х850","+65","2025",49580]
["TS 16 SN O","360","1600х600х850","+65","2025",51450]
["TS 17 SN O","390","1700х600х850","+65","2025",52980]
["TS 18 SN O","420","1800х600х850","+65","2025",54510]
["700 серия (островные)"]
["TS 10 GN O","250","1000х700х850","+65","1525",42260]
["TS 11 GN O","280","1100х700х850","+65","1525",44020]
["TS 12 GN O","310","1200х700х850","+65","1525",45770]
["TS 13 GN O","350","1300х700х850","+65","1525",47400]
["TS 14 GN O","360","1400х700х850","+65","1525",49850]
["TS 15 GN O","410","1500х700х850","+65","2025",52280]
["TS 16 GN O","450","1600х700х850","+65","2025",54270]
["TS 17 GN O","480","1700х700х850","+65","2025",55700]
["TS 18 GN O","510","1800х700х850","+65","2025",57110]
["600 серия (сквозные)"]
["TS T 10 SN O","220","1000х600х850","+65","1525",46080]
["TS T 11 SN O","230","1100х600х850","+65","1525",48070]
["TS T 12 SN O","260","1200х600х850","+65","1525",50060]
["TS T 13 SN O","280","1300х600х850","+65","1525",51410]
["TS T 14 SN O","310","1400х600х850","+65","1525",53800]
["TS T 15 SN O","340","1500х600х850","+65","2025",56170]
["TS T 16 SN O","360","1600х600х850","+65","2025",58120]
["TS T 17 SN O","390","1700х600х850","+65","2025",59500]
["TS T 18 SN O","420","1800х600х850","+65","2025",60860]
["700 серия (сквозные)"]
["TS T 10 GN O","250","1000х700х850","+65","1525",48710]
["TS T 11 GN O","280","1100х700х850","+65","1525",50560]
["TS T 12 GN O","310","1200х700х850","+65","1525",52400]
["TS T 13 GN O","350","1300х700х850","+65","1525",53970]
["TS T 14 GN O","360","1400х700х850","+65","1525",56340]
["TS T 15 GN O","410","1500х700х850","+65","2025",58690]
["TS T 16 GN O","450","1600х700х850","+65","2025",60730]
["TS T 17 GN O","480","1700х700х850","+65","2025",62240]
["TS T 18 GN O","510","1800х700х850","+65","2025",63720]
[]
["ТЕПЛОВЫЕ ПОЛКИ"]
[]
["Модель","Габариты, мм","Мощность, Вт","Цена, руб."]
["300 серия (одноярусные)"]
["TP1-6/3","600х300х400","500",10749]
["TP1-7/3","700х300х400","500",11211]
["TP1-8/3","800х300х400","500",11652]
["TP1-9/3","900х300х400","1000",17223]
["TP1-10/3","1000х300х400","1000",17668]
["TP1-11/3","1100х300х400","1000",18129]
["TP1-12/3","1200х300х400","1000",18716]
["TP1-13/3","1300х300х400","1500",24041]
["TP1-14/3","1400х300х400","1500",24876]
["TP1-15/3","1500х300х400",1500,25024]
["TP1-16/3","1600х300х400",1500,25344]
["TP1-17/3","1700х300х400",1500,31150]
["TP1-18/3","1800х300х400",1500,31931]
["400 серия (одноярусные)"]
["TP1-6/4","600х400х400","500",12334]
["TP1-7/4","700х400х400","500",12629]
["TP1-8/4","800х400х400","500",13092]
["TP1-9/4","900х400х400","1000",18519]
["TP1-10/4","1000х400х400","1000",18910]
["TP1-11/4","1100х400х400","1000",18964]
["TP1-12/4","1200х400х400","1000",19446]
["TP1-13/4","1300х400х400","1500",25305]
["TP1-14/4","1400х400х400","1500",26219]
["TP1-15/4","1500х400х400","1500",26762]
["TP1-16/4","1600х400х400","1500",26784]
["TP1-17/4","1700х400х400","1500",32483]
["TP1-18/4","1800х400х400","1500",34103]
["300 серия (двухъярусные)"]
["TP2-6/3","600х300х800","1000",21389]
["TP2-7/3","700х300х800","1000",22310]
["TP2-8/3","800х300х800","1000",23187]
["TP2-9/3","900х300х800","2000",34272]
["TP2-10/3","1000х300х800","2000",35158]
["TP2-11/3","1100х300х800","2000",36076]
["TP2-12/3","1200х300х800","2000",37242]
["TP2-13/3","1300х300х800","3000",47842]
["TP2-14/3","1400х300х800","3000",49504]
["TP2-15/3","1500х300х800","3000",49796]
["TP2-16/3","1600х300х800","3000",50435]
["TP2-17/3","1700х300х800","3000",61988]
["TP2-18/3","1800х300х800","3000",63543]
["400 серия (двухъярусные)"]
["TP2-6/4","600х400х800","1000",24422]
["TP2-7/4","700х400х800","1000",25006]
["TP2-8/4","800х400х800","1000",25920]
["TP2-9/4","900х400х800","2000",36668]
["TP2-10/4","1000х400х800","2000",37439]
["TP2-11/4","1100х400х800","2000",37548]
["TP2-12/4","1200х400х800","2000",38504]
["TP2-13/4","1300х400х800","3000",50103]
["TP2-14/4","1400х400х800","3000",51912]
["TP2-15/4","1500х400х800","3000",52988]
["TP2-16/4","1600х400х800","3000",53033]
["TP2-17/4","1700х400х800","3000",64316]
["TP2-18/4","1800х400х800","3000",67522]
["300 серия (двухъярусные с нейтральным нижним уровнем)"]
["TP2K-6/3","600х300х800","500",13436]
["TP2K-7/3","700х300х800","500",14015]
["TP2K-8/3","800х300х800","500",14565]
["TP2K-9/3","900х300х800","1000",21528]
["TP2K-10/3","1000х300х800","1000",22086]
["TP2K-11/3","1100х300х800","1000",22661]
["TP2K-12/3","1200х300х800","1000",23393]
["TP2K-13/3","1300х300х800","1500",30052]
["TP2K-13,9/3","1390х300х800","1500",30993]
["TP2K-14/3","1400х300х800","1500",31096]
["TP2K-14,85/3","1485х300х800","1500",31253]
["TP2K-15/3","1500х300х800","1500",31281]
["TP2K-16/3","1600х300х800","1500",31680]
["TP2K-17/3","1700х300х800",1500,38937]
["TP2K-18/3","1800х300х800",1500,39915]
["TP2K-18,35/3","1835х300х800",1500,40258]
["400 серия (двухъярусные с нейтральным нижним уровнем)"]
["TP2K-6/4","600х400х800","500",15419]
["TP2K-7/4","700х400х800","500",15788]
["TP2K-8/4","800х400х800","500",16365]
["TP2K-9/4","900х400х800","1000",23148]
["TP2K-10/4","1000х400х800","1000",23637]
["TP2K-11/4","1100х400х800","1000",23706]
["TP2K-12/4","1200х400х800","1000",24308]
["TP2K-13/4","1300х400х800","1500",31630]
["TP2K-13,9/4","1390х400х800","1500",32660]
["TP2K-14/4","1400х400х800","1500",32774]
["TP2K-14,85/4","1485х400х800","1500",33351]
["TP2K-15/4","1500х400х800","1500",33452]
["TP2K-16/4","1600х400х800","1500",33480]
["TP2K-17/4","1700х400х800","1500",40605]
["TP2K-18/4","1800х400х800","1500",42629]
["TP2K-18,35/4","1835х400х800","1500",43340]

{"sheet":"Hicoldzont","index":14,"n_rows":600,"n_cols":4,"rows_kept":600,"merged":[[1,0,1,2],[1,3,1,4],[3,0,3,2],[6,0,6,2],[22,0,22,2],[38,0,38,2],[54,0,54,2],[71,0,71,2],[74,0,74,2],[90,0,90,2],[106,0,106,2],[122,0,122,2],[136,0,136,2],[139,0,139,2],[155,0,155,2],[171,0,171,2],[187,0,187,2],[204,0,204,2],[207,0,207,2],[223,0,223,2],[239,0,239,2],[255,0,255,2],[266,0,266,2],[282,0,282,2],[298,0,298,2],[314,0,314,2],[330,0,330,1],[331,0,331,1],[333,0,333,2],[336,0,336,2],[352,0,352,2],[368,0,368,2],[384,0,384,2],[395,0,395,2],[411,0,411,2],[427,0,427,2],[443,0,443,2],[457,0,457,2],[460,0,460,2],[476,0,476,2],[492,0,492,2],[508,0,508,2],[524,0,524,2],[535,0,535,2],[551,0,551,2],[567,0,567,2],[583,0,583,2]]}
[]
["ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ",null,null,"Главное меню"]
[]
["ПРИСТЕННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ"]
[]
["Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
["глубина 800 мм"]
["ЗВПОК-0808","800х800х400",12276]
["ЗВПОК-08,508","850х800х400",12550]
["ЗВПОК-0908","900х800х400",12878]
["ЗВПОК-09,508","950х800х400",13206]
["ЗВПОК-1008","1000х800х400",13363]
["ЗВПОК-10,508","1050х800х400",13859]
["ЗВПОК-1108","1100х800х400",14191]
["ЗВПОК-11,508","1150х800х400",14841]
["ЗВПОК-1208","1200х800х400",15177]
["ЗВПОК-12,508","1250х800х400",15494]
["ЗВПОК-1308","1300х800х400",15822]
["ЗВПОК-13,508","1350х800х400",16153]
["ЗВПОК-1408","1400х800х400",16494]
["ЗВПОК-14,508","1450х800х400",16797]
["ЗВПОК-1508","1500х800х400",17136]
["глубина 900 мм"]
["ЗВПОК-0809","800х900х400",12784]
["ЗВПОК-08,509","850х900х400",13196]
["ЗВПОК-0909","900х900х400",13549]
["ЗВПОК-09,509","950х900х400",13899]
["ЗВПОК-1009","1000х900х400",14127]
["ЗВПОК-10,509","1050х900х400",14625]
["ЗВПОК-1109","1100х900х400",14976]
["ЗВПОК-11,509","1150х900х400",15670]
["ЗВПОК-1209","1200х900х400",16013]
["ЗВПОК-12,509","1250х900х400",16369]
["ЗВПОК-1309","1300х900х400",16718]
["ЗВПОК-13,509","1350х900х400",17075]
["ЗВПОК-1409","1400х900х400",17412]
["ЗВПОК-14,509","1450х900х400",17606]
["ЗВПОК-1509","1500х900х400",18131]
["глубина 1000 мм"]
["ЗВПОК-0810","800х1000х400",13570]
["ЗВПОК-08,510","850х1000х400",13990]
["ЗВПОК-0910","900х1000х400",14382]
["ЗВПОК-09,510","950х1000х400",14762]
["ЗВПОК-1010","1000х1000х400",15191]
["ЗВПОК-10,510","1050х1000х400",15518]
["ЗВПОК-1110","1100х1000х400",15847]
["ЗВПОК-11,510","1150х1000х400",16631]
["ЗВПОК-1210","1200х1000х400",17004]
["ЗВПОК-12,510","1250х1000х400",17380]
["ЗВПОК-1310","1300х1000х400",17761]
["ЗВПОК-13,510","1350х1000х400",18134]
["ЗВПОК-1410","1400х1000х400",18510]
["ЗВПОК-14,510","1450х1000х400",18889]
["ЗВПОК-1510","1500х1000х400",19269]
["глубина 1200 мм"]
["ЗВПОК-0812","800х1200х400",15008]
["ЗВПОК-08,512","850х1200х400",15442]
["ЗВПОК-0912","900х1200х400",15902]
["ЗВПОК-09,512","950х1200х400",16304]
["ЗВПОК-1012","1000х1200х400",16729]
["ЗВПОК-10,512","1050х1200х400",17159]
["ЗВПОК-1112","1100х1200х400",17642]
["ЗВПОК-11,512","1150х1200х400",18126]
["ЗВПОК-1212","1200х1200х400",18877]
["ЗВПОК-12,512","1250х1200х400",19240]
[]
["Дополнительные опции:"]
["Подсветка - 3000 руб."]
["Блок приточной вентиляции - 900 руб."]
["Вытяжной вентилятор – 8200 руб."]
[]
["ПРИСТЕННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ БЕЗ КОЗЫРЬКА"]
[]
["Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
["глубина 600 мм"]
["ЗВПО-0806","800х600х400",10756]
["ЗВПО-08,506","850х600х400",10961]
["ЗВПО-0906","900х600х400",11213]
["ЗВПО-09,506","950х600х400",11468]
["ЗВПО-1006","1000х600х400",11605]
["ЗВПО-10,506","1050х600х400",11978]
["ЗВПО-1106","1100х600х400",12240]
["ЗВПО-11,506","1150х600х400",12817]
["ЗВПО-1206","1200х600х400",13082]
["ЗВПО-12,506","1250х600х400",13327]
["ЗВПО-1306","1300х600х400",13582]
["ЗВПО-13,506","1350х600х400",13839]
["ЗВПО-1406","1400х600х400",14110]
["ЗВПО-14,506","1450х600х400",14340]
["ЗВПО-1506","1500х600х400",14607]
["глубина 700 мм"]
["ЗВПО-0807","800х700х400",11336]
["ЗВПО-08,507","850х700х400",11672]
["ЗВПО-0907","900х700х400",11952]
["ЗВПО-09,507","950х700х400",12229]
["ЗВПО-1007","1000х700х400",12385]
["ЗВПО-10,507","1050х700х400",12810]
["ЗВПО-1107","1100х700х400",13092]
["ЗВПО-11,507","1150х700х400",13713]
["ЗВПО-1207","1200х700х400",13984]
["ЗВПО-12,507","1250х700х400",14267]
["ЗВПО-1307","1300х700х400",14544]
["ЗВПО-13,507","1350х700х400",14827]
["ЗВПО-1407","1400х700х400",15093]
["ЗВПО-14,507","1450х700х400",15215]
["ЗВПО-1507","1500х700х400",15669]
["глубина 800 мм"]
["ЗВПО-0808","800х800х400",12048]
["ЗВПО-08,508","850х800х400",12398]
["ЗВПО-0908","900х800х400",12717]
["ЗВПО-09,508","950х800х400",13023]
["ЗВПО-1008","1000х800х400",13375]
["ЗВПО-10,508","1050х800х400",13636]
["ЗВПО-1108","1100х800х400",13896]
["ЗВПО-11,508","1150х800х400",14603]
["ЗВПО-1208","1200х800х400",14907]
["ЗВПО-12,508","1250х800х400",15212]
["ЗВПО-1308","1300х800х400",15516]
["ЗВПО-13,508","1350х800х400",15820]
["ЗВПО-1408","1400х800х400",16124]
["ЗВПО-14,508","1450х800х400",16428]
["ЗВПО-1508","1500х800х400",16739]
["глубина 1000 мм"]
["ЗВПО-0810","800х1000х400",13457]
["ЗВПО-08,510","850х1000х400",13820]
["ЗВПО-0910","900х1000х400",14193]
["ЗВПО-09,510","950х1000х400",14536]
["ЗВПО-1010","1000х1000х400",14890]
["ЗВПО-10,510","1050х1000х400",15248]
["ЗВПО-1110","1100х1000х400",15608]
["ЗВПО-11,510","1150х1000х400",16277]
["ЗВПО-1210","1200х1000х400",16751]
["ЗВПО-12,510","1250х1000х400",17041]
[]
["На вытяжные зонты без козырька подсветка, блок приточной вентиляции и вытяжной вентилятор не устанавливаются."]
[]
["ПРИСТЕННЫЕ КОРОБЧАТЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ"]
[]
["Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
["глубина 900 мм"]
["ЗКВПО-0809","800х900х400",15433]
["ЗКВПО-08,509","850х900х400",15804]
["ЗКВПО-0909","900х900х400",16228]
["ЗКВПО-09,509","950х900х400",16659]
["ЗКВПО-1009","1000х900х400",16991]
["ЗКВПО-10,509","1050х900х400",17538]
["ЗКВПО-1109","1100х900х400",17973]
["ЗКВПО-11,509","1150х900х400",18738]
["ЗКВПО-1209","1200х900х400",19125]
["ЗКВПО-12,509","1250х900х400",19511]
["ЗКВПО-1309","1300х900х400",20016]
["ЗКВПО-13,509","1350х900х400",20452]
["ЗКВПО-1409","1400х900х400",20889]
["ЗКВПО-14,509","1450х900х400",21285]
["ЗКВПО-1509","1500х900х400",21728]
["глубина 1000 мм"]
["ЗКВПО-0810","800х1000х400",16073]
["ЗКВПО-08,510","850х1000х400",16558]
["ЗКВПО-0910","900х1000х400",17041]
["ЗКВПО-09,510","950х1000х400",17492]
["ЗКВПО-1010","1000х1000х400",17847]
["ЗКВПО-10,510","1050х1000х400",18375]
["ЗКВПО-1110","1100х1000х400",18903]
["ЗКВПО-11,510","1150х1000х400",19710]
["ЗКВПО-1210","1200х1000х400",20154]
["ЗКВПО-12,510","1250х1000х400",20608]
["ЗКВПО-1310","1300х1000х400",21061]
["ЗКВПО-13,510","1350х1000х400",21517]
["ЗКВПО-1410","1400х1000х400",21953]
["ЗКВПО-14,510","1450х1000х400",22241]
["ЗКВПО-1510","1500х1000х400",22877]
["глубина 1100 мм"]
["ЗКВПО-0811","800х1100х400",16839]
["ЗКВПО-08,511","850х1100х400",17365]
["ЗКВПО-0911","900х1100х400",17859]
["ЗКВПО-09,511","950х1100х400",18341]
["ЗКВПО-1011","1000х1100х400",18903]
["ЗКВПО-10,511","1050х1100х400",19327]
["ЗКВПО-1111","1100х1100х400",19994]
["ЗКВПО-11,511","1150х1100х400",20658]
["ЗКВПО-1211","1200х1100х400",21134]
["ЗКВПО-12,511","1250х1100х400",21537]
["ЗКВПО-1311","1300х1100х400",22096]
["ЗКВПО-13,511","1350х1100х400",22568]
["ЗКВПО-1411","1400х1100х400",23048]
["ЗКВПО-14,511","1450х1100х400",23525]
["ЗКВПО-1511","1500х1100х400",24010]
["глубина 1300 мм"]
["ЗКВПО-0813","800х1300х400",19184]
["ЗКВПО-08,513","850х1300х400",19353]
["ЗКВПО-0913","900х1300х400",19523]
["ЗКВПО-09,513","950х1300х400",20030]
["ЗКВПО-1013","1000х1300х400",20587]
["ЗКВПО-10,513","1050х1300х400",21119]
["ЗКВПО-1113","1100х1300х400",21712]
["ЗКВПО-11,513","1150х1300х400",24534]
["ЗКВПО-1213","1200х1300х400",27225]
["ЗКВПО-12,513","1250х1300х400",29952]
[]
["Дополнительные опции:"]
["Подсветка - 3000 руб."]
["Блок приточной вентиляции - 900 руб."]
["Вытяжной вентилятор – 8200 руб."]
[]
["ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ С КОЗЫРЬКОМ"]
[]
["Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
["глубина 1000 мм"]
["ЗВООК-0810","800х1000х400",14667]
["ЗВООК-08,510","850х1000х400",15065]
["ЗВООК-0910","900х1000х400",15469]
["ЗВООК-09,510","950х1000х400",15803]
["ЗВООК-1010","1000х1000х400",16265]
["ЗВООК-10,510","1050х1000х400",16667]
["ЗВООК-1110","1100х1000х400",17073]
["ЗВООК-11,510","1150х1000х400",17413]
["ЗВООК-1210","1200х1000х400",17711]
["ЗВООК-12,510","1250х1000х400",17766]
["ЗВООК-1310","1300х1000х400",17777]
["ЗВООК-13,510","1350х1000х400",18118]
["ЗВООК-1410","1400х1000х400",18456]
["ЗВООК-14,510","1450х1000х400",18788]
["ЗВООК-1510","1500х1000х400",19134]
["глубина 1100 мм"]
["ЗКВПО-0811","800х1100х400",16839]
["ЗКВПО-08,511","850х1100х400",17365]
["ЗКВПО-0911","900х1100х400",17859]
["ЗКВПО-09,511","950х1100х400",18341]
["ЗКВПО-1011","1000х1100х400",18903]
["ЗКВПО-10,511","1050х1100х400",19327]
["ЗКВПО-1111","1100х1100х400",19994]
["ЗКВПО-11,511","1150х1100х400",20658]
["ЗКВПО-1211","1200х1100х400",21134]
["ЗКВПО-12,511","1250х1100х400",21537]
["ЗКВПО-1311","1300х1100х400",22096]
["ЗКВПО-13,511","1350х1100х400",22568]
["ЗКВПО-1411","1400х1100х400",23048]
["ЗКВПО-14,511","1450х1100х400",23525]
["ЗКВПО-1511","1500х1100х400",24010]
["глубина 1200 мм"]
["ЗВООК-0812","800х1200х400",15786]
["ЗВООК-08,512","850х1200х400",16270]
["ЗВООК-0912","900х1200х400",16714]
["ЗВООК-09,512","950х1200х400",17171]
["ЗВООК-1012","1000х1200х400",17613]
["ЗВООК-10,512","1050х1200х400",18077]
["ЗВООК-1112","1100х1200х400",18510]
["ЗВООК-11,512","1150х1200х400",19583]
["ЗВООК-1212","1200х1200х400",19972]
["ЗВООК-12,512","1250х1200х400",20458]
["ЗВООК-1312","1300х1200х400",20847]
["ЗВООК-13,512","1350х1200х400",21360]
["ЗВООК-1412","1400х1200х400",21807]
["ЗВООК-14,512","1450х1200х400",22253]
["ЗВООК-1512","1500х1200х400",22715]
["глубина 1400 мм"]
["ЗВООК-0814","800х1400х400",17137]
["ЗВООК-08,514","850х1400х400",17537]
["ЗВООК-0914","900х1400х400",18126]
["ЗВООК-09,514","950х1400х400",18267]
["ЗВООК-1014","1000х1400х400",19124]
["ЗВООК-10,514","1050х1400х400",19608]
["ЗВООК-1114","1100х1400х400",21102]
["ЗВООК-11,514","1150х1400х400",21183]
["ЗВООК-1214","1200х1400х400",21648]
["ЗВООК-12,514","1250х1400х400",22132]
["глубина 1600 мм"]
["ЗВООК-0816","800х1600х400",22565]
["ЗВООК-08,516","850х1600х400",23229]
["ЗВООК-0916","900х1600х400",23870]
["ЗВООК-09,516","950х1600х400",24464]
["ЗВООК-1016","1000х1600х400",24981]
["ЗВООК-10,516","1050х1600х400",25843]
["ЗВООК-1116","1100х1600х400",26501]
["ЗВООК-11,516","1150х1600х400",27800]
["ЗВООК-1216","1200х1600х400",28458]
["ЗВООК-12,516","1250х1600х400",29087]
["ЗВООК-1316","1300х1600х400",29763]
["ЗВООК-13,516","1350х1600х400",30422]
["ЗВООК-1416","1400х1600х400",31063]
["ЗВООК-14,516","1450х1600х400",31726]
["ЗВООК-1516","1500х1600х400",34476]
["глубина 1800 мм"]
["ЗВООК-0818","800х1800х400",23814]
["ЗВООК-08,518","850х1800х400",24652]
["ЗВООК-0918","900х1800х400",25360]
["ЗВООК-09,518","950х1800х400",26060]
["ЗВООК-1018","1000х1800х400",26800]
["ЗВООК-10,518","1050х1800х400",27477]
["ЗВООК-1118","1100х1800х400",28161]
["ЗВООК-11,518","1150х1800х400",29558]
["ЗВООК-1218","1200х1800х400",30270]
["ЗВООК-12,518","1250х1800х400",30979]
["ЗВООК-1318","1300х1800х400",31664]
["ЗВООК-13,518","1350х1800х400",32383]
["ЗВООК-1418","1400х1800х400",33078]
["ЗВООК-14,518","1450х1800х400",33776]
["ЗВООК-1518","1500х1800х400",35721]
["глубина 2000 мм"]
["ЗВООК-0820","800х2000х400",25335]
["ЗВООК-08,520","850х2000х400",26117]
["ЗВООК-0920","900х2000х400",26865]
["ЗВООК-09,520","950х2000х400",27476]
["ЗВООК-1020","1000х2000х400",28378]
["ЗВООК-10,520","1050х2000х400",29242]
["ЗВООК-1120","1100х2000х400",30087]
["ЗВООК-11,520","1150х2000х400",31297]
["ЗВООК-1220","1200х2000х400",32109]
["ЗВООК-12,520","1250х2000х400",32751]
["ЗВООК-1320","1300х2000х400",33514]
["ЗВООК-13,520","1350х2000х400",34258]
["ЗВООК-1420","1400х2000х400",35082]
["ЗВООК-14,520","1450х2000х400",35206]
["ЗВООК-1520","1500х2000х400",36527]
["глубина 2400 мм"]
["ЗВООК-0824","800х2400х400",27622]
["ЗВООК-08,524","850х2400х400",28490]
["ЗВООК-0924","900х2400х400",27561]
["ЗВООК-09,524","950х2400х400",30708]
["ЗВООК-1024","1000х2400х400",31558]
["ЗВООК-10,524","1050х2400х400",31926]
["ЗВООК-1124","1100х2400х400",33258]
["ЗВООК-11,524","1150х2400х400",34645]
["ЗВООК-1224","1200х2400х400",36091]
["ЗВООК-12,524","1250х2400х400",37731]
[]
["Дополнительные опции:"]
["Подсветка - 6000 руб."]
["Блок приточной вентиляции - 1800 руб."]
["Вытяжной вентилятор – 8200/16400* руб."]
["* в зависимости от количества вытяжных отверстий "]
["(см. схему отверстий для подключения к вентиляции)"]
[]
["ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ БЕЗ КОЗЫРЬКА"]
[]
["Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
["глубина 600 мм"]
["ЗВОО-0806","800х600х400",11572]
["ЗВОО-08,506","850х600х400",11828]
["ЗВОО-0906","900х600х400",12085]
["ЗВОО-09,506","950х600х400",12270]
["ЗВОО-1006","1000х600х400",12592]
["ЗВОО-10,506","1050х600х400",12847]
["ЗВОО-1106","1100х600х400",13113]
["ЗВОО-11,506","1150х600х400",13989]
["ЗВОО-1206","1200х600х400",14245]
["ЗВОО-12,506","1250х600х400",14506]
["ЗВОО-1306","1300х600х400",14771]
["ЗВОО-13,506","1350х600х400",15041]
["ЗВОО-1406","1400х600х400",15318]
["ЗВОО-14,506","1450х600х400",15598]
["ЗВОО-1506","1500х600х400",15884]
["глубина 800 мм"]
["ЗВОО-0808","800х800х400",12744]
["ЗВОО-08,508","850х800х400",13086]
["ЗВОО-0908","900х800х400",13382]
["ЗВОО-09,508","950х800х400",13693]
["ЗВОО-1008","1000х800х400",13994]
["ЗВОО-10,508","1050х800х400",14312]
["ЗВОО-1108","1100х800х400",14604]
["ЗВОО-11,508","1150х800х400",15530]
["ЗВОО-1208","1200х800х400",15777]
["ЗВОО-12,508","1250х800х400",16121]
["ЗВОО-1308","1300х800х400",16363]
["ЗВОО-13,508","1350х800х400",16728]
["ЗВОО-1408","1400х800х400",17034]
["ЗВОО-14,508","1450х800х400",17333]
["ЗВОО-1508","1500х800х400",17654]
["глубина 900 мм"]
["ЗВОО-0809","800х900х400",13419]
["ЗВОО-08,509","850х900х400",13719]
["ЗВОО-0909","900х900х400",14089]
["ЗВОО-09,509","950х900х400",14391]
["ЗВОО-1009","1000х900х400",14749]
["ЗВОО-10,509","1050х900х400",15076]
["ЗВОО-1109","1100х900х400",15901]
["ЗВОО-11,509","1150х900х400",16330]
["ЗВОО-1209","1200х900х400",16615]
["ЗВОО-12,509","1250х900х400",16960]
["ЗВОО-1309","1300х900х400",17312]
["ЗВОО-13,509","1350х900х400",17671]
["ЗВОО-1409","1400х900х400",18038]
["ЗВОО-14,509","1450х900х400",18412]
["ЗВОО-1509","1500х900х400",18792]
["глубина 1000 мм"]
["ЗВОО-0810","800х1000х400",14094]
["ЗВОО-08,510","850х1000х400",14351]
["ЗВОО-0910","900х1000х400",14796]
["ЗВОО-09,510","950х1000х400",15088]
["ЗВОО-1010","1000х1000х400",15504]
["ЗВОО-10,510","1050х1000х400",15841]
["ЗВОО-1110","1100х1000х400",17195]
["ЗВОО-11,510","1150х1000х400",17130]
["ЗВОО-1210","1200х1000х400",17453]
["ЗВОО-12,510","1250х1000х400",17799]
["глубина 1200 мм"]
["ЗВОО-0812","800х1200х400",19522]
["ЗВОО-08,512","850х1200х400",20043]
["ЗВОО-0912","900х1200х400",20538]
["ЗВОО-09,512","950х1200х400",20987]
["ЗВОО-1012","1000х1200х400",21360]
["ЗВОО-10,512","1050х1200х400",22077]
["ЗВОО-1112","1100х1200х400",22593]
["ЗВОО-11,512","1150х1200х400",23747]
["ЗВОО-1212","1200х1200х400",24261]
["ЗВОО-12,512","1250х1200х400",24750]
["ЗВОО-1312","1300х1200х400",25279]
["ЗВОО-13,512","1350х1200х400",25785]
["ЗВОО-1412","1400х1200х400",26291]
["ЗВОО-14,512","1450х1200х400",26807]
["ЗВОО-1512","1500х1200х400",27312]
["глубина 1400 мм"]
["ЗВОО-0814","800х1400х400",20754]
["ЗВОО-08,514","850х1400х400",21454]
["ЗВОО-0914","900х1400х400",22014]
["ЗВОО-09,514","950х1400х400",22567]
["ЗВОО-1014","1000х1400х400",23166]
["ЗВОО-10,514","1050х1400х400",23697]
["ЗВОО-1114","1100х1400х400",24237]
["ЗВОО-11,514","1150х1400х400",25491]
["ЗВОО-1214","1200х1400х400",26060]
["ЗВОО-12,514","1250х1400х400",26629]
["ЗВОО-1314","1300х1400х400",27167]
["ЗВОО-13,514","1350х1400х400",27738]
["ЗВОО-1414","1400х1400х400",28290]
["ЗВОО-14,514","1450х1400х400",28844]
["ЗВОО-1514","1500х1400х400",29401]
["глубина 1600 мм"]
["ЗВОО-0816","800х1600х400",22293]
["ЗВОО-08,516","850х1600х400",22932]
["ЗВОО-0916","900х1600х400",23616]
["ЗВОО-09,516","950х1600х400",23998]
["ЗВОО-1016","1000х1600х400",24759]
["ЗВОО-10,516","1050х1600х400",24912]
["ЗВОО-1116","1100х1600х400",25061]
["ЗВОО-11,516","1150х1600х400",27243]
["ЗВОО-1216","1200х1600х400",27913]
["ЗВОО-12,516","1250х1600х400",28472]
["ЗВОО-1316","1300х1600х400",29031]
["ЗВОО-13,516","1350х1600х400",29628]
["ЗВОО-1416","1400х1600х400",30310]
["ЗВОО-14,516","1450х1600х400",30286]
["ЗВОО-1516","1500х1600х400",31466]
["глубина 2000 мм"]
["ЗВОО-0820","800х2000х400",24683]
["ЗВОО-08,520","850х2000х400",25306]
["ЗВОО-0920","900х2000х400",26268]
["ЗВОО-09,520","950х2000х400",27230]
["ЗВОО-1020","1000х2000х400",27938]
["ЗВОО-10,520","1050х2000х400",28161]
["ЗВОО-1120","1100х2000х400",29351]
["ЗВОО-11,520","1150х2000х400",30591]
["ЗВОО-1220","1200х2000х400",31882]
["ЗВОО-12,520","1250х2000х400",33228]
[]
["На вытяжные зонты без козырька подсветка, блок приточной вентиляции и вытяжной вентилятор не устанавливаются."]
[]
["ОСТРОВНЫЕ КОРОБЧАТЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ"]
[]
["Модель","Габариты, мм","Цена, руб."]
["глубина 1200 мм"]
["ЗКВОО-0812","800х1200х400",18387]
["ЗКВОО-08,512","850х1200х400",19757]
["ЗКВОО-0912","900х1200х400",19923]
["ЗКВОО-09,512","950х1200х400",20088]
["ЗКВОО-1012","1000х1200х400",20802]
["ЗКВОО-10,512","1050х1200х400",21384]
["ЗКВОО-1112","1100х1200х400",21987]
["ЗКВОО-11,512","1150х1200х400",23221]
["ЗКВОО-1212","1200х1200х400",24075]
["ЗКВОО-12,512","1250х1200х400",24240]
["ЗКВОО-1312","1300х1200х400",24953]
["ЗКВОО-13,512","1350х1200х400",25729]
["ЗКВОО-1412","1400х1200х400",26440]
["ЗКВОО-14,512","1450х1200х400",27164]
["ЗКВОО-1512","1500х1200х400",27934]
["глубина 1300 мм"]
["ЗКВОО-0813","800х1300х400",20859]
["ЗКВОО-08,513","850х1300х400",21296]
["ЗКВОО-0913","900х1300х400",22069]
["ЗКВОО-09,513","950х1300х400",22719]
["ЗКВОО-1013","1000х1300х400",23370]
["ЗКВОО-10,513","1050х1300х400",23984]
["ЗКВОО-1113","1100х1300х400",24752]
["ЗКВОО-11,513","1150х1300х400",25521]
["ЗКВОО-1213","1200х1300х400",26289]
["ЗКВОО-12,513","1250х1300х400",27058]
["ЗКВОО-1313","1300х1300х400",27826]
["ЗКВОО-13,513","1350х1300х400",28595]
["ЗКВОО-1413","1400х1300х400",29363]
["ЗКВОО-14,513","1450х1300х400",30132]
["ЗКВОО-1513","1500х1300х400",30900]
["глубина 1400 мм"]
["ЗВОО-0814","800х1400х400",21490]
["ЗВОО-08,514","850х1400х400",22167]
["ЗВОО-0914","900х1400х400",22797]
["ЗВОО-09,514","950х1400х400",23449]
["ЗВОО-1014","1000х1400х400",24140]
["ЗКВОО-10,514","1050х1400х400",24788]
["ЗКВОО-1114","1100х1400х400",25418]
["ЗКВОО-11,514","1150х1400х400",26706]
["ЗКВОО-1214","1200х1400х400",27286]
["ЗКВОО-12,514","1250х1400х400",27913]
["ЗКВОО-1314","1300х1400х400",28540]
["ЗКВОО-13,514","1350х1400х400",29242]
["ЗКВОО-1414","1400х1400х400",29883]
["ЗКВОО-14,514","1450х1400х400",30511]
["ЗКВОО-1514","1500х1400х400",31173]
["глубина 1500 мм"]
["ЗКВОО-0815","800х1500х400",22119]
["ЗКВОО-08,515","850х1500х400",22887]
["ЗКВОО-0915","900х1500х400",23656]
["ЗКВОО-09,515","950х1500х400",24425]
["ЗКВОО-1015","1000х1500х400",25192]
["ЗКВОО-10,515","1050х1500х400",25962]
["ЗКВОО-1115","1100х1500х400",26730]
["ЗКВОО-11,515","1150х1500х400",27499]
["ЗКВОО-1215","1200х1500х400",28267]
["ЗКВОО-12,515","1250х1500х400",29035]
["ЗКВОО-1315","1300х1500х400",29804]
["ЗКВОО-13,515","1350х1500х400",30573]
["ЗКВОО-1415","1400х1500х400",31340]
["ЗКВОО-14,515","1450х1500х400",32110]
["ЗКВОО-1515","1500х1500х400",32877]
["глубина 1600 мм"]
["ЗКВОО-0816","800х1600х400",22878]
["ЗКВОО-08,516","850х1600х400",23751]
["ЗКВОО-0916","900х1600х400",24644]
["ЗКВОО-09,516","950х1600х400",25529]
["ЗКВОО-1016","1000х1600х400",26376]
["ЗКВОО-10,516","1050х1600х400",28171]
["ЗКВОО-1116","1100х1600х400",29967]
["ЗКВОО-11,516","1150х1600х400",31779]
["ЗКВОО-1216","1200х1600х400",33692]
["ЗКВОО-12,516","1250х1600х400",35514]
["глубина 1800 мм"]
["ЗКВОО-0818","800х1800х400",30864]
["ЗКВОО-08,518","850х1800х400",31608]
["ЗКВОО-0918","900х1800х400",32456]
["ЗКВОО-09,518","950х1800х400",33318]
["ЗКВОО-1018","1000х1800х400",33980]
["ЗКВОО-10,518","1050х1800х400",35075]
["ЗКВОО-1118","1100х1800х400",35946]
["ЗКВОО-11,518","1150х1800х400",37473]
["ЗКВОО-1218","1200х1800х400",39020]
["ЗКВОО-12,518","1250х1800х400",40032]
["ЗКВОО-1318","1300х1800х400",40904]
["ЗКВОО-13,518","1350х1800х400",41777]
["ЗКВОО-1418","1400х1800х400",42570]
["ЗКВОО-14,518","1450х1800х400",43455]
["ЗКВОО-1518","1500х1800х400",45256]
["глубина 2000 мм"]
["ЗКВОО-0820","800х2000х400",32143]
["ЗКВОО-08,520","850х2000х400",33113]
["ЗКВОО-0920","900х2000х400",34082]
["ЗКВОО-09,520","950х2000х400",34983]
["ЗКВОО-1020","1000х2000х400",35691]
["ЗКВОО-10,520","1050х2000х400",37804]
["ЗКВОО-1120","1100х2000х400",39419]
["ЗКВОО-11,520","1150х2000х400",40307]
["ЗКВОО-1220","1200х2000х400",41214]
["ЗКВОО-12,520","1250х2000х400",42120]
["ЗКВОО-1320","1300х2000х400",43031]
["ЗКВОО-13,520","1350х2000х400",43905]
["ЗКВОО-1420","1400х2000х400",44480]
["ЗКВОО-14,520","1450х2000х400",45751]
["ЗКВОО-1520","1500х2000х400",47279]
["глубина 2200 мм"]
["ЗКВОО-0822","800х2200х400",33678]
["ЗКВОО-08,522","850х2200х400",34728]
["ЗКВОО-0922","900х2200х400",35717]
["ЗКВОО-09,522","950х2200х400",36681]
["ЗКВОО-1022","1000х2200х400",37804]
["ЗКВОО-10,522","1050х2200х400",38653]
["ЗКВОО-1122","1100х2200х400",39986]
["ЗКВОО-11,522","1150х2200х400",41316]
["ЗКВОО-1222","1200х2200х400",42268]
["ЗКВОО-12,522","1250х2200х400",43070]
["ЗКВОО-1322","1300х2200х400",44190]
["ЗКВОО-13,522","1350х2200х400",45135]
["ЗКВОО-1422","1400х2200х400",46092]
["ЗКВОО-14,522","1450х2200х400",47047]
["ЗКВОО-1522","1500х2200х400",48017]
["глубина 2600 мм"]
["ЗКВОО-0826","800х2600х400",38367]
["ЗКВОО-08,526","850х2600х400",38705]
["ЗКВОО-0926","900х2600х400",39044]
["ЗКВОО-09,526","950х2600х400",40059]
["ЗКВОО-1026","1000х2600х400",41173]
["ЗКВОО-10,526","1050х2600х400",42237]
["ЗКВОО-1126","1100х2600х400",43422]
["ЗКВОО-11,526","1150х2600х400",49065]
["ЗКВОО-1226","1200х2600х400",54450]
["ЗКВОО-12,526","1250х2600х400",59904]
[]
["Дополнительные опции:"]
["Подсветка - 6000 руб."]
["Блок приточной вентиляции - 1800 руб."]
["Вытяжной вентилятор – 8200/16400* руб."]
["* в зависимости от количества вытяжных отверстий (см. схему отверстий для подключения к вентиляции)"]

{"sheet":"Шкафы","index":15,"n_rows":110,"n_cols":10,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[26,0,26,7],[37,8,37,12],[38,8,38,12],[49,0,49,7],[86,0,86,7],[89,0,89,7],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[94,1,94,2],[95,0,95,2],[96,0,96,7],[102,0,102,7],[107,0,107,7]]}
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ POLAIR"]
[" Модель","Старая модель","Линия","Объем, л","Температурный режим, *С","Размер ","Описание","Розничная цена, руб.",null,"Главное меню"]
["Холодильные шкафы с металлическими дверьми"]
["CM105-S","ШХ-0.5","Standard",500,"0…+6","697*1960*620","Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата ",{"v":37777,"d":"37,777"}]
["CM107-S","ШХ-0.7","Standard",700,"0…+6","697*1960*854","Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата",{"v":39990,"d":"39,990"}]
["CM110-S","ШХ-1.0","Standard",1000,"0…+6","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата",{"v":52990,"d":"52,990"}]
["CM114-S","ШХ-1.4","Standard",1400,"0…+6","1402*1960*854","Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата",{"v":56900,"d":"56,900"}]
["CV105-S",null,"Standard",500,"-5...+5","697х1960х620","Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":47770,"d":"47,770"}]
["CV107-S",null,"Standard",700,"-5...+5","697х1960х854","Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":51300,"d":"51,300"}]
["CV110-S",null,"Standard",1000,"-5...+5","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":62900,"d":"62,900"}]
["CV114-S",null,"Standard",1400,"-5...+5","1402*1960*854","Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":68800,"d":"68,800"}]
["CB105-S","CВ105-S","Standard ",500,-18,"697*1960*620","Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка ",{"v":51190,"d":"51,190"}]
["CB107-S","ШН-0.7","Standard",700,-18,"735*1996*884","Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата.Электрическая оттайка",{"v":57270,"d":"57,270"}]
["CB114-S","ШН-1.4","Standard",1400,-18,"1474*1996*884","Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата.Электрическая оттайка",{"v":79700,"d":"79,700"}]
["CC214-S","ШКХ-1.4(0,7-0,7)","Standard","700/700","0…+6 / -15…-20","1402*1960*854","Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата",{"v":85900,"d":"85,900"}]
["CM105-Sm Alu",null,"Standard m",500,"0…+6","697х695х2028","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":41555,"d":"41,555"}]
["CM107-Sm Alu",null,"Standard m",700,"0…+6","697х925х2028","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":43990,"d":"43,990"}]
["CM110-Sm Alu",null,"Standard m",1000,"0…+6","1402х695х2028","Внутренний объем 1 000 л, верхнеерасположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали",{"v":58880,"d":"58,880"}]
["CM114-Sm Alu",null,"Standard m",1400,"0…+6","1402х925х2028","Внутренний объем 1 400 л, верхнеерасположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали",{"v":62590,"d":"62,590"}]
["CV105-Sm Alu",null,"Standard m",500,"-5...+5","697х695х2028","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":51900,"d":"51,900"}]
["CV107-Sm Alu",null,"Standard m",700,"-5...+5","697х925х2028","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":55500,"d":"55,500"}]
["CV110-Sm Alu",null,"Standard m",1000,"-5...+5","1402х695х2028","Внутренний объем 1 000 л, верхнеерасположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали",{"v":67900,"d":"67,900"}]
["CV114-Sm Alu",null,"Standard m",1400,"-5...+5","1402х925х2028","Внутренний объем 1 400 л, верхнеерасположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали",{"v":74990,"d":"74,990"}]
["CB105-Sm Alu",null,"Standard m",500,-18,"697х695х2028","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка",{"v":56600,"d":"56,600"}]
["CB107-Sm Alu",null,"Standard m",700,-18,"735х960х2064","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка",{"v":63990,"d":"63,990"}]
["CB114-Sm Alu",null,"Standard m",1400,-18,"1474х960х2064","Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка",{"v":89900,"d":"89,900"}]
["Холодильные шкафы со стеклянными дверьми"]
["DM105 S версии 2.0",null,null,500,"+1…+10","697х710х2028","Модернизированный шкаф отличается увеличенной экспозицией. \"Золотая\" полка перемещена на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции стала в два раза больше. Facing увеличен на 20%. В комплект стандартной поставки входят 5 усиленных полок. Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канапе осуществляется светодиодными лампами. Энергопотребление снижено на 33% (по сравнению с DM105-S).",{"v":37790,"d":"37,790"}]
["DM107 S версии 2.0",null,null,700,"+1…+10","697х945х2028","Объем выкладки увеличен на 30%. \"Золотая\" полка перемещена на самую выигрышную высоту - на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции увеличена вдвое. В комплект стандартной поставки входит 5 усиленных полок. Энергопотребление снижено на 45% (по сравнению с DM107-S). Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канапе осуществляется теперь светодиодными лампами.",{"v":45550,"d":"45,550"}]
["DM110Sd-S версия 2.0",null,null,1000,"+1…+10","1402х710х2028","Увеличены обзорность и вместимость шкафа. Изменены конструкция и размер полок. Светодиодная подсветка выкладки и канапе привлекают дополнительное внимание к товару и снижают энергопотребление. Двери - купе обеспечивают оптимальный доступ к продуктам. Шкафы предназначены для магазинов любых форм торговли и площадей – от самых компактных до гипермаркетов.",{"v":60600,"d":"60,600"}]
["DM114Sd-S версия 2.0",null,null,1400,"+1…+10","1402х945х2028","Шкафы имеют максимальный обзор экспозиции и обеспечивают увеличенный объем хранения продуктов и напитков. 5 уровней полок с вкладками в центральной зоне гарантируют беспрецедентную загрузку шкафа. Светодиодная подсветка выкладки и канапе повышают качество экспозиции,  увеличивают продажи, снижают энергопотребление.",{"v":66550,"d":"66,550"}]
["DM102-Bravo",null,"Standard",150,"+1…+10","606*625*890","Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка.",{"v":28880,"d":"28,880"}]
["DM102-Bravo с замком",null,"Standard",150,"+1…+10","606*625*890","Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок.",{"v":29980,"d":"29,980"}]
["DM102-Bravo черный",null,"Standard",150,"+1…+10","606*625*890","Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри",{"v":30380,"d":"30,380"}]
["DM102-Bravo черный с замком",null,"Standard",150,"+1…+10","606*625*890","Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри",{"v":31480,"d":"31,480"}]
["DM104-Bravo",null,"Standard",390,"+1…+10","606х630х1730","Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата",{"v":35500,"d":"35,500"}]
["DM104c-Bravo",null,"Standard",390,"+1…+10","606х630х1930","Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата",{"v":35900,"d":"35,900"}]
["DM105-S","ШХ-0.5 ДС","Standard",500,"+1…+12","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата",{"v":37790,"d":"37,790"}]
["DM105-S мех. Замком","ШХ-0.5 ДС","Standard",500,"+1…+12","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок",{"v":39260,"d":"39,260"}]
["DM107-S","ШХ-0.7 ДС","Standard",700,"+1…+12","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата   ",{"v":45550,"d":"45,550"}]
["DM110Sd-S","ШХ-1.0 купе","Standard",1000,"+1…+12","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата,  двери купе ",{"v":60600,"d":"60,600"}]
["DM114Sd-S","ШХ-1.4 купе","Standard",1400,"+1…+12","1402*1960*854","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе ",{"v":66550,"d":"66,550"}]
["DM110-S",null,"Standard",1000,"+1…+12","1402х710х2028","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные",{"v":60600,"d":"60,600"}]
["DM114-S",null,"Standard",1400,"+1…+12","1402х945х2028","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные",{"v":66550,"d":"66,550"}]
["DV110-S",null,"Standard",1000,"-5…+5","1402х710х2028","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные",{"v":65500,"d":"65,500"}]
["DP102-S",null,"Standard",150,"-8…0","600х625х890","Внутренний объем 150 л , верхнее расположение агрегата + механический замок",{"v":31990,"d":"31,990"}]
["DP105-S",null,"Standard",500,"-8…0","697*620*1960","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок",{"v":47770,"d":"47,770"}]
[" DP107-S с мех замком","ШХ-0.7 ДСН","Standard",700,"-8…0","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + механический замок",{"v":51500,"d":"51,500"}]
["DP107-S с эл. мех замком","ШХ-0.7 ДСН","Standard",700,"-8…0","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + эл. механический замок и пульт дистанционного управления",{"v":56054,"d":"56,054"}]
["Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми"]
["CV105-G",null,"Grande",500,"-5...+5","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":65500,"d":"65,500"}]
["CV107-G",null,"Grande",700,"-5...+5","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":72700,"d":"72,700"}]
["CV110-G",null,"Grande",1000,"-5...+5","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка     ",{"v":93930,"d":"93,930"}]
["CV114-G",null,"Grande",1400,"-5...+5","1402*1960*854","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка  ",{"v":99000,"d":"99,000"}]
["CM105-G","ШХ-0.5 (нерж)","Grande",500,"0…+6","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата",{"v":60600,"d":"60,600"}]
["CM107-G","ШХ-0.7 (нерж)","Grande",700,"0…+6","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата",{"v":65990,"d":"65,990"}]
["CM110-G","ШХ-1.0 (нерж)","Grande",1000,"0…+6","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата",{"v":79790,"d":"79,790"}]
["CM114-G","ШХ-1.4 (нерж)","Grande",1400,"0…+6","1402*1960*854","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата",{"v":88800,"d":"88,800"}]
["CB107-G","ШН-0.7 (нерж)","Grande",700,-18,"735*1996*884","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":77700,"d":"77,700"}]
["CB114-G","ШН-1.4 (нерж)","Grande",1400,-18,"1474*1996*884","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":109900,"d":"109,900"}]
["CV105-Gm",null,"Grande",500,"-5...+5","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":65500,"d":"65,500"}]
["CV107-Gm",null,"Grande",700,"-5...+5","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":72700,"d":"72,700"}]
["CV110-Gm",null,"Grande",1000,"-5...+5","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка     ",{"v":93930,"d":"93,930"}]
["CV114-Gm",null,"Grande",1400,"-5...+5","1402*1960*854","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка  ",{"v":99000,"d":"99,000"}]
["CM105-Gm",null,"Grande",500,"0…+6","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата             ",{"v":60600,"d":"60,600"}]
["CM107-Gm",null,"Grande",700,"0…+6","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата",{"v":65990,"d":"65,990"}]
["CM110-Gm",null,"Grande",1000,"0…+6","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата",{"v":79790,"d":"79,790"}]
["CM114-Gm",null,"Grande",1400,"0…+6","1402*1960*854","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата",{"v":88800,"d":"88,800"}]
["CB107-Gm",null,"Grande",700,-18,"735*1996*884","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":77700,"d":"77,700"}]
["CB114-Gm",null,"Grande",1400,-18,"1474*1996*884","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":109900,"d":"109,900"}]
["CM105-Gk",null,"Grande",500," -2…+10","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата",{"v":72200,"d":"72,200"}]
["CM107-Gk",null,"Grande",700," -2…+10","697*1960*854","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата",{"v":82280,"d":"82,280"}]
["CM110-Gk",null,"Grande",1000," -2…+10","1402*1960*620","Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата",{"v":103900,"d":"103,900"}]
["CM114-Gk",null,"Grande",1400," -2…+10","1402*1960*854","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата",{"v":120990,"d":"120,990"}]
["CB107-Gk",null,"Grande",700,-18,"735*1996*884","Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":94900,"d":"94,900"}]
["CB114-Gk",null,"Grande",1400,-18,"1474*1996*884","Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка",{"v":143000,"d":"143,000"}]
["CM105-Gm Alu",null,"Grande m",500,"0…+6","697х695х2028","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":69900,"d":"69,900"}]
["CM107-Gm Alu",null,"Grande m",700,"0…+6","697х925х2028","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":75700,"d":"75,700"}]
["CM110-Gm Alu",null,"Grande m",1000,"0…+6","1402х695х2028","Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали",{"v":89900,"d":"89,900"}]
["CM114-Gm Alu",null,"Grande m",1400,"0…+6","1402х925х2028","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 8 полок, замик, LED подсветка, 2 педали",{"v":101100,"d":"101,100"}]
["CB107-Gm Alu",null,"Grande m",700,-18,"735х960х2064","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка",{"v":88880,"d":"88,880"}]
["CB114-Gm Alu",null,"Grande m",1400,-18,"1474х960х2064","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 8 полок, замик, LED подсветка, 2 педали, Электрическая оттайка",{"v":125500,"d":"125,500"}]
["CV105-Gm Alu",null,"Grande m",500,"-5…+5","697х695х2028","Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":75500,"d":"75,500"}]
["CV107-Gm Alu",null,"Grande m",700,"-5…+5","697х925х2028","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль",{"v":82800,"d":"82,800"}]
["CV110-Gm Alu",null,"Grande m",1000,"-5…+5","1402х695х2028","Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали",{"v":105900,"d":"105,900"}]
["CV114-Gm Alu",null,"Grande m",1400,"-5…+5","1402х925х2028","Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алиминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали",{"v":112200,"d":"112,200"}]
["Холодильные шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми"]
["DM105-G","ШХ-0.5 ДС   (нерж)","Grande",500,"0…+6","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. ",{"v":62895,"d":"62,895"}]
["DM107-G","ШХ-0.7 ДC   (нерж)","Grande",700,"0…+6","697*1960*854","Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. ",{"v":79370,"d":"79,370"}]
["Холодильные шкафы из оцинкованной стали с полимерным покрытием со стеклянными дверьми"]
["BC105","Professionale",null,500,"0…+6","697*1960*620","Внутренний объем 500 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. "]
["BC106","Professionale",null,600,"0…+6","697*1960*854","Внутренний объем 600 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. "]
["BC110Sd","Professionale",null,1000,"0…+6","697*1960*620","Внутренний объем 1000 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. "]
["BC112Sd","Professionale",null,1200,"0…+6","697*1960*854","Внутренний объем 1200 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. "]
["POLAIR-Pk DM107-Pk","Professionale",null,700,"+1…+10","697x820x2150","Расположение агрегата  верхнее, кассета. Тип охлаждения  динамически. Тип оттайки  естественная, автоматическая с системой испарения конденсат.Корпус  цельнозаливной ППУ. Подсветка  вертикальная, LED - лента",{"v":52520,"d":"52,520"}]
["Модульный агрегат (кассета) для DM107-Pk",{"$nulls":6},17857]
[" Фармацевтические холодильные шкафы с металлическими дверьми "]
["ШХФ-0,5 (R134a) с опциями",null,"Медико",500,"+1 до +15°С","697х665х2028","Внутренний объем 500 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери",{"v":37777,"d":"37,777"}]
["ШХФ-0,7 (R134a) с опциями",null,"Медико",700,"+1 до +15°С","697х895х2028","Внутренний объем 700 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери",{"v":39990,"d":"39,990"}]
["ШХФ-1,0 (R134a) с опциями",null,"Медико",1000,"+1 до +15°С","1402х665х2028","Внутренний объем 1000 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери",{"v":52990,"d":"52,990"}]
["ШХФ-1,4 (R134a) с опциями",null,"Медико",1400,"+1 до +15°С","1402х895х2028","Внутренний объем 1400 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери",{"v":56900,"d":"56,900"}]
["ШХКФ-1,4 (0,7-0,7) R404A, R134a с опциями",null,"Медико","700/700","+1 до +15°С","1402х895х2028","Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение  вращения вентилятора при открывании двери",{"v":85900,"d":"85,900"}]
["Фармацевтические холодильные шкафы с стеклянными дверьми"]
["ШХФ-0,5 ДС (R134a) с опциями",null,"Медико",500,"+1 до +15°С","697х710х2028","Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой",{"v":37790,"d":"37,790"}]
["ШХФ-0,7 ДС (R134a) с опциями",null,"Медико",700,"+1 до +15°С","697х945х2028","Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой",{"v":45550,"d":"45,550"}]
["ШХФ-1,0 ДС (R134a) с опциями",null,"Медико",1000,"+1 до +15°С","1402х710х2028","Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой, распашные двери",{"v":60600,"d":"60,600"}]
["ШХФ-1,4 ДС (R134a) с опциями",null,"Медико",1400,"+1 до +15°С / +1 до +15°С ","1402х945х2028","Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой, распашные двери",{"v":66550,"d":"66,550"}]
["Холодильные шкафы для экспозиции и хранения вина"]
["DW102-Bravo",null,null,150,"+4...+18","606*625*890","Внутренний объем 150л, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри",{"v":34990,"d":"34,990"}]
["DW104-Bravo",null,null,390,"+4...+18","606*625*1730",null,{"v":49990,"d":"49,990"}]

{"sheet":"Машины","index":16,"n_rows":87,"n_cols":6,"rows_kept":87,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[7,0,7,4],[13,0,13,4],[22,0,22,4],[37,0,37,4],[40,1,40,4],[41,1,41,4],[43,1,43,4],[44,1,44,4],[45,0,45,4],[46,0,46,4],[64,0,64,4],[77,0,77,4],[78,0,78,3],[79,0,79,3],[83,0,83,2]]}
[]
["Внимание новинка!!!"]
["Козырек для моноблоков и сплит-систем 1 серии",{"$nulls":4},"Главное меню"]
["Козырек для моноблоков и сплит-систем 2 серии"]
["Козырек для моноблоков и сплит-систем 3 серии"]
["МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ"]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон, ° С","Напряжение, В","Розничная цена, руб"]
["Моноблоки потолочные"]
["MM 109 ST","R 404a","-5 … +5",220,{"v":44300,"d":"44,300"}]
["MM 113 ST","R 404a","-5 … +5",220,{"v":45800,"d":"45,800"}]
["MM 115 ST","R 404a","-5 … +5",220,{"v":61300,"d":"61,300"}]
["MB 109 ST","R 404a","-20…-15",220,{"v":60200,"d":"60,200"}]
["MB 214 ST","R 404a","-20…-15",220,{"v":83600,"d":"83,600"}]
["Моноблоки ранцевого типа"]
["MM 111 R","R 404a","-5 … +5",220,{"v":41274,"d":"41,274"}]
["MM 115 R","R 404a","-5 … +5",220,{"v":46580,"d":"46,580"}]
["MM 218 R","R 404a","-5 … +5",220,{"v":55896,"d":"55,896"}]
["MM 226 R","R 404a","-5 … +5",380,{"v":63443,"d":"63,443"}]
["MM 232 R","R 404a","-5 … +5",380,{"v":100457,"d":"100,457"}]
["MB 109 R","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":49882,"d":"49,882"}]
["MB 211 R","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":56840,"d":"56,840"}]
["MB 214 R","R 404a","-20 ...-15",380,{"v":69104,"d":"69,104"}]
["Моноблоки врезного типа"]
["MM 109 S","R 404a","-5 … +5",220,{"v":41667,"d":"41,667"}]
["MM 111 S","R 404a","-5 … +5",220,{"v":46082.769075000004,"d":"46,083"}]
["MM 113 S","R 404a","-5 … +5",220,{"v":49578.068925,"d":"49,578"}]
["MM 115 S","R 404a","-5 … +5",220,{"v":51969.589875000005,"d":"51,970"}]
["MM 218 S","R 404a","-5 … +5",220,{"v":58898.868525000005,"d":"58,899"}]
["MM 222 S","R 404a","-5 … +5",380,{"v":61505.01315,"d":"61,505"}]
["MM 226 S","R 404a","-5 … +5",380,{"v":65235.37702500001,"d":"65,235"}]
["MM 232 S","R 404a","-5 … +5",380,{"v":99452.52292500001,"d":"99,453"}]
["MB 108 S","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":51049.774125,"d":"51,050"}]
["MB 109 S","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":55638.63270000001,"d":"55,639"}]
["MB 211 S","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":63375.30517500001,"d":"63,375"}]
["MB 214 S","R 404a","-20 ...-15",380,{"v":74545.95645000001,"d":"74,546"}]
["MB 216 S","R 404a","-20 ...-15",380,{"v":80882.46495000001,"d":"80,882"}]
["MB 220 S","R 404a","-20 ...-15",380,{"v":110961.9,"d":"110,962"}]
["Сплит-системы с микроканальным конденсатором"]
["SM111 M","R 404a","-5...+5",220,{"v":50839,"d":"50,839"}]
["SM115 M","R 404a","-5...+5",220,{"v":62427,"d":"62,427"}]
["SM218 M","Уточняйте у менеджера"]
["SM226 M","Уточняйте у менеджера"]
["SB109 M","R 404a","-20…-15",220,{"v":68099,"d":"68,099"}]
["SB211 M","Уточняйте у менеджера"]
["SB214 M","Уточняйте у менеджера"]
["Сплит-системы Standart"]
["Компрессорно-конденсаторный  блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. "]
["SM 109 S","R 404a","-5 … +10",220,{"v":49795.074,"d":"49,795"}]
["SM 111 S","R 404a","-5 … +10",220,{"v":52618.819050000006,"d":"52,619"}]
["SM 113 S","R 404a","-5 … +10",220,{"v":55169.29845,"d":"55,169"}]
["SM 115 S","R 404a","-5 … +10",220,{"v":64612.14480000001,"d":"64,612"}]
["SM 218 S","R 404a","-5 … +10",220,{"v":73548.94365,"d":"73,549"}]
["SM 222 S","R 404a","-5 … +10",380,{"v":80481.7944,"d":"80,482"}]
["SM 226 S","R 404a","-5 … +10",380,{"v":86311.4616,"d":"86,311"}]
["SM 232 S","R 404a","-5 … +10",380,{"v":110642.22540000001,"d":"110,642"}]
["SM 337 S","R 404a","-5 … +10",380,{"v":112018.67460000001,"d":"112,019"}]
["SM 342 S","R 404a","-5 … +10",380,{"v":126704.65500000001,"d":"126,705"}]
["SB 108 S","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":63913.799250000004,"d":"63,914"}]
["SB 109 S","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":70482.2958,"d":"70,482"}]
["SB 211 S","R 404a","-20 ...-15",220,{"v":74510.4339,"d":"74,510"}]
["SB 214 S","R 404a","-20 ...-15",380,{"v":81139.65615000001,"d":"81,140"}]
["SB 216 S","R 404a","-20 ...-15",380,{"v":85785.17220000002,"d":"85,785"}]
["SB 328 S","R 404a","-20 … -15",380,{"v":121512.1257,"d":"121,512"}]
["SB 331 S","R 404a","-20 … -15",380,{"v":144628.37550000002,"d":"144,628"}]
["Сплит-системы Professionale (с пультом)"]
["SM 109 P","R 404a","-5 … +5",220,{"v":60861,"d":"60,861"}]
["SM 111 P","R 404a","-5 … +5",220,{"v":64311,"d":"64,311"}]
["SM 113 P","R 404a","-5 … +5",220,{"v":67429,"d":"67,429"}]
["SM 115 P","R 404a","-5 … +5",220,{"v":78970,"d":"78,970"}]
["SM 218 P","R 404a","-5 … +5",220,{"v":89893,"d":"89,893"}]
["SM 222 P","R 404a","-5 … +5",380,{"v":98367,"d":"98,367"}]
["SM 226 P","R 404a","-5 … +5",380,{"v":105492,"d":"105,492"}]
["SB 108 P","R 404a","-20 … -15",220,{"v":78117,"d":"78,117"}]
["SB 109 P","R 404a","-20 … -15",220,{"v":86145,"d":"86,145"}]
["SB 211 P","R 404a","-20 … -15",220,{"v":91068,"d":"91,068"}]
["SB 214 P","R 404a","-20 … -15",380,{"v":100974,"d":"100,974"}]
["SB 216 P","R 404a","-20 … -15",380,{"v":106755,"d":"106,755"}]
["Дополнительные опции"]
["Зимний комплект*",{"$nulls":3},{"v":11538,"d":"11,538"}]
["Выносной пульт управления*",{"$nulls":3},{"v":10808,"d":"10,808"}]
["* скидки на данную позицию не предоставляются"]
[]
[]
["Воздухоохладители"]
["AS201-1.5","415*420*284",{"v":12900,"d":"12,900"}]
["AS202-2.8","715*420*284",{"v":17900,"d":"17,900"}]
["AS311-4.5","800*480*500",{"v":29900,"d":"29,900"}]

{"sheet":"Лари","index":17,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[7,0,7,8],[8,11,8,16],[9,11,9,16],[12,0,12,8],[17,0,17,8],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[21,0,21,8],[23,4,23,8],[24,4,24,8],[25,4,25,8]]}
["МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ",{"$nulls":8},"Главное меню"]
[" Модель","Объем, л","Размер","Рабочий диапазон температур","Температура окружающей среды","Линия","Описание","Дополнительные опции","Розничная цена, руб"]
["Морозильные лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками"]
["DF120SF-S",215,"790*630*912","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 215 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.         ","корзина - 2 шт",25500]
["DF130SF-S",320,"1070*630*912","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 320 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.           ","корзина - 4 шт",28280]
["DF140SF-S",426,"1350*630*912","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 426 л , обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.           ","корзина - 5 шт",33700]
[" DF150SF-S",532,"1630*630*912","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 532 л , обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.           ","корзина - 6 шт",35735]
["Морозильные лари с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками"]
["DF120SC-S",159,"790*630*853","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 159 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.    ","корзина - 2 шт",25500]
["DF130SC-S",241,"1070*630*853","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 241 л , обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.    ","корзина - 4 шт",29730]
["DF140SC-S",323,"1350*630*853","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 323 л , обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.    ","корзина - 5 шт",35500]
["DF150SC-S",405,"1630*630*850","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 405 л , обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.    ","корзина - 6 шт",{"v":36360,"d":"36,360"}]
["Морозильные лари с глухими крышками"]
["SF120LF-S",197,"790*722*880","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 197 л , обшивки корпуса: внешних -  оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутрених - пищевой алюминий. Подсветка. Замок. Корзина - 1шт       ","корзина -2 шт",26260]
["SF130LF-S",295,"1070*722*880","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 295 л , обшивки корпуса: внешних -  оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутрених - пищевой алюминий. Подсветка. Замок. Корзина - 1шт       ","корзина -3 шт",28990]
["SF140LF-S",393,"1350*722*880","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 393 л , обшивки корпуса: внешних -  оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутрених - пищевой алюминий. Подсветка. Замок. Корзина - 1шт       ","корзина -4 шт",34690]
["SF150LF-S",491,"1630*722*880","-25…-18","+35","Standard","Внутренний объем 491 л , обшивки корпуса: внешних -  оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутрених - пищевой алюминий. Подсветка. Замок. Корзина - 1шт       ","корзина -6 шт",35500]
["Дополнительные опции"]
["Корзина, 1шт",{"$nulls":7},220]
["Замок для ларей со стеклянными крышками",{"$nulls":7},550]
[]
["Лари доукомплектовываются следующими корзинами:"]
[]
["Лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками",{"$nulls":3},"\"корзина для ларей (для плоской крышки)\", артикул 45046000300d"]
["Лари с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками",{"$nulls":3},"1 \"корзина для ларей малая (изогнутая раздвижная крышка)\", 45046000600d + \"корзина для ларей (для плоской крышки)\", артикул 45046000300d"]
["Лари с глухими крышками (одна корзина в комплекте)",{"$nulls":3},"\"корзина для ларей (поднимающаяся крышка)\", артикул 45046000100d"]

{"sheet":"pol_кам_стекл","index":18,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,4],[2,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,13,0],[14,0,18,0],[19,0,24,0],[25,0,27,0],[29,0,29,2]]}
["КАМЕРЫ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ POLAIR",null,null,"Главное меню"]
["Оборудование","Описание","Розничная цена, руб"]
["КХН-2,94 Ст (1360*1360*2200)","Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне",{"v":64170,"d":"64,170"}]
[null,"Стекл. блок с двухстворчатой  дверью по стороне 1360",{"v":72018.1,"d":"72,018"}]
[null,"Стекл. блок по двум сторонам,  дв.стекл. двухств. по стороне 1360",{"v":83415.20000000001,"d":"83,415"}]
["КХН-4,41 Ст  (1960*1360*2200)","Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне",{"v":77033,"d":"77,033"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960",{"v":76642,"d":"76,642"}]
[null,"Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.1960",{"v":86323.6,"d":"86,324"}]
["КХН-6,61 Ст (1960*1960*2200)","Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне",{"v":90773,"d":"90,773"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960",{"v":90382,"d":"90,382"}]
[null,"Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.1960",{"v":103425.3,"d":"103,425"}]
["КХН-7,71 Ст (2260*1960*2200)","Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне",{"v":101390,"d":"101,390"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 2260",{"v":100998,"d":"100,998"}]
[null,"Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.2260",{"v":111661,"d":"111,661"}]
["КХН-8,81 Ст (2560*1960*2200)","Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне",{"v":104513,"d":"104,513"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960",{"v":104122,"d":"104,122"}]
[null,"Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне",{"v":108888,"d":"108,888"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 2560",{"v":108497,"d":"108,497"}]
[null,"Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.2560",{"v":119953.9,"d":"119,954"}]
["КХН-11,02 Ст (3160*1960*2200)","Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне",{"v":118253,"d":"118,253"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 1960",{"v":117862,"d":"117,862"}]
[null,"Стекл. блок по стороны 3160, дверь унив.по смежной стороне",{"v":127003,"d":"127,003"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 3160",{"v":126611,"d":"126,611"}]
[null,"Стекл. блок по двум  сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.3160",{"v":136484,"d":"136,484"}]
[null,"Стекл. блок по двум  сторонам,  дв.стекл. двухств.по ст.3160",{"v":148304.2,"d":"148,304"}]
["КХН-11,75 Ст (2560*2560*2200)","Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне",{"v":124762,"d":"124,762"}]
[null,"Стекл. блок с одностворчатой  дверью по стороне 2560",{"v":124365,"d":"124,365"}]
[null,"Стекл. блок по двум смежным сторонам,  дв.стекл. одноств.по ст.2560",{"v":139052,"d":"139,052"}]
[]
["Все холодильные камеры со стеклом  выпускаются на базе стандартных камер \"Полаир\" с толщиной  панелей  80 мм. Размер стеклянного блока по высоте 1830 мм. Стеклянные дверные блоки одностворчатые имееют ширину 900 мм, двухстворчатые - 1200 мм. Комплектация: профиль соединительный для соединения стеклоблоков друг с другом; профиль отделочный с внутренней и наружной стороны камеры; ручка двери; замок (по запросу); метизы."]

{"sheet":"pol_ККБ","index":19,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3]]}
["Компрессорно-конденсаторные блоки",{"$nulls":3},"Главное меню"]
["Наименование","Габаритные размеры","Розничная стоимость, руб. с НДС"]
["CUM-MLZ019","1200*500*905",{"v":149428,"d":"149,428"}]
["CUM-MLZ021","1200*500*905",{"v":150675,"d":"150,675"}]
["CUM-MLZ026","1200*500*905",{"v":152886,"d":"152,886"}]

{"sheet":"pol_вынос_хол","index":20,"n_rows":79,"n_cols":7,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,1,8,1],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,12,4],[12,5,13,5],[14,1,17,1],[18,0,18,5],[19,0,20,1],[19,2,19,4],[19,5,20,5],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[24,2,24,4],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,4],[29,0,30,0],[29,1,29,3],[29,4,30,4],[34,1,34,3],[38,0,38,4],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[48,1,48,3],[49,1,49,3],[50,1,50,3],[51,1,51,3],[52,1,52,3],[53,0,53,3],[54,0,54,3],[55,0,55,3],[56,0,56,3],[57,0,57,3],[58,0,58,3],[59,0,59,3],[60,0,60,3],[61,0,61,3],[62,0,62,3],[63,0,63,3],[64,0,64,3],[65,0,65,3],[66,0,66,3],[67,0,67,3],[68,0,68,3],[69,0,69,3],[70,0,70,3],[71,0,71,3],[72,0,72,3],[73,0,73,3],[74,0,74,3],[75,0,75,3],[76,0,76,3],[78,0,78,4]]}
["POLAIR - Monte M",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["Рабочий диапазон температур +1…+7° С, рассчитаны на работу при температуре окр. среды  +25° С"]
["Xладагент R 404А"]
["Модель","Комплектация","Габаритные размеры, мм",null,null,"Цена*,\nРуб с НДС"]
[null,null,"Длина","Глубина","Высота"]
["Monte M 1250","4 ряда полок глубиной 500 мм с кронштейнами с регулировкой наклона, верхняя LED подсветка; механический ТРВ; электронный блок управления; комплект подключения к системе дренажа; режим естественной автоматической оттайки; бампер",1250,975,2040,{"v":76900,"d":"76,900"}]
["Monte M 1875",null,1875,975,2040,{"v":103500,"d":"103,500"}]
["Monte M 2500",null,2500,975,2040,{"v":123500,"d":"123,500"}]
["Monte M 3750",null,3750,975,2040,{"v":172270,"d":"172,270"}]
["POLAIR - Monte MН"]
["Рабочий диапазон температур +1…+7° С, рассчитаны на работу при температуре окр. среды  +25° С"]
["Xладагент R 404А"]
["Модель","Комплектация","Габаритные размеры, мм",null,null,"Цена*,\nРуб с НДС"]
[null,null,"Длина","Глубина","Высота"]
["Monte MH 1250","5 рядов полок глубиной 500 мм с кронштейнами с регулировкой наклона, верхняя LED подсветка; механический ТРВ; электронный блок управления; комплект подключения к системе дренажа; режим естественной автоматической оттайки; бампер",1250,975,2210,{"v":84900,"d":"84,900"}]
["Monte MH 1875",null,1875,975,2210,{"v":111900,"d":"111,900"}]
["Monte MH 2500",null,2500,975,2210,{"v":128500,"d":"128,500"}]
["Monte MH 3750",null,3750,975,2210,{"v":179900,"d":"179,900"}]
["Боковые панели и разделители для Monte M**"]
["Наименование",null,"Габаритные размеры, мм",null,null,"Цена*,\nРуб с НДС"]
[null,null,"Длина","Глубина","Высота"]
["Боковая панель Monte M глухая",null,40,956,2010,{"v":6990,"d":"6,990"}]
["Боковая панель Monte M глухая с зеркалом",null,40,956,2010,{"v":9700,"d":"9,700"}]
["Боковая панель Monte M со стеклопакетом",null,40,956,2010,{"v":10200,"d":"10,200"}]
["Разделитель Monte M акриловое стекло",null,"Устанавливается по всей высоте между соседними полками",null,null,{"v":5320,"d":"5,320"}]
["Разделитель  Monte M межсекционный  одна сторона - глухая панель, другая - зеркало",null,40,956,2010,{"v":10550,"d":"10,550"}]
["Разделитель  Monte M межсекционный с 2-х сторонним зеркалом",null,40,956,2010,{"v":11990,"d":"11,990"}]
["Разделитель  Monte M межсекционный глухая панель",null,40,956,2010,{"v":8880,"d":"8,880"}]
["Боковые панели и разделители  для  Monte MН**"]
["Наименование","Габаритные размеры, мм",null,null,"Цена*,\nРуб с НДС"]
[null,"Длина","Глубина","Высота"]
["Боковая панель Monte MН глухая",40,956,2184,{"v":7700,"d":"7,700"}]
["Боковая панель Monte MН глухая с зеркалом",40,956,2184,{"v":10000,"d":"10,000"}]
["Боковая панель Monte MН со стеклопакетом",40,956,2184,{"v":11500,"d":"11,500"}]
["Разделитель Monte MН акриловое стекло","Устанавливается по всей высоте между соседними полками",null,null,{"v":5490,"d":"5,490"}]
["Разделитель  Monte MН межсекционный  одна сторона - глухая панель, другая - зеркало",40,956,2184,{"v":10724,"d":"10,724"}]
["Разделитель  Monte MН межсекционный с 2-х сторонним зеркалом",40,956,2184,{"v":12720,"d":"12,720"}]
["Разделитель  Monte MН межсекционный глухая панель",40,956,2184,{"v":9900,"d":"9,900"}]
["Опции и аксессуары - общие  для  Monte M  и  Monte MH**"]
["Наименование","Описание",null,null,"Цена*, Руб с НДС"]
["Шторка ночная  1240 мм (с тормозящим механизмом)","фиксация в любом положении",null,null,{"v":6900,"d":"6,900"}]
["Шторка ночная  1865 мм (с тормозящим механизмом)","фиксация в любом положении",null,null,{"v":8200,"d":"8,200"}]
["Коплект Полка 500х1242+ 2 кронштейна( RAL9003)","Для модулей длиной 1250,2500,3750",null,null,{"v":1800,"d":"1,800"}]
["Коплект Полка 500х929+ 2 кронштейна( RAL9003)","Для модулей длиной 1875",null,null,{"v":1500,"d":"1,500"}]
["Коплект Полка 600х1242+ 2 кронштейна( RAL9003)","Для модулей длиной 1250,2500,3750",null,null,{"v":2250,"d":"2,250"}]
["Коплект Полка 600х929+ 2 кронштейна( RAL9003)","Для модулей длиной 1875",null,null,{"v":1800,"d":"1,800"}]
["Ограничитель проволочный 1230мм   RAL 9003","Высота 50 мм (полная высота 85 мм)",null,null,500]
["Ограничитель проволочный 920мм RAL 9003","Высота 50 мм (полная высота 85 мм)",null,null,350]
["Ценникодержатели для полок 1230","40 мм",null,null,140]
["Ценникодержатели для полок 920","40 мм",null,null,120]
["Поперечный разделитель для полок  прозрачный для полки глубиной 500 мм","Высота 150 мм",null,null,330]
["Поперечный разделитель полок проволочный RAL 9003","Высота 150 мм",null,null,250]
["Делитель базовой полки проволочный RAL 9003","Высота 325 мм",null,null,800]
["Подвес колбас проволочный RAL 9003",{"$nulls":3},830]
["Планка для размещения подвесов для колбас 1250 мм",{"$nulls":3},{"v":2000,"d":"2,000"}]
["Планка для размещения подвесов для колбас 930 мм",{"$nulls":3},{"v":1300,"d":"1,300"}]
["ТЭН  оттайки испарителя для стеллажа длиной 1250мм",{"$nulls":3},{"v":1300,"d":"1,300"}]
["ТЭН  оттайки испарителя  для стеллажа длиной  1875мм",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500"}]
["ТЭН  оттайки испарителя  для стеллажа длиной  2500мм",{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1,800"}]
["ТЭН  оттайки испарителя  для стеллажа длиной  3750мм",{"$nulls":3},{"v":2700,"d":"2,700"}]
["Комплект для соединения стеллажей в линию RAL 9003",{"$nulls":3},{"v":2100,"d":"2,100"}]
["Комплект подсветки 3 рядов полок 1250, LED, (3 полки)",{"$nulls":3},{"v":6900,"d":"6,900"}]
["Комплект  подсветки 4 рядов полок 1250, LED, (4 полки)",{"$nulls":3},{"v":9200,"d":"9,200"}]
["Комплект  подсветки 5 рядов полок 1250 , LED, (5 полок)",{"$nulls":3},{"v":11000,"d":"11,000"}]
["Комплект  подсветки 3 рядов полок 1875 , LED, (6 полок)",{"$nulls":3},{"v":12000,"d":"12,000"}]
["Комплект  подсветки 4 рядов полок 1875, LED, (8 полок)",{"$nulls":3},{"v":14900,"d":"14,900"}]
["Комплект  подсветки 5 рядов полок 1875, LED, (10 полок)",{"$nulls":3},{"v":19800,"d":"19,800"}]
["Комплект подсветки 3 рядов полок 2500, LED, (6 полок)",{"$nulls":3},{"v":13990,"d":"13,990"}]
["Комплект подсветки 4 рядов полок 2500, LED, (8 полок)",{"$nulls":3},{"v":19850,"d":"19,850"}]
["Комплект подсветки 5 рядов полок 2500 , LED, (10 полок)",{"$nulls":3},{"v":21500,"d":"21,500"}]
["Комплект подсветки 3 рядов полок 3750 , LED, (9 полок)",{"$nulls":3},{"v":19000,"d":"19,000"}]
["Комплект подсветки 4 ряда полок 3750 , LED, (12 полок)",{"$nulls":3},{"v":29800,"d":"29,800"}]
["Комплект подсветки 5 рядов полок 3750 , LED, (15 полок)",{"$nulls":3},{"v":34000,"d":"34,000"}]
["Наклонное зеркало для Monte 1250",{"$nulls":3},{"v":2100,"d":"2,100"}]
["Наклонное зеркало для Monte 1875",{"$nulls":3},{"v":3770,"d":"3,770"}]
["Наклонное зеркало для Monte 2500",{"$nulls":3},{"v":4200,"d":"4,200"}]
["Наклонное зеркало для Monte 3750",{"$nulls":3},{"v":6300,"d":"6,300"}]
[]
["* Цена не учитывает стоимость логистических услуг.\n**Цены действуют для покупки вместе с пристенными охлаждаемыми стеллажами, для которых предназначены опции и аксессуары."]

{"sheet":"pol_stekl_front","index":21,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[0,12,0,13],[1,0,3,0],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,4,3,5],[3,7,3,8],[3,10,3,11],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[24,0,28,0],[24,1,28,1]]}
["Высота стеклянного фронта, мм",{"$nulls":3},1840,1640,null,1840,1640,null,1840,1640,"Главное меню"]
["К-во стеклян ных дверей","Габаритные размеры камеры, мм"]
[null,"Длина","Глубина","Высота 2 200 мм",null,null,"Высота 2 460 мм",null,null,"Высота 2 720 мм"]
[{"$nulls":3},"V камеры, м3","Цена, Руб с НДС",null,"V камеры, м3","Цена, Руб с НДС",null,"V камеры, м3","Цена, Руб с НДС"]
[2,1960,1360,"4,41",136173,131183,"4,97",141170,136180,"5,53",146700,141710]
[null,null,1660,"5,51",143730,138740,"6,21",149201,144211,"6,91",155206,150216]
[null,null,1960,"6,61",151287,146297,"7,45",157232,152242,"8,29",163712,158722]
[null,null,2260,"7,71",158844,153854,"8,69",165264,160274,"9,68",172219,167229]
[null,null,2560,"8,81",166401,161411,"9,94",173295,168305,"11,06",180724,175734]
[3,2860,1360,"6,61",181580,177590,"7,45",188020,184030,"8,29",194993,191003]
[null,null,1660,"8,26",190897,186907,"9,32",197812,193822,"10,37",205260,201270]
[null,null,1960,"9,91",200215,196225,"11,18",207604,203614,"12,44",215526,211536]
[null,null,2260,"11,57",209532,205542,"13,04",217396,213406,"14,52",225793,221803]
[null,null,2560,"13,22",218851,214861,"14,90",227189,223199,"16,59",236059,232069]
[4,3760,1360,"8,81",236979,226999,"9,94",244861,234881,"11,06",253276,243296]
[null,null,1660,"11,02",248057,238077,"12,42",256413,246433,"13,82",265303,255323]
[null,null,1960,"13,22",259135,249155,"14,90",267966,257986,"16,59",277330,267350]
[null,null,2260,"15,42",270213,260233,"17,39",279518,269538,"19,35",285244,275264]
[null,null,2560,"17,63",281292,271312,"19,87",287262,277282,"22,12",289358,279378]
[5,4360,1360,"10,28",275631,266651,"11,59",284434,275454,"12,90",293770,284790]
[null,null,1660,"12,85",287882,278902,"14,49",297160,288180,"16,13",306970,297990]
[null,null,1960,"15,42",300133,291153,"17,39",307349,298369,"19,35",320171,311191]
[null,null,2260,"17,99",309173,300193,"20,29",309886,300906,"22,58",317032,308052]
[null,null,2560,"20,56",312385,303405,"23,18",318802,309822,"25,80",328914,319934]
[6,5260,1360,"12,48",321039,313059,"14,08",331284,323304,"15,67",342063,334083]
[null,null,1660,"15,61",335051,327071,"17,60",344230,336250,"19,58",354784,346804]
[null,null,1960,"18,73",346766,338786,"21,11",345771,337791,"23,50",357024,349044]
[null,null,2260,"21,85",349064,341084,"24,63",357268,349288,"27,42",368249,360269]
[null,null,2560,"24,97",359378,351398,"56,30",370306,362326,"31,33",381714,373734]

{"sheet":"Камеры","index":22,"n_rows":361,"n_cols":9,"rows_kept":361,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[14,0,14,4],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,17,3],[17,4,18,4],[19,0,22,0],[23,0,26,0],[27,0,30,0],[31,0,34,0],[35,0,38,0],[40,0,40,3],[42,0,42,3],[49,0,49,3],[51,0,51,3],[57,4,57,8],[58,0,59,3],[58,9,59,9],[59,4,59,7],[60,0,60,2],[60,4,60,7],[61,0,62,2],[61,3,62,3],[65,0,68,0],[65,4,68,4],[70,0,73,0],[70,4,73,4],[75,0,78,0],[75,4,78,4],[81,0,84,0],[81,4,84,4],[86,0,89,0],[86,4,89,4],[91,0,94,0],[91,4,94,4],[96,0,97,3],[100,0,100,2],[101,0,101,2],[102,0,102,2],[104,0,104,3],[105,1,105,3],[106,1,106,3],[107,1,107,3],[112,0,112,8],[114,0,114,1],[114,2,114,3],[114,5,114,6],[116,0,130,0],[131,0,144,0],[145,0,157,0],[158,0,169,0],[170,0,180,0],[181,0,190,0],[191,0,199,0],[200,0,207,0],[208,0,214,0],[215,0,220,0],[221,0,225,0],[226,0,229,0],[230,0,232,0],[233,0,234,0],[237,0,237,8],[239,0,239,1],[239,2,239,3],[239,5,239,6],[241,0,255,0],[256,0,269,0],[270,0,282,0],[283,0,294,0],[295,0,305,0],[306,0,315,0],[316,0,324,0],[325,0,332,0],[333,0,339,0],[340,0,345,0],[346,0,350,0],[351,0,354,0],[355,0,357,0],[358,0,359,0]]}
["КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ POLAIR",{"$nulls":4},"Главное меню"]
["ПРАЙС-ЛИСТ -  КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ "]
[]
["Модель","Размеры, мм","Розничная цена, руб"]
["КХН-2,94","1360*1360, h=2200",{"v":47970,"d":"47,970"}]
["КХН-4,41","1360*1960, h=2200",{"v":57460,"d":"57,460"}]
["КХН-6,61","1960*1960, h=2200",{"v":66645,"d":"66,645"}]
["КХН-7,71","1960*2260, h=2200",{"v":74490,"d":"74,490"}]
["КХН-8,81","1960*2560, h=2200",{"v":78700,"d":"78,700"}]
["КХН-11,02","1960*3160, h=2200",{"v":90285,"d":"90,285"}]
["КХН-11,75","2560*2560, h=2200",{"v":91280,"d":"91,280"}]
[]
[]
[]
["Прайс-лист на расширительные пояса (толщина панелей 80 мм) в упаковке"]
[]
[]
["Ширина камеры, мм","Ширина пояса, мм","Набор панелей"]
[null,null,"потолочная и половая панели - по 1 шт.","боковая панель - 2 шт."]
[1360,1200,"1360х1200мм ","   2040х1200мм "]
[null,900,"1360х900мм .","2040х900мм "]
[null,600,"1360х600мм","2040х600мм"]
[null,300,"1360х300мм","2040х300мм"]
[1660,1200,"1660х1200мм","2040х1200"]
[null,900,"1660х900мм","2040х900мм "]
[null,600,"1660х600мм","2040х600мм"]
[null,300,"1660х300мм","2040х300мм"]
[1960,1200,"1960х1200мм","2040х1200"]
[null,900,"1960х900мм","2040х900мм "]
[null,600,"1960х600мм","2040х600мм"]
[null,300,"1960х300мм","2040х300мм"]
[2260,1200,"2260х1200мм","2040х1200"]
[null,900,"2260х900мм","2040х900мм "]
[null,600,"2260х600мм","2040х600мм"]
[null,300,"2260х300мм","2040х300мм"]
[2560,1200,"2560х1200мм","2040х1200"]
[null,900,"2560х900мм","2040х900мм "]
[null,600,"2560х600мм","2040х600мм"]
[null,300,"2560х300мм","2040х300мм"]
[]
["ПРАЙС-ЛИСТ - НА СТОЙКИ "]
[]
["СТОЙКИ"]
["для панелей толщиной 80 мм","Розничная цена, руб","для панелей толщиной 100 мм","Розничная цена, руб"]
["1200х 80 x 80 мм ",504,"1200х 100 x 100 мм ",730]
["2040х 80 x 80 мм ",853,"2040 х 100 x 100 мм ",{"v":1210,"d":"1,210"}]
["2300 х 80 x 80 мм ",943,"2300 х 100 x 100 мм ",{"v":1380,"d":"1,380"}]
["2560 х 80 x 80 мм ",{"v":1058,"d":"1,058"},"2560 х 100 x 100 мм ",{"v":1524,"d":"1,524"}]
[]
["ПРАЙС-ЛИСТ НА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (распашная) световой проем 1850 x 800"]
[]
["Комплектация: комплект ручки и петель, пороговая накладка, метизы"]
["80 мм","Розничная цена, руб","100 мм","Розничная цена, руб"]
["1200х2040 мм ",{"v":26603,"d":"26,603"},"1200х2040 мм",{"v":27439,"d":"27,439"}]
["1200х2300 мм ",{"v":27857,"d":"27,857"},"1200х2300 мм ",{"v":29099,"d":"29,099"}]
["1200х2560 мм",{"v":29517,"d":"29,517"},"1200х2560 мм ",{"v":32025,"d":"32,025"}]
[]
["ДВЕРНЫЕ БЛОКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ (световой проем 1200 x1850) ",{"$nulls":3},"ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С ОТКАТНОЙ ДВЕРЬЮ"]
["В состав дв.блока входят 2 боковые панели дв. проема с закладными элементами, панель-арка, дверь и комлектующие для монтажа "]
[{"$nulls":8},"Цена, Руб."]
["ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей, с комплектацией)",null,null,{"v":35379,"d":"35,379"},"ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией)",{"$nulls":3},{"v":55877,"d":"55,877"}]
["Комплектация: комплект ручки и петель, комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные), ",{"$nulls":3},"Комплектация: 1 упаковка - комплект деталей для сборки  откатной двери, комплект ручка и замок, метизы"]
[{"$nulls":4},"2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминевый L = 2 710 мм, уплотнение двери"]
[]
[{"$nulls":3},"Цена, Руб.",{"$nulls":4},"Цена, Руб."]
["Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)","1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":40057.90425,"d":"40,058"},"Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)","1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":60556.080375000005,"d":"60,556"}]
[null,"2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":43540.426125,"d":"43,540"},null,"2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":64038.60225,"d":"64,039"}]
[null,"3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":47022.948000000004,"d":"47,023"},null,"3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":67521.124125,"d":"67,521"}]
[null,"3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":50505.469875,"d":"50,505"},null,"3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":73098.39600000001,"d":"73,098"}]
[]
["Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)","1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":41437.297125000005,"d":"41,437"},"Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)","1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":61935.47325,"d":"61,935"}]
[null,"2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":45363.906,"d":"45,364"},null,"2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":65862.082125,"d":"65,862"}]
[null,"3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":49290.514875,"d":"49,291"},null,"3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":69788.691,"d":"69,789"}]
[null,"3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":53217.12375,"d":"53,217"},null,"3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":73649.31525000001,"d":"73,649"}]
[]
["Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)","1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":43016.738625,"d":"43,017"},"Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)","1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":63514.91475,"d":"63,515"}]
[null,"2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":47387.4345,"d":"47,387"},null,"2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":67885.610625,"d":"67,886"}]
[null,"3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":51758.13037500001,"d":"51,758"},null,"3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":72256.30650000002,"d":"72,256"}]
[null,"3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":56128.826250000006,"d":"56,129"},null,"3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":76627.002375,"d":"76,627"}]
[]
[{"$nulls":8},0]
["Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)","1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":40362.690375,"d":"40,363"},"Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)","1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":60860.866500000004,"d":"60,861"}]
[null,"2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":44241.119999999995,"d":"44,241"},null,"2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":64739.296125,"d":"64,739"}]
[null,"3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":48119.549625,"d":"48,120"},null,"3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":68617.72575,"d":"68,618"}]
[null,"3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,{"v":51997.979250000004,"d":"51,998"},null,"3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)",null,null,{"v":72496.155375,"d":"72,496"}]
[]
["Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)","1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":42127.51725,"d":"42,128"},"Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)","1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":62625.693374999995,"d":"62,626"}]
[null,"2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":46500.307875,"d":"46,500"},null,"2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":66998.48400000001,"d":"66,998"}]
[null,"3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":50873.09849999999,"d":"50,873"},null,"3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":71371.274625,"d":"71,371"}]
[null,"3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,{"v":55245.88912500001,"d":"55,246"},null,"3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)",null,null,{"v":75744.06525000001,"d":"75,744"}]
[]
["Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)","1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":43891.29675,"d":"43,891"},"Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)","1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":64389.472875,"d":"64,389"}]
[null,"2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":48758.448375,"d":"48,758"},null,"2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":69256.6245,"d":"69,257"}]
[null,"3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":53625.6,"d":"53,626"},null,"3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":74123.776125,"d":"74,124"}]
[null,"3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,{"v":58492.75162500001,"d":"58,493"},null,"3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)",null,null,{"v":78990.92775000002,"d":"78,991"}]
[]
["Комплект низкотемпературный \n(клапан выравнивания давления и ПЭН обогрева периметра двери)"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Дилерская цена, руб"]
["Для панелей толщиной 80 мм.",null,null,{"v":2321,"d":"2,321"}]
["Для панелей толщиной 100 мм.",null,null,{"v":2500,"d":"2,500"}]
[]
["Пандусы с колесами для камер"]
["Артикул","Наименование"]
[2820027,"Пандус для камер с  толщ. панелей 80 мм"]
[2820028,"Пандус для камер с  толщ. панелей 100 мм"]
[]
[]
[]
[]
["ПРАЙС-ЛИСТ -  КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ (дверной блок универсальный с распашной дверью)"]
[]
["Внешние габариты",null,"Высота 2 200 мм",null,null,"Высота 2 720 мм"]
["Длина","Ширина","объём, м3","Розничная цена, руб","Розничная цена, руб","объём, м3","Розничная цена, руб"]
[1360,{"v":1360,"d":"1,360"},2.94,"Складская",{"v":53172.735,"d":"53,173"},3.69,{"v":56917.10685937501,"d":"56,917"}]
[null,{"v":1660,"d":"1,660"},3.67,{"v":55040,"d":"55,040"},{"v":58697.8875,"d":"58,698"},4.61,{"v":62823.14974687501,"d":"62,823"}]
[null,{"v":1960,"d":"1,960"},4.41,"Складская",{"v":64223.453463750004,"d":"64,223"},5.53,{"v":68729.19263437501,"d":"68,729"}]
[null,{"v":2260,"d":"2,260"},5.14,{"v":65318.929160625004,"d":"65,319"},{"v":69749.18999999999,"d":"69,749"},6.45,{"v":74644.76139750001,"d":"74,645"}]
[null,{"v":2560,"d":"2,560"},5.88,{"v":70472.42787375,"d":"70,472"},{"v":75282.99506437502,"d":"75,283"},7.37,{"v":80550.80428500002,"d":"80,551"}]
[null,{"v":2860,"d":"2,860"},6.61,{"v":75606.874835625,"d":"75,607"},{"v":80798.47705125001,"d":"80,798"},8.29,{"v":86456.8471725,"d":"86,457"}]
[null,{"v":3160,"d":"3,160"},7.34,{"v":80741.32179750002,"d":"80,741"},{"v":86323.48491375,"d":"86,323"},9.22,{"v":92362.89006000002,"d":"92,363"}]
[null,{"v":3460,"d":"3,460"},8.08,{"v":85894.82051062501,"d":"85,895"},{"v":91848.49277625,"d":"91,848"},10.14,{"v":98278.45882312501,"d":"98,278"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},8.81,{"v":91029.26747250001,"d":"91,029"},{"v":97373.50063875002,"d":"97,374"},11.06,{"v":104174.97583500002,"d":"104,175"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},9.55,{"v":96182.766185625,"d":"96,183"},{"v":102898.50850125,"d":"102,899"},11.98,{"v":110081.0187225,"d":"110,081"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},10.28,{"v":101317.21314750002,"d":"101,317"},{"v":108423.51636375001,"d":"108,424"},{"v":12.9,"d":"12.90"},{"v":115987.06161000002,"d":"115,987"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},11.02,{"v":106470.71186062502,"d":"106,471"},{"v":114005.67948000002,"d":"114,006"},13.82,{"v":121893.10449750001,"d":"121,893"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},11.75,{"v":111605.1588225,"d":"111,605"},{"v":119473.53208875001,"d":"119,474"},14.75,{"v":127808.67326062499,"d":"127,809"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},12.48,{"v":116749.13166000001,"d":"116,749"},{"v":124998.53995125,"d":"124,999"},15.67,{"v":133714.71614812504,"d":"133,715"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},13.22,{"v":121893.10449750001,"d":"121,893"},{"v":130523.54781375,"d":"130,524"},16.59,{"v":139620.75903562503,"d":"139,621"}]
[1660,{"v":1660,"d":"1,660"},4.59,{"v":60660.77598000001,"d":"60,661"},{"v":64699.747245000006,"d":"64,700"},5.76,{"v":69215.01229125001,"d":"69,215"}]
[null,{"v":1960,"d":"1,960"},5.51,{"v":66281.04259875,"d":"66,281"},{"v":70758.2041425,"d":"70,758"},6.91,{"v":75587.823084375,"d":"75,588"}]
[null,{"v":2260,"d":"2,260"},6.43,{"v":71882.25746625,"d":"71,882"},{"v":76692.82465687502,"d":"76,693"},8.06,{"v":81960.63387750002,"d":"81,961"}]
[null,{"v":2560,"d":"2,560"},7.34,{"v":77502.52408500001,"d":"77,503"},{"v":82694.12630062501,"d":"82,694"},9.22,{"v":85370.89735125001,"d":"85,371"}]
[null,{"v":2860,"d":"2,860"},8.26,{"v":83113.26482812501,"d":"83,113"},{"v":88685.90206875,"d":"88,686"},10.37,{"v":94725.307215,"d":"94,725"}]
[null,{"v":3160,"d":"3,160"},9.18,{"v":88733.531446875,"d":"88,734"},{"v":94677.677836875,"d":"94,678"},11.52,{"v":101098.118008125,"d":"101,098"}]
[null,{"v":3460,"d":"3,460"},{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":94344.27219,"d":"94,344"},{"v":100688.50535625,"d":"100,689"},12.67,{"v":107489.98055250001,"d":"107,490"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},11.02,{"v":99964.53880875,"d":"99,965"},{"v":106680.281124375,"d":"106,680"},13.82,{"v":113862.79134562501,"d":"113,863"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},11.93,{"v":105584.8054275,"d":"105,585"},{"v":112681.582768125,"d":"112,682"},14.98,{"v":120254.65389000002,"d":"120,255"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},12.85,{"v":111186.02029500001,"d":"111,186"},{"v":118673.35853625,"d":"118,673"},16.13,{"v":126627.46468312501,"d":"126,627"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},13.77,{"v":116806.28691375,"d":"116,806"},{"v":124674.66018,"d":"124,675"},17.28,{"v":133000.27547624998,"d":"133,000"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},14.69,{"v":122417.02765687501,"d":"122,417"},{"v":130666.43594812497,"d":"130,666"},18.43,{"v":136934.462109375,"d":"136,934"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},15.61,{"v":128037.29427562501,"d":"128,037"},{"v":136667.73759187502,"d":"136,668"},19.58,{"v":139392.13802062502,"d":"139,392"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},16.52,{"v":133648.03501875,"d":"133,648"},{"v":142659.51336,"d":"142,660"},20.74,{"v":142478.52172312504,"d":"142,479"}]
[1960,{"v":1960,"d":"1,960"},6.61,"Складская",{"v":77169.11843812502,"d":"77,169"},8.29,{"v":79160.02644375,"d":"79,160"}]
[null,{"v":2260,"d":"2,260"},7.71,"Складская",{"v":83637.1879875,"d":"83,637"},9.68,{"v":89295.55810875,"d":"89,296"}]
[null,{"v":2560,"d":"2,560"},8.81,"Складская",{"v":90114.7834125,"d":"90,115"},11.06,{"v":96154.18855875,"d":"96,154"}]
[null,{"v":2860,"d":"2,860"},9.91,{"v":89985,"d":"89,985"},{"v":96573.32708625,"d":"96,573"},12.44,{"v":102993.7672575,"d":"102,994"}]
[null,{"v":3160,"d":"3,160"},11.02,"Складская",{"v":103079.50013812502,"d":"103,080"},13.82,{"v":109852.39770750001,"d":"109,852"}]
[null,{"v":3460,"d":"3,460"},12.12,{"v":102803.24974500001,"d":"102,803"},{"v":109528.51793625,"d":"109,529"},15.21,{"v":116701.502281875,"d":"116,702"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},13.22,{"v":108890.28426937501,"d":"108,890"},{"v":115987.06161000002,"d":"115,987"},16.59,{"v":123560.13273187501,"d":"123,560"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},14.32,{"v":114977.31879375002,"d":"114,977"},{"v":122464.65703500001,"d":"122,465"},17.97,{"v":130409.23730625001,"d":"130,409"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},15.42,{"v":121064.35331812501,"d":"121,064"},{"v":128923.20070875001,"d":"128,923"},19.35,{"v":133676.61264562502,"d":"133,677"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},16.52,{"v":127151.38784250001,"d":"127,151"},{"v":133505.14688437502,"d":"133,505"},20.74,{"v":135076.9163625,"d":"135,077"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},17.63,{"v":133238.422366875,"d":"133,238"},{"v":135400.79613375003,"d":"135,401"},22.12,{"v":138058.515433125,"d":"138,059"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},18.73,{"v":139325.45689125,"d":"139,325"},{"v":137925.15317437498,"d":"137,925"},{"v":23.5,"d":"23.50"},{"v":142040.331444375,"d":"142,040"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},19.83,{"v":145412.491415625,"d":"145,412"},{"v":139334.982766875,"d":"139,335"},24.88,{"v":148203.57297375,"d":"148,204"}]
[2260,{"v":2260,"d":"2,260"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":85008.9140775,"d":"85,009"},{"v":90572.02544250002,"d":"90,572"},11.29,{"v":92886.813219375,"d":"92,887"}]
[null,{"v":2560,"d":"2,560"},10.28,{"v":91572.242383125,"d":"91,572"},{"v":97516.388773125,"d":"97,516"},{"v":12.9,"d":"12.90"},{"v":103936.82894437501,"d":"103,937"}]
[null,{"v":2860,"d":"2,860"},11.57,{"v":98135.57068875,"d":"98,136"},{"v":104460.75210375001,"d":"104,461"},14.52,{"v":111271.75317562501,"d":"111,272"}]
[null,{"v":3160,"d":"3,160"},12.85,{"v":104698.898994375,"d":"104,699"},{"v":111405.115434375,"d":"111,405"},16.13,{"v":118597.15153125001,"d":"118,597"}]
[null,{"v":3460,"d":"3,460"},14.14,{"v":111243.17554875,"d":"111,243"},{"v":118359.004640625,"d":"118,359"},17.74,{"v":125922.54988687501,"d":"125,923"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},15.42,{"v":117806.503854375,"d":"117,807"},{"v":124207.89227437503,"d":"124,208"},19.35,{"v":128856.51957937499,"d":"128,857"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},16.71,{"v":124369.83216,"d":"124,370"},{"v":128951.778335625,"d":"128,952"},20.97,{"v":129799.58126625,"d":"129,800"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},17.99,{"v":130933.160465625,"d":"130,933"},{"v":131523.764754375,"d":"131,524"},22.58,{"v":133105.060108125,"d":"133,105"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},19.28,{"v":133076.48248125002,"d":"133,076"},{"v":133333.68112312502,"d":"133,334"},24.19,{"v":139696.96604062497,"d":"139,697"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},20.56,{"v":135553.21014375,"d":"135,553"},{"v":137763.21328875,"d":"137,763"},{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":146288.87197312503,"d":"146,289"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},21.85,{"v":137296.445383125,"d":"137,296"},{"v":144012.18769875,"d":"144,012"},27.42,{"v":152880.777905625,"d":"152,881"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},23.13,{"v":141459.25303125,"d":"141,459"},{"v":150251.63623312503,"d":"150,252"},29.03,{"v":159482.20971375002,"d":"159,482"}]
[2560,{"v":2560,"d":"2,560"},11.75,"Складская",{"v":100555.14309750001,"d":"100,555"},14.75,{"v":106270.66847250001,"d":"106,271"}]
[null,{"v":2860,"d":"2,860"},13.22,{"v":105632.434805625,"d":"105,632"},{"v":112348.17712125,"d":"112,348"},16.59,{"v":119540.213218125,"d":"119,540"}]
[null,{"v":3160,"d":"3,160"},14.69,{"v":112672.05689250001,"d":"112,672"},{"v":119768.834233125,"d":"119,769"},18.43,{"v":124055.478264375,"d":"124,055"}]
[null,{"v":3460,"d":"3,460"},16.16,{"v":119702.15310375001,"d":"119,702"},{"v":127189.49134499999,"d":"127,189"},20.28,{"v":126008.28276750002,"d":"126,008"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},17.63,{"v":126732.249315,"d":"126,732"},{"v":132409.6711875,"d":"132,410"},22.12,{"v":128637.42444,"d":"128,637"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},19.09,{"v":128837.46782812501,"d":"128,837"},{"v":134391.0533175,"d":"134,391"},23.96,{"v":135667.52065125003,"d":"135,668"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},20.56,{"v":133057.43073000002,"d":"133,057"},{"v":136686.78934312504,"d":"136,687"},{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":142678.56511125,"d":"142,679"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},22.03,{"v":134772.0883425,"d":"134,772"},{"v":141163.95088687504,"d":"141,164"},27.65,{"v":149699.135446875,"d":"149,699"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},{"v":23.5,"d":"23.50"},{"v":139373.08626937502,"d":"139,373"},{"v":147841.58969999998,"d":"147,842"},29.49,{"v":156710.179906875,"d":"156,710"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},24.97,{"v":145707.79356,"d":"145,708"},{"v":154519.22851312504,"d":"154,519"},31.33,{"v":163730.7502425,"d":"163,731"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},26.44,{"v":152042.50085062502,"d":"152,043"},{"v":161187.341450625,"d":"161,187"},33.18,{"v":170751.320578125,"d":"170,751"}]
[2860,{"v":2860,"d":"2,860"},14.87,{"v":121730.21202431251,"d":"121,730"},{"v":128833.657477875,"d":"128,834"},{"v":18.662399999999998,"d":"18.66"},{"v":136399.10789925,"d":"136,399"}]
[null,{"v":3160,"d":"3,160"},16.52,{"v":130137.74985093753,"d":"130,138"},{"v":137623.18291706254,"d":"137,623"},{"v":20.736,"d":"20.74"},{"v":131014.13040843752,"d":"131,014"}]
[null,{"v":3460,"d":"3,460"},18.18,{"v":138545.2876775625,"d":"138,545"},{"v":131771.43752062498,"d":"131,771"},{"v":22.809600000000003,"d":"22.81"},{"v":139268.3016375,"d":"139,268"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},19.83,{"v":146952.8255041875,"d":"146,953"},{"v":139682.6772271875,"d":"139,683"},{"v":24.8832,"d":"24.88"},{"v":147523.42545412498,"d":"147,523"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},21.48,{"v":139823.6601864375,"d":"139,824"},{"v":147592.9643461875,"d":"147,593"},{"v":26.956799999999998,"d":"26.96"},{"v":155777.59668318753,"d":"155,778"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},23.13,{"v":147390.063195375,"d":"147,390"},{"v":155503.25146518752,"d":"155,503"},{"v":29.030400000000004,"d":"29.03"},{"v":164032.7204998125,"d":"164,033"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},24.79,{"v":154957.41879187504,"d":"154,957"},{"v":163414.49117175004,"d":"163,414"},{"v":31.104,"d":"31.10"},{"v":172286.89172887505,"d":"172,287"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},26.44,{"v":162523.82180081253,"d":"162,524"},{"v":171324.77829075,"d":"171,325"},{"v":33.177600000000005,"d":"33.18"},{"v":180542.01554550003,"d":"180,542"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},28.09,{"v":170090.22480975,"d":"170,090"},{"v":179235.06540975,"d":"179,235"},{"v":35.2512,"d":"35.25"},{"v":188796.1867745625,"d":"188,796"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},29.74,{"v":177656.62781868753,"d":"177,657"},{"v":187146.3051163125,"d":"187,146"},{"v":37.324799999999996,"d":"37.32"},{"v":197051.3105911875,"d":"197,051"}]
[3160,{"v":3160,"d":"3,160"},18.36,{"v":139112.07727724998,"d":"139,112"},{"v":132301.07620537502,"d":"132,301"},23.04,{"v":139778.88857100005,"d":"139,779"}]
[null,{"v":3460,"d":"3,460"},{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":133278.43104450003,"d":"133,278"},{"v":140702.89850662503,"d":"140,703"},{"v":25.344,"d":"25.34"},{"v":148544.59932112502,"d":"148,545"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},22.03,{"v":141355.4209869375,"d":"141,355"},{"v":149124.72514668753,"d":"149,125"},{"v":27.647999999999996,"d":"27.65"},{"v":157309.35748368752,"d":"157,309"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},23.87,{"v":149432.41092937504,"d":"149,432"},{"v":157545.59919918748,"d":"157,546"},{"v":29.951999999999995,"d":"29.95"},{"v":166075.06823381252,"d":"166,075"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},{"v":25.7,"d":"25.70"},{"v":157509.4008718125,"d":"157,509"},{"v":165966.4732516875,"d":"165,966"},{"v":32.256,"d":"32.26"},{"v":174839.826396375,"d":"174,840"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},27.54,{"v":165587.3434018125,"d":"165,587"},{"v":174388.29989175,"d":"174,388"},34.56,{"v":183605.53714650002,"d":"183,606"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},29.38,{"v":173664.33334425,"d":"173,664"},{"v":182809.17394425,"d":"182,809"},{"v":36.864000000000004,"d":"36.86"},{"v":192370.2953090625,"d":"192,370"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},31.21,{"v":181741.32328668752,"d":"181,741"},{"v":191230.04799675,"d":"191,230"},{"v":39.168,"d":"39.17"},{"v":201135.053471625,"d":"201,135"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},33.05,{"v":189818.31322912502,"d":"189,818"},{"v":199651.8746368125,"d":"199,652"},{"v":41.471999999999994,"d":"41.47"},{"v":209900.76422175,"d":"209,901"}]
[3460,{"v":3460,"d":"3,460"},{"v":22.215599999999995,"d":"22.22"},{"v":141866.00792043752,"d":"141,866"},{"v":149635.31208018752,"d":"149,635"},{"v":27.8784,"d":"27.88"},{"v":157819.94441718748,"d":"157,820"}]
[null,{"v":3760,"d":"3,760"},{"v":24.235199999999995,"d":"24.24"},{"v":150453.584796375,"d":"150,454"},{"v":158566.7730661875,"d":"158,567"},{"v":30.412799999999997,"d":"30.41"},{"v":167096.2421008125,"d":"167,096"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},{"v":26.254799999999992,"d":"26.25"},{"v":159041.16167231256,"d":"159,041"},{"v":167498.2340521875,"d":"167,498"},{"v":32.947199999999995,"d":"32.95"},{"v":176371.587196875,"d":"176,372"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},{"v":28.274400000000004,"d":"28.27"},{"v":167628.73854825002,"d":"167,629"},{"v":176430.64762575002,"d":"176,431"},{"v":35.4816,"d":"35.48"},{"v":185646.93229293753,"d":"185,647"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},{"v":30.293999999999997,"d":"30.29"},{"v":176217.26801175,"d":"176,217"},{"v":185362.10861175,"d":"185,362"},{"v":38.016,"d":"38.02"},{"v":194923.2299765625,"d":"194,923"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},{"v":32.3136,"d":"32.31"},{"v":184804.8448876875,"d":"184,805"},{"v":194293.56959775,"d":"194,294"},{"v":40.550399999999996,"d":"40.55"},{"v":204198.57507262504,"d":"204,199"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},{"v":34.3332,"d":"34.33"},{"v":193392.42176362503,"d":"193,392"},{"v":203225.03058375005,"d":"203,225"},{"v":43.084799999999994,"d":"43.08"},{"v":213474.87275625,"d":"213,475"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},{"v":36.352799999999995,"d":"36.35"},{"v":201979.99863956252,"d":"201,980"},{"v":212157.4441573125,"d":"212,157"},{"v":45.61919999999999,"d":"45.62"},{"v":222750.21785231252,"d":"222,750"}]
[3760,{"v":3760,"d":"3,760"},{"v":26.438399999999998,"d":"26.44"},{"v":159551.7486058125,"d":"159,552"},{"v":168008.8209856875,"d":"168,009"},{"v":33.1776,"d":"33.18"},{"v":176882.17413037503,"d":"176,882"}]
[null,{"v":4060,"d":"4,060"},{"v":28.641599999999997,"d":"28.64"},{"v":168649.91241525,"d":"168,650"},{"v":177451.82149275002,"d":"177,452"},{"v":35.94239999999999,"d":"35.94"},{"v":186668.10615993748,"d":"186,668"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},{"v":30.844800000000006,"d":"30.84"},{"v":177749.02881225004,"d":"177,749"},{"v":186893.86941225,"d":"186,894"},{"v":38.7072,"d":"38.71"},{"v":196454.99077706254,"d":"196,455"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},{"v":33.048,"d":"33.05"},{"v":186847.1926216875,"d":"186,847"},{"v":196335.91733175004,"d":"196,336"},{"v":41.472,"d":"41.47"},{"v":206240.922806625,"d":"206,241"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},{"v":35.2512,"d":"35.25"},{"v":195945.35643112502,"d":"195,945"},{"v":205777.96525125002,"d":"205,778"},{"v":44.2368,"d":"44.24"},{"v":216027.80742375003,"d":"216,028"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},{"v":37.4544,"d":"37.45"},{"v":205043.5202405625,"d":"205,044"},{"v":215220.96575831252,"d":"215,221"},{"v":47.001599999999996,"d":"47.00"},{"v":225813.7394533125,"d":"225,814"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},{"v":39.657599999999995,"d":"39.66"},{"v":214141.68405,"d":"214,142"},{"v":224663.01367781253,"d":"224,663"},{"v":49.7664,"d":"49.77"},{"v":235599.671482875,"d":"235,600"}]
[4060,{"v":4060,"d":"4,060"},{"v":31.028399999999994,"d":"31.03"},{"v":178259.61574575,"d":"178,260"},{"v":187404.45634575002,"d":"187,404"},{"v":38.93759999999999,"d":"38.94"},{"v":196965.5777105625,"d":"196,966"}]
[null,{"v":4360,"d":"4,360"},{"v":33.415200000000006,"d":"33.42"},{"v":187868.36648868752,"d":"187,868"},{"v":197357.09119875,"d":"197,357"},{"v":41.9328,"d":"41.93"},{"v":207262.09667362506,"d":"207,262"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},{"v":35.802,"d":"35.80"},{"v":197477.11723162502,"d":"197,477"},{"v":207309.72605175004,"d":"207,310"},{"v":44.928,"d":"44.93"},{"v":217559.56822425,"d":"217,560"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},{"v":38.1888,"d":"38.19"},{"v":207562.1617558125,"d":"207,562"},{"v":217262.36090475,"d":"217,262"},{"v":47.9232,"d":"47.92"},{"v":227856.0871873125,"d":"227,856"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},{"v":40.5756,"d":"40.58"},{"v":216694.6187175,"d":"216,695"},{"v":227025.43083281253,"d":"227,025"},{"v":50.9184,"d":"50.92"},{"v":238152.60615037504,"d":"238,153"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},{"v":42.962399999999995,"d":"42.96"},{"v":226303.3694604375,"d":"226,303"},{"v":237168.58319831255,"d":"237,169"},{"v":53.91359999999999,"d":"53.91"},{"v":248450.077701,"d":"248,450"}]
[4360,{"v":4360,"d":"4,360"},{"v":35.985600000000005,"d":"35.99"},{"v":198082.96292137503,"d":"198,083"},{"v":207820.31298524997,"d":"207,820"},{"v":45.15840000000001,"d":"45.16"},{"v":218070.15515775004,"d":"218,070"}]
[null,{"v":4660,"d":"4,660"},{"v":38.556,"d":"38.56"},{"v":208107.04184156252,"d":"208,107"},{"v":218283.53477175004,"d":"218,284"},{"v":48.384,"d":"48.38"},{"v":228877.26105431252,"d":"228,877"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},{"v":41.126400000000004,"d":"41.13"},{"v":218226.37951800003,"d":"218,226"},{"v":228747.70914581252,"d":"228,748"},{"v":51.6096,"d":"51.61"},{"v":239684.366950875,"d":"239,684"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},{"v":43.6968,"d":"43.70"},{"v":228345.71719443751,"d":"228,346"},{"v":239210.93093231248,"d":"239,211"},{"v":54.8352,"d":"54.84"},{"v":250492.42543499995,"d":"250,492"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},{"v":46.267199999999995,"d":"46.27"},{"v":238465.054870875,"d":"238,465"},{"v":249674.1527188125,"d":"249,674"},{"v":58.06079999999999,"d":"58.06"},{"v":261299.53133156252,"d":"261,300"}]
[4660,{"v":4660,"d":"4,660"},41.31,{"v":218736.96645150005,"d":"218,737"},{"v":229258.29607931254,"d":"229,258"},51.84,{"v":240194.953884375,"d":"240,195"}]
[null,{"v":4960,"d":"4,960"},{"v":44.064,"d":"44.06"},{"v":229366.89106143752,"d":"229,367"},{"v":240232.10479931254,"d":"240,232"},{"v":55.296,"d":"55.30"},{"v":251513.599302,"d":"251,514"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},{"v":46.818,"d":"46.82"},{"v":239996.81567137496,"d":"239,997"},{"v":251205.91351931248,"d":"251,206"},{"v":58.751999999999995,"d":"58.75"},{"v":262831.29213206255,"d":"262,831"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},{"v":49.57199999999999,"d":"49.57"},{"v":250626.7402813125,"d":"250,627"},{"v":262179.7222393125,"d":"262,180"},{"v":62.20799999999999,"d":"62.21"},{"v":274148.9849621251,"d":"274,149"}]
[4960,{"v":4960,"d":"4,960"},{"v":47.001599999999996,"d":"47.00"},{"v":240507.402604875,"d":"240,507"},{"v":251716.5004528125,"d":"251,717"},{"v":58.9824,"d":"58.98"},{"v":263341.8790655625,"d":"263,342"}]
[null,{"v":5260,"d":"5,260"},{"v":49.9392,"d":"49.94"},{"v":251647.91414831253,"d":"251,648"},{"v":263200.89610631246,"d":"263,201"},{"v":62.66879999999999,"d":"62.67"},{"v":275170.158829125,"d":"275,170"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},{"v":52.87679999999999,"d":"52.88"},{"v":262788.42569175,"d":"262,788"},{"v":274685.29175981245,"d":"274,685"},{"v":66.35519999999998,"d":"66.36"},{"v":286998.43859268754,"d":"286,998"}]
[5260,{"v":5260,"d":"5,260"},{"v":53.060399999999994,"d":"53.06"},{"v":263299.01262525003,"d":"263,299"},{"v":275195.8786933125,"d":"275,196"},{"v":66.58559999999999,"d":"66.59"},{"v":287509.02552618756,"d":"287,509"}]
[null,{"v":5560,"d":"5,560"},{"v":56.18159999999999,"d":"56.18"},{"v":274950.11110218754,"d":"274,950"},{"v":287190.8612803125,"d":"287,191"},{"v":70.50239999999998,"d":"70.50"},{"v":299848.84481081256,"d":"299,849"}]
[5560,{"v":5560,"d":"5,560"},59.47,{"v":287111.796512625,"d":"287,112"},{"v":299697.383388375,"d":"299,697"},74.65,{"v":312698.298441375,"d":"312,698"}]
[]
["ПРАЙС-ЛИСТ -  КАМЕРЫ POLAIR Professionale (100мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ (дверной блок универсальный с распашной дверью)"]
[]
["Внешние габариты",null,"Высота 2 240 мм",null,null,"Высота 2 760 мм"]
["Длина","Ширина","объём, м3","Розничная цена, руб","Розничная цена, руб","объём, м3","Розничная цена, руб"]
[1400,1400,2.94,{"v":57345.7712625,"d":"57,346"},{"v":61270.43202000001,"d":"61,270"},3.69,{"v":65909.533449375,"d":"65,910"}]
[null,1700,3.67,{"v":63556.642170000014,"d":"63,557"},{"v":67919.49320625,"d":"67,919"},4.61,{"v":72977.73316312501,"d":"72,978"}]
[null,2000,4.41,{"v":69777.038953125,"d":"69,777"},{"v":74559.02851687501,"d":"74,559"},5.53,{"v":77664.46397062502,"d":"77,664"}]
[null,2300,5.14,{"v":75987.909860625,"d":"75,988"},{"v":81198.56382750001,"d":"81,199"},6.45,{"v":83808.65374875,"d":"83,809"}]
[null,2600,5.88,{"v":79712.52723,"d":"79,713"},{"v":84866.025943125,"d":"84,866"},7.37,{"v":89952.84352687502,"d":"89,953"}]
[null,2900,6.61,{"v":88428.70342687501,"d":"88,429"},{"v":94487.160324375,"d":"94,487"},8.29,{"v":101250.532018125,"d":"101,251"}]
[null,3200,7.34,{"v":94639.57433437501,"d":"94,640"},{"v":101126.69563500001,"d":"101,127"},9.22,{"v":108318.73173187501,"d":"108,319"}]
[null,3500,8.08,{"v":100859.97111750001,"d":"100,860"},{"v":107775.75682125,"d":"107,776"},10.14,{"v":115396.45732125001,"d":"115,396"}]
[null,3800,8.81,{"v":107080.36790062502,"d":"107,080"},{"v":114415.29213187502,"d":"114,415"},11.06,{"v":122464.65703500001,"d":"122,465"}]
[null,4100,9.55,{"v":113291.23880812501,"d":"113,291"},{"v":121054.8274425,"d":"121,055"},11.98,{"v":129523.330873125,"d":"129,523"}]
[null,4400,10.28,{"v":119511.63559125001,"d":"119,512"},{"v":127703.88862875,"d":"127,704"},{"v":12.9,"d":"12.90"},{"v":136591.53058687504,"d":"136,592"}]
[null,4700,11.02,{"v":125732.03237437502,"d":"125,732"},{"v":134343.42393937503,"d":"134,343"},13.82,{"v":143669.25617625,"d":"143,669"}]
[null,5000,11.75,{"v":131942.903281875,"d":"131,943"},{"v":140982.95925,"d":"140,983"},14.75,{"v":150737.45588999998,"d":"150,737"}]
[null,5300,12.48,{"v":138163.30006500002,"d":"138,163"},{"v":147632.02043625,"d":"147,632"},15.67,{"v":157805.65560375,"d":"157,806"}]
[null,5600,13.22,{"v":144383.69684812502,"d":"144,384"},{"v":154271.555746875,"d":"154,272"},16.59,{"v":159987.081121875,"d":"159,987"}]
[1700,1700,4.59,{"v":70396.22086875001,"d":"70,396"},{"v":75178.21043250001,"d":"75,178"},5.76,{"v":78045.49899562502,"d":"78,045"}]
[null,2000,5.51,{"v":77226.27369187502,"d":"77,226"},{"v":79969.725871875,"d":"79,970"},6.91,{"v":84665.98255500001,"d":"84,666"}]
[null,2300,6.43,{"v":81027.09806625001,"d":"81,027"},{"v":86180.59677937502,"d":"86,181"},8.06,{"v":91267.414363125,"d":"91,267"}]
[null,2600,7.34,{"v":86847.40807312501,"d":"86,847"},{"v":92400.99356249999,"d":"92,401"},9.22,{"v":97868.84617125,"d":"97,869"}]
[null,2900,8.26,{"v":97725.958036875,"d":"97,726"},{"v":104213.0793375,"d":"104,213"},10.37,{"v":111405.115434375,"d":"111,405"}]
[null,3200,9.18,{"v":104556.01086000001,"d":"104,556"},{"v":111471.79656375002,"d":"111,472"},11.52,{"v":119092.49706375,"d":"119,092"}]
[null,3500,{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":111395.58955875,"d":"111,396"},{"v":118730.51379000001,"d":"118,731"},12.67,{"v":126770.3528175,"d":"126,770"}]
[null,3800,11.02,{"v":118225.642381875,"d":"118,226"},{"v":125989.23101625,"d":"125,989"},13.82,{"v":134457.73444687502,"d":"134,458"}]
[null,4100,11.93,{"v":125055.69520500001,"d":"125,056"},{"v":133247.94824250002,"d":"133,248"},14.98,{"v":142145.11607625004,"d":"142,145"}]
[null,4400,12.85,{"v":131895.27390375,"d":"131,895"},{"v":140506.66546875,"d":"140,507"},16.13,{"v":149832.497705625,"d":"149,832"}]
[null,4700,13.77,{"v":138725.326726875,"d":"138,725"},{"v":147765.382695,"d":"147,765"},17.28,{"v":152747.415646875,"d":"152,747"}]
[null,5000,14.69,{"v":145564.90542562504,"d":"145,565"},{"v":155024.09992125002,"d":"155,024"},18.43,{"v":159891.82236562498,"d":"159,892"}]
[null,5300,15.61,{"v":152394.95824875002,"d":"152,395"},{"v":162282.81714750003,"d":"162,283"},19.58,{"v":167055.28083562505,"d":"167,055"}]
[null,5600,16.52,{"v":159225.01107187502,"d":"159,225"},{"v":169541.53437375,"d":"169,542"},20.74,{"v":174199.68755437504,"d":"174,200"}]
[2000,2000,6.61,{"v":81408.13309125001,"d":"81,408"},{"v":86580.683555625,"d":"86,581"},8.29,{"v":91667.501139375,"d":"91,668"}]
[null,2300,7.71,{"v":87685.685128125,"d":"87,686"},{"v":93248.79649312499,"d":"93,249"},9.68,{"v":98726.1749775,"d":"98,726"}]
[null,2600,8.81,{"v":93963.23716500001,"d":"93,963"},{"v":99916.909430625,"d":"99,917"},11.06,{"v":105784.848815625,"d":"105,785"}]
[null,2900,9.91,{"v":107023.212646875,"d":"107,023"},{"v":113938.99835062501,"d":"113,939"},12.44,{"v":121559.698850625,"d":"121,560"}]
[null,3200,11.02,{"v":114472.44738562501,"d":"114,472"},{"v":121816.89749250001,"d":"121,817"},13.82,{"v":129856.73652,"d":"129,857"}]
[null,3500,12.12,{"v":121921.68212437503,"d":"121,922"},{"v":129685.27075875003,"d":"129,685"},15.21,{"v":138163.30006500002,"d":"138,163"}]
[null,3800,13.22,{"v":129370.91686312502,"d":"129,371"},{"v":137563.16990062504,"d":"137,563"},16.59,{"v":146460.337734375,"d":"146,460"}]
[null,4100,14.32,{"v":136829.67747750002,"d":"136,830"},{"v":145441.0690425,"d":"145,441"},17.97,{"v":149908.704710625,"d":"149,909"}]
[null,4400,15.42,{"v":144278.91221625,"d":"144,279"},{"v":153318.968184375,"d":"153,319"},19.35,{"v":157605.61221562498,"d":"157,606"}]
[null,4700,16.52,{"v":151728.146955,"d":"151,728"},{"v":161187.341450625,"d":"161,187"},20.74,{"v":165302.51972062502,"d":"165,303"}]
[null,5000,17.63,{"v":159177.38169374998,"d":"159,177"},{"v":163978.42300875002,"d":"163,978"},22.12,{"v":173018.47897687505,"d":"173,018"}]
[null,5300,18.73,{"v":166626.6164325,"d":"166,627"},{"v":171294.29548875004,"d":"171,294"},{"v":23.5,"d":"23.50"},{"v":180715.386481875,"d":"180,715"}]
[null,5600,19.83,{"v":168703.25731874997,"d":"168,703"},{"v":178600.64209312497,"d":"178,601"},24.88,{"v":188421.8198625,"d":"188,422"}]
[2300,2300,{"v":9,"d":"9.00"},{"v":94715.78133937501,"d":"94,716"},{"v":100669.453605,"d":"100,669"},11.29,{"v":106537.39299000001,"d":"106,537"}]
[null,2600,10.28,{"v":101498.20478437499,"d":"101,498"},{"v":107832.912075,"d":"107,833"},{"v":12.9,"d":"12.90"},{"v":114119.9899875,"d":"114,120"}]
[null,2900,11.57,{"v":116320.46725687501,"d":"116,320"},{"v":123664.91736375,"d":"123,665"},14.52,{"v":131704.75639125003,"d":"131,705"}]
[null,3200,12.85,{"v":124388.88391125001,"d":"124,389"},{"v":132152.472545625,"d":"132,152"},16.13,{"v":140620.97597625002,"d":"140,621"}]
[null,3500,14.14,{"v":132457.300565625,"d":"132,457"},{"v":140649.55360312498,"d":"140,650"},17.74,{"v":149546.72143687503,"d":"149,547"}]
[null,3800,15.42,{"v":140525.71722000002,"d":"140,526"},{"v":149137.10878500002,"d":"149,137"},19.35,{"v":153823.8395925,"d":"153,824"}]
[null,4100,16.71,{"v":148594.133874375,"d":"148,594"},{"v":157634.1898425,"d":"157,634"},20.97,{"v":162139.92901312502,"d":"162,140"}]
[null,4400,17.99,{"v":156653.024653125,"d":"156,653"},{"v":166121.74502437504,"d":"166,122"},22.58,{"v":170436.96668250006,"d":"170,437"}]
[null,4700,19.28,{"v":164721.44130750003,"d":"164,721"},{"v":174618.826081875,"d":"174,619"},24.19,{"v":178743.5302275,"d":"178,744"}]
[null,5000,20.56,{"v":172789.857961875,"d":"172,790"},{"v":177629.00277937503,"d":"177,629"},{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":187059.61964812502,"d":"187,060"}]
[null,5300,21.85,{"v":180858.27461625,"d":"180,858"},{"v":185535.479548125,"d":"185,535"},27.42,{"v":195356.6573175,"d":"195,357"}]
[null,5600,23.13,{"v":183163.53651750003,"d":"183,164"},{"v":193451.4821925,"d":"193,451"},29.03,{"v":203672.746738125,"d":"203,673"}]
[2600,2600,11.75,{"v":108623.559751875,"d":"108,624"},{"v":115367.87969437502,"d":"115,368"},14.75,{"v":122016.940880625,"d":"122,017"}]
[null,2900,13.22,{"v":125627.24774250001,"d":"125,627"},{"v":133390.83637687503,"d":"133,391"},16.59,{"v":141859.33980750002,"d":"141,859"}]
[null,3200,14.69,{"v":134305.32043687504,"d":"134,305"},{"v":142497.573474375,"d":"142,498"},18.43,{"v":151394.741308125,"d":"151,395"}]
[null,3500,16.16,{"v":142992.91900687502,"d":"142,993"},{"v":151604.310571875,"d":"151,604"},20.28,{"v":155890.954603125,"d":"155,891"}]
[null,3800,17.63,{"v":151670.99170125002,"d":"151,671"},{"v":160711.047669375,"d":"160,711"},22.12,{"v":164750.018934375,"d":"164,750"}]
[null,4100,19.09,{"v":160358.59027125002,"d":"160,359"},{"v":169817.784766875,"d":"169,818"},23.96,{"v":173599.55739,"d":"173,600"}]
[null,4400,20.56,{"v":169036.662965625,"d":"169,037"},{"v":173428.09162875003,"d":"173,428"},{"v":25.8,"d":"25.80"},{"v":182449.095845625,"d":"182,449"}]
[null,4700,22.03,{"v":172389.77118562505,"d":"172,390"},{"v":181887.06918375002,"d":"181,887"},27.65,{"v":191308.16017687504,"d":"191,308"}]
[null,5000,{"v":23.5,"d":"23.50"},{"v":180448.661964375,"d":"180,449"},{"v":190346.04673875,"d":"190,346"},29.49,{"v":200167.224508125,"d":"200,167"}]
[null,5300,24.97,{"v":188526.604494375,"d":"188,527"},{"v":198814.550169375,"d":"198,815"},31.33,{"v":209026.28883937502,"d":"209,026"}]
[null,5600,26.44,{"v":196585.495273125,"d":"196,585"},{"v":207273.52772437502,"d":"207,274"},33.18,{"v":217875.82729500005,"d":"217,876"}]
[2900,2900,{"v":14.871599999999999,"d":"14.87"},{"v":134923.54976493752,"d":"134,924"},{"v":143112.94503975,"d":"143,113"},{"v":18.662399999999998,"d":"18.66"},{"v":152009.16028593748,"d":"152,009"}]
[null,3200,{"v":16.524,"d":"16.52"},{"v":144223.66213762504,"d":"144,224"},{"v":152837.9114653125,"d":"152,838"},{"v":20.736,"d":"20.74"},{"v":162159.9333519375,"d":"162,160"}]
[null,3500,{"v":18.1764,"d":"18.18"},{"v":153522.82192275,"d":"153,523"},{"v":162562.87789087498,"d":"162,563"},{"v":22.809600000000003,"d":"22.81"},{"v":172310.70641793753,"d":"172,311"}]
[null,3800,{"v":19.8288,"d":"19.83"},{"v":162821.98170787503,"d":"162,822"},{"v":172195.443322875,"d":"172,195"},{"v":24.8832,"d":"24.88"},{"v":182461.47948393752,"d":"182,461"}]
[null,4100,{"v":21.481199999999998,"d":"21.48"},{"v":172121.141493,"d":"172,121"},{"v":182012.81074200003,"d":"182,013"},{"v":26.956799999999998,"d":"26.96"},{"v":192612.25254993755,"d":"192,612"}]
[null,4400,{"v":23.133600000000005,"d":"23.13"},{"v":181421.25386568753,"d":"181,421"},{"v":191645.376174,"d":"191,645"},{"v":29.030400000000004,"d":"29.03"},{"v":202763.02561593748,"d":"202,763"}]
[null,4700,{"v":24.786,"d":"24.79"},{"v":190720.4136508125,"d":"190,720"},{"v":201462.74359312502,"d":"201,463"},{"v":31.104,"d":"31.10"},{"v":212913.7986819375,"d":"212,914"}]
[null,5000,{"v":26.4384,"d":"26.44"},{"v":200019.5734359375,"d":"200,020"},{"v":211188.66260624997,"d":"211,189"},{"v":33.177600000000005,"d":"33.18"},{"v":223064.5717479375,"d":"223,065"}]
[null,5300,{"v":28.0908,"d":"28.09"},{"v":209318.73322106252,"d":"209,319"},{"v":220913.6290318125,"d":"220,914"},{"v":35.2512,"d":"35.25"},{"v":233215.34481393753,"d":"233,215"}]
[null,5600,{"v":29.743199999999998,"d":"29.74"},{"v":218618.84559375,"d":"218,619"},{"v":230638.59545737502,"d":"230,639"},{"v":37.324799999999996,"d":"37.32"},{"v":243366.11787993755,"d":"243,366"}]
[3200,3200,18.36,{"v":160807.25901318755,"d":"160,807"},{"v":163179.20204381252,"d":"163,179"},{"v":25.343999999999998,"d":"25.34"},{"v":172927.030570875,"d":"172,927"}]
[null,3500,{"v":20.195999999999998,"d":"20.20"},{"v":164054.63001375005,"d":"164,055"},{"v":173520.49262231254,"d":"173,520"},{"v":25.344,"d":"25.34"},{"v":183695.080377375,"d":"183,695"}]
[null,3800,{"v":22.031999999999996,"d":"22.03"},{"v":173971.06653937502,"d":"173,971"},{"v":183862.73578837502,"d":"183,863"},{"v":27.647999999999996,"d":"27.65"},{"v":194462.17759631254,"d":"194,462"}]
[null,4100,{"v":23.867999999999995,"d":"23.87"},{"v":183886.55047743753,"d":"183,887"},{"v":194204.026366875,"d":"194,204"},{"v":29.951999999999995,"d":"29.95"},{"v":205229.27481525,"d":"205,229"}]
[null,4400,{"v":25.704000000000004,"d":"25.70"},{"v":193802.98700306253,"d":"193,803"},{"v":204545.316945375,"d":"204,545"},{"v":32.256,"d":"32.26"},{"v":215996.37203418752,"d":"215,996"}]
[null,4700,27.54,{"v":203718.47094112504,"d":"203,718"},{"v":214887.56011143752,"d":"214,888"},34.56,{"v":226763.46925312502,"d":"226,763"}]
[null,5000,{"v":29.375999999999998,"d":"29.38"},{"v":213634.90746675,"d":"213,635"},{"v":225228.8506899375,"d":"225,229"},{"v":36.864000000000004,"d":"36.86"},{"v":237531.51905962502,"d":"237,532"}]
[null,5300,{"v":31.212,"d":"31.21"},{"v":223550.3914048125,"d":"223,550"},{"v":235570.14126843752,"d":"235,570"},{"v":39.168,"d":"39.17"},{"v":248298.6162785625,"d":"248,299"}]
[null,5600,{"v":33.047999999999995,"d":"33.05"},{"v":233466.82793043752,"d":"233,467"},{"v":245912.3844345,"d":"245,912"},{"v":41.471999999999994,"d":"41.47"},{"v":259065.7134975,"d":"259,066"}]
[3500,3500,{"v":22.215599999999995,"d":"22.22"},{"v":174587.39069231253,"d":"174,587"},{"v":184479.0599413125,"d":"184,479"},{"v":27.8784,"d":"27.88"},{"v":195078.50174925,"d":"195,079"}]
[null,3800,{"v":24.235199999999995,"d":"24.24"},{"v":185120.15137087498,"d":"185,120"},{"v":195436.67467275,"d":"195,437"},{"v":30.412799999999997,"d":"30.41"},{"v":206461.923121125,"d":"206,462"}]
[null,4100,{"v":26.254799999999992,"d":"26.25"},{"v":195651.959461875,"d":"195,652"},{"v":206395.24199175002,"d":"206,395"},{"v":32.947199999999995,"d":"32.95"},{"v":217846.2970805625,"d":"217,846"}]
[null,4400,{"v":28.274400000000004,"d":"28.27"},{"v":206184.72014043748,"d":"206,185"},{"v":217352.8567231875,"d":"217,353"},{"v":35.4816,"d":"35.48"},{"v":229229.71845243752,"d":"229,230"}]
[null,4700,{"v":30.293999999999997,"d":"30.29"},{"v":216717.48081900002,"d":"216,717"},{"v":228311.42404218751,"d":"228,311"},{"v":38.016,"d":"38.02"},{"v":240614.092411875,"d":"240,614"}]
[null,5000,{"v":32.3136,"d":"32.31"},{"v":227249.28891,"d":"227,249"},{"v":239269.038773625,"d":"239,269"},{"v":40.550399999999996,"d":"40.55"},{"v":251997.51378374995,"d":"251,998"}]
[null,5300,{"v":34.3332,"d":"34.33"},{"v":237782.0495885625,"d":"237,782"},{"v":250227.60609262495,"d":"250,228"},{"v":43.084799999999994,"d":"43.08"},{"v":263380.93515562493,"d":"263,381"}]
[null,5600,{"v":36.352799999999995,"d":"36.35"},{"v":248314.810267125,"d":"248,315"},{"v":261185.2208240625,"d":"261,185"},{"v":45.61919999999999,"d":"45.62"},{"v":274765.30911506247,"d":"274,765"}]
[3800,3800,{"v":26.438399999999998,"d":"26.44"},{"v":196269.236202375,"d":"196,269"},{"v":207011.56614468756,"d":"207,012"},{"v":33.1776,"d":"33.18"},{"v":218462.62123350002,"d":"218,463"}]
[null,4100,{"v":28.641599999999997,"d":"28.64"},{"v":207417.36844631252,"d":"207,417"},{"v":218586.457616625,"d":"218,586"},{"v":35.94239999999999,"d":"35.94"},{"v":230463.319345875,"d":"230,463"}]
[null,4400,{"v":30.844800000000006,"d":"30.84"},{"v":218566.4532778125,"d":"218,566"},{"v":230160.39650100004,"d":"230,160"},{"v":38.7072,"d":"38.71"},{"v":242463.06487068758,"d":"242,463"}]
[null,4700,{"v":33.048,"d":"33.05"},{"v":229715.53810931253,"d":"229,716"},{"v":241735.2879729375,"d":"241,735"},{"v":41.472,"d":"41.47"},{"v":254463.7629830625,"d":"254,464"}]
[null,5000,{"v":35.2512,"d":"35.25"},{"v":240864.62294081252,"d":"240,865"},{"v":253310.17944487504,"d":"253,310"},{"v":44.2368,"d":"44.24"},{"v":266463.508507875,"d":"266,464"}]
[null,5300,{"v":37.4544,"d":"37.45"},{"v":252013.70777231248,"d":"252,014"},{"v":264884.11832925,"d":"264,884"},{"v":47.001599999999996,"d":"47.00"},{"v":278464.20662025,"d":"278,464"}]
[null,5600,{"v":39.657599999999995,"d":"39.66"},{"v":263161.84001625003,"d":"263,162"},{"v":276459.0098011875,"d":"276,459"},{"v":49.7664,"d":"49.77"},{"v":290463.95214506256,"d":"290,464"}]
[4100,4100,{"v":31.028399999999994,"d":"31.03"},{"v":219182.77743075002,"d":"219,183"},{"v":230777.67324150002,"d":"230,778"},{"v":38.93759999999999,"d":"38.94"},{"v":243079.38902362503,"d":"243,079"}]
[null,4400,{"v":33.415200000000006,"d":"33.42"},{"v":230948.1864151875,"d":"230,948"},{"v":242967.93627881253,"d":"242,968"},{"v":41.9328,"d":"41.93"},{"v":255696.41128893752,"d":"255,696"}]
[null,4700,{"v":35.802,"d":"35.80"},{"v":242713.59539962502,"d":"242,714"},{"v":255159.15190368754,"d":"255,159"},{"v":44.928,"d":"44.93"},{"v":268313.43355425005,"d":"268,313"}]
[null,5000,{"v":38.1888,"d":"38.19"},{"v":254479.00438406251,"d":"254,479"},{"v":267350.3675285625,"d":"267,350"},{"v":47.9232,"d":"47.92"},{"v":280929.50323200005,"d":"280,930"}]
[null,5300,{"v":40.5756,"d":"40.58"},{"v":266244.4133685,"d":"266,244"},{"v":279541.58315343753,"d":"279,542"},{"v":50.9184,"d":"50.92"},{"v":292746.3519448125,"d":"292,746"}]
[null,5600,{"v":42.962399999999995,"d":"42.96"},{"v":278009.82235293754,"d":"278,010"},{"v":291732.7987783125,"d":"291,733"},{"v":53.91359999999999,"d":"53.91"},{"v":306163.547762625,"d":"306,164"}]
[4400,4400,{"v":35.985600000000005,"d":"35.99"},{"v":243329.91955256253,"d":"243,330"},{"v":255776.42864418746,"d":"255,776"},{"v":45.15840000000001,"d":"45.16"},{"v":268929.7577071875,"d":"268,930"}]
[null,4700,{"v":38.556,"d":"38.56"},{"v":255712.60527749997,"d":"255,713"},{"v":268583.968422,"d":"268,584"},{"v":48.384,"d":"48.38"},{"v":282163.1041254375,"d":"282,163"}]
[null,5000,{"v":41.126400000000004,"d":"41.13"},{"v":268094.33841487503,"d":"268,094"},{"v":281391.50819981255,"d":"281,392"},{"v":51.6096,"d":"51.61"},{"v":295396.4505436875,"d":"295,396"}]
[null,5300,{"v":43.6968,"d":"43.70"},{"v":280476.07155225,"d":"280,476"},{"v":294199.047977625,"d":"294,199"},{"v":54.8352,"d":"54.84"},{"v":308629.7969619375,"d":"308,630"}]
[null,5600,{"v":46.267199999999995,"d":"46.27"},{"v":292857.804689625,"d":"292,858"},{"v":307006.58775543753,"d":"307,007"},{"v":58.06079999999999,"d":"58.06"},{"v":321863.1433801875,"d":"321,863"}]
[4700,4700,41.31,{"v":268710.6625678125,"d":"268,711"},{"v":282007.83235275,"d":"282,008"},51.84,{"v":296012.774696625,"d":"296,013"}]
[null,5000,{"v":44.064,"d":"44.06"},{"v":281708.71985812497,"d":"281,709"},{"v":295431.69628350006,"d":"295,432"},{"v":55.296,"d":"55.30"},{"v":309862.4452678126,"d":"309,862"}]
[null,5300,{"v":46.818,"d":"46.82"},{"v":294707.729736,"d":"294,708"},{"v":308855.56021425,"d":"308,856"},{"v":58.751999999999995,"d":"58.75"},{"v":323712.11583900003,"d":"323,712"}]
[null,5600,{"v":49.57199999999999,"d":"49.57"},{"v":307705.7870263125,"d":"307,706"},{"v":322279.42414500006,"d":"322,279"},{"v":62.20799999999999,"d":"62.21"},{"v":337561.78641018755,"d":"337,562"}]
[5000,5000,{"v":47.001599999999996,"d":"47.00"},{"v":295324.0538889376,"d":"295,324"},{"v":309471.8843671875,"d":"309,472"},{"v":58.9824,"d":"58.98"},{"v":324299.8623650625,"d":"324,300"}]
[null,5300,{"v":49.9392,"d":"49.94"},{"v":308938.43533218757,"d":"308,938"},{"v":323513.0250384375,"d":"323,513"},{"v":62.66879999999999,"d":"62.67"},{"v":338794.4347160626,"d":"338,794"}]
[null,5600,{"v":52.87679999999999,"d":"52.88"},{"v":322553.76936299994,"d":"322,554"},{"v":337553.213122125,"d":"337,553"},{"v":66.35519999999998,"d":"66.36"},{"v":353261.38202775,"d":"353,261"}]
[5300,5300,{"v":53.060399999999994,"d":"53.06"},{"v":323170.09351593757,"d":"323,170"},{"v":338169.5372750625,"d":"338,170"},{"v":66.58559999999999,"d":"66.59"},{"v":353877.7061806875,"d":"353,878"}]
[null,5600,{"v":56.18159999999999,"d":"56.18"},{"v":337401.75169968756,"d":"337,402"},{"v":352827.00209925004,"d":"352,827"},{"v":70.50239999999998,"d":"70.50"},{"v":368960.02505775,"d":"368,960"}]
[5600,5600,{"v":59.486399999999996,"d":"59.49"},{"v":352249.734036375,"d":"352,250"},{"v":368100.791076375,"d":"368,101"},74.65,{"v":384201.42605775007,"d":"384,201"}]

{"sheet":"Пол_столы","index":23,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,5],[10,0,10,5],[15,0,15,5],[20,0,20,5],[28,0,28,5]]}
["Холодильные столы",{"$nulls":5},"Главное меню"]
[" Модель","Линия","Объем","Размер","Описание","Цена розничная, руб"]
["TM2GN-G","Grande","315л.","1200х705х850/910","Температурный режим, °C -1…+10 \nХладагент  R134a\nТемпература окружающей среды, °С +12…+43\nКол-во дверей 2\nТип полок  Gastronorm 1/1\nНаличие борта +\nВысота борта, мм 60\nТолщина столешницы, мм 40\nМарка нерж. стали AISI 304",{"v":49990,"d":"49,990"}]
["TM3GN-G","Grande","475л.","1628х705х850/910","Температурный режим, °C -1…+10 \nХладагент  R134a\nТемпература окружающей среды, °С +12…+43\nКол-во дверей 3\nТип полок  Gastronorm 1/1\nНаличие борта +\nВысота борта, мм 60\nТолщина столешницы, мм 40\nМарка нерж. стали AISI 304",{"v":59990,"d":"59,990"}]
["TM4GN-G","Grande","600л.","2060х705х850/910","Температурный режим, °C -2...+10\nХладагент  R134a\nТемпература окружающей среды, °С +12…+43\nКол-во дверей 3\nТип полок  Gastronorm 1/1\nНаличие борта +\nВысота борта, мм 60\nТолщина столешницы, мм 40\nМарка нерж. стали AISI 304",{"v":73300,"d":"73,300"}]
["TM2-G","Grande","265л.","1200х605х850/910","Температурный режим, °C -1…+10 \nХладагент  R134a\nТемпература окружающей среды, °С +12…+43\nКол-во дверей 2\nТип полок  Обычные\nНаличие борта +\nВысота борта, мм 60\nТолщина столешницы, мм 40\nМарка нерж. стали AISI 304",{"v":48870,"d":"48,870"}]
["TM3-G","Grande","395л.","1628х605х850/910","Температурный режим, °C -1…+10 \nХладагент  R134a\nТемпература окружающей среды, °С +12…+43\nКол-во дверей 3\nТип полок  Обычные\nНаличие борта +\nВысота борта, мм 60\nТолщина столешницы, мм 40\nМарка нерж. стали AISI 304",{"v":58800,"d":"58,800"}]
["TB2GN-G","Grande","320л.","1200х705х850/910","Температурный режим, не выше -18 °C ",{"v":59900,"d":"59,900"}]
["TB3GN-G","Grande","450л.","1630х705х850/910","Температурный режим, не выше -18 °C ",{"v":73300,"d":"73,300"}]
["TB4GN-G","Grande","600л.","2060х705х850/910","Температурный режим, не выше -18 °C ",{"v":89900,"d":"89,900"}]
["Холодильные столы среднетемпературные со стеклянными дверьми"]
["TD2-G ",null,270,"1200х605х850/910","Температурный режим, °C +1…+10 ",{"v":54330,"d":"54,330"}]
["TD2GN-G ",null,320,"1200х705х850/910","Температурный режим, °C +1…+10",{"v":55450,"d":"55,450"}]
["TD3-G ",null,400,"1630х605х850/910","Температурный режим, °C +1…+10",{"v":66990,"d":"66,990"}]
["TD3GN-G ",null,450,"630х705х850/910","Температурный режим, °C +1…+10",{"v":68180,"d":"68,180"}]
["Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы"]
["TM2pizza-G ",null,270,"1200х605х850/1000","Температурный режим, °C -2…+10",{"v":88800,"d":"88,800"}]
["TM2GNpizza-G",null,320,"1200х705х850/1000","Температурный режим, °C -2…+10",{"v":95500,"d":"95,500"}]
["TM3pizza-G ",null,400,"1630х605х850/1000","Температурный режим, °C -2…+10",{"v":103990,"d":"103,990"}]
["TM3GNpizza-G",null,450,"1630х705х850/1000","Температурный режим, °C -2…+10",{"v":106250,"d":"106,250"}]
["Настольные витрины"]
[" Модель",null,"Рабочий диапазон температур","Размер","Температура окружающей среды","Розничная цена, руб"]
["VT2-G",null," +2...+10","1260*400*200","до +32/ 80",{"v":23530,"d":"23,530"}]
["VT2-G с крышкой",null," +2...+10","1260*400*210","до +32/ 80",{"v":25250,"d":"25,250"}]
["VT2v-G",null," +2...+10","1260*400*420","до +32/ 80",{"v":30990,"d":"30,990"}]
["VT3-G",null," +2...+10","1630*400*200","до +32/ 80",{"v":24990,"d":"24,990"}]
["VT3-G с крышкой",null," +2...+10","1630*400*210","до +32/ 80",{"v":26600,"d":"26,600"}]
["VT3v-G",null," +2...+10","1630*400*420","до +32/ 80",{"v":33300,"d":"33,300"}]
["Холодильные столы кубические"]
["TM2GN-GC","Grande",320,"1200х705х850/910",null,{"v":48800,"d":"48,800"}]
["TM2-GC","Grande",270,"1200х604х850/910",null,{"v":46990,"d":"46,990"}]
["TM3GN-GC","Grande",450,"1630х705х850/910",null,{"v":57700,"d":"57,700"}]
["TM3-GC","Grande",400," 1630х605х850/910",null,{"v":55900,"d":"55,900"}]
["TM4GN-GC","Grande",600," 2060х705х850/910",null,{"v":69900,"d":"69,900"}]
["TB2GN-GC","Grande",320,"1200х705х850/910",null,{"v":55500,"d":"55,500"}]
["TB3GN-GC","Grande",450,"1630х705х850/910",null,{"v":69900,"d":"69,900"}]
["TB4GN-GC","Grande",600," 2060х705х850/910",null,{"v":85500,"d":"85,500"}]
["TD2-GC","Grande",{"$nulls":3},{"v":52400,"d":"52,400"}]
["TD2GN-GC","Grande",{"$nulls":3},{"v":53200,"d":"53,200"}]
["TD3-GC","Grande",{"$nulls":3},{"v":63040,"d":"63,040"}]
["TD3GN-GC","Grande",{"$nulls":3},{"v":63920,"d":"63,920"}]
["TM2GNpizza-GC","Grande",320," 1200*705*850/1000",null,{"v":91800,"d":"91,800"}]
["TM2pizza-GC","Grande",270,"1200*605*850/1000",null,{"v":88800,"d":"88,800"}]
["TM3GNpizza-GC","Grande",450," 1630*705*850/1000",null,{"v":101535,"d":"101,535"}]
["TM3pizza-GC","Grande",400," 1630*605*850/1000",null,{"v":98980,"d":"98,980"}]

{"sheet":"Aucma","index":24,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,9,0,10],[3,0,3,10],[5,1,9,5],[5,7,9,9]]}
[{"$nulls":9},"Главное меню"]
[]
[]
["Прайс-лист морозильные лари ТМ \"Aucma\""]
[]
[null,"Группа компаний AUCMA, основанна в 1989 году – одно из крупнейших предприятий в Китае, принадлежащих государству. \nНа сегодняшний день доход компании составляет около 1 миллиарда долларов США в год. \nКорпорация AUCMA является поставщиком оборудования для таких фирм, как Coca-Cola, General Electric, Unilever, Oresident и многих других.\nВся продукция корпорации AUCMA прошла европейскую сертификацию CE, сертификацию США UL, российскую сертификацию ГОСТ, сертификат Австралии и более 100 других международных сертификаций всех континентов. \nПо своему качеству и объему выпуска холодильного оборудования производства компании AUCMA занимает в Юго-Восточной Азии лидирующее место.\nА это сотни тысяч штук в год.\n",{"$nulls":5},"Ряд неоспоримых преимуществ:\n- климатический класс 4+,\n- алюминиевый внутренний короб,\n- ручка с замком в комплекте на всех ларях,\n- усиленные петли для интенсивной эксплуатации, \n- толщина стенки ларей 70мм, что уменьшает энергопотребление при одинаковой эксплуатации ларей разных ТМ,\n- возможность работы в режиме «супер заморозка» (настройка через термостат, когда компрессор не отключается и набирает температуру до -30°С),\n- несколько крышек на моделях, начиная с модели BD-446, что существенно снижает внешние теплопритоки,\n- отсутсвуют внутренние перегородки (крышки стыкуются на перекладинах).\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["№","Наименование","Размеры,  (Д*Ш*В)мм","Размеры в упаковке","Объем, л.","Полезный объём, л.","Темп. режим.","Количество крышек","Комплектация","Цена розничная, руб."]
[1,"SD-205","960*525*840","1005*580*885",197,172,"-18…-25С","2 стеклянные створки","1 корзина, 4 колеса, скребок, замок",{"v":17187,"d":"17,187"}]
[2,"BD 200AF","880*545*845","915*575*888",200,186,"-18…-25С","1 глухая крышка","1 корзина, 4 колеса, скребок, замок",{"v":15594,"d":"15,594"}]
[3,"BD-325","1219*645*840","1295*670*895",325,310,"-18…-25С","1 глухая крышка","1 корзина, 4 колеса, скребок, замок",{"v":23034,"d":"23,034"}]
[4,"BD-390","1309*725*838","1415*760*895",390,375,"-18…-25С","1 глухая крышка","1 корзина, скребок, замок",{"v":25633,"d":"25,633"}]
[5,"BD-446","1523*725*842","1615*775*895",446,434,"-18…-25С","2 глухие крышки","1 корзина, скребок, замок",{"v":29000,"d":"29,000"}]
[6,"BD-560","1843*725*842","1925*775*895",560,543,"-18…-25С","2 глухие крышки","3 корзины, скребок, замок",{"v":32189,"d":"32,189"}]
[7,"BD-818","2415*725*842","2497*775*895",818,742,"-18…-25С","3 глухие крышки","5 корзин, скребок, замок",{"v":45183,"d":"45,183"}]

{"sheet":"Россо","index":25,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[15,0,15,5]]}
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ТМ ROSSO",{"$nulls":6},"Главное меню"]
["Модель","Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек)**, мм","Температурный режим, °С","Комплектация","Потр. эл/энергии в сутки, кВт"," розничная цена, руб"]
["Bar-250","1260*570*760","0…+7","2 двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки",5,{"v":40523,"d":"40,523   "}]
["Bar-250C","1260*570*760","+1…+12","2 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки",7,{"v":43734,"d":"43,734   "}]
["Bar-360","1660*570*760","0…+7","3 двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок",6,{"v":46094,"d":"46,094   "}]
["Bar-360C","1660*570*760","+1…+12","3 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок",8,{"v":49500,"d":"49,500   "}]
["Bar-360K","1660*570*760","+1…+12","2 стеклянные двери-купе + 1 ящик над агрегатом, 4 полки",8,{"v":49500,"d":"49,500   "}]
[]
["Преимущества столов ТМ «Rosso»"]
["  съемный холодильный агрегат (кассета) - экономичный и компактный"]
["  цельнозаливной корпус толщиной 45 мм"]
["  электронный блок управления"]
["  равномерное распределение холода по всему объему"]
["  экономичность с точки зрения энергопотребления"]
[]
["Оборудование выполнено из оцинкованной стали цвета «серый металлик» (RAL 9006) или из нержавеющей стали. Столешница - из нержавеющей пищевой стали. Высота без ножек – 720 мм."]
[]
["Округлый край стола выгодно отличает его от холодильных столов других торговых марок, а также снижает риск ушибов и травм на рабочем месте"]

{"sheet":"Rosso","index":26,"n_rows":41,"n_cols":14,"rows_kept":41,"merged":[[0,10,0,13],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,1,3,3],[4,0,4,7],[5,1,5,3],[5,5,9,5],[6,1,6,3],[6,4,7,4],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[8,4,9,4],[9,1,9,3],[10,0,10,7],[11,1,11,3],[11,5,15,5],[12,1,12,3],[12,4,13,4],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[14,4,15,4],[15,1,15,3],[16,0,16,7],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[18,5,21,5],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,0,22,7],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,0,25,7],[27,5,29,5],[30,0,30,7],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[32,5,36,5],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,0,37,7],[39,3,40,3],[39,5,40,5]]}
[{"$nulls":10},"Главное меню","Главное меню","Главное меню","Главное меню"]
["Электромеханическое и тепловое оборудование TM \"Rosso\""]
["Кипятильники"]
["Модель","Объем сосуда, л",null,null,"Мощность, Вт","Питающая сеть (В/Гц)","Вес нетто, кг","Розничная цена, $"]
["с открытым ТЭНом"]
["WB-10",10,null,null,2000,"220 / 50",2.8,{"v":74,"d":"$74"}]
["WB-15",15,null,null,2500,null,3.3,{"v":76,"d":"$76"}]
["WB-20",20,{"$nulls":4},3.6,{"v":85,"d":"$85"}]
["WB-30",30,null,null,3000,null,4.3,{"v":99,"d":"$99"}]
["WB-40",40,{"$nulls":4},4.8,{"v":111,"d":"$111"}]
["с закрытым ТЭНом"]
["WB-10А",10,null,null,2000,"220 / 50",2.8,{"v":74,"d":"$74"}]
["WB-15А",15,null,null,2500,null,3.3,{"v":76,"d":"$76"}]
["WB-20А",20,{"$nulls":4},3.6,{"v":85,"d":"$85"}]
["WB-30А",30,null,null,3000,null,4.3,{"v":99,"d":"$99"}]
["WB-40А",40,{"$nulls":4},4.8,{"v":111,"d":"$111"}]
["Фритюрницы"]
["Модель","Объём ванны, л.",null,null,"Мощность, Вт","Питающая сеть (В/Гц)","Вес нетто, кг","Розничная цена, $"]
["HDF4",4,null,null,2500,"220 / 50",5.3,{"v":118,"d":"$118"}]
["HDF4+4","4+4",null,null,"2500+2500",null,10,{"v":229,"d":"$229"}]
["HDF8",8,null,null,3250,null,8,{"v":174,"d":"$174"}]
["HDF8+8","8+8",null,null,"3250+3250",null,8.3,{"v":318,"d":"$318"}]
["Овощерезки"]
["Модель","Комплектация",null,null,"Мощность, Вт","Питающая сеть (В/Гц)","Вес нетто, кг","Розничная цена, $"]
["HLC-300","5 ножей - слайсер 4 и 2 мм.,  терка 3, 4 и 7 мм.",null,null,550,"220 / 50",22.5,{"v":669,"d":"$669"}]
["Слайсеры"]
["Модель","Диаметр ножа, мм","Толщина нарезки, мм","Ширина нарезаемого продукта, мм","Мощность, Вт","Питающая сеть (В/Гц)","Вес нетто, кг","Розничная цена, $"]
["HBS-220A",220,"0,2-12",160,150,"220 / 50",14.4,{"v":308,"d":"$308"}]
["HBS-250A",250,"0,2-12",180,150,null,15.5,{"v":349,"d":"$349"}]
["HBS-300A",300,"0,2-15",200,250,null,21.1,{"v":488,"d":"$488"}]
["Мясорубки"]
["Модель","Производительность, кг/час","Тип комплекта ножей",null,"Мощность, Вт","Питающая сеть (В/Гц)","Вес нетто, кг","Розничная цена, $"]
["HFM-8",75,"Классический ",null,250,"220 / 50",14,{"v":436,"d":"$436"}]
["HM-12",120,"Классический",null,850,null,21.5,{"v":443,"d":"$443"}]
["HM-22",300,"Классический",null,1100,null,22.5,{"v":549,"d":"$549"}]
["HM-22A",300,"Полный унгер",null,1100,null,23.2,{"v":635,"d":"$635"}]
["HM-22B",300,"Полуунгер",null,1100,null,22.9,{"v":590,"d":"$590"}]
["Картофелечистки"]
["Модель","Производительность, кг/час","Вместимость, кг.","Таймер, мин.","Мощность, Вт","Питающая сеть (В/Гц)","Вес нетто, кг","Розничная цена, $"]
["HLP-15",300,15,"0-5",750,"220 / 50",58,{"v":965,"d":"$965"}]
["HLP-20",400,20,null,950,null,64,{"v":1072,"d":"$1,072"}]

{"sheet":"Рада","index":27,"n_rows":373,"n_cols":8,"rows_kept":373,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,2,3,3],[4,1,4,4],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,1,8,4],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,1,13,4],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,1,17,4],[18,2,18,3],[19,1,19,4],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,1,22,4],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,1,25,4],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,1,28,4],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,1,35,4],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,1,38,4],[39,2,39,3],[40,1,40,4],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,1,45,4],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,1,50,4],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,1,55,4],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,0,60,5],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,1,64,4],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[67,4,69,4],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[71,4,73,4],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[75,1,75,4],[77,1,77,4],[80,1,81,1],[80,4,81,4],[82,1,83,1],[82,4,83,4],[84,1,86,1],[84,4,86,4],[87,1,90,1],[87,2,87,3],[87,4,90,4],[89,2,89,3],[91,1,94,1],[91,2,91,3],[91,4,94,4],[93,2,93,3],[98,1,99,1],[98,4,99,4],[100,1,101,1],[100,4,101,4],[105,1,105,4],[108,1,109,1],[110,1,111,1],[113,1,114,1],[113,4,114,4],[115,1,116,1],[115,4,116,4],[117,1,118,1],[117,4,118,4],[119,1,120,1],[119,4,120,4],[125,4,126,4],[129,1,130,1],[131,1,132,1],[134,1,135,1],[134,4,135,4],[136,1,137,1],[136,4,137,4],[138,1,139,1],[138,4,139,4],[143,4,144,4],[146,1,146,4],[153,0,153,4],[155,2,155,3],[156,1,156,4],[157,2,157,3],[157,4,160,4],[158,2,158,3],[159,2,159,3],[160,2,160,3],[161,1,161,4],[162,2,162,3],[162,4,165,4],[163,2,163,3],[164,2,164,3],[165,2,165,3],[166,1,166,4],[167,2,167,3],[167,4,170,4],[168,2,168,3],[169,2,169,3],[170,2,170,3],[172,1,172,4],[174,1,174,4],[176,2,176,3],[177,1,177,4],[178,1,178,4],[179,2,179,3],[179,4,188,4],[179,7,188,7],[180,2,180,3],[181,2,181,3],[182,2,182,3],[183,2,183,3],[184,2,184,3],[185,2,185,3],[186,2,186,3],[187,2,187,3],[188,2,188,3],[189,1,189,4],[190,2,190,3],[190,4,199,4],[191,2,191,3],[192,2,192,3],[193,2,193,3],[194,2,194,3],[195,2,195,3],[196,2,196,3],[197,2,197,3],[198,2,198,3],[199,2,199,3],[200,1,200,4],[201,1,201,4],[202,2,202,3],[202,4,205,4],[203,2,203,3],[204,2,204,3],[205,2,205,3],[206,1,206,4],[207,2,207,3],[207,4,208,4],[208,2,208,3],[209,1,209,4],[210,2,210,3],[210,7,214,7],[211,1,211,4],[212,2,212,3],[212,4,214,4],[213,2,213,3],[214,2,214,3],[215,1,215,4],[216,2,216,3],[217,1,217,4],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[219,2,219,3],[219,4,220,4],[219,5,220,5],[221,1,221,4],[222,1,222,4],[223,1,223,3],[223,4,229,4],[224,7,236,7],[226,1,226,3],[229,1,229,3],[232,1,232,4],[233,4,238,4],[239,1,239,4],[240,4,245,4],[246,1,246,4],[247,4,249,4],[250,1,250,4],[251,4,253,4],[254,1,254,4],[255,2,255,3],[257,1,257,4],[259,2,259,3],[260,1,260,4],[261,2,261,3],[262,1,262,4],[263,2,263,3],[264,1,264,4],[265,2,265,3],[266,1,266,4],[267,2,267,3],[267,4,269,4],[268,2,268,3],[269,2,269,3],[270,1,270,4],[271,2,271,3],[272,1,272,4],[273,2,273,3],[273,4,276,4],[274,2,274,3],[275,2,275,3],[276,2,276,3],[277,1,277,4],[278,2,278,3],[278,4,281,4],[279,2,279,3],[280,2,280,3],[281,2,281,3],[282,1,282,4],[283,2,283,3],[283,4,286,4],[284,2,284,3],[285,2,285,3],[286,2,286,3],[287,1,287,4],[288,2,288,3],[288,4,291,4],[289,2,289,3],[290,2,290,3],[291,2,291,3],[293,1,293,4],[295,2,295,3],[296,1,296,4],[297,2,297,3],[297,4,298,4],[298,2,298,3],[299,2,299,3],[300,1,300,4],[301,2,301,3],[302,2,302,3],[303,2,303,3],[303,4,304,4],[304,2,304,3],[305,2,305,3],[306,1,306,4],[307,2,307,3],[309,1,309,4],[311,2,311,3],[312,1,312,4],[313,2,313,3],[313,4,317,4],[314,2,314,3],[315,2,315,3],[316,2,316,3],[317,2,317,3],[318,1,318,4],[319,2,319,3],[319,4,321,4],[320,2,320,3],[321,2,321,3],[322,1,322,4],[323,2,323,3],[323,4,335,4],[324,2,324,3],[325,2,325,3],[326,2,326,3],[327,2,327,3],[328,2,328,3],[329,2,329,3],[330,2,330,3],[331,2,331,3],[332,2,332,3],[333,2,333,3],[334,2,334,3],[335,2,335,3],[336,1,336,4],[337,2,337,3],[337,4,339,4],[338,2,338,3],[339,2,339,3],[341,1,341,4],[343,2,343,3],[344,1,344,4],[345,2,345,3],[346,2,346,3],[347,1,347,4],[348,2,348,3],[349,2,349,3],[350,1,350,4],[351,2,351,3],[352,2,352,3],[353,1,353,4],[354,2,354,3],[355,2,355,3],[356,1,356,4],[357,2,358,3],[359,2,360,3],[361,1,361,4],[362,2,362,3],[363,2,363,3],[364,2,364,3],[365,2,365,3],[367,1,367,4],[369,2,369,3],[370,1,370,4],[371,2,371,3],[371,4,372,4],[372,2,372,3]]}
["ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ RADA"]
["Тепловое оборудование",{"$nulls":6},"Главное меню"]
[" Плиты серии 800 (габариты изделия, габариты  с воздуховдом и ручкой)"]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Плиты серии ПЭ 800 с 2-мя конфорками"]
[1052024,"Плита электрическая ПЭ-812ОН (модель 2015)","550×850×860",null,"400В, 2 конф, 5,5 кВт,  шкаф открытый. Облицовка - нерж. сталь , задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - нерж. сталь ","23 858"]
[1052046,"Плита электрическая ПЭ-812ОН-01 (модель 2015)","550×850×860",null,"400В, 2 конф, 5,5 кВт,  открытая полка. Облицовка - нерж. сталь , задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - профильная оцинкованная труба,покрытая порошковой краской.","19 580"]
[1052023,"Плита электрическая ПЭ-812Ш (модель 2015)","550×850×860",null,"400В, 2 конф, 8,5 кВт, духовой шкаф. Облиц. - нерж. сталь AISI- 304, задняя, боковые стенки  - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской Станд.комплект: против.из углеродистой стали (460*346*20 мм.)-3 шт. Допол.комп.: против.из нерж. стали (460*346*80 мм.), против.из черного металла (460*346*80 мм.)","35 120"]
[null,"Плиты серии ПЭ 800 с 4-мя конфорками"]
[1052044,"Плита электрическая ПЭ-814ОН  (модель 2015)","1050х850х860",null,"400В, 4 конф., открытый шкаф. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность  (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304.  Боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Ножки - нерж. сталь ","39 840"]
[1052043,"Плита электрическая ПЭ-814Ш (модель 2015)","1050х850х860",null,"400В,4 конф, 15 кВт,  духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность  (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь , задняя, боковые стенки  - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки  нерж. сталь . Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.","45 520"]
[1052844,"Плита электрическая ПЭ-804О  (модель 2015)","1050х850х860",null,"400В, 4 конф. открытая полка. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность  (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.","31 520"]
[1052045,"Плита электрическая ПЭ-814Ш-01 (модель 2015)","1050х850х860",null,"400В,4 конф, 15 кВт,  духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность  (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь . Дверь духовки, задняя, боковые стенки  - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки  нерж. сталь . Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.","45 520"]
[null,"Плиты серии ПЭ 800 с 6-ю конфорками"]
[1052049,"Плита электрическая ПЭ-806О  (модель 2015)","1475х850х860",null,"400В, 16,5 кВт (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт). 6 чугунных разборных конфорокки 285*415 мм. образуют ровную поверхность  (3конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) . Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.","50 000"]
[1052047,"Плита электрическая ПЭ-806Ш (модель 2015)","1475х850х860",null,"400В, 20,5кВт,  духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность  (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь , задняя, боковые стенки  - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки  нерж. сталь . Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.","71 000"]
[1052048,"Плита электрическая ПЭ-806Ш-01 (модель 2015)","1475х850х860",null,"400В, 20,5кВт,  духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность  (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц.- нерж. сталь .Фронтальна часть, задняя, боковые стенки  - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки  нерж. сталь . Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм, ) - 3шт.","70 000"]
[null,"Тепловая линейка серия 700 (габариты изделия, габариты  с воздуховдом и ручкой)"]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Плиты серии ПЭ 700 с 2 конфорками"]
[1052722,"Плита электрическая ПЭ-722О","400х700(740)х860(955)",null,"2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь .Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской",{"v":19600,"d":"19,600"}]
[1052721,"Плита электрическая ПЭ-722ДН","400х700(740)х860(955)",null,"2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . ",{"v":24192,"d":"24,192"}]
[null,"Плиты серии ПЭ 700 с 4-мя конфорками"]
[1052742,"Плита электрическая ПЭ-724О","850х700(740)х860(955)",null,"4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 400В. Облицовка - нерж.  сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской","32 400"]
[1052741,"Плита электрическая ПЭ-724ШК","850х700(740)х860(955)",null,"4 конф, 14 кВт, 400В,  духовой шкаф. Облицовка - нерж.  сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм)","44 720"]
[null,"Плиты серии ПЭ 700 с 6-ю конфорками"]
[1052762,"Плита электрическая ПЭ-726О","1200х700(740)х860(955)",null,"6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 400В. Облицовка - нерж.  сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской","49 500"]
[1052761,"Плита электрическая ПЭ-726ШК","1200х700(740)х860(955)",null,"6 конф, 19,5 кВт, 400В, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка -  нерж. сталь , Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 ","67 142"]
[null,"Жарочные поверхности"]
[1052110,"Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н","400х700(740)х860(955)",null,"4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь -  0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф.","32 398"]
[1052111,"Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н","400х700(740)х860(955)",null,"4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь -  0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф.","32 398"]
[1052112,"Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н","800х700(740)х860(955)",null,"9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796х538х12мм, площадь -  0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф.","50 783"]
[1052131,"Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О","400х700(740)х860(955)",null,"4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь -  0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Каркас и полка - крашеный металл, передняя панель - нержавеющая сталь ","27 920"]
[1052138,"Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7О","400х700(740)х860(955)",null,"4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь -  0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл.  Каркас и полка - крашеный металл, передняя панель - нержавеющая сталь ","29 185"]
[1052135,"Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7О","800х700(740)х860(955)",null,"9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796х538х12мм, площадь -  0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл.  Каркас и полка - крашеный металл, передняя панель - нержавеющая сталь ","44 400"]
[null,"Сковороды электрические"]
[1052115,"Сковорода электрическая СЭ-12/7Н","1200х680(720)х 860 (955) ",null,"6 кВт, 400В. Раб. температура поверхности 50-260 С, площадь пода чаши 0,37 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Материал корпуса - нержавеющая сталь . Емкость чаши - 65 литров","70 720"]
[1052155,"Сковорода электрическая СЭ-8/7","800х680(720)х 860 (955) ",null,"6,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, площадь пода чаши 0,25 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Фронтальная часть, столешница, крышка - нержавеющая сталь , боковины крашенная порошковой краской оцинкованная сталь.  Емкость чаши - 40 литров","63 920"]
[null,"Котлы пищеварочные"]
[1052107,"Котел пищеварочный КЭП100-8/7Н","800х700(740)х860(955)",null,"18кВт, 400В. Емкость котла 100л цельнотянутая из нерж. стали  толщиной 3 мм. Электронное управление, полностью из нерж. стали ",{"v":109000,"d":"109,000"},"заказы временно не принимааются"]
[null,"Фритюрницы электрические"]
[1052113,"Фритюрница электрическая ФЭС-4/7Н","400х700(740)х860(955)",null,"6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь ","46 610"]
[1052114,"Фритюрница электрическая ФЭС-8/7Н","800х700(740)х860(955)",null,"12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь ","80 359"]
[1052130,"Фритюрница электрическая ФЭС-4/7О","400х700(740)х860(955)",null,"6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашеный металл.","39 000"]
[1052129,"Фритюрница электрическая ФЭС-8/7О","800х700(740)х860(955)",null,"12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашеный металл.","67 900"]
[null,"Поверхности рабочие"]
[1052106,"Поверхность рабочая РП-4/7Н","400х700(740)х860(955)",null,"Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .","13 948"]
[1052122,"Поверхность рабочая РП-8/7Н","800х700(740)х860(955)",null,"Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .","22 903"]
[1052126,"Поверхность рабочая РП-4/7О","400х700(740)х860(955)",null,"Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, открытая полка. Нерж. сталь . - рабочая поверхность и ящик, каркас и полка - крашеный металл","11 840"]
[1052123,"Поверхность рабочая РП-8/7О","800х700(740)х860(955)",null,"Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, Нерж. сталь . - рабочая поверхность и ящики, каркас и полка - крашеный металл","19 656"]
[null,"Мармиты"]
[1053105,"Мармит вторых блюд МЭВС-4/7Н","400х700(740)х860(955)",null,"1кВт, 230В, нерж. cталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. Нейтральный шкаф.","29 149"]
[1053106,"Мармит вторых блюд МЭВС-8/7Н","800х700(740)х860(955)",null,"2кВт, 230В, нерж. cталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. Нейтральный шкаф.","45 505"]
[1053123,"Мармит вторых блюд МЭВС-4/7О","400х700(740)х860(955)",null,"1кВт, 230В, нерж. cталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. Открытая полка и каркас - крашеный металл","26 400"]
[1053124,"Мармит вторых блюд МЭВС-8/7О","800х700(740)х860(955)",null,"2кВт, 230В, нерж. cталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. Открытая полка и каркас - крашеный металл","40 960"]
[null,"Жарочные шкафы (габариты общие, габарит с ручкой)",{"$nulls":3},"Розничная цена, руб"]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики"]
[1052153,"Шкаф жарочный ШЭЖ-921","850х980х1140",null,"4кВт, 400В, 1 камера. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 3 противня, подставка с полкой.","25 040"]
[1052104,"Шкаф жарочный ШЭЖ-922","850х980х1625",null,"8кВт, 400В, 2 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 6 противней (3 в каждой камере), подставка с полкой.","42 400"]
[1052103,"Шкаф жарочный ШЭЖ-923","850х980х1625",null,"12кВт, 400В, 3 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 9 противней (3 в каждой камере)","58 320"]
["Расстоечные шкафы (габарит общий без ручек переключения)"]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[1052105,"Шкаф расстоечный РШ-10Н","1025х740х760",null,"1,5кВт, 230В.  10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. \nДвери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1.\nПринудительное пароувлажнение. Регулировка интенсивности влажности, независимое электромеханическое управление. Полностью из нерж.стали ","43 280"]
[1052158,"Шкаф расстоечный РШ-10Н-01","1025х740х760",null,"1,5кВт, 230В.  10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. \nДвери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1.\nПассивное пароувлажнение. Независимое электромеханическое управление. Полностью из нерж.стали ","33 400"]
[null,"Противни"]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[1053905,"Противень для ШЭЖ","525х650х30",null,null,546]
[1053939,"Противень для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)","346х460х20",null,"черная сталь",315]
[1052136,"Противень для плит ПЭ","525х480х30",null,null,420]
[1052965,"Противень для плит ПЭ","525х480х80",null,null,483]
[1052964,"Противень н/ст для ШЭЖ","525х650х30",null,null,{"v":1575,"d":"1,575"}]
[1052963,"Противень н/ст для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)","346х460х20",null,"нержавеющая cталь ",735]
[1052966,"Противень н/ст для плит ПЭ","525х480х20",null,null,{"v":1155,"d":"1,155"}]
[1052967,"Противень н/ст для плит ПЭ","525х480х50",null,null,{"v":1522.5,"d":"1,523"}]
[]
[null,"Линии раздачи"]
[]
[null,"                  Линия раздачи ВЕГА (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)"]
[]
["Артикул","Наименование",null,"Габариты, мм","Характеристики","Розничная цена, руб"]
[1053211,"ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ","3ПВ-11/7Н","1100х700(1030)х1695","1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С.  Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая.","108 960"]
[1053212,null,"3ПВ-15/7Н","1500х700(1030)х1695",null,"125 120"]
[1053221,"ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ","3ПВО-11/7Н","1100х700(1030)х870(1420)","0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С.  Комрессор Danfoss, электронный блок управления  EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки:  двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным \"антикашлевым\" экраном; направляющая с соединением.  ","70 480"]
[1053220,null,"3ПВО-15/7Н","1500х700(1030)х870(1420)",null,"78 480"]
[1053215,"ВЕГА Прилавок  нейтральный ","3ПН-6.5/7Н","650х700(1030)х870(1420)","Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным \"антикашлевым\" экраном; направляющая с соединением.","21 900"]
[1053214,null,"3ПН-11/7Н","1100х700(1030)х870(1420)",null,"40 560"]
[1053213,null,"3ПН-15/7Н","1500х700(1030)х870(1420)",null,"48 400"]
[null,"ВЕГА Прилавок  угловой внешний ","Внешний угол = 90 град.",null,"Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая"]
[1053230,null,"3ПУ-90Н","1100(1550)×700(1030)×870 ",null,"22 800"]
[null,null,"Внешний угол = 45 град."]
[1053237,null,"3ПУ-45Н","885(1140)х700(1030)х870",null,"17 200"]
[null,"ВЕГА Прилавок  угловой внутренний ","Внутренний угол = 90 град.",null,"Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая"]
[1053209,null,"3ПУВ-90Н","1690×700(1030)×870",null,"24 160"]
[null,null,"Внутренний  угол = 45 град."]
[1053238,null,"3ПУВ-45Н","885×700(1030)×870",null,"16 800"]
[1053225,"ВЕГА Прилавок для столовых приборов и подносов ","3ПП-1-6,5/7СН","650х700(1030)х870(1600)","1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплект набор из 6 нерж. стаканов для приборов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая.","34 320"]
[1053302,"ВЕГА Кассовая кабина универсальная ","3ККУ-11/7Н","1100х700(1030)х870","Универсальная кассовая кабина. Комплектуется - полкой для установки оборудования. В столешнице - отверстия с заглушками для проводов. Ширина с направляющими - 1040 мм.В комплекте поставки направляющая.","24 320"]
[1053122,"ВЕГА Мармит универсальный, 1 и вторых блюд ","3МЭП-У-15/7Н","1500х700(1030)х870(1420)","230В. Мощность - 4 кВт. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 (530х325х150) - 1 шт., GN1/2 (325х265х150) - 2шт, GN1/6 (325х175х150)- 3шт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным \"антикашлевым\" экраном; направляющая с соединением. ","73 710"]
[1053111,"ВЕГА Мармит вторых блюд ","3МЭВ-11/7Н","1100х700(1030)х870(1420)","230В. Мощность : 3МЭВ-11/7Н- 3 кВт., 3МЭВ-15/7Н-4 кВт. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1  - 2шт для 15/7, 1 штука - для 11/7, GN1/2 ) - 2шт, GN1/3- 3шт.,  двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным \"антикашлевым\" экраном; направляющая с соединением. ","66 320"]
[1053110,null,"3МЭВ-15/7Н","1500х700(1030)х870(1420)",null,"75 600"]
[1053109,"ВЕГА Мармит первых блюд","3МЭПС2-11/7Н","1100х700(1030)х870(1420)","400В. Мощность 11/7 - 4 кВт, 15/7 - 6кВт. Количество конфорок: 11/7 - 2, 15/7 - 3. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным \"антикашлевым\" экраном; направляющая с соединением.  ","47 440"]
[1053108,null,"3МЭПС3-15/7Н","1500х700(1030)х870(1420)",null,"56 000"]
[1053107,"ВЕГА Диспенсер-подогреватель для тарелок ","3ДП2","650х700(1030)х870(990)","1кВт, 230В., t нагрева 30-80 С.Размер загруж. тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.","38 000"]
[]
[]
[null,"Линия раздачи МАСТЕР (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)"]
[]
["Артикул","Наименование",null,"Габариты, мм","Характеристики","Розничная цена, руб"]
[1053251,"Мастер Мармит первых блюд ","МЭПС2-11/7Н ","1120х705(1035)х870(1210)","Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 2 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.","34 240"]
[1053250,null,"МЭПС3-15/7Н ","1500х705(1035)х870(1210)","Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 3 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.","41 440"]
[1053253,"МАСТЕР Мармит вторых блюд ","МЭВ-11/7Н ","1120х705(1035)х870(1525)","Материал - полностью нерж. сталь . Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.","55 040"]
[1053252,null,"МЭВ-15/7Н ","1500х705(1035)х870(1525)","Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.","65 520"]
[1053256,"МАСТЕР Мармит универсальный 1 и 2 блюд ","МЭП-У-15/7Н","1500х705(1035)х870(1525)","Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.","66 800"]
[1053255,"МАСТЕР Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый","ПВ-11/7Н","1120х705(1035)х1720","Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления  EVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт","91 120"]
[1053254,null,"ПВ-15/7Н","1500х705(1035)х1720",null,"105 440"]
[1053247,"МАСТЕР Прилавок охлаждаемый открытый","ПВО-11/7Н","1120х705(1035)х870(1210)","Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка, гастроемкости и направляющая входит в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт","55 120"]
[1053246,null,"ПВО-15/7Н ","1500х705(1035)х870(1210)",null,"63 120"]
[1053245,"МАСТЕР Прилавок нейтральный (с полкой)","ПН-11/7Н","1120х705(1035)х870(1210)","Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования.  Полка и направляющая входит в комплект поставки.","34 640"]
[1053244,null,"ПН-15/7Н","1500х705(1035)х870(1210)",null,"39 920"]
[1053257,"МАСТЕР Прилавок нейтральный","ПН-11/7Н-01","1120х705(1035)х870(1210)","Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования.  Направляющая входит в комплект поставки.","26 960"]
[1053258,null,"ПН-15/7Н-01","1500х705(1035)х870(1210)",null,"31 760"]
[1053304,"МАСТЕР Кассовая кабина универсальная ","ККУ-11/7Н","1120х705(1035)х870","Материал - полностью нерж. сталь. Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки","24 640"]
[1053248,"МАСТЕР Прилавок для приборов","ПП-1-6/7СН","630 х 675 х 680(1220)","Материал - полностью нерж. сталь.\n\nВ комплекте 4 нержавеющих стакана под приборы.","18 160"]
[1053249,"МАСТЕР Прилавок для приборов с хлебницей","ПП-2-6/7СХН","630 х 675 х 680(1630)","Материал - полностью нерж. сталь.\nВ комплекте 4 нержавеющих стакана + хлебница (гастроемкость GN 1/1-65 мм.)","26 093"]
[1053306,"МАСТЕР Диспенсер-подогреватель для тарелок","ДП-2Н","650 х 705 х 870","Материал - полностью нерж. сталь. 1 кВт, 230В., t нагрева 30-85 С.Размер загруж. тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.","35 840"]
[1053266,"МАСТЕР Прилавок угловой внутренний (комплект)","ПУВ-90Н","1520х705х870","Материал - полностью нерж. сталь.Габариты (с направляющими)","29 250"]
[1053263,"МАСТЕР Прилавок угловой комплект (2 места)","ПУ-90Н","1090(1600)х620(955)х870",null,"26 910"]
[]
["Артикул","Наименование",null,"Габариты, мм","Характеристики","Розничная цена, руб"]
[1053121,"ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд","МЭПС2-11/7 ","1120х705(1035)х870(1210)","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.","30 175"]
[1053118,null,"МЭПС3-15/7 ","1500х705(1035)х870(1210)","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.","35 611"]
[1053112,"ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд","МЭВ-11/7 ","1120х705(1035)х870(1525)","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.","46 484"]
[1053113,null,"МЭВ-15/7 ","1500х705(1035)х870(1525)","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.","55 013"]
[1053117,"ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд ","МЭП-У-15/7","1500х705(1035)х870(1525)","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.","56 758"]
[1053224,"ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый","ПВ-11/7","1120х705(1035)х1720","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления  EVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт","91 770"]
[1053222,null,"ПВ-15/7","1500х705(1035)х1720",null,"102 593"]
[1053235,"ШКОЛЬНИК-Прилавок охлаждаемый открытый","ПВО-11/7","1120х705(1035)х870(1210)","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка и направляющие  входят в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт","54 314"]
[1053223,null,"ПВО-15/7","1500х705(1035)х870(1210)",null,"62 195"]
[1053218,"ШКОЛЬНИК-Прилавок нейтральный","ПН-11/7","1120х705(1035)х870(1210)","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). 2 розетки 230В для подключения оборудования.  Полка и направляющая входит в комплект поставки.","25 337"]
[1053217,null,"ПН-15/7","1500х705(1035)х870(1210)",null,"28 828"]
[1053303,"ШКОЛЬНИК кассовая кабина универсальная","ККУ-11/7 ","1120х705(1035)х870","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки","18 454"]
[1053229,"ШКОЛЬНИК прилавок для приборов","ПП-1-6/7С","630 х 675 х 680(1220)","Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет\nСтолешница и стойки – нержавеющая сталь \nВ комплекте 4 нержавеющих стакана под приборы.","16 359"]
[1053228,"ШКОЛЬНИК прилавок для приборов с хлебницей","ПП-2-6/7СХ","630 х 675 х 680(1630)","Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет\nСтолешница и стойки – нержавеющая сталь \nВ комплекте 4 нержавеющих стакана + хлебница (гастроемкость GN 1/1-65 мм.)","19 052"]
[1053267,"ШКОЛЬНИК Прилавок угловой внутренний (комплект)","ПУВ-90","1520х705х870","Столешница и полки - нерж. сталь  , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет), Габариты (с направляющими)",{"v":26125,"d":"26,125"}]
[1053264,"ШКОЛЬНИК Прилавок угловой комплект (2 места)","ПУ-90","1090(1600)х620(955)х870",null,{"v":22705,"d":"22,705"}]
[]
[null," Салат-бары (габариты изделия, габариты с боковыми складными полками и верхней полкой)"]
[]
["Артикул","Наименование",null,"Габариты, мм","Характеристики","Розничная цена, руб"]
[1053125,"Салат бар тепловой (мармит электрический передвижной)","МЭП-11/7Н","1100х700(1105)х870(1455)"," 230В, 3 кВт., кран для слива воды. Нерж.сталь , внешняя отделка - ламинированная МДФ. Гастронор. в комплекте: GN1/1 - 1шт., GN 1/2 - 2шт., GN1/3 - 3шт, глубиной 150 мм. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом",{"v":66906,"d":"66,906"}]
[1053231,"Салат бар нейтральный (прилавок нейтральный передвижной) ","ПНП-11/7Н","1100х700(1105)х870(1455)","Нерж.сталь , внешняя отделка - ламинированная МДФ. 2 розетки для поключения настольного оборудования, 230 В., 3 кВт. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом",{"v":43281,"d":"43,281"}]
[1053236,"Салат бар охлаждаемый (Прилавок-витрина охлаждаемый передвижной) ","ПВОП-11/7Н","1100х700(1105)х870(1455)","t от +4 до +10 С. Компрессор и блок управления европейских производителей.Объём, 0,04 м3, 230В, 0,9 кВт. Марка стали - .  Гастроемк. в комплекте: GN1/1 - 1шт., GN 1/2 - 2шт., GN1/3 - 3шт, глубиной 100 мм. Система охлаждения - принуд. вентиляция. Внешняя отделка - ламинированная МДФ. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом",{"v":82404,"d":"82,404"}]
[]
["Вентиляционные зонты"]
[]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм (дл. х шир. х выс.)",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Вентиляционные зонты пристенные приточно - вытяжные"]
[1054810,"Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-10/10","1000 х 1005 х405",null,"Полностью из нерж. стали. Пристенный, приточно-вытяжной, приток - регулируемые дефлекторы. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонтами аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.","17 900"]
[1054811,"Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/10","1200 х 1005 х405",null,null,"22 470"]
[1054809,"Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/12","1200 х 1205 х405",null,null,"19 900"]
[1054808,"Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-16/12","1600 х 1205 х405",null,null,"29 820"]
[null,"Вентиляционные зонты пристенные вытяжные"]
[1054802,"Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-10/10","1000 х 1005 х405",null,"Полностью из нерж. стали. Пристенный, вытяжной. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонтами аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.",{"v":15500,"d":"15,500"}]
[1054803,"Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/10","1200 х 1005х 405",null,null,{"v":15900,"d":"15,900"}]
[1054805,"Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/12","1200 х 1205 х 405",null,null,{"v":19500,"d":"19,500"}]
[1054804,"Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-16/12","1600 х 1205 х405",null,null,{"v":22900,"d":"22,900"}]
[null,"Вентиляционные зонты островные"]
[1054806,"Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 10/18","1000 х 1805 х405",null,"Полностью из нерж. стали. Островной, вытяжной (ЗВВ-О) / приточно-вытяжной (ЗВПВ-О). Без подсветки, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: подвес. ",{"v":31920,"d":"31,920"}]
[1054801,"Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 16/21","1600 х 2105 х405",null,null,{"v":49822.5,"d":"49,823"}]
[1054813,"Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 10/18","1000 х 1805 х 405",null,null,{"v":24202.5,"d":"24,203"}]
[1054812,"Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 16/21","1600 х 2105х 405",null,null,{"v":49822.5,"d":"49,823"}]
[]
[null,"Нейтральное оборудование (габариты общие, высота с бортом и без, размеры применяемых ванн)"]
[]
[null,"Столы"]
[]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм (дл. х шир. х выс.)",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Столы открытые"]
[null,"Серия ПРОФИ, с бортом"]
[1054606,"Стол открытый СО-10/6БПН","1000 х 600 х 870(920)",null,"Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 х 40 мм. Борт - объёмный, высотой 50 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали ","7 520"]
[1054653,"Стол открытый СО-10/7БПН","1000 х 700 х 870(920)",null,null,"8 900"]
[1054610,"Стол открытый СО-12/6БПН","1200 х 600 х 870(920)",null,null,"9 900"]
[1054652,"Стол открытый СО-12/7БПН","1200 х 700 х 870(920)",null,null,"8 720"]
[1054614,"Стол открытый СО-15/6БПН","1500 х 600 х 870(920)",null,null,"10 900"]
[1054651,"Стол открытый СО-15/7БПН","1500 х 700 х 870(920)",null,null,"12 400"]
[1054656,"Стол открытый СО-6/6БПН","600 х 600 х 870(920)",null,null,"8 232"]
[1054655,"Стол открытый СО-6/7БПН","600 х 700 х 870(920)",null,null,"8 862"]
[1054618,"Стол открытый СО-8/6БПН","800 х 600 х 870(920)",null,null,"6 720"]
[1054654,"Стол открытый СО-8/7БПН","800 х 700 х 870(920)",null,null,"7 360"]
[null,"Серия ПРОФИ, без борта"]
[1054608,"Стол открытый СО-10/6ПН","1000 х 600 х 870",null,"Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 х 40 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали ","7 900"]
[1054647,"Стол открытый СО-10/7ПН","1000 х 700 х 870",null,null,"8 900"]
[1054612,"Стол открытый СО-12/6ПН","1200 х 600 х 870",null,null,"8 900"]
[1054646,"Стол открытый СО-12/7ПН","1200 х 700 х 870",null,null,"9 900"]
[1054616,"Стол открытый СО-15/6ПН","1500 х 600 х 870",null,null,"10 900"]
[1054645,"Стол открытый СО-15/7ПН","1500 х 700 х 870",null,null,"11 800"]
[1054649,"Стол открытый СО-6/6ПН","600 х 600 х 870",null,null,"7 269"]
[1054650,"Стол открытый СО-6/7ПН","600 х 700 х 870",null,null,"8 014"]
[1054620,"Стол открытый СО-8/6ПН","800 х 600 х 870",null,null,"7 900"]
[1054648,"Стол открытый СО-8/7ПН","800 х 700 х 870",null,null,"7 900"]
[null,"Столы для сбора отходов"]
[null,"Серия ПРОФИ"]
[1054621,"СОС-10/6-ОН","1000х600х870, без борта",null,"Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 х 40 мм. Ножки - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали ","14 062"]
[1054622,"СОС-6/7-ОН","600х700х870, без борта",null,null,"11 340"]
[1054625,"СОС-10/6БОН","1000х600х870(920), с бортом",null,null,"11 214"]
[1054626,"СОС-6/7БОН","600х700х870(920), с бортом",null,null,"9 366"]
[null,"Столы кондитерские Серия ПРОФИ"]
[1054657,"СОК-12/8Н","1200х800х870",null,"Столешница из наборного бука 40мм - для рабочих поверхностей. Каркас - нержавеющий профиль , 40 х 40 мм.  В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали ",{"v":18639,"d":"18,639"}]
[1054658,"СОК-15/8Н","1500х800х870",null,null,{"v":21403,"d":"21,403"}]
[null,"Стол  Серии Профи с горизонтальным блоком  выдвижных ящиков "]
[1054635,"СОП3Я-12/6БН","1200х600х870(920)",null,"Горизонтальный блок из 3 выдвижных ящиков. Полностью из нержавеющей стали . В комплект поставки входит полка. Борт - объемный, высота 50 мм.",{"v":23058,"d":"23,058"}]
[null,"Стол-тумба с дверцами купе Серии Профи"]
[1054638,"СТК-8/6Н","800х600х870",null,"Нержавеющая сталь . Дверцы-купе.  Равномерно распределённая нагрузка на столешницу не более 60 кг, на полку внутри тумбы – не более 50 кг. Средняя полка входит в комплект поставки.",{"v":18270,"d":"18,270"}]
[1054636,"СТК-10/6Н","1000х600х870",null,null,{"v":20328,"d":"20,328"}]
[1054637,"СТК-12/6Н","1200х600х870",null,null,{"v":24080,"d":"24,080"}]
[null,"Тумба с 4 ящиками для столов открытых"]
[1054659,"СТ-4Я-4/6Н","410х555х750",null,"Нержавеющая сталь, 4 выкатных ящика. Устанавливается под любой стол серии СО.",{"v":25620,"d":"25,620"}]
[null,"Ванны"]
[{"$nulls":5},0]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм (дл. х шир. х выс.)",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,null,"Размер изделия","Размер емкости"]
[null,"Ванны моечные с цельнотянутой емкостью"]
[null,"Серия ПРОФИ, с бортом"]
[null,"С одной цельнотянутой емкостью",null,null,"Емкость 500*500*300 мм., цельнотянутая, 75л. Материалы: столешница и передняя панель - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 35 х 35 мм.Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Обвязка с креплением системы слива в комплекте. Объемный борт."]
[1054106,"ВВ1/553-6/6БН","600 х 600 х 870(920)","500 х 500 х 300",null,{"v":15120,"d":"15,120"}]
[1054107,"ВВ1/553-6/7БН","600 х 700 х 870(920)","500 х 500 х 300",null,{"v":15440,"d":"15,440"}]
[null,"С двумя цельнотянутыми емкостями"]
[1054108,"ВВ2/553-12/6БН","1200 х 600 х 870(920)","500 х 500 х 300",null,{"v":24900,"d":"24,900"}]
[1054109,"ВВ2/553-12/7БН","1200 х 700 х 870(920)","500 х 500 х 300",null,{"v":25760,"d":"25,760"}]
[null,"С тремя цельнотянутыми емкостями"]
[1054145,"ВВ3/553-18/6БН","1800 х 600 х 870(920)","500 х 500 х 300",null,{"v":36900,"d":"36,900"}]
[1054146,"ВВ3/553-18/7БН","1800 х 700 х 870(920)","500 х 500 х 300",null,{"v":39900,"d":"39,900"}]
[null,"Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, с бортом"]
[1054101,"ВМ1-5/6Б","500 х 600 х 870(920)","400 х 430 х 300","Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковая окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой.","4 956"]
[1054102,"ВМ1-6/6Б","600 х 600 х 870(920)","500 х 430 х 300",null,"6 384"]
[1054116,"ВМ1-6/7Б","600 х 700 х 870(920)","500 х 530 х 400",null,"7 098"]
[1054103,"ВМ1-7/7Б","700 х 700 х 870(920)","600 х 530 х 400",null,"8 064"]
[1054117,"ВМ1-7/8Б","700 х 800 х 870(920)","600 х 630 х 500",null,"11 603"]
[1054118,"ВМ1-8/8Б","800 х 800 х 870(920)","700 х 630 х 500",null,"12 653"]
[null,"Серия ЭКОНОМ с двумя емкостями, с бортом"]
[1054113,"ВМ2-10/6Б","1000 х 600 х 870(920)","400 х 430 х 300","Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой краской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом","11 498"]
[1054104,"ВМ2-12/6Б","1200 х 600 х 870(920)","500 х 430 х 300",null,"12 390"]
[1054105,"ВМ2-12/7Б","1200 х 700 х 870(920)","500 х 530 х 400",null,"15 120"]
[1054119,"ВМ2-14/7Б","1400 х 700 х 870(920)","600 х 530 х 400",null,"17 693"]
[1054114,"ВМ2-14/8Б","1400 х 800 х 870(920)","600 х 630 х 500",null,"22 523"]
[1054115,"ВМ2-16/8Б","1600 х 800 х 870(920)","700 х 630 х 500",null,"25 148"]
[null,"Серия ЭКОНОМ с тремя емкостями, с бортом"]
[1054127,"ВМ3-15/6Б","1500 х 600 х 870(920)","400x430x300","Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом",{"v":16170,"d":"16,170"}]
[1054144,"ВМ3-18/6Б","1800 х 600 х 870(920)","400x430x300",null,{"v":20212.5,"d":"20,213"}]
[1054143,"ВМ3-18/7Б","1800 х 700 х 870(920)","500x530x400 ",null,{"v":22522.5,"d":"22,523"}]
[null,"Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, котломоечная, с бортом"]
[1054110,"ВМК-10/6Б","1000х600х870(920)","900х430х300","Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного эпокиполиэфирной краской (порошковая окраска). Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом",{"v":11812.5,"d":"11,813"}]
[1054111,"ВМК-12/6Б","1200х600х870(920)","1100х430х300",null,{"v":24570,"d":"24,570"}]
[1054112,"ВМК-12/7Б","1200х700х870(920)","1100х530х400",null,{"v":15225,"d":"15,225"}]
[null,"Рукомойник "]
[1054401,"Рукомойник 03","530х530х230",null,"Высота борта 70 см. Внут.разм. мойки 400*160. Материал: полностью нерж. сталь . Чаша -  зерк. поверх. В комп. со смесителем. ",{"v":10447.5,"d":"10,448"}]
[]
[null,"Полки (общие  габариты  и габариты со всеми выступающими частями (ПД, ПКК)"]
[{"$nulls":5},0]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм (дл. х шир. х выс.)",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Полка для досок "]
[1054308,"Полка для разделочных досок ПД-6/2Н","600х185х390(475)",null,"Нержавеющая сталь .",{"v":3937.5,"d":"3,938"}]
[null,"Полка для крышек"]
[1054301,"Полка для крышек ПКК-4/3Н","400х255х500(560)",null,"Нержавеющая сталь .",{"v":4200,"d":"4,200"}]
[null,"Полка многоярусная "]
[1054325,"Полка многоярусная ПМ 3-10/4Н","1000х420х960",null,"В комплекте 3 полки,  2 направляющие. Нерж. сталь .",{"v":13440,"d":"13,440"}]
[null,"Полка сплошная "]
[1054311,"ПС-10/4Н - 430","1000х400х300",null,"Нержавеющая сталь .",{"v":2200,"d":"2,200"}]
[1054319,"ПС-12/4Н - 430","1200х400х300",null,null,{"v":2400,"d":"2,400"}]
[1054320,"ПС-15/4Н - 430","1500х400х300",null,null,{"v":3100,"d":"3,100"}]
[null,"Полка сплошная с сушкой "]
[1054312,"ПСС-10/3Н","985х315х225",null,"Количество ячеек сушки - 36. Полностью нерж. сталь . Максимальный диаметр тарелки - 220мм. ",{"v":5617.5,"d":"5,618"}]
[null,"Полка открытая"]
[1054318,"ПО-8/4Н-430","800х400х600",null,null,{"v":7900,"d":"7,900"}]
[1054307,"ПО-10/4Н-430","1000х400х600",null,null,{"v":9840,"d":"9,840"}]
[1054306,"ПО-12/4Н-430","1200х400х600",null,null,{"v":11200,"d":"11,200"}]
[1054317,"ПО-15/4Н-430","1500х400х600",null,null,{"v":11445,"d":"11,445"}]
[null,"Полка открытая с сушкой "]
[1054322,"ПОС-8/4Н-430","800х400х600",null,"Полка без дверок. Корпус - нерж. сталь ., полки и сушки - 304",{"v":9366,"d":"9,366"}]
[1054321,"ПОС-10/4Н-430","1000х400х600",null,null,{"v":12400,"d":"12,400"}]
[1054305,"ПОС-12/4Н-430","1200х400х600",null,null,{"v":15026,"d":"15,026"}]
[1054304,"ПОС-15/4Н-430","1500х400х600",null,null,{"v":18080,"d":"18,080"}]
[null,"Полка - купе "]
[1054316,"ПК-8/4Н-430","800х400х600",null,"Дверцы-купе. Полностью нержавеющая сталь .  Комплектуется средней полкой",{"v":12720,"d":"12,720"}]
[1054309,"ПК-10/4Н-430","1000х400х600",null,null,{"v":15360,"d":"15,360"}]
[1054310,"ПК-12/4Н-430","1200х400х600",null,null,{"v":16800,"d":"16,800"}]
[1054315,"ПК-15/4Н-430","1500х400х600",null,null,{"v":17273,"d":"17,273"}]
[null,"Полка - купе с сушкой "]
[1054314,"ПКС-8/4Н-430","800х400х600",null,"Дверцы - купе. Корпус - нерж. сталь ., полки и сушки - 304",{"v":13440,"d":"13,440"}]
[1054302,"ПКС-10/4Н-430","1000х400х600",null,null,{"v":16695,"d":"16,695"}]
[1054303,"ПКС-12/4Н-430","1200х400х600",null,null,{"v":19215,"d":"19,215"}]
[1054313,"ПКС-15/4Н-430","1500х400х600",null,null,{"v":22995,"d":"22,995"}]
[]
[null,"Подставки (ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ, подставка ПЭМ со сложенным  и с выдвинутым столом)"]
[{"$nulls":5},0]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Подставка для печей и пароконвектоматов"]
[1054202,"Подставка под конвектомат ПКП-9/7Н","900х700х620",null,"7 пар напр. для GN-1/1 или конд. листов 655х610, нерж. сталь ",{"v":12960,"d":"12,960"}]
[1054201,"Подставка под конвектомат ПКП-9/7-01Н","900х700х860",null,null,{"v":13360,"d":"13,360"}]
[1054203,"Подставка под конвектомат ПКП-9/9Н","900х900х620",null,"7 пар напр. для GN-1/1 или конд. листов 855х610, нерж. сталь ",{"v":14800,"d":"14,800"}]
[null,"Подставка под оборудование"]
[1054208," ПЭМ 50х50 Н","505х505(880)х500",null,"Подставка под электромеханическое оборудование. Под мясорубки МИМ-300 или овощерезки МПР 350. Нерж. сталь . Максим. нагрузка на подставку - 150 кг., на выдвижную  полку - 140кг.",{"v":10185,"d":"10,185"}]
[1054206,"ППК-45/45/50","450х450х500",null,"Основание-полка, каркас-профиль. Полностью из крашенной порошковой краской стали, прошедшей предварительно гальваническую обработку ",{"v":2835,"d":"2,835"}]
[1054212,"ППК-45/45/50Н","450х450х500",null,"Основание-полка, каркас-профиль. Полностью из нерж. стали ",{"v":4410,"d":"4,410"}]
[1054205,"ППК-40/40/50Н","400х400х500",null,null,{"v":4305,"d":"4,305"}]
[1054207,"ПРК-40/40/25Н","400х400х250",null,"Основание-полка, каркас -профиль. Полностью из нерж. стали ",{"v":3202.5,"d":"3,203"}]
[null,"Подтоварники "]
[1054604,"Подтоварник н/ст 1000х600х280","1000х600х280",null," Полностью из нерж. стали . Равномерно распределенная нагрузка-300 кг.",{"v":7900,"d":"7,900"}]
[]
[null,"Стеллажи"]
[{"$nulls":5},0]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Стеллаж модульный с сушкой "]
[1054536,"Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-6/4Н","625х400х1850",null,"Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , полки - нерж. сталь , сушка - нерж. сталь . Конструкция разборная. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию",{"v":24675,"d":"24,675"}]
[1054537,"Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-8/4Н","825х400х1850",null,null,{"v":27352.5,"d":"27,353"}]
[1054538,"Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-10/4Н","1025х400х1850",null,null,{"v":38640,"d":"38,640"}]
[1054539,"Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-12/4Н","1225х400х1850",null,null,{"v":39007.5,"d":"39,008"}]
[1054540,"Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-15/4Н","1525х400х1850",null,null,{"v":46095,"d":"46,095"}]
[null,"Стеллаж модульный с перфорированными полками"]
[1054533,"Стеллаж модульный с перф. полками СМП-8/4Н","825х400х1850",null,"Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , перфорированные полки - нерж. сталь . Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподьемность - до 100 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию",{"v":18637.5,"d":"18,638"}]
[1054534,"Стеллаж модульный с перф. полками СМП-10/4Н","1025х400х1850",null,null,{"v":21420,"d":"21,420"}]
[1054535,"Стеллаж модульный с перф. полками СМП-12/4Н","1225х400х1850",null,null,{"v":22890,"d":"22,890"}]
[null,"Стеллаж модульный"]
[1054525,"Стеллаж модульный СМ-6/4Н","625х400х1850",null,"Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали , полки - нерж. сталь . Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподьемность - до 200 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию",{"v":12017,"d":"12,017"}]
[1054501,"Стеллаж модульный СМ-8/4Н","825х400х1850",null,null,{"v":12900,"d":"12,900"}]
[1054502,"Стеллаж модульный СМ-10/4Н","1025х400х1850",null,null,{"v":13900,"d":"13,900"}]
[1054503,"Стеллаж модульный СМ-12/4Н","1225х400х1850",null,null,{"v":14900,"d":"14,900"}]
[1054504,"Стеллаж модульный СМ-15/4Н","1525х400х1850",null,null,{"v":17900,"d":"17,900"}]
[1054513,"Стеллаж модульный СМ-8/5Н","825х500х1850",null,null,{"v":14900,"d":"14,900"}]
[1054514,"Стеллаж модульный СМ-10/5Н","1025х500х1850",null,null,{"v":15900,"d":"15,900"}]
[1054515,"Стеллаж модульный СМ-12/5Н","1225х500х1850",null,null,{"v":18900,"d":"18,900"}]
[1054516,"Стеллаж модульный СМ-15/5Н","1525х500х1850",null,null,{"v":19900,"d":"19,900"}]
[1054521,"Стеллаж модульный СМ-8/6Н","825х600х1850",null,null,{"v":16611,"d":"16,611"}]
[1054505,"Стеллаж модульный СМ-10/6Н","1025х600х1850",null,null,{"v":20360,"d":"20,360"}]
[1054506,"Стеллаж модульный СМ-12/6Н","1225х600х1850",null,null,{"v":22712,"d":"22,712"}]
[1054522,"Стеллаж модульный СМ-15/6Н","1525х600х1850",null,null,{"v":26460,"d":"26,460"}]
[null,"Стеллаж модульный угловой"]
[1054529,"Стеллаж модульный угловой СМУ-8/4Н","825х400х1850",null,"Угловые модули для стеллажей соответствующей ширины серии Профи. Разборная конструкция. Усиленные полки, грузоподьемность - до 200 кг./ полка. ",{"v":21966,"d":"21,966"}]
[1054531,"Стеллаж модульный угловой СМУ-9/5Н","925х500х1850",null,null,{"v":25914,"d":"25,914"}]
[1054527,"Стеллаж модульный угловой СМУ-10/6Н","1025х600х1850",null,null,{"v":30988,"d":"30,988"}]
[]
[null,"Тележки (общие габариты по ширине и длине, высота с колесами)"]
[{"$nulls":5},0]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Тележка грузовая "]
[1054701,"ТГ-10/6-300","1000х600х245(1000)",null,"Окрашенный металл, грузоподъемность 300 кг.",{"v":7402.5,"d":"7,403"}]
[1054713,"ТГ-10/6-300Н","1000х600х245(1000)",null,"Нержавеющая сталь , грузоподъемность 300 кг.",{"v":12560,"d":"12,560"}]
[null,"Тележки для сбора посуды с 2-мя полками"]
[1054707,"ТП-2С","795х520х885",null,"Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.",{"v":11130,"d":"11,130"}]
[1054702,"ТП-2СН","795х520х885",null,"Нерж. сталь , высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.",{"v":19280,"d":"19,280"}]
[null,"Тележки сервировочные с 2-мя полками"]
[1054710,"ТС-2С","795х520х885",null,"Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.",{"v":10920,"d":"10,920"}]
[1054708,"ТС-2СН","795х520х885",null,"Нерж. сталь , высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.",{"v":14647.5,"d":"14,648"}]
[null,"Тележки сервировочные с 3-мя полками"]
[1054711,"ТС-3С","795х520х885",null,"Нерж. сталь - для полок и окрашеный профиль - для каркаса,высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.",{"v":11671,"d":"11,671"}]
[1054709,"ТС-3СН","795х520х885",null,"Нерж. сталь , высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.",{"v":14480,"d":"14,480"}]
[null,"Тележки для сушки с 2 полками"]
[1054705,"Тележка для сушки тарелок ТС-2СТН","950х625х880",null,"Полностью нерж. сталь , 2 полки для сушки тарелок, лоток для сбора воды2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде",{"v":25279,"d":"25,279"}]
[1054715,"Тележка для сушки тарелок ТС-2СТ",null,null,"Нерж. сталь  - полки, окрашеный профиль - каркас, 2 полки для сушки тарелок, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде",{"v":23531,"d":"23,531"}]
[1054706,"Тележка для сушки тарелок ТС-3СТН","950х625х1180",null,"Полностью нерж. сталь , 2 полки для сушки тарелок + полка для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде",{"v":31360,"d":"31,360"}]
[1054714,"Тележка для сушки тарелок ТС-3СТ",null,null,"Нерж. сталь  - полки, окрашеный профиль - каркас, 2 полки для сушки тарелок + 2 полки для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде",{"v":27169,"d":"27,169"}]
[null,"Тележки шпильки "]
[1054703,"ТШ2-1/12Н (400х600)","500х610х1680",null," Нерж. сталь . Под противень 400х600, 12 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.",{"v":12320,"d":"12,320"}]
[1054704,"ТШ3-1/8Н (GN-2/1)","620х660х1680",null,"Нерж. сталь . Под гастроемкость GN-2/1 или GN-1/1 , 8 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.",{"v":13440,"d":"13,440"}]
[1054712,"ТШ5-1/10Н ","645х465х1610",null,"Нерж. сталь . Для подносов, 10 уровней, 1 секция",{"v":14081,"d":"14,081"}]
[1054716,"ТШ5-2/10Н ","1275х465х1610",null,"Нерж. сталь . Для подносов, 20 уровней, 2 секции",{"v":23720,"d":"23,720"}]
[]
[null,"Шкафы"]
[{"$nulls":5},0]
["Артикул","Наименование","Габариты, мм",null,"Характеристики","Розничная цена, руб"]
[null,"Шкафы нейтральные"]
[1054901,"Шкаф нейтральный ШДК-12/6Н","1200х600х1800",null,"Серия Профи - нерж. сталь , сплошные полки усиленные швеллерами, двери-купе, замок. Разборная конструкция. ",{"v":39920,"d":"39,920"}]
[1054902,"Шкаф нейтральный ШДК-15/6Н","1500х600х1800",null,null,{"v":49900,"d":"49,900"}]

{"sheet":"ЧТТ","index":28,"n_rows":755,"n_cols":8,"rows_kept":755,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[19,1,19,5],[20,1,20,5],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[26,1,26,5],[27,1,27,5],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[30,1,30,5],[31,1,31,5],[32,1,32,5],[33,1,33,5],[34,1,34,5],[35,1,35,5],[36,1,36,5],[37,1,37,5],[38,1,38,5],[39,1,39,5],[40,1,40,5],[41,1,41,5],[42,1,42,5],[43,1,43,5],[44,1,44,5],[45,1,45,5],[46,1,46,5],[47,1,47,5],[48,1,48,5],[49,1,49,5],[50,1,50,5],[51,1,51,5],[52,1,52,5],[53,1,53,5],[54,1,54,5],[55,1,55,5],[56,1,56,5],[57,1,57,5],[58,1,58,5],[59,1,59,5],[60,1,60,5],[61,1,61,5],[62,1,62,5],[63,1,63,5],[64,1,64,5],[65,1,65,5],[66,1,66,5],[67,1,67,5],[68,1,68,5],[69,1,69,5],[70,1,70,5],[71,1,71,5],[72,1,72,5],[73,1,73,5],[74,1,74,5],[75,1,75,5],[76,1,76,5],[77,1,77,5],[78,1,78,5],[79,1,79,5],[80,1,80,5],[81,1,81,5],[82,1,82,5],[83,1,83,5],[84,1,84,5],[85,1,85,5],[86,1,86,5],[87,1,87,5],[88,1,88,5],[89,1,89,5],[90,1,90,5],[91,1,91,5],[92,1,92,5],[93,1,93,5],[94,1,94,5],[95,1,95,5],[96,1,96,5],[97,1,97,5],[98,1,98,5],[99,1,99,5],[100,1,100,5],[101,1,101,5],[102,1,102,5],[103,1,103,5],[104,1,104,5],[105,1,105,5],[106,1,106,5],[107,1,107,5],[108,1,108,5],[109,1,109,5],[110,1,110,5],[111,1,111,5],[112,1,112,5],[113,1,113,5],[114,1,114,5],[115,1,115,5],[116,1,116,5],[117,1,117,5],[118,1,118,5],[119,1,119,5],[120,1,120,5],[121,1,121,5],[122,1,122,5],[123,1,123,5],[124,1,124,5],[125,1,125,5],[126,1,126,5],[127,1,127,5],[128,1,128,5],[129,1,129,5],[130,1,130,5],[131,1,131,5],[132,1,132,5],[133,1,133,5],[134,1,134,5],[135,1,135,5],[136,1,136,5],[137,1,137,5],[138,1,138,5],[139,1,139,5],[140,1,140,5],[141,1,141,5],[142,1,142,5],[143,1,143,5],[144,1,144,5],[145,1,145,5],[146,1,146,5],[147,1,147,5],[148,1,148,5],[149,1,149,5],[150,1,150,5],[151,1,151,5],[152,1,152,5],[153,1,153,5],[154,1,154,5],[155,1,155,5],[156,1,156,5],[157,1,157,5],[158,1,158,5],[159,1,159,5],[160,1,160,5],[161,1,161,5],[162,1,162,5],[163,1,163,5],[164,1,164,5],[165,1,165,5],[166,1,166,5],[167,1,167,5],[168,1,168,5],[169,1,169,5],[170,1,170,5],[171,1,171,5],[172,1,172,5],[173,1,173,5],[174,1,174,5],[175,1,175,5],[176,1,176,5],[177,1,177,5],[178,1,178,5],[179,1,179,5],[180,1,180,5],[181,1,181,5],[182,1,182,5],[183,1,183,5],[184,1,184,5],[185,1,185,5],[186,1,186,5],[187,1,187,5],[188,1,188,5],[189,1,189,5],[190,1,190,5],[191,1,191,5],[192,1,192,5],[193,1,193,5],[194,1,194,5],[195,1,195,5],[196,1,196,5],[197,1,197,5],[198,1,198,5],[199,1,199,5],[200,1,200,5],[201,1,201,5],[202,1,202,5],[203,1,203,5],[204,1,204,5],[205,1,205,5],[206,1,206,5],[207,1,207,5],[208,1,208,5],[209,1,209,5],[210,1,210,5],[211,1,211,5],[212,1,212,5],[213,1,213,5],[214,1,214,5],[215,1,215,5],[216,1,216,5],[217,1,217,5],[218,1,218,5],[219,1,219,5],[220,1,220,5],[221,1,221,5],[222,1,222,5],[223,1,223,5],[224,1,224,5],[225,1,225,5],[226,1,226,5],[227,1,227,5],[228,1,228,5],[229,1,229,5],[230,1,230,5],[231,1,231,5],[232,1,232,5],[233,1,233,5],[234,1,234,5],[235,1,235,5],[236,1,236,5],[237,1,237,5],[238,1,238,5],[239,1,239,5],[240,1,240,5],[241,1,241,5],[242,1,242,5],[243,1,243,5],[244,1,244,5],[245,1,245,5],[246,1,246,5],[247,1,247,5],[248,1,248,5],[249,1,249,5],[251,1,251,5],[252,1,252,5],[253,1,253,5],[254,1,254,5],[255,1,255,5],[256,1,256,5],[257,1,257,5],[258,1,258,5],[259,1,259,5],[260,1,260,5],[261,1,261,5],[262,1,262,5],[263,1,263,5],[264,1,264,5],[265,1,265,5],[266,1,266,5],[267,1,267,5],[268,1,268,5],[269,1,269,5],[270,1,270,5],[271,1,271,5],[272,1,272,5],[273,1,273,5],[274,1,274,5],[275,1,275,5],[276,1,276,5],[277,1,277,5],[278,1,278,5],[279,1,279,5],[280,1,280,5],[281,1,281,5],[282,1,282,5],[283,1,283,5],[284,1,284,5],[285,1,285,5],[286,1,286,5],[287,1,287,5],[288,1,288,5],[289,1,289,5],[290,1,290,5],[291,1,291,5],[292,1,292,5],[293,1,293,5],[294,1,294,5],[295,1,295,5],[296,1,296,5],[297,1,297,5],[298,1,298,5],[299,1,299,5],[300,1,300,5],[301,1,301,5],[302,1,302,5],[303,1,303,5],[304,1,304,5],[305,1,305,5],[306,1,306,5],[307,1,307,5],[308,1,308,5],[309,1,309,5],[310,1,310,5],[311,1,311,5],[312,1,312,5],[313,1,313,5],[314,1,314,5],[315,1,315,5],[316,1,316,5],[317,1,317,5],[318,1,318,5],[319,1,319,5],[320,1,320,5],[321,1,321,5],[322,1,322,5],[323,1,323,5],[324,1,324,5],[325,1,325,5],[326,1,326,5],[327,1,327,5],[328,1,328,5],[329,1,329,5],[330,1,330,5],[331,1,331,5],[332,1,332,5],[334,1,334,5],[335,1,335,5],[336,1,336,5],[337,1,337,5],[338,1,338,5],[339,1,339,5],[340,1,340,5],[341,1,341,5],[342,1,342,5],[343,1,343,5],[344,1,344,5],[345,1,345,5],[346,1,346,5],[347,1,347,5],[348,1,348,5],[349,1,349,5],[350,1,350,5],[351,1,351,5],[352,1,352,5],[353,1,353,5],[354,1,354,5],[355,1,355,5],[356,1,356,5],[357,1,357,5],[358,1,358,5],[359,1,359,5],[360,1,360,5],[361,1,361,5],[362,1,362,5],[363,1,363,5],[364,1,364,5],[365,1,365,5],[366,1,366,5],[367,1,367,5],[368,1,368,5],[369,1,369,5],[370,1,370,5],[371,1,371,5],[372,1,372,5],[373,1,373,5],[374,1,374,5],[375,1,375,5],[376,1,376,5],[377,1,377,5],[378,1,378,5],[379,1,379,5],[380,1,380,5],[381,1,381,5],[382,1,382,5],[383,1,383,5],[384,1,384,5],[385,1,385,5],[386,1,386,5],[387,1,387,5],[388,1,388,5],[389,1,389,5],[390,1,390,5],[391,1,391,5],[392,1,392,5],[393,1,393,5],[394,1,394,5],[395,1,395,5],[396,1,396,5],[397,1,397,5],[398,1,398,5],[399,1,399,5],[400,1,400,5],[401,1,401,5],[402,1,402,5],[403,1,403,5],[404,1,404,5],[405,1,405,5],[406,1,406,5],[407,1,407,5],[408,1,408,5],[409,1,409,5],[410,1,410,5],[411,1,411,5],[412,1,412,5],[413,1,413,5],[414,1,414,5],[415,1,415,5],[416,1,416,5],[417,1,417,5],[418,1,418,5],[419,1,419,5],[420,1,420,5],[421,1,421,5],[422,1,422,5],[423,1,423,5],[424,1,424,5],[425,1,425,5],[426,1,426,5],[427,1,427,5],[428,1,428,5],[429,1,429,5],[430,1,430,5],[431,1,431,5],[432,1,432,5],[433,1,433,5],[434,1,434,5],[435,1,435,5],[436,1,436,5],[437,1,437,5],[438,1,438,5],[439,1,439,5],[440,1,440,5],[441,1,441,5],[442,1,442,5],[450,1,450,5],[451,1,451,5],[452,1,452,5],[453,1,453,5],[454,1,454,5],[455,1,455,5],[456,1,456,5],[457,1,457,5],[458,1,458,5],[459,1,459,5],[460,1,460,5],[461,1,461,5],[462,1,462,5],[463,1,463,5],[464,1,464,5],[465,1,465,5],[466,1,466,5],[467,1,467,5],[468,1,468,5],[469,1,469,5],[470,1,470,5],[471,1,471,5],[472,1,472,5],[473,1,473,5],[474,1,474,5],[475,1,475,5],[476,1,476,5],[477,1,477,5],[478,1,478,5],[479,1,479,5],[480,1,480,5],[481,1,481,5],[482,1,482,5],[483,1,483,5],[484,1,484,5],[485,1,485,5],[486,1,486,5],[487,1,487,5],[488,1,488,5],[489,1,489,5],[490,1,490,5],[491,1,491,5],[492,1,492,5],[493,1,493,5],[494,1,494,5],[495,1,495,5],[496,1,496,5],[497,1,497,5],[498,1,498,5],[499,1,499,5],[500,1,500,5],[501,1,501,5],[502,1,502,5],[503,1,503,5],[504,1,504,5],[505,1,505,5],[506,1,506,5],[507,1,507,5],[508,1,508,5],[509,1,509,5],[510,1,510,5],[511,1,511,5],[512,1,512,5],[513,1,513,5],[514,1,514,5],[515,1,515,5],[516,1,516,5],[517,1,517,5],[518,1,518,5],[519,1,519,5],[520,1,520,5],[521,1,521,5],[522,1,522,5],[523,1,523,5],[524,1,524,5],[525,1,525,5],[526,1,526,5],[527,1,527,5],[528,1,528,5],[529,1,529,5],[530,1,530,5],[531,1,531,5],[532,1,532,5],[533,1,533,5],[534,1,534,5],[535,1,535,5],[536,1,536,5],[537,1,537,5],[538,1,538,5],[539,1,539,5],[540,1,540,5],[541,1,541,5],[542,1,542,5],[543,1,543,5],[544,1,544,5],[545,1,545,5],[546,1,546,5],[547,1,547,5],[548,1,548,5],[549,1,549,5],[550,1,550,5],[551,1,551,5],[552,1,552,5],[553,1,553,5],[554,1,554,5],[555,1,555,5],[556,1,556,5],[557,1,557,5],[558,1,558,5],[559,1,559,5],[560,1,560,5],[561,1,561,5],[562,1,562,5],[563,1,563,5],[564,1,564,5],[565,1,565,5],[566,1,566,5],[578,0,579,0],[578,1,579,1],[578,2,578,3],[578,4,579,4],[578,5,579,5],[578,6,579,6],[646,5,647,6],[654,1,654,3],[654,5,654,6],[658,1,658,5],[659,1,659,5],[660,1,660,5],[661,1,661,5],[662,1,662,5],[663,1,663,5],[676,1,676,5],[677,1,677,5],[678,1,678,5],[679,1,679,5],[680,1,680,5],[681,1,681,5],[682,1,682,5],[683,1,683,5],[684,1,684,5],[685,1,685,5],[686,1,686,5],[687,1,687,5],[688,1,688,5],[689,1,689,5],[690,1,690,5],[691,1,691,5],[692,1,692,5],[693,1,693,5],[694,1,694,5],[695,1,695,5],[696,1,696,5],[697,1,697,5],[698,1,698,5],[699,1,699,5],[700,1,700,5],[701,1,701,5],[702,1,702,5],[703,1,703,5],[704,1,704,5],[705,1,705,5],[706,1,706,5],[707,1,707,5],[708,1,708,5],[709,1,709,5],[710,1,710,5],[711,1,711,5],[712,1,712,5],[713,1,713,5],[714,1,714,5],[715,1,715,5],[716,1,716,5],[717,1,717,5],[718,1,718,5],[719,1,719,5],[720,1,720,5],[721,1,721,5],[722,1,722,5],[723,1,723,5],[724,1,724,5],[725,1,725,5],[726,1,726,5],[727,1,727,5],[728,1,728,5],[729,1,729,5],[730,1,730,5],[731,1,731,5],[732,1,732,5],[733,1,733,5],[734,1,734,5],[735,1,735,5],[736,1,736,5],[737,1,737,5],[738,1,738,5],[739,1,739,5],[740,1,740,5],[741,1,741,5],[742,1,742,5],[743,1,743,5],[744,1,744,5],[745,1,745,5],[746,1,746,5],[747,1,747,5],[748,1,748,5],[749,1,749,5],[750,1,750,5],[751,1,751,5],[752,1,752,5],[753,1,753,5],[754,1,754,5]]}
["ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТМ ABAT",{"$nulls":6},"Главное меню"]
["Код","НАИМЕНОВАНИЕ ",{"$nulls":4},"Розничная цена, руб"]
[210000009870,"Пароконвектомат ПКА 6-1/3П верхняя панель управления (парогенератор, память на 99 программ приготовления, термощуп, 6хGN-1/3, вся нерж, без г/емкостей) черный дизайн, без реверса, 220 В",{"$nulls":4},{"v":90600,"d":"90,600"}]
[210000019101,"Пароконвектомат ПКА 6-1/2П верхняя панель управления (парогенератор, память на 99 программ приготовления, термощуп, регулировка влажности, 6хGN-1/2, вся нерж, без г/емкостей) черный дизайн, реверс, 400 В",{"$nulls":4},{"v":113300,"d":"113,300"}]
[210000009874,"Комплект соединительный КСП6-1/3П для стойки с ПКА-6-1/3П с верхней панелью управления ",{"$nulls":4},{"v":3200,"d":"3,200"}]
[210000028181,"Комплект соединительный КСП6-1/2П для стойки с ПКА-6-1/2П с верхней панелью управления ",{"$nulls":4},{"v":3300,"d":"3,300"}]
[null,"Пароконвектоматы бойлерные программируемые с автоматической мойкой серии ПП2"]
[110000007069,"Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПП2 (парогенератор, 120 установленных + память на 360 дополнит-ных программ приготовления, 6хGN-1/1, автоматическая мойка, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, ЖК экран, сенсорное управление, USB-порт)",{"$nulls":4},{"v":313900,"d":"313,900"}]
[110000009757,"Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП2 (парогенератор, 120 установленных + память на 360 дополнит-ных программ приготовления, 10хGN-1/1, автоматическая мойка, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, ЖК экран, сенсорное управление, USB-порт)",{"$nulls":4},{"v":341200,"d":"341,200"}]
[110000005228,"Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПП2 (парогенератор, 120 установленных + память на 360 дополнит-ных программ приготовления, 20хGN-1/1, автоматическая мойка, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, ЖК экран, сенсорное управление, USB-порт)",{"$nulls":4},{"v":549900,"d":"549,900"}]
[null,"Пароконвектоматы бойлерные серии ПМ и ПМ2"]
[110000007111,"Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ (парогенератор, память на 110 программ приготовления, 6хGN-1/1, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора)",{"$nulls":4},{"v":191300,"d":"191,300"}]
[110000011232,"Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ-01 (парогенератор, 10хGN-1/1, 6 программ автоматической мойки, память на 110 программ приготовления, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора)",{"$nulls":4},{"v":239000,"d":"239,000"}]
[110000019449,"Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2 (парогенератор, память на 110 программ приготовления, 10хGN-1/1, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора)",{"$nulls":4},{"v":214900,"d":"214,900"}]
[null,"Пароконвектоматы инжекционные серии ВМ2"]
[110000019175,"Пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ2 (инжекционный, память на 110 программ приготовления, 6хGN-1/1, вся нерж, без г/емкостей, 3-х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора)",{"$nulls":4},{"v":166700,"d":"166,700"}]
[110000019265,"Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2 (инжекционный, память на 110 программ приготовления, 10хGN-1/1, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора)",{"$nulls":4},{"v":183900,"d":"183,900"}]
[null,"Пароконвектоматы бойлерные морские серии ПМФ"]
[110000002298,"Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМФ (морской, парогенератор, память на 110 программ приготовления, 6хGN-1/1, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, фиксация двери, крепление к полу)",{"$nulls":4},{"v":228500,"d":"228,500"}]
[110000002295,"Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМФ (морской, парогенератор, память на 110 программ приготовления, 10хGN-1/1, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, фиксация двери, крепление к полу)",{"$nulls":4},{"v":249900,"d":"249,900"}]
[null,"Шкафы расстоечные и подставки под пароконвектоматы"]
[210001804063,"Шкаф расстоечный тепловой ШРТ 10-1/1М (10 уровней GN-1/1, стекл. дверь, вся нерж, 840x768x1044)",{"$nulls":4},{"v":54100,"d":"54,100"}]
[110000008419,"Подставка под пароконвектомат ПК-6-13 (6 уровней GN-1/1, вся нерж) для мини-пароконвектоматов ПКА-6-1/3П",{"$nulls":4},{"v":12400,"d":"12,400"}]
[110000002326,"Подставка под пароконвектомат ПК-6М (6 уровней GN-1/1, вся нерж.)",{"$nulls":4},{"v":16200,"d":"16,200"}]
[110000002329,"Подставка под пароконвектомат ПК-10М (10 уровней GN-1/1, вся нерж.)",{"$nulls":4},{"v":18500,"d":"18,500"}]
[110000019617,"Подставка под пароконвектомат ПК-6МС (6 уровней GN-1/1, вся нерж.) сварная",{"$nulls":4},{"v":19900,"d":"19,900"}]
[110000019616,"Подставка под пароконвектомат ПК-10МС (10 уровней GN-1/1, вся нерж.) сварная",{"$nulls":4},{"v":21900,"d":"21,900"}]
[110000026521,"Подставка ПТП-20 для пароконвектомата ПКА-20-1/1ПП2 (для компенсации неровностей пола)",{"$nulls":4},{"v":5000,"d":"5,000"}]
[null,"Зонты вытяжные для пароконвектоматов"]
[210000080608,"Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-600 для ПКА6-1/3П с верхней панелью управления (520х786х286 мм)",{"$nulls":4},{"v":15600,"d":"15,600"}]
[210000080700,"Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-700 для ПКА6-1/2П с верхней панелью управления (520х922х286 мм)",{"$nulls":4},{"v":15900,"d":"15,900"}]
[210000080800,"Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-800 для ПКА6-1/1, ПКА-10-1/1, ПКА-20-1/1 всех моделей (843х1058х286 мм)",{"$nulls":4},{"v":20800,"d":"20,800"}]
[",","Печи конвекционные"]
[210000000181,"Печь конвекционная ПКЭ-4Э краш (4 уровня 435х320 мм, камера-эмаль, эл/механика, в компл. 4 противня) для кондит.изделий",{"$nulls":4},{"v":34900,"d":"34,900"}]
[210000809806,"Конвекционная печь КПП-4-1/2Э (4 уровня GN-1/2, камера-эмаль, эл/механика, без противней) корпус эмалир.",{"$nulls":4},{"v":49900,"d":"49,900"}]
[210000009817,"Конвекционная печь КПП-4-1/2П (4 уровня GN-1/2, камера-нерж, программируемая, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":61600,"d":"61,600"}]
[210000809804,"Конвекционная печь КПП-4Э (4 уровня 460х330 мм, камера-эмаль, эл/механика, без противней) корпус эмалир.",{"$nulls":4},{"v":53900,"d":"53,900"}]
[210000809802,"Конвекционная печь КПП-4П (4 уровня 460х330 мм, камера-нерж, программируемая, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":64100,"d":"64,100"}]
[110000009803,"Конвекционная печь КЭП-4Э (4 уровня 400х600 мм, камера-эмаль, эл/механика, без противней) корпус эмалир.",{"$nulls":4},{"v":69900,"d":"69,900"}]
[110000009279,"Конвекционная печь КЭП-4 (4 уровня 400х600 мм, камера-нерж, эл/механика, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":77500,"d":"77,500"}]
[110000008926,"Конвекционная печь КЭП-4П (4 уровня 400х600 мм, камера-нерж, программируемая, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":84800,"d":"84,800"}]
[110000019526,"Конвекционная печь КЭП-6Э (6 уровней 400х600 мм, камера-эмаль, эл/механика, без противней) бок.стенки краш.",{"$nulls":4},{"v":106900,"d":"106,900"}]
[110000009758,"Конвекционная печь КЭП-6 (6 уровней 400х600 мм, камера-нерж, эл/механика, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":116500,"d":"116,500"}]
[110000026896,"Конвекционная печь КЭП-6П (6 уровней 400х600 мм, камера-нерж, программируемая, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":123300,"d":"123,300"}]
[110000019527,"Конвекционная печь КЭП-10Э (10 уровней 400х600 мм, камера-эмаль, эл/механика, без противней) бок.стенки краш.",{"$nulls":4},{"v":134000,"d":"134,000"}]
[110000009760,"Конвекционная печь КЭП-10 (10 уровней 400х600 мм, камера-нерж, эл/механика, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":144100,"d":"144,100"}]
[110000026897,"Конвекционная печь КЭП-10П (10 уровней 400х600 мм, камера-нерж, программируемая, без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":154900,"d":"154,900"}]
[null,"Шкафы расстоечные и подставки под конвекционные печи"]
[110000009836,"Шкаф расстоечный ШРТ-4-02  (4 уровня GN-1/2, под конвекц.печи КПП-1/2, камера-нерж, без противней)",{"$nulls":4},{"v":32900,"d":"32,900"}]
[210000009923,"Шкаф расстоечный ШРТ-8-02Э (8 уровней GN-1/2, под конвекц.печи КПП-1/2, камера-эмаль, без противней) корпус эмалир.",{"$nulls":4},{"v":29900,"d":"29,900"}]
[210000009869,"Шкаф расстоечный ШРТ-8-02 (8 уровней GN-1/2, под конвекц.печи КПП-1/2, камера-нерж, без противней)",{"$nulls":4},{"v":37300,"d":"37,300"}]
[210000009922,"Шкаф расстоечный ШРТ-8-01Э (8 уровней 460х330/435х320 мм, под конвекц.печи КПП и ПКЭ, камера-эмаль, без противней) корпус эмалир.",{"$nulls":4},{"v":31200,"d":"31,200"}]
[210000011227,"Шкаф расстоечный ШРТ-8-01 (8 уровней 460х330/435х320 мм, под конвекц.печи КПП и ПКЭ, камера-нерж, без противней)",{"$nulls":4},{"v":38600,"d":"38,600"}]
[210000009818,"Шкаф расстоечный ШРТ-8Э (8 уровней 400х600 мм, под конвекц.печи КЭП-4, камера-эмаль, без противней) корпус эмалир.",{"$nulls":4},{"v":31900,"d":"31,900"}]
[210000808971,"Шкаф расстоечный ШРТ-8 (8 уровней 400х600 мм, под конвекц.печи КЭП-4, камера-нерж, без противней)",{"$nulls":4},{"v":39000,"d":"39,000"}]
[210000807855,"Шкаф расстоечный ШРТ-12Э (6 уровней 600х800 / каждый уровень 2х600х400 мм / под конвекц.печи КЭП-6, КЭП-10, камера-эмаль. без противней) корпус эмалир.",{"$nulls":4},{"v":45000,"d":"45,000"}]
[210000807854,"Шкаф расстоечный ШРТ-12 (6 уровней 600х800 / каждый уровень 2х600х400 мм / под конвекц.печи КЭП-6, КЭП-10, камера-нерж. без противней) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":55000,"d":"55,000"}]
[210000807849,"Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-18",{"$nulls":4},{"v":139900,"d":"139,900"}]
[210000807850,"Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-18 РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ",{"$nulls":4},{"v":139900,"d":"139,900"}]
[110000009828,"Подставка ПК-8-02 под четырехуровневые конвекционные печи типа КПП-1/2 и мини-пароконвектоматы ПКА 6-1/2П и ПКА-6-1/3П (8 уровней под GN-1/2 и GN-1/3)",{"$nulls":4},{"v":14600,"d":"14,600"}]
[110000009819,"Подставка ПК-8-01 под четырехуровневые конвекционные печи типа КПП и  ПКЭ (8 уровней под 460х330 мм / 435х320 мм)",{"$nulls":4},{"v":16400,"d":"16,400"}]
[110000009835,"Подставка ПК-8 под четырехуровневые конвекционные печи типа КЭП-4 (8 уровней 600х400 мм)",{"$nulls":4},{"v":16700,"d":"16,700"}]
[110000019494,"Подставка ПК-6-6/4 под шестиуровневые конвекционные печи типа КЭП-6 (6 уровней 600х400 мм)",{"$nulls":4},{"v":19900,"d":"19,900"}]
[110000019249,"Подставка ПК-10-6/4 под десятиуровневые конвекционные печи типа КЭП-10 (10 уровней 600х400 мм)",{"$nulls":4},{"v":21300,"d":"21,300"}]
[210000019879,"Комплект соединительный КСП-4 для стойки из конвекционных печей типа КЭП-4",{"$nulls":4},{"v":5400,"d":"5,400"}]
[null,"Котлы пищеварочные /вся нерж./"]
[110000009839,"Котел пищеварочный  КПЭМ-60/7Т (60 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 700 Серия, цельнотянутый) 800x870x1040 мм",{"$nulls":4},{"v":103400,"d":"103,400"}]
[110000009837,"Котел пищеварочный  КПЭМ-60/9Т (60 л,100°С, слив. кран, пар.рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 641x1015x1030 мм",{"$nulls":4},{"v":102500,"d":"102,500"}]
[110000009838,"Котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т (100 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 841x1015x1030 мм",{"$nulls":4},{"v":121200,"d":"121,200"}]
[110000009851,"Котел пищеварочный КПЭМ-160/9Т (160 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 841x1015x1030 мм",{"$nulls":4},{"v":123200,"d":"123,200"}]
[110000019427,"Котел пищеварочный КПЭМ-200/9Т (200 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия) 841х1015х1182 мм",{"$nulls":4},{"v":129900,"d":"129,900"}]
[110000007907,"Котел пищеварочный КПЭМ-250/9Т (250 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка, 900 Серия) 841x1015x1282 мм",{"$nulls":4},{"v":137300,"d":"137,300"}]
[110000012139,"Котел пищеварочный КПЭМ-250 шестигранный (250 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка) 1135х1111х1116 мм",{"$nulls":4},{"v":148300,"d":"148,300"}]
[110000009871,"Котел пищеварочный КПЭМ-400Т (400 л, 100°С, слив.кран, пар.рубашка) 1160х1160х1446 мм",{"$nulls":4},{"v":216300,"d":"216,300"}]
[null,"Котлы пищеварочные опрокидываемые /вся нерж./"]
[110000019158,"Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР (60 литров, 100°С, пар.рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":90800,"d":"90,800"}]
[110000019160,"Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР (100 литров, 100°С, пар.рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":111200,"d":"111,200"}]
[110000019159,"Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОР (160 литров, 100°С, пар.рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":122300,"d":"122,300"}]
[110000019423,"Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОМР, нижн.привод миксера (60 л, 100°С, пар.рубашка, руч.опрокидывание, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":167900,"d":"167,900"}]
[110000019425,"Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОМР нижн.привод миксера (100 л, 100°С, пар.рубашка, руч.опрокидывание, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":184200,"d":"184,200"}]
[110000019426,"Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОМР нижн.привод миксера (160 л, 100°С, пар.рубашка, руч.опрокидывание, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":192000,"d":"192,000"}]
[110000001662,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-60-О без миксера (60л, 120°С, пар. рубашка, програм.управление)",{"$nulls":4},{"v":222500,"d":"222,500"}]
[110000001663,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-160-О без миксера (160 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление)",{"$nulls":4},{"v":254400,"d":"254,400"}]
[110000019161,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250-О без миксера (250 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":312900,"d":"312,900"}]
[110000001603,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350-О без миксера (350 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление)",{"$nulls":4},{"v":339500,"d":"339,500"}]
[null,"Котлы пищеварочные опрокидываемые с миксером серии ОМ2 и ОМП /вся нерж./"]
[110000018909,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМ2 с миксером (60 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":343700,"d":"343,700"}]
[110000018908,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-160-ОМ2 с миксером (160 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл, цельнотянутый сосуд)",{"$nulls":4},{"v":379400,"d":"379,400"}]
[110000018910,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250-ОМ2 с миксером (250 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл, цельнотянутый сосуд)",{"$nulls":4},{"v":450000,"d":"450,000"}]
[110000018913,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350-ОМ2 с миксером (350 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл)",{"$nulls":4},{"v":477000,"d":"477,000"}]
[110000019317,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМ2 с миксером и сливным краном (60 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":349700,"d":"349,700"}]
[110000019176,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-160-ОМ2 с миксером и сливным краном (160 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":385800,"d":"385,800"}]
[110000018929,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250-ОМ2 с миксером и сливным краном (250 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл, цельнотянутый)",{"$nulls":4},{"v":465000,"d":"465,000"}]
[110000019567,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350-ОМ2 с миксером и сливным краном (350 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управл)",{"$nulls":4},{"v":491500,"d":"491,500"}]
[110000018914,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМП с миксером (TFT-экран, 60 л, пар. рубашка, програм.управл)",{"$nulls":4},{"v":463300,"d":"463,300"}]
[110000019700,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-100-ОМП с миксером (TFT-экран, 100 л, пар. рубашка, програм.управл)",{"$nulls":4},{"v":474000,"d":"474,000"}]
[110000019517,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-160-ОМП с миксером (TFT-экран, 160 л, пар. рубашка, програм.управление)",{"$nulls":4},{"v":484000,"d":"484,000"}]
[110000018915,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250-ОМП с миксером (TFT-экран, 250 л, пар. рубашка, програм.управление)",{"$nulls":4},{"v":545500,"d":"545,500"}]
[110000018916,"Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350-ОМП с миксером (TFT-экран, 350 л, пар. рубашка, програм.управление)",{"$nulls":4},{"v":575000,"d":"575,000"}]
[null,"Котлы пищеварочные с работой от внешнего парогенератора /вся нерж./"]
[110000019162,"Котел пищеварочный паровой КПЭМ-160П (160 л, сливной кран, пар.рубашка, цельнотянутый) работа от внешнего парогенератора",{"$nulls":4},{"v":115500,"d":"115,500"}]
[110000011225,"Котел пищеварочный паровой КПЭМ-250П (250 л, сливной кран, пар. рубашка) работа от внешнего парогенератора",{"$nulls":4},{"v":125900,"d":"125,900"}]
[110000011224,"Котел пищеварочный паровой КПЭМ-400П (400 л, сливной кран, пар. рубашка) работа от внешнего парогенератора",{"$nulls":4},{"v":179900,"d":"179,900"}]
[]
["Код","НАИМЕНОВАНИЕ "]
[null,"ПРОДУКЦИИ"]
[null,"Комплекты пароварочные для котлов пищеварочных /вся нерж./"]
[110000000879,"Комплект пароварочный (мантоварка) КП-60 для КПЭМ-60 /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":6000,"d":"6,000"}]
[110000000880,"Комплект пароварочный (мантоварка) КП-100 для КПЭМ-100 /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":10500,"d":"10,500"}]
[110000000881,"Комплект пароварочный (мантоварка) КП-160 для КПЭМ-160 /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":12300,"d":"12,300"}]
[null,"Фронтальные посудомоечные машины /вся нерж./"]
[710000008924,"Машина стаканомоечная МПК-400Ф, фронтал, 500 тар/ч, 2 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, слива, 230В",{"$nulls":4},{"v":89800,"d":"89,800"}]
[710000006040,"Машина посудомоечная МПК-500Ф, фронтал, 500 тар/ч, 2 цик, 1 дозатор (ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":90800,"d":"90,800"}]
[710000008417,"Машина посудомоечная МПК- 500Ф-01 фронтал, 500 тар/ч, , 2 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, слива",{"$nulls":4},{"v":97000,"d":"97,000"}]
[710000006042,"Машина посудомоечная МПК- 500Ф-01-230, фронтал, 500 тар/ч, 2 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, слива, 230В",{"$nulls":4},{"v":97900,"d":"97,900"}]
[710000006041,"Машина посудомоечная МПК- 500Ф-02, фронтал, 500 тар/ч, 2 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":94300,"d":"94,300"}]
[null,"Купольные посудомоечные машины /вся нерж./"]
[710000001103,"Машина посудомоечная МПК-700К-01 купол, 700 тар/ч, 2 цик, 1 дозатор (ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":127800,"d":"127,800"}]
[710000001102,"Машина посудомоечная МПК-700К купол, 700 тар/ч, 2 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, ополаскивания",{"$nulls":4},{"v":140700,"d":"140,700"}]
[710000001108,"Машина посудомоечная МПК-1100К купол, 1100 тар/ч, 3 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, ополаскивания",{"$nulls":4},{"v":146500,"d":"146,500"}]
[710000008574,"Машина посудомоечная МПК-1400К купол, 1400 тар/ч, 2 цик, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, ополаскивания",{"$nulls":4},{"v":199900,"d":"199,900"}]
[null,"Котломоечные машины /вся нерж./"]
[710000008418,"Машина котломоечная МПК 65-65, камера 650х780х650 мм, 4 цик, 2 доз.(моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, ополаск.",{"$nulls":4},{"v":230900,"d":"230,900"}]
[710000008419,"Машина котломоечная МПК 65-65 (со съемными держателями №20 - 1шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт и сеткой для мойки легких предметов) камера 650х780х650 мм, 4 цик, 2 доз.(моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, ополаск.",{"$nulls":4},{"v":234200,"d":"234,200"}]
[null,"Туннельные посудомоечные машины /вся нерж./"]
[710000009791,"Машина посудомоечная туннельн МПТ-1700 правая, 1700 т/ч, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":319900,"d":"319,900"}]
[710000008601,"Машина посудомоечная туннельн МПТ-1700 левая, 1700 т/ч, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":319900,"d":"319,900"}]
[710000009815,"Машина посудомоечная туннельн МПТ-1700-01 правая, теплообменник, 1700 т/ч, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":346500,"d":"346,500"}]
[710000009924,"Машина посудомоечная туннельн МПТ-1700-01 левая, теплообменник, 1700 т/ч, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":346500,"d":"346,500"}]
[710000009797,"Машина посудомоечная туннельн МПТ-2000 правая, теплообменник, сушка, 2000 т/ч, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":398000,"d":"398,000"}]
[710000007051,"Машина посудомоечная туннельн МПТ-2000 левая, теплообменник, сушка, 2000 т/ч, 2 дозатора (моющ/ополаск), насос мойки",{"$nulls":4},{"v":398000,"d":"398,000"}]
[null,"Столы для посудомоечных машин /вся нерж./"]
[210000008468,"Подставка ПФПМ-6-1 (600х600 мм) для фронтальной посудомоечной машины",{"$nulls":4},{"v":9900,"d":"9,900"}]
[210000807931,"Стол предмоечный СПМФ-6-1 (1006х644 мм) душ-стойка, мойка цельнотянутая 330х330х180, для стаканомоечных машин МПК-400",{"$nulls":4},{"v":38500,"d":"38,500"}]
[210000807932,"Стол предмоечный СПМФ-7-1 (1160х690 мм) душ-стойка, мойка цельнотянутая 400х400х250, для фронтальных машин МПК-500",{"$nulls":4},{"v":39700,"d":"39,700"}]
[210000001745,"Стол предмоечный СПМП-6-1 (560x671 мм) душ-стойка, мойка цельнотянутая 400х400х250",{"$nulls":4},{"v":24600,"d":"24,600"}]
[210000001744,"Стол предмоечный СПМП-6-3 (1200x671 мм) душ-стойка, направляющие на 4 кассеты, мойка цельнотянутая 400х400х250",{"$nulls":4},{"v":43100,"d":"43,100"}]
[210000001737,"Стол предмоечный СПМП-6-5 (1500x671 мм) душ-стойка, сбор отходов, мойка цельнотянутая 400х400х250",{"$nulls":4},{"v":45400,"d":"45,400"}]
[210000001736,"Стол предмоечный СПМП-6-7 (1700x671 мм) душ-стойка, сбор отходов, направл. на 4 кассеты, мойка цельнотян. 400х400х250",{"$nulls":4},{"v":49700,"d":"49,700"}]
[210000808424,"Стол предмоечный СПМП-7-4 (1300х700 мм) душ-стойка, мойка цельнотянутая 400х400х250, для туннельных машин МПТ",{"$nulls":4},{"v":35900,"d":"35,900"}]
[210000001746,"Стол раздаточный СПМР-6-1 (600x605 мм) для чистой посуды",{"$nulls":4},{"v":12700,"d":"12,700"}]
[210000001747,"Стол раздаточный СПМР-6-5 (1050x605 мм) для чистой посуды",{"$nulls":4},{"v":15700,"d":"15,700"}]
[210000809792,"Стол раздаточный СПМР-6-2 (700х600 мм) для чистой посуды, для туннельных машин МПТ",{"$nulls":4},{"v":16500,"d":"16,500"}]
[null,"Плиты газовые"]
[210000801318,"Газовая плита 2-х горелочная ПГК-27Н, настольная 700 серия, 400х700х470 мм, нерж.",{"$nulls":4},{"v":44400,"d":"44,400"}]
[210000801317,"Газовая плита 4-х горелочная ПГК-47Н, настольная 700 серия, 800x700x470 мм, нерж.",{"$nulls":4},{"v":74800,"d":"74,800"}]
[210000801314,"Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49ЖШ, газовая духовка, 900 серия, 800x900x970 мм, нерж.",{"$nulls":4},{"v":121700,"d":"121,700"}]
[210000802166,"Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49П, на краш. подставке, без духовки ,900 серия, 800x900x970 мм",{"$nulls":4},{"v":81900,"d":"81,900"}]
[210000801699,"Газовая плита 6-ти горелочная ПГК-69ЖШ, газовая духовка, 900 серия, 1200x900х970 мм, нерж.",{"$nulls":4},{"v":163500,"d":"163,500"}]
[210000802167,"Газовая плита 6-ти горелочная ПГК-69П, на краш. подставке, без духовки, 900 серия, 1200x900х970 мм",{"$nulls":4},{"v":115000,"d":"115,000"}]
[null," Газовая тепловая линия (700 серия) настольная /вся нерж./"]
[210000802005,"Газовая сковорода ГСК-80-0,27-40 напольная, вся нерж. (цельнотянутая чаша) (площадь 0,27 м2, 40 л, опрокид, 700 серия, 800x875x950 мм)",{"$nulls":4},{"v":96500,"d":"96,500"}]
[210000802000,"Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-40Н нерж. (400х750х470 мм) жарочная поверхность, настольная 700 серия",{"$nulls":4},{"v":46500,"d":"46,500"}]
[210000801587,"Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-80/2Н нерж. (800х758х473 мм) жарочная поверхность, настольная 700 серия",{"$nulls":4},{"v":79900,"d":"79,900"}]
[210000801589,"Газовый лавовый гриль ГЛК-40Н нерж. (400х766х514 мм), решетка 330х495 мм, настольная 700 серия",{"$nulls":4},{"v":43900,"d":"43,900"}]
[210000802022,"Газовый гриль ГК-40Н нерж. (401х755х517 мм), решетка 330х495 мм, настольная 700 серия",{"$nulls":4},{"v":38900,"d":"38,900"}]
[210000802025,"Газовая фритюрница кухонная ГФК-40.1Н нерж. (401х839х583 мм), ванна 15,5 л, настольная 700 серия",{"$nulls":4},{"v":73900,"d":"73,900"}]
[210000802020,"Газовый мармит кухонный ГМК-40Н нерж. (401х827х474 мм), 2 гастроёмкости GN-1/2, настольная 700 серия",{"$nulls":4},{"v":45000,"d":"45,000"}]
[210000802002,"Газоварка ГВК-40/1Н нерж. (400х760х460 мм), 2 г/ёмкости GN 1/2 (2 г/ёмкости по 4,5 кг каждая), настольная 700 серия",{"$nulls":4},{"v":48100,"d":"48,100"}]
[null,"Газовая тепловая линия (900 серия) /вся нерж./"]
[210000802006,"Газовая сковорода ГСК-90-0,27-40 вся нерж. (цельнотянутая чаша) (площ-0,27 м2, 40 л, опрокид, 900 серия) 840х1050х940 мм)",{"$nulls":4},{"v":101000,"d":"101,000"}]
[210000802007,"Газовая сковорода ГСК-90-0,47-70 вся нерж. (цельнотянутая чаша) (площ-0,47 м2, 70 л, опрокид, 900 серия) 840х1045х940 мм)",{"$nulls":4},{"v":114000,"d":"114,000"}]
[210000802023,"Газовая сковорода ГСК-90-0,67-120 вся нерж. (цельнотянутая чаша) (площ-0,67 м2, 120 л, опрокид, 900 серия)",{"$nulls":4},{"v":169900,"d":"169,900"}]
[210000802001,"Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-90П (840х900х950 мм) гладкая/рифленая поверхность, вся нерж, на подставке",{"$nulls":4},{"v":89700,"d":"89,700"}]
[null,"Шкафы жарочные газовые (900 серия)"]
[210000802004,"Шкаф жарочный газовый ШЖГ-1, эмалированная духовка, краш. подставка, 840х935х1065 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":52900,"d":"52,900"}]
[210000802021,"Шкаф жарочный газовый ШЖГ-2, эмалированная духовка, краш. подставка, 840х935х1500 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":97000,"d":"97,000"}]
[210000802024,"Шкаф жарочный газовый ШЖГ-3, эмалированная духовка, 840х935х1500 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":142000,"d":"142,000"}]
[null,"  Плиты электрические (700 серия)"]
[710000000107,"Плита электрическая 2-х конфор. ЭПК-27Н, КЭТ-0,09, настольная, 400x700x470 мм",{"$nulls":4},{"v":24500,"d":"24,500"}]
[710000000093,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭПК-47Н, КЭТ-0,09, настольная, 800x700x470 мм",{"$nulls":4},{"v":40500,"d":"40,500"}]
[710000000492,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭПК-47ЖШ, КЭТ-0,09, стандартная духовка, 800x800x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":55900,"d":"55,900"}]
[710000000259,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭПК-47ЖШ, КЭТ-0,09, 800х800х840 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":70600,"d":"70,600"}]
[710000000939,"Плита электрическая 6-ти конфор. ЭПК-67П, КЭТ-0,09, без духовки, крашеная подставка, 1111x750x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":56900,"d":"56,900"}]
[null,"  Плиты электрические напольные (900 серия)"]
[710000000948,"Плита электрическая 2-х конфор. ЭП-2ЖШ, КЭТ-0,12, стандартная духовка, 550x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":43900,"d":"43,900"}]
[710000000301,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭП-4П, КЭТ-0,12, без духовки, крашеная подставка, 1050x850x860 мм",{"$nulls":4},{"v":39400,"d":"39,400"}]
[710000000949,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭПК-48П, КЭТ-0,09, без духовки, на подставке, 840x850x860 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":49800,"d":"49,800"}]
[710000000944,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭП-4ЖШ, КЭТ-0,12, стандартная духовка, 1050x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":56900,"d":"56,900"}]
[710000001944,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-Э, КЭТ-0,12, эмалированная духовка, 1050x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":59000,"d":"59,000"}]
[710000000953,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭП-4ЖШ-01, КЭТ-0,12, нерж. духовка, 1050x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":64900,"d":"64,900"}]
[710000000950,"Плита электрическая 4-х конфор.ЭПК-48ЖШ-К-2/1, КЭТ-0,09, духовка GN 2/1, конвекция, пароувлажнение, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":84500,"d":"84,500"}]
[710000000945,"Плита электрическая 6-ти конфор. ЭП-6П, КЭТ-0,12, без духовки, крашеная подставка, 1475x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":53000,"d":"53,000"}]
[710000000942,"Плита электрическая 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ, КЭТ-0,12, стандартная духовка, 1475x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":75500,"d":"75,500"}]
[710000001942,"Плита электрическая 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ-Э, КЭТ-0,12, эмалированная духовка, 1475x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":76800,"d":"76,800"}]
[710000000956,"Плита электрическая 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ-01, КЭТ-0,12, нерж. духовка, 1475x897x860 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":82400,"d":"82,400"}]
[710000000943,"Плита электрическая 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ-К-2/1, КЭТ-0,12, духовка GN 2/1, конвекция, пароувлажнение, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":93500,"d":"93,500"}]
[null,"  Плиты индукционные настольные"]
[710000019415,"Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2Н, настольная, 362х702х118,5 мм, 3,5 кВт, 230 В, стеклокерамика 6 мм, режим BOOST, индукционный модуль E.G.O.",{"$nulls":4},{"v":57900,"d":"57,900"}]
[null,"  Плиты индукционные (700 серия)"]
[710000019409,"Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-27Н, настольная, 400х750х475 мм, 3,5 кВт, 230 В, режим BOOST, стеклокерамика 6 мм, индукционный модуль E.G.O.",{"$nulls":4},{"v":66400,"d":"66,400"}]
[710000019410,"Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-47Н, настольная, 700х750х475 мм, 7 кВт, 400 В, режим BOOST, стеклокерамика 6 мм, индукционный модуль E.G.O.",{"$nulls":4},{"v":114400,"d":"114,400"}]
[null,"  Плиты индукционные (900 серия)"]
[710000019400,"Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2П, крашеная подставка, 450х900х940 мм, 3,5 кВт, 230 В, режим BOOST, стеклокерамика 6 мм, индукционный модуль E.G.O.",{"$nulls":4},{"v":74100,"d":"74,100"}]
[710000005867,"Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2П-01, полностью из нержавеющей стали, 450х900х940 мм, 3,5 кВт, 230 В, режим BOOST, стеклокерамика 6 мм, SCHOTT AG, индукционный модуль E.G.O.",{"$nulls":4},{"v":87600,"d":"87,600"}]
[null,"Шкафы жарочные электрические (900 серия) и электропекарные"]
[710000000175,"Шкаф жарочный ШЖЭ-1, стандартная духовка, подставка, 840x900x1080 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":31300,"d":"31,300"}]
[710000000161,"Шкаф жарочный ШЖЭ-1-Э, эмалированная духовка, подставка, 840x900x1080 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":35000,"d":"35,000"}]
[710000000158,"Шкаф жарочный ШЖЭ-1-К-2/1, нерж. духовка GN 2/1, конвекция, пароувлажнение, подставка, 840x930x1080 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":56900,"d":"56,900"}]
[710000000167,"Шкаф жарочный ШЖЭ-2, стандартная духовка, подставка, 840х900x1510 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":53000,"d":"53,000"}]
[710000000162,"Шкаф жарочный ШЖЭ-2-Э, эмалированная духовка, подставка, 840х900x1510 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":61100,"d":"61,100"}]
[710000000299,"Шкаф жарочный ШЖЭ-2-01, нерж. духовка, подставка, 840х900x1510 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":68600,"d":"68,600"}]
[710000000159,"Шкаф жарочный ШЖЭ-2-К-2/1, нерж. духовка GN 2/1, конвекция, пароувлажнение, подставка, 840x930x1510 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":98200,"d":"98,200"}]
[710000000109,"Шкаф жарочный ШЖЭ-3, стандартная духовка, 840x900x1500 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":72900,"d":"72,900"}]
[710000001615,"Шкаф жарочный ШЖЭ-3-Э, эмалированная духовка, 840x900x1500 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":85200,"d":"85,200"}]
[710000000300,"Шкаф жарочный ШЖЭ-3-01, нерж. духовка, подставка, 840x900x1500 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":93400,"d":"93,400"}]
[710000000160,"Шкаф жарочный ШЖЭ-3-К-2/1, нерж. духовка GN 2/1, конвекция, пароувлажнение, 840x930x1500 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":133000,"d":"133,000"}]
[710000000180,"Шкаф пекарский 2-х секц. ЭШ-2к, 1300x1083x1300 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":84500,"d":"84,500"}]
[710000000177,"Шкаф пекарский 3-х секц. ЭШ-3к, 1300x1083x1650 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":115500,"d":"115,500"}]
[710000000178,"Шкаф пекарский 4-х секц. ЭШ-4к, 1300x1083x1650 мм, лицев. нерж.",{"$nulls":4},{"v":149900,"d":"149,900"}]
[710000000216,"Расстоечная камера ШРТ-4ЭШ, 4 полки-решетки, стекл. дверь, част. нерж, на ножках, 1300x1083x615 мм",{"$nulls":4},{"v":41300,"d":"41,300"}]
[710000000830,"Расстоечная камера ШРТ-6ЭШ, 6 полок-решеток, стекл. дверь, част. нерж, 1300x1083x650 мм",{"$nulls":4},{"v":48600,"d":"48,600"}]
[710000001216,"Расстоечная камера ШРТ-4ЭШ, 4 полки-решетки, стекл. дверь, част. нерж, на ножках, с крышкой, 1300x1083x615 мм",{"$nulls":4},{"v":47900,"d":"47,900"}]
[710000001830,"Расстоечная камера ШРТ-6ЭШ, 6 полок-решеток, стекл. дверь, част. нерж, с подставкой и крышкой, 1300x1083x650 мм",{"$nulls":4},{"v":62000,"d":"62,000"}]
[null,"Печи для пиццы"]
[210000801123,"Печь электрическая для пиццы двойная ПЭП-4*2 (две камеры 700*700*150 мм) 8 заготовок для пиццы диаметром 350 мм",{"$nulls":4},{"v":90000,"d":"90,000"}]
[210000801122,"Печь электрическая для пиццы ПЭП-2 (размер камеры 515x540x125 мм)",{"$nulls":4},{"v":43600,"d":"43,600"}]
[210000001475,"Подставка ПП-2 (820х615х855) крашеная",{"$nulls":4},{"v":7800,"d":"7,800"}]
[210000801124,"Печь электрическая для пиццы ПЭП-4 (модульная, размер камеры 700x700x150 мм)",{"$nulls":4},{"v":53800,"d":"53,800"}]
[210000001459,"Подставка ПП-4 (1000х765х855) крашеная",{"$nulls":4},{"v":8500,"d":"8,500"}]
[210000008354,"Печь электрическая для пиццы ПЭП-6-01 с крышей краш. (модульная, размер камеры 1050х780х180 мм)",{"$nulls":4},{"v":65800,"d":"65,800"}]
[210000002355,"Подставка ПП-6 (1300х980х647) крашеная",{"$nulls":4},{"v":9800,"d":"9,800"}]
[]
["Код","НАИМЕНОВАНИЕ "]
[null,"ПРОДУКЦИИ"]
[null,"Ротационный пекарский шкаф"]
[210000802457,"Ротационный пекарский шкаф РПШ-18-8-6МР, разборная конструкция, увеличенное стекло двери, регулир. скор-ти вращения вентил-ров, 110 программ (до 4-ех этапов в каждой), прошивка через USB-порт, в комплекте с тележка-шпилька ТШГ-18 на 18 уровней 800х600 мм",{"$nulls":4},{"v":890000,"d":"890,000"}]
[210000802453,"Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М, увеличенное стекло двери, регулир. скор-ти вращения вентил-ров, 110 программ (до 4-ех этапов в каждой), прошивка через USB-порт, в комплекте тележка-шпилька ТШГ-16-2/1",{"$nulls":4},{"v":569900,"d":"569,900"}]
[210000007412,"Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1М, увеличенное стекло двери, регулир. скор-ти вращения вентил-ров, 110 программ (до 4-ех этапов в каждой), прошивка через USB-порт, в комплекте с универсальная тележка-шпилька ТШГ-16-01",{"$nulls":4},{"v":575000,"d":"575,000"}]
[210000807859,"Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16, для тележки ТШГ-16-2/1 на 16 уровней GN 2/1 или универсальной тележки ТШГ-16-01 на 16 уровней GN 2/1 или противней 600х400 мм, черный дизайн, два стекла",{"$nulls":4},{"v":104000,"d":"104,000"}]
[null," Электрическая тепловая линия (700 серия) настольная /вся нерж./"]
[710000000107,"Плита электрическая 2-х конфор. ЭПК-27Н, КЭТ-0,09, настольная, 400x700x470 мм",{"$nulls":4},{"v":24500,"d":"24,500"}]
[210000000541,"Аппарат контактной обработки АКО-40Н, настольный, жарочная поверхность (400x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":35500,"d":"35,500"}]
[210000000542,"Фритюрница электрическая ЭФК-40/2Н, настольная, две ванны по 7,8 кг (400x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":49500,"d":"49,500"}]
[210000000543,"Фритюрница электрическая ЭФК-40/1Н, настольная, одна ванна 12 кг (400x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":42500,"d":"42,500"}]
[210000000545,"Электромармит ЭМК-40Н, настольный, с г/ёмк GN-1/2 - 2 шт. (400x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":33000,"d":"33,000"}]
[210000000546,"Электроварка ЭВК-40/1Н, настольная, с перфорир. г/ёмк GN-1/2 - 2 шт. (400x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":52700,"d":"52,700"}]
[210000000548,"Рабочая поверхность РПК-40Н, настольная (400x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":14800,"d":"14,800"}]
[110000001144,"Модуль нижний МН-02 (700 серия) одиночный модуль 400x700х540 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":8800,"d":"8,800"}]
[null,"Электрическая тепловая линия (700 серия) настольная /вся нерж./"]
[710000000093,"Плита электрическая 4-х конфор. ЭПК-47Н, КЭТ-0,09, настольная, 800x700x470 мм",{"$nulls":4},{"v":40500,"d":"40,500"}]
[210000001591,"Сковорода электр. ЭСК-80-0,27-40, напольная, вся нерж. (цельнотянутая чаша, площадь 0,27 м2, 40 л, опрокид, 700 серия) 800x800x950 мм)",{"$nulls":4},{"v":79900,"d":"79,900"}]
[210000080401,"Аппарат контактной обработки АКО-80Н, настольный, жарочная поверхность (800x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":58900,"d":"58,900"}]
[210000080402,"Фритюрница электрическая ЭФК-80/2Н, настольная, две ванны по 12 кг (800x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":68900,"d":"68,900"}]
[210000080411,"Электромармит ЭМК-80/2Н, настольный, с г/ёмк GN-1/2 - 4 шт. (800x700x470 мм)",{"$nulls":4},{"v":51200,"d":"51,200"}]
[210000080413,"Электроварка ЭВК-80/2Н, настольная, с перфорир. г/ёмк GN-1/2 - 4 шт. (800x700x470 мм) ",{"$nulls":4},{"v":93500,"d":"93,500"}]
[110000001162,"Модуль нижний МН-03 (700 серия) сдвоенный модуль 800x700х540 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":12900,"d":"12,900"}]
[null,"Электрическая тепловая линия (900 серия) /вся нерж./"]
[210000001586,"Сковорода электр. ЭСК-90-0,27-40 вся нерж (цельнотянутая чаша, площадь 0,27 м2, 40 л, опрокид, 900 серия, 800x950x950 мм)",{"$nulls":4},{"v":79900,"d":"79,900"}]
[210000005862,"Сковорода электр. ЭСК-90-0,47-70 вся нерж.(цельнотянутая чаша, площадь 0,47 м2, 70 л, опрокид, 900 серия, 840x950x950 мм)",{"$nulls":4},{"v":88400,"d":"88,400"}]
[210000001614,"Cковорода электр. ЭСК-90-0,67-120 вся нерж. (цельнотянутая чаша) (площ-0,67 м2, 120 л, опрокид, 900 серия) 1202х1045х940 мм",{"$nulls":4},{"v":138000,"d":"138,000"}]
[210000801808,"Аппарат контактной обработки АКО-90П-02 (900 серия) гладкая/рифленая поверхность на краш.подставке",{"$nulls":4},{"v":51400,"d":"51,400"}]
[210000802308,"Аппарат контактной обработки АКО-90П-01 (900 серия) гладкая поверхность на краш.подставке",{"$nulls":4},{"v":51400,"d":"51,400"}]
[210000801052,"Аппарат контактной обработки АКО-90П (845x900x950 мм) гладкая/рифленая поверхность, на подставке, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":59400,"d":"59,400"}]
[210000801049,"Фритюрница электрическая ЭФК-90/2П две ванны по 11 л (550x900x950 мм)",{"$nulls":4},{"v":75500,"d":"75,500"}]
[210000001694,"Электромармит ЭМК-90П с г/ёмк GN-1/2  - 2 шт, г/ёмк GN1/1 - 1 шт (800х900х950 мм) вся нерж. на подставке",{"$nulls":4},{"v":57100,"d":"57,100"}]
[210000001695,"Электроварка кухонная двойная ЭВК-90/2П с перфорир. г/ёмк GN-1/2 (800х900х950 мм) вся нерж. на подставке",{"$nulls":4},{"v":99900,"d":"99,900"}]
[null,"Зонты вентиляционные /вся нерж./"]
[210000180422,"Зонт вентиляционный ЗВЭ-800-2-П (1250x800x450 мм) (устанавливается над 700 серией)",{"$nulls":4},{"v":25200,"d":"25,200"}]
[210000180838,"Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5-П (920x900x450 мм) (устанавливается над ЭП-4ЖШ)",{"$nulls":4},{"v":23500,"d":"23,500"}]
[210000180839,"Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-2-П (1350x900x450 мм)  (устанавливается над ЭП-6ЖШ)",{"$nulls":4},{"v":28500,"d":"28,500"}]
[210000802403,"Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-4-О (2250x900x500 мм) (устанавливается над 900 серией)",{"$nulls":4},{"v":43700,"d":"43,700"}]
[210000007877,"Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-900-1,5-П (920x900x450 мм) (устанавливается над 900 серией) ",{"$nulls":4},{"v":24600,"d":"24,600"}]
[210001801170,"Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-О (1250x1100x450 мм) (устанавливается над 900 серией) ",{"$nulls":4},{"v":35200,"d":"35,200"}]
[null,"Настольное тепловое оборудование"]
[210000801238,"Фритюрница электрическая ЭФК-20-1/3Н настольная, г/ёмк GN1/3 - 1 шт.",{"$nulls":4},{"v":16700,"d":"16,700"}]
[210000801240,"Фритюрница электрическая ЭФК-30-1/2Н настольная, г/ёмк GN1/2 - 1 шт.",{"$nulls":4},{"v":18200,"d":"18,200"}]
[210000001696,"Аппарат контактной обработки АКО-30Н нерж. (440х310х245 мм) гриль контактный",{"$nulls":4},{"v":21200,"d":"21,200"}]
[null,"Витрины настольные (700 серии) /вся нерж./"]
[210000807726,"Витрина нейтральная настольная ВНН-70, 1120х730х870 мм",{"$nulls":4},{"v":35700,"d":"35,700"}]
[210000807725,"Витрина тепловая настольная ВТН-70, GN-1/1 - 3 шт., GN-1/3 - 5 шт., 1120х730х870 мм",{"$nulls":4},{"v":48900,"d":"48,900"}]
[210000807728,"Витрина холодильная настольная ВХН-70, 1120*860*700 мм, 0…+8С, динамика, автоматическая оттайка горячим газом, LED подсветка,  541 Вт, 230В",{"$nulls":4},{"v":76900,"d":"76,900"}]
[210000807729,"Витрина холодильная настольная ВХН-70-01, 1120*860*700 мм, +5…+15С, динамика, естественная оттайка, LED подсветка, 464 Вт, 230В",{"$nulls":4},{"v":72900,"d":"72,900"}]
[null,"Кипятильники наливные"]
[110000002602,"Кипятильник воды КВЭ-15 (15 литров, наливного типа, 30-110 С)",{"$nulls":4},{"v":11200,"d":"11,200"}]
[110000002601,"Кипятильник воды КВЭ-30 (30 литров, наливного типа, 30-110 С)",{"$nulls":4},{"v":12500,"d":"12,500"}]
[null,"Кипятильники проточные"]
[210000019587,"Кипятильник электрический непрерывного действия КЭН-50 (прямоугольный)",{"$nulls":4},{"v":26400,"d":"26,400"}]
[210000019588,"Кипятильник электрический непрерывного действия КЭН-100 (прямоугольный)",{"$nulls":4},{"v":29100,"d":"29,100"}]
[null,"Механическое оборудование"]
[710000009878,"Машина картофелеочистительная кухонная МКК-150, 150 кг/ч, 10 кг, время на обработку 2 мин, 0,55 кВт, 400В",{"$nulls":4},{"v":47900,"d":"47,900"}]
[710000009884,"Машина картофелеочистительная кухонная МКК-300, 300 кг/ч, 17 кг, время на обработку 2 мин, 0,75 кВт, 400В",{"$nulls":4},{"v":49900,"d":"49,900"}]
[710000209878,"Машина картофелеочистительная кухонная МКК-150-01 с подставкой и мезгосборником, 150 кг/ч, 10 кг, время на обработку 2 мин, 0,55 кВт, 400В",{"$nulls":4},{"v":52700,"d":"52,700"}]
[710000209884,"Машина картофелеочистительная кухонная МКК-300-01 с подставкой и мезгосборником, 300 кг/ч, 17 кг, время на обработку 2 мин, 0,75 кВт, 400В",{"$nulls":4},{"v":54900,"d":"54,900"}]
[710000009887,"Машина картофелеочистительная кухонная МКК-500-01 с подставкой и мезгосборником, 500 кг/ч, 26 кг, время на обработку 2 мин, 1,1 кВт, 400В",{"$nulls":4},{"v":73400,"d":"73,400"}]
[710000009877,"Машина кухонная овощерезательная МКО-50, 250 кг/ч, 0,5 кВт, 400В",{"$nulls":4},{"v":45500,"d":"45,500"}]
[710000008950,"Мясорубка электрическая промышленная МЭП-300Н, 300 кг/ч, полный унгер, 1,1 кВт, 400В, лоток с бортом 40 мм",{"$nulls":4},{"v":49900,"d":"49,900"}]
[710000008927,"Мясорубка электрическая промышленная МЭП-300, 300 кг/ч, полный унгер, 1,9 кВт, 400В",{"$nulls":4},{"v":47400,"d":"47,400"}]
[710000019457,"Мясорубка эл. МЭП-300Н-01, 300 кг/ч, полный унгер, высота борта 40 мм,  загрузочное отверстие 72*63 мм, 200 оборотов в минуту, 570*531,5*428 мм, 1,1 кВт, 400 В, корпус, шнек, гайка – алюминий, лоток и облицовка – нерж.",{"$nulls":4},{"v":48500,"d":"48,500"}]
[null,"Тестомесильные машины"]
[110000019654,"Тестомес спиральный ТМС-40НН-2Ц, 2 скорости, несъемная дежа 40 л, неподъемная траверса, электромеханическая панель управления, 150 кг/ч, 555х840х(1100)1150 мм, 1,5/2,5 кВт, 400В, ременно-цепной привод",{"$nulls":4},{"v":121900,"d":"121,900"}]
[110000006621,"Тестомес спиральный ТМС-40НН-2П, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 40 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 150 кг/ч, 555х840х(1100)1150 мм, 1,5/2,5 кВт, 400В, ременной привод",{"$nulls":4},{"v":131000,"d":"131,000"}]
[110000019557,"Тестомес спиральный ТМС-60НН-2П, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 60 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 300 кг/ч, 680х930х(1230)1260 мм, 2,3/3,7 кВт, 400В, ременно-цепной привод",{"$nulls":4},{"v":181000,"d":"181,000"}]
[110000019568,"Тестомес спиральный ТМС-100НН-2П, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 100 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 325 кг/ч, 750х1075х(1250)1280 мм, 3,1/4,5 кВт, 400В, ременной привод, на колесах",{"$nulls":4},{"v":239000,"d":"239,000"}]
[110000019559,"Тестомес спиральный ТМС-120НН-2П, 2 скорости, таймер, несъемная дежа 120 л, неподъемная траверса, программируемая панель управления, 400 кг/ч, 750х1075х(1305)1335 мм, 3,1/4,5 кВт, 400В, ременной привод, на колесах",{"$nulls":4},{"v":249900,"d":"249,900"}]
[null,"Шкафы холодильные среднетемпературные  (t 0...+5°С) верхний агрегат, динамическое охлаждение"]
[710000002410,"Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. (700х690х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":41900,"d":"41,900"}]
[710000002415,"Шкаф холодильный ШХс-0,7 краш. (740х850х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":46300,"d":"46,300"}]
[710000002462,"Шкаф холодильный ШХс-1,0 краш. (1485х690х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":56200,"d":"56,200"}]
[710000002420,"Шкаф холодильный ШХс-1,4 краш. (1485х850х2050) t 0...+5°С, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":63200,"d":"63,200"}]
[710000002411,"Шкаф холодильный ШХс-0,5-01 нерж. (700х690х2050) t 0...+5°С, верхний агрегат, авт.оттайка, мех. замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":57500,"d":"57,500"}]
[710000002414,"Шкаф холодильный ШХс-0,7-01 нерж. (740х850х2050) t 0...+5°С, верхний агрегат, авт.оттайка, мех. замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":62600,"d":"62,600"}]
[710000002416,"Шкаф холодильный ШХс-1,4-01 нерж. (1485х850х2050) t 0...+5°С, верхний агрегат, авт.оттайка, мех. замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":84300,"d":"84,300"}]
[null,"Шкафы холодильные универсальные  (t -5+5°С) верхний агрегат, динамическое охлаждение"]
[710000002421,"Шкаф холодильный ШХ-0,5 краш. (700х690х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":47200,"d":"47,200"}]
[710000002405,"Шкаф холодильный ШХ-0,7 краш. (740х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":53100,"d":"53,100"}]
[710000002461,"Шкаф холодильный ШХ-1,0 краш. (1485х690х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":61900,"d":"61,900"}]
[710000001126,"Шкаф холодильный ШХ-1,4 краш. (1485х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":73800,"d":"73,800"}]
[710000002422,"Шкаф холодильный ШХ-0,5-01 нерж. (700х690х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":62400,"d":"62,400"}]
[710000002404,"Шкаф холодильный ШХ-0,7-01 нерж. (740х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":69200,"d":"69,200"}]
[710000002407,"Шкаф холодильный ШХ-1,4-01 нерж. (1485х850х2050) t -5...+5°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":94300,"d":"94,300"}]
[null,"Шкафы холодильные низкотемпературные (t -18°С) верхний агрегат, динамическое охлаждение"]
[710000002425,"Шкаф холодильный ШХн-0,5 краш. (700х690х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":48700,"d":"48,700"}]
[710000002408,"Шкаф холодильный ШХн-0,7 краш. (740х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":53600,"d":"53,600"}]
[710000002463,"Шкаф холодильный ШХн-1,0 краш. (1485х690х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":67500,"d":"67,500"}]
[710000002409,"Шкаф холодильный ШХн-1,4 краш. (1485х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":82600,"d":"82,600"}]
[710000002428,"Шкаф холодильный ШХн-0,5-01 нерж. (700х690х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":65200,"d":"65,200"}]
[710000002412,"Шкаф холодильный ШХн-0,7-01 нерж. (740х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":70100,"d":"70,100"}]
[710000002413,"Шкаф холодильный ШХн-1,4-01 нерж. (1485х850х2050) t -18°С, верх.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, доводчик, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":103500,"d":"103,500"}]
[null,"Шкафы холодильные среднетемпературные  (t 0...+5°С) нижний агрегат, динамическое охлаждение"]
[710000002455,"Шкаф холодильный ШХс-0,5-02 краш. (700х690х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":42600,"d":"42,600"}]
[710000002456,"Шкаф холодильный ШХс-0,7-02 краш. (740х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":48400,"d":"48,400"}]
[710000002485,"Шкаф холодильный ШХс-0,7-03 нерж. (740х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":65800,"d":"65,800"}]
[710000002457,"Шкаф холодильный ШХс-1,4-02 краш. (1485х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":69500,"d":"69,500"}]
[710000002486,"Шкаф холодильный ШХс-1,4-03 нерж. (1485х850х2050) t 0...+5°С, нижн.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":92000,"d":"92,000"}]
[null,"Шкафы холодильные универсальные  (t -5+5°С) нижний агрегат, динамическое охлаждение"]
[710000002406,"Шкаф холодильный ШХ-0,5-02 краш. (700х690х2050) t -5...+5°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":47600,"d":"47,600"}]
[710000004761,"Шкаф холодильный ШХ-0,7-02 краш. (740х850х2050) t -5...+5°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":54200,"d":"54,200"}]
[710000002403,"Шкаф холодильный ШХ-1,4-02 краш. (1485х850х2050) t -5...+5°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":78300,"d":"78,300"}]
[null,"Шкафы холодильные низкотемпературные (t -18°С) нижний агрегат, динамическое охлаждение"]
[710000002427,"Шкаф холодильный ШХн-0,5-02 краш. (700х690х2050) t -18°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":51300,"d":"51,300"}]
[710000002451,"Шкаф холодильный ШХн-0,7-02 краш. (740х850х2050) t -18°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":55500,"d":"55,500"}]
[710000002453,"Шкаф холодильный ШХн-1,4-02 краш. (1485х850х2050) t -18°С, нижн.агрегат, ТЭН оттайки, мех.замок, ванна выпаривания конденсата",{"$nulls":4},{"v":91000,"d":"91,000"}]
["Внимание:","Напольное оборудование газовой и электрической 700 серии собирается путем установки настольного модуля 700 серии на нижний модуль МН-02 или МН-03."]
[]
["Код","НАИМЕНОВАНИЕ "]
[null,"ПРОДУКЦИИ"]
[null,"Льдогенераторы"]
[710000019438,"Льдогенератор ЛГ-46/15К-01, 46 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18г) за цикл, бункер на 15 кг, 500*588*720 мм, 0,65 кВт, 230В",{"$nulls":4},69900]
[710000019447,"Льдогенератор ЛГ-46/15К-02, 46 кг/сутки, воздушное охлаждение, 40 кубиков (18г) за цикл, бункер на 15 кг, 500*588*720 мм, 0,65 кВт, 230В",{"$nulls":4},69900]
[710000019403,"Льдогенератор кубикового льда ЛГ-37/15К-01 (37 кг/сутки, водяное охлаждение, 40 кубиков (18г) за цикл, бункер на 15 кг, 500*585*720 мм, 0,55 кВт, 230 В",{"$nulls":4},65000]
[710000019411,"Льдогенератор ЛГ-400Ч-01",{"$nulls":4},265000]
[710000019412,"Бункер Б-400",{"$nulls":4},50000]
[710000019456,"Бункер-накопитель БН-2-100",{"$nulls":4},71000]
[null,"Аппараты шоковой заморозки"]
[210000801135,"Аппарат шоковой заморозки 4-ех уровневый ШОК-4-1/1 (4хGN-1/1 или 4х600х400 мм, t (-25°С), 0,14 м3, 800х890х1020 мм)",{"$nulls":4},{"v":179000,"d":"179,000"}]
[210000801130,"Аппарат шоковой заморозки 6-и уровневый ШОК-6-1/1 (6хGN-1/1 или 6х600х400 мм, t (-25°С), 0,22 м3, 800х890х1325 мм)",{"$nulls":4},{"v":215000,"d":"215,000"}]
[210000801129,"Аппарат шоковой заморозки 10-и уровневый ШОК-10-1/1 (10хGN-1/1 или 10х600х400 мм, t (-35°С), 0,33 м3, 800х890х1590 мм)",{"$nulls":4},{"v":279900,"d":"279,900"}]
[710000000961,"Аппарат шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1Т (20хGN-1/1 или 20х600х400 мм, t (-35°С), 0,64 м3, 810х780х2255 мм)",{"$nulls":4},{"v":390000,"d":"390,000"}]
[710000000960,"Аппарат шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1 (20хGN-2/1 или 20х600х800 мм, t (-30°С), 0,8 м3, 1080х850х2200 мм)",{"$nulls":4},{"v":327600,"d":"327,600"}]
[null,"Столы холодильные среднетемпературные"]
[210000001666,"Стол холодильный СХС-60-01, 2 двери, среднетемпературный, t (-2+8°С), 1500x600x860 мм",{"$nulls":4},{"v":77700,"d":"77,700"}]
[210000002426,"Стол холодильный СХС-60-01-СО, 2 двери, среднетемпературный, t (-2+8°С), охлаждаемая столешница, 1500х600х860 мм",{"$nulls":4},{"v":95100,"d":"95,100"}]
[210000001506,"Стол холодильный СХС-60-02, 3 двери, среднетемпературный, t (-2+8°С), 2000x600x860 мм",{"$nulls":4},{"v":91900,"d":"91,900"}]
[210000807777,"Стол холодильный СХС-70, 1 дверь, среднетемп. t (-2+8°С), 957x705x900 мм",{"$nulls":4},{"v":69900,"d":"69,900"}]
[210000802417,"Стол холодильный СХС-70-01, 1 дверь, 2 выкатных ящика GN-1/1, среднетемп. t (-2+8°С), 1430x700x860 мм",{"$nulls":4},{"v":85000,"d":"85,000"}]
[210000808004,"Стол холодильный СХС-70-011, 2 двери, 2 полки под GN-1/1, среднетемп. t (-2+8°С), 1430х700х860 мм",{"$nulls":4},{"v":80600,"d":"80,600"}]
[210000802481,"Стол холодильный СХС-70-03, 4 выкатных ящика под GN-1/1, среднетемп. t (-2+8°С), 1430х705х900 мм",{"$nulls":4},{"v":89000,"d":"89,000"}]
[210000802418,"Стол холодильный СХС-70-02, 2 двери, 2 выкатных ящика под GN-1/1, среднетемп. t (-2+8°С),1925х700х860 мм  ",{"$nulls":4},{"v":99000,"d":"99,000"}]
[210000802445,"Стол холодильный СХС-70-01П, 2 двери, 2 полки под GN-1/1, среднетемп. для пиццы, t (-2+8°С), 1435х700х1090 мм, GN-1/4 - 8 шт.",{"$nulls":4},{"v":100500,"d":"100,500"}]
[210000802454,"Стол холодильный СХС-80-01П, 2 двери, 2 полки под GN-1/1, среднетемп. для пиццы t (-2+8°С), 1435х800х1090 мм, GN 1/4 - 8 шт.",{"$nulls":4},{"v":104000,"d":"104,000"}]
[210000080625,"Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70 СО (охлаждаемая поверхность, 1500x700x860 мм) ",{"$nulls":4},{"v":57000,"d":"57,000"}]
[210000080600,"Стол охлаждаемый ПВВ(Н)-70-СО (охлаждаемая поверхность, 1400х710х860 мм) купе",{"$nulls":4},{"v":69300,"d":"69,300"}]
[null,"Столы холодильные низкотемпературные"]
[210000802483,"Стол холодильный СХН-60-01, 2 двери, низкотемпературный, t (-18°С), 1485х600х900 мм",{"$nulls":4},{"v":79900,"d":"79,900"}]
[210000802482,"Стол холодильный СХН-60-02, 3 двери, низкотемпературный, t (-18°С), 2004x600x897 мм",{"$nulls":4},{"v":93000,"d":"93,000"}]
[210000802484,"Стол холодильный СХН-70, 1 дверь, 1 полка GN-1/1",{"$nulls":4},{"v":69900,"d":"69,900"}]
[210000802485,"Стол холодильный СХН-70-01, 1 дверь, 1 полка GN-1/1, 2 выкатных ящика GN-1/1",{"$nulls":4},{"v":83900,"d":"83,900"}]
[210000802486,"Стол холодильный СХН-70-02, 2 двери, 2 полки GN-1/1, 2 выкатных ящика GN-1/1",{"$nulls":4},{"v":95900,"d":"95,900"}]
[null,"Салат-бары /вся нерж./"]
[210000801000,"Салат-бар ПВВ(Н)-140СМ-01 (8хGN-1/1, 1500 мм, вся нерж)",{"$nulls":4},{"v":159500,"d":"159,500"}]
[210000801001,"Салат-бар ПВВ(Н)-140СМ-02 (12хGN-1/1, 2120 мм, вся нерж)",{"$nulls":4},{"v":209000,"d":"209,000"}]
[null,"Мини-линия раздачи /вся нерж./ "]
[210000802011,"Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный ПВХМ-70КМУ цвет \"красное золото\", (2275 мм) витрина слева",{"$nulls":4},{"v":207000,"d":"207,000"}]
[210000802019,"Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный ПВХМ-70-01КМУ нерж. (2275 мм) витрина справа",{"$nulls":4},{"v":185000,"d":"185,000"}]
[210000802008,"Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный ПВХМ-70КМУ нерж. (2275 мм) витрина слева",{"$nulls":4},{"v":180400,"d":"180,400"}]
[null,"Линия раздачи \"АСТА\" (вся нерж.)",{"$nulls":4},{"v":256600,"d":"256,600"}]
[210000802690,"Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630 мм, нерж. стаканы)",{"$nulls":4},{"v":22700,"d":"22,700"}]
[210000802820,"Прилавок  холодильный ПВВ(Н)-70КМ-НШ (открытый, с нейтр. шкафом, одна полка, подсветка,охл. стол, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":65500,"d":"65,500"}]
[210000802692,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ  (2 конфорки, одна полка, подсветка 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":42800,"d":"42,800"}]
[210000802107,"Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":61100,"d":"61,100"}]
[210000802017,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-02 нейтральный стол (без полок, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":33700,"d":"33,700"}]
[210000802695,"Кассовая кабина КК-70КМ  (1120 мм) универсальная",{"$nulls":4},{"v":30800,"d":"30,800"}]
[210000807546,"Прилавок ПТЭ-70КМ-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2х240, 630 мм, нерж.)",{"$nulls":4},{"v":44800,"d":"44,800"}]
[210000803570,"Модуль нейтральный МН-70КМ нейтральный стол (630 мм)",{"$nulls":4},{"v":20100,"d":"20,100"}]
[210000802018,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03 нейтральный стол (без полок, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":39700,"d":"39,700"}]
[210000802694,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ нейтральный стол (две полки, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":43300,"d":"43,300"}]
[210000802015,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-01 нейтральный стол (две полки, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":49900,"d":"49,900"}]
[210000802090,"Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70КМ (закрытая витрина, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":99900,"d":"99,900"}]
[210000807561,"Прилавок тепловой ПВТ-70КМ-02 (тепловой шкаф, тепловентилятор,без полок, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":59800,"d":"59,800"}]
[210000002361,"Прилавок-витрина нейтральная ПВТ-70КМ-В-01 (три полки, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":88900,"d":"88,900"}]
[210000802012,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ-01 (3 конфорки, одна полка, подсветка, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":51800,"d":"51,800"}]
[210001802693,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":68800,"d":"68,800"}]
[210001802009,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":81900,"d":"81,900"}]
[210000802500,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой (две подогреваемые полки, подсветка, с гастроемкостями, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":75000,"d":"75,000"}]
[210000802501,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой (две подогреваемые полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":88800,"d":"88,800"}]
[210001802093,"Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70КМУ универс. паровой (две полки, подсвет, одна конф., с г/ёмкостями, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":83500,"d":"83,500"}]
[210000802111,"Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-80 (две полки,  подсветка, с гастроемкостями,1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":72000,"d":"72,000"}]
[210000802821,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (открытый,полка,подсветка, охлаждаемый стол 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":75200,"d":"75,200"}]
[210000802822,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ вся нерж. с ванной, нейтральный шкаф (1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":68900,"d":"68,900"}]
[210000802823,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ вся нерж. с ванной, нейтральный шкаф (1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":78900,"d":"78,900"}]
[210000001020,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ вся нерж. плоский стол (1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":113900,"d":"113,900"}]
[210000001021,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ вся нерж. плоский стол (1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":131800,"d":"131,800"}]
[210000001022,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ вся нерж. с гастроемкостями (1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":127300,"d":"127,300"}]
[210000001023,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ вся нерж. с гастроемкостями (1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":147700,"d":"147,700"}]
[210000804962,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК с охлаждаемой камерой (саладэт закрыт.,1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":168300,"d":"168,300"}]
[210000801864,"Модуль поворотный МП-90КМ (внешн. 90 градус)",{"$nulls":4},{"v":25500,"d":"25,500"}]
[210000802091,"Модуль поворотный МП-90КМ-01 (внутрен. 90 градус) без направляющей",{"$nulls":4},{"v":27900,"d":"27,900"}]
[210000801867,"Модуль поворотный МП-45КМ (внешн. 45 градус)",{"$nulls":4},{"v":22800,"d":"22,800"}]
[210000802092,"Модуль поворотный МП-45КМ-01 (внутрен. 45 градус) без направляющей",{"$nulls":4},{"v":21300,"d":"21,300"}]
[null,"Линия раздачи \"Патша\" /вся нерж./ ",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G412:G417)","v":{"v":288200,"d":"288,200"}}]
[210000002525,"Прилавок для столовых приборов ПСП-70М (630 мм, нерж. стаканы) ",{"$nulls":4},{"v":25200,"d":"25,200"}]
[210000001327,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70М-НШ (открытый, полка, подсветка охлаждаемая ванна h-85 мм, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":77500,"d":"77,500"}]
[210000080341,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70М (2 конфорки, полка, подсветка, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":48200,"d":"48,200"}]
[210000180343,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70М паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями,1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":70300,"d":"70,300"}]
[210000080417,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70М (нейтральный стол, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":33900,"d":"33,900"}]
[210000080486,"Кассовая кабина КК-70М (1120 мм) универсальная",{"$nulls":4},{"v":33100,"d":"33,100"}]
[210000801112,"Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70М с хлебницей (630 мм) ",{"$nulls":4},{"v":31900,"d":"31,900"}]
[210000806028,"Прилавок ПТЭ-70М-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2х240 мм, 630 мм, нерж.) ",{"$nulls":4},{"v":47500,"d":"47,500"}]
[210000803566,"Модуль нейтральный МН-70М вся нерж. (630 мм)",{"$nulls":4},{"v":22300,"d":"22,300"}]
[210000801947,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70М-01 (нейтральный стол, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":40600,"d":"40,600"}]
[210000080515,"Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70М (закрытая витрина, 1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":102500,"d":"102,500"}]
[210000080342,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70М-01( 3 конфорки, две полки,  подсветка, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":57900,"d":"57,900"}]
[210000180345,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70М-01 паровой (две полки,  подсветка,с гастроемкостями, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":83500,"d":"83,500"}]
[210000002526,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70МШ паровой с тепловым шкафом (две полки, с г/ёмкостями, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":107000,"d":"107,000"}]
[210001801021,"Мармит 1-х и 2-х блюд ЭМК-70МУ универс. паровой (две полки, подсветка, одна конф., с г/ёмкостями, 1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":86300,"d":"86,300"}]
[210000001328,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70М-01-НШ (открытый, две полки,  подсветка,охлажд. ванна h-85мм.,1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":84900,"d":"84,900"}]
[210000001501,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ с гастроёмкостями (саладэт закрыт.,1120 мм)",{"$nulls":4},{"v":132900,"d":"132,900"}]
[210000001502,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70М-С-НШ с гастроёмкостями (саладэт закрыт.,1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":153900,"d":"153,900"}]
[210000805623,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70М-С-ОК с охлаждаемой камерой (саладэт закрыт.,1500 мм)",{"$nulls":4},{"v":174600,"d":"174,600"}]
[210000080421,"Модуль поворотный МП-90М (внешн. 90 градус)",{"$nulls":4},{"v":28700,"d":"28,700"}]
[210000080469,"Модуль поворотный МП-90М-01 (внутрен. 90 градус) без направляющей",{"$nulls":4},{"v":30100,"d":"30,100"}]
[210000080437,"Модуль поворотный МП-45М (внешн. 45 градус)",{"$nulls":4},{"v":21900,"d":"21,900"}]
[210000080470,"Модуль поворотный МП-45М-01 (внутрен. 45 градус) без направляющей",{"$nulls":4},{"v":19500,"d":"19,500"}]
[null,"Линия самообслуживания передвижная /вся нерж./"]
[210000000455,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-НШ (откр., полка с подсветкой,с г/емкост.,1120 мм) /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":95900,"d":"95,900"}]
[210000000454,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ (откр., полка с подсветкой,с г/емкост.,1500 мм) /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":107000,"d":"107,000"}]
[210001805755,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70ПМ паровой (полка с подсветкой,с г/емкостями,1120 мм) /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":77900,"d":"77,900"}]
[210000000458,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70ПМ-01 паровой (полка с подсветкой,с г/емкостями,1500 мм) /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":94300,"d":"94,300"}]
[210000805759,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70ПМ (полка с подсветкой, откр., 1120 мм) /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":50400,"d":"50,400"}]
[210000000215,"Прилавок для столовых приборов ПСП-70ПМ  /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":25500,"d":"25,500"}]
[210000807548,"Прилавок  ПТЭ-70КМ(П)-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2х240 мм, 630 мм) /вся нерж./",{"$nulls":4},{"v":46500,"d":"46,500"}]
[]
["Внимание:       1.","В стоимость мармита 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 (ЭМК-70КМ, ЭМК-70М, ЭМК-70Т) включен комплект из 6-ти гастроемкостей с крышками: "]
[null,"GN 1/1 (22 литра) 530x325x150 мм. - 1 шт., GN 1/2 (10 литров) 265x325x150 мм. - 2 шт., GN 1/3 (6 литра) 176x325x150 мм. - 3 шт."]
["2.","В стоимость мармита 2-х блюд ПМЭС-70КМ-80 (ЭМК-70КМ-01, ЭМК-70М-01, ЭМК-70Т-01) включен комплект из 7-ми гастроемкостей с крышками."]
["3.","Элементы линий \"Аста\", \"Премьер\" и передвижной линии самообслуживания могут изготавливаться из \"кашированного\" металла (декорированного под \"дерево\")."]
["4.","Цена на линии раздачи из \"кашированного\" металла аналогична цене линии из нержавеющей стали."]
["5.","Передвижные прилавки установлены на колеса, имеется блокировка колес, в комплекте полка с подсветкой, складывающиеся направляющие с двух сторон."]
[]
[null,"Линия самообслуживания передвижная /кашированная под дерево - цвет дуб/"]
[210000000457,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-НШ (откр., полка с подсветкой,с г/емкост.,1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":95900,"d":"95,900"}]
[210000801127,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ (откр., полка с подсветкой,с г/емкост.,1500 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":107000,"d":"107,000"}]
[210001805756,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70ПМ паровой (полка с подсветкой,с г/емкостями,1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":77900,"d":"77,900"}]
[210000807870,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70ПМ-01 паровой (полка с подсветкой,с г/емкостями,1500 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":94300,"d":"94,300"}]
[210000805760,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70ПМ (полка с подсветкой, откр., 1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":50400,"d":"50,400"}]
[210000000217,"Прилавок для столовых приборов ПСП-70ПМ кашир.",{"$nulls":4},{"v":25500,"d":"25,500"}]
[210000807549,"Прилавок ПТЭ-70КМ(П)-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2х240 мм, 630 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":46500,"d":"46,500"}]
[null,"Линия раздачи \"Премьер\"  /вся нерж./ ",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G460:G465)","v":354300}]
[210000801031,"Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70Т с хлебницей (630 мм) ",{"$nulls":4},42900]
[210000001426,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-НШ охлаждаемая ванна (открытый,1120 мм)",{"$nulls":4},88100]
[210000801028,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т (2 конфорки, 3 полки, подсветка, 1120 мм)",{"$nulls":4},59300]
[210001801022,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т паровой (3 полки, подсветка, с гастроемкостями,1120 мм)",{"$nulls":4},82900]
[210000801065,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т (нейтральный стол, 3 полки, 1120 мм)",{"$nulls":4},50700]
[210000801041,"Кассовая кабина КК-70Т (1120 мм) универсальная",{"$nulls":4},30400]
[210000005761,"Прилавок ПТЭ-70Т-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2х240 мм, 630 мм)",{"$nulls":4},47500]
[210000803564,"Модуль нейтральный МН-70Т вся нерж. (630 мм)",{"$nulls":4},23200]
[210000802374,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т-01 (нейтральный стол, 3 полки, 1500 мм)",{"$nulls":4},60500]
[210000801089,"Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70Т (закрытая витрина, 1120 мм)",{"$nulls":4},99100]
[210000802373,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т-01 (3 конфорки, 3 полки,  подсветка, 1500 мм)",{"$nulls":4},70000]
[210001802372,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т-01 паровой (3 полки,  подсветка,с гастроемкостями, 1500 мм)",{"$nulls":4},94500]
[210000001427,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-01-НШ (открытый, 3 полки, подсветка,охлажд. ванна h-85 мм,1500 мм)",{"$nulls":4},98100]
[210000001428,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70Т-С-НШ с гастроёмкостями (саладэт закрыт.,1120 мм)",{"$nulls":4},136200]
[210000001429,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ с гастроёмкостями (саладэт закрыт.,1500 мм)",{"$nulls":4},156400]
[210000801064,"Модуль поворотный МП-90Т (внешн. 90 градус) ",{"$nulls":4},28500]
[210000801040,"Модуль поворотный МП-90Т-01 (внутрен. 90 градус)",{"$nulls":4},30200]
[210000801101,"Модуль поворотный МП-45Т (внешн. 45 градус)",{"$nulls":4},21500]
[210000801111,"Модуль поворотный МП-45Т-01 (внутрен. 45 градус)",{"$nulls":4},21000]
[null,"Линия раздачи \"ПРЕМЬЕР\" (кашированная под дерево - цвет дуб)",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G480:G485)","v":{"v":354300,"d":"354,300"}}]
[210000801032,"Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70Т с хлебницей (630 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":42900,"d":"42,900"}]
[210000007758,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-НШ охлаждаемая ванна (открытый,1120 мм) кашир. ",{"$nulls":4},{"v":88100,"d":"88,100"}]
[210000801029,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т (2 конфорки, 3 полки, подсветка, 1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":59300,"d":"59,300"}]
[210001801023,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т паровой (3 полки, подсветка, с гастроемкостями,1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":82900,"d":"82,900"}]
[210000801069,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т (нейтральный стол, 3 полки, 1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":50700,"d":"50,700"}]
[210000801034,"Кассовая кабина КК-70Т (1120 мм) универсальная кашир.",{"$nulls":4},{"v":30400,"d":"30,400"}]
[210000005762,"Прилавок ПТЭ-70Т-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2х240 мм, 630 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":47500,"d":"47,500"}]
[210000803565,"Модуль нейтральный МН-70Т вся нерж. (630 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":23200,"d":"23,200"}]
[210000802399,"Прилавок для горячих напитков ПГН-70Т-01 (нейтральный стол, 3 полки, 1500 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":60500,"d":"60,500"}]
[210000801155,"Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70Т (закрытая витрина, 1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":99100,"d":"99,100"}]
[210000802398,"Мармит 1-х блюд ПМЭС-70Т-01 (3 конфорки, 3 полки,  подсветка, 1500 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":70000,"d":"70,000"}]
[210001802397,"Мармит 2-х блюд ЭМК-70Т-01 паровой (3 полки,  подсветка,с гастроемкостями, 1500 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":94500,"d":"94,500"}]
[210000007759,"Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-01-НШ (открытый, 3 полки, подсветка,охлажд. ванна h-85 мм,1500 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":98100,"d":"98,100"}]
[210000007760,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70Т-С-НШ с гастроёмкостями (саладэт закрыт.,1120 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":136200,"d":"136,200"}]
[210000007761,"Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ с гастроёмкостями (саладэт закрыт.,1500 мм) кашир.",{"$nulls":4},{"v":156400,"d":"156,400"}]
[210000801033,"Модуль поворотный МП-90Т (внешн. 90 градус) кашир.",{"$nulls":4},{"v":28500,"d":"28,500"}]
[210000801239,"Модуль поворотный МП-90Т-01 (внутрен. 90 градус) кашир.",{"$nulls":4},{"v":30200,"d":"30,200"}]
[210000801255,"Модуль поворотный МП-45Т (внешн. 45 градус) кашир.",{"$nulls":4},{"v":21500,"d":"21,500"}]
[210000801256,"Модуль поворотный МП-45Т-01 (внутрен. 45 градус) кашир.",{"$nulls":4},{"v":21000,"d":"21,000"}]
[null,"Шкафы нейтральные (разборные)"]
[210000002822,"Шкаф-купе нейтр. ШКН-6-3РН нерж. (1200х560х1800 мм)",{"$nulls":4},{"v":49900,"d":"49,900"}]
[210000002827,"Шкаф-купе нейтр. ШКН-6-5РН нерж. (1500х560х1800 мм)",{"$nulls":4},{"v":57900,"d":"57,900"}]
[210000002828,"Шкаф для одежды ШРО-6-0 нерж. (600х560х1800 мм)",{"$nulls":4},{"v":34000,"d":"34,000"}]
[210000007909,"Шкаф распашной для хлеба ШРХ-6-1 РН нерж. (820х560х1800 мм, вместимость 7 лотков для хлеба 456х740х71 мм) ",{"$nulls":4},{"v":43200,"d":"43,200"}]
[210000000905,"Лоток для хлеба ЛХБ-16 (740х450х70 мм)",{"$nulls":4},{"v":2600,"d":"2,600"}]
[null,"Тележки передвижные"]
[210000801027,"Тележка сервировочная  ТС-80 (800х500мм) 3 полки, поворотные колеса, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":18100,"d":"18,100"}]
[210000801114,"Тележка для сбора посуды ТС-100 (1000х500мм) 1 полка, 2 г/емк. , вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":24100,"d":"24,100"}]
[210100801217,"Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ-14-1/1, 14 уровней для GN 1/1, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":15400,"d":"15,400"}]
[210100801218,"Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ-14-2/1, 14 уровней для GN 2/1, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":16800,"d":"16,800"}]
[210000804260,"Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ-16-2/1, 16 уровней для GN 2/1, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":21500,"d":"21,500"}]
[210000804261,"Тележка-шпилька ТШГ-16-01, 16 уровней для гастроемкостей GN 2/1 и противней 600х400 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":32900,"d":"32,900"}]
[210000804264,"Тележка-шпилька ТШГ-18, 18 уровней для противней 800х600 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":28000,"d":"28,000"}]
[210000001341,"Тележка-шпилька ТШГ-8, 8 уровней для подносов 430х550 мм, расстояние между уровнями 160 мм, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":14500,"d":"14,500"}]
[210000802509,"Тележка для сушки тарелок  ТСТ-100-4 (1000мм)  140 тарелок, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":39200,"d":"39,200"}]
[210000801234,"Тележка грузовая ТГ-6-1 (1000х600 мм), вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":15700,"d":"15,700"}]
[210000801235,"Тележка грузовая ТГ-7-2 (1200х700 мм), вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":17000,"d":"17,000"}]
[210000801236,"Тележка грузовая ТГ-8-3 (1500х800 мм), вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":18700,"d":"18,700"}]
[null,"Полки настенные (вся нерж.)"]
[210000000858,"Кронштейн настенный КН-2 (530 мм) комплект (2 шт.) вся нерж.",{"$nulls":4},550]
[210000000859,"Кронштейн настенный КН-3 (890 мм) комплект (2 шт.) вся нерж.",{"$nulls":4},770]
[210000807233,"Полка настенная ПН-1-3 (800x300 мм)",{"$nulls":4},{"v":2300,"d":"2,300"}]
[210000807322,"Полка настенная ПН-2-3 (1000x300 мм)",{"$nulls":4},{"v":2500,"d":"2,500"}]
[210000807323,"Полка настенная ПН-3-3 (1200x300 мм)",{"$nulls":4},{"v":2900,"d":"2,900"}]
[210000807324,"Полка настенная ПН-4-3 (1400x300 мм)",{"$nulls":4},{"v":3050,"d":"3,050"}]
[210000807325,"Полка настенная ПН-5-3 (1500x300 мм)",{"$nulls":4},{"v":3300,"d":"3,300"}]
[210000807326,"Полка настенная ПН-6-3 (1600x300 мм)",{"$nulls":4},{"v":3500,"d":"3,500"}]
[210000807327,"Полка настенная ПН-7-3 (1800x300 мм)",{"$nulls":4},{"v":3800,"d":"3,800"}]
[210000007859,"Полка для сушки тарелок ПСТ-2 (1000x300 мм) настенная, 2 кассеты, 70 тарелок,с лотком для сбора воды",{"$nulls":4},{"v":15500,"d":"15,500"}]
[210000007860,"Полка для сушки тарелок ПСТ-3 (1000x300 мм) настенная, 3 кассеты, 110 тарелок, с лотком для сбора воды",{"$nulls":4},{"v":22600,"d":"22,600"}]
[210000000746,"Полка настенная открытая ПНО-1 (800х400х700 мм), нерж.",{"$nulls":4},{"v":10700,"d":"10,700"}]
[210000000750,"Полка настенная открытая ПНО-2 (1000х400х700 мм), нерж.",{"$nulls":4},{"v":12300,"d":"12,300"}]
[210000000759,"Полка настенная открытая ПНО-3 (1200х400х700 мм), нерж.",{"$nulls":4},{"v":14000,"d":"14,000"}]
[210000080242,"Полка-купе настенная ПНК-1 (800x400x700 мм)",{"$nulls":4},{"v":15900,"d":"15,900"}]
[210000080243,"Полка-купе настенная ПНК-2 (1000x400x700 мм)",{"$nulls":4},{"v":19200,"d":"19,200"}]
[210000080244,"Полка-купе настенная ПНК-3 (1200x400x700 мм)",{"$nulls":4},{"v":21000,"d":"21,000"}]
[210000801058,"Полка ПНР-2Д (1000 мм) корпус-нерж., 2 распашные двери из МДФ со стеклом, подсветка ",{"$nulls":4},{"v":22200,"d":"22,200"}]
[210000801100,"Полка ПНР-3Д (1200 мм) корпус-нерж., 2 распашные двери из МДФ со стеклом, подсветка",{"$nulls":4},{"v":24500,"d":"24,500"}]
[null,"Столы,  вспомогательное оборудование"]
[210000801207,"Стол кондитерский СКР-7-1 (1200x700x860 мм) столешница-дерево (бук), каркас крашен",{"$nulls":4},{"v":21400,"d":"21,400"}]
[210000801203,"Стол кондитерский СКР-7-2 (1400x700x860 мм) столешница-дерево (бук), каркас крашен",{"$nulls":4},{"v":23400,"d":"23,400"}]
[210000080576,"Стол для сбора отходов ССО-1 (800x700x860 мм) каркас крашен",{"$nulls":4},{"v":9900,"d":"9,900"}]
[210000180576,"Стол для сбора отходов ССО-1 (800x700x860 мм) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":15000,"d":"15,000"}]
[210000080574,"Стол для сбора отходов ССО-4 (1400x700x860 мм) каркас крашен",{"$nulls":4},{"v":12600,"d":"12,600"}]
[210000180574,"Стол для сбора отходов ССО-4 (1400x700x860 мм) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":18600,"d":"18,600"}]
[210000801143,"Стол для кофемашины СКМ-7-2 (1400x700x860 мм) 3 выдв. ящика, 1 откидн. ящик, 4 шкаф., вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":46000,"d":"46,000"}]
[210000801056,"Стол с тумбой островной СТО-7-1 (1000x700x860 мм) 3 выдвижных ящика, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":30700,"d":"30,700"}]
[210000801016,"Стол с тумбой островной СТО-7-2 (1200x700x860 мм) 3 выдвижных ящика, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":33000,"d":"33,000"}]
[210000801096,"Стол с тумбой островной СТО-7-3 (1500x700x860 мм) 3 выдвижных ящика, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":35200,"d":"35,200"}]
[210000801116,"Стол с выдвижными ящиками СТН-7-1 (1200x700x860 мм) 3 выдвижных ящика, вся нерж. ",{"$nulls":4},{"v":31900,"d":"31,900"}]
[210000801099,"Стол с выдвижными ящиками СТН-7-2 (1400x700x860 мм) 3 выдвижных ящика, вся нерж. ",{"$nulls":4},{"v":33900,"d":"33,900"}]
[210000802567,"Стол для мойки овощей СМО-6-3 РЧ (1200x600x860 мм) мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":17800,"d":"17,800"}]
[210000802566,"Стол для мойки овощей СМО-6-3 РН (1200x600x860 мм) мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":23900,"d":"23,900"}]
[210000802569,"Стол для мойки овощей СМО-6-4 РЧ (1400x600x860 мм) стол-мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), каркас крашен. ",{"$nulls":4},{"v":19000,"d":"19,000"}]
[210000802568,"Стол для мойки овощей СМО-6-4 РН (1400x600x860 мм) стол-мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":25400,"d":"25,400"}]
[210000802571,"Стол для мойки овощей СМО-6-7 РЧ (1800x600x860 мм) мойка-мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), каркас крашен. ",{"$nulls":4},{"v":26200,"d":"26,200"}]
[210000802570,"Стол для мойки овощей СМО-6-7 РН (1800x600x860 мм) мойка-мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":34200,"d":"34,200"}]
[210000802573,"Стол для мойки овощей СМО-7-7 РЧ (1800x700x860 мм) мойка-мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":27600,"d":"27,600"}]
[210000802572,"Стол для мойки овощей СМО-7-7 РН (1800x700x860 мм) мойка-мойка-стол, (мойка-500x500x300 мм), вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":38100,"d":"38,100"}]
[210000801057,"Стол-тумба купе СТК-2Д (1000x760x905 мм) корпус-нерж., двери-ламинат со стеклом, подсветка ",{"$nulls":4},{"v":37500,"d":"37,500"}]
[210000802455,"Стол предмоечный и сбора отходов СПСО-7-5 (1500х704х860 мм), мойка (500х500х300), разборный, вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":23000,"d":"23,000"}]
[210000080723,"Подставка межплитная ПМП-40 (400x850x860 мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":5400,"d":"5,400"}]
[210000080724,"Подставка межплитная ПМП-40-01 (400x600x860 мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":5200,"d":"5,200"}]
[210000080855,"Подтоварник кухонный ПК-40 (400x400x420 мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":3400,"d":"3,400"}]
[210000801090,"Подтоварник кухонный ПК-7-5 (1500x700x420 мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":12000,"d":"12,000"}]
[210000801719,"Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":8800,"d":"8,800"}]
[210000801720,"Подтоварник кухонный ПК-6-5 (1500x600x300 мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":11500,"d":"11,500"}]
[210000012435,"Стеллаж для сушки тарелок  ССТ-4-2 (400х1000 мм) 140 тарелок,вся нерж. с лотком для сбора воды",{"$nulls":4},{"v":48300,"d":"48,300"}]
[]
["Внимание:       1.","В стоимость мармита 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 (ЭМК-70КМ, ЭМК-70М, ЭМК-70Т) включен комплект из 6-ти гастроемкостей с крышками: "]
[null,"GN 1/1 (22 литра) 530x325x150 мм. - 1 шт., GN 1/2 (10 литров) 265x325x150 мм. - 2 шт., GN 1/3 (6 литра) 176x325x150 мм. - 3 шт."]
["2.","В стоимость мармита 2-х блюд ПМЭС-70КМ-80 (ЭМК-70КМ-01, ЭМК-70М-01, ЭМК-70Т-01) включен комплект из 7-ми гастроемкостей с крышками."]
["3.","Элементы линий \"Аста\", \"Премьер\" и передвижной линии самообслуживания могут изготавливаться из \"кашированного\" металла (декорированного под \"дерево\")."]
["4.","Цена на линии раздачи из \"кашированного\" металла аналогична цене линии из нержавеющей стали."]
["5.","Передвижные прилавки установлены на колеса, имеется блокировка колес, в комплекте полка с подсветкой, складывающиеся направляющие с двух сторон."]
["6.","Полки настенные ПН устанавливаются на два кронштейна настенных КН-2 или КН-3. Кронштейны заказываются отдельно."]
[]
[]
[]
["Код","НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ",null,null,"Код","НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ"]
[null,null,"Розничная цена, руб","Дилерская цена при скидке 0%, руб"]
[null,"Столы островные (600 серия)  ",{"$nulls":3},"Столы островные (700 серия)  "]
[null,"(столешница - нерж., каркас - краш.сталь)",{"$nulls":3},"(столешница - нерж., каркас - краш.сталь)"]
[210000080959,"СПРО-6-1  (800x600x850мм)",8000,8000,210000080987,"СПРО-7-1  (800x700x850мм)",{"v":8500,"d":"8,500"}]
[210000080960,"СПРО-6-2 (1000x600x850мм)",8700,8700,210000080988,"СПРО-7-2 (1000x700x850мм)",{"v":9400,"d":"9,400"}]
[210000080961,"СПРО-6-3 (1200x600x850мм)",9500,9500,210000080989,"СПРО-7-3 (1200x700x850мм)",{"v":10100,"d":"10,100"}]
[210000080962,"СПРО-6-4 (1400x600x850мм)",10300,10300,210000801191,"СПРО-7-4 (1400x700x850мм)",{"v":11100,"d":"11,100"}]
[210000080963,"СПРО-6-5 (1500x600x850мм)",10900,10900,210000801192,"СПРО-7-5 (1500x700x850мм)",{"v":11800,"d":"11,800"}]
[210000080964,"СПРО-6-6 (1600x600x850мм)",11300,11300,210000801193,"СПРО-7-6 (1600x700x850мм)",{"v":12200,"d":"12,200"}]
[210000080965,"СПРО-6-7 (1800x600x850мм)",12200,12200,210000801194,"СПРО-7-7 (1800x700x850мм)",{"v":12900,"d":"12,900"}]
[null,"Столы островные (600 серия)  ",{"$nulls":3},"Столы островные (700 серия)  "]
[null,"(столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.)",{"$nulls":3},"(столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.)"]
[210000080966,"СПРО-6-1 (800x600x850мм.)",13000,13000,210000801195,"СПРО-7-1 (800x700x850мм)",{"v":14300,"d":"14,300"}]
[210000080967,"СПРО-6-2 (1000x600x850мм)",14200,14200,210000801196,"СПРО-7-2 (1000x700x850мм)",{"v":15700,"d":"15,700"}]
[210000080968,"СПРО-6-3 (1200x600x850мм)",15300,15300,210000801197,"СПРО-7-3 (1200x700x850мм)",{"v":16900,"d":"16,900"}]
[210000080969,"СПРО-6-4 (1400x600x850мм)",16900,16900,210000801198,"СПРО-7-4 (1400x700x850мм)",{"v":18600,"d":"18,600"}]
[210000080970,"СПРО-6-5 (1500x600x850мм)",17600,17600,210000801199,"СПРО-7-5 (1500x700x850мм)",{"v":19400,"d":"19,400"}]
[210000080971,"СПРО-6-6 (1600x600x850мм)",18200,18200,210000801200,"СПРО-7-6 (1600x700x850мм)",{"v":20200,"d":"20,200"}]
[210000080972,"СПРО-6-7 (1800x600x850мм)",19400,19400,210000801201,"СПРО-7-7 (1800x700x850мм)",{"v":21500,"d":"21,500"}]
[null,"Столы пристенные, с бортом (600 серия)",{"$nulls":3},"Столы пристенные, с бортом (700 серия)"]
[null,"(столешница - нерж., каркас - краш.сталь)",{"$nulls":3},"(столешница - нерж., каркас - краш.сталь)"]
[210000080687,"СПРП-6-1 (800x600x850мм)",8400,8400,210000080973,"СПРП-7-1 (800x700x850мм)",{"v":9200,"d":"9,200"}]
[210000080688,"СПРП-6-2 (1000x600x850мм)",9400,9400,210000080974,"СПРП-7-2 (1000x700x850мм)",{"v":9900,"d":"9,900"}]
[210000080689,"СПРП-6-3 (1200x600x850мм)",10100,10100,210000080975,"СПРП-7-3 (1200x700x850мм) ",{"v":10900,"d":"10,900"}]
[210000080690,"СПРП-6-4 (1400x600x850мм)",11100,11100,210000080976,"СПРП-7-4 (1400x700x850мм)",{"v":12000,"d":"12,000"}]
[210000080691,"СПРП-6-5 (1500x600x850мм)",11500,11500,210000080977,"СПРП-7-5 (1500x700x850мм)",{"v":12400,"d":"12,400"}]
[210000080692,"СПРП-6-6 (1600x600x850мм)",12000,12000,210000080978,"СПРП-7-6 (1600x700x850мм)",{"v":13000,"d":"13,000"}]
[210000080693,"СПРП-6-7 (1800x600x850мм)",12900,12900,210000080979,"СПРП-7-7 (1800x700x850мм)",{"v":13800,"d":"13,800"}]
[null,"Столы пристенные, с бортом (600 серия)",{"$nulls":3},"Столы пристенные, с бортом (700 серия)"]
[null,"(столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.)",{"$nulls":3},"(столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.)"]
[210000080694,"СПРП-6-1 (800x600x850мм.)",13200,13200,210000080980,"СПРП-7-1 (800x700x850мм)",{"v":14600,"d":"14,600"}]
[210000080695,"СПРП-6-2 (1000x600x850мм)",14500,14500,210000080981,"СПРП-7-2 (1000x700x850мм)",{"v":16200,"d":"16,200"}]
[210000080696,"СПРП-6-3 (1200x600x850мм)",15600,15600,210000080982,"СПРП-7-3 (1200x700x850мм)",{"v":17400,"d":"17,400"}]
[210000080697,"СПРП-6-4 (1400x600x850мм)",17300,17300,210000080983,"СПРП-7-4 (1400x700x850мм)",{"v":18900,"d":"18,900"}]
[210000080698,"СПРП-6-5 (1500x600x850мм)",17800,17800,210000080984,"СПРП-7-5 (1500x700x850мм)",{"v":20100,"d":"20,100"}]
[210000080699,"СПРП-6-6 (1600x600x850мм)",18600,18600,210000080985,"СПРП-7-6 (1600x700x850мм)",{"v":20800,"d":"20,800"}]
[210000080658,"СПРП-6-7 (1800x600x850мм)",19800,19800,210000080986,"СПРП-7-7 (1800x700x850мм)",{"v":22200,"d":"22,200"}]
[null,"Стол-тумбы купе, островные (600 серия)",{"$nulls":3},"Стол-тумбы купе, островные (700 серия)"]
[210000001530,"Стол-тумба купе СТКО-6-2 (1000х600х860)",27700,27700,210000001532,"Стол-тумба купе СТКО-7-2 (1000х700х860)",{"v":29200,"d":"29,200"}]
[210000001531,"Стол-тумба купе СТКО-6-3 (1200х600х860)",30100,30100,210000001533,"Стол-тумба купе СТКО-7-3 (1200х700х860)",{"v":31700,"d":"31,700"}]
[null,"Стол-тумбы купе, пристенные с бортом (600 серия)",{"$nulls":3},"Стол-тумбы купе, пристенные с бортом (700 серия)"]
[210000001534,"Стол-тумба купе СТКП-6-2 (1000х600х860)",28500,28500,210000001536,"Стол-тумба купе СТКП-7-2  (1000х700х860)",{"v":29700,"d":"29,700"}]
[210000001535,"Стол-тумба купе СТКП-6-3 (1200х600х860)",30600,30600,210000001537,"Стол-тумба купе СТКП-7-3  (1200х700х860)",{"v":32100,"d":"32,100"}]
[null,"Полки крашенные на столы островные (600 серия)  ",{"$nulls":3},"Полки крашенные на столы островные (700 серия)  "]
[210000806308,"полка СПРО-6-1(800x563мм)",780,780,210000806322,"полка СПРО-7-1  (800x663 мм)",820]
[210000806309,"полка СПРО-6-2 (1000x563мм)",900,900,210000806323,"полка СПРО-7-2 (1000x663мм)",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[210000806310,"полка СПРО-6-3 (1200x563мм)",{"v":1100,"d":"1,100"},1100,210000806324,"полка СПРО-7-3 (1200x663мм)",{"v":1200,"d":"1,200"}]
[210000806311,"полка СПРО-6-4 (1400x563мм)",{"v":1250,"d":"1,250"},1250,210000806325,"полка СПРО-7-4 (1400x663мм)",{"v":1330,"d":"1,330"}]
[210000806312,"полка СПРО-6-5 (1500x563мм)",{"v":1400,"d":"1,400"},1400,210000806326,"полка СПРО-7-5 (1500x663мм)",{"v":1450,"d":"1,450"}]
[210000806313,"полка СПРО-6-6 (1600x563мм)",{"v":1550,"d":"1,550"},1550,210000806327,"полка СПРО-7-6 (1600x663мм)",{"v":1650,"d":"1,650"}]
[210000806314,"полка СПРО-6-7 (1800x563мм)",{"v":1650,"d":"1,650"},1650,210000806328,"полка СПРО-7-7 (1800x663мм)",{"v":1800,"d":"1,800"}]
[null,"Полки крашенные на столы пристенные (600 серия)  ",{"$nulls":3},"Полки крашенные на столы пристенные (700 серия)  "]
[210000806315,"полка СПРП-6-1 (800x503мм)",760,760,210000806329,"полка СПРП-7-1 (800x603мм)",790]
[210000806316,"полка СПРП-6-2 (1000x503мм)",890,890,210000806330,"полка СПРП-7-2 (1000x603мм)",930]
[210000806317,"полка СПРП-6-3 (1200x503мм)",{"v":1000,"d":"1,000"},1000,210000806331,"полка СПРП-7-3 (1200x603мм)",{"v":1100,"d":"1,100"}]
[210000806318,"полка СПРП-6-4 (1400x503мм)",{"v":1150,"d":"1,150"},1150,210000806332,"полка СПРП-7-4 (1400x603мм)",{"v":1260,"d":"1,260"}]
[210000806319,"полка СПРП-6-5 (1500x503мм)",{"v":1250,"d":"1,250"},1250,210000806333,"полка СПРП-7-5 (1500x603мм)",{"v":1380,"d":"1,380"}]
[210000806320,"полка СПРП-6-6 (1600x503мм)",{"v":1380,"d":"1,380"},1380,210000806334,"полка СПРП-7-6 (1600x603мм)",{"v":1460,"d":"1,460"}]
[210000806321,"полка СПРП-6-7 (1800x503мм)",1550,1550,210000806335,"полка СПРП-7-7 (1800x603мм)",{"v":1750,"d":"1,750"}]
[null,"Стеллажи кухонные (серия 400) вся нерж.",{"$nulls":3},"Стеллажи кухонные (серия 500) вся нерж."]
[210000080805,"Стеллаж CК-1-4 (400x800x1730мм)",14000,14000,210000080812,"Стеллаж CК-1-5 (500x800x1730мм)",{"v":16200,"d":"16,200"}]
[210000080806,"Стеллаж CК-2-4 (400x1000x1730мм)",15700,15700,210000080813,"Стеллаж CК-2-5 (500x1000x1730мм)",{"v":18400,"d":"18,400"}]
[210000080807,"Стеллаж CК-3-4 (400x1200x1730мм)",17600,17600,210000080814,"Стеллаж CК-3-5 (500x1200x1730мм)",{"v":20600,"d":"20,600"}]
[210000080808,"Стеллаж CК-4-4 (400x1400x1730мм)",19000,19000,210000080815,"Стеллаж CК-4-5 (500x1400x1730мм)",{"v":22300,"d":"22,300"}]
[210000080809,"Стеллаж CК-5-4 (400x1500x1730мм)",20900,20900,210000080816,"Стеллаж CК-5-5 (500x1500x1730мм)",{"v":25000,"d":"25,000"}]
[210000080810,"Стеллаж CК-6-4 (400x1600x1730мм)",22500,22500,210000080817,"Стеллаж CК-6-5 (500x1600x1730мм)",{"v":26000,"d":"26,000"}]
[210000080811,"Стеллаж CК-7-4 (400x1800x1730мм)",24000,24000,210000080818,"Стеллаж CК-7-5 (500x1800x1730мм)",{"v":26700,"d":"26,700"}]
[null,"Стеллажи кухонные (серия 600) вся нерж.",{"$nulls":3},"Ванны моечные цельнотянутые (вварные), разборные, с полкой,   вся нерж. (700 серия), глубина мойки-300 мм"]
[210000080888,"Стеллаж CК-1-6 (600x800x1730мм)",16400,16400]
[210000080889,"Стеллаж CК-2-6 (600x1000x1730мм)",18600,18600,210000806371,"Ванна 1-о секц. ВМП-7-1-5 РН (500х500х300) ",{"v":19300,"d":"19,300"}]
[210000004345,"Стеллаж CК-3-6 (600x1200x1730мм)",20800,20800,210000802980,"Ванна 1-о секц. ВМП-7-1-6 РН (600х500х300) ",{"v":21500,"d":"21,500"}]
[210000080887,"Стеллаж CК-4-6 (600x1400x1730мм)",22600,22600,210000806370,"Ванна 2-х секц. ВМП-7-2-5 РН (500х500х300)",{"v":32200,"d":"32,200"}]
[210000004353,"Стеллаж CК-5-6 (600x1500x1730мм)",25200,25200,210000802981,"Ванна 2-х секц. ВМП-7-2-6 РН (600х500х300)",{"v":34500,"d":"34,500"}]
[210000080886,"Стеллаж CК-6-6 (600x1600x1730мм)",26300,26300,210000806369,"Ванна 3-х секц. ВМП-7-3-5 РН (500х500х300) ",{"v":43500,"d":"43,500"}]
[210000080885,"Стеллаж CК-7-6 (600x1800x1730мм)",28200,28200,210000802982,"Ванна 3-х секц. ВМП-7-3-6 РН (600х500х300) ",{"v":47200,"d":"47,200"}]
[null,"Ванны моечные цельнотянутые (вварные), разборные, каркас крашеный (600 серия), глубина мойки-300 мм",{"$nulls":3},"Ванны моечные цельнотянутые (вварные), разборные, с полкой,   вся нерж. (600 серия) глубина мойки-300 мм"]
[210000806365,"Ванна 1-о секц. ВМП-6-1-5 РЧ (500х500x300) ",15100,15100,210000806374,"Ванна 1-о секц. ВМП-6-1-5 РН (500х500х300)  ",{"v":18900,"d":"18,900"}]
[210000806364,"Ванна 2-х секц. ВМП-6-2-5 РЧ (500х500x300) ",24900,24900,210000806373,"Ванна 2-х секц. ВМП-6-2-5 РН (500х500х300) ",{"v":29600,"d":"29,600"}]
[210000806363,"Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РЧ (500х500x300) ",35500,35500,210000806372,"Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РН (500х500х300) ",{"v":39500,"d":"39,500"}]
[null,"Ванна моечная (котломойка) сварная, каркас крашен.  "]
[210000801677,"Ванна 1-о секц. ВМП-7-1 котломойка (мойка 604x600x500мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":21700,"d":"21,700"}]
[210000801156,"Ванна 1-о секц. ВМП-9-1 котломойка (мойка 800x800x500мм) каркас крашен.",{"$nulls":4},{"v":28600,"d":"28,600"}]
[null,"Ванна моечная (котломойка) сварная, вся нержавейка "]
[210000802819,"Ванна 1-о секц. ВМП-7-1 котломойка (мойка 604x600x500мм) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":28600,"d":"28,600"}]
[210000802818,"Ванна 1-о секц. ВМП-9-1 котломойка (мойка 800x800x500мм) вся нерж.",{"$nulls":4},{"v":35900,"d":"35,900"}]
[]
[]
[]
[]
["Внимание:      1.","Все стеллажи и ванны имеют регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками, предотвращающими скольжение и повреждение пола"]
["2.","Ванны комплектуются сливными сифонами, имеют штатное место на столешнице под установку смесителей."]
["3.","Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из квадратной трубы."]
["4.","Все столы имеют регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками, предотвращающими скольжение и повреждение пола."]
["5.","Столы производственные имеют разборную конструкцию каркаса."]
["6.","Столешницы производственных столов имееют деревянную подложку."]
[]
[]
["Код","НАИМЕНОВАНИЕ ",{"$nulls":4},"Розничная цена, руб"]
[null,"Аксессуары для пароконвектоматов и конвекционных печей, гастроёмкости и направляющие"]
[110000000377,"Щипцы кулинарные /нерж.сталь/",{"$nulls":4},{"v":275,"d":"275   "}]
[110000008688,"Спица СГТ-20",{"$nulls":4},{"v":3900,"d":"3,900   "}]
[110000008689,"Шпилька станционарная ШС-20-1/1",{"$nulls":4},{"v":17600,"d":"17,600   "}]
[110000008706,"Тележка для пароконвектомата ТП 20-1/1",{"$nulls":4},{"v":29900,"d":"29,900   "}]
[110001006748,"Фильтр система Brita 1001943 PURITY C 150 ",{"$nulls":4},{"v":15730,"d":"15,730   "}]
[120000130451,"Средство ополаскивающее МПК/ПКА Neodisher TS (10 л.)",{"$nulls":4},{"v":11011,"d":"11,011   "}]
[120000130637,"Средство моющее для автоматической мойки пароконвектоматов Neodisher Combi Clean (0,7 л.)",{"$nulls":4},{"v":1452,"d":"1,452   "}]
[110000019271,"Решетка для куры-гриль РКГ-6 для ПКА, 550х326х147, 6 кур, нерж. сталь",{"$nulls":4},{"v":3900,"d":"3,900"}]
[110000007317,"Решетка для куры-гриль РКГ-9, 550х326х147, 9 кур, нерж. сталь",{"$nulls":4},{"v":5200,"d":"5,200"}]
[120000025255,"Решетка нерж. 650х530 GN2/1 (304) - ЭП-4.127.44.00.000СБ",{"$nulls":4},{"v":2723,"d":"2,723   "}]
[120000025403,"Решетка нерж. 180х325",{"$nulls":4},{"v":1210,"d":"1,210   "}]
[220000025049,"Решетка ПКА6-15.19.00.000СБ полиров.(530х470)",{"$nulls":4},{"v":2541,"d":"2,541   "}]
[120000025048,"Решетка на пароковектомат (GN 1/1,530x325 мм., вся нерж.)",{"$nulls":4},{"v":2541,"d":"2,541   "}]
[120000025044,"Решетка ПВТ70М-03.00.000-03СБ полиров. (400 х 692)",{"$nulls":4},{"v":1815,"d":"1,815   "}]
[120000025029,"Решетка ПВТ70М-03.00.000-02СБ полиров. (570х692)\n\n",{"$nulls":4},{"v":2178,"d":"2,178   "}]
[120000025027,"Решетка ПВТ70М-03.00.000-04СБполиров. (570х476)",{"$nulls":4},{"v":1815,"d":"1,815   "}]
[120000025028,"Решетка ПВТ70М-03.00.000-05СБполиров. (400х476)\n\n",{"$nulls":4},{"v":1694,"d":"1,694   "}]
[120000025026,"Решетка ПВТ70М-03.00.000-01СБ полиров. (400х504)",{"$nulls":4},{"v":1694,"d":"1,694   "}]
[120000025043,"Решетка ПВТ70М-03.00.000СБ полиров. (570х504)",{"$nulls":4},{"v":1815,"d":"1,815   "}]
[120000003269,"Гастроемкость стандартная  с перфор. GN 1/1 - 40 ",{"$nulls":4},{"v":2178,"d":"2,178   "}]
[210000073652,"Гастроемкость GN 1/1-40 (без крышки и ручек) (530x325x40 мм., вся нерж)",{"$nulls":4},{"v":2057,"d":"2,057   "}]
[210000007867,"Гастроемкость GN 1/1-65 (без крышки и ручек) (530x325x65 мм., вся нерж)",{"$nulls":4},{"v":1815,"d":"1,815   "}]
[210000808175,"Гастроемкость GN 1/1-20 (без крышки и ручек) (530x325x20  без крышки и ручек)",{"$nulls":4},{"v":1694,"d":"1,694   "}]
[120000020376,"Гастроемкость GN 1/2-20",{"$nulls":4},{"v":1452,"d":"1,452   "}]
[120000002185,"Гастроемкость 1/3 - 20  GN на ПКА 6-1/3     (325x 176)",{"$nulls":4},{"v":1089,"d":"1,089   "}]
[120000025317,"Гастроемкость 1/3-40 ВА 13040 на ПКА 6-1/3    (325x 176)",{"$nulls":4},{"v":1210,"d":"1,210   "}]
[120000020054,"Гастроемкость стандартная GN 2/1 - 40   для Плит ЭП и Шкафов жарочных с конвекцией.   (646x530)",{"$nulls":4},{"v":3267,"d":"3,267   "}]
[120000002728,"Гастроемкость GN 1/4х150 для Мармитов ЭМК, ПМЭС, Прилавков ПВВ (265х162)",{"$nulls":4},{"v":2178,"d":"2,178   "}]
[120000002159,"Гастроемкость 1/3 мал. GN Н150  с ручк. для Мармитов ЭМК, ПМЭС, Прилавков ПВВ    (325x 176)",{"$nulls":4},{"v":2541,"d":"2,541   "}]
[120000002158,"Гастроемкость 1/2 средн. GN Н150 с ручк.",{"$nulls":4},{"v":2723,"d":"2,723   "}]
[120000002157,"Гастроемкость 1/1 больш. GN Н150 с ручк. для Мармитов ЭМК, ПМЭС, Прилавков ПВВ (530x325)",{"$nulls":4},{"v":3146,"d":"3,146   "}]
[120000002339,"Крышка для гастроёмкости К1.Gn-1/1 c ручкой новый дизайн (с вырезом под ручки гасроёмкости)",{"$nulls":4},{"v":1573,"d":"1,573   "}]
[120000002337,"Крышка гастроемкости GN 1/3  в шт",{"$nulls":4},{"v":968,"d":"968   "}]
[120000002335,"Крышка гастроемкости GN 1/2  в шт",{"$nulls":4},{"v":1089,"d":"1,089   "}]
[120000002729,"Крышка гастроемкости GN 1/4х150 ",{"$nulls":4},{"v":968,"d":"968   "}]
[120000026045,"Лист д/выпечки алюмин. TG405 (600x400x15) неперфорированный для теплового оборудования",{"$nulls":4},{"v":2178,"d":"2,178   "}]
[120000025822,"Противень алюминиевый TG 305  460х330 мм, гладкий, для конвекционных печей КПП",{"$nulls":4},{"v":1452,"d":"1,452   "}]
[120000026044,"Лист д/выпечки алюмин. TG410 (600x400x15) перфорированный для теплового оборудования",{"$nulls":4},{"v":2723,"d":"2,723   "}]
[210001009183,"Противень 600х400 мм алюминиевый КЭП-4П.8926.00.00.003",{"$nulls":4},{"v":2178,"d":"2,178   "}]
[210001006257,"Противень алюминиевый 435х320 мм, гладкий, для конвекционных печей ПКЭ",{"$nulls":4},{"v":847,"d":"847   "}]
[710000001564,"Противень 530х470х30 черн. (ЭП4-4-01.00.003-08) для плит ЭП, шкафов ШЖЭ",{"$nulls":4},{"v":847,"d":"847   "}]
[710000001960,"Противень 530х470х30  ЭП4-4-01.00.003-06 нерж. для плит ЭП, шкафов ШЖЭ  ",{"$nulls":4},{"v":1936,"d":"1,936   "}]
[720000075903,"Противень (ЭП4-4-01.00.003-09-Э) эмалированный для плит ЭП, шкафов ШЖЭ",{"$nulls":4},{"v":968,"d":"968   "}]
[210001010663,"Противень алюминиевый GN 2/1-15 для РПШ-16-21М.802453.00.00.003",{"$nulls":4},{"v":3200,"d":"3,200   "}]
[120000016403,"Книга рецептов для ПКА 6-1/3П",{"$nulls":4},{"v":775,"d":"775   "}]
[120000016404,"Книга рецептов для ПКА 6-1/1ВМ, ПКА 10-1/1ВМ",{"$nulls":4},{"v":847,"d":"847   "}]
[120000016402,"Книга рецептов для ПКА 6-1/1ПМ, ПКА 10-1/1ПМ",{"$nulls":4},{"v":847,"d":"847   "}]
[120000180005,"Книга рецептов для ПКА-6-1/1ПП2, ПКА-10-1/1ПП2, ПКА-20-1/1ПП2",{"$nulls":4},{"v":1694,"d":"1,694   "}]
[210000007913,"Стакан к ПСП  зиговкой",{"$nulls":4},{"v":1210,"d":"1,210   "}]
[210000002899,"Направляющая линии \"Аста\" 630 мм в сборе (ЭМК70К-50-02СБ)",{"$nulls":4},{"v":2723,"d":"2,723   "}]
[210000002892,"Направляющая линии \"Аста\" 1120 мм в сборе (ЭМК70К-50СБ)",{"$nulls":4},{"v":3267,"d":"3,267   "}]
[210000002893,"Направляющая линии \"Аста\" 1500 мм в сборе (ЭМК70К-50-01СБ)",{"$nulls":4},{"v":3630,"d":"3,630   "}]
[210000002894,"Направляющая линии \"Аста\" МП-45К в сборе (МПН45К-13СБ)",{"$nulls":4},{"v":3933,"d":"3,933   "}]
[210000002895,"Направляющая линии \"Аста\" МП-90К в сборе (МПН90К-13СБ)",{"$nulls":4},{"v":3933,"d":"3,933   "}]
[210000002896,"Направляющая линии \"Патша\" 630 мм в сборе (ЭМК70М-30-02СБ)",{"$nulls":4},{"v":6292,"d":"6,292   "}]
[210000002898,"Направляющая линии \"Патша\" 1120 мм в сборе (ЭМК70М-30СБ)",{"$nulls":4},{"v":8652,"d":"8,652   "}]
[210000002903,"Направляющая линии \"Патша\" 1500 мм в сборе (ЭМК70М-30-01СБ)",{"$nulls":4},{"v":9438,"d":"9,438   "}]
[210000002901,"Направляющая линии \"Патша\" МП-45М в сборе (МП45М-30СБ)",{"$nulls":4},{"v":12100,"d":"12,100   "}]
[210000002902,"Направляющая линии \"Патша\" МП-90М в сборе (МП90М-20СБ)",{"$nulls":4},{"v":11011,"d":"11,011   "}]
[210001005287,"Направляющая  линии \"Премьер\" 630мм в сборе",{"$nulls":4},{"v":6292,"d":"6,292   "}]
[210000002907,"Направляющая линии \"Премьер\" 1120 мм в сборе (ЭМК70Т.1022.21.00.000СБ)",{"$nulls":4},{"v":9438,"d":"9,438   "}]
[210000002956,"Направляющая линии \"Премьер\" 1500 мм в сборе (ЭМК70Т.1022.21.00.000-01СБ)",{"$nulls":4},{"v":11011,"d":"11,011   "}]
[210000002904,"Направляющая линии \"Премьер\" МП-90Т в сборе (МП90Т.1064.21.00.000СБ)",{"$nulls":4},{"v":11011,"d":"11,011   "}]
[null,"Аксессуары для посудомоечных машин"]
[120000060221,"Корзина для тарелок 500х500х90 мм. Италия",{"$nulls":4},{"v":2178,"d":"2,178   "}]
[120000020210,"Корзина нейтральная (кассета для стаканов и чашек) 500х500х90 мм. Италия",{"$nulls":4},{"v":2178,"d":"2,178   "}]
[120000025965,"Рамка в сборе МПК-700К (к кассете для стаканов и чашек)",{"$nulls":4},{"v":1694,"d":"1,694   "}]
[710000050367,"Стакан для столовых приборов МПК-700К.1102.00.11.000СБ (собственное пр-во)",{"$nulls":4},{"v":460,"d":"460   "}]
[710000249762,"Съёмный держатель №20 - 2 шт (для противней, подносов и гастроемкостей глубиной до 20 мм)",{"$nulls":4},{"v":8790,"d":"8,790   "}]
[710000249765,"Съёмный держатель №40 - 2 шт (для противней, подносов и гастроемкостей глубиной до 40 мм)",{"$nulls":4},{"v":8790,"d":"8,790   "}]
[710000249766,"Съёмный держатель №65 - 2 шт (для противней, подносов и гастроемкостей глубиной до 65 мм)",{"$nulls":4},{"v":7030,"d":"7,030   "}]
[710000049763,"Комплект съёмных держателей (№20 - 1 шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт)",{"$nulls":4},{"v":12300,"d":"12,300   "}]
[710000049887,"Сетка защитная МПК-65-65 для мойки легких предметов",{"$nulls":4},{"v":8790,"d":"8,790   "}]
[120000130462,"Средство моющее для МПК Neodisher Alka 220 (12 кг.)",{"$nulls":4},{"v":9438,"d":"9,438   "}]
[120000130451,"Средство ополаскивающее МПК/ПКА Neodisher TS (10 л.)",{"$nulls":4},{"v":11011,"d":"11,011"}]
[120000133057,"Средство моющее МПК Биоль ПМ-автомат арт. 057  (5 л.)",{"$nulls":4},{"v":1815,"d":"1,815"}]
[120000133058,"Средство ополаскивающее МПК Биолайт ОП-95ПМ арт. 095  (5 л.)",{"$nulls":4},{"v":1815,"d":"1,815.00   "}]

{"sheet":"Тулаторгтехника","index":29,"n_rows":498,"n_cols":7,"rows_kept":498,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,3,0],[1,1,3,2],[1,5,3,5],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,5,6,5],[5,4,6,4],[7,0,7,5],[8,1,9,2],[8,3,8,4],[8,5,9,5],[9,3,9,4],[10,1,11,2],[10,3,10,4],[10,5,11,5],[11,3,11,4],[12,1,13,2],[12,3,13,4],[12,5,13,5],[14,1,15,2],[14,3,15,4],[14,5,15,5],[16,0,17,0],[16,1,16,2],[16,5,18,5],[17,4,18,4],[19,0,20,0],[19,1,19,2],[19,5,21,5],[20,4,21,4],[22,0,23,0],[22,1,22,2],[22,5,24,5],[23,4,24,4],[25,0,26,0],[25,1,25,2],[25,5,27,5],[26,4,27,4],[28,0,29,0],[28,1,28,2],[28,5,30,5],[29,4,30,4],[31,0,32,0],[31,1,31,2],[31,5,33,5],[32,4,33,4],[34,0,35,0],[34,1,34,2],[34,5,36,5],[35,4,36,4],[37,0,38,0],[37,1,37,2],[37,5,39,5],[38,4,39,4],[40,0,40,5],[41,1,42,2],[41,3,41,4],[41,5,42,5],[42,3,42,4],[43,1,44,2],[43,3,43,4],[43,5,44,5],[44,3,44,4],[45,1,46,2],[45,3,45,4],[45,5,46,5],[46,3,46,4],[47,1,48,2],[47,3,48,4],[47,5,48,5],[49,1,50,2],[49,3,50,4],[49,5,50,5],[51,1,52,2],[51,3,52,4],[51,5,52,5],[53,0,54,0],[53,1,53,2],[53,5,55,5],[54,4,55,4],[56,0,56,5],[57,1,58,2],[57,3,57,4],[57,5,58,5],[58,3,58,4],[59,1,60,2],[59,3,59,4],[59,5,60,5],[60,3,60,4],[61,1,62,2],[61,3,61,4],[61,5,62,5],[62,3,62,4],[63,1,64,2],[63,3,64,4],[63,5,64,5],[65,1,66,2],[65,3,66,4],[65,5,66,5],[67,1,68,2],[67,3,68,4],[67,5,68,5],[69,0,69,5],[70,0,71,0],[70,1,70,2],[70,5,72,5],[71,4,72,4],[73,0,74,0],[73,1,73,2],[73,5,75,5],[74,4,75,4],[76,0,77,0],[76,1,76,2],[76,5,78,5],[77,4,78,4],[79,0,80,0],[79,1,79,2],[79,5,81,5],[80,4,81,4],[82,0,83,0],[82,1,82,2],[82,5,84,5],[83,4,84,4],[85,1,85,2],[85,5,87,5],[86,4,87,4],[88,0,89,0],[88,1,88,2],[88,5,90,5],[89,4,90,4],[91,0,92,0],[91,1,93,2],[91,5,93,5],[92,4,93,4],[94,0,95,0],[94,1,96,2],[94,5,96,5],[95,4,96,4],[97,0,97,5],[98,0,100,0],[98,1,100,2],[98,5,100,5],[101,1,101,2],[101,5,103,5],[102,0,103,0],[102,4,103,4],[104,1,104,2],[104,5,106,5],[105,0,106,0],[105,4,106,4],[107,1,107,2],[107,5,109,5],[108,0,109,0],[108,4,109,4],[110,1,110,2],[110,5,112,5],[111,0,112,0],[111,4,112,4],[113,1,113,2],[113,5,115,5],[114,0,115,0],[114,4,115,4],[116,1,116,2],[116,5,118,5],[117,0,118,0],[117,4,118,4],[119,1,119,2],[119,5,121,5],[120,0,121,0],[120,4,121,4],[122,1,122,2],[122,5,124,5],[123,0,124,0],[123,4,124,4],[125,1,125,2],[125,5,127,5],[126,0,127,0],[126,4,127,4],[128,1,128,2],[128,5,130,5],[129,0,130,0],[129,4,130,4],[131,1,131,2],[131,5,133,5],[132,0,133,0],[132,4,133,4],[134,1,134,2],[134,5,136,5],[135,0,136,0],[135,4,136,4],[137,0,137,5],[138,0,138,5],[139,0,141,0],[139,1,141,2],[139,5,141,5],[142,0,143,0],[142,1,142,2],[142,5,144,5],[143,4,144,4],[145,0,146,0],[145,1,145,2],[145,5,148,5],[146,4,148,4],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[147,2,148,2],[149,0,151,0],[149,1,149,2],[149,4,150,4],[149,5,153,5],[150,1,151,1],[150,2,151,2],[150,3,151,3],[151,4,153,4],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[152,2,153,2],[152,3,153,3],[154,0,154,5],[155,0,155,5],[156,0,158,0],[156,1,158,2],[156,5,158,5],[159,0,160,0],[159,1,160,2],[159,3,160,3],[159,4,160,4],[161,4,162,4],[163,0,164,0],[163,1,164,2],[163,4,164,4],[164,3,165,3],[165,4,166,4],[167,0,168,0],[167,1,168,2],[167,4,168,4],[169,4,170,4],[171,0,172,0],[171,1,172,2],[171,4,172,4],[173,4,174,4],[175,0,175,5],[176,0,176,5],[177,0,179,0],[177,1,179,2],[177,5,179,5],[180,0,181,0],[180,1,180,2],[180,3,181,3],[180,4,181,4],[180,5,183,5],[182,0,183,0],[182,4,183,4],[184,0,184,5],[185,0,185,5],[186,0,186,4],[187,0,187,4],[188,0,189,0],[188,1,188,2],[188,3,189,3],[188,4,189,4],[188,5,191,5],[190,0,191,0],[190,4,191,4],[192,0,192,5],[193,0,193,5],[194,0,194,4],[195,0,195,4],[196,0,198,0],[196,1,196,2],[196,3,197,3],[196,4,199,4],[196,5,201,5],[197,1,197,2],[198,3,199,3],[200,0,201,0],[200,3,201,3],[200,4,201,4],[202,0,202,5],[203,0,203,5],[204,0,204,4],[206,0,208,0],[206,1,206,2],[206,3,207,3],[206,4,207,4],[206,5,209,5],[208,4,209,4],[210,0,211,0],[210,1,210,2],[210,3,211,3],[210,4,211,4],[210,5,213,5],[212,0,213,0],[212,4,213,4],[214,0,215,0],[214,1,214,2],[214,3,215,3],[214,4,215,4],[214,5,217,5],[216,0,217,0],[216,4,217,4],[218,0,219,0],[218,1,218,2],[218,3,219,3],[218,4,219,4],[218,5,221,5],[220,0,221,0],[220,4,221,4],[222,0,222,5],[223,1,224,2],[223,3,224,3],[223,4,224,4],[223,5,224,5],[225,0,225,5],[226,0,226,5],[227,0,229,0],[227,1,229,2],[227,5,229,5],[230,0,232,0],[230,1,230,2],[230,3,231,3],[230,4,231,4],[230,5,234,5],[232,4,234,4],[233,0,234,0],[233,3,234,3],[235,0,237,0],[235,1,235,2],[235,3,236,3],[235,4,236,4],[235,5,239,5],[237,4,239,4],[238,0,239,0],[238,3,239,3],[240,0,242,0],[240,1,240,2],[240,3,241,3],[240,4,241,4],[240,5,244,5],[242,4,244,4],[243,0,244,0],[243,3,244,3],[245,0,245,5],[246,0,248,0],[246,1,248,2],[246,5,248,5],[249,0,251,0],[249,1,249,2],[249,3,250,3],[249,4,250,4],[249,5,253,5],[251,4,253,4],[252,0,253,0],[252,3,253,3],[254,0,256,0],[254,1,254,2],[254,3,255,3],[254,4,255,4],[254,5,258,5],[256,4,258,4],[257,0,258,0],[257,3,258,3],[259,0,261,0],[259,1,259,2],[259,3,260,3],[259,4,260,4],[259,5,263,5],[261,4,263,4],[262,0,263,0],[262,3,263,3],[264,0,264,5],[265,0,267,0],[265,1,267,2],[265,5,267,5],[268,0,269,0],[268,1,268,2],[268,3,269,3],[268,4,271,4],[268,5,271,5],[270,0,271,0],[270,3,271,3],[272,0,273,0],[272,1,272,2],[272,3,273,3],[272,4,275,4],[272,5,275,5],[274,0,275,0],[274,3,275,3],[276,0,277,0],[276,1,276,2],[276,3,277,3],[276,4,279,4],[276,5,279,5],[278,0,279,0],[278,3,279,3],[280,0,281,0],[280,1,280,2],[280,3,281,3],[280,4,283,4],[280,5,283,5],[282,0,283,0],[282,3,283,3],[284,0,285,0],[284,1,284,2],[284,3,285,3],[284,4,287,4],[284,5,287,5],[286,0,287,0],[286,3,287,3],[288,0,289,0],[288,1,288,2],[288,3,289,3],[288,4,291,4],[288,5,291,5],[290,0,291,0],[290,3,291,3],[292,0,292,5],[293,0,293,5],[294,0,296,0],[294,1,296,2],[294,4,296,4],[294,5,296,5],[295,3,296,3],[297,1,298,2],[297,3,298,3],[297,4,298,4],[297,5,298,5],[299,1,300,2],[299,3,300,3],[299,4,300,4],[299,5,300,5],[301,1,302,2],[301,3,302,3],[301,4,302,4],[301,5,302,5],[303,1,304,2],[303,3,304,3],[303,4,304,4],[303,5,304,5],[305,1,306,2],[305,3,306,3],[305,4,306,4],[305,5,306,5],[307,1,308,2],[307,3,308,3],[307,4,308,4],[307,5,308,5],[309,1,310,2],[309,3,310,3],[309,4,310,4],[309,5,310,5],[311,1,312,2],[311,3,312,3],[311,4,312,4],[311,5,312,5],[313,1,314,2],[313,3,314,3],[313,4,314,4],[313,5,314,5],[315,1,316,2],[315,3,316,3],[315,4,316,4],[315,5,316,5],[317,1,318,2],[317,3,318,3],[317,4,318,4],[317,5,318,5],[319,1,320,2],[319,3,320,3],[319,4,320,4],[319,5,320,5],[321,1,322,2],[321,3,322,3],[321,4,322,4],[321,5,322,5],[323,1,324,2],[323,3,324,3],[323,4,324,4],[323,5,324,5],[325,1,326,2],[325,3,326,3],[325,4,326,4],[325,5,326,5],[327,1,328,2],[327,3,328,3],[327,4,328,4],[327,5,328,5],[329,1,330,2],[329,3,330,3],[329,4,330,4],[329,5,330,5],[331,1,332,2],[331,3,332,3],[331,4,332,4],[331,5,332,5],[333,1,334,2],[333,3,334,3],[333,4,334,4],[333,5,334,5],[335,1,335,2],[336,1,336,2],[337,1,337,2],[338,1,338,2],[339,1,339,2],[340,0,342,0],[340,1,342,2],[340,4,342,4],[340,5,342,5],[341,3,342,3],[343,0,343,5],[344,0,345,0],[344,1,344,2],[344,3,345,3],[344,4,345,4],[344,5,345,5],[346,0,347,0],[346,1,346,2],[346,3,347,3],[346,4,347,4],[346,5,347,5],[348,0,349,0],[348,1,348,2],[348,3,349,3],[348,4,349,4],[348,5,349,5],[350,0,351,0],[350,1,350,2],[350,3,351,3],[350,4,351,4],[350,5,351,5],[352,0,353,0],[352,1,352,2],[352,3,353,3],[352,4,353,4],[352,5,353,5],[354,0,355,0],[354,1,354,2],[354,3,355,3],[354,4,355,4],[354,5,355,5],[356,0,357,0],[356,1,356,2],[356,3,357,3],[356,4,357,4],[356,5,357,5],[358,0,359,0],[358,1,358,2],[358,3,359,3],[358,4,359,4],[358,5,359,5],[360,0,361,0],[360,1,360,2],[360,3,361,3],[360,4,361,4],[360,5,361,5],[362,0,362,5],[363,0,364,0],[363,1,363,2],[363,3,364,3],[363,4,364,4],[363,5,364,5],[364,1,364,2],[365,0,366,0],[365,1,365,2],[365,3,366,3],[365,4,366,4],[365,5,366,5],[366,1,366,2],[367,0,368,0],[367,1,367,2],[367,3,368,3],[367,4,368,4],[367,5,368,5],[368,1,368,2],[369,0,370,0],[369,1,369,2],[369,3,370,3],[369,4,370,4],[369,5,370,5],[370,1,370,2],[371,0,371,5],[372,1,372,2],[373,1,373,2],[374,1,374,2],[375,1,375,2],[376,1,376,2],[377,1,377,2],[378,1,378,2],[379,1,379,2],[380,1,380,2],[381,1,381,2],[382,1,382,2],[383,1,383,2],[384,1,384,2],[385,0,385,5],[386,1,386,2],[387,1,387,2],[388,1,388,2],[389,1,389,2],[390,0,390,5],[391,0,391,5],[392,0,394,0],[392,1,394,2],[392,4,394,4],[392,5,394,5],[393,3,394,3],[395,1,396,2],[395,3,396,3],[395,4,396,4],[395,5,396,5],[397,1,398,2],[397,3,398,3],[397,4,398,4],[397,5,398,5],[399,0,399,5],[400,1,400,2],[401,1,401,2],[402,1,403,2],[402,3,403,3],[402,4,403,4],[402,5,403,5],[404,1,405,2],[404,3,405,3],[404,4,405,4],[404,5,405,5],[406,1,413,2],[406,3,407,3],[406,4,407,4],[406,5,407,5],[408,3,409,3],[408,4,409,4],[408,5,409,5],[410,3,411,3],[410,4,411,4],[410,5,411,5],[412,3,413,3],[412,4,413,4],[412,5,413,5],[414,0,414,5],[415,1,416,2],[417,1,419,2],[420,1,420,2],[421,1,421,2],[422,1,423,2],[424,0,424,5],[425,0,427,0],[425,1,427,2],[425,4,427,4],[425,5,427,5],[426,3,427,3],[428,1,428,2],[429,1,431,2],[432,1,432,2],[433,0,433,5],[434,1,434,2],[435,1,435,2],[436,1,436,2],[437,1,437,2],[438,1,438,2],[439,1,439,2],[440,1,440,2],[441,1,441,2],[442,1,442,2],[443,1,443,2],[444,1,444,2],[445,0,445,5],[446,0,448,0],[446,1,448,2],[446,4,448,4],[446,5,448,5],[447,3,448,3],[449,1,449,2],[450,1,450,2],[451,1,451,2],[452,1,452,2],[453,1,453,2],[454,1,454,2],[455,1,455,2],[456,1,456,2],[457,1,457,2],[458,1,458,2],[459,1,459,2],[460,1,460,2],[461,0,461,2],[461,4,463,4],[462,0,462,2],[491,2,494,2]]}
["ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["ПС-1","Прилавок для столовых приборов без набора гастрономических ёмкостей",null,"650×800×1480",40,14224]
[null,"Гнезда для гастроёмкостей, шт",2,"(830×940×640)","(55)"]
[4000469,"Объем технологического отсека, м3",0.15,"0,5 м3"]
["Рекомендуемый комплект гастрономических ёмкостей для установки на прилавке ПС-1:"]
["GN1/1","Ёмкость гастрономическая для хлеба - 1шт.",null,"530×325×150",null,2596]
[2700252,null,null,"21 л"]
["GN1/3","Ёмкость гастрономическая для столовых приборов - 3шт.",null,"325×176×150",null,2012]
[2700253,null,null,"5,7 л"]
["GDH 1/1","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/1 - 1шт.",null,"530×325",null,1236]
[2700254]
["GDH 1/3","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/3 - 3шт.",null,"325×176",null,668]
[2700255]
["ВВ(Н)3-1","Витрина холодильная закрытая",null,"1500×800(1130)×1740",170,120650]
[null,"Напряжение, В","220~","(1680×940×2040)","(270)"]
[4060100,"Мощность, кВт",{"v":1.5,"d":"1.50"},"3,23 м3"]
["ВВ(Н)3-1(2)","Витрина холодильная закрытая",null,"1200×800(1130)×1740",150,110490]
[null,"Напряжение, В","220~","(1380×940×2040)","(250)"]
[4060200,"Мощность, кВт",{"v":1.4,"d":"1.40"},"2,65 м3"]
["ПВ(Н)О-1","Прилавок холодильный открытый",null,"1500×800(1130)×1240",128,62103]
[null,"Напряжение, В","220~","(1680×940×1020)","(180)"]
[4000312,"Мощность, кВт",0.46,"1,62 м3"]
["ПВ(Н)О-1(2)","Прилавок холодильный открытый",null,"1200×800(1130)×1240",105,59563]
[null,"Напряжение, В","220~","(1380×940×1020)","(150)"]
[4000568,"Мощность, кВт",0.46,"1,33 м3"]
["МТ1-1","Мармит первых блюд, три конфорки",null,"1500×800(1130)×1240",120,36703]
[null,"Напряжение, В","380 3N~/220~","(1680×940×1020)","(170)"]
[4000402,"Мощность, кВт",{"v":4.5,"d":"4.50"},"1,62 м3"]
["МТ1-1(2)","Мармит первых блюд, две конфорки",null,"1200×800(1130)×1240",80,32004]
[null,"Напряжение, В","380 3N~/220~","(1380×940×1020)","(115)"]
[4000561,"Мощность, кВт",{"v":3,"d":"3.0"},"1,22 м3"]
["МТ1-1(3)","Мармит первых блюд, одна конфорка",null,"650×800(1130)×1240",55,23495]
[null,"Напряжение, В","220~","(830×940×1020)","(80)"]
[4000562,"Мощность, кВт",{"v":0.46,"d":"0.5"},"0,8 м3"]
["МТ2-1","Мармит вторых блюд",null,"1500×800(1130)×1240",118,42545]
[null,"Напряжение, В","220~","(1680×940×1020)","(170)"]
[4000369,"Мощность, кВт",{"v":3,"d":"3.00"},"1,62 м3"]
["Рекомендуемый комплект гастрономических ёмкостей для установки на мармите МТ2-1:"]
["GN1/1","Ёмкость гастрономическая – 2шт.",null,"530×325×200",null,3353]
[2700332,null,null,"30 л"]
["GN1/2","Ёмкость гастрономическая – 3шт.",null,"265×325×200",null,2085]
[2700333,null,null,"15 л"]
["GN1/3","Ёмкость гастрономическая – 3шт.",null,"176×325×200",null,1771]
[2700337,null,null,"5,7 л"]
["GDH 1/1","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/1 - 2шт.",null,"530×325",null,1236]
[2700334]
["GDH 1/2","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/2 - 3шт.",null,"265×325",null,742]
[2700335]
["GDH 1/3","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/3 - 3шт.",null,"176×325",null,668]
[2700336]
["МТ2-1(2)","Мармит вторых блюд",null,"1200×800(1130)×1240",90,36703]
[null,"Напряжение, В","220~","(1380×940×1020)","(125)"]
[4000596,"Мощность, кВт",{"v":3,"d":"3.00"},"1,33 м3"]
["Рекомендуемый комплект гастрономических ёмкостей для установки на мармите МТ2-1(2):"]
["GN1/1","Ёмкость гастрономическая – 1шт.",null,"530×325×200",null,3353]
[2700332,null,null,"30 л"]
["GN1/2","Ёмкость гастрономическая – 2шт.",null,"265×325×200",null,2085]
[2700333,null,null,"15 л"]
["GN1/3","Ёмкость гастрономическая – 3шт.",null,"176×325×200",null,1771]
[2700337,null,null,"5,7 л"]
["GDH 1/1","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/1 - 1шт.",null,"530×325",null,1236]
[2700334]
["GDH 1/2","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/2 - 2шт.",null,"265×325",null,742]
[2700335]
["GDH 1/3","Крышка для ёмкости гастрономической GN 1/3 - 3шт.",null,"176×325",null,668]
[2700336]
["Набор гастрономических ёмкостей для мармита вторых блюд МТ2-1(2)"]
["ПГ-1(2)","Прилавок горячих напитков",null,"1200×800(1130)×1240",85,34925]
[null,"Напряжение, В","220~","(1380×940×1020)","(120)"]
[4000588,"Мощность, кВт",{"v":1.5,"d":"1.50"},"1,33 м3"]
["ПГ-1(3)","Прилавок горячих напитков",null,"650×800(1130)×1240","60",24003]
[null,"Напряжение, В","220~","(830×940×1020)","(85)"]
[4000606,"Мощность, кВт",{"v":1,"d":"1.00"},"0,8 м3"]
["ПН-1","Прилавок нейтральный",null,"1500×800(1130)×1240",85,34925]
[null,"Напряжение, В","220~","(1680×940×1020)","(120)"]
[4000548,"Количество розеток, шт",{"v":2,"d":"2.00"},"1,62 м3"]
["ПН-1(2)","Прилавок нейтральный",null,"1200×800(1130)×1240",67,30353]
[null,"Напряжение, В","220~","(1380×940×1020)","(115)"]
[4000589,"Количество розеток, шт",{"v":2,"d":"2.00"},"1,33 м3"]
["ПН-1(3)","Прилавок нейтральный",null,"650×800(1130)×1240",54,21463]
[null,"Напряжение, В","220~","(830×940×1020)","(79)"]
[4000604,"Количество розеток, шт",{"v":1,"d":"1.00"},"0,8 м3"]
["К-1","Кабина кассовая правая",null,"1200×800(1130)×870",65,19304]
[null,"Напряжение, В","220~","(1380×940×1020)","(95)"]
[4060300,"Количество розеток, шт",{"v":1,"d":"1.00"},"1,33 м3"]
["К-1","Кабина кассовая левая",null,"1200×800(1130)×1240",65,19304]
[null,"Напряжение, В","220~","(1380×940×1020)","(95)"]
[4060300,"Количество розеток, шт",{"v":1,"d":"1.00"},"1,33 м3"]
["СП90-1","Секция поворотная внешняя",null,"1590×580(915)×870",45,15494]
[{"$nulls":3},"(1310×750×960)","(75)"]
[4000590,null,null,"0,95 м3"]
["СП90-1(В)","Секция поворотная внутренняя",null,"1595×580×870",42,12065]
[{"$nulls":3},"(1760×750×960)","(72)"]
[4000605,null,null,"1,27 м3"]
["ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["ПЭ-0,24Н","Две конфорки, настольная",null,"955×560×275",65,20955]
["4010033/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×670×405)","(80)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-5,0 ТЭН-6,0","0,3 м3"]
["ПЭ-0,24Н","Две конфорки, без жарочного шкафа",null,"955×560×880","75=65+10",23495]
["4010012/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×670×980)","(102)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-5,0 ТЭН-6,0","0,71 м3"]
["ПЭ-0,24Н","Две конфорки, с нейтральным шкафом",null,"955×560×880","90=65+25",27813]
["4010027/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×670×980)","(120)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-5,0 ТЭН-6,0","0,71 м3"]
["ПЭ-0,24М","Две конфорки, с жарочным шкафом",null,"955×560×880","140=65+75",38354]
["4010008/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×670×980)","(165)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-8,0 ТЭН-9,0","0,71 м3"]
["ПЭ-0,48Н","Четыре конфорки, настольная",null,"955×860×275",115,36322]
["4010233/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×970×405)","(135)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-10,0 ТЭН-12,0","0,43 м3"]
["ПЭ-0,48Н","Четыре конфорки, без жарочного шкафа",null,"955×860×880","130=115+15",40640]
["4010212/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×970×980)","(165)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-10,0 ТЭН-12,0","1,03 м3"]
["ПЭ-0,48Н","Четыре конфорки, с нейтральным шкафом",null,"955×860×880","155=115+40",44069]
["4010229/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×970×980)","(190)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-10,0 ТЭН-12,0","1,03 м3"]
["ПЭ-0,48М","Четыре конфорки, с жарочным шкафом",null,"955×860×880","220=115+105",53213]
["4010208/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1080×970×980)","(260)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-16,0 ТЭН-18,0","1,03 м3"]
["ПЭ-0,72Н","Шесть конфорок, настольная",null,"1385×860×275",140,46609]
["4010321/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1500×970×405)","(170)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-15,0 ТЭН-18,0","0,59 м3"]
["ПЭ-0,72Н","Шесть конфорок, без жарочного шкафа",null,"1385×860×860","150=140+10",49911]
["4010323/Т","Напряжение, В","388 3N~/220 N~","(1500×970×980)","(205)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-15,0 ТЭН-18,0","1,43 м3"]
["ПЭ-0,72Н","Шесть конфорок, с нейтральным шкафом",null,"1385×860×860","195=140+55",57023]
["4010327/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1500×970×980)","(240)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-15,0 ТЭН-18,0","1,43 м3"]
["ПЭ-0,72М","Шесть конфорок, с жарочным шкафом",null,"1385×860×860","260=140+120",70739]
["4010317/Т","Напряжение, В","380 3N~/220 N~","(1500×970×980)","(315)"]
[null,"Мощность, кВт","спираль-21,0 ТЭН-24,0","1,43 м3"]
["ШКАФЫ ЖАРОЧНЫЕ,"]
["СЕКЦИОННЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["ШЖ-150-1с","Одна секция",null,"955×810×860",110,28194]
[null,"Напряжение, В","380 2N~ \\220 N~","(1080×970×760)","(155)"]
[4020161,"Мощность, кВт",{"v":6,"d":"6.0"},"1,3м3"]
["ШЖ-150-2с","Две секции",null,"955×810×1430","205=100+105",49022]
[null,"Напряжение, В","380 2N~ \\220 N~","(1080×970×980)+","(295=145+150)"]
[4020261,"Мощность, кВт",{"v":12,"d":"12.0"},"(1080×970×760)"]
[{"$nulls":3},"1,83=(1,03×0,8) м3"]
["ШЖ-150-3с","Три секции",null,"955×810×1810","290=100+95+95",69088]
[null,"Напряжение, В","380 2N~ \\220 N~","3×(1080×970×760)"]
[{"$nulls":4},"(425=145+140+140)"]
[4020361,"Мощность, кВт",{"v":18,"d":"18.0"},"2,4=(3×0,8) м3"]
[]
["ШКАФЫ ЖАРОЧНО - ПЕКАРСКИЕ,"]
["СЕКЦИОННЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["ЭШП-1с","Одна секция",null,"1425×1130×995",116,29845]
[{"$nulls":5},"обл. цинк."]
[4030173,"Напряжение, В","380 2N~ \\220 N~","(1530×1050×1045)","(155)",34163]
[4030174,"Мощность, кВт",5.5,"1,68м3",null,"обл. нерж."]
["ЭШП-2с","Две секции",null,"1425×1130×1340","195=170+25",50673]
[{"$nulls":3},"(1530×1050×880 две секции +           1360×820×560 рама)",null,"обл. цинк."]
[4030273,"Напряжение, В","380 2N~ \\220 N~",null,"(235=210+25)",55245]
[4030274,"Мощность, кВт",{"v":11,"d":"11.0"},"2,05=1,42+0,63м3",null,"обл. нерж."]
["ЭШП-3с","Три секции",null,"1425×1130×1680","275=170+105",71628]
[{"$nulls":3},"(1530×1050×880)            две секции",null,"обл. цинк."]
[4030373,"Напряжение, В","380 2N~ \\220 N~","(1530×1050×1045) секция на раме","(355=210+145)",79883]
[4030374,"Мощность, кВт",16.5,"2,1=1,42+1,68м3",null,"обл. нерж."]
["ЭШП-4с","Четыре секции",null,"1425×1130×1680","345=170+175",91313]
[{"$nulls":3},"(1530×1050×880)            две верхних секции",null,"обл. цинк."]
[4030473,"Напряжение, В","380 2N~ \\220 N~","(1530×1050×1045) две ниж. секции на раме","(425=210+215)",101473]
[4030474,"Мощность, кВт",{"v":22,"d":"22.0"},"2,1=1,42+1,68м3",null,"обл. нерж."]
["ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, С СИСТЕМОЙ"]
["ИНЖЕКТОРНОГО УВЛАЖНЕНИЯ И ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["ПКУ-435","Печь конвекционная",null,"700×660×795",61,34671]
[null,"Напряжение питания, В","380 2N~ \\220 N~"]
[4000154,"Мощность, кВт",4.1,"(930×820×915)","(100)"]
[null,"Размеры противней*, мм","435×330","0,7м3"]
["* ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННОЙ ПКУ-435"]
["ВНИМАНИЕ!!! Цена на комплект действительна только при покупке с печью"]
["Комплект противеней для ПКУ 435, из углеродистой стали, (3 шт), размером 435×330 мм",{"$nulls":4},1071]
["Комплект противеней для ПКУ 435 из нержавеющей стали, (3 шт), размером 435×330 мм",{"$nulls":4},3328]
["ПКУ-530","Печь конвекционная",null,"795×660×795",71,41148]
[null,"Напряжение питания, В","380 2N~ \\220 N~"]
[4000157,"Мощность, кВт",6.2,"(930×820×915)","(111)"]
[null,"Размеры противней*, мм","535×325","0,7м3"]
["* ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННОЙ ПКУ-530"]
["ВНИМАНИЕ!!! Цена на комплект действительна только при покупке с печью"]
["Комплект противеней для ПКУ 530, из углеродистой стали, (3 шт), размером 530×325 мм",{"$nulls":4},1186]
["Комплект противеней для ПКУ 530, из нержавеющей стали, (3 шт), размером 530×325 мм",{"$nulls":4},3512]
["ПКУ-530МР","Печь конвекционная",null,"795×950×735",66,67183]
[null,"РОТАЦИОННАЯ"]
[null,"Напряжение питания, В","380 2N~ \\220 ~","(930×1085×1040)"]
[null,"Скорость вращения клети, об/мин",3]
[4040204,"Мощность, кВт",{"v":7,"d":"7.0"},"1,05м3","(106)"]
[null,"Размеры противней*, мм","530×530"]
["В комплект поставки входят три противня размером 530х530 из нержавеющей стали"]
["ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННОЙ ПКУ-530-МР"]
["Комплект противеней для ПКУ-530МР из нержавеющей стали, (3 шт), размером 530×530 мм",{"$nulls":4},5445]
[]
["РТ-530У","Шкаф для расстойки теста",null,"795×635×870",55,22225]
[null,"Напряжение питания, В","220 ~"]
[null,"Мощность, кВт",1.5,"(930×1085×1040)","(90)"]
[4001881,"Размеры противней, мм","530×325","0,76м3"]
["РТПК-435","Шкаф для расстойки теста**",null,"700×635×870",50,20955]
[null,"Напряжение питания, В","220 ~"]
[4150000,"Мощность, кВт",1.5,"(930×765×1040)","(85)"]
[null,"Размеры противней, мм","435×330","0,76м3"]
["РТПК-530","Шкаф для расстойки теста**",null,"795×635×870",51,24511]
[null,"Напряжение питания, В","220 ~"]
[4150100,"Мощность, кВт",1.5,"(930×765×1040)","(86)"]
[null,"Размеры противней, мм","530×325","0,76м3"]
["РТПК-650","Шкаф для расстойки теста**",null,"795×955×870",66,27813]
[null,"Напряжение питания, В","220 ~"]
[4150200,"Мощность, кВт",1.5,"(930×105×1040)","(106)"]
[null,"Размеры противней, мм","650×530","0,76м3"]
["**Шкафы предназначены для эксплуатации в комплекте с конвекционными печами ПКУ-435 и ПКУ-530 (печи устанавливаются сверху, на шкафы), но могут быть использованы как отдельно стоящее\nтехнологическое оборудование."]
["ШП-12","Шпилька передвижная (с возможностью установки гастрономических ёмкостей GN2/1 размером 650×530 в количестве 12шт., или GN1/1 размером 530×325 в количестве 24 шт.",null,"590×720×1670",18.5,6079.49]
[4000926]
["СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,"]
["С НАКЛОНЯЕМОЙ ЧАШЕЙ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["СЭСМ-0,3Н","Чаша из нержавеющей стали",null,"800×845×940",80,41910]
[null,"Напряжение питания, В","380 3N~"]
[null,"Мощность, кВт",{"v":6,"d":"6.0"},"(940×960×1050)","(107)"]
[4090301,"Площадь пода чаши, м2",0.3,"0,95м3"]
[null,"Объём чаши, л",40]
["СЭСМ-0,25ЛЧ","Чаша из чугуна",null,"800×845×940",125,61722]
[null,"Напряжение питания, В","380 3N~"]
[null,"Мощность, кВт",{"v":6,"d":"6.0"},"(940×960×1050)","(150)"]
[4090101,"Площадь пода чаши, м2",0.25,"0,95м3"]
[null,"Объём чаши, л",86.6]
["СЭСМ-0,5ЛЧ","Чаша из чугуна",null,"1370×845×940",225,88837]
[null,"Напряжение питания, В","380 3N~"]
[null,"Мощность, кВт",{"v":12,"d":"12.0"},"(1500×960×1050)","(280)"]
[4090201,"Площадь пода чаши, м2",0.5,"1,52м3"]
[null,"Объём чаши, л",75]
["КИПЯТИЛЬНИКИ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["КНЭ-20","Кипятильник наливной, электрический",null,"345×345×490",12,9989.82]
[null,"Напряжение питания, В","220~"]
[null,"Мощность, кВт",{"v":3,"d":"3.0"},"(370×420×435)","(12,6)"]
[4161101,"Рабочий объем, л",20,"0,07м3"]
[null,"Время закипания 20 л. воды, мин",55]
["КЭНД-80","Кипятильник непрерывного действия, электрический",null,"350×290×400",15.7,16556.99]
[null,"Напряжение питания, В","220~/380 3N~"]
[null,"Мощность, кВт",{"v":8,"d":"8.0"},"(360×330×400)","(16)"]
[4160102,"Производительность л/час",{"v":80,"d":"80.0"},"0,05м3"]
[null,"Время нагрева воды до кипения, мин",2.5]
["КЭНД-130","Кипятильник непрерывного действия, электрический",null,"350×290×40",15.7,20184.11]
[null,"Напряжение питания, В","220~/380 3N~"]
[null,"Мощность, кВт",{"v":12,"d":"12.0"},"(360×330×400)","(16)"]
[4160101,"Производительность, л/час",{"v":130,"d":"130.0"},"0,05м3"]
[null,"Время нагрева воды до кипения, мин",1.5]
["КОНФОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"ГАБАРИТЫ","МАССА","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В","нетто"]
[{"$nulls":3},"(в упаковке), мм","(брутто), кг"]
["КЭ-0,09","Конфорка электрическая",null,"300×300",12,7501]
[null,"Напряжение питания, В","220 N ~"]
[4000641,"Мощность, кВт",2.5,"(0,09)"]
[null,"Нагревательный элемент","спираль"]
["КЭ-0,12(ч)","Конфорка электрическая",null,"417×290",14,7950]
[null,"Напряжение питания, В","220 N ~"]
[4000874,"Мощность, кВт",2.5,"(0,12)"]
[null,"Нагревательный элемент","спираль"]
["КЭ-0,12(чт)","Конфорка электрическая",null,"417×290",12,7950]
[null,"Напряжение питания, В","220 N ~"]
[4070487,"Мощность, кВт",{"v":3,"d":"3.0"},"(0,12)"]
[null,"Нагревательный элемент","ТЭН"]
["КЭ-0,13","Конфорка электрическая",null,"426×300",16,8283]
[null,"Напряжение питания, В","220 N ~"]
[4000105,"Мощность, кВт",2.5,"(0,13)"]
[null,"Нагревательный элемент","спираль"]
["КЭ-0,15","Конфорка электрическая",null,"405×370",19,8509]
[null,"Напряжение питания, В","220 N ~"]
[4000895,"Мощность, кВт",{"v":3,"d":"3.0"},"(0,15)"]
[null,"Нагревательный элемент","спираль"]
["КЭ-0,17","Конфорка электрическая",null,"530×320",25,12203]
[null,"Напряжение питания, В","220 N ~"]
[4000894,"Мощность, кВт",{"v":4,"d":"4.0"},"(0,17)"]
[null,"Нагревательный элемент","спираль"]
["НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"]
["ВАННЫ МОЕЧНЫЕ"]
["МОДЕЛЬ/         АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"РАЗМЕР","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В, мм"]
[]
["ВМ500/1×300","Ванна моечная односекционная                                                                                                 ",null,"500×500×300",4799.33]
[4055031001]
["ВМ530/1×300","Ванна моечная односекционная",null,"530×530×300",5087.62]
[4055331001]
["ВМ530/1×400","Ванна моечная односекционная",null,"530×530×400",5854.7]
[4055341001]
["ВМ630/1×300","Ванна моечная односекционная",null,"630×630×300",5951.22]
[4056331001]
["ВМ630/1×400","Ванна моечная односекционная",null,"630×630×400",6719.57]
[4056341001]
["ВМ700/1×430","Ванна моечная односекционная",null,"700×700×430",8350.25]
[4057431001]
["ВМ800/1×500","Ванна моечная односекционная",null,"800×800×500",10078.72]
[4058051001]
["ВМ500/2×300","Ванна моечная двухсекционная",null,"500×500×300",9310.37]
[4055032001]
["ВМ530/2×300","Ванна моечная двухсекционная",null,"530×530×300",9693.91]
[4055332001]
["ВМ530/2×400","Ванна моечная двухсекционная",null,"530×530×400",11517.63]
[4055342001]
["ВМ630/2×300","Ванна моечная двухсекционная",null,"630×630×300",11709.4]
[4056332001]
["ВМ630/2×400","Ванна моечная двухсекционная",null,"630×630×400",13149.58]
[4056342001]
["ВМ700/2×430","Ванна моечная двухсекционная",null,"700×700×430",16316.96]
[4057432001]
["ВМ800/2×500","Ванна моечная двухсекционная",null,"800×800×500",18620.74]
[4058052001]
["ВМ500/3×300","Ванна моечная трехсекционная",null,"500×500×300",13724.89]
[4055033001]
["ВМ530/3×300","Ванна моечная трехсекционная",null,"530×530×300",14493.24]
[4055333001]
["ВМ530/3×400","Ванна моечная трехсекционная",null,"530×530×400",16988.79]
[4055343001]
["ВМ630/3×300","Ванна моечная трехсекционная",null,"630×630×300",17372.33]
[4056333001]
["ВМ630/3×400","Ванна моечная трехсекционная",null,"630×630×400",19579.59]
[4056343001]
[4070908,"Сетка для ванны моечной ВМ 500",null,"500×410×100",2764.79]
[4070903,"Сетка для ванны моечной ВМ 530",null,"530×440×100",3839.21]
[4070902,"Сетка для ванны моечной ВМ 630",null,"630×540×100",3839.21]
[4070901,"Сетка для ванны моечной ВМ 700",null,"700×610×100",4550.41]
[4070910,"Сетка для ванны моечной ВМ 800",null,"800×710×100",5207]
["МОДЕЛЬ/         АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"РАЗМЕР","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В, мм"]
[]
["СТОЛЫ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ"]
["СРП(П) 650×550","Стол островной (пристенный)",null,"650×550×870",4704.08]
[null,4100101,"(4100201)"]
["СРП(П) 800×600","Стол островной (пристенный)",null,"800×600×870",4991.1]
[null,4100102,"(4100202)"]
["СРП(П) 800×800","Стол островной (пристенный)",null," 800×800×870",5662.93]
[null,4100103,"(4100203)"]
["СРП(П) 1000×600","Стол островной (пристенный)",null,"1000×600×870",5471.16]
[null,4100104,"(4100204)"]
["СРП(П) 1000×800","Стол островной (пристенный)",null,"1000×800×870",6334.76]
[null,4100105,"(4100205)"]
["СРП(П) 1185×600","Стол островной (пристенный)",null,"1185×600×870",6239.51]
[null,4100106,"(4100206)"]
["СРП(П) 1185×800","Стол островной (пристенный)",null,"1185×800×870",7486.65]
[null,4100107,"(4100207)"]
["СРП(П) 1500×600","Стол островной (пристенный)",null,"1500×600×870",7006.59]
[null,4100108,"(4100208)"]
["СРП(П) 1500×800","Стол островной (пристенный)",null,"1500×800×870",8350.25]
[null,4100109,"(4100209)"]
["СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ"]
["СРП 650×550","Стол островной для сбора посуды",null,"650×550×870",6623.05]
[null,4000142]
["СРП 800×600","Стол островной для сбора посуды",null,"800×600×870",6814.82]
[null,4000512]
["СРП 1000×600","Стол островной для сбора посуды",null,"1000×600×870",7294.88]
[null,4000367]
["СРП 1185×600","Стол островной для сбора посуды",null,"1000×800×870",7966.71]
[null,4070521]
["СТЕЛЛАЖИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ"]
[4110601,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"800×300×1500",7294.88]
[4110602,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"800×400×1500",7693.66]
[4110603,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"800×400×1850",7774.94]
[4110604,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"800×560×1500",8446.77]
[4110605,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"800×560×1850",9151.62]
[4110607,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1000×400×1850",9118.6]
[4110606,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1000×400×1500",9022.08]
[4110608,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1000×560×1500",9982.2]
[4110609,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1000×560×1850",10365.74]
[4110611,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1200×560×1850 ",13821.41]
[4110610,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1200×400×1850",10270.49]
[4110612,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1500×400×1850",12766.04]
[4110613,"СТ-4 Стеллаж технологический",null,"1500×560×1850",15356.84]
["СТЕЛЛАЖИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ"]
[4110701,"СТ-4 Стеллаж технологический для сушки посуды",null,"800×300×1500",8542.02]
[4110702,"СТ-4 Стеллаж технологический для сушки посуды",null,"800×400×1500 ",9310.37]
[4110703,"СТ-4 Стеллаж технологический для сушки посуды",null,"800×400×1850",9598.66]
[4110704,"СТ-4 Стеллаж технологический для сушки посуды (две полки)",null,"800×560×1500",15933.42]
["ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"]
["ВСТАВКИ СЕКЦИОННЫЕ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"РАЗМЕР","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В, мм"]
[]
["ВСМ - 210","Вставка секционная, модулированная",null,"210×840×850",5685.79]
[4000801]
["ВСМ - 420","Вставка секционная, модулированная с технологическим отсеком и дверкой.",null,"420×840×850",7579.36]
[4000800]
["ТЕЛЕЖКИ"]
[4070215,"Тележка сервировочная 2-х ярусная с тормозным механизмом. Диаметр колеса 75мм.",null,"730×500×850",7870.19]
[4070234,"Тележка сервировочная 3-х ярусная с тормозным механизмом. Диаметр колеса 75мм.",null,"730×500×850",9502.14]
["ТСП-2","Тележка для сбора посуды с двумя ваннами глубиной 90мм и тормозным механизмом. Диаметр колеса 75мм.",null,"950×550×850",11037.57]
[4000382]
["ТСП-2-250","Тележка для сбора посуды с двумя ваннами глубиной 50мм и тормозным механизмом. Диаметр колеса 75мм.",null,"950×550×850",11037.57]
[4000383]
["Т 800×600×250","Тележка грузовая с поворотными колесами. Высота платформы – 250мм. Диаметр колеса 150мм.",null,"800×600×830",9598.66]
[4000371]
["Т 1000×600×250",null,null,"1000×600×830",9982.2]
[4000192]
["Т 1200×600×250",null,null,"1200×600×830",11134.09]
[4000372]
["Т 1400×600×250",null,null,"1400×600×830",11517.63]
[4000510]
["ПОДСТАВКИ"]
[4000542,"Подставка под кипятильник. Изготовлена из углеродистой стали. Окрашенная порошковой полимерной краской.",null,"400×400×850",1920.24]
[4000543,null,null,"400×400×400",960.12]
[4000507,"Подставка. Изготовлена из углеродистой стали.  Окрашенная порошковой полимерной краской.",null,"500×500×500",1151.89]
[4000550,null,null,"400×300×610",1728.47]
[4000453,null,null,"475×300×610",1728.47]
[4070911,"Стол. Столешница облицована нержавеющей сталью. Каркас - сварной, окрашеннный полимерной порошковой краской.",null,"500×500×500",3167.38]
[4070898,"Стол. Столешница облицована нержавеющей сталью. Каркас - сварной, изготовлен из нержавеющей стали.",null,"500×500×500",7321.55]
[4070056,"Подтоварник. Столешница облицована нержавеющей сталью. Каркас - сварной, окрашенный полимерной порошковой краской.",null,"1000×400×400",4377.6900000000005]
[4070057,null,null,"1200×400×400",4704.08]
["ПОЛКИ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"РАЗМЕР","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В, мм"]
[]
[4000632,"Полка навесная. Предназначена для сушки посуды. Изготовлена из нержавеющей стали.",null,"800×300",1687.83]
[4000049,"Полка навесная. Изготовлена из нержавеющей стали.  ",null,"900×300×300",1687.83]
[4070680,null,null,"600×300×300",1440.18]
[4000809,null,null,"450×300×300",1132.84]
[4079127,"Полка навесная под разделочные доски. Рассчитана на установку 9 досок.",null,"600×300×300",2016.76]
["ПРОТИВНИ"]
[4002270,"Противень GN2/1. Цельнотянутый. Углеродистая сталь. Подходит для установки в камеру шкафа ШЖ-150.",null,"650×530×30",1016]
[4070422,"Противень GN2/1. Нержавеющая сталь. Подходит для установки в камеру шкафа ШЖ-150.",null,"650×530×30",2033]
[4000060,"Противень. Углеродистая сталь. Подходит для установки в камеру жарочного шкафа плиты ПЭ-0,24М.",null,"650×325×30",727]
[4070874,"Противень. Нержавеющая сталь. Подходит для установки в камеру жарочного шкафа плиты ПЭ-0,24М.",null,"650×325×30",1452]
[4002271,"Противень. Углеродистая сталь. Подходит для установки в камеру печи ПКУ-435.",null,"435×330",513]
[4002272,"Противень. Нержавеющая сталь. Подходит для установки в камеру конвекционной печи ПКУ-435.",null,"435×330",1597]
[4002273,"Противень. Углеродистая сталь. Подходит для установки в камеру печи ПКУ-530.",null,"530×325",570]
[4002274,"Противень. Нержавеющая сталь. Подходит для установки в камеру печи ПКУ-530.",null,"530×325",1687]
[4000378,"Противень. Нержавеющая сталь.",null,"530×470×60",2640]
[4000288,"Противень. Нержавеющая сталь.",null,"650×510×50",2904]
[4070858,"Противень. Углеродистая сталь.",null,"650×530×50",1479]
["РАЗНОЕ"]
["МОДЕЛЬ/       АРТИКУЛ","ОПИСАННИЕ",null,"РАЗМЕР","ЦЕНА"]
[{"$nulls":3},"Д×Ш×В, мм"]
[]
[4001332,"Урна",null,"Объем - 35л",2953]
[4000172,"Ящик (коптильня) из нержавеющей стали ",null,"400×300×250",8235]
[4070315,"Мангал разборный из нержавеющей стали 2мм",null,"570×320×420",8711]
[4000249,"Мангал разборный из черного металла 2мм",null,"570×320×420",3168]
[4070845,"Мангал разборный из черного металла ",null," 490×270×420",2536]
[4070270,"Шампур ",null,"длина 510мм",189]
[4070075,"Шампур ",null,"длина 630мм",216]
[4070076,"Шампур  ",null,"длина 680мм",283]
[4070288,"Тренога",null,"высота 1000мм",1427]
[4070124,"Ящик медицинский из нержавеющей стали",null,null,3168]
[4070106,"Шкаф-урна",null,null,52262]
[4070116,"Контейнер для мусора к шкафу-урне",null,null,9503]
["ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И"]
["КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"]
["НАИМЕНОВАНИЕ","АРТИКУЛ","ОПИСАНИЕ","ЦЕНА"]
["ТЭН 147-8-8,5/1,35 Т220","0600602","Нагревательный элемент конфорки КЭ-0,12/3Р",995]
["ТЭН 183-8-8,5/1,65 Т220","0600603","Нагревательный элемент конфорки КЭ-0,12/3Р",995]
["ТЭН 84 А 13/0,75Т220","0600801","Нагревательный элемент конфорки МТ1",1147]
["ТЭН 104 А 13/0,75Т220","0600802","Нагревательный элемент конфорки МТ1",1241]
["ТЭН 188-8-8,5/1,5 Т220","0600185","Нагревательный элемент камеры ШЖ-150 нового образца",886]
["ТЭН 225-8-8,5/1,5 Т220","0600174","Нагревательный элемент камеры ШЖ-150 нового образца",982]
["ТЭН 140А13/0,63 T220","0601393","Нагревательный элемент камеры ШЖ-150 старого образца",954]
["ТЭН 284-8-8,5/1,5 Т220","0600164","Нагревательный элемент для камеры ЭШП",1063]
["ТЭН 340-8-8,5/1,25 Т220","0600166","Нагревательный элемент для камеры ЭШП",1036]
["ТЭН 93 А13/1,0 Т220","0601596","Нагревательный элемент для чаши СЭСМ",873]
["ТЭН 178 А13/3,0 J220","0601590","Нагревательный элемент конфорки МТ2",1990]
["ТЭН 131 А-8,5/4,0 J230","0600680","Нагревательный элемент кипятильника КНДЭ",2345]
["ТЭН 232 С8,5/3,0К230","0600830","Нагревательный элемент печи ПКУ-530",1337]
["ТЭН 306 С-8,5/4,0 К230","0600840","Нагревательный элемент печи ПКУ-435",1690]
["Стекло термоустойчивое","2500668","Наружнее стекло дверки ШЖ-150. Размер 5×265×515мм.",681]
["Стекло термоустойчивое",2500667,"Внутреннее стекло дверки ШЖ-150. Размер 5×290×630мм.",818]
["Профиль №1",4002268,"Уплотнитель наружного стекла ШЖ-150 нового образца",1227]
["Профиль №2",4002269,"Уплотнитель дверцы ШЖ-150 старого образца",1036]
["ТПКП-25","0601529","Пакетный переключатель мощности (4-х позиционный)",993]
["АСН-3","0900702","Сигнальная лампа наличия напряжения ",83]
["LF413P250","0900060","Жаростойкая лампа освещения камеры ШЖ и ПКУ с ламподержателем и колпачком в комплекте",347]
["RRL152/0020A92","1900132","Вентилятор принудительного перемещения воздуха в камере ПКУ",4785]
["ТАМ 113-2","0101488","Термостат. Предназначен для регулирования температуры от -10 до 100˚С в прилавке холодильном ПВ(Н)",695]
["WZA-E/90","0600092","Термостат. Предназначен для регулирования температуры от 50 до 90˚С в шкафах РТПК",743]
["WZA-E/300","0600048","Термостат. Предназначен для регулирования температуры от 50 до 300˚С в сковородах СЭСМ",1115]
["WY120-601-12IS","0600761","Термостат. Предназначен для регулирования температуры от 0 до 140˚С в мармите МТ2",693]
["WK20-2K-290","0600622","Датчик-реле температуры от 0 до 290˚С. Предназначен для регулирования температуры в камере ШЖ-150",1159]
["Спираль КЭ-0,09/2,5Р",4000385,"Основа спирали - нихромовая проволока. Снаружи керамические изоляторы (бусы, трубки).Применяется в качестве нагревательного элемента для конфорки.",1240]
["Спираль КЭ-0,12/2,5Р",4001674,null,1240]
["Спираль КЭ-0,15/3,0Р",4001699,null,1281]
["Спираль КЭ-0,17/4,0Р",4001679,null,2181]
["Пружина АП06000006","0300342","Предназначена для жарочно-пекарного шкафа ЭШП",872]
["Пружина Л75050002","0300343","Предназначена для сковороды СЭСМ-0,5ЛЧ",845]
["Пружина Л4005002","0300346","Предназначена для сковороды СЭСМ-0,25ЛЧ",627]

{"sheet":"Полюс","index":30,"n_rows":531,"n_cols":7,"rows_kept":531,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,3,5],[5,0,5,5],[18,0,18,5],[23,0,23,5],[28,0,28,5],[39,0,39,5],[46,0,46,5],[53,0,53,5],[59,0,59,5],[71,0,71,5],[75,0,75,5],[77,0,77,5],[87,0,87,5],[90,0,90,5],[93,0,93,5],[96,0,96,5],[103,0,103,5],[133,0,133,5],[168,0,168,5],[181,0,181,5],[185,0,185,5],[192,0,192,5],[205,0,205,5],[208,0,208,5],[209,3,211,3],[212,3,214,3],[216,0,216,5],[217,3,219,3],[220,0,220,5],[221,3,225,3],[226,3,230,3],[231,0,231,5],[232,3,236,3],[237,3,242,3],[243,0,243,5],[254,3,258,3],[264,0,264,5],[265,0,265,3],[265,4,265,5],[266,0,266,3],[266,4,266,5],[267,0,267,3],[267,4,267,5],[268,0,268,3],[268,4,268,5],[269,0,269,3],[269,4,269,5],[270,0,270,5],[273,0,273,5],[274,0,274,3],[275,0,275,3],[276,0,276,3],[277,0,277,3],[278,0,278,3],[279,0,279,3],[280,0,280,3],[281,0,281,3],[282,0,282,3],[283,0,283,3],[284,0,284,5],[331,0,331,3],[332,0,332,3],[333,0,333,3],[334,0,334,3],[335,0,335,3],[336,0,336,3],[337,0,337,3],[338,0,338,3],[338,4,341,4],[339,0,339,3],[340,0,340,3],[341,0,341,3],[342,0,342,5],[351,1,358,1],[351,2,354,2],[351,3,354,3],[355,2,358,2],[355,3,358,3],[359,0,359,5],[370,0,370,5],[379,3,393,3],[396,0,396,5],[398,0,398,5],[437,0,437,5],[440,0,440,5],[447,0,447,5],[449,0,449,5],[450,2,453,2],[450,3,453,3],[450,4,453,4],[450,5,453,5],[454,2,462,2],[454,3,462,3],[454,4,462,4],[454,5,462,5],[463,2,464,2],[463,3,464,3],[463,4,464,4],[463,5,464,5],[465,2,466,2],[465,3,466,3],[465,4,466,4],[465,5,466,5],[467,2,468,2],[467,3,468,3],[467,4,468,4],[467,5,468,5],[469,0,469,5],[473,0,473,5],[474,2,477,2],[474,3,477,3],[474,4,477,4],[474,5,477,5],[478,2,486,2],[478,3,486,3],[478,4,486,4],[478,5,486,5],[487,2,488,2],[487,3,488,3],[487,4,488,4],[487,5,488,5],[489,2,490,2],[489,3,490,3],[489,4,490,4],[489,5,490,5],[491,2,492,2],[491,3,492,3],[491,4,492,4],[491,5,492,5],[493,0,493,5],[494,3,496,3],[497,0,497,5],[498,3,499,3],[500,0,500,5],[501,3,502,3],[503,0,503,5],[504,3,505,3],[506,0,506,5],[507,3,508,3],[511,0,511,5],[512,0,512,5],[513,0,513,5],[514,3,515,3],[516,0,516,5],[517,3,518,3],[519,0,519,5],[520,0,520,5],[521,3,524,3]]}
["ОБОРУДОВАНИЕ ТМ ПОЛЮС И ТМ CARBOMA",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["Наименование","Температурный режим, ºС","Габаритные размеры (ДхШхВ), мм","Размер выкладки, мм","Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч","Розничная цена, руб."]
[]
["Салат-бар"]
["ВХС-1,6 Салат-бар"," +2…+6","1600х1000х1320","-",{"v":4,"d":"4.0   "},{"v":94600,"d":"94,600   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (настольные)"]
["ВХС-1,0 Арго (А87 SM 1,0-1)","0…+7","1000х870х630","920х500",{"v":3.2,"d":"3.2   "},{"v":24900,"d":"24,900   "}]
["ВХС-1,5 Арго (А87 SM 1,5-1)","0…+7","1500х870х630","1420х500",{"v":4.2,"d":"4.2   "},{"v":28750,"d":"28,750   "}]
["ВХСн-1,0 Арго (А87 SV 1,0-1)","-6…0","1000х870х630","920х500",{"v":3.8,"d":"3.8   "},{"v":28500,"d":"28,500   "}]
["ВХСн-1,5 Арго (А87 SV 1,5-1)","-6…0","1500х70х630","1420х500",{"v":5,"d":"5.0   "},{"v":32600,"d":"32,600   "}]
["ВХС-1,0 Арго Люкс А87 SM 1,0-1)","0…+7","1000х865х630","920х486",{"v":3.2,"d":"3.2   "},{"v":24900,"d":"24,900   "}]
["ВХС-1,5 Арго Люкс (А87 SM 1,5-1)","0…+7","1500х865х630","1420х486",{"v":4.2,"d":"4.2   "},{"v":28750,"d":"28,750   "}]
["ВХСн-1,0 Арго Люкс (А87 SV 1,0-1)","-6…0","1000х865х630","920х486",{"v":3.8,"d":"3.8   "},{"v":28500,"d":"28,500   "}]
["ВХСн-1,5 Арго Люкс (А87 SV 1,5-1)","-6…0","1500х865х630","1420х486",{"v":5,"d":"5.0   "},{"v":32600,"d":"32,600   "}]
["Подставка под Арго-1,0 (A87 N 1,0-10)","-","920х670х635","-","-",{"v":2700,"d":"2,700   "}]
["Подставка под Арго-1,5 (A87 N 1,5-10)","-","1420х670х635","-","-",{"v":3200,"d":"3,200   "}]
["ВХС-1,2 Арго XL","+6…+12","1260х570х670","1015*470",{"v":3.2,"d":"3.2   "},{"v":40900,"d":"40,900   "}]
["ВХС-1,2 Арго XL Люкс (нерж, ал. проф.- золото )","+6…+12","1260х570х670","1015*470",{"v":3.2,"d":"3.2   "},{"v":49800,"d":"49,800   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)"]
["ВХС-1,0 Арго XL ТЕХНО","+2…+8","1000х882х410","950х520",{"v":3.2,"d":"3.2   "},{"v":31900,"d":"31,900   "}]
["ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО","-5…+5","1000х882х411","950х520",{"v":3.5,"d":"3.5   "},{"v":35800,"d":"35,800   "}]
["ВХС-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО","+2…+8","1000х870х410","950х520",{"v":3.2,"d":"3.2   "},{"v":33500,"d":"33,500   "}]
["ВХСр-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО","-5…+5","1000х870х411","950х520",{"v":3.5,"d":"3.5   "},{"v":37500,"d":"37,500   "}]
["Дополнительные опции для холодильных витрин «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)"]
["Подставка передвижная",{"$nulls":4},{"v":8200,"d":"8,200   "}]
["Гастроемкость 325х176х40 GN 1|3x40",{"$nulls":4},"по запросу"]
["Гастроемкость 325х176х65 GN 1|3x65",{"$nulls":4},"по запросу"]
["Гастроемкость GN 1|1x65",{"$nulls":4},"по запросу"]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО»"]
["ВХС-1,2 Полюс ЭКО","0…+7","1180х830х1135","1100х565",{"v":4.9,"d":"4.9   "},{"v":32700,"d":"32,700   "}]
["ВХС-1,5 Полюс ЭКО","0…+7","1480х830х1135","1400х565",{"v":5.2,"d":"5.2   "},{"v":35600,"d":"35,600   "}]
["ВХС-1,8 Полюс ЭКО","0…+7","1780х830х1135","1700х565",{"v":5.9,"d":"5.9   "},{"v":40600,"d":"40,600   "}]
["ВХСр-1,2 Полюс ЭКО","-5…+5","1180х830х1135","1100х565",{"v":5.8,"d":"5.8   "},{"v":38000,"d":"38,000   "}]
["ВХСр-1,5 Полюс ЭКО","-5…+5","1480х830х1135","1400х565",{"v":6.2,"d":"6.2   "},{"v":42000,"d":"42,000   "}]
["ВХСр-1,8 Полюс ЭКО","-5…+5","1780х830х1135","1700х565",{"v":7.4,"d":"7.4   "},{"v":46300,"d":"46,300   "}]
["ВХСн-1,2 Полюс ЭКО","-13…0","1180х830х1135","1100х530",{"v":7.6,"d":"7.6   "},{"v":44600,"d":"44,600   "}]
["ВХСн-1,5 Полюс ЭКО","-13…0","1480х830х1135","1400х530",{"v":8,"d":"8.0   "},{"v":48200,"d":"48,200   "}]
["ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская)","0…+7","1180х850х1215","1100х620",{"v":5,"d":"5.0   "},{"v":43800,"d":"43,800   "}]
["ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская)","0…+7","1480х850х1215","1400х620",{"v":5.4,"d":"5.4   "},{"v":46200,"d":"46,200   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО MAXI»"]
["ВХС-1,5 ЭКО MAXI","0…+7","1500х1150х1000","1420х910",{"v":6,"d":"6.0   "},{"v":42600,"d":"42,600   "}]
["ВХС-2,0 ЭКО MAXI","0…+7","1955х1150х1000","1875х910",{"v":7,"d":"7.0   "},{"v":49500,"d":"49,500   "}]
["ВХСр-1,5 ЭКО MAXI","-5…+5","1500х1150х1000","1420х910",{"v":9,"d":"9.0   "},{"v":51400,"d":"51,400   "}]
["ВХСр-2,0 ЭКО MAXI","-5…+5","1955х1150х1000","1875х910",{"v":10,"d":"10.0   "},{"v":59900,"d":"59,900   "}]
["ВХСн-1,5 ЭКО MAXI","-13…0","1500х1150х1000","1420х910",{"v":13,"d":"13.0   "},{"v":54400,"d":"54,400   "}]
["ВХСн-2,0 ЭКО MAXI","-13…0","1955х1150х1000","1875х910",{"v":14,"d":"14.0   "},{"v":64700,"d":"64,700   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО MINI»"]
["ВХС-1,0 ЭКО MINI","0…+7","1000х745х1050","920х560",{"v":4.5,"d":"4.5   "},{"v":26300,"d":"26,300   "}]
["ВХС-1,5 ЭКО MINI","0…+7","1500х745х1050","1420х560",{"v":5,"d":"5.0   "},{"v":29900,"d":"29,900   "}]
["ВХСр-1,0 ЭКО MINI","-5…+5","1000х745х1050","920х510",{"v":6.5,"d":"6.5   "},{"v":30200,"d":"30,200   "}]
["ВХСр-1,5 ЭКО MINI","-5…+5","1500х745х1050","1420х510",{"v":7,"d":"7.0   "},{"v":34200,"d":"34,200   "}]
["ВХСн-1,0 ЭКО MINI","-13…0","1000х745х1050","920х510",{"v":6.5,"d":"6.5   "},{"v":33500,"d":"33,500   "}]
["ВХСн-1,5 ЭКО MINI","-13…0","1500х745х1050","1420х510",{"v":7,"d":"7.0   "},{"v":37000,"d":"37,000   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «Carboma MINI», «Carboma MINI ТЕХНО»"]
["ВХСв - 0,9д Carboma  MINI","+6...+12","920х650х870",null,null,{"v":54800,"d":"54,800   "}]
["ВХСв-0,9д Carboma MINI ТЕХНО","+6...+12","920х650х870",null,null,{"v":54800,"d":"54,800   "}]
["ВХСв - 1,3д Carboma MINI","+6...+12","1370х650х870",null,null,{"v":59200,"d":"59,200   "}]
["ВХСв-1,3д Carboma MINI ТЕХНО","+6...+12","1370х650х870",null,null,{"v":59200,"d":"59,200   "}]
["Прилавок П-0,9 Carboma","-","900х650х870",null,null,{"v":17000,"d":"17,000   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС»"]
["ВХС-1,2 Полюс","0…+7","1180х970х1230","1100х640",{"v":5.2,"d":"5.2   "},{"v":37800,"d":"37,800   "}]
["ВХС-1,5 Полюс","0…+7","1480х970х1230","1400х640",{"v":5.4,"d":"5.4   "},{"v":40900,"d":"40,900   "}]
["ВХС-1,8 Полюс","0…+7","1780х970х1230","1700х640",{"v":6.8,"d":"6.8   "},{"v":47200,"d":"47,200   "}]
["ВХСр-1,2 Полюс ","-5…+5","1180х970х1230","1100х640",{"v":5.8,"d":"5.8   "},{"v":44200,"d":"44,200   "}]
["ВХСр-1,5 Полюс ","-5…+5","1480х970х1230","1400х640",{"v":6.6,"d":"6.6   "},{"v":48200,"d":"48,200   "}]
["ВХСр-1,8 Полюс ","-5…+5","1780х970х1230","1700х640",{"v":7.2,"d":"7.2   "},{"v":53800,"d":"53,800   "}]
["ВХСн-1,2 Полюс"," -18…0","1180х970х1230","1060х640",{"v":6.8,"d":"6.8   "},{"v":47900,"d":"47,900   "}]
["ВХСн-1,5 Полюс"," -18…0","1480х970х1230","1360х640",{"v":7.2,"d":"7.2   "},{"v":53100,"d":"53,100   "}]
["ВХСн-1,8 Полюс"," -18…0","1780х970х1230","1660х620",{"v":9.2,"d":"9.2   "},{"v":57800,"d":"57,800   "}]
["ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская)","0…+7","1190х985х1400","1100х800",{"v":6.2,"d":"6.2   "},{"v":55700,"d":"55,700   "}]
["ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская)","0…+7","1490х985х1400","1400х800",{"v":7,"d":"7.0   "},{"v":64000,"d":"64,000   "}]
["НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ПРИЛАВКИ «ПОЛЮС» (для витрин серий «Полюс Эко», «Полюс» и «Carboma» )"]
["П-1 Полюс",null,"900х810х905",null,null,{"v":12100,"d":"12,100   "}]
["Прилавок У-1 Полюс (внеш. угол)",null,"1400х665х870",null,null,{"v":18400,"d":"18,400   "}]
["Прилавок У-2 Полюс (внутр. угол)",null,"1400х665х870",null,null,{"v":15300,"d":"15,300   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО»  (барные)"]
["ВХС-1,4 Арго fast food (6 пластиковых гастроемкостей с крышками в комплекте)","0 …+8","1405х385х250",null,{"v":3.3,"d":"3.3   "},{"v":29800,"d":"29,800   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA»  (барные)"]
["ВХСв-1,0 (под 4 гастроемкости)","0 …+8","1090х370х285","850х350",{"v":2.5,"d":"2.5   "},{"v":26600,"d":"26,600   "}]
["ВХСв-1,5 (под 6 гастроемкостей)","0 …+8","1440х370х285","1260х305",{"v":2.7,"d":"2.7   "},{"v":37200,"d":"37,200   "}]
["ВХСв-1,8 (под 8 гастроемкостей)","0 …+8","1790х370х285","1400х305",{"v":2.7,"d":"2.7   "},{"v":46000,"d":"46,000   "}]
["ВХСв-1,0 XL (под 4 гастроемкости+полка)","0 …+8","1090х370х425","850х350",{"v":2.5,"d":"2.5   "},{"v":30800,"d":"30,800   "}]
["ВХСв-1,5 XL (под 6 гастоемкостей + полка)","0 …+8","1440х370х425","1260х305",{"v":2.7,"d":"2.7   "},{"v":41400,"d":"41,400   "}]
["ВХСв-1,8 XL (под 8 гастоемкостей + полка)","0 …+8","1790х370х425","1400х305",{"v":2.7,"d":"2.7   "},{"v":49800,"d":"49,800   "}]
["ВХСв-1,0 суши-кейс"," +2…+10","1090х370х285","850х350",{"v":4.8,"d":"4.8   "},{"v":34200,"d":"34,200   "}]
["ВХСв-1,5суши-кейс"," +2…+10","1440х370х285","1260х305",{"v":4.8,"d":"4.8   "},{"v":44800,"d":"44,800   "}]
["ВХСв-1,8суши-кейс"," +2…+10","1790х370х285","1400х305",{"v":4.8,"d":"4.8   "},{"v":54200,"d":"54,200   "}]
["ВИТРИНЫ ДЛЯ ИКРЫ И ПРЕСЕРВОВ"]
["ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО-self"," -5...-2","1000х890х300","950х565",{"v":4,"d":"4.0   "},{"v":37500,"d":"37,500   "}]
["Подставка Арго XL ТЕХНО (цвет под заказ)",null,"755х522х565(665)",null,null,{"v":8200,"d":"8,200   "}]
["ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA»  (барные)"]
["ВТ-1,0 (5 гастроёмкостей)","до +60","1090х370х285","880х325",{"v":6.3,"d":"6.3   "},{"v":26500,"d":"26,500   "}]
["ВТ-1,5  (7 гастроёмкостей)","до +60","1370x370x260","1232х325",{"v":7.2,"d":"7.2   "},{"v":37100,"d":"37,100   "}]
["ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)"]
["ВТ-1,0 Арго XL ТЕХНО","до +60","1000х882х410","950х520",{"v":9,"d":"9.0   "},{"v":33200,"d":"33,200   "}]
["ВТ-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО","до +60","1000х870х410","950х520",{"v":9,"d":"9.0   "},{"v":34500,"d":"34,500   "}]
["Настольные витрины «Carboma» (витрины гастроёмкостями не комплектуются)"]
["VT2v-G","+2…+10","810х313","1200х400х420",{"v":3,"d":"3.0   "},{"v":28280,"d":"28,280   "}]
["VT2-G с крышкой","+2…+10","810х313","1200х400х245",{"v":3,"d":"3.0   "},{"v":23600,"d":"23,600   "}]
["VT2-G ","+2…+10","810х313","1200х400х220",{"v":3,"d":"3.0   "},{"v":21990,"d":"21,990   "}]
["VT3v-G","+2…+10","1240х313","1630х400х420",{"v":3,"d":"3.0   "},{"v":30500,"d":"30,500   "}]
["VT3-G с крышкой","+2…+10","1240х313","1630х400х245",{"v":3,"d":"3.0   "},{"v":24900,"d":"24,900   "}]
["VT3-G ","+2…+10","1240х313","1630х400х220",{"v":3,"d":"3.0   "},{"v":23330,"d":"23,330   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA»"]
["ВХС-1,25 Carboma","0 …+7","1330х1100х1200","1250х735",{"v":5.2,"d":"5.2   "},{"v":44500,"d":"44,500   "}]
["ВХС-1,5 Carboma","0 …+7","1500х1100х1200","1420х735",{"v":5.6,"d":"5.6   "},{"v":47300,"d":"47,300   "}]
["ВХС-2,0 Carboma","0 …+7","1955х1100х1200","1875х735",{"v":7,"d":"7.0   "},{"v":58500,"d":"58,500   "}]
["ВХС-2,5 Carboma","0 …+7","2580х1100х1200","2500х735",{"v":9.8,"d":"9.8   "},{"v":70200,"d":"70,200   "}]
["ВХСр-1,25 Carboma","-5…+5","1330х1100х1200","1250х735",{"v":6.6,"d":"6.6   "},{"v":53000,"d":"53,000   "}]
["ВХСр-1,5 Carboma","-5…+5","1500х1100х1200","1420х735",{"v":6.8,"d":"6.8   "},{"v":56500,"d":"56,500   "}]
["ВХСр-2,0 Carboma","-5…+5","1955х1100х1200","1875х735",{"v":8.8,"d":"8.8   "},{"v":67700,"d":"67,700   "}]
["ВХСр-2,5 Carboma","-5…+5","2580х1100х1200","2500х735",{"v":10.2,"d":"10.2   "},{"v":75600,"d":"75,600   "}]
["ВХСн-1,5 Carboma"," -18…0","1500х1100х1200","1370х700",{"v":8.8,"d":"8.8   "},{"v":68900,"d":"68,900   "}]
["ВХСн-2,0 Carboma"," -18…0","1955х1100х1200","1825х700",{"v":10.7,"d":"10.7   "},{"v":82700,"d":"82,700   "}]
["ВХСо-1,25 Carboma (открытая)","+2…+6","1330х1100х870","1250х735",{"v":6.8,"d":"6.8   "},{"v":51600,"d":"51,600   "}]
["ВХСо-1,5 Carboma (открытая)","+2…+6","1500х1100х900","1420х735",{"v":7,"d":"7.0   "},{"v":55100,"d":"55,100   "}]
["ВХСо-2,0 Carboma (открытая)","+2…+6","1955х1100х900","1875х735",{"v":9.1,"d":"9.1   "},{"v":67400,"d":"67,400   "}]
["ВХСл-1,25 Carboma (рыба на льду)","-1…+2","1330х1100х870","1200х735",{"v":6.9,"d":"6.9   "},{"v":58000,"d":"58,000   "}]
["ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду)","-1…+2","1500х1100х900","1370х700",{"v":7.2,"d":"7.2   "},{"v":62200,"d":"62,200   "}]
["ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду)","-1…+2","1955х1100х900","1825х700",{"v":9.8,"d":"9.8   "},{"v":75000,"d":"75,000   "}]
["ВХСу-1 Carboma (внешний угол)","0 …+7","1230х1230х1200","900х735",{"v":6,"d":"6.0   "},{"v":74200,"d":"74,200   "}]
["ВХСу-2 Carboma (внутренний угол)","0 …+7","1270х1270х1200","900х735",{"v":6,"d":"6.0   "},{"v":74200,"d":"74,200   "}]
["ВХС-1,25 Carboma (динамика)","0…+7","1330х1100х1200","1250х870",{"v":5.7,"d":"5.7   "},{"v":46100,"d":"46,100   "}]
["ВХС-1,5 Carboma (динамика)","0…+7","1500х1100х1200","1420х870",{"v":6.1,"d":"6.1   "},{"v":48900,"d":"48,900   "}]
["ВХС-2,0 Carboma (динамика)","0…+7","1955х1100х1200","1875х870",{"v":7.6,"d":"7.6   "},{"v":60100,"d":"60,100   "}]
["ВХС-2,5 Carboma (динамика)","0…+7","2580х1100х1200","2500х870",{"v":10.6,"d":"10.6   "},{"v":71800,"d":"71,800   "}]
["ВХСр-1,25 Carboma (динамика)","-5…+5","1330х1100х1200","1250х870",{"v":7.1,"d":"7.1   "},{"v":54600,"d":"54,600   "}]
["ВХСр-1,5 Carboma (динамика)","-5…+5","1500х1100х1200","1420х870",{"v":7.3,"d":"7.3   "},{"v":58100,"d":"58,100   "}]
["ВХСр-2,0 Carboma (динамика)","-5…+5","1955х1100х1200","1875х870",{"v":9.4,"d":"9.4   "},{"v":69300,"d":"69,300   "}]
["ВХСр-2,5 Carboma (динамика)","-5…+5","2580х1100х1200","2500х870",{"v":10.9,"d":"10.9   "},{"v":77200,"d":"77,200   "}]
["ВХСо-1,25 Carboma (динамика)","+2…+6","1330х1100х870","1250х870",{"v":7.3,"d":"7.3   "},{"v":53200,"d":"53,200   "}]
["ВХСо-1,5 Carboma (динамика)","+2…+6","1500х1100х870","1420х870",{"v":7.5,"d":"7.5   "},{"v":56700,"d":"56,700   "}]
["ВХСо-2,0 Carboma (динамика)","+2…+6","1955х1100х870","1875х870",{"v":10,"d":"10.0   "},{"v":69000,"d":"69,000   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ CARBOMA GC95"]
["ВХС-1,0 Carboma GC95 (GC95 SM 1,0-1)","0...+7","1020х970х1200(1235)",null,null,{"v":40200,"d":"40,200   "}]
["ВХС-1,2 Carboma GC95 (GC95 SM 1,2-1)","0...+7","1180x970x1200(1235)",null,null,{"v":41600,"d":"41,600   "}]
["ВХС-1,5 Carboma GC95 (GC95 SM 1,5-1)","0...+7","1480x970x1200(1235)",null,null,{"v":45000,"d":"45,000   "}]
["ВХС-1,8 Carboma GC95 (GC95 SM 1,8-1)","0...+7","1780x970x1200(1235)",null,null,{"v":52000,"d":"52,000   "}]
["ВХС-2,0 Carboma GC95 (GC95 SM 2,0-1)","0...+7","1955x970x1200(1235)",null,null,{"v":58000,"d":"58,000   "}]
["ВХСр-1,0 Carboma GC95 (GC95 SV 1,0-1)","-5...+5","1020x970x1200(1235)",null,null,{"v":46500,"d":"46,500   "}]
["ВХСр-1,2 Carboma GC95 (GC95 SV 1,2-1)","-5...+5","1180x970x1200(1235)",null,null,{"v":48700,"d":"48,700   "}]
["ВХСр-1,5 Carboma GC95 (GC95 SV 1,5-1)","-5...+5","1480x970x1200(1235)",null,null,{"v":53100,"d":"53,100   "}]
["ВХСр-1,8 Carboma GC95 (GC95 SV 1,8-1)","-5...+5","1780x970x1200(1235)",null,null,{"v":59200,"d":"59,200   "}]
["ВХСр-2,0 Carboma GC95 (GC95 SV 2,0-1)","-5...+5","1955x970x1200(1235)",null,null,{"v":66000,"d":"66,000   "}]
["ВХСн-1,0 Carboma GC95 (GC95 SL 1,0-1)","до -18","1020x970x1200(1235)",null,null,{"v":50000,"d":"50,000   "}]
["ВХСн-1,2 Carboma GC95 (GC95 SL 1,2-1)","до -18","1180x970x1200(1235)",null,null,{"v":52700,"d":"52,700   "}]
["ВХСн-1,5 Carboma GC95 (GC95 SL 1,5-1)","до -18","1480x970x1200(1235)",null,null,{"v":58500,"d":"58,500   "}]
["ВХСн-1,8 Carboma GC95 (GC95 SL 1,8-1)","до -18","1780x970x1200(1235)",null,null,{"v":63600,"d":"63,600   "}]
["ВХСн-2,0 Carboma GC95 (GC95 SL 2,0-1)","до -18","1955x970x1200(1235)",null,null,{"v":72000,"d":"72,000   "}]
["ВХСу-1 Carboma GC95 внешний 90 (GC95 VM-5)","0...+7",{"$nulls":3},{"v":69000,"d":"69,000   "}]
["ВХСу-2 Carboma GC95 внутренний 90 (GC95 VM-6)","0...+7",{"$nulls":3},{"v":69000,"d":"69,000   "}]
["ВХС-1,0 Carboma GC95 (GC95 SM 1,0-1 KombiLux / INOX)","0...+7","1020x970x1200(1235)",null,null,{"v":46200,"d":"46,200   "}]
["ВХС-1,2 Carboma GC95 (GC95 SM 1,2-1 KombiLux / INOX)","0...+7","1180x970x1200(1235)",null,null,{"v":47850,"d":"47,850   "}]
["ВХС-1,5 Carboma GC95 (GC95 SM 1,5-1 KombiLux / INOX)","0...+7","1480x970x1200(1235)",null,null,{"v":51750,"d":"51,750   "}]
["ВХС-1,8 Carboma GC95 (GC95 SM 1,8-1 KombiLux / INOX)","0...+7","1780x970x1200(1235)",null,null,{"v":59800,"d":"59,800   "}]
["ВХС-2,0 Carboma GC95 (GC95 SM 2,0-1 KombiLux / INOX)","0...+7","1955x970x1200(1235)",null,null,{"v":66700,"d":"66,700   "}]
["ВХСр-1,0 Carboma GC95 (GC95 SV 1,0-1 KombiLux / INOX)","-5...+5","1020x970x1200(1235)",null,null,{"v":53480,"d":"53,480   "}]
["ВХСр-1,2 Carboma GC95 (GC95 SV 1,2-1 KombiLux / INOX)","-5...+5","1180x970x1200(1235)",null,null,{"v":56000,"d":"56,000   "}]
["ВХСр-1,5 Carboma GC95 (GC95 SV 1,5-1 KombiLux / INOX)","-5...+5","1480x970x1200(1235)",null,null,{"v":61100,"d":"61,100   "}]
["ВХСр-1,8 Carboma GC95 (GC95 SV 1,8-1 KombiLux / INOX)","-5...+5","1780x970x1200(1235)",null,null,{"v":68100,"d":"68,100   "}]
["ВХСр-2,0 Carboma GC95 (GC95 SV 2,0-1 KombiLux / INOX)","-5...+5","1955x970x1200(1235)",null,null,{"v":75900,"d":"75,900   "}]
["ВХСн-1,0 Carboma GC95 (GC95 SL 1,0-1 KombiLux / INOX)","до -18","1020x970x1200(1235)",null,null,{"v":60000,"d":"60,000   "}]
["ВХСн-1,2 Carboma GC95 (GC95 SL 1,2-1 KombiLux / INOX)","до -18","1180x970x1200(1235)",null,null,{"v":63250,"d":"63,250   "}]
["ВХСн-1,5 Carboma GC95 (GC95 SL 1,5-1 KombiLux / INOX)","до -18","1480x970x1200(1235)",null,null,{"v":70200,"d":"70,200   "}]
["ВХСн-1,8 Carboma GC95 (GC95 SL 1,8-1 KombiLux / INOX)","до -18","1780x970x1200(1235)",null,null,{"v":76300,"d":"76,300   "}]
["ВХСн-2,0 Carboma GC95 (GC95 SL 2,0-1 KombiLux / INOX)","до -18","1955x970x1200(1235)",null,null,{"v":86400,"d":"86,400   "}]
["ВХСу-1 Carboma GC95 внешний 90 (GC95 VM-5 KombiLux / INOX)","0...+7",{"$nulls":3},{"v":79350,"d":"79,350   "}]
["ВХСу-2 Carboma GC95 внутренний 90 (GC95 VM-6 KombiLux / INOX)","0...+7",{"$nulls":3},{"v":79350,"d":"79,350   "}]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA»  (1600/875)"]
["Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (cтеклопакет)"," +2…+7","1042х875х1600",null,null,{"v":69900,"d":"69,900   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (cтеклопакет)"," +2…+7","1342х875х1600",null,null,{"v":79900,"d":"79,900   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (cтеклопакет)"," +2…+7","1942х875х1600",null,null,{"v":104500,"d":"104,500   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (тонир.cтеклопакет)"," +2…+7","1042х875х1600",null,null,{"v":72200,"d":"72,200   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (тонир.cтеклопакет)"," +2…+7","1342х875х1600",null,null,{"v":82900,"d":"82,900   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (тонир.cтеклопакет)"," +2…+7","1942х875х1600",null,null,{"v":106900,"d":"106,900   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (cтеклопакет)","+2...+7/до+45","1042х875х1600(1650)",null,null,{"v":99330,"d":"99,330   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,3 (cтеклопакет)","+2...+7/до+45","1342х875х1600(1650)",null,null,{"v":105620,"d":"105,620   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,9 (cтеклопакет)","+2...+7/до+45","1942х875х1600(1650)",null,null,{"v":144370,"d":"144,370   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (тонированный cтеклопакет)","+2...+7/до+45","1042х875х1600(1650)",null,null,{"v":101630,"d":"101,630   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,3 (тонированный cтеклопакет)","+2...+7/до+45","1342х875х1600(1650)",null,null,{"v":107920,"d":"107,920   "}]
["Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,9 (тонированный cтеклопакет)","+2...+7/до+45","1942х875х1600(1650)",null,null,{"v":146670,"d":"146,670   "}]
["Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA» (1600/875)"]
["Бампер защитный ВХСп 1,0 (труба нерж.)",{"$nulls":4},{"v":280,"d":"280   "}]
["Бампер защитный ВХСп 1,3 (труба нерж.)",{"$nulls":4},{"v":350,"d":"350   "}]
["Бампер защитный ВХСп 1,9 (труба нерж.)",{"$nulls":4},{"v":500,"d":"500   "}]
["ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA»  (1600/875)"]
["Carboma 1600/875 BT-1,0 (cтеклопакет)","+45","   1042х875х1600",null,null,{"v":62900,"d":"62,900   "}]
["Carboma 1600/875 BT-1,3 (cтеклопакет)","+45","   1342х875х1600",null,null,{"v":71900,"d":"71,900   "}]
["Carboma 1600/875 BT-1,9 (cтеклопакет)","+45","   1942х875х1600",null,null,{"v":94100,"d":"94,100   "}]
["Carboma 1600/875 BT-1,0      (тонированный стеклопакет)","+45","   1042х875х1600",null,null,{"v":65000,"d":"65,000   "}]
["Carboma 1600/875 ВТ-1,3 (тонированный cтеклопакет)","+45","   1342х875х1600",null,null,{"v":74600,"d":"74,600   "}]
["Carboma 1600/875 ВТ-1,9 (тонированный cтеклопакет)","+45","   1942х875х1600",null,null,{"v":96200,"d":"96,200   "}]
["Дополнительные опции для тепловых витрин серии «CARBOMA» (1600/875)"]
["Бампер защитный ВХСп 1,0 (труба нерж.)",null,"   ",null,null,{"v":280,"d":"280   "}]
["Бампер защитный ВХСп 1,3 (труба нерж.)",null,"  ",null,null,{"v":350,"d":"350   "}]
["Бампер защитный ВХСп 1,9 (труба нерж.)",null,"   ",null,null,{"v":500,"d":"500   "}]
["Комплект подсветки 3 рядов полок 1.0,LED",null,"   ",null,null,{"v":3900,"d":"3,900   "}]
["Комплект подсветки 3 рядов полок 1.3,LED",{"$nulls":4},{"v":4200,"d":"4,200   "}]
["Комплект подсветки 3 рядов полок 1.9,LED",{"$nulls":4},{"v":7800,"d":"7,800   "}]
["Комплект ограничителей 1,0",{"$nulls":4},{"v":840,"d":"840   "}]
["Комплект ограничителей 1,3",{"$nulls":4},{"v":960,"d":"960   "}]
["Комплект ограничителей 1,9",{"$nulls":4},{"v":1680,"d":"1,680   "}]
["Комплект ценникодержателей h-39мм 1,0",{"$nulls":4},{"v":1140,"d":"1,140   "}]
["Комплект ценникодержателей h-39мм 1,3",{"$nulls":4},{"v":1140,"d":"1,140   "}]
["Комплект ценникодержателей h-39мм 1,9",{"$nulls":4},{"v":2280,"d":"2,280   "}]
["ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ГОРКИ, ШКАФЫ"]
[]
["Модель\n(старая модель)","Температурный режим, ºС","Габаритные размеры (ДхШхВ), мм","Краткое описание","Розничная цена, руб"]
["«Carboma 1260/700» Britany F13-07"]
["Carboma 1260/700 ВХСп-0,7 Britany F13-07"," +2…+7","740х700х1260","Контроллер, динамика,\n2  полки,  LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата\n",{"v":59700,"d":"59,700   "}]
["Carboma 1260/700 ВХСп-1,0 Britany F13-07"," +2…+7","1060х700х1260",null,{"v":69500,"d":"69,500   "}]
["Carboma 1260/700 ВХСп-1,3 Britany F13-07"," +2…+7","1330х700х1260",null,{"v":80800,"d":"80,800   "}]
["Carboma 1260/700 ВХСп-0,7 Britany F13-07 (стеклопакет)"," +2…+7","702х700х1260","Контроллер, динамика,\n2  полки,  LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата\n",{"v":59700,"d":"59,700   "}]
["Carboma 1260/700 ВХСп-1,0 Britany F13-07 (стеклопакет)"," +2…+7","1022х700х1260",null,{"v":69500,"d":"69,500   "}]
["Carboma 1260/700 ВХСп-1,3 Britany F13-07 (стеклопакет)"," +2…+7","1292х700х1260",null,{"v":80800,"d":"80,800   "}]
[]
["«Полюс»"]
["Полюс ВХСп-0,7\n(ВХСд-0,7 Горка)","+2…+7","740х700х2000","Контроллер, динамика,\n3  полки,  LED-подсветка, ночная шторка,  выпариватель конденсата\n",{"v":66600,"d":"66,600   "}]
["Полюс ВХСп-1,0\n(ВХСд-1,0 Горка)","+2…+7","1060х700х2000",null,{"v":76500,"d":"76,500   "}]
["Полюс ВХСп-1,3","+2…+7","1330х700х2000",null,{"v":88000,"d":"88,000   "}]
["«Carboma»"]
["Carboma ВХСп-0,7","0…+7","740х875х1940","Контроллер, динамика,\n4  полки,  LED-подсветка, ночная шторка,  выпариватель конденсата\n",{"v":76000,"d":"76,000   "}]
["Carboma ВХСп-1,0","0…+7","1060х875х1940",null,{"v":86000,"d":"86,000   "}]
["Carboma ВХСп-1,3\n(ВХСд-1,3 Горка)","0…+7","1330х875х1940",null,{"v":97800,"d":"97,800   "}]
["Carboma ВХСп-1,9\n(ВХСд-1,9 Горка)","0…+7","1955х875х1940",null,{"v":123500,"d":"123,500   "}]
["Carboma ВХСп-2,5","0…+7","2580х875х1940",null,{"v":180000,"d":"180,000   "}]
["Фруктовый комплект 70",null,null,"Зеркальная панель, ограничитель для 2х рядов полок",{"v":2300,"d":"2,300   "}]
["Фруктовый комплект 100",{"$nulls":3},{"v":2500,"d":"2,500   "}]
["Фруктовый комплект 130",{"$nulls":3},{"v":2700,"d":"2,700   "}]
["Фруктовый комплект 190",{"$nulls":3},{"v":3400,"d":"3,400   "}]
["Фруктовый комплект 250",{"$nulls":3},{"v":5000,"d":"5,000   "}]
["«Carboma Сube 1930/710»"]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-0,7","0…+7","740х710х1930","Контроллер, динамика,\n4 полки, вертикальная LED-подсветка, ночная\nшторка, выпариватель конденсата",{"v":67000,"d":"67,000   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-1,0","0…+7","1060х710х1930",null,{"v":77000,"d":"77,000   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-1,3","0…+7","1330х710х1930",null,{"v":89000,"d":"89,000   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-1,9","0…+7","1955х710х1930",null,{"v":115000,"d":"115,000   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-2,5","0…+7","2580х710х1930",null,{"v":172000,"d":"172,000   "}]
["Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,6 (со стекл.фронтом)","-5…+5","600х710х1930",null,{"v":76900,"d":"76,900   "}]
["Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7 (со стекл.фронтом)","-5…+5","740х710х1930",null,{"v":82900,"d":"82,900   "}]
["Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0 (со стекл.фронтом)","-5…+5","1060х710х1930",null,{"v":93800,"d":"93,800   "}]
["Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3 (со стекл.фронтом)","-5…+5","1330х710х1930",null,{"v":110500,"d":"110,500   "}]
["Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9 (со стекл.фронтом)","-5…+5","1955х710х1930",null,{"v":138800,"d":"138,800   "}]
["Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5 (со стекл.фронтом)","-5…+5","2580х710х1930",null,{"v":199300,"d":"199,300   "}]
["«Carboma Сube 1930/710 (875)» в нержавеющем исполнении (INOX)"]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-0,7 INOX","0…+7","740х730х1930",null,{"v":73030,"d":"73,030   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-1,0 INOX","0…+7","1060х730х1930",null,{"v":83930,"d":"83,930   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-1,3 INOX","0…+7","1330х730х1930",null,{"v":97010,"d":"97,010   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-1,9 INOX","0…+7","1955х730х1930",null,{"v":125350,"d":"125,350   "}]
["Carboma Сube 1930/710\nВХСп-2,5 INOX","0…+7","2580х730х1930",null,{"v":187480,"d":"187,480   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-0,7","0…+7","740х895х1930",null,{"v":76000,"d":"76,000   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-1,0","0…+7","1060х895х1930",null,{"v":86000,"d":"86,000   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-1,3","0…+7","1330х895х1930",null,{"v":97800,"d":"97,800   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-1,9","0…+7","1955х895х1930",null,{"v":123500,"d":"123,500   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-2,5","0…+7","2580х895х1930",null,{"v":180000,"d":"180,000   "}]
["Carboma Cube 1930/875 ВХСп-0,7 (со стекл.фронтом)","-5…+5","740х875х1930",null,{"v":91900,"d":"91,900   "}]
["Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,0 (со стекл.фронтом)","-5…+5","1060х875х1930",null,{"v":102800,"d":"102,800   "}]
["Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,3 (со стекл.фронтом)","-5…+5","1330х875х1930",null,{"v":119300,"d":"119,300   "}]
["Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,9 (со стекл.фронтом)","-5…+5","1955х875х1930",null,{"v":147300,"d":"147,300   "}]
["Carboma Cube 1930/875 ВХСп-2,5 (со стекл.фронтом)","-5…+5","2580х875х1930",null,{"v":207300,"d":"207,300   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-0,7 INOX","0…+7","740х895х1930",null,{"v":82840,"d":"82,840   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-1,0 INOX","0…+7","1060х895х1930",null,{"v":93740,"d":"93,740   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-1,3 INOX","0…+7","1330х895х1930",null,{"v":106602,"d":"106,602   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-1,9 INOX","0…+7","1955х895х1930",null,{"v":134615,"d":"134,615   "}]
["Carboma Сube 1930/875\nВХСп-2,5 INOX","0…+7","2580х895х1930",null,{"v":196200,"d":"196,200   "}]
["           Дополнительная комплектация к холодильным горкам \"Полюс\""]
["Полка металлическая для «Carboma 1260/700»",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Полка металлическая для «Полюс»",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Полка металлическая для «Carboma»",{"$nulls":3},"по запросу"]
[" Кронштейн полки «Carboma 1260/700»",{"$nulls":3},"по запросу"]
[" Кронштейн полки «Carboma»",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Холодильные горки под выносное холодоснабжение"]
["ВХСд-2,5 (без боковин)","0…+7","2500*2090*970",null,95200]
["ВХСд-3,75 (без боковин)","0…+7","3750*2090*970",null,126600]
["           Дополнительные опции к холодильным горкам под выносное холодоснабжение"]
["Комплект ночных шторок для ВХСд-2,5",{"$nulls":3},16200]
["Комплект ночных шторок для ВХСд-3,75",{"$nulls":3},24300]
["Соединительный комплект",{"$nulls":3},1400]
["Комплект боковых панелей металл ",{"$nulls":3},9800]
["Комплект боковых панелей с внутренним зеркалом",{"$nulls":3},12700]
["Полка металлическая с кронштейнами (1250х500)",{"$nulls":3},2400]
["Перегородка разделительная (оргстекло t-2 мм)",{"$nulls":3},3000]
["Вентиль соленоидный, фильтр",{"$nulls":3},4600]
["Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-2,5",{"$nulls":3},4200]
["Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-3,75",{"$nulls":3},6300]
["Carboma Сube GC110 (цена без боковин, с передними панелям - материал под заказ)"]
["ВХС-0,94 Carboma GC110(GC110 SM 0,94-1)","0…+7","980x1110x1200",null,42300]
["ВХС-1,25 Carboma GC110(GC110 SM 1,25-1)","0…+7","1290x1110x1200",null,45700]
["ВХС-1,5 Carboma GC110(GC110 SM 1,5-1)","0…+7","1460x1110x1200",null,49300]
["ВХС-2,0 Carboma GC110(GC110 SM 2,0-1)","0…+7","1915x1110x1200",null,63100]
["ВХС-2,5 Carboma GC110(GC110 SM 2,5-1)","0…+7","2540x1110x1200",null,77800]
["ВХСр-0,94 Carboma GC110(GC110 SV 0,94-1)","-5…+5","980x1110x1200",null,51500]
["ВХСр-1,25 Carboma GC110(GC110 SV 1,25-1)","-5…+5","1290x1110x1200",null,55500]
["ВХСр-1,5 Carboma GC110(GC110 SV 1,5-1)","-5…+5","1460x1110x1200",null,59900]
["ВХСр-2,0 Carboma GC110(GC110 SV 2,0-1)","-5…+5","1915x1110x1200",null,73700]
["ВХСр-2,5 Carboma GC110(GC110 SV 2,5-1)","-5…+5","2540x1110x1200",null,84000]
["ВХСн-0,94 Carboma GC110(GC110 SL 0,94-1)","до -18","980x1110x1200",null,61900]
["ВХСн-1,25 Carboma GC110(GC110 SL 1,25-1)","до -18","1290x1110x1200",null,67700]
["ВХСн-1,5 Carboma GC110(GC110 SL 1,5-1)","до -18","1460x1110x1200",null,74100]
["ВХСн-2,0 Carboma GC110(GC110 SL 2,0-1)","до -18","1915x1110x1200",null,90900]
["ВХСо-0,94 Carboma GC110(GC110 SM 0,94-2)","+2…+6","980x1110x870",null,50800]
["ВХСо-1,25 Carboma GC110(GC110 SM 1,25-2)","+2…+6","1290x1110x870",null,54800]
["ВХСо-1,5 Carboma GC110(GC110 SM 1,5-2)","+2…+6","1460x1110x870",null,59100]
["ВХСо-2,0 Carboma GC110(GC110 SM 2,0-2)","+2…+6","1915x1110x870",null,72700]
["ВХСл-0,94 Carboma GC110(GC110 SP 0,94-2)","-1…+2","980x1110x1200",null,57400]
["ВХСл-1,25 Carboma GC110(GC110 SP 1,25-2)","-1…+2","1290x1110x1200",null,62000]
["ВХСл-1,5 Carboma GC110(GC110 SP 1,5-2) ","-1…+2","1460x1110x1200",null,67100]
["ВХСл-2,0 Carboma GC110(GC110 SP 2,0-2)","-1…+2","1915x1110x1200",null,81100]
["ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 45 динамика (GC110 VM-3)","0…+7","1240x1240x1200",null,72100]
["ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 45 динамика (GC110 VM-4)","0…+7","-",null,72100]
["ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 90 динамика (GC110 VM-5)","0…+7","1230х1230х1200",null,80200]
["ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 90 динамика (GC 110 VM-6)","0…+7","1270х1270х1200",null,80200]
["ВХС-0,94 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 0,94-1)","0…+7","980x1110x1200",null,43900]
["ВХС-1,25 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 1,25-1)","0…+7","1290x1110x1200",null,47300]
["ВХС-1,5 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 1,5-1)","0…+7","1460x1110x1200",null,50900]
["ВХС-2,0 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 2,0-1)","0…+7","1915x1110x1200",null,65500]
["ВХС-2,5 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 2,5-1)","0…+7","2540x1110x1200",null,81000]
["ВХСр-0,94 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VV 0,94-1)","-5…+5","980x1110x1200",null,53100]
["ВХСр-1,25 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VV 1,25-1)","-5…+5","1290x1110x1200",null,57100]
["ВХСр-1,5 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VV 1,5-1)","-5…+5","1460x1110x1200",null,61500]
["ВХСр-2,0 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VV 2,0-1)","-5…+5","1915x1110x1200",null,76100]
["ВХСр-2,5 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VV 2,5-1)","-5…+5","2540x1110x1200",null,87200]
["ВХСо-0,94 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 0,94-2)","+2…+6","980x1110x870",null,52400]
["ВХСо-1,25 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 1,25-2)","+2…+6","1290x1110x870",null,56400]
["ВХСо-1,5 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 1,5-2)","+2…+6","1460x1110x870",null,60700]
["ВХСо-2,0 Carboma GC110 (динамика)(GC110 VM 2,0-2)","+2…+6","1915x1110x870",null,75100]
["ВТ-1,25 Carboma GC110(GC110 SH 1,25-1)",45,"1290x1110x1200",null,39000]
["0,94 Carboma GC110(GC110 N 0,94-1)","-","980x1110x1200",null,31800]
["1,25 Carboma GC110(GC110 N 1,25-1)","-","1290x1110x1200",null,34300]
["1,5 Carboma GC110(GC110 N 1,5-1)","-","1460x1110x1200",null,37000]
["2,0 Carboma GC110(GC110 N 2,0-1)","-","1915x1110x1200",null,47400]
["2,5 Carboma GC110(GC110 N 2,5-1)","-","2540x1110x1200",null,58400]
["Боковина Carboma Cube ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом, шт  (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)",{"$nulls":3},4500]
["Боковина Carboma Cube ВХСо, ВХСл со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)",{"$nulls":3},3700]
["Стыковочный комплект",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Перегородка из стекла ВХС, ВХСр",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Перегородка из стекла полнопрофильная ВХС, ВХСр (ставится между витринами)",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Освещение переднего фронта",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Освещение основной зоны",{"$nulls":3},"по запросу"]
["Материал передних панелей (под заказ):",{"$nulls":3},"цена витрины остается без изменений"]
["- сталь крашенная"]
["- нержавеющая сталь  "]
["- ламинированный МДФ цвет – дуб, венге "]
["КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ \"CARBOMA\" (вентилируемые)"]
["ВХСв-0,9д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)",".+6...+12","920*650*1280","Размер выкладки 860*500мм.+ 3 полки 860*300мм, 860*330мм, 860*350мм",56000]
["ВХСв-1,3д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)",".+6...+12","1370*650*1280","Размер выкладки 1310*500мм.+ 3 полки 1310*300мм, 1310*330мм, 1310*350мм",60400]
["ВХСв - 1,3д Carboma (ОТКРЫТАЯ) ","+4…+10 ","1300*700*1280","1268х460+3 полки 1230х350",98000]
["ВХСв - 1,3д Carboma ТЕХНО (ОТКРЫТАЯ)","+4…+10 ","1300*700*1280","1268х460+3 полки 1230х350",98000]
["ВХСв - 0,9д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)","0…+7","900*700*1280","860х460+3 полки 830х350",{"v":70200,"d":"70,200   "}]
["ВХСв - 1,3д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)","0…+7","1300*700*1280","1260х460+3 полки 1230х350",{"v":83200,"d":"83,200   "}]
["Прилавок П-0,9 Carboma",null,"900х650х870",null,{"v":17000,"d":"17,000   "}]
["ВХСв-У1д Carboma (вентилируемая)",".+6...+12","840*605*1300","Размер выкладки 600*500мм.+ 3 полки 290*500мм",{"v":78800,"d":"78,800   "}]
["0,9 Carboma (со стеклом)","нейтральная","920х650х1280","Размер выкладки 860х440+3 полки 860х300,860х330,860х350",{"v":42000,"d":"42,000   "}]
["0,9 Carboma (без стекла)",{"$nulls":3},{"v":41000,"d":"41,000   "}]
["0,9 Carboma ТЕХНО (со стеклом)",{"$nulls":3},{"v":42000,"d":"42,000   "}]
["0,9 Carboma ТЕХНО (без стекла)",{"$nulls":3},{"v":41000,"d":"41,000   "}]
["1,3 Carboma (со стеклом)",null,"1370х650х1280","Размер выкладки 1310х440+3 полки 1310х300,1310х330,1310х",{"v":45300,"d":"45,300   "}]
["1,3 Carboma (без стекла)",{"$nulls":3},{"v":44000,"d":"44,000   "}]
["1,3 Carboma ТЕХНО (со стеклом)",{"$nulls":3},{"v":45300,"d":"45,300   "}]
["1,3 Carboma ТЕХНО (без стекла)",{"$nulls":3},{"v":44000,"d":"44,000   "}]
["КОНДИТЕРСКИЕ ШКАФЫ \"CARBOMA\" (цвет в ассортименте)"]
["R120C Сarboma (D4 VM 120-1 (беж-корич, станд цвета))",".+6...+12","480*460*1100","415х415+2 полки 380х405",50200]
["R120Cвр Сarboma (D4 VM 120-2 (беж-корич, станд цвета))",".+6...+12","480*460*1100","3 полки d-375 мм",57400]
["R400C Сarboma (D4 VM 400-1 (беж-корич, станд цвета))",".+2...+10","600*575*1850","4 полки",66600]
["R400Cвр Сarboma (D4 VM 400-2(беж-корич, станд цвета))",".+2...+10","600*575*1850","4 полки d-450 мм",73900]
["R400C Сarboma Люкс (D4 VM 400-1(корич-золотой, 1/2, INOX))",".+2...+10","600*575*1850","4 полки",76300]
["R400Cвр Сarboma Люкс (D4 VM 400-2 (корич-золотой, 1/2, INOX))",".+2...+10","600*575*1850","4 полки d-450 мм",83600]
["R800C Сarboma Люкс (D4 VM 800-1 (корич-золотой, 1/2, INOX)",".+2...+10","1100*600*1850","8 полок 500х425",95000]
["R800C Сarboma (D4 VM 800-1(беж-корич, станд цвета))",".+2...+10","1100х600х1850(1950)","8 полок 500х425",90000]
["R120Cвр Сarboma (D4 VM 120-2 (корич-золотой, 1/2, INOX))","+6…+12","480х460х1100(1135)","3 полки d-375 мм",57400]
["R120C Сarboma (D4 VM 120-1 (корич-золотой, 1/2, INOX))","+6…+12","480х460х1100(1135)","415х415+2 полки 380х405",50200]
["Кондитерские витрины «Carboma Cube»"]
["ВХСв - 0,9д Carboma  Cube","+6…+12","920х650х1260","- контроллер\n- динамическое охлаждение\n- ТЭН\n- 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая\n- демонстрационная  поверхность из стали оцинкованной под золото (Сarboma Cube)\n- демонстрационная  поверхность из стали оцинкованной  серый металлик\n (Сarboma Cube ТЕХНО)",{"v":56000,"d":"56,000   "}]
["ВХСв - 0,9д Carboma  Cube  ТЕХНО","+6…+12","920х650х1260",null,{"v":56000,"d":"56,000   "}]
["ВХСв – 1,3д Carboma  Cube  ","+6…+12","1370х650х1260",null,{"v":60400,"d":"60,400   "}]
["ВХСв – 1,3д Carboma  Cube  ТЕХНО","+6…+12","1370х650х1260",null,{"v":60400,"d":"60,400   "}]
["ВХСв - 0,9д Carboma  Cube Люкс","0…+7","900х700х1280","- контроллер\n- динамическое охлаждение\n- ТЭН\n- выпариватель\n- стеклопакеты - передний, боковые, верхний, задние раздвижные створки\n- 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая\n- демонстрационная  поверхность из стали оцинкованной под золото (Сarboma Cube)\n- демонстрационная  поверхность из стали оцинкованной  серый металлик\n (Сarboma Cube ТЕХНО)",{"v":70200,"d":"70,200   "}]
["ВХСв - 0,9д Carboma  Cube  Люкс ТЕХНО","0…+7","900х700х1280",null,{"v":70200,"d":"70,200   "}]
["ВХСв – 1,3д Carboma  Cube  Люкс","0…+7","1300х700х1280",null,{"v":83200,"d":"83,200   "}]
["ВХСв – 1,3д Carboma  Cube  Люкс ТЕХНО","0…+7","1300х700х1280",null,{"v":83200,"d":"83,200   "}]
["ВХСв-0,6д Carboma Cube для шоколада","+12…+16","620х650х1265","Холодильный агрегат Danfoss, Aspera. Хладагент R134a. Тип охлаждения – динамический",{"v":53000,"d":"53,000   "}]
["ВХСв - 0,6д Carboma Сube","+6…+12","620х650х1265",null,{"v":54000,"d":"54,000   "}]
["ВХСв - 0,6д Carboma Сube Люкс","+0…+7","600х650х1265",null,{"v":65000,"d":"65,000   "}]
["Витрина нейтральная 0,6 Carboma Cube (комплектуется 3 стеклянными полками)","0…+7","620х650х1265",null,{"v":40500,"d":"40,500   "}]
["Витрина хлебная 0,6 Carboma Cube (комплектуется 3 деревянными полками)","нейтральная","620х650х1265",null,{"v":39600,"d":"39,600   "}]
["Витрина нейтральная 0,9  Carboma Cube (комплектуется 3 стеклянными полками)","нейтральная","920х650х1265",null,{"v":42000,"d":"42,000   "}]
["Витрина хлебная 0,9 Carboma Сube (комплектуется 3 деревянными полками)","нейтральная","920х650х1265",null,{"v":41000,"d":"41,000   "}]
["Витрина нейтральная 0,9 Carboma Сube ТЕХНО","нейтральная","920х650х1265",null,{"v":42000,"d":"42,000   "}]
["Витрина хлебная 0,9 Carboma Сube ТЕХНО (комплектуется 3 деревянными полками)","нейтральная","920х650х1265",null,{"v":41000,"d":"41,000   "}]
["ВХСв - 0,9д Carboma Сube для шоколада","+12…+16","920х650х1265",null,{"v":55000,"d":"55,000   "}]
["Витрина нейтральная 1,3 Carboma Cube (комплектуется 3 стеклянными полками)","нейтральная","1370х650х1265",null,{"v":45300,"d":"45,300   "}]
["Витрина хлебная 1,3 Carboma Cube (комплектуется 3 деревянными полками)","нейтральная","1370х650х1265",null,{"v":44000,"d":"44,000   "}]
["Витрина нейтральная 1,3 Carboma Cube ТЕХНО","нейтральная","1370х650х1265",null,{"v":45300,"d":"45,300   "}]
["Витрина хлебная 1,3 Carboma Cube ТЕХНО (комплектуется 3 деревянными полками)","нейтральная","1370х650х1265",null,{"v":44000,"d":"44,000   "}]
["ВХСв - 1,3д Carboma Сube для шоколада","+12…+16","13070х650х1265",null,{"v":59400,"d":"59,400   "}]
["Прилавок П-0,6 Carboma",null,"600х650х870",null,{"v":15000,"d":"15,000   "}]
["Прилавок П-0,9 Carboma",null,"900х650х870",null,{"v":17000,"d":"17,000   "}]
["Шкаф для напитков «Carboma»"]
["R560Cв Carboma ","+1…+12","825х645х2020","5полок 720х460",51750]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ \"CARBOMA\" (цвет –серый металлик RAL 9006)"]
["Carboma R560","0…+7","825х655х1900","Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки",37777]
["Carboma V560","-5…+5","825х655х1900",null,47770]
["Carboma F560","до -18","825х655х1900","Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки",51190]
["Carboma R700","0…+7","825х755х1900",null,39900]
["Carboma V700","-5…+5","825х755х1900","Контроллер, воздухоохладитель,  ТЭН,  4 полки",51300]
["Carboma F700","до -18","825х755х1900",null,57270]
["Carboma RF700","0…+7 / 0…-13","825х755х1900",null,54340]
["Carboma R1120","0…+7","1650х655х1900","Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок",52990]
["Carboma RF1120","0…+7 / 0…-13","1650х655х1900","Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, перегородка, ТЭН",79380]
["Carboma R1400","0…+7","1650х755х1900","Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка",{"v":56900,"d":"56,900   "}]
["Carboma V1400","-5…+5","1650х755х1900","Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН,  8 полок, подсветка",68800]
["Carboma F1400","до -18","1650х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",79700]
["R560 Сarboma INOX","0…+7","825х655х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",54540]
["V560 Сarboma INOX","-5...+5","825х655х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",58950]
["F560 Сarboma INOX","до -18","825х655х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",64000]
["R700 Сarboma INOX","0…+7","825х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",58900]
["V700 Сarboma INOX","-5...+5","825х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",65430]
["F700 Сarboma INOX","до -18","825х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",68900]
["RF700 Сarboma INOX","0...+7/до -13","825х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",68000]
["R1120 Сarboma INOX","0…+7","1650х655х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",71811]
["RF1120 Сarboma INOX","0...+7/до -13","1650х655х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",95000]
["R1400 Сarboma INOX","0…+7","1650х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",79920]
["V1400 Сarboma INOX","-5...+5","1650х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",86900]
["F1400 Сarboma INOX","до -18","1650х755х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",88900]
["Carboma R560 С (стекло)","0…+12","825х645х2020","Контроллер, воздухоохладитель, 4  полки,  подсветка",37790]
["Carboma R700 С (стекло)","0…+12","825х725х2020","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",45550]
["Carboma V560 С (стекло)","-5…+5","825х645х2020","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",47770]
["Carboma V700 С (стекло)","-5…+5","825х725х2020","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",51500]
["R560 С (стекло) Сarboma INOX","+1...+12","825х645х2020","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",56606]
["V560 С (стекло) Сarboma INOX","-5...+5","825х645х2020","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",60950]
["R700 С (стекло) Сarboma INOX","+1...+12","825х745х2020","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",71433]
["V700 С (стекло) Сarboma INOX","-5...+5","825х745х2020","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",75900]
["R1400К (купе) Сarboma INOX","+1...+12 ","1650х710х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",90000]
["ШХ-0,8К (купе)","+1...+12 ","1300х625х1825","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",52500]
["ШХ-0,8К (купе) INOX","+1...+12 ","1300х625х1825","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",74000]
["R1400К (купе) Сarboma","+1...+12","1650х710х1900","Холодильный агрегат Danfoss (R134a), Danfoss (R404a) Тип охлаждения-динамический",{"v":61900,"d":"61,900"}]
["Примечание: Возможность исполнения холодильных шкафов «Carboma»:"]
["1) из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003) - цена остается без изменений"]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ПОЛЮС» (цвет – белый RAL 9003), INOX"]
["ШХ-0,8 Полюс","0…+7","1300х625х1825","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",{"v":47300,"d":"47,300   "}]
["ШХ-0,8 INOX","0…+7","1300х625х1825","Холодильный агрегат Danfoss (R 134a) Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц Тип охлаждения – статический",{"v":67700,"d":"67,700   "}]
["Холодильные столы"]
["Модель","Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек)**, мм","Температурный режим, °С","Комплектация","Потр. эл/энергии в сутки, кВт"," розничная цена, руб"]
["Bar-250 Carboma","1260*570*760","0…+7","2 двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки",5,45500]
["Bar-250C Carboma","1260*570*760","+1…+12","2 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки",7,50900]
["Bar-360 Carboma","1660*570*760","0…+7","3 двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок",6,52520]
["Bar-360C Carboma","1660*570*760","+1…+12","3 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок",8,59990]
["Bar-360K Carboma","1660*570*760","+1…+12","2 стеклянные двери-купе + 1 ящик над агрегатом, 4 полки",8,59990]
["** - высота ножек – 90…110 мм"]
["Текущее наименование модели","Наименование модели с 15.07.2015","Габаритные размеры, мм","Температурный режим, град С","Розничная цена, руб."]
["С металлическими дверями и ящиками «Carboma» (нержавеющая сталь)"]
["2GN/NT Carboma",null,"1260x700x760","0...+7",47192]
["11 ","2 двери "]
["13 ","1 дверь,3 ящика "]
["31 ","3 ящика, 1 дверь "]
["3GN/NT Carboma",null,"1670x700x760","0...+7",55920]
["111 ","3 двери "]
["113 ","2 двери,3 ящика "]
["133 ","1 дверь,6 ящиков "]
["333 ","9 ящиков "]
["311 ","3 ящика, 2 двери "]
["331 ","6 ящиков, 1 дверь "]
[131,"1 дверь, 3 ящика, 1 дверь "]
[313,"3 ящика, 1 дверь, 3 ящика "]
["4GN/NT Carboma",null,"2080x700x760","0...+7",67872]
["1111 ","4 двери "]
["2GN/LT Carboma",null,"1260x700x760","до-18",54320]
["11 ","2 двери "]
["3GN/LT Carboma",null,"1670x700x760","до-18",68440]
["111 ","3 двери "]
["Со стеклянными дверями «Сагbоmа» (нержавеющая сталь)"]
["2GNG/NT Carboma","2 стекл двери","1260x700x760","0...+7",53200]
["3GNG/NT Carboma","3 стекл двери","1670x700x760","0...+7",63920]
["4GNG/NT Carboma","4 стекл двери","2080x700x760","0...+7",92200]
["С металлическими дверями и ящиками «Полюс» (сталь оцинкованная)"]
["2GN/NT Полюс",null,"1260x700x760","0...+7",43300]
["11 ","2 двери  "]
["13 ","1 дверь,3 ящика "]
["31 ","3 ящика, 1 дверь "]
["3GN/NT Полюс",null,"1670x700x760","0...+7",48800]
["111 ","3 двери "]
["113 ","2 двери, 3 ящика "]
["133 ","1 дверь, 6 ящиков "]
["333 ","9 ящиков "]
["311 ","3 ящика, 2 двери "]
["331 ","6 ящиков, 1 дверь "]
[131,"1 дверь, 3 ящика, 1 дверь "]
[313,"3 ящика, 1 дверь, 3 ящика "]
["4GN/NT Полюс",null,"2080x700x760","0...+7",60990]
["1111 ","4 двери "]
["2GN/LT Полюс",null,"1260x700x760","до-18",49990]
["11 ","2 двери "]
["3GN/LT Полюс",null,"1670x700x760","до-18",63300]
[111,"3 двери "]
["Со стеклянными дверями «Полюс» (сталь оцинкованная)"]
["2GNG/NT Полюс",null,"1260x700x760","0...+7",47900]
["3GNG/NT Полюс",null,"1670x700x760",null,55990]
["4GNG/NT Полюс",null,"2080x700x760",null,79900]
["Для салатов с металлическими дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)"]
["SL 2GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*","2 двери","1260x700x760","0...+7",59800]
["SL 3GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*","3 двери ","1670x700x760",null,67700]
["Для салатов со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)"]
["SL 2GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*","2 стекл двери","1260x700x760","0...+7",59800]
["SL 3GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*","3 стекл двери","1670x700x760",null,67700]
["Для салатов с металлическими дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)"]
["SL 2GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*","2 двери","1260x700x760","0...+7",49900]
["SL 3GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*","3 двери ","1670x700x760",null,57800]
["Для салатов со стеклянными дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)"]
["SL 2GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*","2 стекл двери","1260x700x760","0...+7",49900]
["SL 3GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*","3 стекл двери","1670x700x760",null,57800]
["Надстройка 320","Надстройка 2GN","-","-",5800]
["Надстройка 480","Надстройка 3GN","-","-",8800]
["*- исполнение столешницы под гастроёмкости  (1/1,1/3,1/6), максимальной глубиной 150 мм"]
["СТОЛЫ СТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ С НИЖНИМ АГРЕГАТОМ"]
["700 INOX BOTTOM"]
["TM2GN-2 -11 INOX","2 двери","1000x700x815(865)","-2...+10",41900]
["TM3GN-2 -111 INOX","3 двери","1487x700x815(865)",null,52400]
["700 RAL BOTTOM"]
["TM2GN-2 -11 RAL","2 двери","1000x700x815(865)","-2...+10",35600]
["TM3GN-2 -111 RAL","3 двери","1487x700x815(865)",null,44400]
["СТОЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТОВ (SALADETTA)"]
["700 SALAD BOTTOM"]
["TM2GNsal-2- INOX (GN1/3, 1/6)",null,"1000x700x815(865)","-2...+10",45900]
["TM3GNsal-2- INOX (GN1/3, 1/6)",null,"1487x700x815(865)",null,54500]
["TM2GNsal-2- RAL (GN1/3, 1/6)",null,"1000x700x815(865)",null,39600]
["TM3GNsal-2- RAL (GN1/3, 1/6)",null,"1487x700x815(865)",null,46500]
["Крышка из нержавеющей стали, закрывающая гастроемкости для 2х дверного стола (1/3, 1/6)",{"$nulls":3},2000]
["Крышка из нержавеющей стали, закрывающая гастроемкости для 3х дверного стола (1/3, 1/6)",{"$nulls":3},2400]
["Стекло - колпак для 3х дверного стола",{"$nulls":3},5400]
["Стекло-колпак с полкой для 3х дверного стола",{"$nulls":3},10400]
["Стекло-колпак с полкой для 2х дверного стола",{"$nulls":3},9000]
["Стекло - колпак для 2 х дверного стола",{"$nulls":3},4000]

{"sheet":"Полюс_моноблоки","index":31,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"merged":[[0,6,0,7],[1,0,1,5],[18,0,18,5],[20,3,20,4],[22,2,24,2],[22,3,25,3],[22,4,25,4],[26,3,30,3],[26,4,30,4],[29,2,30,2],[32,0,32,5],[35,2,37,2],[35,3,38,3],[41,0,41,5]]}
[{"$nulls":6},"Главное меню"]
["Прайс-лист на моноблоки ТМ \"Полюс\""]
[]
["Модель","Хладагент","Рабочий диапазон, ° С"," V холодильной камеры, не более, куб.м","Напряжение, В","Розничная цена, руб"]
["MMS 109 (MC106)","R 404a","-5...+5",6,220,{"v":39500,"d":"39,500"}]
["MMS 113 (MC109)","R 404a","-5...+5",9,220,{"v":41000,"d":"41,000"}]
["MMS 117 (MC115)","R 404a","-5...+5",15,220,{"v":49500,"d":"49,500"}]
["MLS 113 (MH108)","R 404a","до -18",8,220,{"v":55400,"d":"55,400"}]
["MMS 222 (MC218)","R 404a","-5...+5",18,220,{"v":58500,"d":"58,500"}]
["MMS 226 (MC222)","R 404a","-5...+5",22,220,{"v":61500,"d":"61,500"}]
["MMS 230 (MC226)","R 404a","-5...+5",26,220,{"v":64500,"d":"64,500"}]
["MLS 216(MН211)","R 404a","до-18",11,220,{"v":63500,"d":"63,500"}]
["MLS 220 (MН216)","R 404a","до 18",16,380,{"v":80900,"d":"80,900"}]
[]
[]
["* указанные параметры даны для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +16 до +35 оС,"]
["относительной влажности 60%"]
[]
["Прайс-лист на Сплит-системы ТМ \"Полюс\""]
[]
[{"$nulls":3},"Габаритные размеры (ДхШхВ), мм",null,"Розничная цена, руб"]
["Модель сплит-системы","Объем камеры, не более, м3","Температура,оС","наружный блок","внутренний блок"]
["SMS 109 (СС 106)",6,"-5…+5*","330х485х780","440х452х260",{"v":39500,"d":"39,500"}]
["SMS 113 (СС 109)",9,{"$nulls":3},{"v":41000,"d":"41,000"}]
["SMS 117 (СС 115)",15,{"$nulls":3},{"v":56500,"d":"56,500"}]
["SLS 113 (СН 108)",8,"до -18*",null,null,{"v":55400,"d":"55,400"}]
["SMS 222 (СС 218)",18,"-5…+5*","330х775х930","440х732х260",{"v":72500,"d":"72,500"}]
["SMS 226 (СС 222)",22,"-5…+5*",null,null,{"v":76800,"d":"76,800"}]
["SMS 230 (СС 226)",26,"-5…+5*",null,null,{"v":80600,"d":"80,600"}]
["SLS 216 (СН 211)",11,"до -18*",null,null,{"v":74500,"d":"74,500"}]
["SLS 220 (СН 216)",16,{"$nulls":3},{"v":85500,"d":"85,500"}]
[]
["Прайс-лист на моноблоки потолочные ТМ \"Полюс\""]
[]
["Модель моноблока потолочного","Объем камеры, не более, м3","Температура,оС","Габаритные размеры (ДхШхВ), мм","Розничная цена, руб."]
["МСп 106",6,"0…+5*","490х490х665",{"v":39500,"d":"39,500"}]
["МСп 109 ",9,null,null,{"v":41000,"d":"41,000"}]
["МСп 115 ",15,null,null,{"v":56500,"d":"56,500"}]
["МНп 108",8,"до -18*",null,{"v":55400,"d":"55,400"}]
["МНп 211",18,"до -18*","770x490x675",{"v":79900,"d":"79,900"}]
[]
["Моноблоки потолочные серии Р"]
["Модель моноблока потолочного","Холодопроизводительность, Вт","Температура,оС","Габаритные размеры (ДхШхВ), мм","Розничная цена, руб."]
["MMP109",892,"-5…+5*","760x530x520",{"v":47400,"d":"47,400"}]
["MMP113",1270,"-5…+5*","760x530x520",{"v":49200,"d":"49,200"}]
["MMP115",1586,"-5…+5*","760x530x520",{"v":67800,"d":"67,800"}]
["MLP109",1240,"-5…+5*","760x530x520",{"v":66480,"d":"66,480"}]

{"sheet":"Снеж","index":32,"n_rows":99,"n_cols":9,"rows_kept":99,"merged":[[0,1,0,6],[25,4,28,4],[30,1,30,2],[41,1,41,6],[42,5,44,5],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,7],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,7],[59,0,59,7],[60,0,60,7],[62,0,62,7],[65,0,65,7],[66,0,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,69,7],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[78,1,79,1],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[94,1,94,2]]}
[" ","МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ \"СНЕЖ\"",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["№ ","Модель","Размеры,  (Д*Ш*В)мм","Объем, л.","Темп. режим.","Комплектация","Цена розничная, руб."]
[null,"КЛАССИКА /ПРЯМОЕ СТЕКЛО/"]
[1,"МЛП-250","800х600х830",236,"-18…-25С","2 корзины, колеса",16750]
[2,"МЛП-350","1000х600х830",315,"-18…-25С","3 корзины, колеса",19500]
[3,"МЛП-400","1200х600х830",393,"-18…-25С","4 корзины, колеса",21700]
[4,"МЛП-500","1400х600х830",472,"-18…-25С","5 корзин, колеса",24550]
[5,"МЛП-600","1600х600х830",551,"-18…-25С","6 корзин, колеса",27250]
[6,"МЛП-700","1800х600х830",630,"-18…-25С","7 корзин, колеса",30850]
[null,"ЭЛЕГАНТ /ГНУТОЕ СТЕКЛО/"]
[7,"МЛГ-250","800х600х830",236,"-18…-25С","2 корзины, колеса",17750]
[8,"МЛГ-350","1000х600х830",315,"-18…-25С","3 корзины, колеса",20700]
[9,"МЛГ-400","1200х600х830",393,"-18…-25С","4 корзины, колеса",22950]
[10,"МЛГ-500","1400х600х830",472,"-18…-25С","5 корзин, колеса",26000]
[11,"МЛГ-600","1600х600х830",551,"-18…-25С","6 корзин, колеса",28450]
[12,"МЛГ-700","1800х600х830",630,"-18…-25С","7 корзин, колеса",32250]
[null,"СТАНДАРТ /ГЛУХАЯ КРЫШКА/"]
[13,"МЛК-250","800х680х830",236,"-18…-25С","1 корзина, колеса",16750]
[14,"МЛК-350","1000х680х830",315,"-18…-25С","1 корзина, колеса",19500]
[15,"МЛК-400","1200х680х830",393,"-18…-25С","1 корзина, колеса",21700]
[16,"МЛК-500","1400х680х830",472,"-18…-25С","1 корзина, колеса",24550]
[17,"МЛК-600","1600х680х830",551,"-18…-25С","1 корзина, колеса",27250]
[18,"МЛК-700","1800х680х830",630,"-18…-25С","1 корзина, колеса",30850]
[19,"МЛК-800","2000х680х830",650,"-18…-25С","2 корзины, колеса",34550]
[]
[1,"BFG 2500","2505*860*930",935,"+10…0 / -18…-25","6 секций",99000]
[2,"BFG 2100","2105*860*930",764,null,"5 секций",96000]
[3,"BFG 1850","1855*860*930",660,null,"4 секции",94000]
[4,"BFG 1850 (торцевая)","1855*860*850",565,null,"4 секции",95000]
[]
[null,"Краткие характеристики гнутых бонет"]
[null,"Цвет пластиковой окантовки","серый"]
[null,"Слив","есть"]
[null,"Регулируемые опоры или колеса  "," 6 шт."]
[null,"Тип размораживания","Горячим газом"]
[null,"Напряжение","220V, 50 Гц"]
[null,"Регулировка","Электронный контроллер"]
[null,"Температура и влажность окружающей среды","\"+ 32С (70%)\""]
[null,"Стекло","Закаленное стекло Pilkington"]
[null,"Защита спина к спине","есть"]
[]
[null,"Ларь-Бонеты \"Bonvini\" и надстройки"]
[20,"Ларь-Бонета \"Bonvini\" 2500",null,"2500*960*850","1300** / 1100***",null,"12 корзин, колеса (6шт)",null,"распродажа остатков"]
[21,"Ларь-Бонета \"Bonvini\" 2100 L *",null,"2090*960*850","1100** / 850***",null,"8 корзин, колеса (6шт)"]
[22,"Ларь-Бонета \"Bonvini\" 2500 L *",null,"2500*960*850","1300** / 1100***",null,"12 корзин, колеса (6шт)"]
[23,"BN 210           с подсветкой для бонет с прямым стеклом"]
[24,"BN 210-01  островная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом"]
[25,"BN 250           с подсветкой для бонет с прямым стеклом "]
[26,"BN 250-01  островная для бонет с прямым стеклом  и бонет с гнутым стеклом"]
[27,"BN 186-01   островная для BFG 1850"]
[28,"BN 190-03   пристенная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом"]
[29,"BN 210-03   пристенная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом"]
[30,"BN 250-03  пристенная для бонет с прямым стеклом и бонет с гнутым стеклом"]
[null,"Шкафы холодильные \"Bonvini\""]
[31,"Bonvini 350 BGK",null,"600*650*1650","418** / 360***","0 … +8","3 полки"]
[32,"Bonvini 400 BGK",null,"600*650*1850","482** / 420***","0 … +8","4 полки"]
[33,"Bonvini 500 BGK",null,"600*650*2000","530** / 470***","0 … +8","5 полок"]
[34,"Bonvini 750 BGK",null,"750*700*2000","740**/680***","0 … +8","5 полок"]
[35,"Доп. опция: дистанционный электромеханический замок"]
["** - общий объем."]
["*** - полезный объем."]
[]
["* В новых бонетах «L» отточенная холодильная система, укомплектованная компрессорами «Embraco» и конденсаторами «Sest Luve», способная работать в жарких климатических условиях. Оборудование изготовлено по классу «4+», температура окружающей среды «+38 ºС». В новой бонете по настоянию ритейлеров изменена конструкция стекол: два стекла легко снимаются для более быстрой загрузки товара в оборудование. Стекла обрамлены теплосберегающими профилями «Rehau», которые позволяют значительно уменьшить теплопотери, что способствует уменьшению энергопотребления. Благодаря итальянским дизайнерам изменился и внешний вид новых бонет. Он стал более гармоничным и современным. Остальные характеристики не изменились."]
[]
["Краткие характеристики ларей"]
["Пластиковая окантовка ларей выполнена из ударопрочного АБС-пластика (шагрень), который может быть четырех цветов - серый, красный, синий, зеленый."]
["Внимание: все лари могут быть изготовлены с глянцевой пластиковой окантовкой (короной)  из ППМА пластика. Так же в различной цветовой гамме. Розничная стоимость ларя в таком исполнении равна стоимости ларя в матовом исполнении (шагрень)."]
["Стекла - закаленное энергосберегающее К-стекло (Pilkington)."]
["По дополнительному заказу возможно изготовление ларей в среднетемпературном исполнении. Цена при таком исполнении остается без изменений и равна стоимости морозильных ларей."]
["Хладагент - R 134а, Компрессор - Electrolux, Теплоизоляция - пенополиуретан, толщина 60мм, напряжение 220В."]
[]
[null,"Корзины","Размеры, (Д*Ш*В) мм","Название по счету (в 1С)","Цена розничная, руб."]
[null,"1 ) для ларя с глухой крышкой - корзина малая (в наличии на складе)","445x230x140","Корзина малая",432]
[null,"2) для ларя со стеклом - корзина большая (в наличии на складе)","445x230x220","Корзина большая"]
[]
[null,"Замки","Название по счету (в 1С)","Розничная цена"]
[null,"1) на стекла без отверстия ","замок реечный (накладной) (МЛГ, МЛП) ",260]
[null,"2)  на стекла с отверстием (в настоящее время производят лари с такими замками)  ","замок врезной (МЛП, МЛГ)",432]
[null,"3) глухие лари (по умолчанию на ларях идет ручка-скоба белая без замка)","ручка-скоба белая с замком (МЛК)",576]
[null,null,"ручка-скоба белая без замка (МЛК)",432]
[]
["Цены розничные, указаны в рублях, включают НДС. Действительны с дистрибъюторских складов в: г.Волжск, Н. Новгород, г.Ярославль, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Пермь, г.Омск, г.Новосибирск, г.Красноярск."]
[]
[]
[]
["МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ \"СНЕЖ\" с глухой крышкой из нержавеющей стали"]
[]
["№ ","Модель",null,"Размеры,  (Д*Ш*В)мм","Объем, л.","Темп. режим.","Комплектация"]
[1,"МЛК-250 нерж. крышка",null,"800х680х830",236,"-18…-25С","1 корзина, колеса"]
[2,"МЛК-350 нерж. крышка",null,"1000х680х830",315,"-18…-25С","1 корзина, колеса"]
[3,"МЛК-400 нерж. крышка",null,"1200х680х830",393,"-18…-25С","1 корзина, колеса"]
[4,"МЛК-500 нерж. крышка",null,"1400х680х830",472,"-18…-25С","1 корзина, колеса"]
[5,"МЛК-600 нерж. крышка",null,"1600х680х830",551,"-18…-25С","1 корзина, колеса"]
[6,"МЛК-700 нерж. крышка",null,"1800х680х830",630,"-18…-25С","1 корзина, колеса"]
[7,"МЛК-800 нерж. крышка",null,"2000х680х830",650,"-18…-25С","2 корзины, колеса"]
[]
["По дополнительному заказу возможно изготовление ларей в среднетемпературном исполнении. Цена при таком исполнении остается без изменений и равна стоимости морозильных ларей."]
["Хладагент - R 134а, Компрессор - Electrolux, Теплоизоляция - пенополиуретан, толщина 60мм, напряжение 220В."]
["Цены розничные, указаны в рублях, включают НДС. Действительны с дистрибъюторских складов в: г.Волжск, Н. Новгород, г.Ярославль, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Пермь, г.Омск, г.Новосибирск, г.Красноярск."]

{"sheet":"ККБ_МХМ","index":33,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12}
[{"$nulls":8},"Главное меню"]
[]
["Код изделия","Наименование","Длина, мм без выступающих частей","Длина, мм с выступающими частями ","Ширина, мм без выступающих частей","Ширина, мм  с выступающими частями","Высота, мм","Розничная цена с НДС, руб."]
["4.200.015","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-15",1190,1260,400,490,900,{"v":140401.8,"d":"140,402"}]
["4.200.001","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-26",1190,1260,400,490,900,{"v":145419.75,"d":"145,420"}]
["4.200.003","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-19",1190,1260,400,490,900,{"v":142112.25,"d":"142,112"}]
["4.200.021","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-21",1190,1260,400,490,900,{"v":143214.75,"d":"143,215"}]
["4.200.030","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-30",1190,1260,400,490,900,{"v":172818,"d":"172,818"}]
["4.200.005","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-45",1435,1500,400,560,900,{"v":215219.025,"d":"215,219"}]
["4.200.048","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-48",1435,1500,400,560,900,{"v":268971.4125,"d":"268,971"}]
["4.200.058","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-58",1435,1515,400,560,1100,{"v":313316.1675,"d":"313,316"}]
["4.200.038","Агрегат компрессорный-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB-38",1190,1260,400,490,900,{"v":204933,"d":"204,933"}]

{"sheet":"Витрины","index":34,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,24],[1,11,1,13],[11,1,11,3],[11,5,11,9],[11,11,11,14],[24,1,24,3]]}
["ВИТРИНЫ МХМ"]
[{"$nulls":11},"Главное меню"]
{"$rows_empty":9}
[null,"Нова, Таир, Илеть",{"$nulls":3},"Veneto, Бордо",{"$nulls":5},"Островные, пристенные витрины "]
{"$rows_empty":12}
[null,"Милан"]

{"sheet":"Витрины MXM","index":35,"n_rows":240,"n_cols":10,"rows_kept":240,"merged":[[0,0,0,6],[0,7,0,8],[0,9,0,10]]}
["ВИТРИНЫ Нова, Таир, Илеть",{"$nulls":6},"Витрины",null,"Главное меню"]
[null,"Код изделия","Наименование","Температурный режим","Глубина выкладки","Габаритные размеры","Розничная цена с НДС, руб."]
[]
[]
[null,"4.322.110-06","Витрина холодильная Нова ВХС-1,0 ","0…+7",505,"970*770*1170",{"v":30300,"d":"30,300"}]
[null,"4.322.110","Витрина холодильная Нова ВХС-1,2 ","0…+7",505,"1170*770*1170",{"v":31280,"d":"31,280"}]
[null,"4.322.110-01","Витрина холодильная Нова ВХС-1,5 ","0…+7",505,"1470*770*1170",{"v":33980,"d":"33,980"}]
[null,"4.322.110-02","Витрина холодильная Нова ВХС-1,8 ","0…+7",505,"1770*770*1170",{"v":38750,"d":"38,750"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.110-07","Витрина холодильная Нова ВХСн-1,0 ","-5…+5",505,"970*770*1170",{"v":35400,"d":"35,400"}]
[null,"4.322.110-03","Витрина холодильная Нова ВХСн-1,2 ","-5…+5",505,"1170*770*1170",{"v":36445,"d":"36,445"}]
[null,"4.322.110-04","Витрина холодильная Нова ВХСн-1,5 ","-5…+5",505,"1470*770*1170",{"v":40215,"d":"40,215"}]
[null,"4.322.110-05","Витрина холодильная Нова ВХСн-1,8 ","-5…+5",505,"1770*770*1170",{"v":44310,"d":"44,310"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.320.016-03","Витрина холодильная Нова ВХН-1,0  ","-13…0",505,"970*770*1170",{"v":42000,"d":"42,000"}]
[null,"4.320.016","Витрина холодильная Нова ВХН-1,2  ","-13…0",505,"1170*770*1170",{"v":42880,"d":"42,880"}]
[null,"4.320.016-01","Витрина холодильная Нова ВХН-1,5  ","-13…0",505,"1470*770*1170",{"v":46260,"d":"46,260"}]
[null,"4.320.016-02","Витрина холодильная Нова ВХН-1,8  ","-13…0",505,"1770*770*1170",{"v":54381.6,"d":"54,382"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.084-34","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.2","0…+7",645,"1180*970*1185",{"v":36250,"d":"36,250"}]
[null,"4.322.084-35","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.5","0…+7",645,"1480*970*1185",{"v":39145,"d":"39,145"}]
[null,"4.322.084-36","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.8","0…+7",645,"1780*970*1185",{"v":45190,"d":"45,190"}]
[]
[null,"4.322.103","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.0 Cube ","0…+7",645,"970*960*1210",{"v":38200,"d":"38,200"}]
[null,"4.322.103-01","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.2 Cube","0…+7",645,"1170*960*1210",{"v":39600,"d":"39,600"}]
[null,"4.322.103-02","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.5 Cube","0…+7",645,"1470*960*1210",{"v":43000,"d":"43,000"}]
[null,"4.322.103-03","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.8 Cube ","0…+7",645,"1770*960*1210",{"v":49000,"d":"49,000"}]
[null,"4.322.103-04","Витрина холодильная ТАИР ВХС-2.0 Cube","0…+7",645,"1970*960*1210",{"v":56000,"d":"56,000"}]
[]
[null,"4.322.103-20","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.0 Cube (черные боковины)","0…+7",645,"970*960*1210",{"v":42505,"d":"42,505"}]
[null,"4.322.103-21","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.2 Cube (черные боковины)","0…+7",645,"1170*960*1210",{"v":44000,"d":"44,000"}]
[null,"4.322.103-22","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.5 Cube (черные боковины)","0…+7",645,"1470*960*1210",{"v":47610,"d":"47,610"}]
[null,"4.322.103-23","Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.8 Cube (черные боковины)","0…+7",645,"1770*960*1210",{"v":55010,"d":"55,010"}]
[null,"4.322.103-24","Витрина холодильная ТАИР ВХС-2.0 Cube (черные боковины)","0…+7",645,"1970*960*1210",{"v":61365,"d":"61,365"}]
[]
[]
[]
[null,"4.322.084-44","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.2","-5…+5",645,"1180*970*1185",{"v":42490,"d":"42,490"}]
[null,"4.322.084-45","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.5","-5…+5",645,"1480*970*1185",{"v":46260,"d":"46,260"}]
[null,"4.322.084-46","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.8","-5…+5",645,"1780*970*1185",{"v":51620,"d":"51,620"}]
[]
[null,"4.322.103-10","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.0 Cube","-5…+5",645,"970*960*1210",{"v":44500,"d":"44,500"}]
[null,"4.322.103-11","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.2 Cube","-5…+5",645,"1170*960*1210",{"v":46700,"d":"46,700"}]
[null,"4.322.103-12","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.5 Cube","-5…+5",645,"1470*960*1210",{"v":51100,"d":"51,100"}]
[null,"4.322.103-13","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.8 Cube","-5…+5",645,"1770*960*1210",{"v":57200,"d":"57,200"}]
[null,"4.322.103-14","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-2.0 Cube","-5…+5",645,"1970*960*1210",{"v":64000,"d":"64,000"}]
[]
[null,"4.322.103-30","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.0 Cube (черные боковины)","-5…+5",645,"970*960*1210",{"v":49200,"d":"49,200"}]
[null,"4.322.103-31","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.2 Cube (черные боковины)","-5…+5",645,"1170*960*1210",{"v":51520,"d":"51,520"}]
[null,"4.322.103-32","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.5 Cube (черные боковины)","-5…+5",645,"1470*960*1210",{"v":56210,"d":"56,210"}]
[null,"4.322.103-33","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.8 Cube (черные боковины)","-5…+5",645,"1770*960*1210",{"v":62650,"d":"62,650"}]
[null,"4.322.103-34","Витрина холодильная ТАИР ВХСн-2.0 Cube (черные боковины)","-5…+5",645,"1970*960*1210",{"v":69830,"d":"69,830"}]
[]
[]
[]
[null,"4.320.013-34","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,2","-13…0",645,"1180*970*1185",{"v":46100,"d":"46,100"}]
[null,"4.320.013-35","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,5","-13…0",645,"1480*970*1185",{"v":51035,"d":"51,035"}]
[null,"4.320.013-36","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,8","-13…0",645,"1780*970*1185",{"v":55520,"d":"55,520"}]
[]
[null,"4.320.103","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.0 Cube","-12…-18",645,"970*960*1210",{"v":48000,"d":"48,000"}]
[null,"4.320.103-01","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.2 Cube","-12…-18",645,"1170*960*1210",{"v":50700,"d":"50,700"}]
[null,"4.320.103-02","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.5 Cube","-12…-18",645,"1470*960*1210",{"v":56500,"d":"56,500"}]
[null,"4.320.103-03","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.8 Cube","-12…-18",645,"1770*960*1210",{"v":61600,"d":"61,600"}]
[null,"4.320.103-04","Витрина холодильная ТАИР ВХН-2.0 Cube","-12…-18",645,"1970*960*1210",{"v":70000,"d":"70,000"}]
[]
[null,"4.320.103-20","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.0 Cube (черные боковины)","-12…-18",645,"970*960*1210",{"v":55200,"d":"55,200"}]
[null,"4.320.103-21","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.2 Cube (черные боковины)","-12…-18",645,"1170*960*1210",{"v":58190,"d":"58,190"}]
[null,"4.320.103-22","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.5 Cube (черные боковины)","-12…-18",645,"1470*960*1210",{"v":64580,"d":"64,580"}]
[null,"4.320.103-23","Витрина холодильная ТАИР ВХН-1.8 Cube (черные боковины)","-12…-18",645,"1770*960*1210",{"v":70200,"d":"70,200"}]
[null,"4.320.103-24","Витрина холодильная ТАИР ВХН-2.0 Cube (черные боковины)","-12…-18",645,"1970*960*1210",{"v":79500,"d":"79,500"}]
[]
[]
[]
[null,"4.322.060-10","Витрина холодильная ТАИР ВХС-УВ (угол внутренний)","0…+7",645,"1170*1170*1185",{"v":68370.75,"d":"68,371"}]
[null,"4.322.061-10","Витрина холодильная ТАИР ВХС-УН (угол наружный)","0…+7",645,"1170*1170*1185",{"v":67912.95,"d":"67,913"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.084-51","Витрина холодильная ТАИР ВХСд-1,2","0…+7",840,"1180*1015*1300",{"v":50969.1,"d":"50,969"}]
[null,"4.322.084-52","Витрина холодильная ТАИР ВХСд-1,5","0…+7",840,"1480*1015*1300",{"v":55909.35,"d":"55,909"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.101","Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,2 ","0…+7",765,"1200*1090*1170",{"v":42000,"d":"42,000"}]
[null,"4.322.101-01","Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,5 ","0…+7",765,"1500*1090*1170",{"v":44400,"d":"44,400"}]
[null,"4.322.101-02","Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,8","0…+7",765,"1800*1090*1170",{"v":53388.3,"d":"53,388"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.101-10","Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,2","-5…+5",765,"1200*1090*1170",{"v":50300,"d":"50,300"}]
[null,"4.322.101-11","Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,5","-5…+5",765,"1500*1090*1170",{"v":53400,"d":"53,400"}]
[null,"4.322.101-12","Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,8","-5…+5",765,"1800*1090*1170",{"v":62300,"d":"62,300"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.320.101","Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,2 ","-18…0",765,"1200*1090*1170",{"v":64500,"d":"64,500"}]
[null,"4.320.101-01","Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,5","-18…0",765,"1500*1090*1170",{"v":65440,"d":"65,440"}]
[null,"4.320.101-02","Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,8 ","-18…0",765,"1800*1090*1170",{"v":78600,"d":"78,600"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.100","Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (динамика)","0…+7",790,"1200*1100*1230",{"v":51602.25,"d":"51,602"}]
[null,"4.322.100-01","Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (динамика)","0…+7",790,"1500*1100*1230",{"v":52426.5,"d":"52,427"}]
[null,"4.322.100-02","Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (динамика)","0…+7",790,"1800*1100*1230",{"v":55935.6,"d":"55,936"}]
[null,"4.322.100-03","Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (динамика)","0…+7",790,"2080*1100*1230",{"v":56575.05,"d":"56,575"}]
[null,"4.322.100-11","Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (динамика)","0…+7",790,"2400*1100*1230",{"v":85078.35,"d":"85,078"}]
[null,"4.322.100-12","Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (динамика)","0…+7",790,"2700*1100*1230",{"v":92325.45,"d":"92,325"}]
[null,"4.322.100-13","Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (динамика)","0…+7",790,"3000*1100*1230",{"v":96995.85,"d":"96,996"}]
[null,"4.322.100-50","Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (cтатика)","0…+7",790,"1200*1100*1230",{"v":42780,"d":"42,780"}]
[null,"4.322.100-51","Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (статика)","0…+7",790,"1500*1100*1230",{"v":45380,"d":"45,380"}]
[null,"4.322.100-52","Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (статика)","0…+7",790,"1800*1100*1230",{"v":54425,"d":"54,425"}]
[null,"4.322.100-53","Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (статика)","0…+7",790,"2080*1100*1230",{"v":55042.05,"d":"55,042"}]
[null,"4.322.100-54","Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (статика)","0…+7",790,"2400*1100*1230",{"v":67330,"d":"67,330"}]
[null,"4.322.100-55","Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (статика)","0…+7",790,"2700*1100*1230",{"v":87717,"d":"87,717"}]
[null,"4.322.100-56","Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (статика)","0…+7",790,"3000*1100*1230",{"v":92612.1,"d":"92,612"}]
[]
[null,"4.322.100-07","Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,2 ","-5…+5",790,"1200*1100*1230",{"v":51065,"d":"51,065"}]
[null,"4.322.100-08","Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,5 ","-5…+5",790,"1500*1100*1230",{"v":54350,"d":"54,350"}]
[null,"4.322.100-09","Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,8","-5…+5",790,"1800*1100*1230",{"v":63300,"d":"63,300"}]
[null,"4.322.100-10","Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,1 ","-5…+5",790,"2080*1100*1230",{"v":65030,"d":"65,030"}]
[null,"4.322.100-14","Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,4 ","-5…+5",790,"2400*1100*1230",{"v":72600,"d":"72,600"}]
[null,"4.322.100-15","Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,7 ","-5…+5",790,"2700*1100*1230",{"v":93772.35,"d":"93,772"}]
[null,"4.322.100-16","Витрина холодильная Илеть ВХСн-3,0 ","-5…+5",790,"3000*1100*1230",{"v":111871.2,"d":"111,871"}]
[]
[]
[null,"4.322.100-31","Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,2  ","0…+7",790,"1200*1100*875",{"v":44469.6,"d":"44,470"}]
[null,"4.322.100-32","Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,5  ","0…+7",790,"1500*1100*875",{"v":50954.4,"d":"50,954"}]
[null,"4.322.100-33","Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,8 ","0…+7",790,"1800*1100*875",{"v":61052.25,"d":"61,052"}]
[null,"4.322.100-34","Витрина холодильная Илеть ВХСо-2,1","0…+7",790,"2080*1100*875",{"v":64740,"d":"64,740"}]
[null,"4.322.100-36","Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,2 ","-2…+5",790,"1200*1100*875",{"v":55213.2,"d":"55,213"}]
[null,"4.322.100-37","Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,5 ","-2…+5",790,"1500*1100*875",{"v":59910,"d":"59,910"}]
[null,"4.322.100-38","Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,8 ","-2…+5",790,"1800*1100*875",{"v":66626.7,"d":"66,627"}]
[null,"4.322.100-35","Витрина холодильная Илеть ВХСно-2,1 ","-2…+5",790,"2080*1100*875",{"v":72283.05,"d":"72,283"}]
[]
[]
[null,"4.320.015","Витрина холодильная Илеть ВХН-1,2","-18…0",790,"1200*1100*1230",{"v":65500,"d":"65,500"}]
[null,"4.320.015-01","Витрина холодильная Илеть ВХН-1,5","-18…0",790,"1500*1100*1230",{"v":66440,"d":"66,440"}]
[null,"4.320.015-02","Витрина холодильная Илеть ВХН-1,8","-18…0",790,"1800*1100*1230",{"v":79655,"d":"79,655"}]
[null,"4.320.015-03","Витрина холодильная Илеть ВХН-2,1","-18…0",790,"2080*1100*1230",{"v":90410.25,"d":"90,410"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.100-17","Витрина холодильная Илеть ВХСд-1,5 ","0…+7",875,"1500*1020*1350",{"v":55903.05,"d":"55,903"}]
[null,"4.322.100-18","Витрина холодильная Илеть ВХСд-2,1  ","0…+7",875,"2100*1020*1350",{"v":67481.4,"d":"67,481"}]
{"$rows_empty":10}
[null,"4.322.092-02","Витрина холодильная Илеть ВХС-УВ (угол внутренний)","0…+7",null,"1500*1500*1230",{"v":71615,"d":"71,615"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.093-02","Витрина холодильная Илеть ВХС-УН (угол наружный)","0…+7",null,"1465*1465*1230",{"v":68203.8,"d":"68,204"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.093-04","Витрина холодильная Илеть ВХСо-УН (угол наружный)","0…+7",null,"1465*1465*875",{"v":64185.45,"d":"64,185"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"7.245.001-06-К","Щиток передний Нова (1.0) (красный)",{"$nulls":3},{"v":463.05,"d":"463"}]
[null,"7.245.001-К","Щиток передний Илеть (1,2), Нова (1.2), Таир (1,2) (красный)",{"$nulls":3},{"v":598.6575,"d":"599"}]
[null,"7.245.001-01-К","Щиток передний Илеть (1,5), Нова (1.5), Таир (1,5) (красный)",{"$nulls":3},{"v":726.5475,"d":"727"}]
[null,"7.245.001-02-К","Щиток передний Илеть (1,8), Нова (1.8), Таир (1,8) (красный)",{"$nulls":3},{"v":823.5675,"d":"824"}]
[null,"7.245.001-06","Щиток передний Нова (1.0) (синий)",{"$nulls":3},{"v":463.05,"d":"463"}]
[null,"7.245.001","Щиток передний Илеть (1,2), Нова (1.2), Таир (1,2) (синий) ",{"$nulls":3},{"v":598.6575,"d":"599"}]
[null,"7.245.001-01","Щиток передний Илеть (1,5), Нова (1.5), Таир (1,5) (синий)",{"$nulls":3},{"v":726.5475,"d":"727"}]
[null,"7.245.001-02","Щиток передний Илеть (1,8), Нова (1.8), Таир (1,8) (синий)",{"$nulls":3},{"v":823.5675,"d":"824"}]
[null,"7.245.001-06-Ц","Щиток передний Нова (1.0) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":463.05,"d":"463"}]
[null,"7.245.001-Ц","Щиток передний Илеть (1,2), Нова (1.2), Таир (1,2) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":598.6575,"d":"599"}]
[null,"7.245.001-01-Ц","Щиток передний Илеть (1,5), Нова (1.5), Таир (1,5) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":726.5475,"d":"727"}]
[null,"7.245.001-02-Ц","Щиток передний Илеть (1,8), Нова (1.8), Таир (1,8) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":823.5675,"d":"824"}]
[null,"7.245.001-03-К","Щиток передний Илеть (2,1)  (красный)  ",{"$nulls":3},{"v":961.38,"d":"961"}]
[null,"7.245.001-05-К","Комплект щитков Илеть (2,4) (красный)",{"$nulls":3},{"v":1098.09,"d":"1,098"}]
[null,"5.245.001-02-К","Комплект щитков Илеть (2,7) (красный)",{"$nulls":3},{"v":1305.36,"d":"1,305"}]
[null,"5.245.001-03-К","Комплект щитков Илеть (3,0) (красный)",{"$nulls":3},{"v":1426.635,"d":"1,427"}]
[null,"7.245.001-03","Щиток передний Илеть (2,1)  (синий)  ",{"$nulls":3},{"v":961.38,"d":"961"}]
[null,"7.245.001-05","Комплект щитков Илеть (2,4) (синий)",{"$nulls":3},{"v":1098.09,"d":"1,098"}]
[null,"5.245.001-02","Комплект щитков Илеть (2,7) (синий)",{"$nulls":3},{"v":1305.36,"d":"1,305"}]
[null,"5.245.001-03","Комплект щитков Илеть (3,0) (синий)",{"$nulls":3},{"v":1426.635,"d":"1,427"}]
[null,"7.245.001-03-Ц","Щиток передний Илеть (2,1) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":961.38,"d":"961"}]
[null,"7.245.001-05-Ц","Комплект щитков Илеть (2,4) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1098.09,"d":"1,098"}]
[null,"5.245.001-02-Ц","Комплект щитков Илеть (2,7) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1305.36,"d":"1,305"}]
[null,"5.245.001-03-Ц","Комплект щитков Илеть (3,0) (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1426.635,"d":"1,427"}]
[null,"7.245.010-К","Щиток передний Илеть УВ (красный)",{"$nulls":3},{"v":716.625,"d":"717"}]
[null,"7.245.010","Щиток передний Илеть УВ (синий)",{"$nulls":3},{"v":716.625,"d":"717"}]
[null,"7.245.010-Ц","Щиток передний Илеть УВ (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":716.625,"d":"717"}]
[null,"5.245.002-01-К","Комплект щитков Илеть УН (красный)",{"$nulls":3},{"v":1253.5424999999998,"d":"1,254"}]
[null,"5.245.002-01","Комплект щитков Илеть УН (синий)",{"$nulls":3},{"v":1253.5424999999998,"d":"1,254"}]
[null,"5.245.002-01-Ц","Комплект щитков Илеть УН (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1253.5424999999998,"d":"1,254"}]
[null,null,"Щитки Таир для углов прозведенные после 1.10.2014"]
[null,"7.245.093-К","Щиток передний Таир УВ (красный)",{"$nulls":3},{"v":317.52,"d":"318"}]
[null,"7.245.093","Щиток передний Таир УВ (синий)",{"$nulls":3},{"v":317.52,"d":"318"}]
[null,"7.245.093-Ц","Щиток передний Таир УВ (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":317.52,"d":"318"}]
[null,"5.245.014-К","Комплект щитков Таир УН (красный)",{"$nulls":3},{"v":764.0325,"d":"764"}]
[null,"5.245.014","Комплект щитков Таир УН (синий)",{"$nulls":3},{"v":764.0325,"d":"764"}]
[null,"5.245.014-Ц","Комплект щитков Таир УН (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":764.0325,"d":"764"}]
[null,null,"Щитки Таир для углов прозведенные до 1.10.2014"]
[null,"7.245.007-01","Щиток машинного отделения Таир УВ (синий)",{"$nulls":3},{"v":297.675,"d":"298"}]
[null,"7.245.007-01-К","Щиток машинного отделения Таир УВ (красный)",{"$nulls":3},{"v":297.675,"d":"298"}]
[null,"7.245.007-01-Ц","Щиток машинного отделения Таир УВ (спец.цвет)",{"$nulls":3},{"v":297.675,"d":"298"}]
[null,"5.245.003-02","Комплект щитков Таир УН (синий)",{"$nulls":3},{"v":753.0075,"d":"753"}]
[null,"5.245.003-02-К","Комплект щитков Таир УН (красный)",{"$nulls":3},{"v":753.0075,"d":"753"}]
[null,"5.245.003-02-Ц","Комплект щитков Таир УН (спец.цвет)",{"$nulls":3},{"v":753.0075,"d":"753"}]

{"sheet":"Вит VБ","index":36,"n_rows":99,"n_cols":10,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,6],[0,7,0,8],[0,9,0,10],[95,0,98,0]]}
["ВИТРИНЫ Veneto, Бордо",{"$nulls":6},"Витрины",null,"Главное меню"]
[null,"Код изделия","Наименования","Температурный режим","Полезный (охлаждаемый) объем, м3","Габаритные размеры","Розничная цена с НДС, руб."]
[]
[]
[null,"4.322.130-06","Витрина холодильная Veneto VS-0,95, крашенная","0 …+7",0.25,"950х740х1265",{"v":69408.15,"d":"69,408"}]
[null,"4.322.130-07","Витрина холодильная Veneto VS-1,3, крашенная","0 …+7",0.35,"1305х740х1265",{"v":81917.85,"d":"81,918"}]
[null,"4.322.130-34","Витрина холодильная Veneto VS-0,95(статика), крашенная","0 …+7",0.25,"950х740х1265",{"v":85919.4,"d":"85,919"}]
[null,"4.322.130-08","Витрина холодильная Veneto VS-0,95, нержавейка","0 …+7",0.25,"950х740х1265",{"v":92594.25,"d":"92,594"}]
[null,"4.322.130-09","Витрина холодильная Veneto VS-1,3, нержавейка","0 …+7",0.35,"1305х740х1265",{"v":107119.95,"d":"107,120"}]
[null,"4.322.132","Витрина холодильная Veneto VS-0,95, крашенная new","5..+10",0.28,"950х740х1265",{"v":50400,"d":"50,400"}]
[null,"4.322.132-01","Витрина холодильная Veneto VS-1,3, крашенная new","5..+10",0.38,"1305х740х1265",{"v":54400,"d":"54,400"}]
[null,"4.322.132-02","Витрина холодильная Veneto VS-0,95, нержавейка  new","5..+10",0.28,"950х740х1265",{"v":73600,"d":"73,600"}]
[null,"4.322.132-03","Витрина холодильная Veneto VS-1,3, нержавейка new","5..+10",0.38,"1305х740х1265",{"v":82600,"d":"82,600"}]
[]
[]
[null,"4.322.130-14","Витрина холодильная Veneto VSо-0,95, крашенная (открытая)","1..+10",0.21,"950х780х1265",{"v":81644.85,"d":"81,645"}]
[null,"4.322.130-16","Витрина холодильная Veneto VSо-0,95, нержавейка (открытая)","1..+10",0.21,"950х780х1265",{"v":96301.8,"d":"96,302"}]
[null,"4.322.130-15","Витрина холодильная Veneto VSо-1,3, крашенная (открытая)","1..+10",0.31,"1305х780х1265",{"v":93959.25,"d":"93,959"}]
[null,"4.322.130-17","Витрина холодильная Veneto VSо-1,3, нержавейка (открытая)","1..+10",0.31,"1305х780х1265",{"v":104826.75,"d":"104,827"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.131","Витрина холодильная Veneto VS-UN, крашенная (угол наружный), раздвижная дверь","0 …+7",0.22,"1200х685х1265",{"v":85935.15,"d":"85,935"}]
[]
[null,"4.322.131-01","Витрина холодильная Veneto VS-UN, нерж. (угол наружный), раздвижная дверь","0 …+7",0.22,"1200х685х1265",{"v":99483.3,"d":"99,483"}]
{"$rows_empty":7}
[null,"4.322.130-20","Витрина холодильная Veneto Vsk-0,95, крашенная (кассовая)","0 …+7",0.14,"950х740х865",{"v":82368.3,"d":"82,368"}]
[null,"4.322.130-22","Витрина холодильная Veneto Vsk-0,95, нержавейка (кассовая) ","0 …+7",0.14,"950х740х865",{"v":91646.1,"d":"91,646"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.322.140","Витрина холодильная Veneto VSn-0.95, крашенная (настольная)","1..+10",0.18,"950х730х875",{"v":68676.3,"d":"68,676"}]
[null,"4.322.140-02","Витрина холодильная Veneto Vsn-0.95, нержавейка (настольная)","1..+10",0.18,"950х730х875",{"v":70824.6,"d":"70,825"}]
{"$rows_empty":8}
[null,"4.322.130-40","Витрина холодильная Veneto GK VSo-0,95, крашенная (открытая)","1..+10",0.21,"950х780х1265",{"v":77776.65,"d":"77,777"}]
[null,"4.322.130-41","Витрина холодильная Veneto GK VSo-1,3, крашенная (открытая)","1..+10",0.31,"1305х780х1265",{"v":87603.6,"d":"87,604"}]
{"$rows_empty":9}
[null,"4.324.050","Витрина холодильная Veneto VS p-0,95, крашенная (пристенная)","0 …+7",0.2,"950х870х2012",{"v":109806.9,"d":"109,807"}]
{"$rows_empty":9}
[null,"4.300.300","Шкаф холодильный Veneto RS-0,4, крашенный","2..+10",0.21,"600х600х2012",{"v":72440.55,"d":"72,441"}]
[]
[null,"4.300.310","Шкаф холодильный Veneto RS-0,4, нержавейка (полки-решетка)","2..+10",0.21,"600х600х2012",{"v":73624.95,"d":"73,625"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.331.130-10","Витрина неохлаждаемая Veneto VS-0,95 крашенная",null,null,"950х740х1265",{"v":60960.9,"d":"60,961"}]
[null,"4.331.130-12","Витрина неохлаждаемая Veneto VS-0,95 нержавейка",null,null,"950х740х1265",{"v":72781.8,"d":"72,782"}]
[null,"4.331.130-11","Витрина неохлаждаемая Veneto VS-1,3 крашенная",null,null,"1305х740х1265",{"v":69392.4,"d":"69,392"}]
[null,"4.331.130-13","Витрина неохлаждаемая Veneto VS-1,3 нержавейка",null,null,"1305х740х1265",{"v":83441.4,"d":"83,441"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.331.130","Прилавок неохлаждаемый Veneto, крашенный",null,null,"950х740х865",{"v":24480.75,"d":"24,481"}]
[null,"4.331.130-01","Прилавок неохлаждаемый Veneto, нержавейка",null,null,"950х740х865",{"v":35582.4,"d":"35,582"}]
[]
[]
[null,"4.322.160-01","Витрина холодильная Бордо ВХС-0,937","0 …+7",null,"985х935х1530",{"v":120000,"d":"120,000"}]
[null,"4.322.160","Витрина холодильная Бордо ВХС-1,25","0 …+7",null,"1294х935х1530",{"v":140000,"d":"140,000"}]
[null,null,"Витрина холодильная Бордо ВХСо-0,937","0 …+7",null,"985х935х1530",{"v":115000,"d":"115,000"}]
[null,null,"Витрина холодильная Бордо ВХСо-1,25","0 …+7",null,"1294х935х1530",{"v":135000,"d":"135,000"}]

{"sheet":"Остр прист","index":37,"n_rows":83,"n_cols":10,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,6],[0,7,0,8],[0,9,0,10],[11,1,11,6],[18,0,23,0],[39,1,39,6],[56,0,57,0]]}
["Островные, пристенные витрины",{"$nulls":6},"Витрины",null,"Главное меню"]
[null,"Код изделия","Наименование изделий","Температурный режим","Глубина выкладки","Габаритные размеры","Розничная цена с НДС, руб."]
[]
[null,"4.324.101","Витрина холодильная Купец ВХСп-1,25 ","1…+10","4*400+680","1318*955*2020",{"v":100210.635,"d":"100,211"}]
[null,"4.324.102","Витрина холодильная Купец ВХСп-1,875 ","1…+10","4*400+680","1943*955*2020",{"v":127302.3675,"d":"127,302"}]
[null,"4.324.104","Витрина холодильная Купец ВХСп-2,5 ","1…+10","4*400+680","2568*955*2020",{"v":184385.4075,"d":"184,385"}]
[null,"4.324.105","Витрина холодильная Купец ВХСп-3,75 ","1…+10","4*400+680","3818*955*2020",{"v":270488.4525,"d":"270,488"}]
[null,"6.350.056","Секция витрины Купец ВХСп-1,25  (без боковин)","1…+10","4*400+680","1250*955*2020",{"v":91851.48,"d":"91,851"}]
[null,"6.350.057","Секция витрины Купец ВХСп-1,875  (без боковин)","1…+10","4*400+680","1875*955*2020",{"v":110501.37,"d":"110,501"}]
[]
[]
[null,"Дополнительные комплектующие для витрин «Купец»"]
[null,"6.222.067","Боковина в сборе витрины (Купец 1,25п; Купец 1,875п) левая",{"$nulls":3},{"v":5068.192500000001,"d":"5,068"}]
[null,"6.222.067-01","Боковина в сборе витрины (Купец 1,25п; Купец 1,875п) правая",{"$nulls":3},{"v":5068.192500000001,"d":"5,068"}]
[null,"6.380.002","Комплект соединения секций (Купец п)",{"$nulls":3},{"v":567.2142,"d":"567"}]
[null,"6.553.020","Зеркало (комплект) для Купец ВХСп-1,25",{"$nulls":3},{"v":2721.5874,"d":"2,722"}]
[null,"6.553.020-01","Зеркало (комплект) для Купец ВХСп-1,875",{"$nulls":3},{"v":3966.5965499999998,"d":"3,967"}]
[]
[null,"4.324.180","Купец ВХСп-1,25","1…+10","5*500+600","1330*820*2120",{"v":95765,"d":"95,765"}]
[null,"4.324.180-01","Купец ВХСп-1,875","1…+10","5*500+600","1930*820*2120",{"v":121085,"d":"121,085"}]
[null,"4.324.180-02","Купец ВХСп-2,5","1…+10","5*500+600","2585*820*2120",{"v":173900,"d":"173,900"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.324.020","Витрина холодильная Нова ВХСп-1,25 ","1…+10","4*400+540","1320*802*2020",{"v":96343.065,"d":"96,343"}]
[null,"4.324.021","Витрина холодильная Нова ВХСп-1,875 ","1…+10","4*400+540","1945*802*2020",{"v":117403.02,"d":"117,403"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.324.060","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,6 (красная)","1…+10","4*400+440","591*697*2070",{"v":62059.725,"d":"62,060"}]
[null,"4.324.061","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,8 (красная)","1…+10","4*400+440","791*697*2070",{"v":70008.75,"d":"70,009"}]
[null,"4.324.062","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,0 (красная)","1…+10","4*400+440","991*697*2070",{"v":85587.075,"d":"85,587"}]
[null,"4.324.063","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2 (красная)","1…+10","4*400+440","1191*697*2070",{"v":93337.65,"d":"93,338"}]
[null,"4.324.064","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,6 (красная)","1…+10","4*400+440","1591*697*2070",{"v":106303.05,"d":"106,303"}]
[null,"4.324.065","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,9 (красная)","1…+10","4*400+440","1906*697*2070",{"v":117372.15,"d":"117,372"}]
[]
[null,"4.324.060-Ц","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,6 (спец. цвет)","1…+10","4*400+440","591*697*2070",{"v":62059.725,"d":"62,060"}]
[null,"4.324.061-Ц","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-0,8 (спец. цвет)","1…+10","4*400+440","791*697*2070",{"v":70008.75,"d":"70,009"}]
[null,"4.324.062-Ц","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,0 (спец. цвет)","1…+10","4*400+440","991*697*2070",{"v":85587.075,"d":"85,587"}]
[null,"4.324.063-Ц","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,2 (спец. цвет)","1…+10","4*400+440","1191*697*2070",{"v":93337.65,"d":"93,338"}]
[null,"4.324.064-Ц","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,6 (спец. цвет)","1…+10","4*400+440","1591*697*2070",{"v":106303.05,"d":"106,303"}]
[null,"4.324.065-Ц","Витрина холодильная Флоренция ВХСп-1,9 (спец. цвет)","1…+10","4*400+440","1906*697*2070",{"v":117372.15,"d":"117,372"}]
[]
[null,"4.325.002-04","Витрина холодильная Купец ВХНо-1,2 (без надстройки) ","-18…0","0.97кв.м","1345*1015*995",{"v":78548.715,"d":"78,549"}]
[null,"4.325.003-04","Витрина холодильная Купец ВХНо-1,8 (без надстройки)","-18…0","1.46кв.м","1945*1015*995",{"v":95964.9075,"d":"95,965"}]
[null,"6.254.118","Комплект надстройки (ВХНо-1,2о Купец)",{"$nulls":3},{"v":5376.8925,"d":"5,377"}]
[null,"6.254.118-01","Комплект надстройки (ВХНо-1,8о Купец)",{"$nulls":3},{"v":6426.4725,"d":"6,426"}]
[null,"4.325.004-04","Витрина холодильная Купец ВХНо-2,4 (без надстройки) ","-18…0","1.94кв.м","2445*1015*995",{"v":143664.57,"d":"143,665"}]
[null,"4.325.004-05","Витрина холодильная Купец ВХНо-2,4 (с надстройкой)","-18…0","1.94кв.м","2445*1015*995",{"v":156956.31000000003,"d":"156,956"}]
[null,"4.325.005-02","Витрина холодильная Купец ВХНо-3,6 (без надстройки) ","-18…0","2.91кв.м","3770*1015*995",{"v":170472.96,"d":"170,473"}]
[null,"4.325.005-03","Витрина холодильная Купец ВХНо-3,6 (с надстройкой)","-18…0","2.91кв.м","3770*1015*995",{"v":191311.3125,"d":"191,311"}]
[]
[null,"4.325.031-01","Мальта ВХСо-1,5","0…+7","1,2кв.м","1500х1060х930",{"v":107000,"d":"107,000"}]
[null,"4.325.031","Мальта ВХСо-2,5 ","0…+7","2кв.м","2500х1060х930",{"v":115000,"d":"115,000"}]
[]
[null,"5.245.004-К","Комплект щитков ВХНо-1,2 Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":1068.3225,"d":"1,068"}]
[null,"5.245.004-01-К","Комплект щитков ВХНо-1,8 Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":1542.3975,"d":"1,542"}]
[null,"5.245.004-02-К","Комплект щитков ВХНо-2,4 Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":2138.85,"d":"2,139"}]
[null,"5.245.004-03-К","Комплект щитков ВХНо-3,6 Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":3083.6925,"d":"3,084"}]
[null,"5.245.004","Комплект щитков ВХНо-1,2 Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":1068.3225,"d":"1,068"}]
[null,"5.245.004-01","Комплект щитков ВХНо-1,8 Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":1542.3975,"d":"1,542"}]
[null,"5.245.004-02","Комплект щитков ВХНо-2,4 Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":2138.85,"d":"2,139"}]
[null,"5.245.004-03","Комплект щитков ВХНо-3,6 Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":3083.6925,"d":"3,084"}]
[null,"5.245.004-Ц","Комплект щитков ВХНо-1,2 Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1068.3225,"d":"1,068"}]
[null,"5.245.004-01-Ц","Комплект щитков ВХНо-1,8 Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1542.3975,"d":"1,542"}]
[null,"5.245.004-02-Ц","Комплект щитков ВХНо-2,4 Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":2138.85,"d":"2,139"}]
[null,"5.245.004-03-Ц","Комплект щитков ВХНо-3,6 Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":3083.6925,"d":"3,084"}]
[null,"5.245.005-К","Комплект щитков ВХСп-1,25 Нова; ВХСп-1,25 Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":1035.2475,"d":"1,035"}]
[null,"5.245.005","Комплект щитков ВХСп-1,25 Нова; ВХСп-1,25 Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":1035.2475,"d":"1,035"}]
[null,"5.245.005-Ц","Комплект щитков ВХСп-1,25 Нова; ВХСп-1,25 Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1035.2475,"d":"1,035"}]
[null,"5.245.005-01-К","Комплект щитков ВХСп-2,5п Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":2070.495,"d":"2,070"}]
[null,"5.245.005-01","Комплект щитков ВХСп-2,5п Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":2070.495,"d":"2,070"}]
[null,"5.245.005-01-Ц","Комплект щитков ВХСп-2,5п Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":2070.495,"d":"2,070"}]
[null,"5.245.005-02-К","Комплект щитков ВХСп-3,75п Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":3105.7425,"d":"3,106"}]
[null,"5.245.005-02","Комплект щитков ВХСп-3,75п Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":3105.7425,"d":"3,106"}]
[null,"5.245.005-02-Ц","Комплект щитков ВХСп-3,75п Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":3105.7425,"d":"3,106"}]
[null,"5.245.005-03-К","Комплект щитков ВХСп-1,875 Нова; ВХСп-1,875 Купец (красный)",{"$nulls":3},{"v":1414.5075,"d":"1,415"}]
[null,"5.245.005-03","Комплект щитков ВХСп-1,875 Нова; ВХСп-1,875 Купец (синий)",{"$nulls":3},{"v":1414.5075,"d":"1,415"}]
[null,"5.245.005-03-Ц","Комплект щитков ВХСп-1,875 Нова; ВХСп-1,875 Купец (спец. цвет)",{"$nulls":3},{"v":1414.5075,"d":"1,415"}]

{"sheet":"Вит Милан","index":38,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,11],[0,12,0,13],[0,14,0,15],[2,7,2,11],[3,7,3,11],[19,7,19,11],[21,0,22,0],[21,1,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,21,9],[21,10,22,10],[21,11,22,11],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4]]}
["ВИТРИНЫ МИЛАН",{"$nulls":11},"Витрины",null,"Главное меню"]
[]
[{"$nulls":7},"Температурный режим: -18˚С "]
[{"$nulls":7},"при +25˚С и влажности 60%"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":7},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Температурный режим","Охлаждаемая площадь для выкладки продуктов","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":7},"длина","глубина","высота"]
[null,"Милан ВХНп-1,25",{"$nulls":3},"-18 C°","1,84 м2",1250,690,2210,362000]
[null,"Милан ВХНп-1,875",{"$nulls":3},"-18 C°","2,76 м2",1875,690,2210,394100]
["6.325.010","Витрина Милан ВХН-2,5",{"$nulls":3},"-18 C°","3,68 м2",2500,690,2210,426085]
["6.325.011","Витрина Милан ВХН-3,75",{"$nulls":3},"-18 C°","5,52 м2",3750,690,2210,490280]

{"sheet":"Тепловые витрины","index":39,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,4]]}
["ВИТРИНЫ МХМ",{"$nulls":6},"Главное меню"]
["Код изделия","Наименование","Габаритные размеры","Розничная цена с НДС, руб."]
["695131.001","Витрина тепловая электрическая ВТЭ-1","590х540х600",{"v":31000,"d":"31,000"}]

{"sheet":"Камеры_холодильные","index":40,"n_rows":494,"n_cols":19,"rows_kept":494,"merged":[[1,0,1,15],[2,0,2,15],[4,15,4,16],[5,0,6,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,9,6,10],[5,11,5,12],[5,13,5,14],[5,15,5,16],[7,0,70,0],[7,9,69,9],[73,0,74,1],[73,2,73,3],[73,4,73,5],[73,6,73,7],[73,9,74,10],[73,11,73,12],[73,13,73,14],[73,15,73,16],[75,0,136,0],[75,9,135,9],[139,0,140,1],[139,2,139,3],[139,4,139,5],[139,6,139,7],[139,9,140,10],[139,11,139,12],[139,13,139,14],[139,15,139,16],[141,0,200,0],[141,9,199,9],[203,0,204,1],[203,2,203,3],[203,4,203,5],[203,6,203,7],[203,9,204,10],[203,11,203,12],[203,13,203,14],[203,15,203,16],[205,0,262,0],[205,9,261,9],[265,0,266,1],[265,2,265,3],[265,4,265,5],[265,6,265,7],[265,9,266,10],[265,11,265,12],[265,13,265,14],[265,15,265,16],[267,0,322,0],[267,9,321,9],[325,0,326,1],[325,2,325,3],[325,4,325,5],[325,6,325,7],[325,9,326,10],[325,11,325,12],[325,13,325,14],[325,15,325,16],[327,0,383,0],[327,9,379,9],[386,0,387,1],[386,2,386,3],[386,4,386,5],[386,6,386,7],[386,9,387,10],[386,11,386,12],[386,13,386,14],[386,15,386,16],[388,0,439,0],[388,9,438,9],[442,0,443,1],[442,2,442,3],[442,4,442,5],[442,6,442,7],[442,9,443,10],[442,11,442,12],[442,13,442,14],[442,15,442,16],[444,0,493,0],[444,9,492,9]]}
[{"$nulls":18},"Главное меню"]
["Прайс-лист на сборно-разборные холодильные камеры с соединением «ШИП-ПАЗ»"]
["Толщина панелей 80 мм"]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","Розничная цена","V","Розничная цена","V","Розничная цена",{"$nulls":3},"V","Розничная цена","V","Розничная цена","V","Розничная цена"]
[1.36,1.36,{"v":2.9376000000000007,"d":"2.94"},45300,{"v":3.3120000000000007,"d":"3.31"},{"v":57181.16249999999,"d":"57181"},{"v":3.6864000000000012,"d":"3.69"},{"v":61568.01,"d":"61568"},null,1.66,1.66,4.59,{"v":64699.661250000005,"d":"64700"},{"v":5.175,"d":"5.18"},{"v":69935.985,"d":"69936"},5.76,{"v":75261.06,"d":"75261"}]
[null,1.66,{"v":3.6720000000000006,"d":"3.67"},{"v":58449.03749999999,"d":"58449"},{"v":4.140000000000001,"d":"4.14"},{"v":63317.6775,"d":"63318"},{"v":4.6080000000000005,"d":"4.61"},{"v":68186.3175,"d":"68186"},null,null,1.96,{"v":5.508000000000001,"d":"5.51"},{"v":70912.24875,"d":"70912"},6.21,{"v":76617.68625000001,"d":"76618"},{"v":6.912000000000001,"d":"6.91"},{"v":82399.19625000001,"d":"82399"}]
[null,1.96,{"v":4.406400000000001,"d":"4.41"},54300,{"v":4.968000000000001,"d":"4.97"},{"v":69454.19249999999,"d":"69454"},{"v":5.529600000000001,"d":"5.53"},{"v":74766.58875000001,"d":"74767"},null,null,2.26,{"v":6.425999999999999,"d":"6.43"},{"v":77150.19375,"d":"77150"},{"v":7.244999999999998,"d":"7.25"},{"v":83299.3875,"d":"83299"},{"v":8.063999999999998,"d":"8.06"},{"v":89461.26,"d":"89461"}]
[null,2.26,{"v":5.1408000000000005,"d":"5.14"},{"v":69986.7,"d":"69987"},{"v":5.795999999999999,"d":"5.80"},{"v":75565.35,"d":"75565"},{"v":6.4512,"d":"6.45"},{"v":81346.86,"d":"81347"},null,null,2.56,{"v":7.343999999999999,"d":"7.34"},{"v":83362.78125,"d":"83363"},8.28,{"v":89993.76750000002,"d":"89994"},{"v":9.216,"d":"9.22"},{"v":96523.32375000001,"d":"96523"}]
[null,2.56,{"v":5.8752,"d":"5.88"},{"v":75565.35,"d":"75565"},{"v":6.6240000000000006,"d":"6.62"},{"v":81739.90125000001,"d":"81740"},{"v":7.372800000000001,"d":"7.37"},{"v":87990.52500000001,"d":"87991"},null,null,2.86,{"v":8.262,"d":"8.26"},{"v":89600.72625,"d":"89601"},{"v":9.315,"d":"9.32"},{"v":96612.075,"d":"96612"},{"v":10.368,"d":"10.37"},{"v":103598.06625,"d":"103598"}]
[null,2.86,{"v":6.6096,"d":"6.61"},63000,{"v":7.452,"d":"7.45"},{"v":87927.13125,"d":"87927"},{"v":8.294400000000001,"d":"8.29"},{"v":94583.475,"d":"94583"},null,null,3.16,9.18,{"v":95851.35,"d":"95851"},10.35,{"v":103281.0975,"d":"103281"},11.52,{"v":110799.59624999999,"d":"110800"}]
[null,3.16,{"v":7.344000000000001,"d":"7.34"},{"v":86912.83125,"d":"86913"},{"v":8.280000000000001,"d":"8.28"},{"v":94076.325,"d":"94076"},{"v":9.216000000000001,"d":"9.22"},{"v":101201.78250000002,"d":"101202"},null,null,3.46,{"v":10.097999999999999,"d":"10.10"},{"v":102051.25875000001,"d":"102051"},{"v":11.384999999999998,"d":"11.39"},{"v":109962.79875,"d":"109963"},{"v":12.671999999999999,"d":"12.67"},{"v":118039.16249999999,"d":"118039"}]
[null,3.46,{"v":8.0784,"d":"8.08"},{"v":92554.875,"d":"92555"},{"v":9.108,"d":"9.11"},{"v":100288.9125,"d":"100289"},{"v":10.1376,"d":"10.14"},{"v":107832.76874999999,"d":"107833"},null,null,3.76,{"v":11.015999999999998,"d":"11.02"},{"v":108276.525,"d":"108277"},{"v":12.419999999999998,"d":"12.42"},{"v":116619.1425,"d":"116619"},{"v":13.823999999999998,"d":"13.82"},{"v":125215.33499999999,"d":"125215"}]
[null,3.76,{"v":8.812800000000001,"d":"8.81"},{"v":98196.91875,"d":"98197"},{"v":9.936,"d":"9.94"},{"v":106374.7125,"d":"106375"},{"v":11.0592,"d":"11.06"},{"v":114438.39749999999,"d":"114438"},null,null,4.06,{"v":11.934,"d":"11.93"},{"v":114489.11249999999,"d":"114489"},{"v":13.454999999999998,"d":"13.46"},{"v":123313.52249999999,"d":"123314"},{"v":14.975999999999999,"d":"14.98"},{"v":132404.18625,"d":"132404"}]
[null,4.06,{"v":9.5472,"d":"9.55"},{"v":103800.92625000002,"d":"103801"},{"v":10.764,"d":"10.76"},{"v":112587.29999999999,"d":"112587"},{"v":11.9808,"d":"11.98"},{"v":121082.06249999999,"d":"121082"},null,null,4.36,{"v":12.852000000000002,"d":"12.85"},{"v":120752.415,"d":"120752"},14.49,{"v":130007.9025,"d":"130008"},{"v":16.128000000000004,"d":"16.13"},{"v":139593.0375,"d":"139593"}]
[null,4.36,{"v":10.281600000000003,"d":"10.28"},{"v":109417.61249999999,"d":"109418"},{"v":11.592,"d":"11.59"},{"v":118711.13625,"d":"118711"},{"v":12.902400000000002,"d":"12.90"},{"v":127675.0125,"d":"127675"},null,null,4.66,13.77,{"v":126952.32375,"d":"126952"},{"v":15.524999999999999,"d":"15.53"},{"v":136676.925,"d":"136677"},17.28,{"v":146807.24625000003,"d":"146807"}]
[null,4.66,{"v":11.016000000000002,"d":"11.02"},{"v":115186.44374999999,"d":"115186"},12.42,{"v":124873.00875,"d":"124873"},{"v":13.824000000000002,"d":"13.82"},{"v":134280.64125000002,"d":"134281"},null,null,4.96,{"v":14.687999999999999,"d":"14.69"},{"v":133190.26875,"d":"133190"},16.56,{"v":143358.62625,"d":"143359"},{"v":18.432,"d":"18.43"},{"v":154008.77625,"d":"154009"}]
[null,4.96,{"v":11.7504,"d":"11.75"},{"v":120765.09374999999,"d":"120765"},{"v":13.248000000000001,"d":"13.25"},{"v":131034.88124999999,"d":"131035"},{"v":14.745600000000001,"d":"14.75"},{"v":140924.30625,"d":"140924"},null,null,5.26,{"v":15.606,"d":"15.61"},{"v":139415.53499999997,"d":"139416"},{"v":17.595,"d":"17.60"},{"v":150040.3275,"d":"150040"},{"v":19.584,"d":"19.58"},{"v":161222.98500000002,"d":"161223"}]
[null,5.26,{"v":12.4848,"d":"12.48"},{"v":126381.78,"d":"126382"},{"v":14.075999999999999,"d":"14.08"},{"v":137184.07499999998,"d":"137184"},{"v":15.667200000000001,"d":"15.67"},{"v":147504.5775,"d":"147505"},null,null,5.56,{"v":16.524,"d":"16.52"},{"v":145640.80125,"d":"145641"},18.63,{"v":156722.02875000003,"d":"156722"},{"v":20.736,"d":"20.74"},{"v":168411.83625000002,"d":"168412"}]
[null,5.56,{"v":13.2192,"d":"13.22"},{"v":132049.18125,"d":"132049"},{"v":14.904,"d":"14.90"},{"v":143396.6625,"d":"143397"},{"v":16.588800000000003,"d":"16.59"},{"v":154160.92125,"d":"154161"},null,null,5.86,{"v":17.442,"d":"17.44"},{"v":151891.42500000002,"d":"151891"},{"v":19.665,"d":"19.67"},{"v":163416.40875000003,"d":"163416"},{"v":21.888,"d":"21.89"},{"v":175600.6875,"d":"175601"}]
[null,5.86,{"v":13.953600000000003,"d":"13.95"},{"v":137653.18875,"d":"137653"},{"v":15.732000000000003,"d":"15.73"},{"v":149482.4625,"d":"149482"},{"v":17.510400000000004,"d":"17.51"},{"v":160753.87125000003,"d":"160754"},null,null,6.16,18.36,{"v":158091.33375000002,"d":"158091"},{"v":20.7,"d":"20.70"},{"v":170085.43125,"d":"170085"},23.04,{"v":182789.53875,"d":"182790"}]
[null,6.16,{"v":14.688000000000002,"d":"14.69"},{"v":143333.26875000002,"d":"143333"},{"v":16.560000000000002,"d":"16.56"},{"v":155695.05000000002,"d":"155695"},{"v":18.432000000000002,"d":"18.43"},{"v":167359.5,"d":"167360"},null,null,6.46,{"v":19.278,"d":"19.28"},{"v":164316.6,"d":"164317"},{"v":21.734999999999996,"d":"21.74"},{"v":176767.1325,"d":"176767"},{"v":24.192,"d":"24.19"},{"v":190003.74750000003,"d":"190004"}]
[null,6.46,{"v":15.422400000000001,"d":"15.42"},{"v":148975.3125,"d":"148975"},{"v":17.387999999999998,"d":"17.39"},{"v":161844.24375,"d":"161844"},{"v":19.3536,"d":"19.35"},{"v":174003.16500000004,"d":"174003"},null,null,6.76,{"v":20.195999999999998,"d":"20.20"},{"v":170529.1875,"d":"170529"},{"v":22.769999999999996,"d":"22.77"},{"v":183448.83375000002,"d":"183449"},{"v":25.343999999999998,"d":"25.34"},{"v":196951.7025,"d":"196952"}]
[null,6.76,{"v":16.1568,"d":"16.16"},{"v":154630.03500000003,"d":"154630"},{"v":18.216,"d":"18.22"},{"v":167993.4375,"d":"167993"},{"v":20.2752,"d":"20.28"},{"v":180608.79375,"d":"180609"},null,null,7.06,{"v":21.114,"d":"21.11"},{"v":176792.49000000002,"d":"176792"},{"v":23.804999999999996,"d":"23.81"},{"v":190105.17750000002,"d":"190105"},{"v":26.496,"d":"26.50"},{"v":204406.8075,"d":"204407"}]
[null,7.06,{"v":16.8912,"d":"16.89"},{"v":160259.4,"d":"160259"},{"v":19.044,"d":"19.04"},{"v":174167.98875,"d":"174168"},{"v":21.196800000000003,"d":"21.20"},{"v":187214.42250000002,"d":"187214"},null,null,7.36,{"v":22.032000000000004,"d":"22.03"},{"v":183017.75625,"d":"183018"},24.84,{"v":196812.23625000002,"d":"196812"},{"v":27.648000000000003,"d":"27.65"},{"v":211608.33749999997,"d":"211608"}]
[null,7.36,{"v":17.625600000000006,"d":"17.63"},{"v":165876.08625000002,"d":"165876"},{"v":19.872000000000003,"d":"19.87"},{"v":180329.86125000002,"d":"180330"},{"v":22.118400000000005,"d":"22.12"},{"v":193832.73,"d":"193833"},null,null,7.66,22.95,{"v":189243.02250000002,"d":"189243"},{"v":25.874999999999996,"d":"25.88"},{"v":203493.9375,"d":"203494"},{"v":28.8,"d":"28.80"},{"v":218797.18874999997,"d":"218797"}]
[null,7.66,{"v":18.360000000000003,"d":"18.36"},{"v":171543.48750000002,"d":"171543"},{"v":20.700000000000003,"d":"20.70"},{"v":186504.4125,"d":"186504"},{"v":23.040000000000006,"d":"23.04"},{"v":200451.0375,"d":"200451"},null,null,7.96,{"v":23.868,"d":"23.87"},{"v":195468.28875,"d":"195468"},{"v":26.909999999999997,"d":"26.91"},{"v":210175.63874999998,"d":"210176"},{"v":29.951999999999998,"d":"29.95"},{"v":225998.71874999997,"d":"225999"}]
[null,7.96,{"v":19.094400000000004,"d":"19.09"},{"v":177198.21000000002,"d":"177198"},{"v":21.528000000000002,"d":"21.53"},{"v":192653.60625,"d":"192654"},{"v":23.961600000000004,"d":"23.96"},{"v":207082.02375000002,"d":"207082"},null,null,8.26,{"v":24.785999999999998,"d":"24.79"},{"v":201693.55500000002,"d":"201694"},{"v":27.944999999999993,"d":"27.95"},{"v":216870.01875,"d":"216870"},{"v":31.103999999999996,"d":"31.10"},{"v":233200.24875,"d":"233200"}]
[null,8.26,{"v":19.8288,"d":"19.83"},{"v":182827.575,"d":"182828"},{"v":22.355999999999998,"d":"22.36"},{"v":198891.55125,"d":"198892"},{"v":24.883200000000002,"d":"24.88"},{"v":213674.97374999998,"d":"213675"},null,null,8.56,{"v":25.704000000000004,"d":"25.70"},{"v":207931.49999999997,"d":"207932"},28.98,{"v":223526.3625,"d":"223526"},{"v":32.25600000000001,"d":"32.26"},{"v":240401.77875,"d":"240402"}]
[null,8.56,{"v":20.563200000000005,"d":"20.56"},{"v":188469.61875,"d":"188470"},{"v":23.184,"d":"23.18"},{"v":204977.35125,"d":"204977"},{"v":25.804800000000004,"d":"25.80"},{"v":220331.31749999998,"d":"220331"},null,null,8.86,{"v":26.622,"d":"26.62"},{"v":214144.08749999997,"d":"214144"},{"v":30.014999999999993,"d":"30.02"},{"v":230220.7425,"d":"230221"},{"v":33.408,"d":"33.41"},{"v":247615.9875,"d":"247616"}]
[null,8.86,{"v":21.297600000000003,"d":"21.30"},{"v":194111.6625,"d":"194112"},{"v":24.012,"d":"24.01"},{"v":211139.22374999998,"d":"211139"},{"v":26.726400000000005,"d":"26.73"},{"v":226924.2675,"d":"226924"},null,null,9.16,27.54,{"v":220356.675,"d":"220357"},{"v":31.049999999999997,"d":"31.05"},{"v":236902.44374999998,"d":"236902"},34.56,{"v":254804.83875,"d":"254805"}]
[null,9.16,{"v":22.032000000000004,"d":"22.03"},{"v":199766.385,"d":"199766"},24.84,{"v":217313.77499999997,"d":"217314"},{"v":27.648000000000003,"d":"27.65"},{"v":233542.57499999998,"d":"233543"},null,null,9.46,{"v":28.458000000000002,"d":"28.46"},{"v":226581.94125,"d":"226582"},{"v":32.085,"d":"32.09"},{"v":243571.46625,"d":"243571"},{"v":35.712,"d":"35.71"},{"v":261993.69,"d":"261994"}]
[null,9.46,{"v":22.766400000000004,"d":"22.77"},{"v":205395.75,"d":"205396"},{"v":25.668000000000003,"d":"25.67"},{"v":223462.96874999997,"d":"223463"},{"v":28.569600000000005,"d":"28.57"},{"v":240160.88249999998,"d":"240161"},null,null,9.76,{"v":29.375999999999998,"d":"29.38"},{"v":232845.24374999997,"d":"232845"},33.12,{"v":250278.525,"d":"250279"},{"v":36.864,"d":"36.86"},{"v":269182.54125,"d":"269183"}]
[null,9.76,{"v":23.5008,"d":"23.50"},{"v":211050.4725,"d":"211050"},{"v":26.496000000000002,"d":"26.50"},{"v":229650.19874999998,"d":"229650"},{"v":29.491200000000003,"d":"29.49"},{"v":246766.51124999998,"d":"246767"},null,null,10.06,{"v":30.294000000000004,"d":"30.29"},{"v":239057.83125,"d":"239058"},{"v":34.155,"d":"34.16"},{"v":256934.86875,"d":"256935"},{"v":38.016000000000005,"d":"38.02"},{"v":276396.75,"d":"276397"}]
[null,10.06,{"v":24.235200000000006,"d":"24.24"},{"v":216679.83749999997,"d":"216680"},{"v":27.324000000000005,"d":"27.32"},{"v":235761.35624999998,"d":"235761"},{"v":30.412800000000008,"d":"30.41"},{"v":253384.81874999998,"d":"253385"},null,null,10.36,{"v":31.212,"d":"31.21"},{"v":245295.77624999997,"d":"245296"},35.19,{"v":263616.57,"d":"263617"},{"v":39.168,"d":"39.17"},{"v":283585.60124999995,"d":"283586"}]
[null,10.36,{"v":24.9696,"d":"24.97"},{"v":222321.88124999998,"d":"222322"},{"v":28.151999999999997,"d":"28.15"},{"v":241961.26499999998,"d":"241961"},{"v":31.334400000000002,"d":"31.33"},{"v":260003.12625,"d":"260003"},null,null,10.66,32.13,{"v":251508.36374999996,"d":"251508"},{"v":36.224999999999994,"d":"36.23"},{"v":270285.59249999997,"d":"270286"},40.32,{"v":290825.16750000004,"d":"290825"}]
[null,10.66,{"v":25.704000000000004,"d":"25.70"},{"v":227963.925,"d":"227964"},28.98,{"v":248123.13749999998,"d":"248123"},{"v":32.25600000000001,"d":"32.26"},{"v":266634.1125,"d":"266634"},null,null,10.96,{"v":33.04800000000001,"d":"33.05"},{"v":257733.62999999998,"d":"257734"},{"v":37.260000000000005,"d":"37.26"},{"v":276967.29375,"d":"276967"},{"v":41.47200000000001,"d":"41.47"},{"v":298014.01875,"d":"298014"}]
[null,10.96,{"v":26.438400000000005,"d":"26.44"},{"v":233669.3625,"d":"233669"},{"v":29.808000000000003,"d":"29.81"},{"v":254272.33125,"d":"254272"},{"v":33.177600000000005,"d":"33.18"},{"v":273252.42,"d":"273252"},null,null,11.26,{"v":33.966,"d":"33.97"},{"v":263971.57499999995,"d":"263972"},{"v":38.294999999999995,"d":"38.30"},{"v":283661.67375,"d":"283662"},{"v":42.623999999999995,"d":"42.62"},{"v":305190.19125000003,"d":"305190"}]
[null,11.26,{"v":27.172800000000006,"d":"27.17"},{"v":239248.01249999998,"d":"239248"},{"v":30.636000000000003,"d":"30.64"},{"v":260434.20375,"d":"260434"},{"v":34.0992,"d":"34.10"},{"v":279858.04875,"d":"279858"},null,null,11.56,{"v":34.884,"d":"34.88"},{"v":270247.55624999997,"d":"270248"},39.33,{"v":290343.375,"d":"290343"},{"v":43.776,"d":"43.78"},{"v":312404.4,"d":"312404"}]
[null,11.56,{"v":27.907200000000007,"d":"27.91"},{"v":244915.41374999998,"d":"244915"},{"v":31.464000000000006,"d":"31.46"},{"v":266596.07625,"d":"266596"},{"v":35.02080000000001,"d":"35.02"},{"v":286489.035,"d":"286489"},null,null,11.86,{"v":35.80199999999999,"d":"35.80"},{"v":276409.42874999996,"d":"276409"},{"v":40.36499999999999,"d":"40.37"},{"v":297012.3975,"d":"297012"},{"v":44.92799999999999,"d":"44.93"},{"v":319593.25125000003,"d":"319593"}]
[null,11.86,{"v":28.641600000000004,"d":"28.64"},{"v":250544.77875,"d":"250545"},{"v":32.292,"d":"32.29"},{"v":272757.94875,"d":"272758"},{"v":35.942400000000006,"d":"35.94"},{"v":293081.98500000004,"d":"293082"},null,null,12.16,36.72,{"v":282634.69499999995,"d":"282635"},{"v":41.4,"d":"41.40"},{"v":303706.7775,"d":"303707"},46.08,{"v":326794.78125,"d":"326795"}]
[null,12.16,{"v":29.376000000000005,"d":"29.38"},{"v":256237.53749999998,"d":"256238"},{"v":33.120000000000005,"d":"33.12"},{"v":278907.1425,"d":"278907"},{"v":36.864000000000004,"d":"36.86"},{"v":299700.29250000004,"d":"299700"},null,null,12.46,{"v":37.638000000000005,"d":"37.64"},{"v":288885.31875000003,"d":"288885"},{"v":42.435,"d":"42.44"},{"v":310388.47875,"d":"310388"},{"v":47.232000000000006,"d":"47.23"},{"v":334021.66875,"d":"334022"}]
[null,12.46,{"v":30.110400000000006,"d":"30.11"},{"v":261879.58125,"d":"261880"},{"v":33.94800000000001,"d":"33.95"},{"v":285094.37249999994,"d":"285094"},{"v":37.78560000000001,"d":"37.79"},{"v":306318.60000000003,"d":"306319"},null,null,12.76,{"v":38.556,"d":"38.56"},{"v":295110.585,"d":"295111"},{"v":43.46999999999999,"d":"43.47"},{"v":317057.50125000003,"d":"317058"},{"v":48.384,"d":"48.38"},{"v":341210.52,"d":"341211"}]
[null,12.76,{"v":30.844800000000003,"d":"30.84"},{"v":267521.625,"d":"267522"},{"v":34.775999999999996,"d":"34.78"},{"v":291230.8875,"d":"291231"},{"v":38.7072,"d":"38.71"},{"v":312949.58625000005,"d":"312950"},null,null,13.06,{"v":39.474000000000004,"d":"39.47"},{"v":301335.85125000007,"d":"301336"},{"v":44.505,"d":"44.51"},{"v":323764.56,"d":"323765"},{"v":49.536,"d":"49.54"},{"v":348399.37125,"d":"348399"}]
[null,13.06,{"v":31.579200000000004,"d":"31.58"},{"v":273163.66874999995,"d":"273164"},{"v":35.604,"d":"35.60"},{"v":297405.43875000003,"d":"297405"},{"v":39.628800000000005,"d":"39.63"},{"v":319567.89375,"d":"319568"},null,null,13.36,{"v":40.391999999999996,"d":"40.39"},{"v":307548.43875000003,"d":"307548"},{"v":45.53999999999999,"d":"45.54"},{"v":330420.90375,"d":"330421"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.69"},{"v":355588.22250000003,"d":"355588"}]
[null,13.36,{"v":32.3136,"d":"32.31"},{"v":278767.67624999996,"d":"278768"},{"v":36.432,"d":"36.43"},{"v":303567.31125,"d":"303567"},{"v":40.5504,"d":"40.55"},{"v":326160.84375,"d":"326161"},null,null,13.66,41.31,{"v":313786.38375,"d":"313786"},{"v":46.574999999999996,"d":"46.58"},{"v":337102.60500000004,"d":"337103"},51.84,{"v":362777.07375000004,"d":"362777"}]
[null,13.66,{"v":33.04800000000001,"d":"33.05"},{"v":284435.0775,"d":"284435"},{"v":37.260000000000005,"d":"37.26"},{"v":309729.18375,"d":"309729"},{"v":41.47200000000001,"d":"41.47"},{"v":332817.1875,"d":"332817"},null,null,13.96,{"v":42.22800000000001,"d":"42.23"},{"v":320011.65,"d":"320012"},47.61,{"v":343809.66375000007,"d":"343810"},{"v":52.99200000000001,"d":"52.99"},{"v":369991.28250000003,"d":"369991"}]
[null,13.96,{"v":33.7824,"d":"33.78"},{"v":290089.8,"d":"290090"},{"v":38.088,"d":"38.09"},{"v":315891.05625,"d":"315891"},{"v":42.393600000000006,"d":"42.39"},{"v":339473.53125,"d":"339474"},null,null,14.26,{"v":43.146,"d":"43.15"},{"v":326249.59500000003,"d":"326250"},{"v":48.644999999999996,"d":"48.65"},{"v":350466.00750000007,"d":"350466"},{"v":54.144,"d":"54.14"},{"v":377192.8125,"d":"377193"}]
[null,14.26,{"v":34.5168,"d":"34.52"},{"v":295744.5225,"d":"295745"},{"v":38.916000000000004,"d":"38.92"},{"v":322040.25,"d":"322040"},{"v":43.315200000000004,"d":"43.32"},{"v":346028.44500000007,"d":"346028"},null,null,14.56,{"v":44.06400000000001,"d":"44.06"},{"v":332462.18250000005,"d":"332462"},49.68,{"v":357147.70875,"d":"357148"},{"v":55.29600000000001,"d":"55.30"},{"v":384419.7,"d":"384420"}]
[null,14.56,{"v":35.25120000000001,"d":"35.25"},{"v":301361.20875,"d":"301361"},{"v":39.74400000000001,"d":"39.74"},{"v":328227.48000000004,"d":"328227"},{"v":44.23680000000001,"d":"44.24"},{"v":352659.43125,"d":"352659"},null,null,14.86,{"v":44.98199999999999,"d":"44.98"},{"v":338674.77,"d":"338675"},{"v":50.71499999999999,"d":"50.72"},{"v":363842.08875000005,"d":"363842"},{"v":56.44799999999999,"d":"56.45"},{"v":391595.87250000006,"d":"391596"}]
[null,14.86,{"v":35.985600000000005,"d":"35.99"},{"v":307015.93125,"d":"307016"},{"v":40.571999999999996,"d":"40.57"},{"v":334376.6737500001,"d":"334377"},{"v":45.1584,"d":"45.16"},{"v":359252.38125000003,"d":"359252"},null,null,15.16,{"v":45.9,"d":"45.90"},{"v":344938.0725,"d":"344938"},{"v":51.74999999999999,"d":"51.75"},{"v":370498.43250000005,"d":"370498"},{"v":57.6,"d":"57.60"},{"v":398784.72375000006,"d":"398785"}]
[null,15.16,{"v":36.720000000000006,"d":"36.72"},{"v":312657.97500000003,"d":"312658"},{"v":41.400000000000006,"d":"41.40"},{"v":340551.22500000003,"d":"340551"},{"v":46.08000000000001,"d":"46.08"},{"v":365870.68875000003,"d":"365871"},null,null,15.46,{"v":46.818000000000005,"d":"46.82"},{"v":351150.66,"d":"351151"},{"v":52.785000000000004,"d":"52.79"},{"v":377192.8125,"d":"377193"},{"v":58.75200000000001,"d":"58.75"},{"v":405986.25375000003,"d":"405986"}]
[null,15.46,{"v":37.45440000000001,"d":"37.45"},{"v":318300.01875,"d":"318300"},{"v":42.228,"d":"42.23"},{"v":346687.74,"d":"346688"},{"v":47.00160000000001,"d":"47.00"},{"v":372488.99625,"d":"372489"},null,null,15.76,{"v":47.736,"d":"47.74"},{"v":357388.60500000004,"d":"357389"},{"v":53.81999999999999,"d":"53.82"},{"v":383874.51375000004,"d":"383875"},{"v":59.903999999999996,"d":"59.90"},{"v":413187.78375,"d":"413188"}]
[null,15.76,{"v":38.18880000000001,"d":"38.19"},{"v":323942.0625,"d":"323942"},{"v":43.056000000000004,"d":"43.06"},{"v":352849.6125,"d":"352850"},{"v":47.92320000000001,"d":"47.92"},{"v":379094.625,"d":"379095"},null,null,16.06,{"v":48.653999999999996,"d":"48.65"},{"v":363639.22875,"d":"363639"},{"v":54.85499999999999,"d":"54.86"},{"v":390568.89375,"d":"390569"},{"v":61.056,"d":"61.06"},{"v":420389.31375,"d":"420389"}]
[null,16.06,{"v":38.9232,"d":"38.92"},{"v":329584.10625,"d":"329584"},{"v":43.884,"d":"43.88"},{"v":359062.2,"d":"359062"},{"v":48.844800000000006,"d":"48.84"},{"v":385738.29,"d":"385738"},null,null,16.36,{"v":49.571999999999996,"d":"49.57"},{"v":369826.45875,"d":"369826"},{"v":55.889999999999986,"d":"55.89"},{"v":397225.2375,"d":"397225"},{"v":62.20799999999999,"d":"62.21"},{"v":427603.52249999996,"d":"427604"}]
[null,16.36,{"v":39.6576,"d":"39.66"},{"v":335213.47125,"d":"335213"},{"v":44.711999999999996,"d":"44.71"},365148,{"v":49.766400000000004,"d":"49.77"},{"v":392343.91875,"d":"392344"},null,null,16.66,50.49,{"v":376089.76125000004,"d":"376090"},{"v":56.925,"d":"56.93"},{"v":403906.93875000003,"d":"403907"},63.36,{"v":434792.37374999997,"d":"434792"}]
[null,16.66,{"v":40.39200000000001,"d":"40.39"},{"v":340868.19375000003,"d":"340868"},{"v":45.540000000000006,"d":"45.54"},{"v":371360.5875,"d":"371361"},{"v":50.68800000000001,"d":"50.69"},{"v":398962.22625000007,"d":"398962"},null,null,16.96,{"v":51.40800000000001,"d":"51.41"},{"v":382289.67000000004,"d":"382290"},57.96,{"v":410601.31875000003,"d":"410601"},{"v":64.51200000000001,"d":"64.51"},{"v":441981.225,"d":"441981"}]
[null,16.96,{"v":41.12640000000001,"d":"41.13"},{"v":346510.2375,"d":"346510"},{"v":46.368,"d":"46.37"},{"v":377497.1025,"d":"377497"},{"v":51.60960000000001,"d":"51.61"},{"v":405593.2125,"d":"405593"},null,null,17.26,{"v":52.32600000000001,"d":"52.33"},{"v":388514.93625,"d":"388515"},{"v":58.995,"d":"59.00"},{"v":417295.69875,"d":"417296"},{"v":65.664,"d":"65.66"},{"v":449170.07625,"d":"449170"}]
[null,17.26,{"v":41.860800000000005,"d":"41.86"},{"v":352164.96,"d":"352165"},{"v":47.196000000000005,"d":"47.20"},{"v":383671.65375000006,"d":"383672"},{"v":52.53120000000001,"d":"52.53"},{"v":412186.16250000003,"d":"412186"},null,null,17.56,{"v":53.244,"d":"53.24"},{"v":394727.52375000005,"d":"394728"},{"v":60.02999999999999,"d":"60.03"},{"v":423952.0425,"d":"423952"},{"v":66.816,"d":"66.82"},{"v":456384.285,"d":"456384"}]
[null,17.56,{"v":42.595200000000006,"d":"42.60"},{"v":357794.325,"d":"357794"},{"v":48.024,"d":"48.02"},{"v":389820.84750000003,"d":"389821"},{"v":53.45280000000001,"d":"53.45"},{"v":418817.14875,"d":"418817"},null,null,17.86,{"v":54.16199999999999,"d":"54.16"},{"v":400978.1475,"d":"400978"},{"v":61.06499999999999,"d":"61.07"},{"v":430633.74374999997,"d":"430634"},{"v":67.96799999999999,"d":"67.97"},{"v":463598.49374999997,"d":"463598"}]
[null,17.86,{"v":43.329600000000006,"d":"43.33"},{"v":363436.36875,"d":"363436"},{"v":48.852000000000004,"d":"48.85"},{"v":395995.39875000005,"d":"395995"},{"v":54.37440000000001,"d":"54.37"},{"v":425422.77749999997,"d":"425423"},null,null,18.16,55.08,{"v":407203.41375000007,"d":"407203"},{"v":62.099999999999994,"d":"62.10"},{"v":437328.12374999997,"d":"437328"},69.12,{"v":470787.345,"d":"470787"}]
[null,18.16,{"v":44.06400000000001,"d":"44.06"},{"v":369078.41250000003,"d":"369078"},49.68,{"v":402169.95,"d":"402170"},{"v":55.29600000000001,"d":"55.30"},{"v":432041.08499999996,"d":"432041"},null,null,18.46,{"v":55.998000000000005,"d":"56.00"},{"v":413428.68000000005,"d":"413429"},{"v":63.135000000000005,"d":"63.14"},{"v":444009.82499999995,"d":"444010"},{"v":70.272,"d":"70.27"},{"v":477988.87499999994,"d":"477989"}]
[null,18.46,{"v":44.79840000000001,"d":"44.80"},{"v":374783.85,"d":"374784"},{"v":50.50800000000001,"d":"50.51"},{"v":408319.14375,"d":"408319"},{"v":56.21760000000001,"d":"56.22"},{"v":438659.3925,"d":"438659"},null,null,18.76,{"v":56.916000000000004,"d":"56.92"},{"v":419641.2675,"d":"419641"},64.17,{"v":450678.8475,"d":"450679"},{"v":71.424,"d":"71.42"},{"v":485253.79875,"d":"485254"}]
[null,18.76,{"v":45.53280000000001,"d":"45.53"},{"v":380362.5,"d":"380363"},{"v":51.336000000000006,"d":"51.34"},{"v":414493.69500000007,"d":"414494"},{"v":57.13920000000001,"d":"57.14"},{"v":445277.69999999995,"d":"445278"},null,null,19.06,{"v":57.833999999999996,"d":"57.83"},{"v":425879.21249999997,"d":"425879"},{"v":65.20499999999998,"d":"65.21"},{"v":457360.54875,"d":"457361"},{"v":72.576,"d":"72.58"},{"v":492391.935,"d":"492392"}]
[null,19.06,{"v":46.26720000000001,"d":"46.27"},{"v":386067.9375,"d":"386068"},{"v":52.164,"d":"52.16"},{"v":420642.88875,"d":"420643"},{"v":58.06080000000001,"d":"58.06"},{"v":451908.68624999997,"d":"451909"},null,null,19.36,{"v":58.751999999999995,"d":"58.75"},{"v":432104.47874999995,"d":"432104"},66.24,{"v":464029.5712499999,"d":"464030"},{"v":73.728,"d":"73.73"},{"v":499606.14375,"d":"499606"}]
[null,19.36,{"v":47.0016,"d":"47.00"},{"v":391659.26625000004,"d":"391659"},{"v":52.992000000000004,"d":"52.99"},{"v":426804.76125,"d":"426805"},{"v":58.982400000000005,"d":"58.98"},{"v":458488.95749999996,"d":"458489"},null,null,19.66,59.67,{"v":438342.42375,"d":"438342"},{"v":67.27499999999999,"d":"67.28"},{"v":470736.63,"d":"470737"},74.88,{"v":506794.995,"d":"506795"}]
[null,19.66,{"v":47.736000000000004,"d":"47.74"},{"v":397313.98875,"d":"397314"},53.82,{"v":432953.955,"d":"432954"},{"v":59.904,"d":"59.90"},{"v":465119.94375,"d":"465120"},null,null,19.96,{"v":60.58800000000001,"d":"60.59"},{"v":444580.36874999997,"d":"444580"},68.31,{"v":477392.97375,"d":"477393"},{"v":76.03200000000001,"d":"76.03"},{"v":513983.84625,"d":"513984"}]
[null,19.96,{"v":48.47040000000001,"d":"48.47"},{"v":402981.39,"d":"402981"},{"v":54.64800000000001,"d":"54.65"},{"v":439115.82749999996,"d":"439116"},{"v":60.825600000000016,"d":"60.83"},{"v":471738.25125,"d":"471738"},null,null,20.26,{"v":61.50600000000001,"d":"61.51"},{"v":450767.59875,"d":"450768"},{"v":69.345,"d":"69.35"},{"v":484074.675,"d":"484075"},{"v":77.18400000000001,"d":"77.18"},{"v":521198.055,"d":"521198"}]
[null,20.26,{"v":49.20480000000001,"d":"49.20"},{"v":408636.1125,"d":"408636"},{"v":55.476000000000006,"d":"55.48"},{"v":445315.73625,"d":"445316"},{"v":61.747200000000014,"d":"61.75"},{"v":478369.23749999993,"d":"478369"}]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","цена","V","цена","V","цена",{"$nulls":3},"V","цена","V","цена","V","цена"]
[1.96,1.96,{"v":6.6096,"d":"6.61"},63000,{"v":7.452,"d":"7.45"},{"v":83743.14375,"d":"83743"},{"v":8.294400000000001,"d":"8.29"},{"v":89993.76750000002,"d":"89994"},null,2.26,2.26,{"v":8.996399999999996,"d":"9.00"},{"v":91591.29,"d":"91591"},{"v":10.142999999999995,"d":"10.14"},{"v":98653.35375,"d":"98653"},{"v":11.289599999999997,"d":"11.29"},{"v":105613.98749999999,"d":"105614"}]
[null,2.26,{"v":7.711199999999999,"d":"7.71"},70400,{"v":8.693999999999997,"d":"8.69"},{"v":90931.99500000001,"d":"90932"},{"v":9.676799999999998,"d":"9.68"},{"v":97588.33875000001,"d":"97588"},null,null,2.56,{"v":10.2816,"d":"10.28"},{"v":98818.1775,"d":"98818"},{"v":11.591999999999997,"d":"11.59"},{"v":106235.24625,"d":"106235"},{"v":12.902399999999998,"d":"12.90"},{"v":113728.38749999998,"d":"113728"}]
[null,2.56,{"v":8.812800000000001,"d":"8.81"},74400,{"v":9.936,"d":"9.94"},{"v":98120.84625,"d":"98121"},{"v":11.0592,"d":"11.06"},{"v":105170.23124999998,"d":"105170"},null,null,2.86,{"v":11.566799999999997,"d":"11.57"},{"v":105994.35,"d":"105994"},{"v":13.040999999999995,"d":"13.04"},{"v":113956.605,"d":"113957"},{"v":14.515199999999995,"d":"14.52"},{"v":121893.50249999999,"d":"121894"}]
[null,2.86,{"v":9.914399999999999,"d":"9.91"},{"v":97753.1625,"d":"97753"},{"v":11.177999999999997,"d":"11.18"},{"v":105233.62499999999,"d":"105234"},{"v":12.4416,"d":"12.44"},{"v":112828.19625,"d":"112828"},null,null,3.16,{"v":12.851999999999999,"d":"12.85"},{"v":113271.9525,"d":"113272"},{"v":14.489999999999997,"d":"14.49"},{"v":121551.17625,"d":"121551"},{"v":16.127999999999997,"d":"16.13"},{"v":130007.9025,"d":"130008"}]
[null,3.16,{"v":11.016000000000002,"d":"11.02"},85400,12.42,{"v":112498.54875,"d":"112499"},{"v":13.824000000000002,"d":"13.82"},{"v":120346.69499999999,"d":"120347"},null,null,3.46,{"v":14.137199999999998,"d":"14.14"},{"v":120549.555,"d":"120550"},{"v":15.938999999999997,"d":"15.94"},{"v":129297.8925,"d":"129298"},{"v":17.740799999999997,"d":"17.74"},{"v":138122.3025,"d":"138122"}]
[null,3.46,{"v":12.1176,"d":"12.12"},{"v":111256.03124999999,"d":"111256"},{"v":13.661999999999997,"d":"13.66"},{"v":119636.68499999998,"d":"119637"},{"v":15.206399999999999,"d":"15.21"},{"v":128004.66,"d":"128005"},null,null,3.76,{"v":15.422399999999996,"d":"15.42"},{"v":127738.40624999999,"d":"127738"},{"v":17.387999999999995,"d":"17.39"},{"v":136955.8575,"d":"136956"},{"v":19.353599999999997,"d":"19.35"},{"v":146249.38125,"d":"146249"}]
[null,3.76,{"v":13.219199999999999,"d":"13.22"},{"v":118026.48375,"d":"118026"},{"v":14.903999999999998,"d":"14.90"},{"v":126876.25125,"d":"126876"},{"v":16.5888,"d":"16.59"},{"v":135523.15875,"d":"135523"},null,null,4.06,{"v":16.707599999999996,"d":"16.71"},{"v":134990.65125,"d":"134991"},{"v":18.836999999999993,"d":"18.84"},{"v":144575.78625,"d":"144576"},{"v":20.966399999999993,"d":"20.97"},{"v":138857.67,"d":"138858"}]
[null,4.06,{"v":14.3208,"d":"14.32"},{"v":124746.22124999999,"d":"124746"},{"v":16.145999999999997,"d":"16.15"},{"v":134090.46,"d":"134090"},{"v":17.9712,"d":"17.97"},{"v":143181.12374999997,"d":"143181"},null,null,4.36,{"v":17.9928,"d":"17.99"},{"v":142179.5025,"d":"142180"},{"v":20.285999999999994,"d":"20.29"},{"v":137057.28749999998,"d":"137057"},{"v":22.579199999999997,"d":"22.58"},{"v":146135.27250000002,"d":"146135"}]
[null,4.36,{"v":15.422400000000001,"d":"15.42"},{"v":131491.31625,"d":"131491"},{"v":17.387999999999998,"d":"17.39"},{"v":141380.74125,"d":"141381"},{"v":19.3536,"d":"19.35"},{"v":150839.08875,"d":"150839"},null,null,4.66,{"v":19.278,"d":"19.28"},{"v":149469.78375000003,"d":"149470"},{"v":21.734999999999996,"d":"21.74"},{"v":144753.28875,"d":"144753"},{"v":24.192,"d":"24.19"},{"v":154249.67250000002,"d":"154250"}]
[null,4.66,{"v":16.524,"d":"16.52"},{"v":138261.76875000002,"d":"138262"},18.63,{"v":148645.66500000004,"d":"148646"},{"v":20.736,"d":"20.74"},{"v":158484.375,"d":"158484"},null,null,4.96,{"v":20.5632,"d":"20.56"},{"v":156734.7075,"d":"156735"},{"v":23.183999999999994,"d":"23.18"},{"v":152474.64750000002,"d":"152475"},{"v":25.804799999999997,"d":"25.80"},{"v":162414.7875,"d":"162415"}]
[null,4.96,{"v":17.625600000000002,"d":"17.63"},{"v":144981.50625,"d":"144982"},{"v":19.872,"d":"19.87"},{"v":155897.91000000003,"d":"155898"},{"v":22.1184,"d":"22.12"},{"v":166155.01875000002,"d":"166155"},null,null,5.26,{"v":21.848399999999994,"d":"21.85"},{"v":164012.31000000003,"d":"164012"},{"v":24.632999999999992,"d":"24.63"},{"v":160196.00625,"d":"160196"},{"v":27.417599999999993,"d":"27.42"},{"v":170478.47250000003,"d":"170478"}]
[null,5.26,{"v":18.7272,"d":"18.73"},{"v":151764.6375,"d":"151765"},{"v":21.113999999999997,"d":"21.11"},{"v":163150.155,"d":"163150"},{"v":23.500799999999998,"d":"23.50"},{"v":173800.30500000002,"d":"173800"},null,null,5.56,{"v":23.133599999999994,"d":"23.13"},{"v":171277.23375,"d":"171277"},{"v":26.08199999999999,"d":"26.08"},{"v":167993.4375,"d":"167993"},{"v":29.03039999999999,"d":"29.03"},{"v":178592.87250000003,"d":"178593"}]
[null,5.56,{"v":19.828799999999998,"d":"19.83"},{"v":158484.375,"d":"158484"},{"v":22.355999999999995,"d":"22.36"},{"v":170402.4,"d":"170402"},{"v":24.8832,"d":"24.88"},{"v":181458.27,"d":"181458"},null,null,5.86,{"v":24.418799999999997,"d":"24.42"},{"v":178516.8,"d":"178517"},{"v":27.530999999999995,"d":"27.53"},{"v":175638.72375,"d":"175639"},{"v":30.643199999999997,"d":"30.64"},{"v":186694.59375,"d":"186695"}]
[null,5.86,{"v":20.9304,"d":"20.93"},{"v":165204.11250000002,"d":"165204"},{"v":23.598,"d":"23.60"},{"v":177692.68125,"d":"177693"},{"v":26.2656,"d":"26.27"},{"v":189116.23500000002,"d":"189116"},null,null,6.16,{"v":25.703999999999997,"d":"25.70"},{"v":185794.40250000003,"d":"185794"},{"v":28.979999999999993,"d":"28.98"},{"v":183360.0825,"d":"183360"},{"v":32.25599999999999,"d":"32.26"},{"v":194808.99375,"d":"194809"}]
[null,6.16,{"v":22.032000000000004,"d":"22.03"},{"v":171999.92250000002,"d":"172000"},24.84,{"v":184944.92625,"d":"184945"},{"v":27.648000000000003,"d":"27.65"},{"v":196761.52125000002,"d":"196762"},null,null,6.46,{"v":26.989199999999993,"d":"26.99"},{"v":193097.36250000002,"d":"193097"},{"v":30.42899999999999,"d":"30.43"},{"v":191081.44125000003,"d":"191081"},{"v":33.86879999999999,"d":"33.87"},{"v":202923.39375000002,"d":"202923"}]
[null,6.46,{"v":23.1336,"d":"23.13"},{"v":178732.33875,"d":"178732"},{"v":26.081999999999997,"d":"26.08"},{"v":192209.85,"d":"192210"},{"v":29.0304,"d":"29.03"},{"v":204419.48625000002,"d":"204419"},null,null,6.76,{"v":28.274399999999996,"d":"28.27"},{"v":200324.25,"d":"200324"},{"v":31.877999999999993,"d":"31.88"},{"v":198802.8,"d":"198803"},{"v":35.48159999999999,"d":"35.48"},{"v":211012.43625,"d":"211012"}]
[null,6.76,{"v":24.2352,"d":"24.24"},{"v":185477.43375000003,"d":"185477"},{"v":27.323999999999995,"d":"27.32"},{"v":199500.13125,"d":"199500"},{"v":30.412799999999997,"d":"30.41"},{"v":212077.45124999998,"d":"212077"},null,null,7.06,{"v":29.559599999999993,"d":"29.56"},{"v":207589.17375000002,"d":"207589"},{"v":33.32699999999999,"d":"33.33"},{"v":206524.15875000003,"d":"206524"},{"v":37.09439999999999,"d":"37.09"},{"v":219126.83625,"d":"219127"}]
[null,7.06,{"v":25.3368,"d":"25.34"},{"v":192235.2075,"d":"192235"},{"v":28.566,"d":"28.57"},{"v":206752.37625,"d":"206752"},{"v":31.7952,"d":"31.80"},{"v":219722.7375,"d":"219723"},null,null,7.36,{"v":30.844799999999996,"d":"30.84"},{"v":214866.77624999997,"d":"214867"},{"v":34.77599999999999,"d":"34.78"},{"v":214245.5175,"d":"214246"},{"v":38.70719999999999,"d":"38.71"},{"v":227253.915,"d":"227254"}]
[null,7.36,{"v":26.4384,"d":"26.44"},{"v":198967.62375000003,"d":"198968"},{"v":29.808,"d":"29.81"},{"v":214004.62125,"d":"214005"},{"v":33.177600000000005,"d":"33.18"},{"v":227380.70249999998,"d":"227381"},null,null,7.66,{"v":32.129999999999995,"d":"32.13"},{"v":222119.02125,"d":"222119"},{"v":36.22499999999999,"d":"36.23"},{"v":221966.87624999997,"d":"221967"},{"v":40.31999999999999,"d":"40.32"},{"v":235368.315,"d":"235368"}]
[null,7.66,27.54,{"v":205712.71875,"d":"205713"},{"v":31.049999999999997,"d":"31.05"},{"v":221256.86625,"d":"221257"},34.56,{"v":235038.66749999998,"d":"235039"},null,null,7.96,{"v":33.41519999999999,"d":"33.42"},{"v":229383.94499999998,"d":"229384"},{"v":37.673999999999985,"d":"37.67"},{"v":229688.235,"d":"229688"},{"v":41.932799999999986,"d":"41.93"},{"v":243495.39375,"d":"243495"}]
[null,7.96,{"v":28.6416,"d":"28.64"},{"v":212470.4925,"d":"212470"},{"v":32.291999999999994,"d":"32.29"},{"v":228534.46874999997,"d":"228534"},{"v":35.9424,"d":"35.94"},{"v":242696.63249999998,"d":"242697"},null,null,8.26,{"v":34.700399999999995,"d":"34.70"},{"v":236648.86874999997,"d":"236649"},{"v":39.12299999999999,"d":"39.12"},{"v":237409.59374999997,"d":"237410"},{"v":43.54559999999999,"d":"43.55"},{"v":251571.75749999998,"d":"251572"}]
[null,8.26,{"v":29.7432,"d":"29.74"},{"v":219202.90875,"d":"219203"},{"v":33.534,"d":"33.53"},{"v":235799.3925,"d":"235799"},{"v":37.3248,"d":"37.32"},{"v":250354.5975,"d":"250355"},null,null,8.56,{"v":35.9856,"d":"35.99"},{"v":243888.435,"d":"243888"},{"v":40.57199999999999,"d":"40.57"},{"v":245130.95249999998,"d":"245131"},{"v":45.15839999999999,"d":"45.16"},{"v":259698.83625,"d":"259699"}]
[null,8.56,{"v":30.844800000000003,"d":"30.84"},{"v":225948.00375,"d":"225948"},{"v":34.775999999999996,"d":"34.78"},{"v":243064.31625,"d":"243064"},{"v":38.7072,"d":"38.71"},{"v":257999.88375,"d":"258000"},null,null,8.86,{"v":37.270799999999994,"d":"37.27"},{"v":251166.03749999998,"d":"251166"},{"v":42.02099999999999,"d":"42.02"},{"v":252852.31125,"d":"252852"},{"v":46.77119999999999,"d":"46.77"},{"v":267800.5575,"d":"267801"}]
[null,8.86,{"v":31.946399999999997,"d":"31.95"},{"v":232705.7775,"d":"232706"},{"v":36.017999999999994,"d":"36.02"},{"v":250354.5975,"d":"250355"},{"v":40.0896,"d":"40.09"},{"v":265657.84875,"d":"265658"},null,null,9.16,{"v":38.556,"d":"38.56"},{"v":258468.9975,"d":"258469"},{"v":43.46999999999999,"d":"43.47"},{"v":260573.67,"d":"260574"},{"v":48.384,"d":"48.38"},{"v":275914.95749999996,"d":"275915"}]
[null,9.16,{"v":33.048,"d":"33.05"},{"v":239450.8725,"d":"239451"},37.26,{"v":257606.8425,"d":"257607"},{"v":41.472,"d":"41.47"},{"v":273315.81375000003,"d":"273316"},null,null,9.46,{"v":39.84119999999999,"d":"39.84"},{"v":265721.2425,"d":"265721"},{"v":44.91899999999999,"d":"44.92"},{"v":268295.02875,"d":"268295"},{"v":49.99679999999999,"d":"50.00"},{"v":284029.3575,"d":"284029"}]
[null,9.46,{"v":34.14960000000001,"d":"34.15"},{"v":246284.71874999997,"d":"246285"},{"v":38.502,"d":"38.50"},{"v":264859.08749999997,"d":"264859"},{"v":42.854400000000005,"d":"42.85"},{"v":280961.10000000003,"d":"280961"},null,null,9.76,{"v":41.1264,"d":"41.13"},{"v":272973.4875,"d":"272973"},{"v":46.36799999999999,"d":"46.37"},{"v":276016.3875,"d":"276016"},{"v":51.60959999999999,"d":"51.61"},{"v":292156.43625,"d":"292156"}]
[null,9.76,{"v":35.251200000000004,"d":"35.25"},{"v":252941.06249999997,"d":"252941"},{"v":39.744,"d":"39.74"},{"v":272111.3325,"d":"272111"},{"v":44.2368,"d":"44.24"},{"v":288619.065,"d":"288619"},null,null,10.06,{"v":42.41159999999999,"d":"42.41"},{"v":280238.41125,"d":"280238"},{"v":47.816999999999986,"d":"47.82"},{"v":283737.74625,"d":"283738"},{"v":53.22239999999999,"d":"53.22"},{"v":300245.47875,"d":"300245"}]
[null,10.06,{"v":36.3528,"d":"36.35"},{"v":259686.1575,"d":"259686"},{"v":40.986,"d":"40.99"},{"v":279388.93499999994,"d":"279389"},{"v":45.6192,"d":"45.62"},{"v":296277.03,"d":"296277"},null,null,10.36,{"v":43.69679999999999,"d":"43.70"},{"v":287490.65625,"d":"287491"},{"v":49.265999999999984,"d":"49.27"},{"v":291459.10500000004,"d":"291459"},{"v":54.835199999999986,"d":"54.84"},{"v":308347.2,"d":"308347"}]
[null,10.36,{"v":37.4544,"d":"37.45"},{"v":266456.61,"d":"266457"},{"v":42.227999999999994,"d":"42.23"},{"v":286653.85875,"d":"286654"},{"v":47.001599999999996,"d":"47.00"},{"v":303934.99500000005,"d":"303935"},null,null,10.66,{"v":44.98199999999999,"d":"44.98"},{"v":294742.90125000005,"d":"294743"},{"v":50.71499999999999,"d":"50.72"},{"v":299180.46375000005,"d":"299180"},{"v":56.44799999999999,"d":"56.45"},{"v":316448.92125,"d":"316449"}]
[null,10.66,{"v":38.556000000000004,"d":"38.56"},{"v":273176.3475,"d":"273176"},43.47,{"v":293918.78250000003,"d":"293919"},{"v":48.38400000000001,"d":"48.38"},{"v":311592.96,"d":"311593"},null,null,10.96,{"v":46.267199999999995,"d":"46.27"},{"v":302033.18250000005,"d":"302033"},{"v":52.16399999999999,"d":"52.16"},{"v":306901.8225,"d":"306902"},{"v":58.06079999999999,"d":"58.06"},{"v":324563.32125,"d":"324563"}]
[null,10.96,{"v":39.6576,"d":"39.66"},{"v":279934.12125,"d":"279934"},{"v":44.711999999999996,"d":"44.71"},{"v":301183.70625,"d":"301184"},{"v":49.766400000000004,"d":"49.77"},{"v":319238.24625,"d":"319238"},null,null,11.26,{"v":47.55239999999999,"d":"47.55"},{"v":309298.10625,"d":"309298"},{"v":53.612999999999985,"d":"53.61"},{"v":314623.18125,"d":"314623"},{"v":59.673599999999986,"d":"59.67"},{"v":332690.4,"d":"332690"}]
[null,11.26,{"v":40.7592,"d":"40.76"},{"v":286666.53750000003,"d":"286667"},{"v":45.954,"d":"45.95"},{"v":308461.30875,"d":"308461"},{"v":51.1488,"d":"51.15"},{"v":326896.21125000005,"d":"326896"},null,null,11.56,{"v":48.837599999999995,"d":"48.84"},{"v":316550.35125000007,"d":"316550"},{"v":55.06199999999999,"d":"55.06"},{"v":322344.54,"d":"322345"},{"v":61.28639999999999,"d":"61.29"},{"v":340804.8,"d":"340805"}]
[null,11.56,{"v":41.8608,"d":"41.86"},{"v":293411.63250000007,"d":"293412"},{"v":47.196,"d":"47.20"},{"v":315700.875,"d":"315701"},{"v":52.5312,"d":"52.53"},{"v":334528.81875000003,"d":"334529"},null,null,11.86,{"v":50.122799999999984,"d":"50.12"},{"v":323840.63250000007,"d":"323841"},{"v":56.51099999999998,"d":"56.51"},{"v":330065.89875000005,"d":"330066"},{"v":62.899199999999986,"d":"62.90"},{"v":348919.2,"d":"348919"}]
[null,11.86,{"v":42.962399999999995,"d":"42.96"},{"v":300169.40625,"d":"300169"},{"v":48.437999999999995,"d":"48.44"},{"v":322965.7987500001,"d":"322966"},{"v":53.913599999999995,"d":"53.91"},{"v":342199.4625,"d":"342199"},null,null,12.16,{"v":51.407999999999994,"d":"51.41"},{"v":331092.8775,"d":"331093"},{"v":57.95999999999999,"d":"57.96"},{"v":337774.57875000004,"d":"337775"},{"v":64.51199999999999,"d":"64.51"},{"v":357046.27875000006,"d":"357046"}]
[null,12.16,{"v":44.06400000000001,"d":"44.06"},{"v":306914.50125000003,"d":"306915"},49.68,{"v":330243.40125000005,"d":"330243"},{"v":55.29600000000001,"d":"55.30"},{"v":349832.07000000007,"d":"349832"},null,null,12.46,{"v":52.6932,"d":"52.69"},{"v":338345.1225,"d":"338345"},{"v":59.40899999999999,"d":"59.41"},{"v":345495.9375,"d":"345496"},{"v":66.1248,"d":"66.12"},{"v":365122.6425000001,"d":"365123"}]
[null,12.46,{"v":45.165600000000005,"d":"45.17"},{"v":313646.91750000004,"d":"313647"},{"v":50.922,"d":"50.92"},{"v":337508.325,"d":"337508"},{"v":56.6784,"d":"56.68"},{"v":357515.3925000001,"d":"357515"},null,null,12.76,{"v":53.978399999999986,"d":"53.98"},{"v":345597.36750000005,"d":"345597"},{"v":60.85799999999998,"d":"60.86"},{"v":353217.29625,"d":"353217"},{"v":67.73759999999999,"d":"67.74"},{"v":373237.04250000004,"d":"373237"}]
[null,12.76,{"v":46.2672,"d":"46.27"},{"v":320392.0125,"d":"320392"},{"v":52.163999999999994,"d":"52.16"},{"v":344798.60625,"d":"344799"},{"v":58.0608,"d":"58.06"},{"v":365173.35750000004,"d":"365173"},null,null,13.06,{"v":55.2636,"d":"55.26"},{"v":352887.64875000005,"d":"352888"},{"v":62.30699999999999,"d":"62.31"},{"v":360938.655,"d":"360939"},{"v":69.3504,"d":"69.35"},{"v":381351.44250000006,"d":"381351"}]
[null,13.06,{"v":47.36880000000001,"d":"47.37"},{"v":327149.78625000006,"d":"327150"},{"v":53.406,"d":"53.41"},{"v":352038.17250000004,"d":"352038"},{"v":59.443200000000004,"d":"59.44"},{"v":372818.64375,"d":"372819"},null,null,13.36,{"v":56.54879999999999,"d":"56.55"},{"v":360139.89375,"d":"360140"},{"v":63.755999999999986,"d":"63.76"},{"v":368660.01375000004,"d":"368660"},{"v":70.96319999999999,"d":"70.96"},{"v":389465.8425,"d":"389466"}]
[null,13.36,{"v":48.4704,"d":"48.47"},{"v":333882.2025,"d":"333882"},{"v":54.64799999999999,"d":"54.65"},{"v":359315.775,"d":"359316"},{"v":60.825599999999994,"d":"60.83"},{"v":380451.25125000003,"d":"380451"},null,null,13.66,{"v":57.83399999999999,"d":"57.83"},{"v":367430.175,"d":"367430"},{"v":65.20499999999998,"d":"65.21"},{"v":376381.37250000006,"d":"376381"},{"v":72.576,"d":"72.58"},{"v":397592.92125,"d":"397593"}]
[null,13.66,{"v":49.572,"d":"49.57"},{"v":340639.97625000007,"d":"340640"},55.89,{"v":366568.02,"d":"366568"},{"v":62.208000000000006,"d":"62.21"},{"v":388134.57375000004,"d":"388135"},null,null,13.96,{"v":59.11919999999999,"d":"59.12"},{"v":374695.09875000006,"d":"374695"},{"v":66.65399999999998,"d":"66.65"},{"v":384102.73125,"d":"384103"},{"v":74.1888,"d":"74.19"},{"v":405681.96375000005,"d":"405682"}]
[null,13.96,{"v":50.67360000000001,"d":"50.67"},{"v":347385.07125,"d":"347385"},{"v":57.132000000000005,"d":"57.13"},{"v":373820.265,"d":"373820"},{"v":63.59040000000001,"d":"63.59"},{"v":395767.18125,"d":"395767"},null,null,14.26,{"v":60.404399999999995,"d":"60.40"},{"v":381947.34375,"d":"381947"},{"v":68.10299999999998,"d":"68.10"},{"v":392622.85125000007,"d":"392623"},{"v":75.8016,"d":"75.80"},{"v":413796.36375,"d":"413796"}]
[null,14.26,{"v":51.7752,"d":"51.78"},{"v":354117.4875,"d":"354117"},{"v":58.373999999999995,"d":"58.37"},{"v":381097.86750000005,"d":"381098"},{"v":64.97279999999999,"d":"64.97"},{"v":403437.825,"d":"403438"},null,null,14.56,{"v":61.68959999999999,"d":"61.69"},{"v":389199.58875000005,"d":"389200"},{"v":69.55199999999998,"d":"69.55"},{"v":399545.44875000004,"d":"399545"},{"v":77.41439999999999,"d":"77.41"},{"v":421885.40624999994,"d":"421885"}]
[null,14.56,{"v":52.8768,"d":"52.88"},{"v":360887.94,"d":"360888"},{"v":59.616,"d":"59.62"},{"v":388362.79125,"d":"388363"},{"v":66.35520000000001,"d":"66.36"},{"v":411070.43250000005,"d":"411070"},null,null,14.86,{"v":62.97479999999999,"d":"62.97"},{"v":396451.83375,"d":"396452"},{"v":71.00099999999998,"d":"71.00"},{"v":407266.80750000005,"d":"407267"},{"v":79.02719999999998,"d":"79.03"},{"v":429999.80624999997,"d":"430000"}]
[null,14.86,{"v":53.9784,"d":"53.98"},{"v":367633.03500000003,"d":"367633"},{"v":60.858,"d":"60.86"},{"v":395653.0725,"d":"395653"},{"v":67.7376,"d":"67.74"},{"v":418779.11249999993,"d":"418779"},null,null,15.16,{"v":64.25999999999999,"d":"64.26"},{"v":403729.43625,"d":"403729"},{"v":72.44999999999997,"d":"72.45"},{"v":414988.16625,"d":"414988"},{"v":80.63999999999999,"d":"80.64"},{"v":438126.88499999995,"d":"438127"}]
[null,15.16,55.08,{"v":374352.7725,"d":"374353"},{"v":62.099999999999994,"d":"62.10"},{"v":402892.63875000004,"d":"402893"},69.12,{"v":426411.72,"d":"426412"},null,null,15.46,{"v":65.5452,"d":"65.55"},{"v":410994.36000000004,"d":"410994"},{"v":73.89899999999999,"d":"73.90"},{"v":422709.52499999997,"d":"422710"},{"v":82.2528,"d":"82.25"},{"v":446241.285,"d":"446241"}]
[null,15.46,{"v":56.1816,"d":"56.18"},{"v":381123.22500000003,"d":"381123"},{"v":63.342,"d":"63.34"},{"v":410170.24125,"d":"410170"},{"v":70.50240000000001,"d":"70.50"},{"v":434069.685,"d":"434070"},null,null,15.76,{"v":66.83039999999998,"d":"66.83"},{"v":418284.64125,"d":"418285"},{"v":75.34799999999997,"d":"75.35"},{"v":430430.8837499999,"d":"430431"},{"v":83.86559999999997,"d":"83.87"},{"v":454343.00625,"d":"454343"}]
[null,15.76,{"v":57.2832,"d":"57.28"},{"v":387868.32000000007,"d":"387868"},{"v":64.58399999999999,"d":"64.58"},{"v":417422.48625,"d":"417422"},{"v":71.8848,"d":"71.88"},{"v":441689.61374999996,"d":"441690"},null,null,16.06,{"v":68.11559999999999,"d":"68.12"},{"v":425549.56499999994,"d":"425550"},{"v":76.79699999999998,"d":"76.80"},{"v":438152.2425,"d":"438152"},{"v":85.47839999999998,"d":"85.48"},{"v":462444.7274999999,"d":"462445"}]
[null,16.06,{"v":58.3848,"d":"58.38"},{"v":394613.415,"d":"394613"},{"v":65.826,"d":"65.83"},{"v":424674.73124999995,"d":"424675"},{"v":73.26719999999999,"d":"73.27"},{"v":449372.93624999997,"d":"449373"},null,null,16.36,{"v":69.40079999999999,"d":"69.40"},{"v":432801.81,"d":"432802"},{"v":78.24599999999998,"d":"78.25"},{"v":445873.60125,"d":"445874"},{"v":87.09119999999999,"d":"87.09"},{"v":470559.12749999994,"d":"470559"}]
[null,16.36,{"v":59.4864,"d":"59.49"},{"v":401358.51,"d":"401359"},{"v":67.068,"d":"67.07"},{"v":431952.33374999993,"d":"431952"},{"v":74.6496,"d":"74.65"},{"v":457005.54374999995,"d":"457006"},null,null,16.66,{"v":70.68599999999998,"d":"70.69"},{"v":440054.055,"d":"440054"},{"v":79.69499999999998,"d":"79.70"},{"v":453594.96,"d":"453595"},{"v":88.70399999999998,"d":"88.70"},{"v":478673.52749999997,"d":"478674"}]
[null,16.66,{"v":60.588,"d":"60.59"},{"v":408103.60500000004,"d":"408104"},{"v":68.30999999999999,"d":"68.31"},{"v":439217.2575,"d":"439217"},{"v":76.032,"d":"76.03"},{"v":464676.18749999994,"d":"464676"},null,null,16.96,{"v":71.9712,"d":"71.97"},{"v":447306.29999999993,"d":"447306"},{"v":81.14399999999998,"d":"81.14"},{"v":461316.31875,"d":"461316"},{"v":90.31679999999999,"d":"90.32"},{"v":486787.92749999993,"d":"486788"}]
[null,16.96,{"v":61.689600000000006,"d":"61.69"},{"v":414848.7,"d":"414849"},{"v":69.55199999999999,"d":"69.55"},{"v":446469.50249999994,"d":"446470"},{"v":77.4144,"d":"77.41"},{"v":472296.11624999996,"d":"472296"},null,null,17.26,{"v":73.2564,"d":"73.26"},{"v":454575.027375,"d":"454575"},{"v":82.59299999999999,"d":"82.59"},{"v":469037.67749999993,"d":"469038"},{"v":91.9296,"d":"91.93"},{"v":494902.32749999996,"d":"494902"}]
[null,17.26,{"v":62.79120000000001,"d":"62.79"},{"v":421619.15249999997,"d":"421619"},{"v":70.79400000000001,"d":"70.79"},{"v":453747.105,"d":"453747"},{"v":78.79680000000002,"d":"78.80"},{"v":479954.08124999993,"d":"479954"},null,null,17.56,{"v":74.54159999999999,"d":"74.54"},{"v":461848.82625,"d":"461849"},{"v":84.04199999999997,"d":"84.04"},{"v":476759.03625,"d":"476759"},{"v":93.54239999999999,"d":"93.54"},{"v":503004.04875,"d":"503004"}]
[null,17.56,{"v":63.892799999999994,"d":"63.89"},{"v":428338.88999999996,"d":"428339"},{"v":72.03599999999999,"d":"72.04"},{"v":461024.70749999996,"d":"461025"},{"v":80.1792,"d":"80.18"},{"v":487612.04624999996,"d":"487612"},null,null,17.86,{"v":75.82679999999999,"d":"75.83"},{"v":469113.74999999994,"d":"469114"},{"v":85.49099999999999,"d":"85.49"},{"v":484480.39499999996,"d":"484480"},{"v":95.1552,"d":"95.16"},{"v":511118.44875,"d":"511118"}]
[null,17.86,{"v":64.9944,"d":"64.99"},{"v":435096.66375,"d":"435097"},{"v":73.27799999999999,"d":"73.28"},{"v":468276.95249999996,"d":"468277"},{"v":81.5616,"d":"81.56"},{"v":495308.0475,"d":"495308"},null,null,18.16,{"v":77.112,"d":"77.11"},{"v":476378.67375,"d":"476379"},{"v":86.93999999999998,"d":"86.94"},{"v":492201.75375,"d":"492202"},{"v":96.768,"d":"96.77"},{"v":519270.88499999995,"d":"519271"}]
[null,18.16,{"v":66.096,"d":"66.10"},{"v":441854.43749999994,"d":"441854"},74.52,{"v":475529.19749999995,"d":"475529"},{"v":82.944,"d":"82.94"},{"v":502915.2975,"d":"502915"},null,null,18.46,{"v":78.39719999999998,"d":"78.40"},{"v":483656.27625,"d":"483656"},{"v":88.38899999999998,"d":"88.39"},{"v":499923.1125,"d":"499923"},{"v":98.38079999999998,"d":"98.38"},{"v":527321.89125,"d":"527322"}]
[null,18.46,{"v":67.19760000000001,"d":"67.20"},{"v":448586.85374999995,"d":"448587"},{"v":75.762,"d":"75.76"},{"v":482806.8,"d":"482807"},{"v":84.32640000000002,"d":"84.33"},{"v":510573.26249999995,"d":"510573"},null,null,18.76,{"v":79.68239999999999,"d":"79.68"},{"v":490908.52124999993,"d":"490909"},{"v":89.83799999999998,"d":"89.84"},{"v":507644.47125,"d":"507644"},{"v":99.99359999999999,"d":"99.99"},{"v":535436.29125,"d":"535436"}]
[null,18.76,{"v":68.29920000000001,"d":"68.30"},{"v":455344.62749999994,"d":"455345"},{"v":77.004,"d":"77.00"},{"v":490071.72375,"d":"490072"},{"v":85.70880000000001,"d":"85.71"},{"v":518231.22750000004,"d":"518231"},null,null,19.06,{"v":80.96759999999998,"d":"80.97"},{"v":498160.76625,"d":"498161"},{"v":91.28699999999998,"d":"91.29"},{"v":515365.83,"d":"515366"},{"v":101.60639999999998,"d":"101.61"},{"v":543563.37,"d":"543563"}]
[null,19.06,{"v":69.40079999999999,"d":"69.40"},{"v":462089.7225,"d":"462090"},{"v":78.24599999999998,"d":"78.25"},{"v":497323.96874999994,"d":"497324"},{"v":87.09119999999999,"d":"87.09"},{"v":525914.5499999999,"d":"525915"},null,null,19.36,{"v":82.2528,"d":"82.25"},{"v":505438.36874999997,"d":"505438"},{"v":92.73599999999998,"d":"92.74"},{"v":523087.18875,"d":"523087"},{"v":103.21919999999999,"d":"103.22"},{"v":551677.7699999999,"d":"551678"}]
[null,19.36,{"v":70.50240000000001,"d":"70.50"},{"v":468822.13875,"d":"468822"},{"v":79.488,"d":"79.49"},{"v":504614.24999999994,"d":"504614"},{"v":88.4736,"d":"88.47"},{"v":533534.47875,"d":"533534"},null,null,19.66,{"v":83.538,"d":"83.54"},{"v":512741.32875,"d":"512741"},{"v":94.18499999999999,"d":"94.19"},{"v":530808.5475,"d":"530809"},{"v":104.832,"d":"104.83"},{"v":559779.49125,"d":"559779"}]
[null,19.66,{"v":71.604,"d":"71.60"},{"v":475579.9125,"d":"475580"},80.73,{"v":511879.17375,"d":"511879"},{"v":89.85600000000001,"d":"89.86"},{"v":541192.44375,"d":"541192"},null,null,19.96,{"v":84.82319999999999,"d":"84.82"},{"v":519968.21625,"d":"519968"},{"v":95.63399999999997,"d":"95.63"},{"v":538529.90625,"d":"538530"},{"v":106.44479999999999,"d":"106.44"},{"v":567881.2125,"d":"567881"}]
[null,19.96,{"v":72.7056,"d":"72.71"},{"v":482325.0075,"d":"482325"},{"v":81.972,"d":"81.97"},{"v":519131.41874999995,"d":"519131"},{"v":91.2384,"d":"91.24"},{"v":548850.4087500001,"d":"548850"},null,null,20.26,{"v":86.10839999999999,"d":"86.11"},{"v":527258.4974999999,"d":"527258"},{"v":97.08299999999998,"d":"97.08"},{"v":546251.265,"d":"546251"},{"v":108.05759999999998,"d":"108.06"},{"v":575995.6125,"d":"575996"}]
[null,20.26,{"v":73.80720000000001,"d":"73.81"},{"v":489057.42375,"d":"489057"},{"v":83.21400000000001,"d":"83.21"},{"v":526383.66375,"d":"526384"},{"v":92.62080000000002,"d":"92.62"},{"v":556508.37375,"d":"556508"}]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","цена","V","цена","V","цена",{"$nulls":3},"V","цена","V","цена","V","цена"]
[2.56,2.56,{"v":11.750399999999999,"d":"11.75"},86300,{"v":13.248,"d":"13.25"},{"v":114438.39749999999,"d":"114438"},{"v":14.7456,"d":"14.75"},{"v":122349.93749999999,"d":"122350"},null,2.86,2.86,{"v":14.871599999999997,"d":"14.87"},{"v":122552.79749999999,"d":"122553"},{"v":16.766999999999996,"d":"16.77"},{"v":131339.17124999998,"d":"131339"},{"v":18.662399999999995,"d":"18.66"},{"v":140188.93875,"d":"140189"}]
[null,2.86,{"v":13.219199999999999,"d":"13.22"},{"v":114311.60999999999,"d":"114312"},{"v":14.903999999999998,"d":"14.90"},{"v":122616.19124999999,"d":"122616"},{"v":16.5888,"d":"16.59"},{"v":131047.56,"d":"131048"},null,null,3.16,{"v":16.524,"d":"16.52"},{"v":130806.66374999999,"d":"130807"},18.63,{"v":139948.04249999998,"d":"139948"},{"v":20.736,"d":"20.74"},{"v":134293.32,"d":"134293"}]
[null,3.16,{"v":14.687999999999999,"d":"14.69"},{"v":121944.2175,"d":"121944"},16.56,{"v":130806.66374999999,"d":"130807"},{"v":18.432,"d":"18.43"},{"v":139605.71625,"d":"139606"},null,null,3.46,{"v":18.176399999999997,"d":"18.18"},{"v":139035.1725,"d":"139035"},{"v":20.492999999999995,"d":"20.49"},{"v":133824.20625,"d":"133824"},{"v":22.809599999999996,"d":"22.81"},{"v":142585.22249999997,"d":"142585"}]
[null,3.46,{"v":16.156799999999997,"d":"16.16"},{"v":129754.3275,"d":"129754"},{"v":18.215999999999998,"d":"18.22"},{"v":138984.4575,"d":"138984"},{"v":20.275199999999998,"d":"20.28"},{"v":133393.12875,"d":"133393"},null,null,3.76,{"v":19.828799999999998,"d":"19.83"},{"v":147200.2875,"d":"147200"},{"v":22.355999999999995,"d":"22.36"},{"v":141583.60125,"d":"141584"},{"v":24.8832,"d":"24.88"},{"v":150699.62250000003,"d":"150700"}]
[null,3.76,{"v":17.6256,"d":"17.63"},{"v":137501.04374999998,"d":"137501"},{"v":19.871999999999996,"d":"19.87"},{"v":147136.89375000002,"d":"147137"},{"v":22.118399999999998,"d":"22.12"},{"v":141114.48750000002,"d":"141114"},null,null,4.06,{"v":21.481199999999994,"d":"21.48"},{"v":139922.685,"d":"139923"},{"v":24.218999999999994,"d":"24.22"},{"v":149507.82,"d":"149508"},{"v":26.956799999999994,"d":"26.96"},{"v":158953.48875,"d":"158953"}]
[null,4.06,{"v":19.094399999999997,"d":"19.09"},{"v":145247.76,"d":"145248"},{"v":21.52799999999999,"d":"21.53"},{"v":139783.21875,"d":"139783"},{"v":23.961599999999994,"d":"23.96"},{"v":148886.56125,"d":"148887"},null,null,4.36,{"v":23.1336,"d":"23.13"},{"v":147377.79000000004,"d":"147378"},{"v":26.081999999999997,"d":"26.08"},{"v":157216.5,"d":"157217"},{"v":29.0304,"d":"29.03"},{"v":167143.96125000002,"d":"167144"}]
[null,4.36,{"v":20.563200000000002,"d":"20.56"},{"v":137653.18875,"d":"137653"},{"v":23.183999999999997,"d":"23.18"},{"v":147136.89375000002,"d":"147137"},{"v":25.8048,"d":"25.80"},{"v":156658.635,"d":"156659"},null,null,4.66,{"v":24.785999999999998,"d":"24.79"},{"v":154794.85875,"d":"154795"},{"v":27.944999999999993,"d":"27.95"},{"v":165077.325,"d":"165077"},{"v":31.103999999999996,"d":"31.10"},{"v":175283.71875,"d":"175284"}]
[null,4.66,{"v":22.031999999999996,"d":"22.03"},{"v":144626.50125,"d":"144627"},{"v":24.839999999999996,"d":"24.84"},{"v":154503.24750000003,"d":"154503"},{"v":27.647999999999996,"d":"27.65"},{"v":164358.43987499998,"d":"164358"},null,null,4.96,{"v":26.438399999999998,"d":"26.44"},{"v":162199.24875,"d":"162199"},{"v":29.807999999999996,"d":"29.81"},{"v":172824.04125,"d":"172824"},{"v":33.1776,"d":"33.18"},{"v":183524.90625,"d":"183525"}]
[null,4.96,{"v":23.500799999999998,"d":"23.50"},{"v":151637.85,"d":"151638"},{"v":26.496,"d":"26.50"},{"v":161844.24375,"d":"161844"},{"v":29.4912,"d":"29.49"},{"v":172139.38875,"d":"172139"},null,null,5.26,{"v":28.090799999999994,"d":"28.09"},{"v":169603.63875,"d":"169604"},{"v":31.670999999999992,"d":"31.67"},{"v":180722.90250000003,"d":"180723"},{"v":35.2512,"d":"35.25"},{"v":191702.7,"d":"191703"}]
[null,5.26,{"v":24.969599999999996,"d":"24.97"},{"v":158560.4475,"d":"158560"},{"v":28.151999999999994,"d":"28.15"},{"v":169210.59750000003,"d":"169211"},{"v":31.334399999999995,"d":"31.33"},{"v":179860.74750000003,"d":"179861"},null,null,5.56,{"v":29.743199999999995,"d":"29.74"},{"v":177058.74375,"d":"177059"},{"v":33.53399999999999,"d":"33.53"},{"v":188507.65500000003,"d":"188508"},{"v":37.32479999999999,"d":"37.32"},{"v":199905.85125,"d":"199906"}]
[null,5.56,{"v":26.438399999999998,"d":"26.44"},{"v":166357.87875000003,"d":"166358"},{"v":29.807999999999996,"d":"29.81"},{"v":177375.7125,"d":"177376"},{"v":33.1776,"d":"33.18"},{"v":188380.86750000002,"d":"188381"},null,null,5.86,{"v":31.395599999999998,"d":"31.40"},{"v":185261.895,"d":"185262"},{"v":35.39699999999999,"d":"35.40"},{"v":196368.48,"d":"196368"},{"v":39.398399999999995,"d":"39.40"},{"v":208147.03874999998,"d":"208147"}]
[null,5.86,{"v":27.9072,"d":"27.91"},{"v":174129.9525,"d":"174130"},{"v":31.464,"d":"31.46"},{"v":185553.50625,"d":"185554"},{"v":35.0208,"d":"35.02"},{"v":196584.01875000002,"d":"196584"},null,null,6.16,{"v":33.048,"d":"33.05"},{"v":193503.0825,"d":"193503"},37.26,{"v":204216.62625,"d":"204217"},{"v":41.472,"d":"41.47"},{"v":216375.5475,"d":"216376"}]
[null,6.16,{"v":29.375999999999998,"d":"29.38"},{"v":181940.0625,"d":"181940"},33.12,{"v":193731.3,"d":"193731"},{"v":36.864,"d":"36.86"},{"v":205547.895,"d":"205548"},null,null,6.46,{"v":34.700399999999995,"d":"34.70"},{"v":201756.94875,"d":"201757"},{"v":39.12299999999999,"d":"39.12"},{"v":212140.84499999997,"d":"212141"},{"v":43.54559999999999,"d":"43.55"},{"v":224591.3775,"d":"224591"}]
[null,6.46,{"v":30.8448,"d":"30.84"},{"v":189712.13625,"d":"189712"},{"v":34.775999999999996,"d":"34.78"},{"v":201909.09375,"d":"201909"},{"v":38.7072,"d":"38.71"},{"v":214068.01499999998,"d":"214068"},null,null,6.76,{"v":36.352799999999995,"d":"36.35"},{"v":210010.815,"d":"210011"},{"v":40.98599999999999,"d":"40.99"},{"v":220001.67,"d":"220002"},{"v":45.61919999999999,"d":"45.62"},{"v":232845.24374999997,"d":"232845"}]
[null,6.76,{"v":32.313599999999994,"d":"32.31"},{"v":197496.88875,"d":"197497"},{"v":36.431999999999995,"d":"36.43"},{"v":210074.20875,"d":"210074"},{"v":40.550399999999996,"d":"40.55"},{"v":222664.20749999996,"d":"222664"},null,null,7.06,{"v":38.00519999999999,"d":"38.01"},{"v":218226.64499999996,"d":"218227"},{"v":42.84899999999999,"d":"42.85"},{"v":227913.21,"d":"227913"},{"v":47.69279999999999,"d":"47.69"},{"v":241149.82499999998,"d":"241150"}]
[null,7.06,{"v":33.782399999999996,"d":"33.78"},{"v":205281.64125000002,"d":"205282"},{"v":38.087999999999994,"d":"38.09"},{"v":218264.68124999997,"d":"218265"},{"v":42.3936,"d":"42.39"},{"v":231209.685,"d":"231210"},null,null,7.36,{"v":39.657599999999995,"d":"39.66"},{"v":226455.15375,"d":"226455"},{"v":44.71199999999999,"d":"44.71"},{"v":235774.035,"d":"235774"},{"v":49.7664,"d":"49.77"},{"v":249352.97624999998,"d":"249353"}]
[null,7.36,{"v":35.251200000000004,"d":"35.25"},{"v":213079.07249999998,"d":"213079"},{"v":39.744,"d":"39.74"},{"v":226455.15375,"d":"226455"},{"v":44.2368,"d":"44.24"},{"v":239767.84125,"d":"239768"},null,null,7.66,{"v":41.309999999999995,"d":"41.31"},{"v":234709.01999999996,"d":"234709"},{"v":46.57499999999999,"d":"46.58"},{"v":243660.2175,"d":"243660"},{"v":51.83999999999999,"d":"51.84"},{"v":257543.44874999998,"d":"257543"}]
[null,7.66,36.72,{"v":220863.82499999998,"d":"220864"},{"v":41.4,"d":"41.40"},{"v":234620.26875,"d":"234620"},46.08,{"v":248351.35499999998,"d":"248351"},null,null,7.96,{"v":42.962399999999995,"d":"42.96"},{"v":242962.88624999998,"d":"242963"},{"v":48.437999999999995,"d":"48.44"},{"v":251546.4,"d":"251546"},{"v":53.913599999999995,"d":"53.91"},{"v":265797.315,"d":"265797"}]
[null,7.96,{"v":38.1888,"d":"38.19"},{"v":228648.57749999998,"d":"228649"},{"v":43.056,"d":"43.06"},{"v":242760.02624999997,"d":"242760"},{"v":47.9232,"d":"47.92"},{"v":256934.86875,"d":"256935"},null,null,8.26,{"v":44.614799999999995,"d":"44.61"},{"v":251178.71625,"d":"251179"},{"v":50.30099999999999,"d":"50.30"},{"v":259419.90375,"d":"259420"},{"v":55.987199999999994,"d":"55.99"},{"v":273975.10875,"d":"273975"}]
[null,8.26,{"v":39.657599999999995,"d":"39.66"},{"v":236433.33,"d":"236433"},{"v":44.71199999999999,"d":"44.71"},{"v":250950.49875,"d":"250950"},{"v":49.7664,"d":"49.77"},{"v":265454.98875,"d":"265455"},null,null,8.56,{"v":46.2672,"d":"46.27"},{"v":259419.90375,"d":"259420"},{"v":52.163999999999994,"d":"52.16"},{"v":267318.765,"d":"267319"},{"v":58.0608,"d":"58.06"},{"v":282228.97500000003,"d":"282229"}]
[null,8.56,{"v":41.126400000000004,"d":"41.13"},{"v":244230.76124999998,"d":"244231"},{"v":46.367999999999995,"d":"46.37"},{"v":259140.97125,"d":"259141"},{"v":51.6096,"d":"51.61"},{"v":274051.18124999997,"d":"274051"},null,null,8.86,{"v":47.91959999999999,"d":"47.92"},{"v":267661.09125,"d":"267661"},{"v":54.02699999999999,"d":"54.03"},{"v":275179.59,"d":"275180"},{"v":60.134399999999985,"d":"60.13"},{"v":290482.84125,"d":"290483"}]
[null,8.86,{"v":42.5952,"d":"42.60"},{"v":252015.51374999998,"d":"252016"},{"v":48.023999999999994,"d":"48.02"},{"v":267318.765,"d":"267319"},{"v":53.452799999999996,"d":"53.45"},{"v":282596.65875,"d":"282597"},null,null,9.16,{"v":49.571999999999996,"d":"49.57"},{"v":275914.95749999996,"d":"275915"},{"v":55.889999999999986,"d":"55.89"},{"v":283065.77249999996,"d":"283066"},{"v":62.20799999999999,"d":"62.21"},{"v":298685.99250000005,"d":"298686"}]
[null,9.16,{"v":44.06399999999999,"d":"44.06"},{"v":259800.26625,"d":"259800"},{"v":49.67999999999999,"d":"49.68"},{"v":275471.20125,"d":"275471"},{"v":55.29599999999999,"d":"55.30"},{"v":291154.815,"d":"291155"},null,null,9.46,{"v":51.2244,"d":"51.22"},{"v":284143.46624999994,"d":"284143"},{"v":57.75299999999999,"d":"57.75"},{"v":290977.3125,"d":"290977"},{"v":64.2816,"d":"64.28"},{"v":306927.18000000005,"d":"306927"}]
[null,9.46,{"v":45.5328,"d":"45.53"},{"v":267585.01875,"d":"267585"},{"v":51.336,"d":"51.34"},{"v":283636.31625,"d":"283636"},{"v":57.1392,"d":"57.14"},{"v":299738.32875000004,"d":"299738"},null,null,9.76,{"v":52.876799999999996,"d":"52.88"},{"v":292371.97500000003,"d":"292372"},{"v":59.61599999999999,"d":"59.62"},{"v":298876.1737500001,"d":"298876"},{"v":66.3552,"d":"66.36"},{"v":315143.01,"d":"315143"}]
[null,9.76,{"v":47.001599999999996,"d":"47.00"},{"v":275357.09249999997,"d":"275357"},{"v":52.992,"d":"52.99"},{"v":291814.11000000004,"d":"291814"},{"v":58.9824,"d":"58.98"},{"v":308283.80625,"d":"308284"},null,null,10.06,{"v":54.529199999999996,"d":"54.53"},{"v":300600.48375,"d":"300600"},{"v":61.478999999999985,"d":"61.48"},{"v":306724.32000000007,"d":"306724"},{"v":68.4288,"d":"68.43"},{"v":323371.51875,"d":"323372"}]
[null,10.06,{"v":48.470400000000005,"d":"48.47"},{"v":283129.16624999995,"d":"283129"},{"v":54.647999999999996,"d":"54.65"},{"v":300004.5825,"d":"300005"},{"v":60.82560000000001,"d":"60.83"},{"v":316841.9625,"d":"316842"},null,null,10.36,{"v":56.18159999999999,"d":"56.18"},{"v":308854.35000000003,"d":"308854"},{"v":63.341999999999985,"d":"63.34"},{"v":314585.145,"d":"314585"},{"v":70.5024,"d":"70.50"},{"v":331625.385,"d":"331625"}]
[null,10.36,{"v":49.93919999999999,"d":"49.94"},{"v":290913.91875,"d":"290914"},{"v":56.30399999999999,"d":"56.30"},{"v":308195.05500000005,"d":"308195"},{"v":62.66879999999999,"d":"62.67"},{"v":325438.155,"d":"325438"},null,null,10.66,{"v":57.833999999999996,"d":"57.83"},{"v":317108.21625,"d":"317108"},{"v":65.20499999999998,"d":"65.21"},{"v":322471.3275,"d":"322471"},{"v":72.576,"d":"72.58"},{"v":339853.89375,"d":"339854"}]
[null,10.66,{"v":51.408,"d":"51.41"},{"v":298698.67125,"d":"298699"},{"v":57.959999999999994,"d":"57.96"},{"v":316347.49125,"d":"316347"},{"v":64.512,"d":"64.51"},{"v":333970.95375000004,"d":"333971"},null,null,10.96,{"v":59.4864,"d":"59.49"},{"v":325324.04625,"d":"325324"},{"v":67.068,"d":"67.07"},{"v":330357.51,"d":"330358"},{"v":74.6496,"d":"74.65"},{"v":348082.4025,"d":"348082"}]
[null,10.96,{"v":52.8768,"d":"52.88"},{"v":306496.1025,"d":"306496"},{"v":59.616,"d":"59.62"},{"v":324499.9275,"d":"324500"},{"v":66.35520000000001,"d":"66.36"},{"v":342541.78875000007,"d":"342542"},null,null,11.26,{"v":61.13879999999999,"d":"61.14"},{"v":333565.23375,"d":"333565"},{"v":68.93099999999998,"d":"68.93"},{"v":338281.72875,"d":"338282"},{"v":76.72319999999999,"d":"76.72"},{"v":356323.59,"d":"356324"}]
[null,11.26,{"v":54.3456,"d":"54.35"},{"v":314268.17625,"d":"314268"},{"v":61.27199999999999,"d":"61.27"},{"v":332690.4,"d":"332690"},{"v":68.19839999999999,"d":"68.20"},{"v":351099.94500000007,"d":"351100"},null,null,11.56,{"v":62.791199999999996,"d":"62.79"},{"v":341806.42125,"d":"341806"},{"v":70.79399999999998,"d":"70.79"},{"v":346129.875,"d":"346130"},{"v":78.79679999999999,"d":"78.80"},{"v":364526.74125,"d":"364527"}]
[null,11.56,{"v":55.8144,"d":"55.81"},{"v":322040.25,"d":"322040"},{"v":62.928,"d":"62.93"},{"v":340880.8725,"d":"340881"},{"v":70.0416,"d":"70.04"},{"v":359658.10125000007,"d":"359658"},null,null,11.86,{"v":64.44359999999999,"d":"64.44"},{"v":350060.28750000003,"d":"350060"},{"v":72.65699999999998,"d":"72.66"},{"v":353990.7,"d":"353991"},{"v":80.87039999999999,"d":"80.87"},{"v":372755.25,"d":"372755"}]
[null,11.86,{"v":57.2832,"d":"57.28"},{"v":329837.68125,"d":"329838"},{"v":64.58399999999999,"d":"64.58"},{"v":349058.66625,"d":"349059"},{"v":71.8848,"d":"71.88"},{"v":368228.93625,"d":"368229"},null,null,12.16,{"v":66.096,"d":"66.10"},{"v":358314.15375000006,"d":"358314"},74.52,{"v":361914.91875,"d":"361915"},{"v":82.944,"d":"82.94"},{"v":381009.11625,"d":"381009"}]
[null,12.16,{"v":58.751999999999995,"d":"58.75"},{"v":337609.75500000006,"d":"337610"},66.24,{"v":357211.1025,"d":"357211"},{"v":73.728,"d":"73.73"},{"v":376825.12875000003,"d":"376825"},null,null,12.46,{"v":67.7484,"d":"67.75"},{"v":366529.98375,"d":"366530"},{"v":76.383,"d":"76.38"},{"v":369763.065,"d":"369763"},{"v":85.0176,"d":"85.02"},{"v":389262.98250000004,"d":"389263"}]
[null,12.46,{"v":60.2208,"d":"60.22"},{"v":345470.5800000001,"d":"345471"},{"v":67.896,"d":"67.90"},{"v":365376.2175,"d":"365376"},{"v":75.5712,"d":"75.57"},{"v":385408.6425000001,"d":"385409"},null,null,12.76,{"v":69.40079999999999,"d":"69.40"},{"v":374758.49250000005,"d":"374758"},{"v":78.24599999999998,"d":"78.25"},{"v":377649.24750000006,"d":"377649"},{"v":87.09119999999999,"d":"87.09"},{"v":397453.4550000001,"d":"397453"}]
[null,12.76,{"v":61.6896,"d":"61.69"},{"v":353191.93875000003,"d":"353192"},{"v":69.55199999999999,"d":"69.55"},{"v":373554.01125000004,"d":"373554"},{"v":77.4144,"d":"77.41"},{"v":393928.7625,"d":"393929"},null,null,13.06,{"v":71.0532,"d":"71.05"},{"v":383012.35875,"d":"383012"},{"v":80.109,"d":"80.11"},{"v":385535.43000000005,"d":"385535"},{"v":89.1648,"d":"89.16"},{"v":405707.32125,"d":"405707"}]
[null,13.06,{"v":63.1584,"d":"63.16"},{"v":360976.69125000003,"d":"360977"},{"v":71.208,"d":"71.21"},{"v":381744.48375,"d":"381744"},{"v":79.25760000000001,"d":"79.26"},{"v":402486.91875,"d":"402487"},null,null,13.36,{"v":72.70559999999999,"d":"72.71"},{"v":391266.22500000003,"d":"391266"},{"v":81.97199999999998,"d":"81.97"},{"v":393396.25500000006,"d":"393396"},{"v":91.23839999999998,"d":"91.24"},{"v":413923.15125000005,"d":"413923"}]
[null,13.36,{"v":64.62719999999999,"d":"64.63"},{"v":368761.44375000003,"d":"368761"},{"v":72.86399999999999,"d":"72.86"},{"v":389934.95625,"d":"389935"},{"v":81.10079999999999,"d":"81.10"},{"v":411045.075,"d":"411045"},null,null,13.66,{"v":74.35799999999999,"d":"74.36"},{"v":399520.09125000006,"d":"399520"},{"v":83.83499999999998,"d":"83.84"},{"v":401358.51,"d":"401359"},{"v":93.312,"d":"93.31"},{"v":422151.66,"d":"422152"}]
[null,13.66,{"v":66.096,"d":"66.10"},{"v":376558.875,"d":"376559"},74.52,{"v":398087.3925000001,"d":"398087"},{"v":82.944,"d":"82.94"},{"v":419615.91,"d":"419616"},null,null,13.96,{"v":76.0104,"d":"76.01"},{"v":407723.24250000005,"d":"407723"},{"v":85.698,"d":"85.70"},{"v":409168.62000000005,"d":"409169"},{"v":95.3856,"d":"95.39"},{"v":430405.52625,"d":"430406"}]
[null,13.96,{"v":67.56479999999999,"d":"67.56"},{"v":384343.6275,"d":"384344"},{"v":76.17599999999999,"d":"76.18"},{"v":406239.82875000004,"d":"406240"},{"v":84.7872,"d":"84.79"},{"v":428186.745,"d":"428187"},null,null,14.26,{"v":77.66279999999999,"d":"77.66"},{"v":415964.43,"d":"415964"},{"v":87.56099999999998,"d":"87.56"},{"v":417092.83875,"d":"417093"},{"v":97.45919999999998,"d":"97.46"},{"v":438659.3925,"d":"438659"}]
[null,14.26,{"v":69.03359999999999,"d":"69.03"},{"v":392128.38000000006,"d":"392128"},{"v":77.83199999999998,"d":"77.83"},{"v":414430.30125,"d":"414430"},{"v":86.6304,"d":"86.63"},{"v":436732.2225,"d":"436732"},null,null,14.56,{"v":79.31519999999999,"d":"79.32"},{"v":424218.29624999996,"d":"424218"},{"v":89.42399999999998,"d":"89.42"},{"v":424940.985,"d":"424941"},{"v":99.5328,"d":"99.53"},{"v":446849.86499999993,"d":"446850"}]
[null,14.56,{"v":70.50240000000001,"d":"70.50"},{"v":399913.13250000007,"d":"399913"},{"v":79.488,"d":"79.49"},{"v":422620.77375,"d":"422621"},{"v":88.4736,"d":"88.47"},{"v":445315.73625,"d":"445316"},null,null,14.86,{"v":80.96759999999998,"d":"80.97"},{"v":433613.24999999994,"d":"433613"},{"v":91.28699999999998,"d":"91.29"},{"v":432827.1675,"d":"432827"},{"v":101.60639999999998,"d":"101.61"},{"v":455103.73124999995,"d":"455104"}]
[null,14.86,{"v":71.9712,"d":"71.97"},{"v":407685.20625,"d":"407685"},{"v":81.14399999999998,"d":"81.14"},{"v":430798.5675,"d":"430799"},{"v":90.31679999999999,"d":"90.32"},{"v":453962.64374999993,"d":"453963"},null,null,15.16,{"v":82.61999999999999,"d":"82.62"},{"v":440726.02875,"d":"440726"},{"v":93.14999999999998,"d":"93.15"},{"v":440726.02875,"d":"440726"},{"v":103.67999999999998,"d":"103.68"},{"v":463357.5975,"d":"463358"}]
[null,15.16,73.44,{"v":415495.31625000003,"d":"415495"},{"v":82.8,"d":"82.80"},{"v":438951.00375,"d":"438951"},92.16,{"v":462419.37,"d":"462419"},null,null,15.46,{"v":84.27239999999999,"d":"84.27"},{"v":448941.85874999996,"d":"448942"},{"v":95.01299999999998,"d":"95.01"},{"v":448637.56875,"d":"448638"},{"v":105.75359999999999,"d":"105.75"},{"v":471535.39125,"d":"471535"}]
[null,15.46,{"v":74.9088,"d":"74.91"},{"v":423254.71125,"d":"423255"},{"v":84.45599999999999,"d":"84.46"},{"v":446608.96874999994,"d":"446609"},{"v":94.00319999999999,"d":"94.00"},{"v":471002.8837499999,"d":"471003"},null,null,15.76,{"v":85.92479999999999,"d":"85.92"},{"v":457157.68875,"d":"457158"},{"v":96.87599999999999,"d":"96.88"},{"v":456498.39374999993,"d":"456498"},{"v":107.82719999999999,"d":"107.83"},{"v":479789.2575,"d":"479789"}]
[null,15.76,{"v":76.3776,"d":"76.38"},{"v":431064.8212499999,"d":"431065"},{"v":86.112,"d":"86.11"},{"v":455293.9125,"d":"455294"},{"v":95.8464,"d":"95.85"},{"v":479573.71874999994,"d":"479574"},null,null,16.06,{"v":87.57719999999999,"d":"87.58"},{"v":465411.555,"d":"465412"},{"v":98.73899999999998,"d":"98.74"},{"v":464346.5399999999,"d":"464347"},{"v":109.90079999999999,"d":"109.90"},{"v":488043.12374999997,"d":"488043"}]
[null,16.06,{"v":77.84639999999999,"d":"77.85"},{"v":438824.21625,"d":"438824"},{"v":87.76799999999999,"d":"87.77"},{"v":463484.38499999995,"d":"463484"},{"v":97.6896,"d":"97.69"},{"v":488119.1962499999,"d":"488119"},null,null,16.36,{"v":89.22959999999999,"d":"89.23"},{"v":473665.42124999996,"d":"473665"},{"v":100.60199999999998,"d":"100.60"},{"v":472232.7225,"d":"472233"},{"v":111.97439999999999,"d":"111.97"},{"v":496233.59624999994,"d":"496234"}]
[null,16.36,{"v":79.31519999999999,"d":"79.32"},{"v":446608.96874999994,"d":"446609"},{"v":89.42399999999998,"d":"89.42"},{"v":471674.8575,"d":"471675"},{"v":99.5328,"d":"99.53"},{"v":496702.71,"d":"496703"},null,null,16.66,{"v":90.88199999999999,"d":"90.88"},{"v":481919.2875,"d":"481919"},{"v":102.46499999999999,"d":"102.47"},{"v":480131.58374999993,"d":"480132"},{"v":114.048,"d":"114.05"},{"v":504550.85624999995,"d":"504551"}]
[null,16.66,{"v":80.784,"d":"80.78"},{"v":454393.72124999994,"d":"454394"},91.08,{"v":479827.29374999995,"d":"479827"},{"v":101.376,"d":"101.38"},{"v":505248.18749999994,"d":"505248"},null,null,16.96,{"v":92.5344,"d":"92.53"},{"v":490109.75999999995,"d":"490110"},{"v":104.32799999999999,"d":"104.33"},{"v":487992.40874999994,"d":"487992"},{"v":116.1216,"d":"116.12"},{"v":512703.2925,"d":"512703"}]
[null,16.96,{"v":82.25280000000001,"d":"82.25"},{"v":462165.795,"d":"462166"},{"v":92.73599999999999,"d":"92.74"},{"v":487992.40874999994,"d":"487992"},{"v":103.2192,"d":"103.22"},{"v":513806.34374999994,"d":"513806"},null,null,17.26,{"v":94.1868,"d":"94.19"},{"v":498363.62625,"d":"498364"},{"v":106.191,"d":"106.19"},{"v":495903.94875,"d":"495904"},{"v":118.1952,"d":"118.20"},{"v":520931.80124999996,"d":"520932"}]
[null,17.26,{"v":83.7216,"d":"83.72"},{"v":469937.86874999997,"d":"469938"},{"v":94.392,"d":"94.39"},{"v":496170.20249999996,"d":"496170"},{"v":105.0624,"d":"105.06"},{"v":522389.8575,"d":"522390"},null,null,17.56,{"v":95.83919999999998,"d":"95.84"},{"v":506617.4925,"d":"506617"},{"v":108.05399999999997,"d":"108.05"},{"v":503752.095,"d":"503752"},{"v":120.26879999999997,"d":"120.27"},{"v":529185.6675,"d":"529186"}]
[null,17.56,{"v":85.1904,"d":"85.19"},{"v":477747.97874999995,"d":"477748"},{"v":96.04799999999999,"d":"96.05"},{"v":504360.675,"d":"504361"},{"v":106.90559999999999,"d":"106.91"},{"v":530948.01375,"d":"530948"},null,null,17.86,{"v":97.49159999999999,"d":"97.49"},{"v":514833.32249999995,"d":"514833"},{"v":109.91699999999997,"d":"109.92"},{"v":511676.31375,"d":"511676"},{"v":122.34239999999998,"d":"122.34"},{"v":537388.81875,"d":"537389"}]
[null,17.86,{"v":86.6592,"d":"86.66"},{"v":485520.05249999993,"d":"485520"},{"v":97.70399999999998,"d":"97.70"},{"v":512538.46874999994,"d":"512538"},{"v":108.74879999999999,"d":"108.75"},{"v":539506.17,"d":"539506"},null,null,18.16,{"v":99.14399999999999,"d":"99.14"},{"v":523061.83125,"d":"523062"},{"v":111.77999999999997,"d":"111.78"},{"v":519537.13875,"d":"519537"},{"v":124.41599999999998,"d":"124.42"},{"v":545630.00625,"d":"545630"}]
[null,18.16,{"v":88.12799999999999,"d":"88.13"},{"v":493304.805,"d":"493305"},{"v":99.35999999999999,"d":"99.36"},{"v":520690.90499999997,"d":"520691"},{"v":110.59199999999998,"d":"110.59"},{"v":548089.68375,"d":"548090"},null,null,18.46,{"v":100.79639999999999,"d":"100.80"},{"v":531315.6975,"d":"531316"},{"v":113.64299999999999,"d":"113.64"},{"v":527448.67875,"d":"527449"},{"v":126.4896,"d":"126.49"},{"v":553883.8724999999,"d":"553884"}]
[null,18.46,{"v":89.5968,"d":"89.60"},{"v":501089.5575,"d":"501090"},{"v":101.01599999999999,"d":"101.02"},{"v":528868.69875,"d":"528869"},{"v":112.43520000000001,"d":"112.44"},{"v":556597.125,"d":"556597"},null,null,18.76,{"v":102.4488,"d":"102.45"},{"v":539569.56375,"d":"539570"},{"v":115.50599999999999,"d":"115.51"},{"v":535309.5037499999,"d":"535310"},{"v":128.5632,"d":"128.56"},{"v":562061.66625,"d":"562062"}]
[null,18.76,{"v":91.0656,"d":"91.07"},{"v":508886.98874999996,"d":"508887"},{"v":102.672,"d":"102.67"},{"v":537033.81375,"d":"537034"},{"v":114.2784,"d":"114.28"},{"v":565193.3175,"d":"565193"},null,null,19.06,{"v":104.10119999999999,"d":"104.10"},{"v":547823.43,"d":"547823"},{"v":117.36899999999997,"d":"117.37"},{"v":543157.6499999999,"d":"543158"},{"v":130.6368,"d":"130.64"},{"v":570315.5325,"d":"570316"}]
[null,19.06,{"v":92.53439999999999,"d":"92.53"},{"v":516671.74124999996,"d":"516672"},{"v":104.32799999999997,"d":"104.33"},{"v":545224.28625,"d":"545224"},{"v":116.12159999999999,"d":"116.12"},{"v":573776.83125,"d":"573777"},null,null,19.36,{"v":105.75359999999999,"d":"105.75"},{"v":556026.58125,"d":"556027"},{"v":119.23199999999999,"d":"119.23"},{"v":551081.86875,"d":"551082"},{"v":132.7104,"d":"132.71"},{"v":578569.39875,"d":"578569"}]
[null,19.36,{"v":94.00319999999999,"d":"94.00"},{"v":524456.4937499999,"d":"524456"},{"v":105.984,"d":"105.98"},{"v":553414.7587499999,"d":"553415"},{"v":117.9648,"d":"117.96"},{"v":582296.95125,"d":"582297"},null,null,19.66,{"v":107.40599999999998,"d":"107.41"},{"v":564267.76875,"d":"564268"},{"v":121.09499999999997,"d":"121.10"},{"v":558942.69375,"d":"558943"},{"v":134.784,"d":"134.78"},{"v":586772.55,"d":"586773"}]
[null,19.66,{"v":95.472,"d":"95.47"},{"v":532241.24625,"d":"532241"},{"v":107.63999999999999,"d":"107.64"},{"v":561567.195,"d":"561567"},{"v":119.80799999999999,"d":"119.81"},{"v":590893.14375,"d":"590893"},null,null,19.96,{"v":109.05839999999999,"d":"109.06"},{"v":572521.635,"d":"572522"},{"v":122.95799999999997,"d":"122.96"},{"v":566854.2337499999,"d":"566854"},{"v":136.8576,"d":"136.86"},{"v":595077.13125,"d":"595077"}]
[null,19.96,{"v":96.94080000000001,"d":"96.94"},{"v":540038.6775,"d":"540039"},{"v":109.29599999999999,"d":"109.30"},{"v":569783.025,"d":"569783"},{"v":121.65120000000002,"d":"121.65"},{"v":599438.6212500001,"d":"599439"},null,null,20.26,{"v":110.71079999999999,"d":"110.71"},{"v":580838.895,"d":"580839"},{"v":124.82099999999998,"d":"124.82"},{"v":574715.05875,"d":"574715"},{"v":138.9312,"d":"138.93"},{"v":603267.6037500001,"d":"603268"}]
[null,20.26,{"v":98.40960000000001,"d":"98.41"},{"v":547823.43,"d":"547823"},{"v":110.952,"d":"110.95"},{"v":577910.10375,"d":"577910"},{"v":123.49440000000001,"d":"123.49"},{"v":607996.7775000001,"d":"607997"}]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","цена","V","цена","V","цена",{"$nulls":3},"V","цена","V","цена","V","цена"]
[3.16,3.16,18.36,{"v":139466.25,"d":"139466"},{"v":20.7,"d":"20.70"},{"v":134267.9625,"d":"134268"},23.04,{"v":142927.54875,"d":"142928"},null,3.46,3.46,{"v":22.2156,"d":"22.22"},{"v":141786.46125,"d":"141786"},{"v":25.046999999999997,"d":"25.05"},{"v":151308.2025,"d":"151308"},{"v":27.8784,"d":"27.88"},{"v":160753.87125000003,"d":"160754"}]
[null,3.46,{"v":20.195999999999998,"d":"20.20"},{"v":133393.12875,"d":"133393"},{"v":22.769999999999996,"d":"22.77"},{"v":142585.22249999997,"d":"142585"},{"v":25.343999999999998,"d":"25.34"},{"v":151587.135,"d":"151587"},null,null,3.76,{"v":24.2352,"d":"24.24"},{"v":150040.3275,"d":"150040"},{"v":27.323999999999995,"d":"27.32"},{"v":159955.11000000002,"d":"159955"},{"v":30.412799999999997,"d":"30.41"},{"v":169895.25,"d":"169895"}]
[null,3.76,{"v":22.031999999999996,"d":"22.03"},{"v":141317.34749999997,"d":"141317"},{"v":24.839999999999996,"d":"24.84"},{"v":150775.695,"d":"150776"},{"v":27.647999999999996,"d":"27.65"},{"v":160221.36375,"d":"160221"},null,null,4.06,{"v":26.254799999999996,"d":"26.25"},{"v":158420.98125,"d":"158421"},{"v":29.600999999999992,"d":"29.60"},{"v":173343.87,"d":"173344"},{"v":32.947199999999995,"d":"32.95"},{"v":178960.55625,"d":"178961"}]
[null,4.06,{"v":23.868,"d":"23.87"},{"v":149241.56625000003,"d":"149242"},{"v":26.909999999999997,"d":"26.91"},{"v":159054.91875,"d":"159055"},{"v":29.951999999999998,"d":"29.95"},{"v":168944.34375,"d":"168944"},null,null,4.36,{"v":28.2744,"d":"28.27"},{"v":166814.31375,"d":"166814"},{"v":31.877999999999997,"d":"31.88"},{"v":177401.07,"d":"177401"},{"v":35.4816,"d":"35.48"},{"v":188063.89875000002,"d":"188064"}]
[null,4.36,{"v":25.704000000000004,"d":"25.70"},{"v":157089.7125,"d":"157090"},28.98,{"v":167346.82125000004,"d":"167347"},{"v":32.25600000000001,"d":"32.26"},{"v":177591.25125,"d":"177591"},null,null,4.66,{"v":30.294,"d":"30.29"},{"v":175068.18000000002,"d":"175068"},{"v":34.154999999999994,"d":"34.16"},{"v":186111.37125000003,"d":"186111"},{"v":38.016,"d":"38.02"},{"v":197167.24125000002,"d":"197167"}]
[null,4.66,27.54,{"v":164950.5375,"d":"164951"},{"v":31.049999999999997,"d":"31.05"},{"v":175600.6875,"d":"175601"},34.56,{"v":186377.625,"d":"186378"},null,null,4.96,{"v":32.313599999999994,"d":"32.31"},{"v":183322.04625,"d":"183322"},{"v":36.431999999999995,"d":"36.43"},{"v":194834.35125,"d":"194834"},{"v":40.550399999999996,"d":"40.55"},{"v":206346.65625,"d":"206347"}]
[null,4.96,{"v":29.375999999999998,"d":"29.38"},{"v":172760.64750000002,"d":"172761"},33.12,{"v":183841.875,"d":"183842"},{"v":36.864,"d":"36.86"},{"v":194897.745,"d":"194898"},null,null,5.26,{"v":34.3332,"d":"34.33"},{"v":191702.7,"d":"191703"},{"v":38.708999999999996,"d":"38.71"},{"v":203557.33125000002,"d":"203557"},{"v":43.084799999999994,"d":"43.08"},{"v":215399.28375,"d":"215399"}]
[null,5.26,{"v":31.212,"d":"31.21"},{"v":180659.50875000004,"d":"180660"},35.19,{"v":192108.42,"d":"192108"},{"v":39.168,"d":"39.17"},{"v":203557.33125000002,"d":"203557"},null,null,5.56,{"v":36.352799999999995,"d":"36.35"},{"v":200032.63875,"d":"200033"},{"v":40.98599999999999,"d":"40.99"},{"v":212292.99,"d":"212293"},{"v":45.61919999999999,"d":"45.62"},{"v":224527.98374999998,"d":"224528"}]
[null,5.56,{"v":33.048,"d":"33.05"},{"v":188507.65500000003,"d":"188508"},37.26,{"v":200382.57225000003,"d":"200383"},{"v":41.472,"d":"41.47"},{"v":212280.31125,"d":"212280"},null,null,5.86,{"v":38.3724,"d":"38.37"},{"v":208375.25624999998,"d":"208375"},{"v":43.26299999999999,"d":"43.26"},{"v":220990.6125,"d":"220991"},{"v":48.1536,"d":"48.15"},{"v":233669.3625,"d":"233669"}]
[null,5.86,{"v":34.884,"d":"34.88"},{"v":196026.15375000003,"d":"196026"},39.33,{"v":208679.54624999998,"d":"208680"},{"v":43.776,"d":"43.78"},{"v":220863.82499999998,"d":"220864"},null,null,6.16,{"v":40.391999999999996,"d":"40.39"},{"v":216603.76499999998,"d":"216604"},{"v":45.53999999999999,"d":"45.54"},{"v":229713.5925,"d":"229714"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.69"},{"v":242696.63249999998,"d":"242697"}]
[null,6.16,36.72,{"v":204216.62625,"d":"204217"},{"v":41.4,"d":"41.40"},{"v":216933.41249999998,"d":"216933"},46.08,{"v":229510.73249999998,"d":"229511"},null,null,6.46,{"v":42.4116,"d":"42.41"},{"v":224984.41874999998,"d":"224984"},{"v":47.81699999999999,"d":"47.82"},{"v":238436.57249999998,"d":"238437"},{"v":53.2224,"d":"53.22"},{"v":251812.65375,"d":"251813"}]
[null,6.46,{"v":38.556,"d":"38.56"},{"v":212166.20249999998,"d":"212166"},{"v":43.46999999999999,"d":"43.47"},{"v":225187.27875,"d":"225187"},{"v":48.384,"d":"48.38"},{"v":238297.10624999998,"d":"238297"},null,null,6.76,{"v":44.4312,"d":"44.43"},{"v":233314.35749999998,"d":"233314"},{"v":50.093999999999994,"d":"50.09"},{"v":247222.94625,"d":"247223"},{"v":55.7568,"d":"55.76"},{"v":260928.675,"d":"260929"}]
[null,6.76,{"v":40.391999999999996,"d":"40.39"},{"v":220128.45749999996,"d":"220128"},{"v":45.53999999999999,"d":"45.54"},{"v":233504.53874999998,"d":"233505"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.69"},{"v":246956.69249999998,"d":"246957"},null,null,7.06,{"v":46.450799999999994,"d":"46.45"},{"v":241656.97499999998,"d":"241657"},{"v":52.37099999999999,"d":"52.37"},{"v":256002.980625,"d":"256003"},{"v":58.29119999999999,"d":"58.29"},{"v":270057.375,"d":"270057"}]
[null,7.06,{"v":42.228,"d":"42.23"},{"v":228052.67624999996,"d":"228053"},{"v":47.60999999999999,"d":"47.61"},{"v":241758.405,"d":"241758"},{"v":52.992,"d":"52.99"},{"v":255603.59999999998,"d":"255604"},null,null,7.36,{"v":48.4704,"d":"48.47"},{"v":250012.27125,"d":"250012"},{"v":54.64799999999999,"d":"54.65"},{"v":264732.3,"d":"264732"},{"v":60.825599999999994,"d":"60.83"},{"v":279173.39625,"d":"279173"}]
[null,7.36,{"v":44.06400000000001,"d":"44.06"},{"v":235989.57374999998,"d":"235990"},49.68,{"v":250062.98625,"d":"250063"},{"v":55.29600000000001,"d":"55.30"},{"v":264326.57999999996,"d":"264327"},null,null,7.66,50.49,{"v":258405.60374999998,"d":"258406"},{"v":56.925,"d":"56.93"},{"v":273518.67374999996,"d":"273519"},63.36,{"v":288251.38125000003,"d":"288251"}]
[null,7.66,{"v":45.9,"d":"45.90"},{"v":243939.15,"d":"243939"},{"v":51.74999999999999,"d":"51.75"},{"v":258405.60374999998,"d":"258406"},{"v":57.6,"d":"57.60"},{"v":273049.56,"d":"273050"},null,null,7.96,{"v":52.5096,"d":"52.51"},{"v":266722.86375,"d":"266723"},{"v":59.20199999999999,"d":"59.20"},{"v":282228.97500000003,"d":"282229"},{"v":65.89439999999999,"d":"65.89"},{"v":297354.72375000006,"d":"297355"}]
[null,7.96,{"v":47.736,"d":"47.74"},{"v":251876.0475,"d":"251876"},{"v":53.81999999999999,"d":"53.82"},{"v":266659.47000000003,"d":"266659"},{"v":59.903999999999996,"d":"59.90"},{"v":281696.46749999997,"d":"281696"},null,null,8.26,{"v":54.529199999999996,"d":"54.53"},{"v":275040.12374999997,"d":"275040"},{"v":61.478999999999985,"d":"61.48"},{"v":291015.34875000006,"d":"291015"},{"v":68.4288,"d":"68.43"},{"v":306458.06625000003,"d":"306458"}]
[null,8.26,{"v":49.571999999999996,"d":"49.57"},{"v":259863.66,"d":"259864"},{"v":55.889999999999986,"d":"55.89"},{"v":274976.73,"d":"274977"},{"v":62.20799999999999,"d":"62.21"},{"v":290419.4475,"d":"290419"},null,null,8.56,{"v":56.5488,"d":"56.55"},{"v":283433.45625,"d":"283433"},{"v":63.75599999999999,"d":"63.76"},{"v":299801.72250000003,"d":"299802"},{"v":70.9632,"d":"70.96"},{"v":315586.76625000004,"d":"315587"}]
[null,8.56,{"v":51.40800000000001,"d":"51.41"},{"v":267749.84249999997,"d":"267750"},57.96,{"v":283230.59625,"d":"283231"},{"v":64.51200000000001,"d":"64.51"},{"v":299142.4275,"d":"299142"},null,null,8.86,{"v":58.5684,"d":"58.57"},{"v":291750.71625,"d":"291751"},{"v":66.03299999999999,"d":"66.03"},{"v":308524.7025,"d":"308525"},{"v":73.49759999999999,"d":"73.50"},{"v":324702.78750000003,"d":"324703"}]
[null,8.86,{"v":53.244,"d":"53.24"},{"v":275712.0975,"d":"275712"},{"v":60.02999999999999,"d":"60.03"},{"v":291547.85625,"d":"291548"},{"v":66.816,"d":"66.82"},{"v":307865.40750000003,"d":"307865"},null,null,9.16,{"v":60.588,"d":"60.59"},{"v":300144.0487500001,"d":"300144"},{"v":68.30999999999999,"d":"68.31"},{"v":317247.68250000005,"d":"317248"},{"v":76.032,"d":"76.03"},{"v":333818.80875,"d":"333819"}]
[null,9.16,55.08,{"v":283699.70999999996,"d":"283700"},{"v":62.099999999999994,"d":"62.10"},{"v":299801.72250000003,"d":"299802"},69.12,{"v":316512.315,"d":"316512"},null,null,9.46,{"v":62.607600000000005,"d":"62.61"},{"v":308461.30875,"d":"308461"},{"v":70.587,"d":"70.59"},{"v":326034.05625,"d":"326034"},{"v":78.5664,"d":"78.57"},{"v":342934.8300000001,"d":"342935"}]
[null,9.46,{"v":56.916000000000004,"d":"56.92"},{"v":291547.85625,"d":"291548"},64.17,{"v":308131.66125000006,"d":"308132"},{"v":71.424,"d":"71.42"},{"v":325235.29500000004,"d":"325235"},null,null,9.76,{"v":64.62719999999999,"d":"64.63"},{"v":316841.9625,"d":"316842"},{"v":72.86399999999999,"d":"72.86"},{"v":334820.43000000005,"d":"334820"},{"v":81.10079999999999,"d":"81.10"},{"v":351987.4575,"d":"351987"}]
[null,9.76,{"v":58.751999999999995,"d":"58.75"},{"v":299535.46875,"d":"299535"},66.24,{"v":316385.5275,"d":"316386"},{"v":73.728,"d":"73.73"},{"v":333958.275,"d":"333958"},null,null,10.06,{"v":66.6468,"d":"66.65"},{"v":325171.90125000005,"d":"325172"},{"v":75.14099999999999,"d":"75.14"},{"v":343543.41,"d":"343543"},{"v":83.63520000000001,"d":"83.64"},{"v":361116.15750000003,"d":"361116"}]
[null,10.06,{"v":60.58800000000001,"d":"60.59"},{"v":307459.6875,"d":"307460"},68.31,{"v":324702.78750000003,"d":"324703"},{"v":76.03200000000001,"d":"76.03"},{"v":342605.18250000005,"d":"342605"},null,null,10.36,{"v":68.6664,"d":"68.67"},{"v":333489.16125000006,"d":"333489"},{"v":77.41799999999999,"d":"77.42"},{"v":352329.78375,"d":"352330"},{"v":86.16959999999999,"d":"86.17"},{"v":370219.5,"d":"370220"}]
[null,10.36,{"v":62.424,"d":"62.42"},{"v":315383.90625,"d":"315384"},70.38,{"v":332956.65375,"d":"332957"},{"v":78.336,"d":"78.34"},{"v":351328.16250000003,"d":"351328"},null,null,10.66,{"v":70.68599999999999,"d":"70.69"},{"v":341869.815,"d":"341870"},{"v":79.695,"d":"79.70"},{"v":361040.085,"d":"361040"},{"v":88.704,"d":"88.70"},{"v":379411.59375,"d":"379412"}]
[null,10.66,64.26,{"v":323333.48250000004,"d":"323333"},{"v":72.44999999999999,"d":"72.45"},{"v":341273.91375000007,"d":"341274"},80.64,{"v":360051.1425000001,"d":"360051"},null,null,10.96,{"v":72.7056,"d":"72.71"},{"v":350225.1112500001,"d":"350225"},{"v":81.972,"d":"81.97"},{"v":369826.45875,"d":"369826"},{"v":91.2384,"d":"91.24"},{"v":388426.18500000006,"d":"388426"}]
[null,10.96,{"v":66.09600000000002,"d":"66.10"},{"v":331295.7375,"d":"331296"},{"v":74.52000000000001,"d":"74.52"},{"v":349540.45875,"d":"349540"},{"v":82.94400000000002,"d":"82.94"},{"v":368761.44375000003,"d":"368761"},null,null,11.26,{"v":74.72519999999999,"d":"74.73"},{"v":358580.40750000003,"d":"358580"},{"v":84.24899999999998,"d":"84.25"},{"v":378612.8325,"d":"378613"},{"v":93.77279999999999,"d":"93.77"},{"v":397516.84875000006,"d":"397517"}]
[null,11.26,{"v":67.932,"d":"67.93"},{"v":339207.2775,"d":"339207"},{"v":76.58999999999999,"d":"76.59"},{"v":357845.04,"d":"357845"},{"v":85.24799999999999,"d":"85.25"},{"v":377421.03,"d":"377421"},null,null,11.56,{"v":76.7448,"d":"76.74"},{"v":366897.66750000004,"d":"366898"},{"v":86.52599999999998,"d":"86.53"},{"v":387335.8125,"d":"387336"},{"v":96.3072,"d":"96.31"},{"v":406645.5487500001,"d":"406646"}]
[null,11.56,{"v":69.768,"d":"69.77"},{"v":347144.175,"d":"347144"},78.66,{"v":366098.90625,"d":"366099"},{"v":87.552,"d":"87.55"},{"v":386144.01,"d":"386144"},null,null,11.86,{"v":78.76439999999998,"d":"78.76"},375291,{"v":88.80299999999997,"d":"88.80"},{"v":396084.15,"d":"396084"},{"v":98.84159999999999,"d":"98.84"},{"v":415761.57,"d":"415762"}]
[null,11.86,{"v":71.60399999999998,"d":"71.60"},{"v":355081.0725,"d":"355081"},{"v":80.72999999999998,"d":"80.73"},{"v":374428.84500000003,"d":"374429"},{"v":89.85599999999998,"d":"89.86"},{"v":394854.31125,"d":"394854"},null,null,12.16,{"v":80.78399999999999,"d":"80.78"},{"v":383608.26,"d":"383608"},{"v":91.07999999999998,"d":"91.08"},{"v":405098.74125,"d":"405099"},{"v":101.37599999999999,"d":"101.38"},{"v":424877.59125,"d":"424878"}]
[null,12.16,73.44,{"v":363043.3275,"d":"363043"},{"v":82.8,"d":"82.80"},{"v":382695.39,"d":"382695"},92.16,{"v":403513.8975,"d":"403514"},null,null,12.46,{"v":82.8036,"d":"82.80"},{"v":392001.5925,"d":"392002"},{"v":93.357,"d":"93.36"},{"v":413593.50375000003,"d":"413594"},{"v":103.91040000000001,"d":"103.91"},{"v":433993.61249999993,"d":"433994"}]
[null,12.46,{"v":75.27600000000001,"d":"75.28"},{"v":370967.54625,"d":"370968"},84.87,{"v":390999.97125,"d":"391000"},{"v":94.46400000000001,"d":"94.46"},{"v":412236.8775,"d":"412237"},null,null,12.76,{"v":84.8232,"d":"84.82"},{"v":400318.8525,"d":"400319"},{"v":95.63399999999999,"d":"95.63"},{"v":422354.51999999996,"d":"422355"},{"v":106.4448,"d":"106.44"},{"v":443071.5975,"d":"443072"}]
[null,12.76,{"v":77.112,"d":"77.11"},{"v":378917.12250000006,"d":"378917"},{"v":86.93999999999998,"d":"86.94"},{"v":399317.23125,"d":"399317"},{"v":96.768,"d":"96.77"},{"v":420947.17874999996,"d":"420947"},null,null,13.06,{"v":86.8428,"d":"86.84"},{"v":408699.50625000003,"d":"408700"},{"v":97.91099999999999,"d":"97.91"},{"v":431140.89374999993,"d":"431141"},{"v":108.9792,"d":"108.98"},{"v":452187.61874999997,"d":"452188"}]
[null,13.06,{"v":78.94800000000001,"d":"78.95"},{"v":386841.34125000006,"d":"386841"},89.01,{"v":407571.09750000003,"d":"407571"},{"v":99.072,"d":"99.07"},{"v":429606.76499999996,"d":"429607"},null,null,13.36,{"v":88.8624,"d":"88.86"},{"v":417029.445,"d":"417029"},{"v":100.18799999999999,"d":"100.19"},{"v":439851.195,"d":"439851"},{"v":111.5136,"d":"111.51"},{"v":461290.96125,"d":"461291"}]
[null,13.36,{"v":80.78399999999999,"d":"80.78"},{"v":394790.91750000004,"d":"394791"},{"v":91.07999999999998,"d":"91.08"},{"v":415888.3575,"d":"415888"},{"v":101.37599999999999,"d":"101.38"},{"v":438329.745,"d":"438330"},null,null,13.66,{"v":90.88199999999999,"d":"90.88"},{"v":425346.705,"d":"425347"},{"v":102.46499999999999,"d":"102.47"},{"v":448637.56875,"d":"448638"},{"v":114.048,"d":"114.05"},{"v":470406.9825,"d":"470407"}]
[null,13.66,82.62,{"v":402715.13625000004,"d":"402715"},93.15,{"v":424142.22375,"d":"424142"},103.68,{"v":447040.04624999996,"d":"447040"},null,null,13.96,{"v":92.9016,"d":"92.90"},{"v":433727.35874999996,"d":"433727"},{"v":104.74199999999999,"d":"104.74"},{"v":457373.2274999999,"d":"457373"},{"v":116.5824,"d":"116.58"},{"v":479523.00375,"d":"479523"}]
[null,13.96,{"v":84.45600000000002,"d":"84.46"},{"v":410664.7125,"d":"410665"},95.22,{"v":432472.1625,"d":"432472"},{"v":105.98400000000002,"d":"105.98"},{"v":455699.6325,"d":"455700"},null,null,14.26,{"v":94.92119999999998,"d":"94.92"},{"v":442057.2975,"d":"442057"},{"v":107.01899999999998,"d":"107.02"},{"v":466146.9225,"d":"466147"},{"v":119.11679999999998,"d":"119.12"},{"v":488651.70375,"d":"488652"}]
[null,14.26,{"v":86.292,"d":"86.29"},{"v":418626.96749999997,"d":"418627"},97.29,{"v":440713.35,"d":"440713"},{"v":108.288,"d":"108.29"},{"v":464422.61249999993,"d":"464423"},null,null,14.56,{"v":96.9408,"d":"96.94"},{"v":450437.95125,"d":"450438"},{"v":109.29599999999998,"d":"109.30"},{"v":474933.29624999996,"d":"474933"},{"v":121.65119999999999,"d":"121.65"},{"v":497729.68875,"d":"497730"}]
[null,14.56,{"v":88.12800000000001,"d":"88.13"},{"v":426538.5075,"d":"426539"},99.36,{"v":449043.28875,"d":"449043"},{"v":110.59200000000001,"d":"110.59"},{"v":473132.91375,"d":"473133"},null,null,14.86,{"v":98.96039999999999,"d":"98.96"},{"v":458755.21125,"d":"458755"},{"v":111.573,"d":"111.57"},{"v":483656.27625,"d":"483656"},{"v":124.1856,"d":"124.19"},{"v":506820.35250000004,"d":"506820"}]
[null,14.86,{"v":89.96399999999998,"d":"89.96"},{"v":434526.12,"d":"434526"},{"v":101.42999999999998,"d":"101.43"},{"v":457297.15499999997,"d":"457297"},{"v":112.89599999999999,"d":"112.90"},{"v":481817.8575,"d":"481818"},null,null,15.16,100.98,{"v":467148.54374999995,"d":"467149"},113.85,{"v":492442.65,"d":"492443"},126.72,{"v":515936.37374999997,"d":"515936"}]
[null,15.16,{"v":91.8,"d":"91.80"},{"v":442412.30249999993,"d":"442412"},{"v":103.49999999999999,"d":"103.50"},{"v":465614.4149999999,"d":"465614"},{"v":115.2,"d":"115.20"},{"v":490578.87374999997,"d":"490579"},null,null,15.46,{"v":102.9996,"d":"103.00"},{"v":475453.12499999994,"d":"475453"},{"v":116.127,"d":"116.13"},{"v":501229.02375,"d":"501229"},{"v":129.2544,"d":"129.25"},{"v":525052.395,"d":"525052"}]
[null,15.46,{"v":93.63600000000001,"d":"93.64"},{"v":450374.5575,"d":"450375"},105.57,{"v":473931.67499999993,"d":"473932"},{"v":117.50400000000002,"d":"117.50"},{"v":499225.78124999994,"d":"499226"},null,null,15.76,{"v":105.0192,"d":"105.02"},{"v":483783.06375,"d":"483783"},{"v":118.40399999999998,"d":"118.40"},{"v":509952.00375,"d":"509952"},{"v":131.78879999999998,"d":"131.79"},{"v":534181.095,"d":"534181"}]
[null,15.76,{"v":95.472,"d":"95.47"},{"v":458298.77625,"d":"458299"},{"v":107.63999999999999,"d":"107.64"},{"v":482185.54124999995,"d":"482186"},{"v":119.80799999999999,"d":"119.81"},{"v":507910.725,"d":"507911"},null,null,16.06,{"v":107.03879999999998,"d":"107.04"},{"v":492176.39624999993,"d":"492176"},{"v":120.68099999999997,"d":"120.68"},{"v":518662.305,"d":"518662"},{"v":134.32319999999999,"d":"134.32"},{"v":543297.11625,"d":"543297"}]
[null,16.06,{"v":97.30799999999999,"d":"97.31"},{"v":466210.31625,"d":"466210"},{"v":109.70999999999998,"d":"109.71"},{"v":490515.48,"d":"490515"},{"v":122.112,"d":"122.11"},{"v":516671.74124999996,"d":"516672"},null,null,16.36,{"v":109.05839999999999,"d":"109.06"},{"v":500493.65624999994,"d":"500494"},{"v":122.95799999999997,"d":"122.96"},{"v":527448.67875,"d":"527449"},{"v":136.8576,"d":"136.86"},{"v":552413.1375000001,"d":"552413"}]
[null,16.36,{"v":99.14399999999999,"d":"99.14"},{"v":474197.92874999996,"d":"474198"},{"v":111.77999999999997,"d":"111.78"},{"v":498769.34624999994,"d":"498769"},{"v":124.41599999999998,"d":"124.42"},{"v":525318.64875,"d":"525319"},null,null,16.66,{"v":111.07799999999999,"d":"111.08"},{"v":508886.98874999996,"d":"508887"},{"v":125.23499999999999,"d":"125.24"},{"v":536197.01625,"d":"536197"},{"v":139.392,"d":"139.39"},{"v":561478.44375,"d":"561478"}]
[null,16.66,100.98,{"v":482122.14749999996,"d":"482122"},113.85,{"v":507086.60624999995,"d":"507087"},126.72,{"v":534041.6287499999,"d":"534042"},null,null,16.96,{"v":113.0976,"d":"113.10"},{"v":517204.24874999997,"d":"517204"},{"v":127.51199999999999,"d":"127.51"},{"v":544958.0325,"d":"544958"},{"v":141.9264,"d":"141.93"},{"v":570581.78625,"d":"570582"}]
[null,16.96,{"v":102.81600000000002,"d":"102.82"},{"v":490046.36624999996,"d":"490046"},115.92,{"v":515327.79374999995,"d":"515328"},{"v":129.02400000000003,"d":"129.02"},{"v":542777.2875,"d":"542777"},null,null,17.26,{"v":115.1172,"d":"115.12"},{"v":525584.9025,"d":"525585"},{"v":129.789,"d":"129.79"},{"v":553744.40625,"d":"553744"},{"v":144.4608,"d":"144.46"},{"v":579710.48625,"d":"579710"}]
[null,17.26,{"v":104.65200000000002,"d":"104.65"},{"v":498033.97874999995,"d":"498034"},117.99,{"v":523657.7325,"d":"523658"},{"v":131.328,"d":"131.33"},{"v":551411.51625,"d":"551412"},null,null,17.56,{"v":117.1368,"d":"117.14"},{"v":533914.8412499999,"d":"533915"},{"v":132.06599999999997,"d":"132.07"},{"v":562467.38625,"d":"562467"},{"v":146.99519999999998,"d":"147.00"},{"v":588826.5075000001,"d":"588827"}]
[null,17.56,{"v":106.488,"d":"106.49"},{"v":505958.19749999995,"d":"505958"},{"v":120.05999999999997,"d":"120.06"},{"v":531911.59875,"d":"531912"},{"v":133.632,"d":"133.63"},{"v":560134.49625,"d":"560134"},null,null,17.86,{"v":119.15639999999999,"d":"119.16"},{"v":542232.10125,"d":"542232"},{"v":134.343,"d":"134.34"},{"v":571253.76,"d":"571254"},{"v":149.5296,"d":"149.53"},{"v":597942.52875,"d":"597943"}]
[null,17.86,{"v":108.32399999999998,"d":"108.32"},{"v":513869.7375,"d":"513870"},{"v":122.12999999999998,"d":"122.13"},{"v":540228.85875,"d":"540229"},{"v":135.93599999999998,"d":"135.94"},{"v":568857.47625,"d":"568857"},null,null,18.16,{"v":121.176,"d":"121.18"},{"v":550612.755,"d":"550613"},{"v":136.61999999999998,"d":"136.62"},{"v":579989.4187500001,"d":"579989"},{"v":152.064,"d":"152.06"},{"v":607058.55,"d":"607059"}]
[null,18.16,110.16,{"v":521857.35,"d":"521857"},{"v":124.19999999999999,"d":"124.20"},{"v":548482.725,"d":"548483"},138.24,{"v":577504.3837499999,"d":"577504"},null,null,18.46,{"v":123.1956,"d":"123.20"},{"v":559006.0875,"d":"559006"},{"v":138.897,"d":"138.90"},{"v":588763.11375,"d":"588763"},{"v":154.5984,"d":"154.60"},{"v":616111.1775000001,"d":"616111"}]
[null,18.46,{"v":111.99600000000001,"d":"112.00"},{"v":529743.5325,"d":"529744"},{"v":126.27000000000001,"d":"126.27"},{"v":556812.66375,"d":"556813"},{"v":140.544,"d":"140.54"},{"v":586227.36375,"d":"586227"},null,null,18.76,{"v":125.21520000000001,"d":"125.22"},{"v":567323.3475,"d":"567323"},{"v":141.174,"d":"141.17"},{"v":597511.45125,"d":"597511"},{"v":157.1328,"d":"157.13"},{"v":625239.8775000001,"d":"625240"}]
[null,18.76,{"v":113.83200000000001,"d":"113.83"},{"v":537705.7875,"d":"537706"},128.34,{"v":565129.92375,"d":"565130"},{"v":142.848,"d":"142.85"},{"v":594950.34375,"d":"594950"},null,null,19.06,{"v":127.23479999999998,"d":"127.23"},{"v":575640.6074999999,"d":"575641"},{"v":143.45099999999996,"d":"143.45"},{"v":606259.7887500001,"d":"606260"},{"v":159.66719999999998,"d":"159.67"},{"v":634355.89875,"d":"634356"}]
[null,19.06,{"v":115.66799999999999,"d":"115.67"},{"v":545630.00625,"d":"545630"},{"v":130.40999999999997,"d":"130.41"},{"v":573383.7899999999,"d":"573384"},{"v":145.152,"d":"145.15"},{"v":603597.2512500001,"d":"603597"},null,null,19.36,{"v":129.25439999999998,"d":"129.25"},{"v":584033.9400000001,"d":"584034"},{"v":145.72799999999998,"d":"145.73"},{"v":615046.1625,"d":"615046"},{"v":162.20159999999998,"d":"162.20"},{"v":643471.92,"d":"643472"}]
[null,19.36,{"v":117.50399999999999,"d":"117.50"},{"v":553541.5462499999,"d":"553542"},132.48,{"v":581637.65625,"d":"581638"},{"v":147.456,"d":"147.46"},{"v":612320.2312500001,"d":"612320"},null,null,19.66,{"v":131.274,"d":"131.27"},{"v":592351.2000000001,"d":"592351"},{"v":148.00499999999997,"d":"148.01"},{"v":623769.1425,"d":"623769"},{"v":164.736,"d":"164.74"},{"v":652587.9412500001,"d":"652588"}]
[null,19.66,119.34,{"v":561503.8012499999,"d":"561504"},{"v":134.54999999999998,"d":"134.55"},{"v":589954.9162500001,"d":"589955"},149.76,{"v":621043.21125,"d":"621043"},null,null,19.96,{"v":133.2936,"d":"133.29"},{"v":600744.5325000001,"d":"600745"},{"v":150.28199999999998,"d":"150.28"},{"v":632555.5162500001,"d":"632556"},{"v":167.27040000000002,"d":"167.27"},{"v":661640.56875,"d":"661641"}]
[null,19.96,{"v":121.17600000000002,"d":"121.18"},{"v":569453.3775,"d":"569453"},136.62,{"v":598272.17625,"d":"598272"},{"v":152.06400000000002,"d":"152.06"},{"v":629690.11875,"d":"629690"},null,null,20.26,{"v":135.3132,"d":"135.31"},{"v":609061.7925,"d":"609062"},{"v":152.559,"d":"152.56"},{"v":641278.4962500001,"d":"641278"},{"v":169.8048,"d":"169.80"},{"v":670769.26875,"d":"670769"}]
[null,20.26,{"v":123.01200000000001,"d":"123.01"},{"v":577377.59625,"d":"577378"},138.69,{"v":606526.0425,"d":"606526"},{"v":154.36800000000002,"d":"154.37"},{"v":638413.09875,"d":"638413"}]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","цена","V","цена","V","цена",{"$nulls":3},"V","цена","V","цена","V","цена"]
[3.76,3.76,{"v":26.438399999999994,"d":"26.44"},{"v":158826.70125,"d":"158827"},{"v":29.807999999999993,"d":"29.81"},{"v":169134.525,"d":"169135"},{"v":33.17759999999999,"d":"33.18"},{"v":179391.63375000004,"d":"179392"},null,4.06,4.06,{"v":31.02839999999999,"d":"31.03"},{"v":176868.5625,"d":"176869"},{"v":34.98299999999999,"d":"34.98"},{"v":187911.75375000003,"d":"187912"},{"v":38.93759999999999,"d":"38.94"},{"v":198980.30250000002,"d":"198980"}]
[null,4.06,{"v":28.641599999999997,"d":"28.64"},{"v":167739.86250000002,"d":"167740"},{"v":32.291999999999994,"d":"32.29"},{"v":178326.61875,"d":"178327"},{"v":35.94239999999999,"d":"35.94"},{"v":188938.7325,"d":"188939"},null,null,4.36,{"v":33.4152,"d":"33.42"},{"v":186111.37125000003,"d":"186111"},{"v":37.67399999999999,"d":"37.67"},{"v":197560.2825,"d":"197560"},{"v":41.9328,"d":"41.93"},{"v":209009.19374999998,"d":"209009"}]
[null,4.36,{"v":30.8448,"d":"30.84"},{"v":176462.84250000003,"d":"176463"},{"v":34.775999999999996,"d":"34.78"},{"v":187518.7125,"d":"187519"},{"v":38.7072,"d":"38.71"},{"v":198498.51,"d":"198499"},null,null,4.66,{"v":35.80199999999999,"d":"35.80"},{"v":195366.85875,"d":"195367"},{"v":40.36499999999999,"d":"40.37"},{"v":207145.4175,"d":"207145"},{"v":44.92799999999999,"d":"44.93"},{"v":219000.04875,"d":"219000"}]
[null,4.66,{"v":33.048,"d":"33.05"},{"v":185185.8225,"d":"185186"},37.26,{"v":196229.01375,"d":"196229"},{"v":41.472,"d":"41.47"},{"v":208083.64499999996,"d":"208084"},null,null,4.96,{"v":38.18879999999999,"d":"38.19"},{"v":204584.31000000003,"d":"204584"},{"v":43.05599999999998,"d":"43.06"},{"v":216806.62499999997,"d":"216807"},{"v":47.92319999999999,"d":"47.92"},{"v":229054.2975,"d":"229054"}]
[null,4.96,{"v":35.2512,"d":"35.25"},{"v":193972.19625000004,"d":"193972"},{"v":39.74399999999999,"d":"39.74"},{"v":205890.22125000003,"d":"205890"},{"v":44.236799999999995,"d":"44.24"},{"v":217668.78,"d":"217669"},null,null,5.26,{"v":40.575599999999994,"d":"40.58"},{"v":213751.04624999998,"d":"213751"},{"v":45.74699999999999,"d":"45.75"},{"v":226442.47499999998,"d":"226442"},{"v":50.91839999999999,"d":"50.92"},{"v":239032.47374999998,"d":"239032"}]
[null,5.26,{"v":37.45439999999999,"d":"37.45"},{"v":202758.57,"d":"202759"},{"v":42.22799999999999,"d":"42.23"},{"v":215006.2425,"d":"215006"},{"v":47.00159999999999,"d":"47.00"},{"v":227253.915,"d":"227254"},null,null,5.56,{"v":42.96239999999999,"d":"42.96"},{"v":223057.24875,"d":"223057"},{"v":48.43799999999999,"d":"48.44"},{"v":236040.28874999998,"d":"236040"},{"v":53.91359999999999,"d":"53.91"},{"v":249086.7225,"d":"249087"}]
[null,5.56,{"v":39.657599999999995,"d":"39.66"},{"v":211544.94374999998,"d":"211545"},{"v":44.71199999999999,"d":"44.71"},{"v":224134.94249999998,"d":"224135"},{"v":49.7664,"d":"49.77"},{"v":236839.05,"d":"236839"},null,null,5.86,{"v":45.349199999999996,"d":"45.35"},{"v":232262.02125,"d":"232262"},{"v":51.12899999999999,"d":"51.13"},{"v":245625.42375,"d":"245625"},{"v":56.90879999999999,"d":"56.91"},{"v":259140.97125,"d":"259141"}]
[null,5.86,{"v":41.8608,"d":"41.86"},{"v":220331.31749999998,"d":"220331"},{"v":47.196,"d":"47.20"},{"v":233288.99999999997,"d":"233289"},{"v":52.5312,"d":"52.53"},{"v":246348.1125,"d":"246348"},null,null,6.16,{"v":47.736,"d":"47.74"},{"v":241492.15124999997,"d":"241492"},{"v":53.81999999999999,"d":"53.82"},{"v":255337.34625,"d":"255337"},{"v":59.903999999999996,"d":"59.90"},{"v":269119.1475,"d":"269119"}]
[null,6.16,{"v":44.06399999999999,"d":"44.06"},{"v":229117.69125,"d":"229118"},{"v":49.67999999999999,"d":"49.68"},{"v":242557.16624999998,"d":"242557"},{"v":55.29599999999999,"d":"55.30"},{"v":256009.32,"d":"256009"},null,null,6.46,{"v":50.12279999999999,"d":"50.12"},{"v":250747.63874999998,"d":"250748"},{"v":56.51099999999999,"d":"56.51"},{"v":264922.48124999995,"d":"264922"},{"v":62.89919999999999,"d":"62.90"},{"v":279173.39625,"d":"279173"}]
[null,6.46,{"v":46.267199999999995,"d":"46.27"},{"v":237904.065,"d":"237904"},{"v":52.16399999999999,"d":"52.16"},{"v":251673.18749999997,"d":"251673"},{"v":58.06079999999999,"d":"58.06"},{"v":265454.98875,"d":"265455"},null,null,6.76,{"v":52.50959999999999,"d":"52.51"},{"v":259939.7325,"d":"259940"},{"v":59.201999999999984,"d":"59.20"},{"v":274710.47625,"d":"274710"},{"v":65.89439999999999,"d":"65.89"},{"v":289151.5725,"d":"289152"}]
[null,6.76,{"v":48.4704,"d":"48.47"},{"v":246627.04499999998,"d":"246627"},{"v":54.64799999999999,"d":"54.65"},{"v":260865.28124999997,"d":"260865"},{"v":60.825599999999994,"d":"60.83"},{"v":275040.12374999997,"d":"275040"},null,null,7.06,{"v":54.896399999999986,"d":"54.90"},{"v":269182.54125,"d":"269183"},{"v":61.89299999999998,"d":"61.89"},{"v":284232.21749999997,"d":"284232"},{"v":68.88959999999999,"d":"68.89"},{"v":299167.78500000003,"d":"299168"}]
[null,7.06,{"v":50.67359999999999,"d":"50.67"},{"v":255413.41874999998,"d":"255413"},{"v":57.131999999999984,"d":"57.13"},{"v":270057.375,"d":"270057"},{"v":63.590399999999995,"d":"63.59"},{"v":284574.54375,"d":"284575"},null,null,7.36,{"v":57.2832,"d":"57.28"},{"v":278438.02874999994,"d":"278438"},{"v":64.58399999999999,"d":"64.58"},{"v":293817.3525,"d":"293817"},{"v":71.8848,"d":"71.88"},{"v":309209.35500000004,"d":"309209"}]
[null,7.36,{"v":52.876799999999996,"d":"52.88"},{"v":264199.7925,"d":"264200"},{"v":59.61599999999999,"d":"59.62"},{"v":279198.75375,"d":"279199"},{"v":66.3552,"d":"66.36"},{"v":294210.39375,"d":"294210"},null,null,7.66,{"v":59.669999999999995,"d":"59.67"},{"v":287630.12249999994,"d":"287630"},{"v":67.27499999999999,"d":"67.28"},{"v":303465.88125000003,"d":"303466"},74.88,{"v":319187.53125,"d":"319188"}]
[null,7.66,{"v":55.07999999999999,"d":"55.08"},{"v":270323.62875,"d":"270324"},{"v":62.09999999999999,"d":"62.10"},{"v":288352.81124999997,"d":"288353"},{"v":69.11999999999999,"d":"69.12"},{"v":303795.52875,"d":"303796"},null,null,7.96,{"v":62.05679999999999,"d":"62.06"},{"v":296872.93125,"d":"296873"},{"v":69.96599999999998,"d":"69.97"},{"v":313051.01625000004,"d":"313051"},{"v":77.87519999999999,"d":"77.88"},{"v":329229.10125000007,"d":"329229"}]
[null,7.96,{"v":57.2832,"d":"57.28"},{"v":281696.46749999997,"d":"281696"},{"v":64.58399999999999,"d":"64.58"},{"v":297544.905,"d":"297545"},{"v":71.8848,"d":"71.88"},{"v":313380.66375000007,"d":"313381"},null,null,8.26,{"v":64.44359999999999,"d":"64.44"},{"v":306128.41875,"d":"306128"},{"v":72.65699999999998,"d":"72.66"},{"v":322636.15125000005,"d":"322636"},{"v":80.87039999999999,"d":"80.87"},{"v":339207.2775,"d":"339207"}]
[null,8.26,{"v":59.486399999999996,"d":"59.49"},{"v":290419.4475,"d":"290419"},{"v":67.06799999999998,"d":"67.07"},{"v":306724.32000000007,"d":"306724"},{"v":74.64959999999999,"d":"74.65"},{"v":322915.08375,"d":"322915"},null,null,8.56,{"v":66.8304,"d":"66.83"},{"v":315345.87000000005,"d":"315346"},{"v":75.34799999999998,"d":"75.35"},{"v":332360.7525,"d":"332361"},{"v":83.8656,"d":"83.87"},{"v":349261.52625000005,"d":"349262"}]
[null,8.56,{"v":61.6896,"d":"61.69"},{"v":299269.215,"d":"299269"},{"v":69.55199999999999,"d":"69.55"},{"v":315853.02,"d":"315853"},{"v":77.4144,"d":"77.41"},{"v":332487.54,"d":"332488"},null,null,8.86,{"v":69.21719999999999,"d":"69.22"},{"v":324639.39375,"d":"324639"},{"v":78.03899999999997,"d":"78.04"},{"v":341945.8875,"d":"341946"},{"v":86.86079999999998,"d":"86.86"},{"v":359315.775,"d":"359316"}]
[null,8.86,{"v":63.89279999999999,"d":"63.89"},{"v":308055.58875000005,"d":"308056"},{"v":72.03599999999997,"d":"72.04"},{"v":325032.435,"d":"325032"},{"v":80.17919999999998,"d":"80.18"},{"v":342072.675,"d":"342073"},null,null,9.16,{"v":71.60399999999998,"d":"71.60"},{"v":333818.80875,"d":"333819"},{"v":80.72999999999998,"d":"80.73"},{"v":351581.7375,"d":"351582"},{"v":89.85599999999998,"d":"89.86"},{"v":369293.95125000004,"d":"369294"}]
[null,9.16,{"v":66.096,"d":"66.10"},{"v":316841.9625,"d":"316842"},74.52,{"v":334211.85000000003,"d":"334212"},{"v":82.944,"d":"82.94"},{"v":351657.81000000006,"d":"351658"},null,null,9.46,{"v":73.9908,"d":"73.99"},{"v":343010.9025,"d":"343011"},{"v":83.42099999999998,"d":"83.42"},{"v":361179.55125,"d":"361180"},{"v":92.85119999999999,"d":"92.85"},{"v":379348.2,"d":"379348"}]
[null,9.46,{"v":68.2992,"d":"68.30"},{"v":325628.33625000005,"d":"325628"},{"v":77.00399999999999,"d":"77.00"},{"v":343340.55,"d":"343341"},{"v":85.7088,"d":"85.71"},{"v":361242.94500000007,"d":"361243"},null,null,9.76,{"v":76.37759999999999,"d":"76.38"},{"v":352253.71125000005,"d":"352254"},{"v":86.11199999999997,"d":"86.11"},{"v":370802.72250000003,"d":"370803"},{"v":95.84639999999997,"d":"95.85"},{"v":389339.05500000005,"d":"389339"}]
[null,9.76,{"v":70.5024,"d":"70.50"},{"v":334414.71,"d":"334415"},{"v":79.48799999999999,"d":"79.49"},{"v":352519.965,"d":"352520"},{"v":88.47359999999999,"d":"88.47"},{"v":370790.04375,"d":"370790"},null,null,10.06,{"v":78.7644,"d":"78.76"},{"v":361509.19875000004,"d":"361509"},{"v":88.803,"d":"88.80"},{"v":380425.89375,"d":"380426"},{"v":98.8416,"d":"98.84"},{"v":399380.625,"d":"399381"}]
[null,10.06,{"v":72.7056,"d":"72.71"},{"v":343137.69,"d":"343138"},{"v":81.972,"d":"81.97"},{"v":361712.05875,"d":"361712"},{"v":91.2384,"d":"91.24"},{"v":380349.82125,"d":"380350"},null,null,10.36,{"v":81.15119999999999,"d":"81.15"},{"v":370701.29250000004,"d":"370701"},{"v":91.49399999999999,"d":"91.49"},{"v":390061.74375,"d":"390062"},{"v":101.83679999999998,"d":"101.84"},{"v":409396.8375,"d":"409397"}]
[null,10.36,{"v":74.90879999999999,"d":"74.91"},{"v":351936.74250000005,"d":"351937"},{"v":84.45599999999997,"d":"84.46"},{"v":370840.75875,"d":"370841"},{"v":94.00319999999998,"d":"94.00"},{"v":389934.95625,"d":"389935"},null,null,10.66,{"v":83.538,"d":"83.54"},{"v":379944.10125000007,"d":"379944"},{"v":94.18499999999999,"d":"94.19"},{"v":399646.87875000003,"d":"399647"},{"v":104.832,"d":"104.83"},{"v":419489.1225,"d":"419489"}]
[null,10.66,{"v":77.112,"d":"77.11"},{"v":360710.4375,"d":"360710"},{"v":86.93999999999998,"d":"86.94"},{"v":380020.1737500001,"d":"380020"},{"v":96.768,"d":"96.77"},{"v":399507.41250000003,"d":"399507"},null,null,10.96,{"v":85.92479999999999,"d":"85.92"},{"v":389199.58875000005,"d":"389200"},{"v":96.87599999999999,"d":"96.88"},{"v":409308.08625000005,"d":"409308"},{"v":107.82719999999999,"d":"107.83"},{"v":429467.29875,"d":"429467"}]
[null,10.96,{"v":79.31519999999999,"d":"79.32"},{"v":369458.775,"d":"369459"},{"v":89.42399999999998,"d":"89.42"},{"v":389199.58875000005,"d":"389200"},{"v":99.5328,"d":"99.53"},{"v":409105.22625000007,"d":"409105"},null,null,11.26,{"v":88.31159999999998,"d":"88.31"},{"v":398455.07625000004,"d":"398455"},{"v":99.56699999999998,"d":"99.57"},{"v":418905.9,"d":"418906"},{"v":110.82239999999999,"d":"110.82"},{"v":439521.5475,"d":"439522"}]
[null,11.26,{"v":81.51839999999999,"d":"81.52"},{"v":378219.79125,"d":"378220"},{"v":91.90799999999997,"d":"91.91"},{"v":398315.61000000004,"d":"398316"},{"v":102.29759999999999,"d":"102.30"},{"v":418690.36125,"d":"418690"},null,null,11.56,{"v":90.69839999999999,"d":"90.70"},{"v":407773.9575,"d":"407774"},{"v":102.25799999999998,"d":"102.26"},{"v":428541.74999999994,"d":"428542"},{"v":113.81759999999998,"d":"113.82"},{"v":449575.79624999996,"d":"449576"}]
[null,11.56,{"v":83.7216,"d":"83.72"},{"v":386980.80750000005,"d":"386981"},{"v":94.392,"d":"94.39"},{"v":407495.025,"d":"407495"},{"v":105.0624,"d":"105.06"},{"v":428237.46,"d":"428237"},null,null,11.86,{"v":93.08519999999997,"d":"93.09"},{"v":417042.12374999997,"d":"417042"},{"v":104.94899999999997,"d":"104.95"},{"v":438190.27875,"d":"438190"},{"v":116.81279999999997,"d":"116.81"},{"v":459630.045,"d":"459630"}]
[null,11.86,{"v":85.92479999999998,"d":"85.92"},{"v":395919.32625000004,"d":"395919"},{"v":96.87599999999998,"d":"96.88"},{"v":416687.11874999997,"d":"416687"},{"v":107.82719999999998,"d":"107.83"},{"v":437797.23749999993,"d":"437797"},null,null,12.16,{"v":95.472,"d":"95.47"},{"v":426322.96874999994,"d":"426323"},{"v":107.63999999999999,"d":"107.64"},{"v":447813.44999999995,"d":"447813"},{"v":119.80799999999999,"d":"119.81"},{"v":469633.57875,"d":"469634"}]
[null,12.16,{"v":88.12799999999999,"d":"88.13"},{"v":404705.7,"d":"404706"},{"v":99.35999999999999,"d":"99.36"},{"v":425841.17624999996,"d":"425841"},{"v":110.59199999999998,"d":"110.59"},{"v":447382.3725,"d":"447382"},null,null,12.46,{"v":97.8588,"d":"97.86"},{"v":435591.13499999995,"d":"435591"},{"v":110.33099999999999,"d":"110.33"},{"v":457423.9425,"d":"457424"},{"v":122.8032,"d":"122.80"},{"v":479662.47,"d":"479662"}]
[null,12.46,{"v":90.33120000000001,"d":"90.33"},{"v":413542.78875000007,"d":"413543"},{"v":101.844,"d":"101.84"},{"v":434995.23374999996,"d":"434995"},{"v":113.3568,"d":"113.36"},{"v":456967.5075,"d":"456968"},null,null,12.76,{"v":100.24559999999998,"d":"100.25"},{"v":444884.65874999994,"d":"444885"},{"v":113.02199999999998,"d":"113.02"},{"v":467085.15,"d":"467085"},{"v":125.79839999999999,"d":"125.80"},{"v":489729.39749999996,"d":"489729"}]
[null,12.76,{"v":92.53439999999999,"d":"92.53"},{"v":422354.51999999996,"d":"422355"},{"v":104.32799999999997,"d":"104.33"},{"v":444187.32749999996,"d":"444187"},{"v":116.12159999999999,"d":"116.12"},{"v":466552.6425,"d":"466553"},null,null,13.06,{"v":102.63239999999999,"d":"102.63"},{"v":454165.50375,"d":"454166"},{"v":115.71299999999998,"d":"115.71"},{"v":476720.99999999994,"d":"476721"},{"v":128.7936,"d":"128.79"},{"v":499758.28875,"d":"499758"}]
[null,13.06,{"v":94.7376,"d":"94.74"},{"v":431204.2875,"d":"431204"},{"v":106.81199999999998,"d":"106.81"},{"v":453328.70624999993,"d":"453329"},{"v":118.8864,"d":"118.89"},{"v":476137.77749999997,"d":"476138"},null,null,13.36,{"v":105.01919999999998,"d":"105.02"},{"v":463484.38499999995,"d":"463484"},{"v":118.40399999999997,"d":"118.40"},{"v":486318.81375,"d":"486319"},{"v":131.78879999999998,"d":"131.79"},{"v":509812.5375,"d":"509813"}]
[null,13.36,{"v":96.9408,"d":"96.94"},{"v":440016.01874999993,"d":"440016"},{"v":109.29599999999998,"d":"109.30"},{"v":462482.76375,"d":"462483"},{"v":121.65119999999999,"d":"121.65"},{"v":485684.87625,"d":"485685"},null,null,13.66,{"v":107.40599999999998,"d":"107.41"},{"v":472739.8725,"d":"472740"},{"v":121.09499999999997,"d":"121.10"},{"v":495967.34249999997,"d":"495967"},{"v":134.784,"d":"134.78"},{"v":519866.78625,"d":"519867"}]
[null,13.66,{"v":99.14399999999999,"d":"99.14"},{"v":448827.74999999994,"d":"448828"},{"v":111.77999999999997,"d":"111.78"},{"v":471674.8575,"d":"471675"},{"v":124.41599999999998,"d":"124.42"},{"v":495231.975,"d":"495232"},null,null,13.96,{"v":109.79279999999999,"d":"109.79"},{"v":482058.75375,"d":"482059"},{"v":123.78599999999997,"d":"123.79"},{"v":505615.87124999997,"d":"505616"},{"v":137.77919999999997,"d":"137.78"},{"v":529921.0349999999,"d":"529921"}]
[null,13.96,{"v":101.3472,"d":"101.35"},{"v":457626.80249999993,"d":"457627"},{"v":114.264,"d":"114.26"},{"v":480854.27249999996,"d":"480854"},{"v":127.1808,"d":"127.18"},{"v":504817.11,"d":"504817"},null,null,14.26,{"v":112.17959999999998,"d":"112.18"},{"v":491301.56249999994,"d":"491302"},{"v":126.47699999999996,"d":"126.48"},{"v":515201.00625,"d":"515201"},{"v":140.77439999999999,"d":"140.77"},{"v":539924.56875,"d":"539925"}]
[null,14.26,{"v":103.55039999999998,"d":"103.55"},{"v":466425.855,"d":"466426"},{"v":116.74799999999998,"d":"116.75"},{"v":490046.36624999996,"d":"490046"},{"v":129.94559999999998,"d":"129.95"},{"v":514402.245,"d":"514402"},null,null,14.56,{"v":114.5664,"d":"114.57"},{"v":500557.05,"d":"500557"},{"v":129.16799999999998,"d":"129.17"},{"v":524862.21375,"d":"524862"},{"v":143.7696,"d":"143.77"},{"v":549940.78125,"d":"549941"}]
[null,14.56,{"v":105.75359999999999,"d":"105.75"},{"v":475262.94375,"d":"475263"},{"v":119.23199999999999,"d":"119.23"},{"v":499162.38749999995,"d":"499162"},{"v":132.7104,"d":"132.71"},{"v":523987.38,"d":"523987"},null,null,14.86,{"v":116.95319999999998,"d":"116.95"},{"v":509875.93124999997,"d":"509876"},{"v":131.85899999999998,"d":"131.86"},{"v":534510.7425,"d":"534511"},{"v":146.76479999999998,"d":"146.76"},{"v":560020.3875000001,"d":"560020"}]
[null,14.86,{"v":107.95679999999999,"d":"107.96"},{"v":484049.3175,"d":"484049"},{"v":121.71599999999998,"d":"121.72"},{"v":508354.48124999995,"d":"508354"},{"v":135.4752,"d":"135.48"},{"v":533572.515,"d":"533573"},null,null,15.16,{"v":119.33999999999999,"d":"119.34"},{"v":519194.81249999994,"d":"519195"},{"v":134.54999999999998,"d":"134.55"},{"v":544133.91375,"d":"544134"},149.76,{"v":570049.2787499999,"d":"570049"}]
[null,15.16,{"v":110.15999999999998,"d":"110.16"},{"v":492886.40624999994,"d":"492886"},{"v":124.19999999999997,"d":"124.20"},{"v":517470.5025,"d":"517471"},{"v":138.23999999999998,"d":"138.24"},{"v":543157.6499999999,"d":"543158"},null,null,15.46,{"v":121.7268,"d":"121.73"},{"v":528513.69375,"d":"528514"},{"v":137.24099999999999,"d":"137.24"},{"v":553807.8,"d":"553808"},{"v":152.7552,"d":"152.76"},{"v":580103.5275000001,"d":"580104"}]
[null,15.46,{"v":112.36319999999999,"d":"112.36"},{"v":501698.13749999995,"d":"501698"},{"v":126.68399999999998,"d":"126.68"},{"v":526649.9175,"d":"526650"},{"v":141.0048,"d":"141.00"},{"v":552742.785,"d":"552743"},null,null,15.76,{"v":124.11359999999998,"d":"124.11"},{"v":537705.7875,"d":"537706"},{"v":139.93199999999996,"d":"139.93"},{"v":563392.9349999999,"d":"563393"},{"v":155.75039999999998,"d":"155.75"},{"v":590157.77625,"d":"590158"}]
[null,15.76,{"v":114.5664,"d":"114.57"},{"v":510547.90499999997,"d":"510548"},{"v":129.16799999999998,"d":"129.17"},{"v":535842.01125,"d":"535842"},{"v":143.7696,"d":"143.77"},{"v":562264.5262499999,"d":"562265"},null,null,16.06,{"v":126.50039999999997,"d":"126.50"},{"v":546986.6325,"d":"546987"},{"v":142.62299999999996,"d":"142.62"},{"v":573016.1062500001,"d":"573016"},{"v":158.74559999999997,"d":"158.75"},{"v":600186.6675,"d":"600187"}]
[null,16.06,{"v":116.76959999999998,"d":"116.77"},{"v":519334.27875,"d":"519334"},{"v":131.65199999999996,"d":"131.65"},{"v":544970.71125,"d":"544971"},{"v":146.53439999999998,"d":"146.53"},{"v":571849.66125,"d":"571850"},null,null,16.36,{"v":128.88719999999998,"d":"128.89"},{"v":556280.15625,"d":"556280"},{"v":145.31399999999996,"d":"145.31"},{"v":582664.6350000001,"d":"582665"},{"v":161.74079999999998,"d":"161.74"},{"v":610215.5587500001,"d":"610216"}]
[null,16.36,{"v":118.97279999999999,"d":"118.97"},{"v":528146.01,"d":"528146"},{"v":134.13599999999997,"d":"134.14"},{"v":554150.12625,"d":"554150"},{"v":149.29919999999998,"d":"149.30"},{"v":581434.7962500001,"d":"581435"},null,null,16.66,{"v":131.274,"d":"131.27"},{"v":565561.00125,"d":"565561"},{"v":148.00499999999997,"d":"148.01"},{"v":592287.80625,"d":"592288"},{"v":164.736,"d":"164.74"},{"v":620244.4500000001,"d":"620244"}]
[null,16.66,{"v":121.17599999999999,"d":"121.18"},{"v":536970.42,"d":"536970"},{"v":136.61999999999998,"d":"136.62"},{"v":563329.54125,"d":"563330"},{"v":152.064,"d":"152.06"},{"v":591019.93125,"d":"591020"},null,null,16.96,{"v":133.6608,"d":"133.66"},{"v":574841.84625,"d":"574842"},{"v":150.69599999999997,"d":"150.70"},{"v":601936.3350000001,"d":"601936"},{"v":167.7312,"d":"167.73"},{"v":630298.69875,"d":"630299"}]
[null,16.96,{"v":123.3792,"d":"123.38"},{"v":545820.1875,"d":"545820"},{"v":139.10399999999998,"d":"139.10"},{"v":572445.5625,"d":"572446"},{"v":154.8288,"d":"154.83"},{"v":600605.0662500001,"d":"600605"},null,null,17.26,{"v":136.0476,"d":"136.05"},{"v":584110.0125000001,"d":"584110"},{"v":153.38699999999997,"d":"153.39"},{"v":611584.86375,"d":"611585"},{"v":170.72639999999998,"d":"170.73"},{"v":640340.26875,"d":"640340"}]
[null,17.26,{"v":125.5824,"d":"125.58"},{"v":554606.56125,"d":"554607"},{"v":141.588,"d":"141.59"},{"v":581637.65625,"d":"581638"},{"v":157.5936,"d":"157.59"},{"v":610126.8075,"d":"610127"},null,null,17.56,{"v":138.43439999999998,"d":"138.43"},{"v":593428.89375,"d":"593429"},{"v":156.07799999999995,"d":"156.08"},{"v":621169.99875,"d":"621170"},{"v":173.72159999999997,"d":"173.72"},{"v":650394.5175,"d":"650395"}]
[null,17.56,{"v":127.78559999999997,"d":"127.79"},{"v":563405.6137499999,"d":"563406"},{"v":144.07199999999995,"d":"144.07"},{"v":590817.07125,"d":"590817"},{"v":160.35839999999996,"d":"160.36"},{"v":619711.9425,"d":"619712"},null,null,17.86,{"v":140.82119999999998,"d":"140.82"},{"v":602671.7025000001,"d":"602672"},{"v":158.76899999999995,"d":"158.77"},{"v":630831.20625,"d":"630831"},{"v":176.71679999999998,"d":"176.72"},{"v":660448.7662500001,"d":"660449"}]
[null,17.86,{"v":129.9888,"d":"129.99"},{"v":572255.38125,"d":"572255"},{"v":146.55599999999998,"d":"146.56"},{"v":599958.4500000001,"d":"599958"},{"v":163.12319999999997,"d":"163.12"},{"v":629297.0775000001,"d":"629297"},null,null,18.16,{"v":143.20799999999997,"d":"143.21"},{"v":611990.5837500001,"d":"611991"},{"v":161.45999999999995,"d":"161.46"},{"v":640479.7350000001,"d":"640480"},{"v":179.71199999999996,"d":"179.71"},{"v":670503.0150000001,"d":"670503"}]
[null,18.16,{"v":132.192,"d":"132.19"},{"v":581105.14875,"d":"581105"},149.04,{"v":609125.18625,"d":"609125"},{"v":165.888,"d":"165.89"},{"v":638882.2125,"d":"638882"},null,null,18.46,{"v":145.5948,"d":"145.59"},{"v":621246.07125,"d":"621246"},{"v":164.15099999999995,"d":"164.15"},{"v":650090.2275,"d":"650090"},{"v":182.70719999999997,"d":"182.71"},{"v":680544.5850000001,"d":"680545"}]
[null,18.46,{"v":134.3952,"d":"134.40"},{"v":589891.5225000001,"d":"589892"},{"v":151.52399999999997,"d":"151.52"},{"v":618317.28,"d":"618317"},{"v":168.65279999999998,"d":"168.65"},{"v":648467.3475000001,"d":"648467"},null,null,18.76,{"v":147.9816,"d":"147.98"},{"v":630514.2375,"d":"630514"},{"v":166.84199999999996,"d":"166.84"},{"v":659713.39875,"d":"659713"},{"v":185.70239999999998,"d":"185.70"},{"v":690535.44,"d":"690535"}]
[null,18.76,{"v":136.5984,"d":"136.60"},{"v":598677.8962500001,"d":"598678"},{"v":154.00799999999998,"d":"154.01"},{"v":627458.6587500001,"d":"627459"},{"v":171.4176,"d":"171.42"},{"v":658052.4825,"d":"658052"},null,null,19.06,{"v":150.36839999999995,"d":"150.37"},{"v":639807.76125,"d":"639808"},{"v":169.53299999999993,"d":"169.53"},{"v":669361.9275000001,"d":"669362"},{"v":188.69759999999994,"d":"188.70"},{"v":700602.3675,"d":"700602"}]
[null,19.06,{"v":138.80159999999998,"d":"138.80"},{"v":607489.6275000001,"d":"607490"},{"v":156.49199999999996,"d":"156.49"},{"v":636612.71625,"d":"636613"},{"v":174.18239999999997,"d":"174.18"},{"v":667586.9025000001,"d":"667587"},null,null,19.36,{"v":152.75519999999997,"d":"152.76"},{"v":649088.6062500001,"d":"649089"},{"v":172.22399999999993,"d":"172.22"},{"v":678985.09875,"d":"678985"},{"v":191.69279999999995,"d":"191.69"},{"v":710631.25875,"d":"710631"}]
[null,19.36,{"v":141.0048,"d":"141.00"},{"v":616314.0375,"d":"616314"},{"v":158.97599999999997,"d":"158.98"},{"v":645779.4525000001,"d":"645779"},{"v":176.94719999999998,"d":"176.95"},{"v":677159.3587500001,"d":"677159"},null,null,19.66,{"v":155.14199999999997,"d":"155.14"},{"v":658382.13,"d":"658382"},{"v":174.91499999999994,"d":"174.92"},{"v":688620.94875,"d":"688621"},{"v":194.68799999999996,"d":"194.69"},{"v":720685.5075000001,"d":"720686"}]
[null,19.66,{"v":143.20799999999997,"d":"143.21"},{"v":625125.76875,"d":"625126"},{"v":161.45999999999995,"d":"161.46"},{"v":654946.1887500001,"d":"654946"},{"v":179.71199999999996,"d":"179.71"},{"v":686744.49375,"d":"686744"},null,null,19.96,{"v":157.5288,"d":"157.53"},{"v":667637.6175,"d":"667638"},{"v":177.606,"d":"177.61"},{"v":698256.79875,"d":"698257"},{"v":197.6832,"d":"197.68"},{"v":730866.5437500001,"d":"730867"}]
[null,19.96,{"v":145.4112,"d":"145.41"},{"v":633937.5,"d":"633938"},{"v":163.944,"d":"163.94"},{"v":664112.925,"d":"664113"},{"v":182.4768,"d":"182.48"},{"v":696316.95,"d":"696317"},null,null,20.26,{"v":159.9156,"d":"159.92"},{"v":676956.49875,"d":"676956"},{"v":180.297,"d":"180.30"},{"v":707905.3275000001,"d":"707905"},{"v":200.6784,"d":"200.68"},{"v":740794.005,"d":"740794"}]
[null,20.26,{"v":147.6144,"d":"147.61"},{"v":642736.5525000001,"d":"642737"},{"v":166.428,"d":"166.43"},{"v":673305.01875,"d":"673305"},{"v":185.2416,"d":"185.24"},{"v":705914.76375,"d":"705915"}]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","цена","V","цена","V","цена",{"$nulls":3},"V","цена","V","цена","V","цена"]
[4.36,4.36,{"v":35.985600000000005,"d":"35.99"},{"v":195759.9,"d":"195760"},{"v":40.571999999999996,"d":"40.57"},{"v":207614.53125,"d":"207615"},{"v":45.1584,"d":"45.16"},{"v":219393.09,"d":"219393"},null,4.66,4.66,41.31,{"v":215564.10749999998,"d":"215564"},{"v":46.574999999999996,"d":"46.58"},{"v":228318.93,"d":"228319"},51.84,{"v":240896.24999999997,"d":"240896"}]
[null,4.66,{"v":38.556000000000004,"d":"38.56"},{"v":205547.895,"d":"205548"},43.47,{"v":217668.78,"d":"217669"},{"v":48.38400000000001,"d":"48.38"},{"v":229916.45249999998,"d":"229916"},null,null,4.96,{"v":44.06399999999999,"d":"44.06"},{"v":225719.78624999998,"d":"225720"},{"v":49.67999999999999,"d":"49.68"},{"v":238791.57749999998,"d":"238792"},{"v":55.29599999999999,"d":"55.30"},{"v":252104.26499999998,"d":"252104"}]
[null,4.96,{"v":41.126400000000004,"d":"41.13"},{"v":215133.03,"d":"215133"},{"v":46.367999999999995,"d":"46.37"},{"v":227786.4225,"d":"227786"},{"v":51.6096,"d":"51.61"},{"v":240376.42124999998,"d":"240376"},null,null,5.26,{"v":46.818,"d":"46.82"},{"v":235900.82249999998,"d":"235901"},{"v":52.785,"d":"52.79"},{"v":249314.94,"d":"249315"},{"v":58.752,"d":"58.75"},{"v":262729.0575,"d":"262729"}]
[null,5.26,{"v":43.696799999999996,"d":"43.70"},{"v":224857.63124999998,"d":"224858"},{"v":49.26599999999999,"d":"49.27"},{"v":237853.34999999998,"d":"237853"},{"v":54.83519999999999,"d":"54.84"},{"v":250887.10499999998,"d":"250887"},null,null,5.56,{"v":49.571999999999996,"d":"49.57"},{"v":245980.42875,"d":"245980"},{"v":55.889999999999986,"d":"55.89"},{"v":259863.66,"d":"259864"},{"v":62.20799999999999,"d":"62.21"},{"v":273645.46125,"d":"273645"}]
[null,5.56,{"v":46.2672,"d":"46.27"},{"v":234506.16,"d":"234506"},{"v":52.163999999999994,"d":"52.16"},{"v":247958.31374999997,"d":"247958"},{"v":58.0608,"d":"58.06"},{"v":261334.39500000002,"d":"261334"},null,null,5.86,{"v":52.32600000000001,"d":"52.33"},{"v":256136.1075,"d":"256136"},{"v":58.995,"d":"59.00"},{"v":270387.0225,"d":"270387"},{"v":65.664,"d":"65.66"},{"v":284574.54375,"d":"284575"}]
[null,5.86,{"v":48.8376,"d":"48.84"},{"v":244230.76124999998,"d":"244231"},{"v":55.062,"d":"55.06"},{"v":257999.88375,"d":"258000"},{"v":61.28640000000001,"d":"61.29"},{"v":271845.07875,"d":"271845"},null,null,6.16,55.08,{"v":266329.8225,"d":"266330"},{"v":62.099999999999994,"d":"62.10"},{"v":280897.70625,"d":"280898"},69.12,{"v":295541.66250000003,"d":"295542"}]
[null,6.16,{"v":51.40800000000001,"d":"51.41"},{"v":253942.68375,"d":"253943"},57.96,{"v":268054.1325,"d":"268054"},{"v":64.51200000000001,"d":"64.51"},{"v":282305.0475,"d":"282305"},null,null,6.46,{"v":57.833999999999996,"d":"57.83"},{"v":276460.14375,"d":"276460"},{"v":65.20499999999998,"d":"65.21"},{"v":291484.4625,"d":"291484"},{"v":72.576,"d":"72.58"},{"v":306458.06625000003,"d":"306458"}]
[null,6.46,{"v":53.9784,"d":"53.98"},{"v":263591.21249999997,"d":"263591"},{"v":60.858,"d":"60.86"},{"v":278171.775,"d":"278172"},{"v":67.7376,"d":"67.74"},{"v":292815.73125,"d":"292816"},null,null,6.76,{"v":60.588,"d":"60.59"},{"v":286565.1075,"d":"286565"},{"v":68.30999999999999,"d":"68.31"},{"v":301969.78875000007,"d":"301970"},{"v":76.032,"d":"76.03"},{"v":317374.47000000003,"d":"317374"}]
[null,6.76,{"v":56.5488,"d":"56.55"},{"v":273252.42,"d":"273252"},{"v":63.75599999999999,"d":"63.76"},{"v":288251.38125000003,"d":"288251"},{"v":70.9632,"d":"70.96"},{"v":303263.02125,"d":"303263"},null,null,7.06,{"v":63.342,"d":"63.34"},{"v":296746.14375,"d":"296746"},{"v":71.41499999999999,"d":"71.42"},{"v":312480.47250000003,"d":"312480"},{"v":79.488,"d":"79.49"},{"v":328240.15875,"d":"328240"}]
[null,7.06,{"v":59.1192,"d":"59.12"},{"v":282989.7,"d":"282990"},{"v":66.654,"d":"66.65"},{"v":298343.66625,"d":"298344"},{"v":74.1888,"d":"74.19"},{"v":313799.0625,"d":"313799"},null,null,7.36,{"v":66.096,"d":"66.10"},{"v":306863.78625000006,"d":"306864"},74.52,{"v":323041.87125,"d":"323042"},{"v":82.944,"d":"82.94"},{"v":339156.5625,"d":"339157"}]
[null,7.36,{"v":61.689600000000006,"d":"61.69"},{"v":292612.87125,"d":"292613"},{"v":69.55199999999999,"d":"69.55"},{"v":308321.8425,"d":"308322"},{"v":77.4144,"d":"77.41"},{"v":324170.28,"d":"324170"},null,null,7.66,68.85,{"v":317044.8225,"d":"317045"},{"v":77.625,"d":"77.63"},{"v":333552.55500000005,"d":"333553"},{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":350123.68125,"d":"350124"}]
[null,7.66,64.26,{"v":302337.47250000003,"d":"302337"},{"v":72.44999999999999,"d":"72.45"},{"v":318439.48500000004,"d":"318439"},80.64,{"v":334680.96375000005,"d":"334681"},null,null,7.96,{"v":71.604,"d":"71.60"},{"v":327162.465,"d":"327162"},80.73,{"v":344075.91750000004,"d":"344076"},{"v":89.85600000000001,"d":"89.86"},{"v":361040.085,"d":"361040"}]
[null,7.96,{"v":66.8304,"d":"66.83"},{"v":312049.395,"d":"312049"},{"v":75.34799999999998,"d":"75.35"},{"v":328557.1275,"d":"328557"},{"v":83.8656,"d":"83.87"},{"v":345140.93250000005,"d":"345141"},null,null,8.26,{"v":74.35799999999999,"d":"74.36"},{"v":337280.10750000004,"d":"337280"},{"v":83.83499999999998,"d":"83.84"},{"v":354649.99500000005,"d":"354650"},{"v":93.312,"d":"93.31"},{"v":371956.48875,"d":"371956"}]
[null,8.26,{"v":69.4008,"d":"69.40"},{"v":321634.53,"d":"321635"},{"v":78.246,"d":"78.25"},{"v":338624.05500000005,"d":"338624"},{"v":87.09120000000001,"d":"87.09"},{"v":355651.61625,"d":"355652"},null,null,8.56,{"v":77.11200000000001,"d":"77.11"},{"v":347461.14375,"d":"347461"},86.94,{"v":365135.32125,"d":"365135"},{"v":96.76800000000001,"d":"96.77"},{"v":382872.8925000001,"d":"382873"}]
[null,8.56,{"v":71.97120000000001,"d":"71.97"},{"v":331422.525,"d":"331423"},{"v":81.14399999999999,"d":"81.14"},{"v":348665.625,"d":"348666"},{"v":90.3168,"d":"90.32"},{"v":366098.90625,"d":"366099"},null,null,8.86,{"v":79.866,"d":"79.87"},{"v":357540.75,"d":"357541"},{"v":90.04499999999999,"d":"90.05"},{"v":375646.00500000006,"d":"375646"},{"v":100.224,"d":"100.22"},{"v":393789.29625,"d":"393789"}]
[null,8.86,{"v":74.5416,"d":"74.54"},{"v":341071.05375,"d":"341071"},{"v":84.04199999999999,"d":"84.04"},{"v":358783.2675000001,"d":"358783"},{"v":93.5424,"d":"93.54"},{"v":376584.23250000004,"d":"376584"},null,null,9.16,82.62,{"v":367696.42875,"d":"367696"},93.15,{"v":386258.11875,"d":"386258"},103.68,{"v":404705.7,"d":"404706"}]
[null,9.16,{"v":77.11200000000001,"d":"77.11"},{"v":350732.26125000004,"d":"350732"},86.94,{"v":368900.91,"d":"368901"},{"v":96.76800000000001,"d":"96.77"},{"v":387031.5225,"d":"387032"},null,null,9.46,{"v":85.37400000000001,"d":"85.37"},{"v":377890.14375,"d":"377890"},{"v":96.255,"d":"96.26"},{"v":396794.16,"d":"396794"},{"v":107.13600000000001,"d":"107.14"},{"v":415622.10375,"d":"415622"}]
[null,9.46,{"v":79.6824,"d":"79.68"},{"v":360406.1475,"d":"360406"},{"v":89.838,"d":"89.84"},{"v":378917.12250000006,"d":"378917"},{"v":99.99360000000001,"d":"99.99"},{"v":397478.8125,"d":"397479"},null,null,9.76,{"v":88.12799999999999,"d":"88.13"},{"v":388007.78625000006,"d":"388008"},{"v":99.35999999999999,"d":"99.36"},{"v":407304.84375,"d":"407305"},{"v":110.59199999999998,"d":"110.59"},{"v":426538.5075,"d":"426539"}]
[null,9.76,{"v":82.25280000000001,"d":"82.25"},{"v":370168.78500000003,"d":"370169"},{"v":92.73599999999999,"d":"92.74"},{"v":388996.72875,"d":"388997"},{"v":103.2192,"d":"103.22"},{"v":407938.78125,"d":"407939"},null,null,10.06,{"v":90.882,"d":"90.88"},{"v":398049.35625,"d":"398049"},{"v":102.465,"d":"102.47"},{"v":417828.20624999993,"d":"417828"},{"v":114.04800000000002,"d":"114.05"},{"v":437454.91125,"d":"437455"}]
[null,10.06,{"v":84.82320000000001,"d":"84.82"},{"v":379817.31375000003,"d":"379817"},{"v":95.634,"d":"95.63"},{"v":399050.9775,"d":"399051"},{"v":106.44480000000001,"d":"106.44"},{"v":418386.0712499999,"d":"418386"},null,null,10.36,{"v":93.636,"d":"93.64"},{"v":408243.07125,"d":"408243"},105.57,{"v":428338.88999999996,"d":"428339"},{"v":117.504,"d":"117.50"},{"v":448371.31499999994,"d":"448371"}]
[null,10.36,{"v":87.39359999999999,"d":"87.39"},{"v":389491.2,"d":"389491"},{"v":98.53199999999998,"d":"98.53"},{"v":409168.62000000005,"d":"409169"},{"v":109.67039999999999,"d":"109.67"},{"v":428833.36125,"d":"428833"},null,null,10.66,96.39,{"v":418386.0712499999,"d":"418386"},{"v":108.675,"d":"108.68"},{"v":438824.21625,"d":"438824"},120.96,{"v":459325.755,"d":"459326"}]
[null,10.66,{"v":89.964,"d":"89.96"},{"v":399114.37125,"d":"399114"},101.43,{"v":419286.26249999995,"d":"419286"},{"v":112.896,"d":"112.90"},{"v":439318.68749999994,"d":"439319"},null,null,10.96,{"v":99.144,"d":"99.14"},{"v":428491.035,"d":"428491"},111.78,{"v":449309.5425,"d":"449310"},{"v":124.41600000000001,"d":"124.42"},{"v":470242.15874999994,"d":"470242"}]
[null,10.96,{"v":92.53440000000002,"d":"92.53"},{"v":408864.3300000001,"d":"408864"},{"v":104.328,"d":"104.33"},{"v":429365.86874999997,"d":"429366"},{"v":116.12160000000002,"d":"116.12"},{"v":449740.62,"d":"449741"},null,null,11.26,{"v":101.898,"d":"101.90"},{"v":438659.3925,"d":"438659"},{"v":114.88499999999998,"d":"114.89"},{"v":459820.22625,"d":"459820"},{"v":127.87199999999999,"d":"127.87"},{"v":481158.56249999994,"d":"481159"}]
[null,11.26,{"v":95.1048,"d":"95.10"},{"v":418550.89499999996,"d":"418551"},{"v":107.22599999999998,"d":"107.23"},{"v":439458.15375,"d":"439458"},{"v":119.3472,"d":"119.35"},{"v":460187.91,"d":"460188"},null,null,11.56,{"v":104.65200000000002,"d":"104.65"},{"v":448802.3925,"d":"448802"},117.99,{"v":470343.58875,"d":"470344"},{"v":131.328,"d":"131.33"},{"v":492074.96625,"d":"492075"}]
[null,11.56,{"v":97.6752,"d":"97.68"},{"v":428275.49624999997,"d":"428275"},{"v":110.124,"d":"110.12"},{"v":449575.79624999996,"d":"449576"},{"v":122.57280000000002,"d":"122.57"},{"v":470635.19999999995,"d":"470635"},null,null,11.86,{"v":107.406,"d":"107.41"},{"v":458565.03,"d":"458565"},{"v":121.09499999999998,"d":"121.10"},{"v":480854.27249999996,"d":"480854"},{"v":134.784,"d":"134.78"},{"v":502991.37,"d":"502991"}]
[null,11.86,{"v":100.2456,"d":"100.25"},{"v":438050.81249999994,"d":"438051"},{"v":113.02199999999999,"d":"113.02"},{"v":459693.43875,"d":"459693"},{"v":125.7984,"d":"125.80"},{"v":481120.52625,"d":"481121"},null,null,12.16,110.16,{"v":469139.1075,"d":"469139"},{"v":124.19999999999999,"d":"124.20"},{"v":491377.63499999995,"d":"491378"},138.24,{"v":513907.77375,"d":"513908"}]
[null,12.16,{"v":102.81600000000002,"d":"102.82"},{"v":447788.09249999997,"d":"447788"},115.92,{"v":469773.045,"d":"469773"},{"v":129.02400000000003,"d":"129.02"},{"v":491643.88875,"d":"491644"},null,null,12.46,{"v":112.914,"d":"112.91"},{"v":479256.74999999994,"d":"479257"},{"v":127.30499999999999,"d":"127.31"},{"v":501888.31875,"d":"501888"},{"v":141.696,"d":"141.70"},{"v":524824.1775,"d":"524824"}]
[null,12.46,{"v":105.38640000000001,"d":"105.39"},{"v":457563.40874999994,"d":"457563"},{"v":118.818,"d":"118.82"},{"v":479878.0087499999,"d":"479878"},{"v":132.24960000000002,"d":"132.25"},{"v":502154.57249999995,"d":"502155"},null,null,12.76,{"v":115.66799999999999,"d":"115.67"},{"v":489450.46499999997,"d":"489450"},{"v":130.40999999999997,"d":"130.41"},{"v":512411.68124999997,"d":"512412"},{"v":145.152,"d":"145.15"},{"v":535740.5812499999,"d":"535741"}]
[null,12.76,{"v":107.9568,"d":"107.96"},{"v":467275.33124999993,"d":"467275"},{"v":121.716,"d":"121.72"},{"v":489982.9725,"d":"489983"},{"v":135.4752,"d":"135.48"},{"v":512677.935,"d":"512678"},null,null,13.06,{"v":118.42200000000001,"d":"118.42"},{"v":499606.14375,"d":"499606"},{"v":133.515,"d":"133.52"},{"v":522884.32875,"d":"522884"},{"v":148.608,"d":"148.61"},{"v":546656.985,"d":"546657"}]
[null,13.06,{"v":110.52720000000002,"d":"110.53"},{"v":477063.32625,"d":"477063"},{"v":124.614,"d":"124.61"},{"v":500100.61499999993,"d":"500101"},{"v":138.70080000000002,"d":"138.70"},{"v":523188.61874999997,"d":"523189"},null,null,13.36,{"v":121.176,"d":"121.18"},{"v":509749.14375,"d":"509749"},{"v":136.61999999999998,"d":"136.62"},{"v":533407.6912499999,"d":"533408"},{"v":152.064,"d":"152.06"},{"v":557586.0675,"d":"557586"}]
[null,13.36,{"v":113.0976,"d":"113.10"},{"v":486800.60624999995,"d":"486801"},{"v":127.51199999999999,"d":"127.51"},{"v":510167.5425,"d":"510168"},{"v":141.9264,"d":"141.93"},{"v":533838.7687499999,"d":"533839"},null,null,13.66,123.93,{"v":519930.18,"d":"519930"},{"v":139.725,"d":"139.73"},{"v":543905.69625,"d":"543906"},155.52,{"v":568527.82875,"d":"568528"}]
[null,13.66,{"v":115.668,"d":"115.67"},{"v":496563.24374999997,"d":"496563"},130.41,{"v":520259.8275,"d":"520260"},{"v":145.15200000000002,"d":"145.15"},{"v":544222.665,"d":"544223"},null,null,13.96,{"v":126.68400000000001,"d":"126.68"},{"v":530073.18,"d":"530073"},{"v":142.82999999999998,"d":"142.83"},{"v":554416.38,"d":"554416"},{"v":158.976,"d":"158.98"},{"v":579418.875,"d":"579419"}]
[null,13.96,{"v":118.23840000000001,"d":"118.24"},{"v":506287.845,"d":"506288"},{"v":133.30800000000002,"d":"133.31"},{"v":530377.47,"d":"530377"},{"v":148.37760000000003,"d":"148.38"},{"v":554707.99125,"d":"554708"},null,null,14.26,{"v":129.438,"d":"129.44"},{"v":540228.85875,"d":"540229"},{"v":145.93499999999997,"d":"145.94"},{"v":564927.06375,"d":"564927"},{"v":162.432,"d":"162.43"},{"v":590335.27875,"d":"590335"}]
[null,14.26,{"v":120.8088,"d":"120.81"},{"v":516088.51875,"d":"516089"},{"v":136.206,"d":"136.21"},{"v":540495.1124999999,"d":"540495"},{"v":151.6032,"d":"151.60"},{"v":565218.675,"d":"565219"},null,null,14.56,{"v":132.192,"d":"132.19"},{"v":550422.57375,"d":"550423"},149.04,{"v":575450.4262499999,"d":"575450"},{"v":165.888,"d":"165.89"},{"v":601251.6825,"d":"601252"}]
[null,14.56,{"v":123.37920000000001,"d":"123.38"},{"v":525851.15625,"d":"525851"},{"v":139.10399999999998,"d":"139.10"},{"v":550574.71875,"d":"550575"},{"v":154.8288,"d":"154.83"},{"v":575780.07375,"d":"575780"},null,null,14.86,{"v":134.946,"d":"134.95"},{"v":560540.2162499999,"d":"560540"},{"v":152.14499999999998,"d":"152.15"},{"v":585961.1100000001,"d":"585961"},{"v":169.344,"d":"169.34"},{"v":612193.44375,"d":"612193"}]
[null,14.86,{"v":125.9496,"d":"125.95"},{"v":535575.7575,"d":"535576"},{"v":142.00199999999998,"d":"142.00"},{"v":560730.3975,"d":"560730"},{"v":158.05440000000002,"d":"158.05"},{"v":586227.36375,"d":"586227"},null,null,15.16,{"v":137.7,"d":"137.70"},{"v":570721.2525,"d":"570721"},155.25,{"v":596484.4725000001,"d":"596484"},{"v":172.8,"d":"172.80"},{"v":623109.8475000001,"d":"623110"}]
[null,15.16,128.52,{"v":545287.68,"d":"545288"},{"v":144.89999999999998,"d":"144.90"},{"v":570784.64625,"d":"570785"},161.28,{"v":596814.12,"d":"596814"},null,null,15.46,{"v":140.454,"d":"140.45"},{"v":580864.2525000001,"d":"580864"},{"v":158.35500000000002,"d":"158.36"},{"v":606995.15625,"d":"606995"},{"v":176.25600000000003,"d":"176.26"},{"v":634026.2512500001,"d":"634026"}]
[null,15.46,{"v":131.09040000000002,"d":"131.09"},{"v":555075.675,"d":"555076"},{"v":147.798,"d":"147.80"},{"v":580902.2887500001,"d":"580902"},{"v":164.50560000000002,"d":"164.51"},{"v":607261.4100000001,"d":"607261"},null,null,15.76,{"v":143.208,"d":"143.21"},{"v":591019.93125,"d":"591020"},161.46,{"v":617480.4825,"d":"617480"},{"v":179.71200000000002,"d":"179.71"},{"v":645069.4425,"d":"645069"}]
[null,15.76,{"v":133.6608,"d":"133.66"},{"v":564812.955,"d":"564813"},{"v":150.69599999999997,"d":"150.70"},{"v":591019.93125,"d":"591020"},{"v":167.7312,"d":"167.73"},{"v":617784.7725000001,"d":"617785"},null,null,16.06,{"v":145.962,"d":"145.96"},{"v":601200.9675,"d":"601201"},{"v":164.56499999999997,"d":"164.57"},{"v":627965.8087500001,"d":"627966"},{"v":183.168,"d":"183.17"},{"v":655859.0587500001,"d":"655859"}]
[null,16.06,{"v":136.2312,"d":"136.23"},{"v":574575.5925,"d":"574576"},{"v":153.594,"d":"153.59"},{"v":601074.18,"d":"601074"},{"v":170.95680000000002,"d":"170.96"},{"v":628295.45625,"d":"628295"},null,null,16.36,{"v":148.71599999999998,"d":"148.72"},{"v":611318.6100000001,"d":"611319"},{"v":167.66999999999996,"d":"167.67"},{"v":638476.4925,"d":"638476"},{"v":186.624,"d":"186.62"},{"v":666775.4625,"d":"666775"}]
[null,16.36,{"v":138.8016,"d":"138.80"},{"v":584300.19375,"d":"584300"},{"v":156.492,"d":"156.49"},{"v":611191.8225000001,"d":"611192"},{"v":174.18240000000003,"d":"174.18"},{"v":638818.81875,"d":"638819"},null,null,16.66,151.47,{"v":621512.3250000001,"d":"621512"},{"v":170.77499999999998,"d":"170.78"},{"v":648999.855,"d":"649000"},190.08,{"v":677691.8662500001,"d":"677692"}]
[null,16.66,{"v":141.37199999999999,"d":"141.37"},{"v":594088.1887500001,"d":"594088"},159.39,{"v":621322.14375,"d":"621322"},{"v":177.408,"d":"177.41"},{"v":649304.145,"d":"649304"},null,null,16.96,{"v":154.22400000000002,"d":"154.22"},{"v":631693.36125,"d":"631693"},173.88,{"v":659510.5387500001,"d":"659511"},{"v":193.53600000000003,"d":"193.54"},{"v":688608.27,"d":"688608"}]
[null,16.96,{"v":143.94240000000002,"d":"143.94"},{"v":603800.11125,"d":"603800"},{"v":162.28799999999998,"d":"162.29"},{"v":631427.1075,"d":"631427"},{"v":180.6336,"d":"180.63"},{"v":659776.7925,"d":"659777"},null,null,17.26,{"v":156.978,"d":"156.98"},{"v":641811.0037500001,"d":"641811"},{"v":176.98499999999999,"d":"176.99"},{"v":670033.90125,"d":"670034"},{"v":196.99200000000002,"d":"196.99"},{"v":699524.67375,"d":"699525"}]
[null,17.26,{"v":146.51280000000003,"d":"146.51"},{"v":613588.1062500001,"d":"613588"},{"v":165.186,"d":"165.19"},{"v":641126.3512500001,"d":"641126"},{"v":183.85920000000002,"d":"183.86"},{"v":670300.155,"d":"670300"},null,null,17.56,{"v":159.732,"d":"159.73"},{"v":651992.04,"d":"651992"},{"v":180.08999999999997,"d":"180.09"},{"v":680544.5850000001,"d":"680545"},{"v":200.448,"d":"200.45"},{"v":710441.0775000001,"d":"710441"}]
[null,17.56,{"v":149.0832,"d":"149.08"},{"v":623300.02875,"d":"623300"},{"v":168.08399999999997,"d":"168.08"},{"v":651598.99875,"d":"651599"},{"v":187.0848,"d":"187.08"},{"v":680810.83875,"d":"680811"},null,null,17.86,{"v":162.486,"d":"162.49"},{"v":662135.04,"d":"662135"},{"v":183.19499999999996,"d":"183.20"},{"v":691067.9475000001,"d":"691068"},{"v":203.904,"d":"203.90"},{"v":721357.4812500001,"d":"721357"}]
[null,17.86,{"v":151.6536,"d":"151.65"},{"v":633088.02375,"d":"633088"},{"v":170.982,"d":"170.98"},{"v":661703.9625,"d":"661704"},{"v":190.31040000000002,"d":"190.31"},{"v":691334.20125,"d":"691334"},null,null,18.16,165.24,{"v":672290.71875,"d":"672291"},{"v":186.3,"d":"186.30"},{"v":701540.5950000001,"d":"701541"},207.36,{"v":732273.8850000001,"d":"732274"}]
[null,18.16,{"v":154.22400000000002,"d":"154.22"},{"v":642812.625,"d":"642813"},173.88,{"v":671834.2837500001,"d":"671834"},{"v":193.53600000000003,"d":"193.54"},{"v":701844.8850000001,"d":"701845"},null,null,18.46,{"v":167.99400000000003,"d":"167.99"},{"v":682484.4337500001,"d":"682484"},{"v":189.405,"d":"189.41"},{"v":712063.9575,"d":"712064"},{"v":210.81600000000003,"d":"210.82"},{"v":743190.2887500001,"d":"743190"}]
[null,18.46,{"v":156.7944,"d":"156.79"},{"v":652587.9412500001,"d":"652588"},{"v":176.778,"d":"176.78"},{"v":681913.8900000001,"d":"681914"},{"v":196.76160000000002,"d":"196.76"},{"v":712368.2475,"d":"712368"},null,null,18.76,{"v":170.74800000000002,"d":"170.75"},{"v":692614.755,"d":"692615"},192.51,{"v":722561.9625,"d":"722562"},{"v":214.27200000000002,"d":"214.27"},{"v":754106.6925,"d":"754107"}]
[null,18.76,{"v":159.3648,"d":"159.36"},{"v":662312.5425,"d":"662313"},{"v":179.676,"d":"179.68"},{"v":691993.4962500001,"d":"691993"},{"v":199.98720000000003,"d":"199.99"},{"v":722878.93125,"d":"722879"},null,null,19.06,{"v":173.502,"d":"173.50"},{"v":702783.1125,"d":"702783"},{"v":195.61499999999998,"d":"195.62"},{"v":733072.6462500001,"d":"733073"},{"v":217.728,"d":"217.73"},{"v":765023.0962500001,"d":"765023"}]
[null,19.06,{"v":161.93519999999998,"d":"161.94"},{"v":672100.5375,"d":"672101"},{"v":182.57399999999998,"d":"182.57"},{"v":702111.13875,"d":"702111"},{"v":203.2128,"d":"203.21"},{"v":733364.2575000001,"d":"733364"},null,null,19.36,{"v":176.25599999999997,"d":"176.26"},{"v":712926.1125,"d":"712926"},{"v":198.71999999999997,"d":"198.72"},{"v":743583.33,"d":"743583"},{"v":221.18399999999997,"d":"221.18"},{"v":775939.5,"d":"775940"}]
[null,19.36,{"v":164.50560000000002,"d":"164.51"},{"v":681812.4600000001,"d":"681812"},{"v":185.47199999999998,"d":"185.47"},{"v":712228.78125,"d":"712229"},{"v":206.4384,"d":"206.44"},{"v":743874.9412500001,"d":"743875"},null,null,19.66,179.01,{"v":723081.7912500001,"d":"723082"},{"v":201.825,"d":"201.83"},{"v":754106.6925,"d":"754107"},224.64,{"v":786855.90375,"d":"786856"}]
[null,19.66,{"v":167.07600000000002,"d":"167.08"},{"v":691600.455,"d":"691600"},188.37,{"v":722308.3875000001,"d":"722308"},{"v":209.66400000000002,"d":"209.66"},{"v":754385.625,"d":"754386"},null,null,19.96,{"v":181.764,"d":"181.76"},{"v":733262.8275000001,"d":"733263"},204.93,{"v":764617.3762500001,"d":"764617"},{"v":228.09600000000003,"d":"228.10"},{"v":797772.3075000001,"d":"797772"}]
[null,19.96,{"v":169.64640000000003,"d":"169.65"},{"v":701312.3775000001,"d":"701312"},{"v":191.268,"d":"191.27"},{"v":732464.0662500001,"d":"732464"},{"v":212.88960000000003,"d":"212.89"},{"v":764820.23625,"d":"764820"},null,null,20.26,{"v":184.518,"d":"184.52"},{"v":743418.50625,"d":"743419"},{"v":208.035,"d":"208.04"},{"v":775140.73875,"d":"775141"},{"v":231.55200000000002,"d":"231.55"},{"v":808688.71125,"d":"808689"}]
[null,20.26,{"v":172.21680000000003,"d":"172.22"},{"v":711100.3725,"d":"711100"},{"v":194.16600000000003,"d":"194.17"},{"v":742518.3150000001,"d":"742518"},{"v":216.11520000000004,"d":"216.12"},{"v":775406.9925,"d":"775407"}]
[null,20.56,{"v":174.78719999999998,"d":"174.79"},{"v":720824.97375,"d":"720825"},{"v":197.06399999999996,"d":"197.06"},{"v":752635.9575,"d":"752636"},{"v":219.34079999999997,"d":"219.34"},{"v":785917.67625,"d":"785918"}]
[null,20.86,{"v":177.3576,"d":"177.36"},{"v":730600.29,"d":"730600"},{"v":199.962,"d":"199.96"},{"v":762715.5637500001,"d":"762716"},{"v":222.5664,"d":"222.57"},{"v":796441.0387500001,"d":"796441"}]
[null,21.16,{"v":179.928,"d":"179.93"},{"v":740324.8912500001,"d":"740325"},202.86,{"v":772820.5275000001,"d":"772821"},{"v":225.792,"d":"225.79"},{"v":806951.7225000001,"d":"806952"}]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","цена","V","цена","V","цена",{"$nulls":3},"V","цена","V","цена","V","цена"]
[4.96,4.96,{"v":47.001599999999996,"d":"47.00"},{"v":236369.93625,"d":"236370"},{"v":52.992,"d":"52.99"},{"v":249771.37499999997,"d":"249771"},{"v":58.9824,"d":"58.98"},{"v":263134.7775,"d":"263135"},null,5.26,5.26,{"v":53.060399999999994,"d":"53.06"},{"v":257999.88375,"d":"258000"},{"v":59.82299999999999,"d":"59.82"},{"v":272250.79874999996,"d":"272251"},{"v":66.5856,"d":"66.59"},{"v":286438.31999999995,"d":"286438"}]
[null,5.26,{"v":49.93919999999999,"d":"49.94"},{"v":246918.65624999997,"d":"246919"},{"v":56.30399999999999,"d":"56.30"},{"v":260751.1725,"d":"260751"},{"v":62.66879999999999,"d":"62.67"},{"v":274583.68875000003,"d":"274584"},null,null,5.56,{"v":56.18159999999999,"d":"56.18"},{"v":269119.1475,"d":"269119"},{"v":63.341999999999985,"d":"63.34"},{"v":283763.10374999995,"d":"283763"},{"v":70.5024,"d":"70.50"},{"v":298343.66625,"d":"298344"}]
[null,5.56,{"v":52.876799999999996,"d":"52.88"},{"v":257543.44874999998,"d":"257543"},{"v":59.61599999999999,"d":"59.62"},{"v":271718.29125,"d":"271718"},{"v":66.3552,"d":"66.36"},{"v":285905.8125,"d":"285906"},null,null,5.86,{"v":59.302800000000005,"d":"59.30"},{"v":280187.69625,"d":"280188"},{"v":66.86099999999999,"d":"66.86"},{"v":295275.40875,"d":"295275"},{"v":74.4192,"d":"74.42"},{"v":310185.61875,"d":"310186"}]
[null,5.86,{"v":55.8144,"d":"55.81"},{"v":268117.52625,"d":"268118"},{"v":62.928,"d":"62.93"},{"v":282698.08875,"d":"282698"},{"v":70.0416,"d":"70.04"},{"v":297354.72375000006,"d":"297355"},null,null,6.16,{"v":62.424,"d":"62.42"},{"v":291281.6025,"d":"291282"},70.38,{"v":306762.35625,"d":"306762"},{"v":78.336,"d":"78.34"},{"v":322002.21375000005,"d":"322002"}]
[null,6.16,{"v":58.751999999999995,"d":"58.75"},{"v":278729.64,"d":"278730"},66.24,{"v":293677.88625000004,"d":"293678"},{"v":73.728,"d":"73.73"},{"v":308689.52625000005,"d":"308690"},null,null,6.46,{"v":65.5452,"d":"65.55"},{"v":302400.86625,"d":"302401"},{"v":73.89899999999999,"d":"73.90"},{"v":318312.6975,"d":"318313"},{"v":82.2528,"d":"82.25"},{"v":333844.16625,"d":"333844"}]
[null,6.46,{"v":61.6896,"d":"61.69"},{"v":289291.03875000007,"d":"289291"},{"v":69.55199999999999,"d":"69.55"},{"v":304733.75625000003,"d":"304734"},{"v":77.4144,"d":"77.41"},{"v":320075.04375,"d":"320075"},null,null,6.76,{"v":68.6664,"d":"68.67"},{"v":313469.415,"d":"313469"},{"v":77.41799999999999,"d":"77.42"},{"v":329761.60875,"d":"329762"},{"v":86.16959999999999,"d":"86.17"},{"v":345698.79750000004,"d":"345699"}]
[null,6.76,{"v":64.62719999999999,"d":"64.63"},{"v":299877.79500000004,"d":"299878"},{"v":72.86399999999999,"d":"72.86"},{"v":315713.55375,"d":"315714"},{"v":81.10079999999999,"d":"81.10"},{"v":331447.88250000007,"d":"331448"},null,null,7.06,{"v":71.7876,"d":"71.79"},{"v":324563.32125,"d":"324563"},{"v":80.93699999999998,"d":"80.94"},{"v":341273.91375000007,"d":"341274"},{"v":90.0864,"d":"90.09"},{"v":357540.75,"d":"357541"}]
[null,7.06,{"v":67.56479999999999,"d":"67.56"},{"v":310527.94500000007,"d":"310528"},{"v":76.17599999999999,"d":"76.18"},{"v":326629.9575,"d":"326630"},{"v":84.7872,"d":"84.79"},{"v":342833.4,"d":"342833"},null,null,7.36,{"v":74.9088,"d":"74.91"},{"v":335682.585,"d":"335683"},{"v":84.45599999999999,"d":"84.46"},{"v":352786.21875,"d":"352786"},{"v":94.00319999999999,"d":"94.00"},{"v":369433.41750000004,"d":"369433"}]
[null,7.36,{"v":70.50240000000001,"d":"70.50"},{"v":321102.0225,"d":"321102"},{"v":79.488,"d":"79.49"},{"v":337647.79125,"d":"337648"},{"v":88.4736,"d":"88.47"},{"v":354256.95375000004,"d":"354257"},null,null,7.66,78.03,{"v":346751.13375,"d":"346751"},{"v":87.975,"d":"87.98"},{"v":364273.16625,"d":"364273"},97.92,{"v":381275.37000000005,"d":"381275"}]
[null,7.66,73.44,{"v":331688.77875,"d":"331689"},{"v":82.8,"d":"82.80"},{"v":348614.91,"d":"348615"},92.16,{"v":365604.43500000006,"d":"365604"},null,null,7.96,{"v":81.15119999999999,"d":"81.15"},{"v":357845.04,"d":"357845"},{"v":91.49399999999999,"d":"91.49"},{"v":375772.79250000004,"d":"375773"},{"v":101.83679999999998,"d":"101.84"},{"v":393130.00125000003,"d":"393130"}]
[null,7.96,{"v":76.3776,"d":"76.38"},{"v":342275.53500000003,"d":"342276"},{"v":86.112,"d":"86.11"},{"v":359645.42250000004,"d":"359645"},{"v":95.8464,"d":"95.85"},{"v":377015.31000000006,"d":"377015"},null,null,8.26,{"v":84.27239999999999,"d":"84.27"},{"v":368926.2675000001,"d":"368926"},{"v":95.01299999999998,"d":"95.01"},{"v":387272.41875,"d":"387272"},{"v":105.75359999999999,"d":"105.75"},{"v":404971.95375000004,"d":"404972"}]
[null,8.26,{"v":79.31519999999999,"d":"79.32"},{"v":352862.29125,"d":"352862"},{"v":89.42399999999998,"d":"89.42"},{"v":370625.22,"d":"370625"},{"v":99.5328,"d":"99.53"},{"v":388400.8275,"d":"388401"},null,null,8.56,{"v":87.39359999999999,"d":"87.39"},{"v":380032.8525,"d":"380033"},{"v":98.53199999999998,"d":"98.53"},{"v":398784.72375000006,"d":"398785"},{"v":109.67039999999999,"d":"109.67"},{"v":416826.58499999996,"d":"416827"}]
[null,8.56,{"v":82.25280000000001,"d":"82.25"},{"v":363512.44125000003,"d":"363512"},{"v":92.73599999999999,"d":"92.74"},{"v":381617.69625,"d":"381618"},{"v":103.2192,"d":"103.22"},{"v":399786.34500000003,"d":"399786"},null,null,8.86,{"v":90.51479999999998,"d":"90.51"},{"v":391126.75875,"d":"391127"},{"v":102.05099999999997,"d":"102.05"},{"v":410297.02875000006,"d":"410297"},{"v":113.58719999999998,"d":"113.59"},{"v":428668.5375,"d":"428669"}]
[null,8.86,{"v":85.1904,"d":"85.19"},{"v":374086.51875,"d":"374087"},{"v":96.04799999999999,"d":"96.05"},{"v":392597.49375,"d":"392597"},{"v":106.90559999999999,"d":"106.91"},{"v":411171.8625,"d":"411172"},null,null,9.16,{"v":93.636,"d":"93.64"},{"v":402207.9862500001,"d":"402208"},105.57,{"v":421758.61874999997,"d":"421759"},{"v":117.504,"d":"117.50"},{"v":440523.16874999995,"d":"440523"}]
[null,9.16,{"v":88.12799999999999,"d":"88.13"},{"v":384635.23875,"d":"384635"},{"v":99.35999999999999,"d":"99.36"},{"v":403577.29125,"d":"403577"},{"v":110.59199999999998,"d":"110.59"},{"v":422544.70125,"d":"422545"},null,null,9.46,{"v":96.7572,"d":"96.76"},{"v":413301.8925000001,"d":"413302"},{"v":109.08899999999998,"d":"109.09"},{"v":433270.92375,"d":"433271"},{"v":121.4208,"d":"121.42"},{"v":452365.12124999997,"d":"452365"}]
[null,9.46,{"v":91.0656,"d":"91.07"},{"v":395209.31625000003,"d":"395209"},{"v":102.672,"d":"102.67"},{"v":414557.08875000005,"d":"414557"},{"v":114.2784,"d":"114.28"},{"v":433930.21874999994,"d":"433930"},null,null,9.76,{"v":99.87839999999998,"d":"99.88"},{"v":424408.4774999999,"d":"424408"},{"v":112.60799999999998,"d":"112.61"},{"v":444783.22874999995,"d":"444783"},{"v":125.33759999999998,"d":"125.34"},{"v":464219.75249999994,"d":"464220"}]
[null,9.76,{"v":94.00319999999999,"d":"94.00"},{"v":405783.39375,"d":"405783"},{"v":105.984,"d":"105.98"},{"v":425511.52875,"d":"425512"},{"v":117.9648,"d":"117.96"},{"v":445315.73625,"d":"445316"},null,null,10.06,{"v":102.99959999999999,"d":"103.00"},{"v":435489.705,"d":"435490"},{"v":116.12699999999998,"d":"116.13"},{"v":456295.53374999994,"d":"456296"},{"v":129.25439999999998,"d":"129.25"},{"v":476061.705,"d":"476062"}]
[null,10.06,{"v":96.94080000000001,"d":"96.94"},{"v":416458.90125,"d":"416459"},{"v":109.29599999999999,"d":"109.30"},{"v":436491.32625,"d":"436491"},{"v":121.65120000000002,"d":"121.65"},{"v":456701.25375,"d":"456701"},null,null,10.36,{"v":106.12079999999999,"d":"106.12"},{"v":446583.61125,"d":"446584"},{"v":119.64599999999999,"d":"119.65"},{"v":467769.80249999993,"d":"467770"},{"v":133.1712,"d":"133.17"},{"v":487916.33625,"d":"487916"}]
[null,10.36,{"v":99.87839999999998,"d":"99.88"},{"v":427020.29999999993,"d":"427020"},{"v":112.60799999999998,"d":"112.61"},{"v":447445.76625,"d":"447446"},{"v":125.33759999999998,"d":"125.34"},{"v":468074.09249999997,"d":"468074"},null,null,10.66,{"v":109.24199999999999,"d":"109.24"},{"v":457690.1962499999,"d":"457690"},{"v":123.16499999999998,"d":"123.17"},{"v":479256.74999999994,"d":"479257"},{"v":137.088,"d":"137.09"},{"v":499758.28875,"d":"499758"}]
[null,10.66,{"v":102.816,"d":"102.82"},{"v":437594.37749999994,"d":"437594"},{"v":115.91999999999999,"d":"115.92"},{"v":458425.56375,"d":"458426"},{"v":129.024,"d":"129.02"},{"v":479459.61,"d":"479460"},null,null,10.96,{"v":112.36319999999999,"d":"112.36"},{"v":468746.06625,"d":"468746"},{"v":126.68399999999998,"d":"126.68"},{"v":490781.73374999996,"d":"490782"},{"v":141.0048,"d":"141.00"},{"v":511612.92,"d":"511613"}]
[null,10.96,{"v":105.7536,"d":"105.75"},{"v":448155.77625,"d":"448156"},{"v":119.232,"d":"119.23"},{"v":469405.36125,"d":"469405"},{"v":132.71040000000002,"d":"132.71"},{"v":490845.12749999994,"d":"490845"},null,null,11.26,{"v":115.48439999999998,"d":"115.48"},{"v":479865.33,"d":"479865"},{"v":130.20299999999997,"d":"130.20"},{"v":502294.03875,"d":"502294"},{"v":144.92159999999998,"d":"144.92"},{"v":523454.8725,"d":"523455"}]
[null,11.26,{"v":108.6912,"d":"108.69"},{"v":458717.17499999993,"d":"458717"},{"v":122.54399999999998,"d":"122.54"},{"v":480397.83749999997,"d":"480398"},{"v":136.39679999999998,"d":"136.40"},{"v":502230.64499999996,"d":"502231"},null,null,11.56,{"v":118.60560000000001,"d":"118.61"},{"v":490971.9149999999,"d":"490972"},{"v":133.72199999999998,"d":"133.72"},{"v":513806.34374999994,"d":"513806"},{"v":148.8384,"d":"148.84"},{"v":535334.86125,"d":"535335"}]
[null,11.56,{"v":111.6288,"d":"111.63"},{"v":469278.57375,"d":"469279"},{"v":125.856,"d":"125.86"},{"v":491377.63499999995,"d":"491378"},{"v":140.0832,"d":"140.08"},{"v":513603.48375,"d":"513603"},null,null,11.86,{"v":121.7268,"d":"121.73"},{"v":502027.785,"d":"502028"},{"v":137.24099999999999,"d":"137.24"},{"v":525280.6124999999,"d":"525281"},{"v":152.7552,"d":"152.76"},{"v":547227.5287499999,"d":"547228"}]
[null,11.86,{"v":114.5664,"d":"114.57"},{"v":479865.33,"d":"479865"},{"v":129.16799999999998,"d":"129.17"},{"v":502357.4325,"d":"502357"},{"v":143.7696,"d":"143.77"},{"v":524989.00125,"d":"524989"},null,null,12.16,{"v":124.848,"d":"124.85"},{"v":513147.04875,"d":"513147"},140.76,{"v":536767.5599999999,"d":"536768"},{"v":156.672,"d":"156.67"},{"v":559031.445,"d":"559031"}]
[null,12.16,{"v":117.50399999999999,"d":"117.50"},{"v":490439.4075,"d":"490439"},132.48,{"v":513337.23,"d":"513337"},{"v":147.456,"d":"147.46"},{"v":536374.5187499999,"d":"536375"},null,null,12.46,{"v":127.9692,"d":"127.97"},{"v":524253.63375000004,"d":"524254"},{"v":144.27899999999997,"d":"144.28"},{"v":548292.54375,"d":"548293"},{"v":160.5888,"d":"160.59"},{"v":570886.0762499999,"d":"570886"}]
[null,12.46,{"v":120.4416,"d":"120.44"},{"v":501089.5575,"d":"501090"},{"v":135.792,"d":"135.79"},{"v":524329.7062499999,"d":"524330"},{"v":151.1424,"d":"151.14"},{"v":547760.03625,"d":"547760"},null,null,12.76,{"v":131.0904,"d":"131.09"},{"v":535309.5037499999,"d":"535310"},{"v":147.79799999999997,"d":"147.80"},{"v":559804.84875,"d":"559805"},{"v":164.5056,"d":"164.51"},{"v":582766.0650000001,"d":"582766"}]
[null,12.76,{"v":123.3792,"d":"123.38"},{"v":511815.78,"d":"511816"},{"v":139.10399999999998,"d":"139.10"},{"v":535309.5037499999,"d":"535310"},{"v":154.8288,"d":"154.83"},{"v":559132.875,"d":"559133"},null,null,13.06,{"v":134.21159999999998,"d":"134.21"},{"v":546428.7675,"d":"546429"},{"v":151.31699999999998,"d":"151.32"},{"v":571317.1537499999,"d":"571317"},{"v":168.42239999999998,"d":"168.42"},{"v":594620.69625,"d":"594621"}]
[null,13.06,{"v":126.3168,"d":"126.32"},{"v":522478.60875,"d":"522479"},{"v":142.416,"d":"142.42"},{"v":546251.265,"d":"546251"},{"v":158.51520000000002,"d":"158.52"},{"v":570518.3925,"d":"570518"},null,null,13.36,{"v":137.3328,"d":"137.33"},{"v":557497.31625,"d":"557497"},{"v":154.83599999999998,"d":"154.84"},{"v":582791.4225000001,"d":"582791"},{"v":172.33919999999998,"d":"172.34"},{"v":606462.64875,"d":"606463"}]
[null,13.36,{"v":129.25439999999998,"d":"129.25"},{"v":533179.47375,"d":"533179"},{"v":145.72799999999998,"d":"145.73"},{"v":557231.0625,"d":"557231"},{"v":162.20159999999998,"d":"162.20"},{"v":581903.9100000001,"d":"581904"},null,null,13.66,{"v":140.45399999999998,"d":"140.45"},{"v":568591.2225,"d":"568591"},{"v":158.35499999999996,"d":"158.36"},{"v":594278.37,"d":"594278"},{"v":176.256,"d":"176.26"},{"v":618317.28,"d":"618317"}]
[null,13.66,{"v":132.192,"d":"132.19"},{"v":543829.62375,"d":"543830"},149.04,{"v":568198.18125,"d":"568198"},{"v":165.888,"d":"165.89"},{"v":593289.4275000001,"d":"593289"},null,null,13.96,{"v":143.5752,"d":"143.58"},{"v":579710.48625,"d":"579710"},{"v":161.87399999999997,"d":"161.87"},{"v":605803.3537500001,"d":"605803"},{"v":180.1728,"d":"180.17"},{"v":630159.2325,"d":"630159"}]
[null,13.96,{"v":135.12959999999998,"d":"135.13"},{"v":554543.1675,"d":"554543"},{"v":152.35199999999998,"d":"152.35"},{"v":579241.3725,"d":"579241"},{"v":169.5744,"d":"169.57"},{"v":604662.2662500001,"d":"604662"},null,null,14.26,{"v":146.69639999999998,"d":"146.70"},{"v":590779.0350000001,"d":"590779"},{"v":165.39299999999997,"d":"165.39"},{"v":617315.6587500001,"d":"617316"},{"v":184.0896,"d":"184.09"},{"v":642013.86375,"d":"642014"}]
[null,14.26,{"v":138.06719999999999,"d":"138.07"},{"v":565205.99625,"d":"565206"},{"v":155.66399999999996,"d":"155.66"},{"v":590157.77625,"d":"590158"},{"v":173.2608,"d":"173.26"},{"v":616047.7837500001,"d":"616048"},null,null,14.56,{"v":149.8176,"d":"149.82"},{"v":601872.9412500001,"d":"601873"},{"v":168.91199999999998,"d":"168.91"},{"v":628827.96375,"d":"628828"},{"v":188.00639999999999,"d":"188.01"},{"v":653855.8162500001,"d":"653856"}]
[null,14.56,{"v":141.00480000000002,"d":"141.00"},{"v":575906.86125,"d":"575907"},{"v":158.976,"d":"158.98"},{"v":601137.57375,"d":"601138"},{"v":176.9472,"d":"176.95"},{"v":627433.30125,"d":"627433"},null,null,14.86,{"v":152.93879999999996,"d":"152.94"},{"v":612992.205,"d":"612992"},{"v":172.43099999999995,"d":"172.43"},{"v":640302.2325,"d":"640302"},{"v":191.92319999999995,"d":"191.92"},{"v":665710.4475000001,"d":"665710"}]
[null,14.86,{"v":143.9424,"d":"143.94"},{"v":586595.0475000001,"d":"586595"},{"v":162.28799999999995,"d":"162.29"},{"v":612117.3712500001,"d":"612117"},{"v":180.63359999999997,"d":"180.63"},{"v":638831.4975,"d":"638831"},null,null,15.16,156.06,{"v":624060.7537500001,"d":"624061"},175.95,{"v":651789.18,"d":"651789"},195.84,{"v":677552.4,"d":"677552"}]
[null,15.16,146.88,{"v":597283.2337500001,"d":"597283"},{"v":165.6,"d":"165.60"},{"v":623109.8475000001,"d":"623110"},184.32,{"v":650191.6575000001,"d":"650192"},null,null,15.46,{"v":159.18120000000002,"d":"159.18"},{"v":635154.6600000001,"d":"635155"},{"v":179.469,"d":"179.47"},{"v":663314.1637500001,"d":"663314"},{"v":199.7568,"d":"199.76"},{"v":689407.03125,"d":"689407"}]
[null,15.46,{"v":149.8176,"d":"149.82"},{"v":607958.7412500001,"d":"607959"},{"v":168.91199999999998,"d":"168.91"},{"v":634089.645,"d":"634090"},{"v":188.00639999999999,"d":"188.01"},{"v":661589.8537500001,"d":"661590"},null,null,15.76,{"v":162.30239999999998,"d":"162.30"},{"v":646273.92375,"d":"646274"},{"v":182.98799999999997,"d":"182.99"},{"v":674826.46875,"d":"674826"},{"v":203.67359999999996,"d":"203.67"},{"v":701248.9837500001,"d":"701249"}]
[null,15.76,{"v":152.7552,"d":"152.76"},{"v":618646.9275000001,"d":"618647"},{"v":172.224,"d":"172.22"},{"v":645069.4425,"d":"645069"},{"v":191.6928,"d":"191.69"},{"v":672962.6925,"d":"672963"},null,null,16.06,{"v":165.4236,"d":"165.42"},{"v":657329.7937500001,"d":"657330"},{"v":186.50699999999995,"d":"186.51"},{"v":686300.7375,"d":"686301"},{"v":207.5904,"d":"207.59"},{"v":713103.6150000001,"d":"713104"}]
[null,16.06,{"v":155.69279999999998,"d":"155.69"},{"v":629322.435,"d":"629322"},{"v":175.53599999999997,"d":"175.54"},{"v":656049.2400000001,"d":"656049"},{"v":195.3792,"d":"195.38"},{"v":684411.6037500001,"d":"684412"},null,null,16.36,{"v":168.54479999999998,"d":"168.54"},{"v":668436.3787500001,"d":"668436"},{"v":190.02599999999995,"d":"190.03"},{"v":697851.0787500001,"d":"697851"},{"v":211.50719999999998,"d":"211.51"},{"v":724958.2462500001,"d":"724958"}]
[null,16.36,{"v":158.63039999999998,"d":"158.63"},{"v":640010.6212500001,"d":"640011"},{"v":178.84799999999996,"d":"178.85"},{"v":667041.71625,"d":"667042"},{"v":199.0656,"d":"199.07"},{"v":695759.0850000001,"d":"695759"},null,null,16.66,{"v":171.666,"d":"171.67"},{"v":679555.6425,"d":"679556"},{"v":193.54499999999996,"d":"193.55"},{"v":709299.9900000001,"d":"709300"},{"v":215.42399999999998,"d":"215.42"},{"v":736812.8775000001,"d":"736813"}]
[null,16.66,{"v":161.568,"d":"161.57"},{"v":650724.165,"d":"650724"},182.16,{"v":677983.4775,"d":"677983"},{"v":202.752,"d":"202.75"},{"v":707169.9600000001,"d":"707170"},null,null,16.96,{"v":174.78719999999998,"d":"174.79"},{"v":690611.5125000001,"d":"690612"},{"v":197.06399999999996,"d":"197.06"},{"v":720824.97375,"d":"720825"},{"v":219.34079999999997,"d":"219.34"},{"v":748654.83,"d":"748655"}]
[null,16.96,{"v":164.50560000000002,"d":"164.51"},{"v":661374.3150000001,"d":"661374"},{"v":185.47199999999998,"d":"185.47"},{"v":688937.9175,"d":"688938"},{"v":206.4384,"d":"206.44"},{"v":718517.4412500001,"d":"718517"},null,null,17.26,{"v":177.90840000000003,"d":"177.91"},{"v":701718.0975000001,"d":"701718"},{"v":200.583,"d":"200.58"},{"v":732337.27875,"d":"732337"},{"v":223.25760000000002,"d":"223.26"},{"v":760522.1400000001,"d":"760522"}]
[null,17.26,{"v":167.4432,"d":"167.44"},{"v":672100.5375,"d":"672101"},{"v":188.784,"d":"188.78"},{"v":699930.39375,"d":"699930"},{"v":210.1248,"d":"210.12"},{"v":729940.9950000001,"d":"729941"},null,null,17.56,{"v":181.02959999999996,"d":"181.03"},{"v":712837.36125,"d":"712837"},{"v":204.10199999999995,"d":"204.10"},{"v":743811.5475000001,"d":"743812"},{"v":227.17439999999996,"d":"227.17"},{"v":772402.1287500001,"d":"772402"}]
[null,17.56,{"v":170.3808,"d":"170.38"},{"v":682750.6875,"d":"682751"},{"v":192.09599999999998,"d":"192.10"},{"v":710897.5125000001,"d":"710898"},{"v":213.81119999999999,"d":"213.81"},{"v":741288.4762500001,"d":"741288"},null,null,17.86,{"v":184.1508,"d":"184.15"},{"v":723893.2312500001,"d":"723893"},{"v":207.62099999999998,"d":"207.62"},{"v":755311.17375,"d":"755311"},{"v":231.0912,"d":"231.09"},{"v":784256.7600000001,"d":"784257"}]
[null,17.86,{"v":173.3184,"d":"173.32"},{"v":693464.2312500001,"d":"693464"},{"v":195.40799999999996,"d":"195.41"},{"v":721889.98875,"d":"721890"},{"v":217.49759999999998,"d":"217.50"},{"v":752699.3512500001,"d":"752699"},null,null,18.16,{"v":187.272,"d":"187.27"},{"v":734999.8162500001,"d":"735000"},211.14,{"v":766810.8,"d":"766811"},{"v":235.008,"d":"235.01"},{"v":796098.7125,"d":"796099"}]
[null,18.16,{"v":176.25599999999997,"d":"176.26"},{"v":704114.38125,"d":"704114"},{"v":198.71999999999997,"d":"198.72"},{"v":732869.78625,"d":"732870"},{"v":221.18399999999997,"d":"221.18"},{"v":764084.86875,"d":"764085"},null,null,18.46,{"v":190.3932,"d":"190.39"},{"v":746119.08,"d":"746119"},{"v":214.659,"d":"214.66"},{"v":778335.7837500001,"d":"778336"},{"v":238.9248,"d":"238.92"},{"v":807953.34375,"d":"807953"}]
[null,18.46,{"v":179.1936,"d":"179.19"},{"v":714827.925,"d":"714828"},{"v":202.03199999999998,"d":"202.03"},{"v":743849.5837500001,"d":"743850"},{"v":224.87040000000002,"d":"224.87"},{"v":775470.38625,"d":"775470"},null,null,18.76,{"v":193.5144,"d":"193.51"},{"v":757162.2712500001,"d":"757162"},{"v":218.17799999999997,"d":"218.18"},{"v":789848.0887500001,"d":"789848"},{"v":242.8416,"d":"242.84"},{"v":819795.2962500001,"d":"819795"}]
[null,18.76,{"v":182.1312,"d":"182.13"},{"v":725490.7537500001,"d":"725491"},{"v":205.344,"d":"205.34"},{"v":754829.38125,"d":"754829"},{"v":228.5568,"d":"228.56"},{"v":786855.90375,"d":"786856"},null,null,19.06,{"v":196.63559999999998,"d":"196.64"},{"v":768281.5350000001,"d":"768282"},{"v":221.69699999999995,"d":"221.70"},{"v":801322.3575,"d":"801322"},{"v":246.75839999999997,"d":"246.76"},{"v":831649.9275,"d":"831650"}]
[null,19.06,{"v":185.06879999999998,"d":"185.07"},{"v":736191.61875,"d":"736192"},{"v":208.65599999999995,"d":"208.66"},{"v":765948.645,"d":"765949"},{"v":232.24319999999997,"d":"232.24"},{"v":798228.7425,"d":"798229"},null,null,19.36,{"v":199.75679999999997,"d":"199.76"},{"v":779362.7625000001,"d":"779363"},{"v":225.21599999999995,"d":"225.22"},{"v":812821.9837500001,"d":"812822"},{"v":250.67519999999996,"d":"250.68"},{"v":843491.8799999999,"d":"843492"}]
[null,19.36,{"v":188.00639999999999,"d":"188.01"},{"v":746841.76875,"d":"746842"},{"v":211.968,"d":"211.97"},{"v":776801.655,"d":"776802"},{"v":235.9296,"d":"235.93"},{"v":809614.2600000001,"d":"809614"},null,null,19.66,{"v":202.878,"d":"202.88"},{"v":790443.9900000001,"d":"790444"},{"v":228.73499999999996,"d":"228.74"},{"v":824321.6100000001,"d":"824322"},{"v":254.59199999999998,"d":"254.59"},{"v":855346.5112499999,"d":"855347"}]
[null,19.66,{"v":190.944,"d":"190.94"},{"v":757567.9912500001,"d":"757568"},{"v":215.27999999999997,"d":"215.28"},{"v":787743.4162500001,"d":"787743"},{"v":239.61599999999999,"d":"239.62"},{"v":820999.7775000001,"d":"821000"},null,null,19.96,{"v":205.99919999999997,"d":"206.00"},{"v":801563.2537500001,"d":"801563"},{"v":232.25399999999996,"d":"232.25"},{"v":835846.5937499999,"d":"835847"},{"v":258.50879999999995,"d":"258.51"},{"v":867188.46375,"d":"867188"}]
[null,19.96,{"v":193.88160000000002,"d":"193.88"},{"v":768281.5350000001,"d":"768282"},{"v":218.59199999999998,"d":"218.59"},{"v":798723.2137500001,"d":"798723"},{"v":243.30240000000003,"d":"243.30"},{"v":832397.9737499999,"d":"832398"},null,null,20.26,{"v":209.12040000000002,"d":"209.12"},{"v":812644.4812500001,"d":"812644"},{"v":235.773,"d":"235.77"},{"v":847358.8987499999,"d":"847359"},{"v":262.42560000000003,"d":"262.43"},{"v":879043.095,"d":"879043"}]
[null,20.26,{"v":196.81920000000002,"d":"196.82"},{"v":778931.685,"d":"778932"},{"v":221.904,"d":"221.90"},{"v":809677.65375,"d":"809678"},{"v":246.98880000000003,"d":"246.99"},{"v":843758.1337499999,"d":"843758"}]
[]
[]
["Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72",null,null,"Внешние габариты, м",null,"высота 2,2",null,"высота 2,46",null,"высота 2,72"]
[null,null,"V","цена","V","цена","V","цена",{"$nulls":3},"V","цена","V","цена","V","цена"]
[5.56,5.56,{"v":59.48639999999999,"d":"59.49"},{"v":280187.69625,"d":"280188"},{"v":67.06799999999998,"d":"67.07"},{"v":295148.62125,"d":"295149"},{"v":74.64959999999998,"d":"74.65"},{"v":310084.18875000003,"d":"310084"},null,5.86,5.86,{"v":66.2796,"d":"66.28"},{"v":303846.24375,"d":"303846"},{"v":74.727,"d":"74.73"},{"v":319441.10625,"d":"319441"},{"v":83.1744,"d":"83.17"},{"v":335213.47125,"d":"335213"}]
[null,5.86,{"v":62.791199999999996,"d":"62.79"},{"v":291750.71625,"d":"291751"},{"v":70.79399999999998,"d":"70.79"},{"v":307066.64625,"d":"307067"},{"v":78.79679999999999,"d":"78.80"},{"v":322433.29125,"d":"322433"},null,null,6.16,{"v":69.768,"d":"69.77"},{"v":315916.41375000007,"d":"315916"},78.66,{"v":331828.24500000005,"d":"331828"},{"v":87.552,"d":"87.55"},{"v":347993.65125000005,"d":"347994"}]
[null,6.16,{"v":66.096,"d":"66.10"},{"v":303339.09375,"d":"303339"},74.52,{"v":318971.99250000005,"d":"318972"},{"v":82.944,"d":"82.94"},{"v":334757.03625000006,"d":"334757"},null,null,6.46,{"v":73.2564,"d":"73.26"},{"v":328024.62000000005,"d":"328025"},{"v":82.59299999999999,"d":"82.59"},{"v":344202.7050000001,"d":"344203"},{"v":91.9296,"d":"91.93"},{"v":360773.83125,"d":"360774"}]
[null,6.46,{"v":69.40079999999999,"d":"69.40"},{"v":314876.75625000003,"d":"314877"},{"v":78.24599999999998,"d":"78.25"},{"v":330890.0175000001,"d":"330890"},{"v":87.09119999999999,"d":"87.09"},{"v":347042.74500000005,"d":"347043"},null,null,6.76,{"v":76.7448,"d":"76.74"},{"v":340094.79,"d":"340095"},{"v":86.52599999999998,"d":"86.53"},{"v":356589.84375,"d":"356590"},{"v":96.3072,"d":"96.31"},{"v":373554.01125000004,"d":"373554"}]
[null,6.76,{"v":72.70559999999999,"d":"72.71"},{"v":326427.09750000003,"d":"326427"},{"v":81.97199999999998,"d":"81.97"},{"v":342808.04250000004,"d":"342808"},{"v":91.23839999999998,"d":"91.24"},{"v":359379.16875,"d":"359379"},null,null,7.06,{"v":80.2332,"d":"80.23"},{"v":352190.31750000006,"d":"352190"},{"v":90.45899999999999,"d":"90.46"},{"v":368964.30375,"d":"368964"},{"v":100.6848,"d":"100.68"},{"v":386334.19125000003,"d":"386334"}]
[null,7.06,{"v":76.01039999999998,"d":"76.01"},{"v":338015.47500000003,"d":"338015"},{"v":85.69799999999998,"d":"85.70"},{"v":354726.06750000006,"d":"354726"},{"v":95.38559999999998,"d":"95.39"},{"v":371690.23500000004,"d":"371690"},null,null,7.36,{"v":83.7216,"d":"83.72"},{"v":364273.16625,"d":"364273"},{"v":94.392,"d":"94.39"},{"v":381351.44250000006,"d":"381351"},{"v":105.0624,"d":"105.06"},{"v":399114.37125,"d":"399114"}]
[null,7.36,{"v":79.31519999999999,"d":"79.32"},{"v":349553.1375,"d":"349553"},{"v":89.42399999999998,"d":"89.42"},{"v":366593.3775,"d":"366593"},{"v":99.5328,"d":"99.53"},{"v":384013.98000000004,"d":"384014"},null,null,7.66,87.21,{"v":376356.015,"d":"376356"},{"v":98.32499999999999,"d":"98.33"},{"v":393687.86625,"d":"393688"},109.44,{"v":411894.55125,"d":"411895"}]
[null,7.66,{"v":82.61999999999999,"d":"82.62"},{"v":361116.15750000003,"d":"361116"},{"v":93.14999999999998,"d":"93.15"},{"v":378511.4025,"d":"378511"},{"v":103.67999999999998,"d":"103.68"},{"v":396325.04625,"d":"396325"},null,null,7.96,{"v":90.6984,"d":"90.70"},{"v":388464.22125,"d":"388464"},{"v":102.258,"d":"102.26"},{"v":406036.96875,"d":"406037"},{"v":113.8176,"d":"113.82"},{"v":424674.73124999995,"d":"424675"}]
[null,7.96,{"v":85.92479999999999,"d":"85.92"},{"v":372691.85625,"d":"372692"},{"v":96.87599999999999,"d":"96.88"},{"v":390429.4275,"d":"390429"},{"v":107.82719999999999,"d":"107.83"},{"v":408636.1125,"d":"408636"},null,null,8.26,{"v":94.1868,"d":"94.19"},{"v":400534.39125000004,"d":"400534"},{"v":106.191,"d":"106.19"},{"v":418462.14374999993,"d":"418462"},{"v":118.1952,"d":"118.20"},{"v":437492.94749999995,"d":"437493"}]
[null,8.26,{"v":89.22959999999999,"d":"89.23"},{"v":384242.1975,"d":"384242"},{"v":100.60199999999998,"d":"100.60"},{"v":402309.41625,"d":"402309"},{"v":111.97439999999999,"d":"111.97"},{"v":420947.17874999996,"d":"420947"},null,null,8.56,{"v":97.6752,"d":"97.68"},{"v":412629.91875,"d":"412630"},{"v":110.124,"d":"110.12"},{"v":430798.5675,"d":"430799"},{"v":122.57280000000002,"d":"122.57"},{"v":450311.16375,"d":"450311"}]
[null,8.56,{"v":92.5344,"d":"92.53"},{"v":395792.53875000007,"d":"395793"},{"v":104.32799999999999,"d":"104.33"},{"v":414290.835,"d":"414291"},{"v":116.1216,"d":"116.12"},{"v":433283.6024999999,"d":"433284"},null,null,8.86,{"v":101.16359999999999,"d":"101.16"},{"v":424750.80374999996,"d":"424751"},{"v":114.05699999999999,"d":"114.06"},{"v":443185.70624999993,"d":"443186"},{"v":126.95039999999999,"d":"126.95"},{"v":463091.34374999994,"d":"463091"}]
[null,8.86,{"v":95.83919999999998,"d":"95.84"},{"v":407368.2375,"d":"407368"},{"v":108.05399999999997,"d":"108.05"},{"v":426145.46625,"d":"426145"},{"v":120.26879999999997,"d":"120.27"},{"v":445581.98999999993,"d":"445582"},null,null,9.16,{"v":104.65200000000002,"d":"104.65"},{"v":436795.61624999996,"d":"436796"},117.99,{"v":455560.16624999995,"d":"455560"},{"v":131.328,"d":"131.33"},{"v":475871.52375,"d":"475872"}]
[null,9.16,{"v":99.14399999999999,"d":"99.14"},{"v":418918.57875,"d":"418919"},{"v":111.77999999999997,"d":"111.78"},{"v":438063.49124999996,"d":"438063"},{"v":124.41599999999998,"d":"124.42"},{"v":457918.41375,"d":"457918"},null,null,9.46,{"v":108.14040000000001,"d":"108.14"},{"v":448903.82249999995,"d":"448904"},{"v":121.923,"d":"121.92"},{"v":467947.305,"d":"467947"},{"v":135.7056,"d":"135.71"},{"v":487383.82875,"d":"487384"}]
[null,9.46,{"v":102.4488,"d":"102.45"},{"v":430468.92,"d":"430469"},{"v":115.50599999999999,"d":"115.51"},{"v":449968.83749999997,"d":"449969"},{"v":128.5632,"d":"128.56"},{"v":470242.15874999994,"d":"470242"},null,null,9.76,{"v":111.6288,"d":"111.63"},{"v":460961.31375,"d":"460961"},{"v":125.856,"d":"125.86"},{"v":480321.76499999996,"d":"480322"},{"v":140.0832,"d":"140.08"},{"v":501431.8837499999,"d":"501432"}]
[null,9.76,{"v":105.75359999999999,"d":"105.75"},{"v":442057.2975,"d":"442057"},{"v":119.23199999999999,"d":"119.23"},{"v":461886.86249999993,"d":"461887"},{"v":132.7104,"d":"132.71"},{"v":482591.26125,"d":"482591"},null,null,10.06,{"v":115.11720000000001,"d":"115.12"},{"v":473069.51999999996,"d":"473070"},{"v":129.78900000000002,"d":"129.79"},{"v":492708.90375,"d":"492709"},{"v":144.46080000000003,"d":"144.46"},{"v":514212.06375,"d":"514212"}]
[null,10.06,{"v":109.05839999999999,"d":"109.06"},{"v":453594.96,"d":"453595"},{"v":122.95799999999997,"d":"122.96"},{"v":473804.88749999995,"d":"473805"},{"v":136.8576,"d":"136.86"},{"v":494902.32749999996,"d":"494902"},null,null,10.36,{"v":118.60560000000001,"d":"118.61"},{"v":485114.33249999996,"d":"485114"},{"v":133.72199999999998,"d":"133.72"},{"v":505083.36374999996,"d":"505083"},{"v":148.8384,"d":"148.84"},{"v":527004.9225,"d":"527005"}]
[null,10.36,{"v":112.36319999999998,"d":"112.36"},{"v":465145.30124999996,"d":"465145"},{"v":126.68399999999997,"d":"126.68"},{"v":485722.9125,"d":"485723"},{"v":141.0048,"d":"141.00"},{"v":507213.39375,"d":"507213"},null,null,10.66,{"v":122.09400000000001,"d":"122.09"},{"v":497235.21749999997,"d":"497235"},{"v":137.655,"d":"137.66"},{"v":517470.5025,"d":"517471"},{"v":153.216,"d":"153.22"},{"v":539797.78125,"d":"539798"}]
[null,10.66,{"v":115.66799999999999,"d":"115.67"},{"v":476733.67874999996,"d":"476734"},{"v":130.40999999999997,"d":"130.41"},{"v":497628.2587499999,"d":"497628"},{"v":145.152,"d":"145.15"},{"v":519537.13875,"d":"519537"},null,null,10.96,{"v":125.58240000000002,"d":"125.58"},{"v":509305.38749999995,"d":"509305"},{"v":141.58800000000002,"d":"141.59"},{"v":529844.9624999999,"d":"529845"},{"v":157.59360000000004,"d":"157.59"},{"v":552615.9974999999,"d":"552616"}]
[null,10.96,{"v":118.9728,"d":"118.97"},{"v":488271.34125,"d":"488271"},{"v":134.136,"d":"134.14"},{"v":509546.28375,"d":"509546"},{"v":149.2992,"d":"149.30"},{"v":531848.205,"d":"531848"},null,null,11.26,{"v":129.07080000000002,"d":"129.07"},{"v":521400.91500000004,"d":"521401"},{"v":145.521,"d":"145.52"},{"v":542232.10125,"d":"542232"},{"v":161.9712,"d":"161.97"},{"v":565358.14125,"d":"565358"}]
[null,11.26,{"v":122.27759999999998,"d":"122.28"},{"v":499834.36125,"d":"499834"},{"v":137.86199999999997,"d":"137.86"},{"v":521464.30875,"d":"521464"},{"v":153.44639999999998,"d":"153.45"},{"v":544159.27125,"d":"544159"},null,null,11.56,{"v":132.5592,"d":"132.56"},{"v":533509.12125,"d":"533509"},{"v":149.454,"d":"149.45"},{"v":554606.56125,"d":"554607"},{"v":166.3488,"d":"166.35"},{"v":578176.3575,"d":"578176"}]
[null,11.56,{"v":125.58239999999999,"d":"125.58"},{"v":511410.06,"d":"511410"},{"v":141.58799999999997,"d":"141.59"},{"v":533382.33375,"d":"533382"},{"v":157.59359999999998,"d":"157.59"},{"v":556470.3375,"d":"556470"},null,null,11.86,{"v":136.0476,"d":"136.05"},{"v":545553.93375,"d":"545554"},{"v":153.38699999999997,"d":"153.39"},{"v":566993.7000000001,"d":"566994"},{"v":170.72639999999998,"d":"170.73"},{"v":590956.5375,"d":"590957"}]
[null,11.86,{"v":128.88719999999998,"d":"128.89"},{"v":522960.40125,"d":"522960"},{"v":145.31399999999996,"d":"145.31"},{"v":545287.68,"d":"545288"},{"v":161.74079999999998,"d":"161.74"},{"v":568794.0824999999,"d":"568794"},null,null,12.16,{"v":139.536,"d":"139.54"},{"v":557674.81875,"d":"557675"},157.32,{"v":579368.1600000001,"d":"579368"},{"v":175.104,"d":"175.10"},{"v":603736.7175,"d":"603737"}]
[null,12.16,{"v":132.192,"d":"132.19"},{"v":534510.7425,"d":"534511"},149.04,{"v":557167.6687500001,"d":"557168"},{"v":165.888,"d":"165.89"},{"v":581105.14875,"d":"581105"},null,null,12.46,{"v":143.0244,"d":"143.02"},{"v":569744.9887499999,"d":"569745"},{"v":161.253,"d":"161.25"},{"v":591717.2625000001,"d":"591717"},{"v":179.48160000000001,"d":"179.48"},{"v":616516.8975000001,"d":"616517"}]
[null,12.46,{"v":135.4968,"d":"135.50"},{"v":546086.4412499999,"d":"546086"},{"v":152.766,"d":"152.77"},{"v":569085.69375,"d":"569086"},{"v":170.0352,"d":"170.04"},{"v":593428.89375,"d":"593429"},null,null,12.76,{"v":146.5128,"d":"146.51"},{"v":581840.5162500001,"d":"581841"},{"v":165.18599999999998,"d":"165.19"},{"v":604079.0437500001,"d":"604079"},{"v":183.8592,"d":"183.86"},{"v":629297.0775000001,"d":"629297"}]
[null,12.76,{"v":138.80159999999998,"d":"138.80"},{"v":557636.7825,"d":"557637"},{"v":156.49199999999996,"d":"156.49"},{"v":581003.71875,"d":"581004"},{"v":174.18239999999997,"d":"174.18"},{"v":605803.3537500001,"d":"605803"},null,null,13.06,{"v":150.0012,"d":"150.00"},{"v":593948.7225000001,"d":"593949"},{"v":169.119,"d":"169.12"},{"v":616516.8975000001,"d":"616517"},{"v":188.23680000000002,"d":"188.24"},{"v":642077.2575000001,"d":"642077"}]
[null,13.06,{"v":142.1064,"d":"142.11"},{"v":569199.8025,"d":"569200"},{"v":160.218,"d":"160.22"},{"v":592896.38625,"d":"592896"},{"v":178.3296,"d":"178.33"},{"v":618076.38375,"d":"618076"},null,null,13.36,{"v":153.4896,"d":"153.49"},{"v":605993.5350000001,"d":"605994"},{"v":173.05199999999996,"d":"173.05"},{"v":628840.6425,"d":"628841"},{"v":192.6144,"d":"192.61"},{"v":654857.4375,"d":"654857"}]
[null,13.36,{"v":145.41119999999998,"d":"145.41"},{"v":580775.5012500001,"d":"580776"},{"v":163.94399999999996,"d":"163.94"},{"v":604801.7325,"d":"604802"},{"v":182.47679999999997,"d":"182.48"},{"v":630387.4500000001,"d":"630387"},null,null,13.66,{"v":156.978,"d":"156.98"},{"v":618114.42,"d":"618114"},{"v":176.98499999999999,"d":"176.99"},{"v":641215.1025,"d":"641215"},{"v":196.99200000000002,"d":"196.99"},{"v":667662.975,"d":"667663"}]
[null,13.66,{"v":148.71599999999998,"d":"148.72"},{"v":592351.2000000001,"d":"592351"},{"v":167.66999999999996,"d":"167.67"},{"v":616719.7575000001,"d":"616720"},{"v":186.624,"d":"186.62"},{"v":642736.5525000001,"d":"642737"},null,null,13.96,{"v":160.46640000000002,"d":"160.47"},{"v":630171.91125,"d":"630172"},{"v":180.918,"d":"180.92"},{"v":653589.5625,"d":"653590"},{"v":201.36960000000002,"d":"201.37"},{"v":680481.1912500001,"d":"680481"}]
[null,13.96,{"v":152.0208,"d":"152.02"},{"v":603863.505,"d":"603864"},{"v":171.396,"d":"171.40"},{"v":628625.1037500001,"d":"628625"},{"v":190.7712,"d":"190.77"},{"v":655060.2975000001,"d":"655060"},null,null,14.26,{"v":163.9548,"d":"163.95"},{"v":642280.1175,"d":"642280"},{"v":184.851,"d":"184.85"},{"v":665976.70125,"d":"665977"},{"v":205.74720000000002,"d":"205.75"},{"v":693261.3712500001,"d":"693261"}]
[null,14.26,{"v":155.32559999999998,"d":"155.33"},{"v":615451.8825000001,"d":"615452"},{"v":175.12199999999996,"d":"175.12"},{"v":640543.1287500001,"d":"640543"},{"v":194.91839999999996,"d":"194.92"},{"v":667371.36375,"d":"667371"},null,null,14.56,{"v":167.4432,"d":"167.44"},{"v":654350.2875,"d":"654350"},{"v":188.784,"d":"188.78"},{"v":678351.16125,"d":"678351"},{"v":210.1248,"d":"210.12"},{"v":706041.55125,"d":"706042"}]
[null,14.56,{"v":158.63039999999998,"d":"158.63"},{"v":627027.58125,"d":"627028"},{"v":178.84799999999996,"d":"178.85"},{"v":652461.15375,"d":"652461"},{"v":199.0656,"d":"199.07"},{"v":679682.43,"d":"679682"},null,null,14.86,{"v":170.93159999999997,"d":"170.93"},{"v":666433.13625,"d":"666433"},{"v":192.71699999999996,"d":"192.72"},{"v":690738.3,"d":"690738"},{"v":214.5024,"d":"214.50"},{"v":718821.7312500001,"d":"718822"}]
[null,14.86,{"v":161.93519999999995,"d":"161.94"},{"v":638565.24375,"d":"638565"},{"v":182.57399999999996,"d":"182.57"},{"v":664366.5,"d":"664367"},{"v":203.21279999999996,"d":"203.21"},{"v":691993.4962500001,"d":"691993"},null,null,15.16,174.42,{"v":678554.0212500001,"d":"678554"},{"v":196.64999999999998,"d":"196.65"},{"v":703112.7600000001,"d":"703113"},218.88,{"v":731601.91125,"d":"731602"}]
[null,15.16,{"v":165.23999999999998,"d":"165.24"},{"v":650128.26375,"d":"650128"},{"v":186.29999999999995,"d":"186.30"},{"v":676284.525,"d":"676285"},{"v":207.35999999999996,"d":"207.36"},{"v":704317.2412500001,"d":"704317"},null,null,15.46,{"v":177.90840000000003,"d":"177.91"},{"v":690611.5125000001,"d":"690612"},{"v":200.583,"d":"200.58"},{"v":715499.89875,"d":"715500"},{"v":223.25760000000002,"d":"223.26"},{"v":744382.09125,"d":"744382"}]
[null,15.46,{"v":168.54479999999998,"d":"168.54"},{"v":661716.6412500001,"d":"661717"},{"v":190.02599999999995,"d":"190.03"},{"v":688202.55,"d":"688203"},{"v":211.50719999999998,"d":"211.51"},{"v":716628.3075000001,"d":"716628"},null,null,15.76,{"v":181.3968,"d":"181.40"},{"v":702719.71875,"d":"702720"},{"v":204.516,"d":"204.52"},{"v":727874.3587500001,"d":"727874"},{"v":227.6352,"d":"227.64"},{"v":757174.95,"d":"757175"}]
[null,15.76,{"v":171.84959999999998,"d":"171.85"},{"v":673228.94625,"d":"673229"},{"v":193.75199999999998,"d":"193.75"},{"v":700120.5750000001,"d":"700121"},{"v":215.65439999999998,"d":"215.65"},{"v":728952.0525000001,"d":"728952"},null,null,16.06,{"v":184.8852,"d":"184.89"},{"v":714764.53125,"d":"714765"},{"v":208.44899999999998,"d":"208.45"},{"v":740261.4975,"d":"740261"},{"v":232.0128,"d":"232.01"},{"v":769955.13,"d":"769955"}]
[null,16.06,{"v":175.15439999999998,"d":"175.15"},{"v":684804.645,"d":"684805"},{"v":197.47799999999995,"d":"197.48"},{"v":712038.6,"d":"712039"},{"v":219.80159999999998,"d":"219.80"},{"v":741250.44,"d":"741250"},null,null,16.36,{"v":188.3736,"d":"188.37"},{"v":726872.7375,"d":"726873"},{"v":212.382,"d":"212.38"},{"v":752635.9575,"d":"752636"},{"v":236.3904,"d":"236.39"},{"v":782786.025,"d":"782786"}]
[null,16.36,{"v":178.45919999999998,"d":"178.46"},{"v":696393.0225000001,"d":"696393"},{"v":201.20399999999995,"d":"201.20"},{"v":723943.94625,"d":"723944"},{"v":223.94879999999998,"d":"223.95"},{"v":753637.5787500001,"d":"753638"},null,null,16.66,{"v":191.862,"d":"191.86"},{"v":738993.6225,"d":"738994"},{"v":216.31499999999997,"d":"216.32"},{"v":765023.0962500001,"d":"765023"},{"v":240.768,"d":"240.77"},{"v":795528.1687500001,"d":"795528"}]
[null,16.66,{"v":181.76399999999998,"d":"181.76"},{"v":707918.00625,"d":"707918"},{"v":204.92999999999998,"d":"204.93"},{"v":735823.935,"d":"735824"},{"v":228.096,"d":"228.10"},{"v":765910.6087500001,"d":"765911"},null,null,16.96,{"v":195.3504,"d":"195.35"},{"v":751038.435,"d":"751038"},{"v":220.248,"d":"220.25"},{"v":777359.52,"d":"777360"},{"v":245.14560000000003,"d":"245.15"},{"v":808346.3850000001,"d":"808346"}]
[null,16.96,{"v":185.0688,"d":"185.07"},{"v":719493.705,"d":"719494"},{"v":208.65599999999998,"d":"208.66"},{"v":747741.9600000001,"d":"747742"},{"v":232.2432,"d":"232.24"},{"v":778221.675,"d":"778222"},null,null,17.26,{"v":198.83880000000002,"d":"198.84"},{"v":763159.32,"d":"763159"},{"v":224.181,"d":"224.18"},{"v":789746.6587500001,"d":"789747"},{"v":249.52320000000003,"d":"249.52"},{"v":821126.5650000001,"d":"821127"}]
[null,17.26,{"v":188.3736,"d":"188.37"},{"v":731069.40375,"d":"731069"},{"v":212.382,"d":"212.38"},{"v":759647.30625,"d":"759647"},{"v":236.3904,"d":"236.39"},{"v":790558.09875,"d":"790558"},null,null,17.56,{"v":202.32719999999998,"d":"202.33"},{"v":775204.1325000001,"d":"775204"},{"v":228.11399999999998,"d":"228.11"},{"v":802121.11875,"d":"802121"},{"v":253.90079999999998,"d":"253.90"},{"v":833906.745,"d":"833907"}]
[null,17.56,{"v":191.67839999999995,"d":"191.68"},{"v":742581.7087500001,"d":"742582"},{"v":216.10799999999995,"d":"216.11"},{"v":771552.6525000001,"d":"771553"},{"v":240.53759999999994,"d":"240.54"},{"v":802894.5225000001,"d":"802895"},null,null,17.86,{"v":205.81560000000002,"d":"205.82"},{"v":787312.3387500001,"d":"787312"},{"v":232.047,"d":"232.05"},{"v":814470.2212500001,"d":"814470"},{"v":258.27840000000003,"d":"258.28"},{"v":846686.9249999999,"d":"846687"}]
[null,17.86,{"v":194.98319999999998,"d":"194.98"},{"v":754170.08625,"d":"754170"},{"v":219.83399999999995,"d":"219.83"},{"v":783457.99875,"d":"783458"},{"v":244.68479999999997,"d":"244.68"},{"v":815205.5887500001,"d":"815206"},null,null,18.16,{"v":209.30400000000003,"d":"209.30"},{"v":799395.1875,"d":"799395"},235.98,{"v":826857.3600000001,"d":"826857"},{"v":262.656,"d":"262.66"},{"v":859467.1049999999,"d":"859467"}]
[null,18.16,{"v":198.28799999999998,"d":"198.29"},{"v":765745.7850000001,"d":"765746"},{"v":223.55999999999995,"d":"223.56"},{"v":795388.7025000001,"d":"795389"},{"v":248.83199999999997,"d":"248.83"},{"v":827516.655,"d":"827517"},null,null,18.46,{"v":212.79240000000001,"d":"212.79"},{"v":811478.03625,"d":"811478"},{"v":239.91299999999998,"d":"239.91"},{"v":839231.82,"d":"839232"},{"v":267.03360000000004,"d":"267.03"},{"v":872247.285,"d":"872247"}]
[null,18.46,{"v":201.59279999999998,"d":"201.59"},{"v":777283.4475000001,"d":"777283"},{"v":227.28599999999997,"d":"227.29"},{"v":807281.3700000001,"d":"807281"},{"v":252.9792,"d":"252.98"},{"v":839840.3999999999,"d":"839840"},null,null,18.76,{"v":216.28080000000003,"d":"216.28"},{"v":823560.8850000001,"d":"823561"},{"v":243.846,"d":"243.85"},{"v":851618.95875,"d":"851619"},{"v":271.4112,"d":"271.41"},{"v":885027.465,"d":"885027"}]
[null,18.76,{"v":204.8976,"d":"204.90"},{"v":788871.8250000001,"d":"788872"},{"v":231.01199999999997,"d":"231.01"},{"v":819199.395,"d":"819199"},{"v":257.1264,"d":"257.13"},{"v":852151.4662499999,"d":"852151"},null,null,19.06,{"v":219.76919999999998,"d":"219.77"},{"v":835656.4124999999,"d":"835656"},{"v":247.77899999999997,"d":"247.78"},{"v":863993.41875,"d":"863993"},{"v":275.7888,"d":"275.79"},{"v":897845.6812499999,"d":"897846"}]
[null,19.06,{"v":208.20239999999998,"d":"208.20"},{"v":800434.8450000001,"d":"800435"},{"v":234.73799999999994,"d":"234.74"},{"v":831117.42,"d":"831117"},{"v":261.2736,"d":"261.27"},{"v":864462.5325,"d":"864463"},null,null,19.36,{"v":223.2576,"d":"223.26"},{"v":847751.94,"d":"847752"},{"v":251.712,"d":"251.71"},{"v":876380.5575,"d":"876381"},{"v":280.1664,"d":"280.17"},{"v":910663.8975,"d":"910664"}]
[null,19.36,{"v":211.50719999999998,"d":"211.51"},{"v":811947.15,"d":"811947"},{"v":238.46399999999997,"d":"238.46"},{"v":843035.445,"d":"843035"},{"v":265.4208,"d":"265.42"},{"v":876773.5987499999,"d":"876774"},null,null,19.66,{"v":226.746,"d":"226.75"},{"v":859822.11,"d":"859822"},{"v":255.64499999999998,"d":"255.65"},{"v":888755.0174999998,"d":"888755"},{"v":284.54400000000004,"d":"284.54"},{"v":923444.0775,"d":"923444"}]
[null,19.66,{"v":214.81199999999995,"d":"214.81"},{"v":823522.84875,"d":"823523"},{"v":242.18999999999994,"d":"242.19"},{"v":854940.79125,"d":"854941"},{"v":269.568,"d":"269.57"},{"v":889160.7374999999,"d":"889161"},null,null,19.96,{"v":230.23440000000002,"d":"230.23"},{"v":871917.6375,"d":"871918"},{"v":259.57800000000003,"d":"259.58"},{"v":901142.1562499999,"d":"901142"},{"v":288.92160000000007,"d":"288.92"},{"v":936224.2575,"d":"936224"}]
[null,19.96,{"v":218.11679999999998,"d":"218.12"},{"v":835111.22625,"d":"835111"},{"v":245.91599999999994,"d":"245.92"},{"v":866858.81625,"d":"866859"},{"v":273.7152,"d":"273.72"},{"v":902422.71,"d":"902423"},null,null,20.26,{"v":233.7228,"d":"233.72"},{"v":884038.5225,"d":"884039"},{"v":263.511,"d":"263.51"},{"v":913516.61625,"d":"913517"},{"v":293.29920000000004,"d":"293.30"},{"v":949004.4374999999,"d":"949004"}]
[null,20.26,{"v":221.42159999999998,"d":"221.42"},{"v":846636.21,"d":"846636"},{"v":249.64199999999997,"d":"249.64"},{"v":878776.8412499999,"d":"878777"},{"v":277.8624,"d":"277.86"},{"v":913744.83375,"d":"913745"}]

{"sheet":"Камеры_холодильные 100мм","index":41,"n_rows":51,"n_cols":17,"rows_kept":51,"merged":[[0,11,0,12],[2,0,2,15],[2,17,2,18],[3,0,3,15],[4,0,4,15],[5,0,5,15],[6,0,6,15],[7,0,9,1],[7,2,7,7],[7,9,9,10],[7,11,7,16],[8,6,8,7],[8,15,8,16]]}
[{"$nulls":11},"Главное меню"]
[]
["Прайс-лист на замковые холодильные камеры"]
["Толщина панелей 100 мм"]
["Варианты исполнения пола (под заказ, +15% к стоимости, срок исполнения 4 недели):"]
["1) Пластизол "]
["2) Рифленый алюминий "]
["Внутренние габариты,м",null,"Стандартные высоты, м",{"$nulls":6},"Внутренние габариты,м",null,"Стандартные высоты, м"]
[null,null,2,null,2.4,null,2.8,{"$nulls":4},2,null,2.4,null,2.8]
[null,null,"V","руб","V","руб","V","руб",{"$nulls":3},"V","руб","V","руб","V","руб"]
[1.2,1.2,{"v":2.88,"d":"2.9"},{"v":77285.25,"d":"77285"},{"v":3.456,"d":"3.5"},{"v":88497.675,"d":"88498"},{"v":4.032,"d":"4.0"},{"v":99787.27500000001,"d":"99787"},null,1.6,1.6,{"v":5.120000000000001,"d":"5.1"},{"v":94969.35,"d":"94969"},{"v":6.144000000000001,"d":"6.1"},{"v":108022.94999999998,"d":"108023"},{"v":7.168000000000001,"d":"7.2"},{"v":120955.275,"d":"120955"}]
[1.2,1.6,{"v":3.84,"d":"3.8"},{"v":92246.175,"d":"92246"},{"v":4.608,"d":"4.6"},{"v":105365.925,"d":"105366"},{"v":5.3759999999999994,"d":"5.4"},{"v":118551.82500000001,"d":"118552"},null,1.6,{"v":2,"d":"2.0"},6.4,{"v":109544.4,"d":"109544"},{"v":7.68,"d":"7.7"},{"v":124130.475,"d":"124130"},{"v":8.959999999999999,"d":"9.0"},{"v":138837.825,"d":"138838"}]
[1.2,2,4.8,{"v":107262.22499999999,"d":"107262"},{"v":5.76,"d":"5.8"},{"v":122223.15,"d":"122223"},{"v":6.72,"d":"6.7"},{"v":137184.07499999998,"d":"137184"},null,1.6,2.4,{"v":7.68,"d":"7.7"},{"v":124130.475,"d":"124130"},{"v":9.216,"d":"9.2"},{"v":140359.275,"d":"140359"},{"v":10.751999999999999,"d":"10.8"},{"v":156610.125,"d":"156610"}]
[1.2,2.4,{"v":5.76,"d":"5.8"},{"v":122223.15,"d":"122223"},{"v":6.912,"d":"6.9"},{"v":139091.4,"d":"139091"},{"v":8.064,"d":"8.1"},{"v":155948.625,"d":"155949"},null,1.6,2.8,{"v":8.959999999999999,"d":"9.0"},{"v":138837.825,"d":"138838"},{"v":10.751999999999999,"d":"10.8"},{"v":156610.125,"d":"156610"},{"v":12.543999999999999,"d":"12.5"},{"v":174459.6,"d":"174460"}]
[1.2,2.8,{"v":6.72,"d":"6.7"},{"v":137184.07499999998,"d":"137184"},{"v":8.064,"d":"8.1"},{"v":155948.625,"d":"155949"},{"v":9.408,"d":"9.4"},{"v":174713.17500000002,"d":"174713"},null,1.6,3.2,{"v":10.240000000000002,"d":"10.2"},{"v":153412.875,"d":"153413"},{"v":12.288000000000002,"d":"12.3"},{"v":172816.875,"d":"172817"},{"v":14.336000000000002,"d":"14.3"},{"v":192209.85,"d":"192210"}]
[1.2,3.2,{"v":7.68,"d":"7.7"},{"v":152277.30000000002,"d":"152277"},{"v":9.216,"d":"9.2"},{"v":172938.15,"d":"172938"},{"v":10.751999999999999,"d":"10.8"},{"v":193477.725,"d":"193478"},null,1.6,3.6,{"v":11.520000000000001,"d":"11.5"},{"v":167866.65,"d":"167867"},{"v":13.824000000000002,"d":"13.8"},{"v":188913.375,"d":"188913"},{"v":16.128,"d":"16.1"},{"v":210092.40000000002,"d":"210092"}]
[1.2,3.6,{"v":8.64,"d":"8.6"},{"v":167238.225,"d":"167238"},{"v":10.368,"d":"10.4"},{"v":189674.1,"d":"189674"},{"v":12.096,"d":"12.1"},{"v":212242.27499999997,"d":"212242"},null,1.6,{"v":4,"d":"4.0"},12.8,{"v":182452.725,"d":"182453"},{"v":15.36,"d":"15.4"},{"v":205142.17500000002,"d":"205142"},{"v":17.919999999999998,"d":"17.9"},{"v":227842.65000000002,"d":"227843"}]
[1.2,4,9.6,{"v":182199.15,"d":"182199"},{"v":11.52,"d":"11.5"},{"v":206542.35,"d":"206542"},{"v":13.44,"d":"13.4"},{"v":230885.55,"d":"230886"},null,1.6,4.4,{"v":14.080000000000002,"d":"14.1"},{"v":197027.775,"d":"197028"},{"v":16.896,"d":"16.9"},{"v":221370.97499999998,"d":"221371"},{"v":19.712,"d":"19.7"},{"v":245714.175,"d":"245714"}]
[1.2,4.4,{"v":10.56,"d":"10.6"},{"v":197281.35,"d":"197281"},{"v":12.672,"d":"12.7"},{"v":223531.875,"d":"223532"},{"v":14.783999999999999,"d":"14.8"},{"v":249650.1,"d":"249650"},null,1.6,4.8,{"v":15.36,"d":"15.4"},{"v":211735.12499999997,"d":"211735"},{"v":18.432,"d":"18.4"},{"v":237599.77499999997,"d":"237600"},{"v":21.503999999999998,"d":"21.5"},{"v":263464.425,"d":"263464"}]
[1.2,4.8,{"v":11.52,"d":"11.5"},{"v":212242.27499999997,"d":"212242"},{"v":13.824,"d":"13.8"},{"v":240389.09999999998,"d":"240389"},{"v":16.128,"d":"16.1"},{"v":268414.65,"d":"268415"},null,1.6,5.2,{"v":16.64,"d":"16.6"},{"v":226321.2,"d":"226321"},{"v":19.968,"d":"20.0"},{"v":253828.57499999998,"d":"253829"},{"v":23.296,"d":"23.3"},{"v":281346.97500000003,"d":"281347"}]
[{"$nulls":9},1.6,5.6,{"v":17.919999999999998,"d":"17.9"},{"v":240896.24999999997,"d":"240896"},{"v":21.503999999999998,"d":"21.5"},{"v":269936.10000000003,"d":"269936"},{"v":25.087999999999997,"d":"25.1"},{"v":299218.5,"d":"299219"}]
[]
[{"v":2,"d":"2.0"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":115067.925,"d":"115068"},9.6,{"v":129962.70000000001,"d":"129963"},11.2,{"v":144670.05000000002,"d":"144670"},null,2.4,2.4,{"v":11.52,"d":"11.5"},{"v":140546.7,"d":"140547"},{"v":13.824,"d":"13.8"},{"v":157602.375,"d":"157602"},{"v":16.128,"d":"16.1"},{"v":174713.17500000002,"d":"174713"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},2.4,9.6,{"v":129786.3,"d":"129786"},{"v":11.52,"d":"11.5"},{"v":146059.2,"d":"146059"},{"v":13.44,"d":"13.4"},162288,null,2.4,2.8,{"v":13.44,"d":"13.4"},{"v":156202.2,"d":"156202"},{"v":16.128,"d":"16.1"},{"v":174713.17500000002,"d":"174713"},{"v":18.816,"d":"18.8"},{"v":193102.875,"d":"193103"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},2.8,11.2,{"v":144670.05000000002,"d":"144670"},{"v":13.44,"d":"13.4"},162288,{"v":15.679999999999998,"d":"15.7"},{"v":180038.25,"d":"180038"},null,2.4,3.2,{"v":15.36,"d":"15.4"},{"v":171802.575,"d":"171803"},{"v":18.432,"d":"18.4"},{"v":191702.7,"d":"191703"},{"v":21.503999999999998,"d":"21.5"},{"v":211613.85,"d":"211614"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},3.2,12.8,{"v":159377.4,"d":"159377"},{"v":15.36,"d":"15.4"},{"v":178516.8,"d":"178517"},{"v":17.919999999999998,"d":"17.9"},{"v":197788.5,"d":"197789"},null,2.4,3.6,{"v":17.28,"d":"17.3"},{"v":187391.92500000002,"d":"187392"},{"v":20.736,"d":"20.7"},{"v":208692.22499999998,"d":"208692"},{"v":24.192,"d":"24.2"},{"v":229992.52499999997,"d":"229993"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},3.6,14.4,{"v":174206.025,"d":"174206"},{"v":17.28,"d":"17.3"},{"v":194745.6,"d":"194746"},{"v":20.16,"d":"20.2"},{"v":215538.74999999997,"d":"215539"},null,2.4,{"v":4,"d":"4.0"},19.2,{"v":203113.575,"d":"203114"},{"v":23.04,"d":"23.0"},{"v":225814.05,"d":"225814"},{"v":26.88,"d":"26.9"},{"v":248503.49999999997,"d":"248504"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":188913.375,"d":"188913"},19.2,{"v":211106.7,"d":"211107"},22.4,{"v":233167.725,"d":"233168"},null,2.4,4.4,{"v":21.12,"d":"21.1"},{"v":218713.95,"d":"218714"},{"v":25.344,"d":"25.3"},{"v":242803.575,"d":"242804"},{"v":29.567999999999998,"d":"29.6"},{"v":267014.475,"d":"267014"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},4.4,17.6,{"v":203620.725,"d":"203621"},{"v":21.12,"d":"21.1"},{"v":227335.5,"d":"227336"},{"v":24.64,"d":"24.6"},{"v":250917.975,"d":"250918"},null,2.4,4.8,{"v":23.04,"d":"23.0"},{"v":234303.3,"d":"234303"},{"v":27.648,"d":"27.6"},{"v":259914.37499999997,"d":"259914"},{"v":32.256,"d":"32.3"},{"v":285404.175,"d":"285404"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},4.8,19.2,{"v":218460.375,"d":"218460"},{"v":23.04,"d":"23.0"},{"v":243564.3,"d":"243564"},{"v":26.88,"d":"26.9"},{"v":267907.5,"d":"267908"},null,2.4,5.2,{"v":24.96,"d":"25.0"},{"v":249903.67500000002,"d":"249904"},{"v":29.951999999999998,"d":"30.0"},{"v":276782.625,"d":"276783"},{"v":34.943999999999996,"d":"34.9"},{"v":303915.15,"d":"303915"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},5.2,20.8,{"v":233167.725,"d":"233168"},{"v":24.96,"d":"25.0"},{"v":259793.1,"d":"259793"},{"v":29.119999999999997,"d":"29.1"},{"v":286286.175,"d":"286286"},null,2.4,5.6,{"v":26.88,"d":"26.9"},{"v":265493.02499999997,"d":"265493"},{"v":32.256,"d":"32.3"},{"v":293893.425,"d":"293893"},{"v":37.632,"d":"37.6"},{"v":322293.825,"d":"322294"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},5.6,22.4,{"v":247996.34999999998,"d":"247996"},{"v":26.88,"d":"26.9"},{"v":276021.9,"d":"276022"},{"v":31.359999999999996,"d":"31.4"},{"v":304036.425,"d":"304036"},null,2.4,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":28.799999999999997,"d":"28.8"},{"v":281214.675,"d":"281215"},{"v":34.559999999999995,"d":"34.6"},{"v":311015.25,"d":"311015"},{"v":40.31999999999999,"d":"40.3"},{"v":340672.5,"d":"340673"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":262703.69999999995,"d":"262704"},{"v":28.799999999999997,"d":"28.8"},{"v":292250.7,"d":"292251"},{"v":33.599999999999994,"d":"33.6"},{"v":321786.675,"d":"321787"},null,2.4,6.4,{"v":30.72,"d":"30.7"},{"v":296815.05,"d":"296815"},{"v":36.864,"d":"36.9"},{"v":328004.775,"d":"328005"},{"v":43.007999999999996,"d":"43.0"},{"v":359194.5,"d":"359195"}]
[{"v":2,"d":"2.0"},6.4,25.6,{"v":277543.35000000003,"d":"277543"},{"v":30.72,"d":"30.7"},{"v":308479.5,"d":"308480"},{"v":35.839999999999996,"d":"35.8"},{"v":339536.925,"d":"339537"},null,2.4,6.8,{"v":32.64,"d":"32.6"},{"v":312404.4,"d":"312404"},{"v":39.168,"d":"39.2"},{"v":345115.575,"d":"345116"},{"v":45.696,"d":"45.7"},{"v":377705.47500000003,"d":"377705"}]
[{"$nulls":9},2.4,7.2,{"v":34.56,"d":"34.6"},{"v":328004.775,"d":"328005"},{"v":41.472,"d":"41.5"},{"v":362105.1,"d":"362105"},{"v":48.384,"d":"48.4"},{"v":396084.15,"d":"396084"}]
[]
[2.8,2.8,{"v":15.679999999999998,"d":"15.7"},{"v":169388.1,"d":"169388"},{"v":18.815999999999995,"d":"18.8"},{"v":188913.375,"d":"188913"},{"v":21.951999999999995,"d":"22.0"},{"v":208317.375,"d":"208317"}]
[2.8,3.2,{"v":17.919999999999998,"d":"17.9"},{"v":186124.05,"d":"186124"},{"v":21.503999999999998,"d":"21.5"},{"v":206917.2,"d":"206917"},{"v":25.087999999999997,"d":"25.1"},{"v":227710.34999999998,"d":"227710"}]
[2.8,3.6,{"v":20.16,"d":"20.2"},{"v":202738.725,"d":"202739"},{"v":24.192,"d":"24.2"},{"v":224921.02499999997,"d":"224921"},{"v":28.223999999999997,"d":"28.2"},{"v":247114.35,"d":"247114"}]
[2.8,{"v":4,"d":"4.0"},22.4,{"v":219474.67500000002,"d":"219475"},{"v":26.88,"d":"26.9"},{"v":243057.15000000002,"d":"243057"},{"v":31.359999999999996,"d":"31.4"},{"v":266639.625,"d":"266640"}]
[2.8,4.4,{"v":24.64,"d":"24.6"},{"v":236078.32499999998,"d":"236078"},{"v":29.567999999999998,"d":"29.6"},{"v":261060.975,"d":"261061"},{"v":34.495999999999995,"d":"34.5"},{"v":286032.60000000003,"d":"286033"}]
[2.8,4.8,{"v":26.88,"d":"26.9"},252693,{"v":32.256,"d":"32.3"},{"v":279064.8,"d":"279065"},{"v":37.632,"d":"37.6"},{"v":305447.625,"d":"305448"}]
[2.8,5.2,{"v":29.119999999999997,"d":"29.1"},{"v":269428.95,"d":"269429"},{"v":34.943999999999996,"d":"34.9"},{"v":297068.625,"d":"297069"},{"v":40.767999999999994,"d":"40.8"},{"v":324961.875,"d":"324962"}]
[2.8,5.6,{"v":31.359999999999996,"d":"31.4"},{"v":286032.60000000003,"d":"286033"},{"v":37.63199999999999,"d":"37.6"},{"v":315193.72500000003,"d":"315194"},{"v":43.90399999999999,"d":"43.9"},{"v":344233.575,"d":"344234"}]
[2.8,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":33.599999999999994,"d":"33.6"},{"v":302647.275,"d":"302647"},{"v":40.31999999999999,"d":"40.3"},{"v":333197.55,"d":"333198"},{"v":47.03999999999999,"d":"47.0"},{"v":363626.55,"d":"363627"}]
[2.8,6.4,{"v":35.839999999999996,"d":"35.8"},{"v":319250.925,"d":"319251"},{"v":43.007999999999996,"d":"43.0"},{"v":351201.375,"d":"351201"},{"v":50.175999999999995,"d":"50.2"},{"v":383151.825,"d":"383152"}]
[2.8,6.8,{"v":38.08,"d":"38.1"},{"v":335986.875,"d":"335987"},{"v":45.696,"d":"45.7"},{"v":369205.2,"d":"369205"},{"v":53.312,"d":"53.3"},{"v":402555.825,"d":"402556"}]
[2.8,7.2,{"v":40.32,"d":"40.3"},{"v":352601.55,"d":"352602"},{"v":48.384,"d":"48.4"},{"v":387341.325,"d":"387341"},{"v":56.44799999999999,"d":"56.4"},{"v":421948.79999999993,"d":"421949"}]
[2.8,7.6,{"v":42.559999999999995,"d":"42.6"},{"v":369337.5,"d":"369338"},{"v":51.071999999999996,"d":"51.1"},{"v":405345.15,"d":"405345"},{"v":59.58399999999999,"d":"59.6"},{"v":441352.80000000005,"d":"441353"}]
[2.8,8,44.8,{"v":385941.15,"d":"385941"},{"v":53.76,"d":"53.8"},{"v":423348.97500000003,"d":"423349"},{"v":62.71999999999999,"d":"62.7"},{"v":460900.125,"d":"460900"}]
[2.8,8.4,{"v":47.04,"d":"47.0"},{"v":402555.825,"d":"402556"},{"v":56.448,"d":"56.4"},{"v":441352.80000000005,"d":"441353"},{"v":65.856,"d":"65.9"},{"v":480271.04999999993,"d":"480271"}]

{"sheet":"Прилавки","index":42,"n_rows":202,"n_cols":10,"rows_kept":202,"merged":[[0,0,0,5],[0,9,0,10],[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,7,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[18,0,18,6],[19,0,19,6],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,29,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[37,0,37,6],[38,2,38,4],[39,2,39,4],[40,2,40,4],[41,2,41,4],[42,2,42,4],[43,2,43,4],[44,2,44,4],[45,0,45,6],[46,0,46,6],[47,0,47,1],[47,2,47,6],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,51,4],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[56,0,56,6],[57,0,57,6],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,64,4],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[68,0,68,6],[69,2,69,4],[70,2,70,4],[71,0,71,6],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,76,4],[76,5,77,5],[76,6,77,6],[81,0,81,6],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[85,0,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[86,2,86,4],[86,5,87,5],[86,6,87,6],[91,0,91,6],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[92,2,92,4],[92,5,93,5],[92,6,93,6],[97,0,97,6],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[102,2,102,4],[102,5,103,5],[102,6,103,6],[110,0,110,6],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[115,2,115,4],[115,5,116,5],[115,6,116,6],[133,0,133,6],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[138,2,138,4],[138,5,139,5],[138,6,139,6],[143,0,143,6],[148,0,149,0],[148,1,149,1],[148,2,148,4],[148,5,149,5],[148,6,149,6],[153,0,153,6],[154,1,154,4],[155,1,155,4],[156,1,156,4],[157,1,157,4],[158,1,158,4],[159,1,159,4],[160,1,160,4],[161,1,161,4],[162,1,162,4],[163,1,163,4],[164,0,164,6],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[173,2,173,4],[173,5,174,5],[173,6,174,6],[178,0,178,6],[179,0,179,4],[180,0,180,4],[181,0,181,4],[182,0,182,4],[183,0,183,2],[183,3,184,4],[184,0,184,2],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[185,2,185,4],[185,5,186,5],[185,6,186,6],[189,0,189,6],[190,2,190,4],[191,2,191,4],[192,2,192,4],[193,2,193,4],[194,2,194,4],[195,2,195,4],[196,0,196,6],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[197,2,197,4],[197,5,198,5],[197,6,198,6]]}
["Ванна встраиваемая холодильная среднетемпературная ВВХС (салат-бар)",{"$nulls":8},"Главное меню"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Цена, руб."]
["695122.006","Ванна встраиваемая ВВХС -1,153/0,7 (3 GN 1/1, встроенное холодоснабжение, агрегат в кожухе)",{"$nulls":3},{"v":74676,"d":"74,676"}]
["695122.006-01","Ванна встраиваемая ВВХС -1,48/0,7 (4 GN 1/1, встроенное холодоснабжение, агрегат в кожухе)",{"$nulls":3},{"v":81169,"d":"81,169"}]
["695426.005","Комплект деталей крепления полки ванны ВВХС-1,153/0,7 (светильник со светодиодными лампами, О-образные опоры, без стекла)*",{"$nulls":3},{"v":22733,"d":"22,733"}]
["695426.005-01","Комплект деталей крепления полки ванны ВВХС-1,48/0,7 (светильник со светодиодными лампами, О-образные опоры, без стекла)*",{"$nulls":3},{"v":24351,"d":"24,351"}]
[]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.330.061-15","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,0/0,85 (мясной, встроенное холодоснабжение)",1000,955,850,{"v":48040,"d":"48,040"}]
["4.330.061-14","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,0/0,85 (мясной, встроенное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1000,955,850,{"v":48040,"d":"48,040"}]
["4.330.061-18","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,0/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1000,955,850,{"v":43950,"d":"43,950"}]
["4.330.061-05","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,25/0,85 (мясной, встроенное холодоснабжение)",1250,955,850,{"v":51036,"d":"51,036"}]
["4.330.061-03","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,25/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1250,955,850,{"v":51036,"d":"51,036"}]
["4.330.061-04","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/0,85 (мясной, встроенное холодоснабжение)",1550,955,850,{"v":65220,"d":"65,220"}]
["4.330.061-02","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/0,85 (мясной, встроенное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1550,955,850,{"v":65220,"d":"65,220"}]
["695133.008-04","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-УН (мясной, встроенное холодоснабжение)",1650,950,850,{"v":67230,"d":"67,230"}]
["695133.008-05","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-УН (мясной, встроенное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1650,950,850,{"v":67230,"d":"67,230"}]
["Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС (мясной, под выносное холодоснабжение)"]
["Температура охлаждаемой поверности стола +0˚С/-2˚С, при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Столешница из нержавеющей стали AISI 304-2В"]
["Дополнительный стол для кассового аппарата из нержавеющей стали AISI 304-2В"]
["Ящик с креплением для навесного замка"]
["Деревянная упаковка"]
["Дополнительные опции:"]
["комплект ТРВ, вентиль соленоидный Honeywell"]
["труба-перекладина"]
["крючок на трубу-перекладину"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
[null,"Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,0/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение)",1000,955,850,"по запросу","в разработке"]
[null,"Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,0/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1000,955,850,"по запросу","в разработке"]
["4.330.061-13","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,25/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение)",1250,955,850,{"v":47574,"d":"47,574.00"}]
["4.330.061-11","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,25/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1250,955,850,{"v":47574,"d":"47,574.00"}]
["4.330.061-12","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение)",1550,955,850,{"v":56058,"d":"56,058.00"}]
["4.330.061-10","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/0,85 (мясной, под выносное холодоснабжение с креплением для перекладины)",1550,955,850,{"v":56058,"d":"56,058.00"}]
["Дополнительные опции Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС мясной"]
["Код завода","Наименование","Примечание",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
["5.021.003-02","комплект ТРВ, вентиль соленоидный для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС (под выносное холодоснабжение)","применяется для ПХС (мясной), ПХС (\"рыба-на-льду\")",null,null,{"v":5525,"d":"5,525.00"}]
["301319.007-08","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-1,0/0,85 (мясной)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":6952,"d":"6,952.00"}]
["30319.007-07","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-1,25/0,85 (мясной)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":7589,"d":"7,589.00"}]
["30319.007-06","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-1,55/0,85 (мясной)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":8934,"d":"8,934.00"}]
["301319.007-09","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-УН (мясной) ","применяется для ПХС-УН (мясной), ПН-УН неохлаждаемый",null,null,{"v":7589,"d":"7,589.00"}]
["7.604.116","крючок на трубу-перекладину прилавка холодильного среднетемпературного ПХС (мясной) (1шт.)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":196,"d":"196.00"}]
["Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС (\"рыба-на-льду\", встроенное холодоснабжение)"]
["Температура охлаждаемой поверности стола +0˚С/-2˚С, при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Корпус и охлаждаемый рабочий стол из нержавеющей стали"]
["Поддоны "]
["Деревянная упаковка"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.330.070-02","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/0,85 (\"рыба-на-льду\", встроенное холодоснабжение)",1550,859,972,{"v":68353,"d":"68,353.00"}]
["4.330.070-07","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,25/1,1 (\"рыба-на-льду\", встроенное холодоснабжение)",1250,1100,972,{"v":64268,"d":"64,268.00"}]
["4.330.070-03","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/1,1 (\"рыба-на-льду\", встроенное холодоснабжение)",1550,1100,972,{"v":80447,"d":"80,447.00"}]
["Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС (\"рыба-на-льду\", под выносное холодоснабжение)"]
["Температура охлаждаемой поверности стола +0˚С/-2˚С, при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Корпус и охлаждаемый рабочий стол из нержавеющей стали"]
["Поддоны "]
["Деревянная упаковка"]
["Дополнительные опции:"]
["комплект ТРВ, вентиль соленоидный Honeywell"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.330.070","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/0,85 (\"рыба-на-льду, под выносное холодоснабжение)",1550,859,972,{"v":45990,"d":"45,990.00"}]
["4.330.070-01","Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС-1,55/1,1 (\"рыба-на-льду, под выносное холодоснабжение)",1550,1100,972,{"v":49681,"d":"49,681.00"}]
["Дополнительные опции Прилавок холодильный среднетемпературный ПХС \"рыба-на-льду\""]
["Код завода","Наименование","Примечание",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
["5.021.003-02","комплект ТРВ, вентиль соленоидный для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС (под выносное холодоснабжение)","применяется для ПХС (мясной), ПХС (\"рыба-на-льду\")",null,null,{"v":5525,"d":"5,525.00"}]
["Кассовый бокс КБ-1,5-1Н одинарный накопитель"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Цельнометаллический накопитель из нержавеющей стали"]
["Защитно-декоративное покрытие тумб и передней панели эпоксидно-полиэфирной краской"]
["Деревянная упаковка"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.330.059-К","Кассовый бокс КБ-1,5-1Н одинарный накопитель (красный)",1506,1020,875,{"v":14909,"d":"14,909.00"}]
["4.330.059","Кассовый бокс КБ-1,5-1Н одинарный накопитель (синий)",1506,1020,875,{"v":14909,"d":"14,909.00"}]
["4.330.059-Ц","Кассовый бокс КБ-1,5-1Н одинарный накопитель (Ц)",1506,1020,875,{"v":14909,"d":"14,909.00"}]
["Кассовый бокс КБ-1,9-2Н двойной накопитель"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Цельнометаллический накопитель из нержавеющей стали"]
["Защитно-декоративное покрытие тумб и передней панели эпоксидно-полиэфирной краской"]
["Деревянная упаковка"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.330.060-К","Кассовый бокс КБ-1,9-2Н двойной накопитель (красный)",1930,965,875,{"v":18780,"d":"18,780.00"}]
["4.330.060","Кассовый бокс КБ-1,9-2Н двойной накопитель (синий)",1930,965,875,{"v":18780,"d":"18,780.00"}]
["4.330.060-Ц","Кассовый бокс КБ-1,9-1Н двойной накопитель (Ц)",1930,965,875,{"v":18780,"d":"18,780.00"}]
["Дополнительные опции Кассовые боксы"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина (L)","ширина","высота"]
["694514.001","Защита сканера 300",300,100,300,2440]
["694514.001-01","Защита сканера 400",400,100,300,2660]
[]
["Прилавок П2629 Таир расчетно-кассовый неохлаждаемый"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Столешница из нержавеющей стали"]
["Защитно-декоративное покрытие  эпоксидно-полиэфирной краской"]
["Деревянная упаковка"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.331.050-10-КМ","Прилавок П2629 Таир расчетно-кассовый неохлаждаемый (красный)",930,850,880,{"v":14672,"d":"14,672.00"}]
["4.331.050-10","Прилавок П2629 Таир расчетно-кассовый неохлаждаемый (синий)",930,850,880,{"v":14672,"d":"14,672.00"}]
["4.331.050-10-Ц","Прилавок П2629 Таир расчетно-кассовый неохлаждаемый (Ц)",930,850,880,{"v":14672,"d":"14,672.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-10.01","Прилавок П2629 Таир расчетно-кассовый неохлаждаемый (без щитка)",930,850,880,{"v":14391,"d":"14,391.00"}]
["4.331.050-13","Прилавок П2629 Таир УВ расчетно-кассовый неохлаждаемый ",1390,660,860,{"v":15377,"d":"15,377.00"}]
["4.331.050-14","Прилавок П2629 Таир УН расчетно-кассовый неохлаждаемый ",1390,660,860,{"v":15775,"d":"15,775.00"}]
["Прилавок П2629 Илеть расчетно-кассовый неохлаждаемый"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Столешница из нержавеющей стали"]
["Защитно-декоративное покрытие  эпоксидно-полиэфирной краской"]
["Деревянная упаковка"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.331.050-08-К","Прилавок П2629 Илеть расчетно-кассовый неохлаждаемый (красный)",940,1100,870,{"v":19715,"d":"19,715.00"}]
["4.331.050-08","Прилавок П2629 Илеть расчетно-кассовый неохлаждаемый (синий)",940,1100,870,{"v":19715,"d":"19,715.00"}]
["4.331.050-08-Ц","Прилавок П2629 Илеть расчетно-кассовый неохлаждаемый (Ц)",940,1100,870,{"v":19715,"d":"19,715.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-08.01","Прилавок П2629 Илеть расчетно-кассовый неохлаждаемый (без щитка)",940,1100,870,{"v":19450,"d":"19,450.00"}]
["4.331.050-11-К","Прилавок 2629 Илеть УВ расчетно-кассовый неохлаждаемый (красный)",2109,952,870,{"v":21717,"d":"21,717.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-12-К","Прилавок 2629 Илеть УН расчетно-кассовый неохлаждаемый (красный)",2060,952,870,{"v":20893,"d":"20,893.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-11","Прилавок 2629 Илеть УВ расчетно-кассовый неохлаждаемый (синий)",2109,952,870,{"v":21717,"d":"21,717.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-12","Прилавок 2629 Илеть УН расчетно-кассовый неохлаждаемый (синий)",2060,952,870,{"v":20893,"d":"20,893.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-11Ц","Прилавок 2629 Илеть УВ расчетно-кассовый неохлаждаемый (Ц)",2109,952,870,{"v":21717,"d":"21,717.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-12Ц","Прилавок 2629 Илеть УН расчетно-кассовый неохлаждаемый (Ц)",2060,800,870,{"v":20893,"d":"20,893.00"},"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-16-К","Прилавок П2629 Илеть 600 расчетно-кассовый неохлаждаемый (красный)",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":1100,"d":"1,100   "},870,14253,"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-16","Прилавок П2629 Илеть 600 расчетно-кассовый неохлаждаемый (синий)",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":1100,"d":"1,100   "},870,14253,"под заказ от 1 шт."]
["4.4331.050-16-Ц","Прилавок П2629 Илеть 600 расчетно-кассовый неохлаждаемый (Ц)",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":1100,"d":"1,100   "},870,14253,"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-15-К","Прилавок П2629 Илеть 700 расчетно-кассовый неохлаждаемый (красный)",{"v":700,"d":"700.00"},{"v":1100,"d":"1,100   "},870,14655,"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-15","Прилавок П2629 Илеть 700 расчетно-кассовый неохлаждаемый (синий)",{"v":700,"d":"700.00"},{"v":1100,"d":"1,100   "},870,14655,"под заказ от 1 шт."]
["4.331.050-15-Ц","Прилавок П2629 Илеть 700 расчетно-кассовый неохлаждаемый (Ц)",{"v":700,"d":"700.00"},{"v":1100,"d":"1,100   "},870,14655,"под заказ от 1 шт."]
["Прилавок Илеть NEW расчетно-кассовый неохлаждаемый"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Столешница из нержавеющей стали"]
["Защитно-декоративное покрытие эпоксидно-полиэфирной краской"]
["Деревянная упаковка"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["695133.001","Прилавок Илеть NEW расчетно-кассовый неохлаждаемый (синий)",930,1030,860,{"v":17001,"d":"17,001.00"}]
["695133.001-к","Прилавок Илеть NEW расчетно-кассовый неохлаждаемый (красный)",930,1030,860,{"v":17001,"d":"17,001.00"}]
["695133.001-ц","Прилавок Илеть NEW расчетно-кассовый неохлаждаемый (Ц)",930,1030,860,{"v":17001,"d":"17,001.00"},"под заказ от 1 шт."]
["Прилавок П2629 Нова расчетно-кассовый неохлаждаемый"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Столешница из нержавеющей стали"]
["Защитно-декоративное покрытие эпоксидно-полиэфирной краской"]
["Деревянная упаковка"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.331.050-09-К","Прилавок П2629 Нова неохл. (красный)",600,715,870,{"v":6393,"d":"6,393.00"}]
["4.331.050-09","Прилавок П2629 Нова неохл. (синий)",600,715,870,{"v":6393,"d":"6,393.00"}]
["4.331.050-09-Ц","Прилавок П2629 Нова неохл. (Ц)",600,715,870,{"v":6393,"d":"6,393.00"},"под заказ от 1 шт."]
["Дополнительные опции Прилавки П2629 расчетно-кассовые неохлаждаемые "]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Цена, руб.","Примечание"]
["7.245.006-К","Щиток передний для прилавка \"Илеть\" расчетно-кассового неохлаждаемого (красный)",{"$nulls":3},{"v":265,"d":"265.00"}]
["7.245.006","Щиток передний для прилавка \"Илеть\" расчетно-кассового неохлаждаемого (синий)",{"$nulls":3},{"v":265,"d":"265.00"}]
["7.245.006-Ц","Щиток передний для прилавка \"Илеть\" расчетно-кассового неохлаждаемого (Ц)",{"$nulls":3},{"v":265,"d":"265.00"},"под заказ от 1 шт."]
["7.245.005-01-К","Щиток передний для прилавка \"Таир\" расчетно-кассового неохлаждаемого (красный)",{"$nulls":3},{"v":280,"d":"280.00"}]
["7.245.005","Щиток передний для прилавка \"Таир\" расчетно-кассового неохлаждаемого (синий)",{"$nulls":3},{"v":280,"d":"280.00"}]
["7.245.005-01-Ц","Щиток передний для прилавка \"Таир\" расчетно-кассового неохлаждаемого (Ц)",{"$nulls":3},{"v":280,"d":"280.00"},"под заказ от 1 шт."]
["7.245.004-К","Щиток передний для прилавка \"Нова\" расчетно-кассового неохлаждаемого (красный)",{"$nulls":3},{"v":170,"d":"170.00"}]
["7.245.004","Щиток передний для прилавка \"Нова\" расчетно-кассового неохлаждаемого (синий)",{"$nulls":3},{"v":170,"d":"170.00"}]
["7.245.004-Ц","Щиток передний для прилавка \"Нова\" расчетно-кассового неохлаждаемого (Ц)",{"$nulls":3},{"v":170,"d":"170.00"},"под заказ от 1 шт."]
["Прилавки ПН неохлаждаемые (предназначены для демонстрации и выкладки продуктов)"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Столешница из нержавеющей стали AISI 304-2В"]
["Дополнительный стол для кассового аппарата из нержавеющей стали AISI 304-2В "]
["Ящик с креплением для навесного замка (в прилавке ПН-1,0/0,85 ящик отсутствует)"]
["Деревянная упаковка"]
["Дополнительные опции:"]
["труба-перекладина"]
["крючок на трубу-перекладину"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["4.330.061-16","ПРИЛАВОК ПН-1,0/0,85 неохлаждаемый",1000,955,850,{"v":40247,"d":"40,247.00"}]
["4.330.061.09","ПРИЛАВОК ПН-1,25/0,85 неохлаждаемый",1250,955,850,{"v":45132,"d":"45,132.00"}]
["4.330.061-08","ПРИЛАВОК ПН-1,55/0,85 неохлаждаемый",1550,955,850,{"v":53004,"d":"53,004.00"}]
["Прилавки ПН-УН неохлаждаемые (предназначены для демонстрации и выкладки продуктов)"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Столешница из нержавеющей стали AISI 304-2В"]
["Деревянная упаковка"]
["Дополнительные опции:"]
["труба-перекладина из нержавеющей стали AISI 304-2В"]
["крючок на трубу-перекладину из нержавеющей стали AISI 304-2В"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["695133.008","ПРИЛАВОК П2629 расчетно-кассовый ПН-УН неохлаждаемый, угол наружный",1650,950,850,{"v":54460,"d":"54,460.00"}]
[]
["Дополнительные опции Прилавок ПН неохлаждаемый"]
["Код завода","Наименование","Примечание",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
["301319.007-08","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-1,0/85 (мясной)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":6952,"d":"6,952.00"}]
["30319.007-07","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-1,25/0,85 (мясной)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":7589,"d":"7,589.00"}]
["30319.007-06","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-1,55/0,85 (мясной)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":8934,"d":"8,934.00"}]
["301319.007-09","труба-перекладина для прилавка холодильного среднетемпературного ПХС-УН (мясной)","применяется для ПХС-УН (мясной), ПН-УН неохлаждаемый",null,null,{"v":7589,"d":"7,589.00"}]
["7.604.116","крючок на трубу-перекладину прилавка холодильного среднетемпературного ПХС (мясной) (1шт.)","применяется для ПХС (мясной), ПН неохлаждаемый",null,null,{"v":196,"d":"196.00"}]
["Подиум под фреш"]
["Код завода","Наименование","размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб.","Примечание"]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
["695169.009-К","Подиум под фреш красный",1200,800,450,{"v":5114,"d":"5114.00"}]
["695169.009-С","Подиум под фреш синий",1200,800,450,{"v":5114,"d":"5114.00"}]
["695169.009-Ц","Подиум под фреш Ц",1200,800,450,{"v":5624,"d":"5624.00"},"Цвет по согласованию"]

{"sheet":"ШкафыМХМ","index":43,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[18,0,18,5],[23,0,23,5],[65,0,65,5],[71,0,71,5]]}
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ МХМ"]
["Шкафы ШХ и Эльтон",{"$nulls":6},"Главное меню"]
["Код изделия","Наименование изделий","Температурный режим (при температуре окруж.среды)","Кол-во полок","Габаритные размеры длина*глубина*высота","Розничная цена  с НДС, руб."]
["4.300.210","Холодильный шкаф ШХСн 0,06С","-6…+6(+12…+35)","-","490х450х770",{"v":19980,"d":"19,980"}]
["4.300.037-03","Шкаф холодильный ШХСн-370С (стекл.дверь)","-6…+6(+12…+35)",4,"575*585*1800",{"v":32783.94,"d":"32,784"}]
["4.300.037-04","Шкаф холодильный ШХСн-370М (метал.дверь)","-6…+6(+12…+43)",4,"575*585*1800",{"v":32065.11,"d":"32,065"}]
["4.300.071-02","Шкаф холодильный Эльтон 0,7 купе","0…+7(+12…+35)",4,"820*635*1970",{"v":45408.6675,"d":"45,409"}]
["4.300.071-08","Шкаф холодильный Эльтон 0,7У купе","-6…+6(+12…+35)",4,"820*635*1970",{"v":54316.8675,"d":"54,317"}]
["4.300.063-09","Шкаф холодильный Эльтон 1,5С купе","0…+7(+12…+35)",8,"1655*730*1960",{"v":82740,"d":"82,740"}]
["4.300.118","Шкаф холодильный ШХ-0,80 С ","0…+7(+12…+35)",8,"1195*595*1970",{"v":49909.0725,"d":"49,909"}]
["4.300.117","Шкаф холодильный ШХ-0,80 М ","0…+7(+12…+43)",8,"1195*603*1970",{"v":47414.115,"d":"47,414"}]
["4.300.145","Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе","0…+7(+12…+35)",8,"1195*595*1970",{"v":45943.38,"d":"45,943"}]
["4.300.145-01","Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе статика","0…+7(+12…+35)",8,"1195*595*1970",{"v":47092.185,"d":"47,092"}]
["4.300.128","Шкаф холодильный ШХСн-0,80 С","-6…+6(+12…+35)",8,"1195*595*1970",{"v":62582.31,"d":"62,582"}]
["4.300.127","Шкаф холодильный ШХСн-0,80 М","-6…+6(+12…+43)",8,"1195*603*1970",{"v":58578.03,"d":"58,578"}]
["4.300.003","Шкаф  холодильный Эльтон 1,0К","0…+7/-18(+12…+43)",8,"1245*690*1970",{"v":73085.8275,"d":"73,086"}]
["4.300.044-03","Шкаф холодильный ШХК-400М","0..+7/-12(+12..+32)",4,"750*750*1970",{"v":54391.8375,"d":"54,392"}]
["4.300.048-03","Шкаф холодильный ШХК-800","0..+7/-12(+12..+32)",8,"1500*750*1970",{"v":78769.215,"d":"78,769"}]
["Дополнительные полки-решетки для шкафов "]
["6.540.211","Полка-решетка (ШХ-0,80С купе, ШХ-0,80М, ШХ-0,80С, ШХСн-0,80С, ШХСн-0,80М)",{"$nulls":3},{"v":1295.7461999999998,"d":"1,296"}]
["6.540.189","Полка-решетка (ШХ 370С, ШХ 370СК, ШХ 370М, ШХСн 370С, ШХСн 370М, ШХСн 370СК)",{"$nulls":3},{"v":958.80015,"d":"959"}]
["6.540.048-01","Полка-решетка (ШХК-400М, ШХК-800) ",{"$nulls":3},{"v":800.08425,"d":"800"}]
["7.297.001","Кронштейн к полке-решетке (не подходит к (ШХК-400М, ШХК-800))",{"$nulls":3},{"v":11.70855,"d":"12"}]
["Шкафы Капри"]
["Код изделия","Наименование","Температурный режим (Т окр)","Кол-во полок","Габаритные размеры ","Розничная цена с НДС, руб."]
["4.300.101","Шкаф холодильный Капри 0,5МВ ","0…+7(+12…+43)",4,"595х795х2090",{"v":36408.96,"d":"36,409"}]
["4.300.102","Шкаф холодильный Капри 0,7МВ ","0…+7(+12…+43)",4,"795х795х2090",{"v":39296.4075,"d":"39,296"}]
["4.300.103","Шкаф холодильный Капри 1,12МВ ","0…+7(+12…+43)",8,"1195х795х2090",{"v":49193,"d":"49,193"}]
["4.300.104","Шкаф холодильный Капри 1,5МВ ","0…+7(+12…+43)",8,"1595х795х2090",{"v":54271.665,"d":"54,272"}]
["4.300.108","Холодильный шкаф Капри 1,12СК Купе","0…+7(+12…+43)",null,"1195х710х2030",{"v":55769,"d":"55,769"}]
["4.300.214","Шкаф холодильный Капри П-390М (ВО, контроллер)","0…+7(+12…+43)",4,"610х560х1795 ",29254]
["4.300.215","Шкаф холодильный Капри П-390С (ВО, термостат)","0…+7(+12…+35)",4,"610*560*1795",{"v":31408.65,"d":"31,409"}]
["4.300.212","Шкаф холодильный Капри П-390СК (ВО, термостат)","0…+7(+12…+35)",4,"610*560*1975",{"v":32481.75,"d":"32,482"}]
["4.300.252","Шкаф холодильный Капри П-490СК (ВО, термостат)","0…+7(+12…+35)",4,"680*630*1975",{"v":33002.55,"d":"33,003"}]
["4.300.119-07","Шкаф холодильный Капри 0,5СК","0…+7(+12…+35)",4,"595*710*2030",{"v":32040.855,"d":"32,041"}]
["4.300.111","Шкаф холодильный Капри 0,5М ","0…+7(+12…+43)",4,"595*718*2030",{"v":36408.95999999999,"d":"36,409"}]
["код 4.300.101","Шкаф холодильный Капри 0.5МВ","0…+7(+12…+43)",4,"595х795х2090",{"v":36409,"d":"36,409"}]
["4.300.129","Шкаф холодильный Капри 0,5УСК ","-6…+6(+12…+35)",4,"595*710*2030",{"v":50479.065,"d":"50,479"}]
["4.300.121","Шкаф холодильный Капри 0,5УМ ","-6…+6(+12…+43)",4,"595*718*2030",{"v":45489.15,"d":"45,489"}]
["4.300.131","Шкаф холодильный Капри 0,7М ","0…+7(+12…+43)",4,"795*718*2030",{"v":39296.4075,"d":"39,296"}]
["4.300.131-03","Шкаф холодильный Капри 0,7М нержавейка","0…+7(+12…+43)",4,"795*718*2030",{"v":70989.975,"d":"70,990"}]
["4.300.102","Шкаф холодильный Капри 0,7МВ","0…+7(+12…+43)",4,"795х795х2090",{"v":39297,"d":"39,297"}]
["4.300.135-05","Шкаф холодильный Капри 0,7СК","0…+7(+12…+35)",4,"795*710*2030",{"v":42896.07,"d":"42,896"}]
["4.300.137","Шкаф холодильный Капри 0,7УМ","-6…+6(+12…+43)",4,"795*718*2030",{"v":48438.3375,"d":"48,438"}]
["4.300.137-01","Шкаф холодильный Капри 0,7УМ нержавейка","-6…+6(+12…+43)",4,"795*718*2030",{"v":77345.8875,"d":"77,346"}]
["4.300.141","Шкаф холодильный Капри 0,7УСК","-6…+6(+12…+43)",4,"795*710*2030",{"v":52581.5325,"d":"52,582"}]
["4.300.120","Шкаф холодильный Капри 1,12СК","0…+7(+12…+35)",8,"1195*710*2030",{"v":57473.325,"d":"57,473"}]
["4.300.108","Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе","0…+7(+12…+35)",8,"1195*710*2030",{"v":55768.86,"d":"55,769"}]
["4.300.108-01","Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе статика","0…+7(+12…+35)",8,"1195*710*2030",{"v":56735.7525,"d":"56,736"}]
["4.300.113","Шкаф холодильный Капри 1,12М","0…+7(+12…+43)",8,"1195*718*2030",{"v":49192.4475,"d":"49,192"}]
["4.300.103","Шкаф холодильный Капри 1,12МВ","0…+7(+12…+43)",8,"1195х795х2090",{"v":49193,"d":"49,193"}]
["4.300.130","Шкаф холодильный Капри 1,12УСК","-6…+6(+12…+43)",8,"1195*710*2030",{"v":68175.2925,"d":"68,175"}]
["4.300.109","Шкаф холодильный Капри 1,12УСК купе","-6…+6(+12…+43)",8,"1195*710*2030",{"v":72337.23000000001,"d":"72,337"}]
["4.300.123","Шкаф холодильный Капри 1,12УМ ","-6…+6(+12…+43)",8,"1195*718*2030",{"v":61326.5625,"d":"61,327"}]
["4.300.133","Шкаф холодильный Капри 1,5М","0…+7(+12…+43)",8,"1595*718*2030",{"v":54271.665,"d":"54,272"}]
["4.300.133-02","Шкаф холодильный Капри 1,5М нержавейка","0…+7(+12…+43)",8,"1595*718*2030",{"v":90336.645,"d":"90,337"}]
["4.300.143","Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе","0…+7(+12…+35)",8,"1595*710*2030",{"v":61198.6725,"d":"61,199"}]
["4.300.143-01","Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе статика","0…+7(+12…+35)",8,"1595*710*2030",{"v":64992.375,"d":"64,992"}]
["4.300.139","Шкаф холодильный Капри 1,5УМ","-6…+6(+12…+43)",8,"1595*718*2030",{"v":70533.54,"d":"70,534"}]
["4.300.139-01","Шкаф холодильный Капри 1,5УМ нержавейка","-6…+6(+12…+43)",8,"1595*718*2030",{"v":107090.235,"d":"107,090"}]
["4.300.144","Шкаф холодильный Капри 1,5УСК купе","-6…+6(+12…+35)",8,"1595*710*2030",{"v":74992.05,"d":"74,992"}]
["4.300.149","Шкаф холодильный Капри 0,5Н","-18...-12(+12…+43)",4,"635х730х2060",{"v":49083,"d":"49,083"}]
["4.300.148","Шкаф холодильный Капри 0,7Н","-18...-16(+12…+43)",4,"835*730*2100",{"v":52920,"d":"52,920"}]
["4.300.150","Шкаф холодильный Капри 1,12Н","-18...-12(+12…+43)",8,"1195х710х2030",{"v":71409,"d":"71,409"}]
["4.300.147","Шкаф холодильный Капри 1,5Н","-18...-16(+12…+43)",8,"1635*730*2100",{"v":74970,"d":"74,970"}]
["Опции для шкафов"]
["5.161.001","Комплект освещения канапе (для шкафов Капри 0,5СК)",{"$nulls":3},{"v":961.38,"d":"961"}]
["5.161.004","Комплект освещения канапе (для шкафов Капри 0,7СК)",{"$nulls":3},{"v":675.8325,"d":"676"}]
["5.161.002","Комплект освещения канапе (для шкафов Капри 1,12СК купе)",{"$nulls":3},{"v":703.395,"d":"703"}]
["5.161.002","Комплект освещения канапе (для шкафов Капри 1,12СК)",{"$nulls":3},{"v":703.395,"d":"703"}]
["5.161.005","Комплект освещения канапе (для шкафов Капри 1,5СК купе)",{"$nulls":3},{"v":864.36,"d":"864"}]
["Дополнительные полки-решетки для шкафов"]
["6.540.212","Полка-решетка (Капри 0,7СК, Капри 0,7М, Капри 0,7УСК, Капри 0,7УМ)",{"$nulls":3},{"v":1848.64995,"d":"1,849"}]
["6.540.213","Полка-решетка (Капри 1,5СК купе, Капри 1,5М, Капри 1,5УСК купе, Капри 1,5УМ)",{"$nulls":3},{"v":1840.8442499999999,"d":"1,841"}]
["6.540.214","Полка-решетка (Капри 0,5СК, Капри 0,5М, Капри 0,5УСК, Капри 0,5УМ)",{"$nulls":3},{"v":1540.3247999999994,"d":"1,540"}]
["6.540.215","Полка-решетка (Капри 1,12СК, Капри 1,12СК купе, Капри 1,12М, Капри 1,12УСК, Капри 1,12УСК купе, Капри 1,12УМ)",{"$nulls":3},{"v":1245.0091499999999,"d":"1,245"}]
["7.297.001","Кронштейн к полке-решетке ",{"$nulls":3},{"v":14.16,"d":"14"}]

{"sheet":"Стеклянные фронты","index":44,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,8],[0,9,0,10]]}
["Стеклянные двери для холодильных и морозильных камер",{"$nulls":8},"Главное меню"]
["Код изделия","Наименование","Количество дверей","Ширина двери, мм","Высота, мм","Установочная ширина, мм","Установочная высота, мм","Розничная цена с НДС, руб."]
[]
["5.240.015-01","Стеклянный фронт 700х1640",1,660,1600,700,1640,{"v":77287.35,"d":"77,287"}]
["5.240.015-02","Стеклянный фронт 1374х1640",2,660,1600,1374,1640,{"v":121796.85,"d":"121,797"}]
["5.240.015-03","Стеклянный фронт 2048х1640",3,660,1600,2048,1640,{"v":166137.3,"d":"166,137"}]
["5.240.015-04","Стеклянный фронт 2722х1640",4,660,1600,2722,1640,{"v":210981.75,"d":"210,982"}]
["5.240.015-05","Стеклянный фронт 3396х1640",5,660,1600,3396,1640,{"v":255098.55,"d":"255,099"}]
[]
["Продукция соответствует последнему слову техники, а так же всем требованиям технической безопасности."]
["    Рама:"]
["•    рама из анодированного алюминия, профили с холодопрерывающими вставками"]
["•    низкотемпературное исполнение с электроподогревом"]
["   Двери:"]
["•    двухкамерный стеклопакет"]
["•    внешняя рама дверей из анодированного алюминия с электроподогревом"]
["•    пленка ANTI-FOG исключающая образование конденсата"]
["   Фурнитура:"]
["•    магнитная уплотнительная резина"]
["•    самозакрывающиеся петли"]
["•    светодиодная подсветка"]

{"sheet":"Моноблоки_МХМ","index":45,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[3,5,7,5],[3,6,9,6],[3,7,9,7],[3,8,9,8],[8,5,9,5],[11,5,12,5],[11,6,14,6],[11,7,14,7],[11,8,14,8],[16,5,17,5],[18,5,19,5],[20,0,20,9],[22,5,23,5],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[22,8,25,8]]}
["МОНОБЛОКИ МХМ",{"$nulls":9},"Главное меню"]
["Код изделия","Наименование","Холодопроизводительность, Вт\n0 / 30 оС","Холодопроизводительность, Вт\n-20 / 30 оС","Объём камеры (t=80мм), м3","Температура во внутреннем объёме камеры,оС ","Длина, мм","Ширина, мм","Высота, мм","Розничная цена с НДС, руб."]
["1 серия"]
["4.030.106-01","MMN 106",906,null,6,"-5…+5",455,850,720,{"v":39535.65,"d":"39,536"}]
["4.030.108-01","MMN 108",1034,null,8,{"$nulls":4},{"v":40142.025,"d":"40,142"}]
["4.030.110-01","MMN 110",1249,null,10,{"$nulls":4},{"v":42203.7,"d":"42,204"}]
["4.030.112-01","MMN 112",1390,null,12,{"$nulls":4},{"v":45235.575,"d":"45,236"}]
["4.030.114-01","MMN 114",1559,null,14,{"$nulls":4},{"v":55301.4,"d":"55,301"}]
["4.030.107","LMN 107",null,1049,7,-18,{"$nulls":3},{"v":45660.0375,"d":"45,660"}]
["4.030.109","LMN 109",null,1270,9,{"$nulls":4},{"v":52815.2625,"d":"52,815"}]
["2 серия"]
["4.030.222","МMN 222",2409,null,22,"-5…+5",735,850,720,{"v":67803.75,"d":"67,804"}]
["4.030.228","МMN 228",2765,null,28,{"$nulls":4},{"v":72753.975,"d":"72,754"}]
["4.030.213","LMN 213",null,1574,13,-18,{"$nulls":3},{"v":65709,"d":"65,709"}]
["4.030.217","LMN 217",null,1961,17,-18,{"$nulls":3},{"v":76017.375,"d":"76,017"}]
["3 серия"]
["4.030.338","MMN 338",3307,null,38,"-5…+5",851,1060,960,{"v":110300,"d":"110,300"}]
["4.030.344","MMN 344",3726,null,44,null,851,1060,960,{"v":113780,"d":"113,780"}]
["4.030.331","LMN 331",null,3084,31,-18,851,1060,960,{"v":135773,"d":"135,773"}]
["4.030.327","LMN 327",null,2679,27,null,851,1060,960,{"v":115708,"d":"115,708"}]
["СПЛИТ-СИСТЕМЫ МХМ"]
["Код изделия","Наименование","Холодопроизводительность, Вт\n0 / 30 оС","Холодопроизводительность, Вт\n-20 / 30 оС","Объём камеры (t=80мм), м3","Температура во внутреннем объёме камеры,оС ","Длина БКК/испаритель,  мм ","Ширина БКК/испаритель,  мм ","Высота БКК/испаритель,  мм ","Розничная цена с НДС, руб."]
["4.031.222","МSN 222",2409,null,22,"-5…+5","780,5/783","345/380,5","744/284",{"v":87100,"d":"87,100"}]
["4.031.228","МSN 228",2765,null,28,{"$nulls":4},{"v":93200,"d":"93,200"}]
["4.031.213","LSN 213",null,1574,13,-18,{"$nulls":3},{"v":88000,"d":"88,000"}]
["4.031.217","LSN 217",null,1961,17,-18,{"$nulls":3},{"v":94500,"d":"94,500"}]

{"sheet":"стеллажи","index":46,"n_rows":990,"n_cols":6,"rows_kept":990,"merged":[[0,0,0,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[24,1,24,2],[35,0,35,2],[38,0,38,2],[96,0,96,2],[182,0,182,2],[275,0,275,2],[281,0,281,2],[295,0,295,2],[371,0,371,2],[390,0,390,2],[401,0,401,2],[419,0,419,2],[427,0,427,2],[434,0,434,2],[442,0,442,2],[464,0,464,2],[508,0,508,2],[514,0,514,2],[515,0,515,1],[516,0,516,1],[517,0,517,1],[518,0,518,1],[519,0,519,1],[520,0,520,1],[521,0,521,1],[522,0,522,1],[523,0,523,1],[524,0,524,1],[526,0,526,2],[527,0,527,1],[528,0,528,1],[529,0,529,1],[530,0,530,1],[531,0,531,1],[533,0,533,2],[543,0,543,2],[564,0,564,2],[565,0,565,2],[575,0,575,2],[606,0,606,2],[626,0,626,2],[639,0,639,2],[640,0,640,1],[641,0,641,1],[642,0,642,1],[643,0,643,2],[644,0,644,1],[645,0,645,1],[646,0,646,1],[647,0,647,1],[648,0,648,2],[649,0,649,1],[650,0,650,1],[651,0,651,1],[652,0,652,1],[653,0,653,1],[654,0,654,2],[655,0,655,1],[657,0,657,2],[658,0,658,1],[659,0,659,1],[660,0,660,1],[661,0,661,1],[662,0,662,1],[663,0,663,1],[664,0,664,1],[665,0,665,1],[666,0,666,1],[667,0,667,1],[668,0,668,1],[669,0,669,1],[670,0,670,1],[672,0,672,2],[675,1,675,2],[684,1,684,2],[691,0,691,2],[695,0,695,2],[730,0,730,2],[759,0,759,2],[804,0,804,2],[810,0,810,2]]}
["СТЕЛЛАЖИ МХМ"]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб",null,null,"Главное меню"]
["СТОЙКА","Стойка является общей для соседних стеллажей, выстроенных в одну линию."]
["301442.011-20","СТОЙКА 1200 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":483.99,"d":"484"}]
["301442.011-20-Ц","СТОЙКА 1200 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":563.91,"d":"564"}]
["301442.011-21","СТОЙКА 1400 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":504.99,"d":"505"}]
["301442.011-21-Ц","СТОЙКА 1400 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":589.11,"d":"589"}]
["301442.011-22","СТОЙКА 1600 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":547.92,"d":"548"}]
["301442.011-22-Ц","СТОЙКА 1600 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":640.63,"d":"641"}]
["301442.011-23","СТОЙКА 1800 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":586.45,"d":"586"}]
["301442.011-23-Ц","СТОЙКА 1800 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":686.85,"d":"687"}]
["301442.011-24","СТОЙКА 2000 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":647.67,"d":"648"}]
["301442.011-24-Ц","СТОЙКА 2000 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":760.34,"d":"760"}]
["301442.011-25","СТОЙКА 2200 Н С КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":750.49,"d":"750"}]
["301442.011-25-Ц","СТОЙКА 2200 Н С КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":883.71,"d":"884"}]
["301442.011-26","СТОЙКА 2400 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":811.13,"d":"811"}]
["301442.011-26-Ц","СТОЙКА 2400 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":956.47,"d":"956"}]
["301442.011-27","СТОЙКА 2600 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":867.71,"d":"868"}]
["301442.011-27-Ц","СТОЙКА 2600 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":1024.37,"d":"1024"}]
["301442.011-28","СТОЙКА 2800 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":924.37,"d":"924"}]
["301442.011-28-Ц","СТОЙКА 2800 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":1092.36,"d":"1092"}]
["301442.011-29","СТОЙКА 3000 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ",{"v":980.95,"d":"981"}]
["301442.011-29-Ц","СТОЙКА 3000 Н C КРОНШТЕЙНОМ ОПОРЫ Цветная",{"v":1160.25,"d":"1160"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["СТЕНКА БОКОВАЯ","Стенка боковая является общей для соседних стеллажей, выстроенных в одну линию."]
["301731.015","СТЕНКА БОКОВАЯ 300 Н",{"v":196.93,"d":"197"}]
["301731.015-Ц","СТЕНКА БОКОВАЯ 300 Н Цветная",{"v":236.32,"d":"236"}]
["301731.015-01","СТЕНКА БОКОВАЯ 400 Н",{"v":231.82,"d":"232"}]
["301731.015-01-Ц","СТЕНКА БОКОВАЯ 400 Н Цветная",{"v":278.17,"d":"278"}]
["301731.015-02","СТЕНКА БОКОВАЯ 500 Н",{"v":270.83,"d":"271"}]
["301731.015-02-Ц","СТЕНКА БОКОВАЯ 500 Н Цветная",{"v":325.04,"d":"325"}]
["301731.015-03","СТЕНКА БОКОВАЯ 600 Н",{"v":347.24,"d":"347"}]
["301731.015-03-Ц","СТЕНКА БОКОВАЯ 600 Н Цветная",{"v":416.71,"d":"417"}]
[]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ (НОЖКА)"]
["301319.004-01","ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ 004-01",{"v":29.88,"d":"30"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПОЛКА НИЖНЯЯ (БАЗОВАЯ)"]
["304121.022-08","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*1000 Н",{"v":389.23,"d":"389"}]
["304121.022-08-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*1000 Н Цветная",{"v":467.07,"d":"467"}]
["304121.022-12","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*1200 Н",{"v":453.06,"d":"453"}]
["304121.022-12-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*1200 Н Цветная",{"v":543.68,"d":"544"}]
["304121.022-16","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*1250 Н",{"v":679.83,"d":"680"}]
["304121.022-16-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*1250 Н Цветная",{"v":815.8,"d":"816"}]
["304121.022","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*600 Н",{"v":250.71,"d":"251"}]
["304121.022-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*600 Н Цветная",{"v":300.82,"d":"301"}]
["304121.022-04","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*800 Н",{"v":348.14,"d":"348"}]
["304121.022-04-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 300*800 Н Цветная",{"v":417.75,"d":"418"}]
["304121.022-09","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*1000 Н",{"v":517.3,"d":"517"}]
["304121.022-09-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*1000 Н Цветная",{"v":620.77,"d":"621"}]
["304121.022-13","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*1200 Н",{"v":560.55,"d":"561"}]
["304121.022-13-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*1200 Н Цветная",{"v":672.66,"d":"673"}]
["304121.022-17","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*1250 Н",{"v":884.97,"d":"885"}]
["304121.022-17-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*1250 Н Цветная",{"v":1061.99,"d":"1062"}]
["304121.022-01","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*600 Н",{"v":317.62,"d":"318"}]
["304121.022-01-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*600 Н Цветная",{"v":381.17,"d":"381"}]
["304121.022-05","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*800 Н",{"v":474.79,"d":"475"}]
["304121.022-05-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 400*800 Н Цветная",{"v":569.74,"d":"570"}]
["304121.022-10","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*1000 Н",{"v":599.14,"d":"599"}]
["304121.022-10-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*1000 Н Цветная",{"v":718.98,"d":"719"}]
["304121.022-14","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*1200 Н",{"v":696.37,"d":"696"}]
["304121.022-14-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*1200 Н Цветная",{"v":835.64,"d":"836"}]
["304121.022-18","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*1250 Н",{"v":1000.69,"d":"1001"}]
["304121.022-18-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*1250 Н Цветная",{"v":1200.85,"d":"1201"}]
["304121.022-02","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*600 Н",{"v":400.8,"d":"401"}]
["304121.022-02-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*600 Н Цветная",{"v":480.96,"d":"481"}]
["304121.022-06","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*800 Н",{"v":534.49,"d":"534"}]
["304121.022-06-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 500*800 Н Цветная",{"v":641.39,"d":"641"}]
["304121.022-11","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*1000 Н",{"v":737.67,"d":"738"}]
["304121.022-11-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*1000 Н Цветная",{"v":885.2,"d":"885"}]
["304121.022-15","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*1200 Н",{"v":850.78,"d":"851"}]
["304121.022-15-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*1200 Н Цветная",{"v":1020.94,"d":"1021"}]
["304121.022-19","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*1250 Н",1111]
["304121.022-19-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*1250 Н Цветная",{"v":1333.21,"d":"1333"}]
["304121.022-03","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*600 Н",{"v":557.27,"d":"557"}]
["304121.022-03-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*600 Н Цветная",{"v":668.73,"d":"669"}]
["304121.022-07","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*800 Н",{"v":646.37,"d":"646"}]
["304121.022-07-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ 600*800 Н Цветная",{"v":775.65,"d":"776"}]
["304121.023","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 300 Н",{"v":289.22,"d":"289"}]
["304121.023-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 300 Н Цветная",{"v":347.04,"d":"347"}]
["304121.023-01","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 400 Н",{"v":293.19,"d":"293"}]
["304121.023-01-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 400 Н Цветная",{"v":351.84,"d":"352"}]
["304121.023-02","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 500 Н",{"v":349.32,"d":"349"}]
["304121.023-02-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 500 Н Цветная",{"v":419.2,"d":"419"}]
["304121.023-03","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 600 Н",{"v":454.07,"d":"454"}]
["304121.023-03-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УВ 600 Н Цветная",{"v":544.86,"d":"545"}]
["304121.024","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 300 Н",{"v":282.8,"d":"283"}]
["304121.024-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 300 Н Цветная",{"v":339.34,"d":"339"}]
["304121.024-01","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 400 Н",{"v":289.22,"d":"289"}]
["304121.024-01-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 400 Н Цветная",{"v":347.04,"d":"347"}]
["304121.024-02","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 500 Н",{"v":355.32,"d":"355"}]
["304121.024-02-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 500 Н Цветная",{"v":426.37,"d":"426"}]
["304121.024-03","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 600 Н",{"v":499.55,"d":"500"}]
["304121.024-03-Ц","ПОЛКА НИЖНЯЯ УН 600 Н Цветная",{"v":599.45,"d":"599"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПАНЕЛЬ (СТЕНКА) ЗАДНЯЯ"]
["745512.004-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000",363]
["745512.004-09","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":533.41,"d":"533"}]
["745512.004-17","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",{"v":619.38,"d":"619"}]
["745512.151-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":1134.45,"d":"1134"}]
["745512.004-09-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":640.08,"d":"640"}]
["745512.004-17-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм) Цветная",{"v":743.24,"d":"743"}]
["745512.004-06-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 Цветная",{"v":435.6,"d":"436"}]
["745512.151-02-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":1361.52,"d":"1362"}]
["745512.004-08","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200",{"v":413.42,"d":"413"}]
["745512.004-11","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":602.89,"d":"603"}]
["745512.004-19","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",{"v":693.07,"d":"693"}]
["745512.151-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) ",{"v":1355.64,"d":"1356"}]
["745512.004-11-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":723.47,"d":"723"}]
["745512.004-19-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм) Цветная",{"v":831.68,"d":"832"}]
["745512.004-08-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 Цветная",{"v":496.08,"d":"496"}]
["745512.151-03-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":1626.77,"d":"1627"}]
["745512.004-12","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 (т-07)",{"v":552.69,"d":"553"}]
["745512.004-23","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":674.9,"d":"675"}]
["745512.004-22","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25)",{"v":652.49,"d":"652"}]
["745512.151-04","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) ",{"v":1427.12,"d":"1427"}]
["745512.004-23-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Ц ",{"v":809.88,"d":"810"}]
["745512.004-12-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 Цветная",{"v":663.23,"d":"663"}]
["745512.042","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ",{"v":181.5,"d":"182"}]
["745512.042-04","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":236.32,"d":"236"}]
["745512.042-18","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",{"v":224.53,"d":"225"}]
["745512.160-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":616.31,"d":"616"}]
["745512.042-04-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":283.6,"d":"284"}]
["745512.042-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 Цветная",{"v":217.83,"d":"218"}]
["745512.160-02-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":739.57,"d":"740"}]
["745512.042-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ",{"v":206.7,"d":"207"}]
["745512.042-02-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 Цветная",{"v":248.05,"d":"248"}]
["745512.042-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":267.74,"d":"268"}]
["745512.042-20","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25)",{"v":309.74,"d":"310"}]
["745512.042-06-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":321.26,"d":"321"}]
["745512.160-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":757.65,"d":"758"}]
["745512.160-03-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":909.19,"d":"909"}]
["745512.042-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250 ",{"v":268.36,"d":"268"}]
["745512.042-03-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250  Цветная",{"v":322.02,"d":"322"}]
["745512.042-07","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":309.91,"d":"310"}]
["745512.160-04","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":770.55,"d":"771"}]
["745512.042-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600",{"v":173.4,"d":"173"}]
["745512.042-01-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600  Цветная",{"v":208.07,"d":"208"}]
["745512.042-05","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":135.1,"d":"135"}]
["745512.042-19","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",178]
["745512.160","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":373.62,"d":"374"}]
["745512.042-05-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":184.09,"d":"184"}]
["745512.160-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":448.35,"d":"448"}]
["745512.042-12","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 ",{"v":177.44,"d":"177"}]
["745512.042-13","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":196.2,"d":"196"}]
["745512.160-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":515.66,"d":"516"}]
["745512.042-12-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 Цветная",{"v":209.37,"d":"209"}]
["745512.042-13-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":235.44,"d":"235"}]
["745512.004-07","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600",{"v":244.82,"d":"245"}]
["745512.004-10","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":347.65,"d":"348"}]
["745512.004-18","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",{"v":407.93,"d":"408"}]
["745512.151","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":687.09,"d":"687"}]
["745512.004-10-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":359.36,"d":"359"}]
["745512.004-18-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",{"v":489.51,"d":"490"}]
["745512.004-07-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 Цветная",{"v":293.79,"d":"294"}]
["745512.151-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":824.51,"d":"825"}]
["745512.004-13","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800",{"v":334.87,"d":"335"}]
["745512.004-14","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":498.39,"d":"498"}]
["745512.004-20","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",{"v":646.34,"d":"646"}]
["745512.151-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) ",{"v":953.06,"d":"953"}]
["745512.004-14-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":515.17,"d":"515"}]
["745512.004-20-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм) Цветная",{"v":775.61,"d":"776"}]
["745512.004-13-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 Цветная",{"v":323.17,"d":"323"}]
["745512.151-01-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":1143.68,"d":"1144"}]
["745512.007-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ",{"v":281.4,"d":"281"}]
["745512.008-05","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ 200 ",{"v":269.99,"d":"270"}]
["745512.008-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ 200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ",{"v":265.4,"d":"265"}]
["745512.159-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ 200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":601.6,"d":"602"}]
["745512.008-05-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ 200 Цветная",{"v":324.02,"d":"324"}]
["745512.159-01-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ 200 ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":721.92,"d":"722"}]
["745512.007-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ ПЕРФОРИРОВАННАЯ",519]
["745512.007-04","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ ПЕРФОРИРОВАННАЯ (С ШАГОМ 25мм)",{"v":603.54,"d":"604"}]
["745512.159","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО)",{"v":1147.34,"d":"1147"}]
["745512.007-03-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ ПЕРФОРИРОВАННАЯ Цветная",{"v":536.42,"d":"536"}]
["745512.007-02-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ Цветная",{"v":337.68,"d":"338"}]
["745512.159-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ ПЕРФОРИРОВАННАЯ (ЕВРО) Цветная",{"v":1376.81,"d":"1377"}]
["745512.106-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН 200 Н",{"v":71.99,"d":"72"}]
["745512.106-01-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН 200 Н Цветная",{"v":86.39,"d":"86"}]
["745512.106","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН 400 Н",{"v":112.74,"d":"113"}]
["745512.106-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН 400 Н Цветная",{"v":135.28,"d":"135"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ (ПЛИНТУС)"]
["745512.103-02","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Н",{"v":121.86,"d":"122"}]
["745512.103-02-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":146.24,"d":"146"}]
["745512.103-02-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":146.24,"d":"146"}]
["745512.103-02-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Н КРАСНАЯ",{"v":146.24,"d":"146"}]
["745512.103-02-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Н СИНЯЯ",{"v":146.24,"d":"146"}]
["745512.103-02-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Н неокр.",{"v":110.96,"d":"111"}]
["745512.103-02-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Н Цветная",{"v":146.25,"d":"146"}]
["745512.103-03","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Н",{"v":138.21,"d":"138"}]
["745512.103-03-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Н Цветная",{"v":165.85,"d":"166"}]
["745512.103-03-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":165.85,"d":"166"}]
["745512.103-03-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":165.85,"d":"166"}]
["745512.103-03-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Н КРАСНАЯ",{"v":165.85,"d":"166"}]
["745512.103-03-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Н неокр.",{"v":124.34,"d":"124"}]
["745512.103-03-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Н СИНЯЯ",{"v":165.85,"d":"166"}]
["745512.103-04","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Н",{"v":145.06,"d":"145"}]
["745512.103-04-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Н Цветная",{"v":174.08,"d":"174"}]
["745512.103-04-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":174.08,"d":"174"}]
["745512.103-04-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":174.08,"d":"174"}]
["745512.103-04-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Н КРАСНАЯ",{"v":174.08,"d":"174"}]
["745512.103-04-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Н неокр.",{"v":130.57,"d":"131"}]
["745512.103-04-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Н СИНЯЯ",{"v":174.08,"d":"174"}]
["745512.103","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Н",{"v":67.63,"d":"68"}]
["745512.103-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":81.16,"d":"81"}]
["745512.103-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":81.16,"d":"81"}]
["745512.103-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Н КРАСНАЯ",{"v":81.16,"d":"81"}]
["745512.103-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Н неокр.",{"v":60.86,"d":"61"}]
["745512.103-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Н СИНЯЯ",{"v":81.16,"d":"81"}]
["745512.103-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Н Цветная",{"v":81.16,"d":"81"}]
["745512.103-01","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Н",{"v":97.28,"d":"97"}]
["745512.103-01-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":116.73,"d":"117"}]
["745512.103-01-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":116.73,"d":"117"}]
["745512.103-01-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Н КРАСНАЯ",{"v":116.73,"d":"117"}]
["745512.103-01-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Н неокр.",{"v":87.57,"d":"88"}]
["745512.103-01-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Н СИНЯЯ",{"v":116.73,"d":"117"}]
["745512.103-01-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Н Цветная",{"v":116.73,"d":"117"}]
["745512.104","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 Н",{"v":72.45,"d":"72"}]
["745512.104-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":86.96,"d":"87"}]
["745512.104-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":86.96,"d":"87"}]
["745512.104-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 Н КРАСНАЯ",{"v":86.96,"d":"87"}]
["745512.104-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 Н неокр.",{"v":65.23,"d":"65"}]
["745512.104-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 Н СИНЯЯ",{"v":86.96,"d":"87"}]
["745512.104-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 Н Цветная",{"v":86.96,"d":"87"}]
["745512.104-01","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 Н",{"v":54.86,"d":"55"}]
["745512.104-01-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":65.83,"d":"66"}]
["745512.104-01-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":65.83,"d":"66"}]
["745512.104-01-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 Н КРАСНАЯ",{"v":65.83,"d":"66"}]
["745512.104-01-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 Н неокр.",{"v":49.38,"d":"49"}]
["745512.104-01-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 Н СИНЯЯ",{"v":49.38,"d":"49"}]
["745512.104-01-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 Н Цветная",{"v":49.38,"d":"49"}]
["745512.104-02","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 Н",{"v":44.41,"d":"44"}]
["745512.104-02-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 Н Цветная",{"v":53.29,"d":"53"}]
["745512.104-02-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":53.29,"d":"53"}]
["745512.104-02-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":53.29,"d":"53"}]
["745512.104-02-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 Н КРАСНАЯ",{"v":53.29,"d":"53"}]
["745512.104-02-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 Н неокр.",{"v":39.94,"d":"40"}]
["745512.104-02-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 Н СИНЯЯ",{"v":53.29,"d":"53"}]
["745512.104-03","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 Н",{"v":38.51,"d":"39"}]
["745512.104-03-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":46.21,"d":"46"}]
["745512.104-03-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":46.21,"d":"46"}]
["745512.104-03-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 Н КРАСНАЯ",{"v":46.21,"d":"46"}]
["745512.104-03-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 Н неокр.",{"v":34.73,"d":"35"}]
["745512.104-03-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 Н СИНЯЯ",{"v":46.21,"d":"46"}]
["745512.104-03-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 Н Цветная",{"v":46.21,"d":"46"}]
["745512.105","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 Н",{"v":64.48,"d":"64"}]
["745512.105-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":77.4,"d":"77"}]
["745512.105-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":77.4,"d":"77"}]
["745512.105-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 Н КРАСНАЯ",{"v":77.4,"d":"77"}]
["745512.105-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 Н неокр.",{"v":58.07,"d":"58"}]
["745512.105-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 Н СИНЯЯ",{"v":77.4,"d":"77"}]
["745512.105-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 Н Цветная",{"v":77.4,"d":"77"}]
["745512.105-01","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 Н",{"v":78.01,"d":"78"}]
["745512.105-01-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":93.61,"d":"94"}]
["745512.105-01-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":93.61,"d":"94"}]
["745512.105-01-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 Н КРАСНАЯ",{"v":93.61,"d":"94"}]
["745512.105-01-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 Н неокр.",{"v":70.21,"d":"70"}]
["745512.105-01-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 Н СИНЯЯ",{"v":93.61,"d":"94"}]
["745512.105-01-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 Н Цветная",{"v":93.61,"d":"94"}]
["745512.105-02","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 Н",{"v":91.75,"d":"92"}]
["745512.105-02-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":110.07,"d":"110"}]
["745512.105-02-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":110.07,"d":"110"}]
["745512.105-02-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 Н КРАСНАЯ",{"v":110.07,"d":"110"}]
["745512.105-02-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 Н неокр.",{"v":82.6,"d":"83"}]
["745512.105-02-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 Н СИНЯЯ",{"v":110.07,"d":"110"}]
["745512.105-02-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 Н Цветная",{"v":110.07,"d":"110"}]
["745512.105-03","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 Н",{"v":105.25,"d":"105"}]
["745512.105-03-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 Н ЖЕЛТАЯ",{"v":126.3,"d":"126"}]
["745512.105-03-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 Н ЗЕЛЕНАЯ",{"v":126.3,"d":"126"}]
["745512.105-03-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 Н КРАСНАЯ",{"v":126.3,"d":"126"}]
["745512.105-03-Н","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 Н неокр.",{"v":94.77,"d":"95"}]
["745512.105-03-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 Н СИНЯЯ",{"v":126.3,"d":"126"}]
["745512.105-03-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 Н Цветная",{"v":126.3,"d":"126"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОРОЗЕТОК"]
["301413.001","ПАНЕЛЬ ДЛЯ РОЗЕТОК 600",{"v":358.19,"d":"358"}]
["301413.001-01","ПАНЕЛЬ ДЛЯ РОЗЕТОК 1000",{"v":534.09,"d":"534"}]
["301413.001-02","ПАНЕЛЬ ДЛЯ РОЗЕТОК 1200",{"v":641.07,"d":"641"}]
["301413.001-03","ПАНЕЛЬ ДЛЯ РОЗЕТОК 1250",{"v":672.11,"d":"672"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ЗАГЛУШКА (ОСТРОВНОГО СТЕЛЛАЖА)"]
["745535.005-03","ЗАГЛУШКА 1000",{"v":186.76,"d":"187"}]
["745535.005-03-Н","ЗАГЛУШКА 1000 НЕОКР.",{"v":127.76,"d":"128"}]
["745535.005-03-Ц","ЗАГЛУШКА 1000 Цветная",{"v":224.14,"d":"224"}]
["745535.005-05","ЗАГЛУШКА 1200",{"v":200.7,"d":"201"}]
["745535.005-05-Н","ЗАГЛУШКА 1200 НЕОКР.",{"v":175.62,"d":"176"}]
["745535.005-05-Ц","ЗАГЛУШКА 1200 Цветная",{"v":240.83,"d":"241"}]
["745535.005-06","ЗАГЛУШКА 1250",{"v":220.36,"d":"220"}]
["745535.005-06-Н","ЗАГЛУШКА 1250 НЕОКР.",{"v":174.29,"d":"174"}]
["745535.005-06-Ц","ЗАГЛУШКА 1250 Цветная",{"v":264.43,"d":"264"}]
["745535.005-04","ЗАГЛУШКА 600",{"v":99.94,"d":"100"}]
["745535.005-04-Н","ЗАГЛУШКА 600 НЕОКР.",{"v":65.14,"d":"65"}]
["745535.005-04-Ц","ЗАГЛУШКА 600 Цветная",{"v":119.9,"d":"120"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПОЛКА НАВЕСНАЯ (БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ)"]
["745515.002-30","ПОЛКА 150*1000",{"v":341.58,"d":"342"}]
["745515.002-30-Ц","ПОЛКА 150*1000 Цветная",{"v":409.9,"d":"410"}]
["745515.002-34","ПОЛКА 150*1200",{"v":414.75,"d":"415"}]
["745515.002-34-Ц","ПОЛКА 150*1200 Цветная",{"v":497.71,"d":"498"}]
["745515.002-75","ПОЛКА 150*1250",{"v":385.84,"d":"386"}]
["745515..002-75-Ц","ПОЛКА 150*1250 Цветная",{"v":463.01,"d":"463"}]
["745515.002-32","ПОЛКА 150*600",{"v":208.49,"d":"208"}]
["745515.002-36","ПОЛКА 150*800",{"v":275.99,"d":"276"}]
["745515.002-31","ПОЛКА 200*1000",{"v":378.44,"d":"378"}]
["745515.002-31-Ц","ПОЛКА 200*1000 Цветная",{"v":295.08,"d":"295"}]
["745515.002-35","ПОЛКА 200*1200",{"v":457.87,"d":"458"}]
["745515.002-71","ПОЛКА 200*1250",{"v":410.89,"d":"411"}]
["745515.002-71-Ц","ПОЛКА 200*1250 Цветная",{"v":493.07,"d":"493"}]
["745515.002-33","ПОЛКА 200*600",{"v":230.12,"d":"230"}]
["745515.002-33-Ц","ПОЛКА 200*600 Цветная",{"v":276.24,"d":"276"}]
["745515.002-37","ПОЛКА 200*800",{"v":280.29,"d":"280"}]
["745515.002-37-Ц","ПОЛКА 200*800 Цветная",{"v":336.35,"d":"336"}]
["304121.001-12","ПОЛКА 300*1000",{"v":449.38,"d":"449"}]
["304121.001-12-Ц","ПОЛКА 300*1000 Цветная",{"v":539.24,"d":"539"}]
["304121.001-18","ПОЛКА 300*1200",{"v":523.04,"d":"523"}]
["304121.001-18-Ц","ПОЛКА 300*1200 Цветная",{"v":627.64,"d":"628"}]
["304121.001-49","ПОЛКА 300*1250",{"v":612.43,"d":"612"}]
["304121.001-49-Ц","ПОЛКА 300*1250 Цветная",{"v":653.79,"d":"654"}]
["304121.001-15","ПОЛКА 300*600",{"v":289.39,"d":"289"}]
["304121.001-15-Ц","ПОЛКА 300*600 Цветная",{"v":347.3,"d":"347"}]
["304121.001-30","ПОЛКА 300*800",{"v":348.14,"d":"348"}]
["304121.001-30-Ц","ПОЛКА 300*800 Цветная",{"v":482.3,"d":"482"}]
["304121.001-13","ПОЛКА 400*1000",{"v":597.19,"d":"597"}]
["304121.001-13-Ц","ПОЛКА 400*1000 Цветная",{"v":716.62,"d":"717"}]
["304121.001-19","ПОЛКА 400*1200",{"v":647.1,"d":"647"}]
["304121.001-19-Ц","ПОЛКА 400*1200 Цветная",{"v":776.52,"d":"777"}]
["304121.001-24","ПОЛКА 400*1250 ",{"v":868.24,"d":"868"}]
["304121.001-24-Ц","ПОЛКА 400*1250 Цветная",{"v":1226.06,"d":"1226"}]
["304121.001-16","ПОЛКА 400*600",{"v":366.65,"d":"367"}]
["304121.001-16-Ц","ПОЛКА 400*600 Цветная",{"v":439.99,"d":"440"}]
["304121.001-31","ПОЛКА 400*800",{"v":474.76,"d":"475"}]
["304121.001-31-Ц","ПОЛКА 400*800 Цветная",{"v":569.74,"d":"570"}]
["304121.001-14","ПОЛКА 500*1000",{"v":750.08,"d":"750"}]
["304121.001-14-Ц","ПОЛКА 500*1000 Цветная",{"v":830.04,"d":"830"}]
["304121.001-20","ПОЛКА 500*1200",{"v":803.97,"d":"804"}]
["304121.001-20-Ц","ПОЛКА 500*1200 Цветная",{"v":964.75,"d":"965"}]
["304121.001-25","ПОЛКА 500*1250 ",{"v":1041.14,"d":"1041"}]
["304121.001-17","ПОЛКА 500*600",{"v":462.74,"d":"463"}]
["304121.001-17-Ц","ПОЛКА 500*600 Цветная",{"v":555.28,"d":"555"}]
["304121.001-32","ПОЛКА 500*800",{"v":696.18,"d":"696"}]
["304121.001-32-Ц","ПОЛКА 500*800 Цветная",{"v":809.16,"d":"809"}]
["304121.001-21","ПОЛКА 600*1000",{"v":851.59,"d":"852"}]
["304121.001-21-Ц","ПОЛКА 600*1000 Цветная",{"v":1021.92,"d":"1022"}]
["304121.001-22","ПОЛКА 600*1200",{"v":982.17,"d":"982"}]
["304121.001-22-Ц","ПОЛКА 600*1200 Цветная",{"v":1178.62,"d":"1179"}]
["304121.001-26","ПОЛКА 600*1250 ",{"v":1155.92,"d":"1156"}]
["304121.001-26-Ц","ПОЛКА 600*1250 Цветная",{"v":1387.07,"d":"1387"}]
["304121.001-23","ПОЛКА 600*600",{"v":643.35,"d":"643"}]
["304121.001-23-Ц","ПОЛКА 600*600 Цветная",{"v":772.02,"d":"772"}]
["304121.001-33","ПОЛКА 600*800",{"v":833.24,"d":"833"}]
["304121.001-33-Ц","ПОЛКА 600*800 Цветная",{"v":999.89,"d":"1000"}]
["745515.003-08","ПОЛКА УВ 150",{"v":305.56,"d":"306"}]
["745515.003-09","ПОЛКА УВ 200",{"v":328.53,"d":"329"}]
["304121.002-04","ПОЛКА УВ 300",{"v":333.89,"d":"334"}]
["304121.002-04-Ц","ПОЛКА УВ 300 Цветная",{"v":400.67,"d":"401"}]
["304121.002-05","ПОЛКА УВ 400",{"v":338.44,"d":"338"}]
["304121.002-05-Ц","ПОЛКА УВ 400 Цветная",{"v":406.14,"d":"406"}]
["304121.002-06","ПОЛКА УВ 500",{"v":403.3,"d":"403"}]
["304121.002-06-Ц","ПОЛКА УВ 500 Цветная",{"v":483.95,"d":"484"}]
["304121.002-07","ПОЛКА УВ 600",{"v":524.28,"d":"524"}]
["745515.004-08","ПОЛКА УН 150",264]
["745515.004-09","ПОЛКА УН 200",{"v":297.89,"d":"298"}]
["304121.003-04","ПОЛКА УН 300",{"v":326.48,"d":"326"}]
["304121.003-04-Ц","ПОЛКА УН 300 Цветная",{"v":400.82,"d":"401"}]
["304121.003-05","ПОЛКА УН 400",{"v":333.89,"d":"334"}]
["304121.003-05-Ц","ПОЛКА УН 400 Цветная",{"v":409.9,"d":"410"}]
["304121.003-06","ПОЛКА УН 500",{"v":410.25,"d":"410"}]
["304121.003-06-Ц","ПОЛКА УН 500 Цветная",{"v":503.6,"d":"504"}]
["304121.003-07","ПОЛКА УН 600",{"v":576.71,"d":"577"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ (БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ)"]
["695423.001-05","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 300х600",{"v":520.65,"d":"521"}]
["695423.001-13","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 300х800",{"v":562.15,"d":"562"}]
["695.423.001-13-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 300х800 Цветная",{"v":674.66,"d":"675"}]
["695423.001","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400*1000",{"v":859.92,"d":"860"}]
["695423.001-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400*1000 Цветная",{"v":828.3,"d":"828"}]
["695423.001-08","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400*1200 ",{"v":963.71,"d":"964"}]
["695423.001-08-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400*1200 Цветная",{"v":992.65,"d":"993"}]
["695423.001-04","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400х600",{"v":563.37,"d":"563"}]
["695423.001-04-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400х600 Цветная",{"v":696.34,"d":"696"}]
["695423.001-12","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400х800",{"v":624.71,"d":"625"}]
["695423.001-12-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 400х800 Цветная",{"v":749.74,"d":"750"}]
["695423.001-02","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 500*1000",{"v":906.72,"d":"907"}]
["695423.001-02-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 500*1000 Цветная",{"v":970.36,"d":"970"}]
["695423.001-10","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 500*1200",{"v":1056.44,"d":"1056"}]
["695423.001-10-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 500*1200 Цветная",{"v":1088.15,"d":"1088"}]
["695423.001-14","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 500х800",{"v":687.67,"d":"688"}]
["695423.001-14-Ц","ПОЛКА КОНДИТЕРСКАЯ 500х800 Цветная",{"v":825.29,"d":"825"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ"]
["5.550.018","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 300*600 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":392.62,"d":"393"}]
["5.550.030","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 300*800 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":819.45,"d":"819"}]
["5.550.002","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 400*1000 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":1072.6,"d":"1073"}]
["5.550.021","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 400*1200 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":1213.43,"d":"1213"}]
["5.550.017","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 400*600 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":561.4,"d":"561"}]
["5.550.029","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 400*800 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":1033.79,"d":"1034"}]
["5.550.003","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 500*1000 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":1259.84,"d":"1260"}]
["5.550.023","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 500*1200 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":1434.36,"d":"1434"}]
["5.550.031","КОМПЛЕКТ СТЕКОЛ 500*800 ПОЛКИ КОНДИТЕРСКОЙ",{"v":1181.12,"d":"1181"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КРОНШТЕЙН ПОЛКИ"]
["745162.001-13","КРОНШТЕЙН 150",{"v":60.1,"d":"60"}]
["745162.001-13-Ц","КРОНШТЕЙН 150 Цветной",{"v":72.12,"d":"72"}]
["745162.001-10","КРОНШТЕЙН 200",{"v":65.87,"d":"66"}]
["745162.001-10-Ц","КРОНШТЕЙН 200 Цветной",{"v":79.05,"d":"79"}]
["745162.001-11","КРОНШТЕЙН 300",{"v":70.88,"d":"71"}]
["745162.001-11-Ц","КРОНШТЕЙН 300 Цветной",{"v":89.29,"d":"89"}]
["745162.001-12","КРОНШТЕЙН 400",{"v":92.89,"d":"93"}]
["745162.001-12-Ц","КРОНШТЕЙН 400 Цветной",{"v":111.49,"d":"111"}]
["745162.001-00","КРОНШТЕЙН 500",{"v":117.29,"d":"117"}]
["745162.001-00-Ц","КРОНШТЕЙН 500 Цветной",{"v":140.75,"d":"141"}]
["745162.001-03","КРОНШТЕЙН 600",{"v":141.25,"d":"141"}]
["745162.001-03-Ц","КРОНШТЕЙН 600 Цветной",{"v":169.52,"d":"170"}]
["325851.001","КРОНШТЕЙН 300 ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ПОЛОК",{"v":72.26,"d":"72"}]
["325851.001-Ц","КРОНШТЕЙН 300 ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ПОЛОК Цветной",{"v":89.29,"d":"89"}]
["325851.001-01","КРОНШТЕЙН 400 ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ПОЛОК",{"v":74.77,"d":"75"}]
["325851.001-01-Ц","КРОНШТЕЙН 400 ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ПОЛОК Цветной",{"v":92.4,"d":"92"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПОЛКА ХЛЕБНАЯ ДЕРЕВЯНАЯ (С КРОНШТЕЙНАМИ)"]
["324712.001","ПОЛКА д1-1 500*500*1000 НАПОЛЬНАЯ",{"v":2763.45,"d":"2763"}]
["324712.001-02","ПОЛКА д1-3 500*500*1200 НАПОЛЬНАЯ",{"v":3035.06,"d":"3035"}]
["324712.002","ПОЛКА д2-1 85*300*1000 С КРОНШТЕЙНОМ",{"v":996.11,"d":"996"}]
["324712.002-02","ПОЛКА д2-3 85*300*1200 С КРОНШТЕЙНОМ",{"v":1079.63,"d":"1080"}]
["324712.003","ПОЛКА д3-1 300*400*1000 С КРОНШТЕЙНОМ",{"v":2069.49,"d":"2069"}]
["324712.003-02","ПОЛКА д3-3 300*400*1200 С КРОНШТЕЙНОМ",{"v":2261.63,"d":"2262"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КРОНШТЕЙН ПОЛКИ КНИЖНОЙ"]
["741264.002","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ КНИЖНОЙ 1",{"v":272.74,"d":"273"}]
["741264.002-Ц","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ КНИЖНОЙ 1 Ц",{"v":327.29,"d":"327"}]
["741268.001","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ КНИЖНОЙ 2",{"v":686.21,"d":"686"}]
["741268.001-Ц","КРОНШТЕЙТ ПОЛКИ КНИЖНОЙ 2 Ц",{"v":823.45,"d":"823"}]
["741268.002","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ КНИЖНОЙ 3",{"v":819.1,"d":"819"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПОЛКА КНИЖНАЯ"]
["745533.002","ПОЛКА КНИЖНАЯ 600",{"v":495.67,"d":"496"}]
["745533.002-Ц","ПОЛКА КНИЖНАЯ 600 Ц",{"v":594.8,"d":"595"}]
["745533.002-03","ПОЛКА КНИЖНАЯ 800",{"v":645.43,"d":"645"}]
["745533.002-01","ПОЛКА КНИЖНАЯ 1000",{"v":729.89,"d":"730"}]
["745533.002-01-Ц","ПОЛКА КНИЖНАЯ 1000 Ц",{"v":932.84,"d":"933"}]
["745533.002-02","ПОЛКА КНИЖНАЯ 1200",{"v":762.5,"d":"763"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ОСНОВАНИЕ ФРИЗА (С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД СВЕТ)"]
["745442.003-03","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1000",{"v":496.77,"d":"497"}]
["745442.003-09","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1000 (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЛАМПЫ)",{"v":496.77,"d":"497"}]
["745442.003-03-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1000 Цветное",{"v":596.13,"d":"596"}]
["745442.003-05","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1200",{"v":574.54,"d":"575"}]
["745442.003-11","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1200 (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЛАМПЫ)",{"v":574.54,"d":"575"}]
["745442.003-11-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1200 (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЛАМПЫ) Цветное",{"v":657.7,"d":"658"}]
["745442.003-05-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1200 Цветное",{"v":689.44,"d":"689"}]
["745442.003-08","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1250",{"v":613.43,"d":"613"}]
["745442.003-08-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 1250 Цветное",{"v":736.1,"d":"736"}]
["745442.003-04","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 600",{"v":323.66,"d":"324"}]
["745442.003-10","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 600 (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЛАМПЫ)",{"v":323.66,"d":"324"}]
["745442.003-04-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 600 Цветное",{"v":388.39,"d":"388"}]
["745442.003-06","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 800",{"v":392.42,"d":"392"}]
["745442.003-06-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА 800 Цветное",{"v":470.88,"d":"471"}]
["745442.004-01","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА УВ",{"v":263.12,"d":"263"}]
["745442.004-02","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА УВ (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЛАМПЫ)",{"v":263.12,"d":"263"}]
["745442.004-01-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА УВ Цветное",{"v":315.75,"d":"316"}]
["745442.005-01","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА УН",{"v":304.08,"d":"304"}]
["745442.005-02","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА УН (БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЛАМПЫ)",{"v":304.08,"d":"304"}]
["745442.005-01-Ц","ОСНОВАНИЕ ФРИЗА УН Цветное",{"v":316.05,"d":"316"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПАНЕЛЬ ФРИЗА"]
["745512.002-03","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1000",{"v":193.29,"d":"193"}]
["745512.002-03-Ж","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1000 ЖЕЛТАЯ",{"v":231.98,"d":"232"}]
["745512.002-03-З","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1000 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":231.98,"d":"232"}]
["745512.002-03-К","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1000 КРАСНАЯ",{"v":231.98,"d":"232"}]
["745512.002-03-Н","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1000 НЕОКР",{"v":173.98,"d":"174"}]
["745512.002-03-С","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1000 СИНЯЯ",{"v":231.98,"d":"232"}]
["745512.002-03-Ц","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1000 Цветная",{"v":231.98,"d":"232"}]
["745512.002-04","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1200",{"v":224.34,"d":"224"}]
["745512.002-04-Ж","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1200 ЖЕЛТАЯ",{"v":269.23,"d":"269"}]
["745512.002-04-З","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1200 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":269.23,"d":"269"}]
["745512.002-04-К","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1200 КРАСНАЯ",{"v":269.23,"d":"269"}]
["745512.002-04-Н","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1200 НЕОКР",{"v":201.89,"d":"202"}]
["745512.002-04-С","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1200 СИНЯЯ",{"v":269.23,"d":"269"}]
["745512.002-04-Ц","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1200 Цветная",{"v":269.23,"d":"269"}]
["745512.002-08","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1250",{"v":239.86,"d":"240"}]
["745512.002-08-Ж","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1250 ЖЕЛТАЯ",{"v":287.81,"d":"288"}]
["745512.002-08-З","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1250 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":287.81,"d":"288"}]
["745512.002-08-К","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1250 КРАСНАЯ",{"v":287.81,"d":"288"}]
["745512.002-08-С","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 1250 СИНЯЯ",{"v":287.81,"d":"288"}]
["745512.002-05","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 600",{"v":139.59,"d":"140"}]
["745512.002-05-Ж","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 600 ЖЕЛТАЯ",{"v":167.48,"d":"167"}]
["745512.002-05-З","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 600 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":167.48,"d":"167"}]
["745512.002-05-К","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 600 КРАСНАЯ",{"v":167.48,"d":"167"}]
["745512.002-05-С","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 600 СИНЯЯ",{"v":167.48,"d":"167"}]
["745512.002-05-Ц","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 600 Цветная",{"v":167.48,"d":"167"}]
["745512.002-06","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 800 ",{"v":165.43,"d":"165"}]
["745512.002-06-Ж","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 800 ЖЕЛТАЯ",{"v":198.58,"d":"199"}]
["745512.002-06-К","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 800 КРАСНАЯ",{"v":198.58,"d":"199"}]
["745512.002-06-Ц","ПАНЕЛЬ ФРИЗА 800 Цветная",{"v":198.58,"d":"199"}]
["745512.006-01","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УВ",{"v":45.36,"d":"45"}]
["745512.006-01-Ж","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УВ ЖЕЛТАЯ",{"v":54.42,"d":"54"}]
["745512.006-01-З","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УВ ЗЕЛЕНАЯ",{"v":54.42,"d":"54"}]
["745512.006-01-К","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УВ КРАСНАЯ",{"v":54.42,"d":"54"}]
["745512.006-01-Н","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УВ НЕОКР",{"v":40.8,"d":"41"}]
["745512.006-01-С","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УВ СИНЯЯ",{"v":54.42,"d":"54"}]
["745512.006-01-Ц","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УВ Цветная",{"v":54.42,"d":"54"}]
["745512.011-01","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УН",{"v":176.4,"d":"176"}]
["745512.011-01-Ж","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УН ЖЕЛТАЯ",{"v":211.66,"d":"212"}]
["745512.011-01-З","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УН ЗЕЛЕНАЯ",{"v":211.66,"d":"212"}]
["745512.011-01-К","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УН КРАСНАЯ",{"v":211.66,"d":"212"}]
["745512.011-01-С","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УН СИНЯЯ",{"v":211.66,"d":"212"}]
["745512.011-01-Ц","ПАНЕЛЬ ФРИЗА УН Цветная",{"v":211.66,"d":"212"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КРОНШТЕЙН ФРИЗА"]
["745512.001-02","КРОНШТЕЙН ФРИЗА ЛЕВЫЙ",{"v":114.45,"d":"114"}]
["745512.001-02-Ц","КРОНШТЕЙН ФРИЗА ЛЕВЫЙ Цветной",{"v":137.31,"d":"137"}]
["745512.001-03","КРОНШТЕЙН ФРИЗА ПРАВЫЙ",{"v":114.45,"d":"114"}]
["745512.001-03-Ц","КРОНШТЕЙН ФРИЗА ПРАВЫЙ Цветной",{"v":137.31,"d":"137"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО (ФРИЗ ПОД ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)"]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 1000",null,{"v":974.13,"d":"974"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 1000 без панели",null,{"v":780.83,"d":"781"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 1000 Цветная",null,{"v":1068.08,"d":"1068"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 1200 ",null,{"v":1083.52,"d":"1084"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 1200 без панели",null,{"v":859.18,"d":"859"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 1200 Цветная",null,{"v":1153.97,"d":"1154"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 600 ",null,{"v":798.2,"d":"798"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО 600 Ц",null,{"v":980.31,"d":"980"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО УВ",null,{"v":702.67,"d":"703"}]
["КОМПЛЕКТ ФРИЗА СТО УВ Ц",null,{"v":850.55,"d":"851"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ И КРОНШТЕЙНОВ РЕКЛАМНОГО ЩИТА"]
["КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ 600 РЕКЛАМНОГО ЩИТА",null,{"v":343.32,"d":"343"}]
["КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ 1000 РЕКЛАМНОГО ЩИТА",null,{"v":532.41,"d":"532"}]
["КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ 1200 РЕКЛАМНОГО ЩИТА",null,{"v":624.44,"d":"624"}]
["КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ 1250 РЕКЛАМНОГО ЩИТА",null,{"v":693.2,"d":"693"}]
["КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ РЕКЛАМНОГО ЩИТА (левый и правый)",null,{"v":562.26,"d":"562"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ"]
["694535.084-02","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 300 Н",{"v":1213.05,"d":"1213"}]
["694535.084-02-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 300 Н Цветной",{"v":1455.69,"d":"1456"}]
["694535.084-03","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 400 Н",{"v":1521.5,"d":"1522"}]
["694535.084-03-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 400 Н Цветной",{"v":1825.8,"d":"1826"}]
["694535.084","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 500 Н",{"v":1970.87,"d":"1971"}]
["694535.084-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 500 Н Цветной",{"v":2365.04,"d":"2365"}]
["694535.084-01","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 600 Н",{"v":2104.46,"d":"2104"}]
["694535.084-01-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ НИЖНЕЙ 600 Н Цветной",{"v":2525.37,"d":"2525"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ НИЖНИХ"]
["694535.082-С","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВОЙ 300 Н СИНИЙ",{"v":323.88,"d":"324"}]
["694535.082-01-С","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВОЙ 400 Н СИНИЙ",{"v":389.69,"d":"390"}]
["694535.082","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 300 Н",{"v":269.89,"d":"270"}]
["694535.082-З","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 300 Н ЗЕЛЕНЫЙ",{"v":323.88,"d":"324"}]
["694535.082-К","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 300 Н КРАСНЫЙ",{"v":323.88,"d":"324"}]
["694535.082-Ц","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 300 Н Цветной",{"v":323.88,"d":"324"}]
["694535.082-01","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 400 Н",{"v":324.77,"d":"325"}]
["694535.082-01-К","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 400 Н КРАСНЫЙ",{"v":389.69,"d":"390"}]
["694535.082-01-Ц","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 400 Н Цветной",{"v":389.69,"d":"390"}]
["694535.082-02","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 500 Н",{"v":376.19,"d":"376"}]
["694535.082-02-Ж","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 500 Н ЖЕЛТЫЙ",{"v":451.43,"d":"451"}]
["694535.082-02-З","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 500 Н ЗЕЛЕНЫЙ",{"v":451.43,"d":"451"}]
["694535.082-02-К","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 500 Н КРАСНЫЙ",{"v":451.43,"d":"451"}]
["694535.082-02-С","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 500 Н СИНИЙ",{"v":451.43,"d":"451"}]
["694535.082-02-Ц","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 500 Н Цветной",{"v":451.43,"d":"451"}]
["694535.082-03","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 600 Н",{"v":391.78,"d":"392"}]
["694535.082-03-К","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 600 Н КРАСНЫЙ",{"v":470.09,"d":"470"}]
["694535.082-03-С","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 600 Н СИНИЙ",{"v":470.09,"d":"470"}]
["694535.082-03-Ц","КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ 600 Н Цветной",{"v":470.09,"d":"470"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ (НАВЕСНОЙ)"]
["На каждую навесную полку требуется дополнительно \"Кронштейн полки\" - 2 шт."]
["694535.083-02","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 300 Н",{"v":808.31,"d":"808"}]
["694535.083-02-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 300 Н Цветной",{"v":969.97,"d":"970"}]
["694535.083-01","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 400 Н",{"v":1058.38,"d":"1058"}]
["694535.083-01-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 400 Н Цветной",{"v":1270.08,"d":"1270"}]
["694535.083","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 500 Н",{"v":1294.66,"d":"1295"}]
["694535.083-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 500 Н Цветной",{"v":1553.59,"d":"1554"}]
["694535.084-01","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 600 Н",{"v":2104.46,"d":"2104"}]
["694535.084-01-Ц","КОМПЛЕКТ ПОЛКИ ТОРЦЕВОЙ 600 Н Цветной",{"v":2525.36,"d":"2525"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ОГРАНИЧИТЕЛЬ (ДЕРЖАТЕЛЬ) ПЕРЕДНИЙ (низкий - высота 45 мм; высокий - 65 мм)"]
["304275.004-20","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 100Х1000 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":191.373,"d":"191"}]
["304275.004-21","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 100Х1200 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":250.26749999999998,"d":"250"}]
["304275.004-19","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 100Х600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":164.07299999999998,"d":"164"}]
["304275.002-47","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 1000 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":183.855,"d":"184"}]
["304275.002-49","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 1200 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":196.8435,"d":"197"}]
["304275.002-85","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 1250 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":242.2875,"d":"242"}]
["304275.002-45","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":144.438,"d":"144"}]
["304275.002-46","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 1000 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":164.745,"d":"165"}]
["304275.002-48","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 1200 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":176.631,"d":"177"}]
["304275.002-84","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 1250 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":201.93599999999998,"d":"202"}]
["304275.002-44","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":131.1975,"d":"131"}]
["304275.002-51","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":144.95250000000001,"d":"145"}]
["304275.002-53","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 400 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":123.09150000000001,"d":"123"}]
["304275.002-55","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":111.8985,"d":"112"}]
["304275.002-63","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":104.83200000000001,"d":"105"}]
["304275.002-50","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":129.0765,"d":"129"}]
["304275.002-52","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 400 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":107.6985,"d":"108"}]
["304275.002-54","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":99.54,"d":"100"}]
["304275.002-62","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УВ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":96.3375,"d":"96"}]
["304275.002-57","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":148.407,"d":"148"}]
["304275.002-59","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 400 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ (так же используется вместо \"ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 800\")",{"v":157.09050000000002,"d":"157"}]
["304275.002-61","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":174.77249999999998,"d":"175"}]
["304275.002-65","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":185.9865,"d":"186"}]
["304275.002-56","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":134.9565,"d":"135"}]
["304275.002-58","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 400 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ (так же используется вместо \"ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 800\")",{"v":142.44299999999998,"d":"142"}]
["304275.002-60","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":159.4845,"d":"159"}]
["304275.002-64","ОГРАНИЧИТЕЛЬ УН ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":170.163,"d":"170"}]
["304275.001-32","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":144.4275,"d":"144"}]
["304275.001-31","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ ПЕРЕДНИЙ НИЗКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":131.607,"d":"132"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ОГРАНИЧИТЕЛЬ (ДЕРЖАТЕЛЬ) БОКОВОЙ (низкий - высота 45 мм; высокий - 65 мм)"]
["304275.003-04","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ 250Х300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":211.953,"d":"212"}]
["304275.003-05","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ 250Х400 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":254.3415,"d":"254"}]
["304275.003-06","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ 250Х500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":304.4895,"d":"304"}]
["304275.003-07","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ 250Х600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":320.2395,"d":"320"}]
["304275.001-40","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ ВЫСОКИЙ 150 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":63.756,"d":"64"}]
["304275.001-34","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ ВЫСОКИЙ 200 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":71.379,"d":"71"}]
["304275.001-24","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ ВЫСОКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":78.666,"d":"79"}]
["304275.001-26","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ ВЫСОКИЙ 400 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":83.89500000000001,"d":"84"}]
["304275.001-28","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ ВЫСОКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":104.34899999999999,"d":"104"}]
["304275.001-30","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ ВЫСОКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":105.7035,"d":"106"}]
["304275.001-39","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ НИЗКИЙ 150 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":58.086,"d":"58"}]
["304275.001-33 ","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ НИЗКИЙ 200 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":64.10249999999999,"d":"64"}]
["304275.001-23 ","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ НИЗКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":72.324,"d":"72"}]
["304275.001-25 ","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ НИЗКИЙ 400 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":75.789,"d":"76"}]
["304275.001-27 ","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ НИЗКИЙ 500 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":93.6285,"d":"94"}]
["304275.001-29","ОГРАНИЧИТЕЛЬ БОКОВОЙ НИЗКИЙ 600 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ",{"v":98.8995,"d":"99"}]
["304275.001-36","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ БОКОВОЙ ВЫСОКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":54.883500000000005,"d":"55"}]
["304275.001-35","ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ БОКОВОЙ НИЗКИЙ 300 ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5ММ",{"v":50.295,"d":"50"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КРЮЧКИ ПОД ПЕРФОРАЦИЮ"]
["Ф56.461.003-05","КРЮЧОК 100 ММ ДВОЙНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":29.77,"d":"30"}]
["Ф56.461.004-06 ","КРЮЧОК 100 ММ ОДИНАРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":18.93,"d":"19"}]
["Ф56.461.003-06","КРЮЧОК 150 ММ ДВОЙНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":32.49,"d":"32"}]
["Ф56.461.004-07","КРЮЧОК 150 ММ ОДИНАРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":24.37,"d":"24"}]
["Ф56.461.003-07","КРЮЧОК 200 ММ ДВОЙНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":37.88,"d":"38"}]
["Ф56.461.004-08","КРЮЧОК 200 ММ ОДИНАРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":27.07,"d":"27"}]
["Ф56.461.003-08","КРЮЧОК 250 ММ ДВОЙНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":46.01,"d":"46"}]
["Ф56.461.004-09","КРЮЧОК 250 ММ ОДИНАРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":29.77,"d":"30"}]
["Ф56.461.003-09","КРЮЧОК 300 ММ ДВОЙНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":59.51,"d":"60"}]
["Ф56.461.004-10","КРЮЧОК 300 ММ ОДИНАРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":32.49,"d":"32"}]
["Ф56.461.004-11","КРЮЧОК 600 ММ ОДИНАРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ДИАМЕТР 5 ММ, ШАГ 50 ММ",{"v":40.58,"d":"41"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ (САМОКЛЕЮЩИЙСЯ, НАРЕЗАЮЩИЙСЯ) В АССОРТИМЕНТЕ"]
["Ценникодержатель 1000, тип DBR39     (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный)",null,{"v":50.43,"d":"50"}]
["Ценникодержатель 1250, тип DBR39     (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный)",null,{"v":63.86,"d":"64"}]
["Ценникодержатель 1000, тип DBR60     (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный)",null,{"v":105.5,"d":"106"}]
["ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ С ФИГУРНЫМ ПРОФИЛЕМ (защелкивающиеся) В АССОРТИМЕНТЕ",null,null,"Примечание"]
["Ценникодержатель 1000, тип LS39 (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный) *",null,{"v":78.9,"d":"79"},"* Под заказ от 1000 шт"]
["Ценникодержатель 1250, тип LS39 (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный) *",null,{"v":98.7,"d":"99"},"* Под заказ от   800 шт"]
["Ценникодержатель 1000, тип TE39 (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный) *",null,82,"* Под заказ от 1000 шт"]
["Ценникодержатель 1250, тип TE39 (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный) *",null,{"v":102.5,"d":"103"},"* Под заказ от    800 шт"]
["ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ НА КОРЗИНЫ В АССОРТИМЕНТЕ"]
["Ценникодержатель 1000, тип DBH39 (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный) *",null,{"v":115.5,"d":"116"},"* Под заказ от 1000 шт"]
["Ценникодержатель 1250, тип DBH39 (красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный) *",null,{"v":144.5,"d":"145"},"* Под заказ от    800 шт"]
["Клипса для подвешивания ценников, длина 50 мм, CL440-50",null,{"v":4.3,"d":"4"}]
["Ценникодержатель 1000, тип KE39 (прозрачный)",null,{"v":104.5,"d":"105"}]
["Ценникодержатель 1250, тип KE39 (прозрачный)",null,{"v":130.7,"d":"131"}]
["ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ НА КРЮЧКИ В АССОРТИМЕНТЕ"]
["Ценникодержатель подвесной на крючок, тип DBH/E39 70мм (прозрачный)",null,16]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КОРЗИНЫ"]
["Корзина 400-1200 (1172-205-450) с Кронштейном",null,4180]
["Корзина 300-1200 (1172-90-390) с Кронштейном",null,2970]
["Корзина 500-600 (250-490-560) Напольная",null,2079]
["Корзина 500*500 Напольная",null,2442]
["Корзина 400*600 (563*205*450) с Кронштейном",null,2640]
["Корзина 300*600 (563*90*390) с Кронштейном",null,1859]
["Корзина 400*1000 (980*205*450) с Кронштейном",null,3564]
["Корзина 300*1000 (980*90*390) с Кронштейном",null,2563]
["Перегородка (для 400 корзины)",null,891]
["НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ",null,"Розничная цена, руб"]
["КОРЗИНЫ ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ В АССОРТИМЕНТЕ"]
["Корзина покупательская, красная, 20л, с двумя черными ручками, CW20-RH2-RD",null,{"v":236.3,"d":"236"}]
["Корзина покупательская, синяя, 27л, с одной ручкой",null,{"v":292.5,"d":"293"}]
[]
["Торговое оборудование   \"ЭКОНОМ\""]
[]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["СТОЙКА","Стойка является общей для соседних стеллажей, выстроенных в одну линию."]
["301442.010-01","СТОЙКА эконом 1400",{"v":517.18,"d":"517"}]
["304442.010-03","СТОЙКА эконом 1600",{"v":546.75,"d":"547"}]
["301442.010-04","СТОЙКА эконом 1800",{"v":637.29,"d":"637"}]
["301442.010-05","СТОЙКА эконом  2000",{"v":652.05,"d":"652"}]
["301442.010-06","СТОЙКА эконом 2200 ",{"v":675.34,"d":"675"}]
["301442.010-07","СТОЙКА эконом 2460 ",{"v":742.77,"d":"743"}]
[]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["СТЕНКА БОКОВАЯ","Стенка боковая является общей для соседних стеллажей, выстроенных в одну линию."]
["301731.013-02","СТЕНКА БОКОВАЯ 300 эконом",{"v":244.76,"d":"245"}]
["301731.013-03","СТЕНКА БОКОВАЯ 400 эконом",{"v":290.15,"d":"290"}]
["301731.013","СТЕНКА БОКОВАЯ 500 эконом",{"v":299.92,"d":"300"}]
["301731.013-01","СТЕНКА БОКОВАЯ 600 эконом",{"v":346.66,"d":"347"}]
[]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ (НОЖКА)"]
["301319.004-01","ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ 004-01",{"v":29.88,"d":"30"}]
[]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПОЛКА "]
["745515.020-04","ПОЛКА 150х1000 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":180.75,"d":"181"}]
["745515.021-04","ПОЛКА 150х1000 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":174.48,"d":"174"}]
["745515.020-06","ПОЛКА 150х1200 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":201.03,"d":"201"}]
["745515.021-06","ПОЛКА 150х1200 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":192.44,"d":"192"}]
["745515.020-08","ПОЛКА 150х1250 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":278.88,"d":"279"}]
["745515.021-08","ПОЛКА 150х1250 ПЕРЕДЯЯ ЭКОНОМ",{"v":266.08,"d":"266"}]
["745515.020-02","ПОЛКА 150х800 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":169.61,"d":"170"}]
["745515.021-02","ПОЛКА 150х800 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":163.63,"d":"164"}]
["745515.020","ПОЛКА 150х600 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":121.7,"d":"122"}]
["745515.021","ПОЛКА 150х600 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":115.33,"d":"115"}]
["745515.020-05","ПОЛКА 200х1000 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":205.83,"d":"206"}]
["745515.021-05","ПОЛКА 200х1000 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",199]
["745515.022-02","ПОЛКА 200х1000 СРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":198.54,"d":"199"}]
["745515.020-07","ПОЛКА 200х1200 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":231.46,"d":"231"}]
["745515.021-07","ПОЛКА 200х1200 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":222.67,"d":"223"}]
["745515.022-03","ПОЛКА 200х1200 СРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":229.96,"d":"230"}]
["745515.020-09","ПОЛКА 200х1250 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":313.87,"d":"314"}]
["745515.021-09","ПОЛКА 200х1250 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":300.97,"d":"301"}]
["745515.022-04","ПОЛКА 200х1250 СРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":297.79,"d":"298"}]
["745515.020-03","ПОЛКА 200х800 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":193.58,"d":"194"}]
["745515.021-03","ПОЛКА 200х800 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":186.71,"d":"187"}]
["745515.022-01","ПОЛКА 200х800 СРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":180.35,"d":"180"}]
["745515.020-01","ПОЛКА 200х600 ЗАДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":136.79,"d":"137"}]
["745515.021-01","ПОЛКА 200х600 ПЕРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":131.44,"d":"131"}]
["745515.022","ПОЛКА 200х600 СРЕДНЯЯ ЭКОНОМ",{"v":123.35,"d":"123"}]
["745515.024","ПОЛКА УВ 300 ЭКОНОМ",{"v":213.4,"d":"213"}]
["745515.024-01","ПОЛКА УВ 400 ЭКОНОМ",{"v":234.1,"d":"234"}]
["745515.024-02","ПОЛКА УВ 500 ЭКОНОМ",{"v":249.09,"d":"249"}]
["745515.024-03","ПОЛКА УВ 600 ЭКОНОМ",{"v":259.89,"d":"260"}]
["745515.025","ПОЛКА УН 300 ЭКОНОМ",{"v":174.74,"d":"175"}]
["745515.025-01","ПОЛКА УН 400 ЭКОНОМ",{"v":214.28,"d":"214"}]
["745515.025-02","ПОЛКА УН 500 ЭКОНОМ",{"v":271.35,"d":"271"}]
["745515.025-03","ПОЛКА УН 600 ЭКОНОМ",{"v":327.23,"d":"327"}]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ"]
["745512.057","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 ЭКОНОМ",{"v":67.67,"d":"68"}]
["745512.057-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 ЭКОНОМ Ц",{"v":93.67,"d":"94"}]
["745512.057-01","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 ЭКОНОМ",{"v":93.67,"d":"94"}]
["745512.057-01-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 ЭКОНОМ Ц",{"v":116.76,"d":"117"}]
["745512.057-02","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 ЭКОНОМ",{"v":118.75,"d":"119"}]
["745512.057-02-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 ЭКОНОМ Ц",{"v":168.76,"d":"169"}]
["745512.057-03","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 ЭКОНОМ",{"v":127.22,"d":"127"}]
["745512.057-03-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 ЭКОНОМ Ц",{"v":191.49,"d":"191"}]
["745515.057-04","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 ЭКОНОМ",{"v":155.27,"d":"155"}]
["745515.057-04-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 ЭКОНОМ Ц",{"v":222.3,"d":"222"}]
["745512.060","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 ЭКОНОМ",{"v":65.8,"d":"66"}]
["745512.060-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 300 ЭКОНОМ Ц",{"v":100.2,"d":"100"}]
["745512.060-01","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 ЭКОНОМ",{"v":54.27,"d":"54"}]
["745512.060-01-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 400 ЭКОНОМ Ц",{"v":76.07,"d":"76"}]
["745512.060-02","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 ЭКОНОМ",{"v":42.54,"d":"43"}]
["745512.060-02-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 500 ЭКОНОМ Ц",{"v":61.54,"d":"62"}]
["745512.060-03","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 ЭКОНОМ",{"v":31.65,"d":"32"}]
["745512.060-03-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УВ 600 ЭКОНОМ Ц",{"v":53.37,"d":"53"}]
["745512.064","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 ЭКОНОМ",{"v":73.74,"d":"74"}]
["745512.064-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 300 ЭКОНОМ Ц",{"v":89.31,"d":"89"}]
["745512.064-01","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 ЭКОНОМ",{"v":85.91,"d":"86"}]
["745512.064-01-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 400 ЭКОНОМ Ц",108]
["745512.064-02","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 ЭКОНОМ",{"v":98.38,"d":"98"}]
["745512.064-02-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 500 ЭКОНОМ Ц",{"v":127.08,"d":"127"}]
["745512.064-03","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 ЭКОНОМ",{"v":112.06,"d":"112"}]
["745512.064-03-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ УН 600 ЭКОНОМ Ц",{"v":145.77,"d":"146"}]
[]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ "]
["745512.058-20","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 УКОРОЧЕННАЯ  ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":385.2,"d":"385"}]
["745512.056-08","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЭКОНОМ",{"v":588.8,"d":"589"}]
["745512.058-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 УКОРОЧЕННАЯ  ЭКОНОМ",{"v":241.79,"d":"242"}]
["745512.056-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 ЭКОНОМ",{"v":282.15,"d":"282"}]
["745512.058-21","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":448.33,"d":"448"}]
["745512.056-09","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ПЕРФ.ЭКОНОМ",{"v":677.62,"d":"678"}]
["745512.058-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ",{"v":280.18,"d":"280"}]
["745512.056-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 ЭКОНОМ",{"v":320.88,"d":"321"}]
["745512.058-22","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":468.49,"d":"468"}]
["745512.056-10","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250  ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЭКОНОМ",{"v":566.74,"d":"567"}]
["745512.058-04","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ ",{"v":315.37,"d":"315"}]
["745512.056-04","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250  ЭКОНОМ ",{"v":370.01,"d":"370"}]
["745512.058-26","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ПЕРФ. ЭКОНОМ",{"v":369.19,"d":"369"}]
["745512.058-08","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ЭКОНОМ",{"v":181.61,"d":"182"}]
["745512.058-27","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ПЕРФ. ЭКОНОМ",{"v":413.97,"d":"414"}]
["745512.058-09","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ЭКОНОМ",{"v":204.69,"d":"205"}]
["745512.058-28","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250 ПЕРФ. ЭКОНОМ",{"v":335.26,"d":"335"}]
["745512.058-10","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250 ЭКОНОМ",{"v":224.76,"d":"225"}]
["745512.058-24","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600 ПЕРФ. ЭКОНОМ",{"v":227.89,"d":"228"}]
["745512.058-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600 ЭКОНОМ",{"v":123.55,"d":"124"}]
["745512.058-25","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 ПЕРФ. ЭКОНОМ",{"v":307.5,"d":"308"}]
["745512058-07","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 ЭКОНОМ",{"v":154.92,"d":"155"}]
["745512058-18","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":237.31,"d":"237"}]
["745512.056-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЭКОНОМ",{"v":367.8,"d":"368"}]
["745512.058","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ",{"v":165.36,"d":"165"}]
["745512.056","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 ЭКОНОМ",{"v":186.74,"d":"187"}]
["745512.058-19","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":324.21,"d":"324"}]
["745512.056-07","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЭКОНОМ",{"v":482.47,"d":"482"}]
["745512.058-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ",{"v":223.95,"d":"224"}]
["745512.056-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 ЭКОНОМ",{"v":243.12,"d":"243"}]
["745512.061-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ 200 ЭКОНОМ",{"v":199.1,"d":"199"}]
["745512.061","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ",{"v":272.12,"d":"272"}]
["745512.059-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ ЭКОНОМ",{"v":313.02,"d":"313"}]
["745512.061-05","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ 200 ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":274.63,"d":"275"}]
["745512.061-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":379.02,"d":"379"}]
["745512.059","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УВ ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":450.13,"d":"450"}]
["745512.067-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН 200 ЭКОНОМ",{"v":90.93,"d":"91"}]
["745512.067-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ",{"v":117.67,"d":"118"}]
["745512.067","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН ЭКОНОМ",{"v":131.53,"d":"132"}]
["745512067-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН 200 ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":118.75,"d":"119"}]
["745512.067-05","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН УКОРОЧЕННАЯ ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":151.83,"d":"152"}]
["745512.067-04","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ УН ЭКОНОМ ПЕРФ.",{"v":171.92,"d":"172"}]
[]
["КОД ИЗДЕЛИЯ","НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","Розничная цена, руб"]
["КРОНШТЕЙН"]
["745162.001-11э","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 300 ЭКОНОМ",{"v":62.58,"d":"63"}]
["745162.001-12э","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 400 ЭКОНОМ",{"v":78.22,"d":"78"}]
["745162.001","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 500 ЭКОНОМ",{"v":98.67,"d":"99"}]
["745162.001-03э","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 600 ЭКОНОМ",{"v":118.72,"d":"119"}]
[]
["Прайс-лист на стеллажи дискаунтер Д и Д2"]
[]
["Код ПХО","Наименование изделия","Розничная цена, руб"]
["745162.001-10","КРОНШТЕЙН 200",{"v":65.87,"d":"66"}]
["745162.001-10-Ц","КРОНШТЕЙН 200 Ц",{"v":79.05,"d":"79"}]
["745162.001-11","КРОНШТЕЙН 300 ",{"v":70.88,"d":"71"}]
["745162.001-11-Ц","КРОНШТЕЙН 300 Ц",{"v":89.29,"d":"89"}]
["741124.006","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 300 Д(2)",{"v":79.26,"d":"79"}]
["741244.005","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 400 Д",{"v":105.13,"d":"105"}]
["741124.006-01","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 400 Д(2)",{"v":108.53,"d":"109"}]
["741244.005-01","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 500 Д",{"v":124.6,"d":"125"}]
["741244.005-01-Ц","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 500 Д Ц",{"v":163.15,"d":"163"}]
["741124.006-02","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 500 Д(2)",{"v":142.73,"d":"143"}]
["741124.006-02-Ц","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 500 Д(2) Ц",{"v":163.12,"d":"163"}]
["741244.005-02","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 600 Д",{"v":164.03,"d":"164"}]
["741244.005-02-Ц","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 600 Д Ц",{"v":189.17,"d":"189"}]
["741124.006-03","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 600 Д(2)",{"v":198.65,"d":"199"}]
["741244.005-03","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 800 Д",{"v":169.26,"d":"169"}]
["741124.006-04","КРОНШТЕЙН ПОЛКИ 800 Д(2)",{"v":192.21,"d":"192"}]
["301319.004-01","ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ 004-01",{"v":29.88,"d":"30"}]
["745512.004-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000",363]
["745512.005-06","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*1000 УКОРОЧЕННАЯ",{"v":355.38,"d":"355"}]
["745512.005-06-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*1000 УКОРОЧЕННАЯ Ц",{"v":426.44,"d":"426"}]
["745512.004-06-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1000 Ц",{"v":435.6,"d":"436"}]
["745512.004-08","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200",{"v":413.42,"d":"413"}]
["745512.005-08","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*1200 УКОРОЧЕННАЯ",{"v":359.35,"d":"359"}]
["745512.005-08Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*1200 УКОРОЧЕННАЯ Ц",{"v":431.25,"d":"431"}]
["745512.004-08Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1200 Ц",{"v":496.08,"d":"496"}]
["745512.004-12","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 (т-07)",{"v":552.69,"d":"553"}]
["745512.005-12","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*1250 УКОРОЧЕННАЯ (т-0,7)",{"v":425.16,"d":"425"}]
["745512.005-12-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*1250 УКОРОЧЕННАЯ Ц",{"v":510.22,"d":"510"}]
["745512.004-12-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 1250 Ц",{"v":663.23,"d":"663"}]
["745512.042","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 ",{"v":181.5,"d":"182"}]
["745512.042-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1000 Ц",{"v":217.83,"d":"218"}]
["745512.042-02","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200 ",{"v":206.7,"d":"207"}]
["745512.042-02-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1200  Ц",{"v":248.05,"d":"248"}]
["745512.042-03","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250 ",{"v":268.36,"d":"268"}]
["745512.042-03-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*1250  Ц",{"v":322.02,"d":"322"}]
["745512.042-01","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600",{"v":173.4,"d":"173"}]
["745512.042-01-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*600  Ц",{"v":208.07,"d":"208"}]
["745512.042-12","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 ",{"v":177.44,"d":"177"}]
["745512.042-12-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 200*800 Ц",{"v":209.37,"d":"209"}]
["745512.004-07","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600",{"v":244.82,"d":"245"}]
["745512.005-07","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*600 УКОРОЧЕННАЯ",210]
["745512.004-07-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 600 Ц",{"v":293.79,"d":"294"}]
["745512.004-13","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800",{"v":334.87,"d":"335"}]
["745512.005-13","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*800 УКОРОЧЕННАЯ",{"v":310.75,"d":"311"}]
["745512.005-13-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 330*800 УКОРОЧЕННАЯ Ц",{"v":323.17,"d":"323"}]
["745512.004-13-Ц","ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ 800 Ц",{"v":380.6,"d":"381"}]
["745512.003-03","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000",{"v":140.64,"d":"141"}]
["745512.003-03-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 Ц",{"v":168.76,"d":"169"}]
["745512.003-03-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 ЖЕЛТАЯ",{"v":194.05,"d":"194"}]
["745512.003-03-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":168.76,"d":"169"}]
["745512.003-03-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 КРАСНАЯ",{"v":168.76,"d":"169"}]
["745512.003-03-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1000 СИНЯЯ",{"v":168.76,"d":"169"}]
["745512.003-05","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200",{"v":159.54,"d":"160"}]
["745512.003-05-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 Ц",{"v":191.49,"d":"191"}]
["745512.003-05-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 ЖЕЛТАЯ",{"v":191.49,"d":"191"}]
["745512.003-05-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":191.49,"d":"191"}]
["745512.003-05-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 КРАСНАЯ",{"v":191.49,"d":"191"}]
["745512.003-05-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1200 СИНЯЯ",{"v":191.49,"d":"191"}]
["745512.003-08","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250",{"v":185.27,"d":"185"}]
["745512.003-08-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 Ц",{"v":222.3,"d":"222"}]
["745512.003-08-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 ЖЕЛТАЯ",{"v":222.3,"d":"222"}]
["745512.003-08-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":222.3,"d":"222"}]
["745512.003-08-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 КРАСНАЯ",{"v":222.3,"d":"222"}]
["745512.003-08-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 1250 СИНЯЯ",{"v":222.3,"d":"222"}]
["745512.003-04","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600",78]
["745512.003-04-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 Ц",{"v":93.67,"d":"94"}]
["745512.003-04-Ж","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 ЖЕЛТАЯ",{"v":93.67,"d":"94"}]
["745512.003-04-З","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 ЗЕЛЕНАЯ",{"v":93.67,"d":"94"}]
["745512.003-04-К","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 КРАСНАЯ",{"v":93.67,"d":"94"}]
["745512.003-04-С","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 600 СИНЯЯ",{"v":93.67,"d":"94"}]
["745512.003-06","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800",{"v":118.6,"d":"119"}]
["745512.003-06-Ц","ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ 800 Ц",{"v":116.76,"d":"117"}]
["304121.015-08","ПОЛКА 300*1000 Д(2)",{"v":646.54,"d":"647"}]
["304121.015-12","ПОЛКА 300*1200 Д(2)",{"v":718.1,"d":"718"}]
[null,"ПОЛКА 300*1250 Д(2)"]
[null,"ПОЛКА 300*800 Д(2)"]
["304121.015","ПОЛКА 300*600 Д(2)",{"v":409.34,"d":"409"}]
["304121.015-09","ПОЛКА 400*1000 Д(2)",{"v":853.11,"d":"853"}]
["304121.015-13","ПОЛКА 400*1200 Д(2)",{"v":947.57,"d":"948"}]
["304121.015-17","ПОЛКА 400*1250 Д(2)",{"v":909.34,"d":"909"}]
[null,"ПОЛКА 400*800 Д(2)"]
["304121.015-01","ПОЛКА 400*600 Д(2)",{"v":525.38,"d":"525"}]
["304121.001-13","ПОЛКА 400*1000",{"v":597.19,"d":"597"}]
["304121.001-24","ПОЛКА 400*1250 ",{"v":868.24,"d":"868"}]
["304121.001-19","ПОЛКА 400*1200",{"v":647.1,"d":"647"}]
["304121.001-16","ПОЛКА 400*600",{"v":366.65,"d":"367"}]
["304121.015-10","ПОЛКА 500*1000 Д(2)",{"v":920.05,"d":"920"}]
["304121.015-10-Ц","ПОЛКА 500*1000 Д(2) Ц",{"v":1104.06,"d":"1104"}]
["304121.015-14","ПОЛКА 500*1200 Д(2)",{"v":1011.24,"d":"1011"}]
["304121.015-14-Ц","ПОЛКА 500*1200 Д(2) Ц",{"v":1213.48,"d":"1213"}]
["304121.015-18","ПОЛКА 500*1250 Д(2)",{"v":1204.47,"d":"1204"}]
[null,"ПОЛКА 500*800 Д(2)"]
["304121.015-02","ПОЛКА 500*600 Д(2)",{"v":578.46,"d":"578"}]
["304121.001-14","ПОЛКА 500*1000",{"v":750.08,"d":"750"}]
["304121.001-20","ПОЛКА 500*1200",{"v":803.97,"d":"804"}]
["304121.001-25","ПОЛКА 500*1250 ",{"v":1041.14,"d":"1041"}]
["304121.001-17","ПОЛКА 500*600",{"v":462.74,"d":"463"}]
["304121.015-11","ПОЛКА 600*1000 Д(2)",{"v":1128.14,"d":"1128"}]
["304121.015-15","ПОЛКА 600*1200 Д(2)",{"v":1227.9,"d":"1228"}]
[null,"ПОЛКА 600*1250 Д(2)"]
[null,"ПОЛКА 600*800 Д(2)"]
["304121.015-03","ПОЛКА 600*600 Д(2)",{"v":748.05,"d":"748"}]
["304121.001-21","ПОЛКА 600*1000",{"v":851.59,"d":"852"}]
["304121.001-22","ПОЛКА 600*1200",{"v":982.17,"d":"982"}]
["304121.001-26","ПОЛКА 600*1250 ",{"v":1155.92,"d":"1156"}]
["304121.001-23","ПОЛКА 600*600",{"v":643.35,"d":"643"}]
["304121.015-26","ПОЛКА 800*1000 Д(2)",{"v":1160.78,"d":"1161"}]
["304121.015-27","ПОЛКА 800*1200 Д(2)",{"v":1297.86,"d":"1298"}]
["304121.015-28","ПОЛКА 800*1250 Д(2)",{"v":1566.47,"d":"1566"}]
[null,"ПОЛКА 800*800 Д(2)"]
[null,"ПОЛКА 800*600 Д(2)"]
["695423.006","ПОЛКА 800*1000 Д",{"v":1086.41,"d":"1086"}]
["695423.006-02","ПОЛКА 800*1200 Д",{"v":1271.81,"d":"1272"}]
["695423.006-03","ПОЛКА 800*1250 Д",{"v":1300.07,"d":"1300"}]
["695423.006-01","ПОЛКА 800*600 Д",{"v":651.9,"d":"652"}]
["304121.009-02","ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 200*1000 Д(2)",{"v":695.5,"d":"696"}]
["304121.009-03","ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 200*1200 Д(2)",{"v":769.98,"d":"770"}]
["304121.009-04","ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 200*1250 Д(2)",{"v":640.84,"d":"641"}]
["304121.009","ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 200*600Д(2)",{"v":433.06,"d":"433"}]
["304121.009-01","ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 200*800Д(2)",{"v":577.42,"d":"577"}]
["304121.009-08","ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 300*1000 Д(2)",{"v":740.41,"d":"740"}]
["304121.009-09","ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 300*1200 Д(2)",{"v":847.2,"d":"847"}]
[null,"ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 300*1250 Д(2)"]
[null,"ПОЛКА ПЕРЕДНЯЯ 300*600 Д(2)"]
[null,"ПОЛКА ПЕРЕДНЯ 300*800 Д(2)"]
["695422.003","СТЕНКА БОКОВАЯ 400 Д",{"v":273.01,"d":"273"}]
["695422.003-01","СТЕНКА БОКОВАЯ 500 Д",{"v":319.83,"d":"320"}]
["695422.003-01-Ц","СТЕНКА БОКОВАЯ 500 Д Ц",{"v":418.85,"d":"419"}]
["695422.003-02","СТЕНКА БОКОВАЯ 600 Д",{"v":364.65,"d":"365"}]
["695422.003-02-Ц","СТЕНКА БОКОВАЯ 600 Д Ц",{"v":477.56,"d":"478"}]
["695422.003-03","СТЕНКА БОКОВАЯ 800 Д",{"v":413.95,"d":"414"}]
["301731.011","СТЕНКА БОКОВАЯ ЗАДНЯЯ 300 Д(2)",{"v":258.96,"d":"259"}]
["301731.011-01","СТЕНКА БОКОВАЯ ЗАДНЯЯ 400 Д(2)",{"v":419.16,"d":"419"}]
["301731.011-02","СТЕНКА БОКОВАЯ ЗАДНЯЯ 500 Д(2)",{"v":492.03,"d":"492"}]
["301731.011-02-Ц","СТЕНКА БОКОВАЯ ЗАДНЯЯ 500 Д(2) Ц",{"v":480.59,"d":"481"}]
["301731.011-03","СТЕНКА БОКОВАЯ ЗАДНЯЯ 600 Д(2)",{"v":560.14,"d":"560"}]
["301731.011-04","СТЕНКА БОКОВАЯ ЗАДНЯЯ 800 Д(2)",{"v":559.93,"d":"560"}]
["301731.012","СТЕНКА БОКОВАЯ ПЕРЕДНЯЯ 200 Д(2)",{"v":220.65,"d":"221"}]
["301731.012-01","СТЕНКА БОКОВАЯ ПЕРЕДНЯЯ 300 Д(2)",{"v":263.71,"d":"264"}]
["301442.001-08","СТОЙКА 1.2",{"v":399.57,"d":"400"}]
["301442.001-02-Ц","СТОЙКА 1.4 Ц",{"v":582.66,"d":"583"}]
["301442.001-02","СТОЙКА 1.40",{"v":485.55,"d":"486"}]
["301442.001-04","СТОЙКА 1.6",{"v":556.18,"d":"556"}]
["301442.001-04-Ц","СТОЙКА 1.6 Ц",{"v":556.19,"d":"556"}]
["301442.001-01","СТОЙКА 1.80",{"v":579.56,"d":"580"}]
["301442.001-01-Ц","СТОЙКА 1.80 Ц",{"v":695.46,"d":"695"}]
["301442.001-05","СТОЙКА 2.0",{"v":751.09,"d":"751"}]
["301442.001","СТОЙКА 2.2",{"v":768.93,"d":"769"}]
["301442.001-Ц","СТОЙКА 2.2 Ц",{"v":922.73,"d":"923"}]
["301442.001-03","СТОЙКА 2.46",{"v":838.94,"d":"839"}]
["301442.001-03Ц","СТОЙКА 2.46 Ц",{"v":1006.76,"d":"1007"}]
["301442.006-05","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 1.0 Д",{"v":477.66,"d":"478"}]
["301442.006-05-Ц","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 1.0 Д Ц",{"v":573.2,"d":"573"}]
["301442.006","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 1.4 Д",{"v":506.07,"d":"506"}]
["301442.006-01","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 1.8 Д",{"v":614.35,"d":"614"}]
["301442.006-01Ц","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 1.8 Д Ц",{"v":737.23,"d":"737"}]
["301442.006-04","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 2.0 Д",{"v":730.65,"d":"731"}]
["301442.006-02","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 2.2 Д",{"v":781.41,"d":"781"}]
["301442.006-02-Ц","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 2.2 Д Ц",{"v":1023.52,"d":"1024"}]
["301442.006-03","СТОЙКА ЗАДНЯЯ 2.46 Д",{"v":851.98,"d":"852"}]
["695422.002-05","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 1.0 Д",{"v":741.38,"d":"741"}]
["695422.002-05-Ц","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 1.0 Д Ц",{"v":889.65,"d":"890"}]
["695422.002","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 1.4 Д",{"v":790.56,"d":"791"}]
["695422.002-01","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 1.8 Д",{"v":934.82,"d":"935"}]
["695422.002-01-Ц","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 1.8 Д Ц",{"v":1121.79,"d":"1122"}]
["695422.002-04","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 2,0 Д",{"v":1106.97,"d":"1107"}]
["695422.002-02","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 2,2 Д",{"v":1087.17,"d":"1087"}]
["695422.002-02-Ц","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 2,2 Д Ц",{"v":1423.89,"d":"1424"}]
["695422.002-03","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ 2.46 Д",{"v":1202.4,"d":"1202"}]
["301442.009-08","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.1.2 Д(2)",{"v":771.71,"d":"772"}]
["301442.009-02","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.1.4 Д(2)",{"v":1064.35,"d":"1064"}]
[null,"СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.1.6 Д(2)"]
["301442.009-01","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.1.8 Д(2)",{"v":1267.51,"d":"1268"}]
["301442.009-01-Ц","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.1.8 Д(2) Ц",{"v":1238.08,"d":"1238"}]
["301442.009","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.2.2 Д(2)",{"v":1472.03,"d":"1472"}]
["301442.009-Ц","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.2.2 Д(2) Ц",{"v":1437.9,"d":"1438"}]
["301442.009-03","СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ С ДВУХСТОР.ПЕРФ.2.46 Д(2)",{"v":1626.27,"d":"1626"}]

{"sheet":"Нейтралка_МХМ","index":47,"n_rows":1037,"n_cols":8,"rows_kept":1037,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,2,0],[1,1,1,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[48,0,48,2],[49,0,50,0],[49,1,49,5],[49,6,50,6],[148,0,148,2],[149,0,150,0],[149,1,149,5],[149,6,150,6],[202,0,202,2],[203,0,204,0],[203,1,203,5],[203,6,204,6],[322,0,322,2],[323,0,324,0],[323,1,323,5],[323,6,324,6],[353,0,353,2],[354,0,355,0],[354,1,354,5],[354,6,355,6],[384,0,384,2],[385,0,386,0],[385,1,385,6],[386,1,386,2],[387,1,387,2],[388,1,388,2],[389,1,389,2],[390,1,390,2],[391,1,391,2],[392,1,392,2],[393,1,393,2],[394,1,394,2],[395,1,395,2],[396,1,396,2],[397,1,397,2],[398,1,398,2],[399,1,399,2],[400,1,400,2],[401,1,401,2],[403,0,403,2],[404,0,405,0],[404,1,404,6],[405,1,405,2],[406,1,406,2],[408,0,408,2],[409,0,410,0],[409,1,409,6],[425,0,425,2],[426,0,427,0],[426,1,426,5],[426,6,427,6],[580,0,580,2],[581,0,582,0],[581,1,581,5],[581,6,582,6],[652,0,652,2],[653,0,654,0],[653,1,653,5],[653,6,654,6],[671,0,671,2],[672,0,673,0],[672,1,672,5],[672,6,673,6],[686,0,686,2],[687,0,688,0],[687,1,687,6],[732,0,732,2],[733,0,734,0],[733,1,733,6],[758,0,758,2],[759,0,760,0],[759,1,759,6],[773,0,773,2],[774,0,775,0],[774,1,774,6],[775,1,775,2],[776,1,776,2],[780,0,780,2],[781,0,782,0],[781,3,781,6],[782,1,782,2],[783,1,783,2],[785,0,785,2],[786,0,787,0],[786,1,786,6],[787,1,787,2],[788,1,788,2],[789,1,789,2],[790,1,790,2],[791,1,791,2],[792,1,792,2],[793,1,793,2],[794,1,794,2],[795,0,795,2],[796,0,797,0],[796,1,796,6],[800,0,800,2],[801,0,802,0],[801,1,801,6],[805,0,805,2],[806,2,806,6],[824,0,824,2],[825,0,826,0],[825,1,825,4],[826,1,826,2],[827,1,827,2],[828,1,828,2],[829,1,829,2],[830,1,830,2],[831,1,831,2],[834,0,834,2],[835,0,836,0],[835,1,835,4],[836,1,836,2],[837,1,837,2],[838,1,838,2],[839,1,839,2],[840,1,840,2],[843,0,843,2],[844,0,845,0],[844,1,844,4],[844,5,845,5],[845,1,845,2],[846,1,846,2],[847,1,847,2],[848,1,848,2],[849,1,849,2],[850,0,853,0],[850,1,852,4],[850,5,853,5],[853,1,853,2],[854,1,854,2],[855,1,855,2],[856,1,856,2],[857,1,857,2],[858,1,858,2],[861,0,861,2],[862,0,863,0],[862,1,862,4],[862,5,863,5],[863,1,863,2],[864,1,864,2],[865,1,865,2],[866,1,866,2],[867,1,867,2],[868,1,868,2],[869,1,869,2],[872,0,872,2],[873,0,874,0],[873,1,873,4],[873,5,874,5],[878,0,881,0],[878,1,880,1],[878,2,880,4],[878,5,881,5],[887,0,887,2],[888,0,889,1],[888,2,888,4],[888,5,889,5],[890,0,890,1],[891,0,891,1],[892,0,892,1],[893,0,893,1],[894,0,895,1],[894,2,894,4],[894,5,895,5],[896,0,896,1],[897,0,897,1],[898,0,898,1],[899,0,899,1],[901,0,901,2],[902,0,903,1],[902,3,902,5],[902,6,903,6],[904,0,904,1],[905,0,905,1],[906,0,906,1],[907,0,907,1],[908,0,908,1],[909,0,909,1],[910,0,910,1],[911,0,911,1],[912,0,912,1],[913,0,913,1],[914,0,914,1],[915,0,915,1],[916,0,916,1],[917,0,917,1],[918,0,918,1],[919,0,919,1],[920,0,920,1],[921,0,921,1],[922,0,922,1],[923,0,923,1],[924,0,924,1],[925,0,925,1],[926,0,926,1],[927,0,927,1],[928,0,928,1],[929,0,929,1],[930,0,930,1],[932,0,932,1],[933,0,933,1],[934,0,934,1],[935,0,935,1],[936,0,936,1],[937,0,937,1],[938,0,938,1],[939,0,939,1],[940,0,940,1],[941,0,941,1],[942,0,942,1],[943,0,943,1],[944,0,944,1],[945,0,945,1],[946,0,946,1],[947,0,947,1],[948,0,948,1],[949,0,949,1],[950,0,950,1],[951,0,951,1],[952,0,952,1],[953,0,953,1],[954,0,954,1],[955,0,955,1],[956,0,956,1],[957,0,957,1],[958,0,958,1],[959,0,959,1],[960,0,960,1],[961,0,961,1],[963,0,963,1],[964,0,964,1],[965,0,965,1],[966,0,966,1],[967,0,967,1],[968,0,968,1],[969,0,969,1],[970,0,970,1],[971,0,971,1],[972,0,972,1],[973,0,973,1],[974,0,974,1],[975,0,975,1],[976,0,976,1],[977,0,977,1],[978,0,978,1],[979,0,979,1],[980,0,980,1],[981,0,981,1],[983,0,983,1],[984,0,984,1],[985,0,985,1],[986,0,986,1],[987,0,987,1],[988,0,988,1],[989,0,989,1],[990,0,991,1],[992,0,992,1],[995,0,995,2],[996,0,997,1],[996,2,996,5],[996,6,997,6],[998,0,998,1],[999,0,999,1],[1000,0,1000,1],[1001,0,1001,1],[1002,0,1002,1],[1003,0,1003,1],[1004,0,1004,2],[1005,0,1006,1],[1005,3,1005,5],[1005,6,1006,6],[1007,0,1007,1],[1009,0,1009,2],[1010,0,1011,1],[1010,3,1010,5],[1010,6,1011,6],[1012,0,1012,1],[1013,0,1013,2],[1014,0,1015,1],[1014,2,1014,5],[1014,6,1015,6],[1016,0,1016,1],[1017,0,1017,2],[1017,3,1017,5],[1018,0,1019,1],[1018,2,1018,5],[1018,6,1019,6],[1019,3,1019,5],[1020,0,1020,1],[1020,3,1020,5],[1021,0,1021,2],[1022,0,1023,1],[1022,3,1023,3],[1022,4,1023,4],[1022,5,1023,5],[1022,6,1023,6],[1024,0,1024,1],[1025,0,1025,1],[1026,0,1026,1],[1027,0,1027,2],[1028,0,1029,1],[1028,3,1029,3],[1028,4,1029,4],[1028,5,1029,5],[1028,6,1029,6],[1030,0,1030,1],[1031,0,1031,1],[1032,0,1032,1],[1033,0,1033,2],[1034,0,1035,1],[1034,3,1035,3],[1034,4,1035,4],[1034,5,1035,5],[1034,6,1035,6],[1036,0,1036,1]]}
["СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА-РЕШЕТКА",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Столешница нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  усиление столешницы - ЛДСП (16мм).",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок","Главное меню"]
[null,null,"Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях. Изделия сборно-разборные и поставляются в одной или двух упаковках.\nСрок службы столов разделочно-производственных не менее 10 лет."]
["4.824.055-92",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6",600,400,880,{"v":4091,"d":"4091.00"}]
["4.824.055-146",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,8",800,400,880,{"v":4047,"d":"4047.00"}]
["4.824.055-150",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,8 (нержавейка)",800,400,880,{"v":5664,"d":"5664.00"}]
["4.824.055-126",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,0",1000,400,880,{"v":4150,"d":"4150.00"}]
["4.824.055-131",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,0 (нержавейка)",1000,400,880,{"v":6335,"d":"6335.00"}]
["4.824.055-96",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,8",1800,400,880,{"v":5338,"d":"5338.00"}]
["4.824.055-104",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,8",800,500,880,{"v":4139,"d":"4139.00"}]
["4.824.055-127",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,0",1000,500,880,{"v":4174,"d":"4174.00"}]
["4.824.055-132",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,0 (нержавейка)",1000,500,880,{"v":6401,"d":"6401.00"}]
["4.824.055-107",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,5",1500,500,880,{"v":5301,"d":"5301.00"}]
["4.824.055",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6",600,600,880,{"v":3492,"d":"3492.00"}]
["4.824.055-52",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6 (нержавейка)",600,600,880,{"v":5416,"d":"5416.00"}]
["4.824.055-179",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,7",700,600,880,{"v":4150,"d":"4150.00"}]
["4.824.055-180",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,7 (нержавейка)",700,600,880,{"v":5537,"d":"5537.00"}]
["4.824.055-147",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8",800,600,880,{"v":4324,"d":"4324.00"}]
["4.824.055-151",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8 (нержавейка)",800,600,880,{"v":5690,"d":"5690.00"}]
["4.824.055-118",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9",900,600,880,{"v":4199,"d":"4199.00"}]
["4.824.055-123",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9 (нержавейка)",900,600,880,{"v":6250,"d":"6250.00"}]
["4.824.055-01",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95",950,600,880,{"v":4211,"d":"4211.00"}]
["4.824.055-53",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95 (нержавейка)",950,600,880,{"v":6092,"d":"6092.00"}]
["4.824.055-128",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0",1000,600,880,{"v":4878,"d":"4878.00"}]
["4.824.055-133",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0 (нержавейка)",1000,600,880,{"v":6468,"d":"6468.00"}]
["4.824.055-02",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2",1200,600,880,{"v":4755,"d":"4755.00"}]
["4.824.055-54",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2 (нержавейка)",1200,600,880,{"v":6545,"d":"6545.00"}]
["4.824.055-138",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,4",1400,600,880,{"v":5315,"d":"5315.00"}]
["4.824.055-03",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5",1500,600,880,{"v":5427,"d":"5427.00"}]
["4.824.055-55",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5 (нержавейка)",1500,600,880,{"v":7915,"d":"7915.00"}]
["4.824.055-04",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8",1800,600,880,{"v":6129,"d":"6129.00"}]
["4.824.055-56",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8 (нержавейка)",1800,600,880,{"v":8415,"d":"8415.00"}]
["4.824.055-148",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,8",800,700,880,{"v":4276,"d":"4276.00"}]
["4.824.055-05",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95",950,700,880,{"v":4496,"d":"4496.00"}]
["4.824.055-57",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95 (нержавейка)",950,700,880,{"v":6774,"d":"6774.00"}]
["4.824.055-134",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0 (нержавейка)",1000,700,880,{"v":7086,"d":"7086.00"}]
["4.824.055-06",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2",1200,700,880,{"v":5143,"d":"5143.00"}]
["4.824.055-58",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2 (нержавейка)",1200,700,880,{"v":7266,"d":"7266.00"}]
["4.824.055-07",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5",1500,700,880,{"v":5970,"d":"5970.00"}]
["4.824.055-59",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5 (нержавейка)",1500,700,880,{"v":8593,"d":"8593.00"}]
["4.824.055-08",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8",1800,700,880,{"v":6771,"d":"6771.00"}]
["4.824.055-09",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,95",950,800,880,{"v":4820,"d":"4820.00"}]
["4.824.055-10",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2",1200,800,880,{"v":5598,"d":"5598.00"}]
["4.824.055-62",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2 (нержавейка)",1200,800,880,{"v":7907,"d":"7907.00"}]
["4.824.055-11",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5",1500,800,880,{"v":6553,"d":"6553.00"}]
["4.824.055-63",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5 (нержавейка)",1500,800,880,{"v":8739,"d":"8739.00"}]
["4.824.055-12",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8",1800,800,880,{"v":7438,"d":"7438.00"}]
["4.824.055-64",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8 (нержавейка)",1800,800,880,{"v":9790,"d":"9790.00"}]
["СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТАМИ, ПОЛКА-РЕШЕТКА",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь толщина 1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Столешница нерж.сталь, AISI 430  толщина 0,5 мм.  усиление столешницы - ЛДСП (16мм).",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,"Количество бортов","Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях. Изделия сборно-разборные и поставляются в одной или двух упаковках.\nСрок службы столов разделочно-производственных не менее 10 лет."]
["4.824.054-123",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,7 (нержавейка)",700,400,880,{"v":5074,"d":"5074.00"}]
["4.824.054-117",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,8",800,400,880,{"v":3796,"d":"3796.00"}]
["4.824.054-118",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,95",950,400,880,{"v":4020,"d":"4020.00"}]
["4.824.054-126",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/1,2 (нержавейка)",1200,400,880,{"v":5882,"d":"5882.00"}]
["4.824.054-137",null,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/0,7 (нержавейка)",700,500,880,{"v":5507,"d":"5507.00"}]
["4.824.054-131",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/0,8",800,500,880,{"v":4161,"d":"4161.00"}]
["4.824.054-132",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/0,95",950,500,880,{"v":4158,"d":"4158.00"}]
["4.824.054-170",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/1,0",1000,500,880,{"v":4245,"d":"4245.00"}]
["4.824.054-133",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/1,2",1200,500,880,{"v":4690,"d":"4690.00"}]
["4.824.054-140",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/1,2 (нержавейка)",1200,500,880,{"v":6134,"d":"6134.00"}]
["4.824.054-134",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/1,5 ",1500,500,880,{"v":5286.4,"d":"5286.40"}]
["4.824.054-141",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/1,5 (нержавейка)",1500,500,880,{"v":7232,"d":"7232.00"}]
["4.824.054",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6",600,600,880,{"v":3579,"d":"3579.00"}]
["4.824.054-52",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6 (нержавейка)",600,600,880,{"v":4931,"d":"4931.00"}]
["4.824.054-231",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,7 (нержавейка)",700,600,880,{"v":6136,"d":"6136.00"}]
["4.824.054-143",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,8",800,600,880,{"v":4224,"d":"4224.00"}]
["4.824.054-146",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,8 (нержавейка)",800,600,880,{"v":5710,"d":"5710.00"}]
["4.824.054-01",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95",950,600,880,{"v":4362,"d":"4362.00"}]
["4.824.054-53",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95 (нержавейка)",950,600,880,{"v":6246,"d":"6246.00"}]
["4.824.054-171",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,0",1000,600,880,{"v":4607,"d":"4607.00"}]
["4/824/054-176",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,0 (нержавейка)",1000,600,880,{"v":6363,"d":"6363.00"}]
["4.824.054-02",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2",1200,600,880,{"v":4910,"d":"4910.00"}]
["4.824.054-54",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2 (нержавейка)",1200,600,880,{"v":6931,"d":"6931.00"}]
["4.824.054-03",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5",1500,600,880,{"v":5625,"d":"5625.00"}]
["4.824.054-55",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5 (нержавейка)",1500,600,880,{"v":7978,"d":"7978.00"}]
["4.824.054-04",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8",1800,600,880,{"v":6364,"d":"6364.00"}]
["4.824.054-56",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8 (нержавейка)",1800,600,880,{"v":9128,"d":"9128.00"}]
["4.824.054-233",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,4 (нержавейка)",400,700,880,{"v":5290,"d":"5290.00"}]
["4.824.054-234",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,5 (нержавейка)",500,700,880,{"v":5750,"d":"5750.00"}]
["4.824.054-235",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,6 (нержавейка)",600,700,880,{"v":6400,"d":"6400.00"}]
["4.824.054-229",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,7 (нержавейка)",700,700,880,{"v":6570,"d":"6570.00"}]
["4.824.054-144",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,8",800,700,880,{"v":3951,"d":"3951.00"}]
["4.824.054-05",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95",950,700,880,{"v":4631,"d":"4631.00"}]
["4.824.054-57",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95 (нержавейка)",950,700,880,{"v":7029,"d":"7029.00"}]
["4.824.054-172",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,0",1000,700,880,{"v":4933,"d":"4933.00"}]
["4.824.054-177",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,0 (нержавейка)",1000,700,880,{"v":7533,"d":"7533.00"}]
["4.824.054-06",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2",1200,700,880,{"v":5296,"d":"5296.00"}]
["4.824.054-58",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2 (нержавейка)",1200,700,880,{"v":7817,"d":"7817.00"}]
["4.824.054-230",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,3 (нержавейка)",1300,700,880,{"v":8752,"d":"8752.00"}]
["4.824.054-232",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,4 (нержавейка)",1400,700,880,{"v":8970,"d":"8970.00"}]
["4.824.054-07",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5",1500,700,880,{"v":6164,"d":"6164.00"}]
["4.824.054-59",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5 (нержавейка)",1500,700,880,{"v":8571,"d":"8571.00"}]
["4.824.054-08",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,8",1800,700,880,{"v":7007,"d":"7007.00"}]
["4.824.054-60",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,8 (нержавейка)",1800,700,880,{"v":9131,"d":"9131.00"}]
["4.824.054-145",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,8",800,800,880,{"v":4831,"d":"4831.00"}]
["4.824.054-148",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,8 (нержавейка)",800,800,880,{"v":6683,"d":"6683.00"}]
["4.824.054-09",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,95",950,800,880,{"v":4951,"d":"4951.00"}]
["4.824.054-10",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2",1200,800,880,{"v":5753,"d":"5753.00"}]
["4.824.054-11",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5",1500,800,880,{"v":6740,"d":"6740.00"}]
["4.824.054-63",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5 (нержавейка)",1500,800,880,{"v":8818,"d":"8818.00"}]
["4.824.054-12",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,8",1800,800,880,{"v":7683,"d":"7683.00"}]
["4.824.056","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,6",600,600,880,{"v":3728,"d":"3728.00"}]
["4.824.056-78","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,6 (нержавейка)",600,600,880,{"v":5564,"d":"5564.00"}]
["4.824.056-01","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,95",950,600,880,{"v":4497,"d":"4497.00"}]
["4.824.056-02","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,2",1200,600,880,{"v":5059,"d":"5059.00"}]
["4.824.056-03","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,5",1500,600,880,{"v":5775,"d":"5775.00"}]
["4.824.056-04","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,8",1800,600,880,{"v":6644,"d":"6644.00"}]
["4.824.056-159","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/0,7",700,700,880,{"v":4697,"d":"4697.00"}]
["4.824.056-05","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/0,95",950,700,880,{"v":4786,"d":"4786.00"}]
["4.824.056-06","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,2",1200,700,880,{"v":5585,"d":"5585.00"}]
["4.824.056-07","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,5",1500,700,880,{"v":6322,"d":"6322.00"}]
["4.824.056-08","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,8",1800,700,880,{"v":7165,"d":"7165.00"}]
["4.824.056-09","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/0,95",950,800,880,{"v":5116,"d":"5116.00"}]
["4.824.056-10","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,2",1200,800,880,{"v":5922,"d":"5922.00"}]
["4.824.056-11","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,5",1500,800,880,{"v":6907,"d":"6907.00"}]
["4.824.056-12","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,8",1800,800,880,{"v":7851,"d":"7851.00"}]
["4.824.056-13","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/0,6",600,600,880,{"v":3728,"d":"3728.00"}]
["4.824.056-91","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/0,6 (нержавейка)",600,600,880,{"v":5564,"d":"5564.00"}]
["4.824.056-14","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/0,95",950,600,880,{"v":4497,"d":"4497.00"}]
["4.824.056-15","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,2",1200,600,880,{"v":5059,"d":"5059.00"}]
["4.824.056-16","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,5",1500,600,880,{"v":5775,"d":"5775.00"}]
["4.824.056-17","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,8",1800,600,880,{"v":6644,"d":"6644.00"}]
["4.824.056-171","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/0,7",700,700,880,{"v":4697,"d":"4697.00"}]
["4.824.056-18","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/0,95",950,700,880,{"v":4786,"d":"4786.00"}]
["4.824.056-19","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,2",1200,700,880,{"v":5585,"d":"5585.00"}]
["4.824.056-20","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,5",1500,700,880,{"v":6322,"d":"6322.00"}]
["4.824.056-21","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,8",1800,700,880,{"v":7165,"d":"7165.00"}]
["4.824.056-22","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/0,95",950,800,880,{"v":5116,"d":"5116.00"}]
["4.824.056-23","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,2",1200,800,880,{"v":5922,"d":"5922.00"}]
["4.824.056-24","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,5",1500,800,880,{"v":6907,"d":"6907.00"}]
["4.824.056-25","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,8",1800,800,880,{"v":7851,"d":"7851.00"}]
["8.824.057-82",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,5/1,0",1000,500,880,{"v":4566,"d":"4566.00"}]
["4.824.057",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,6",600,600,880,{"v":3921,"d":"3921.00"}]
["4.824.057-01",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,95",950,600,880,{"v":4587,"d":"4587.00"}]
["4.824.057-40",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,95 (нержавейка)",950,600,880,{"v":7099,"d":"7099.00"}]
["4.824.057-02",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,2",1200,600,880,{"v":4900,"d":"4900.00"}]
["4.824.057-41",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,2 (нержавейка)",1200,600,880,{"v":7274,"d":"7274.00"}]
["4.824.057-03",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,5",1500,600,880,{"v":5679,"d":"5679.00"}]
["4.824.057-04",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,8",1800,600,880,{"v":6843,"d":"6843.00"}]
["4.824.057-05",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/0,95",950,700,880,{"v":5147,"d":"5147.00"}]
["4.824.057-06",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/1,2",1200,700,880,{"v":5635,"d":"5635.00"}]
["4.824.057-07",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/1,5",1500,700,880,{"v":6382,"d":"6382.00"}]
["4.824.057-08",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/1,8",1800,700,880,{"v":7403,"d":"7403.00"}]
[null,3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/0,95",950,800,880]
[null,3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/1,2",1200,800,880]
["4.824.057-11",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/1,5",1500,800,880,{"v":6971,"d":"6971.00"}]
["4.824.057-12",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/1,8",1800,800,880,{"v":8063,"d":"8063.00"}]
["СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ / ПЕРФОРИРОВАНАЯ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Столешница нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  усиление столешницы - ЛДСП (16мм). С нижней сплошной полкой.",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,null,"Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях. Изделия сборно-разборные и поставляются в одной или двух упаковках.\nСрок службы столов разделочно-производственных не менее 10 лет."]
["4.824.055-200",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6-П (нержавейка)",600,400,880,{"v":5138,"d":"5138.00"}]
["4.824.055-176",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,7-П",700,400,880,{"v":4139,"d":"4139.00"}]
["4.824.055-164",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,0-П",1000,400,880,{"v":4704,"d":"4704.00"}]
["4.824.055-181",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,2-П",1200,400,880,{"v":5063,"d":"5063.00"}]
["4.824.055-174",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,5-П",1500,400,880,{"v":5198,"d":"5198.00"}]
["4.824.055-175",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,5-П (нержавейка)",1500,400,880,{"v":7445,"d":"7445.00"}]
["4.824.055-91 ",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,7-П  (нержавейка)",700,400,880,{"v":5318,"d":"5318.00"}]
["4.824.055-192",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,7-П (нержавейка)",700,500,880,{"v":5700,"d":"5700.00"}]
["4.824.055-155",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,8-П",800,500,880,{"v":4417,"d":"4417.00"}]
["4.824.055-160",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,8-П (нержавейка)",800,500,880,{"v":5723,"d":"5723.00"}]
["695169.008-34",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,1-2П (2 полки)",1100,500,880,{"v":6763,"d":"6763.00"}]
["695169.008",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,1-2П (2 полки, нерж.)",1100,500,880,{"v":8607,"d":"8607.00"}]
["4.824.055-26",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П",600,600,880,{"v":4054,"d":"4054.00"}]
["4.824.055-65",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П (нержавейка)",600,600,880,{"v":5601,"d":"5601.00"}]
["695169.008-38",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-2П (2 полки)",600,600,880,{"v":5224,"d":"5224.00"}]
["4.824.055-156",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8-П",800,600,880,{"v":4625,"d":"4625.00"}]
["4.824.055-161",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8-П (нержавейка)",800,600,880,{"v":5790,"d":"5790.00"}]
["4.824.055-178",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9-П (нержавейка)",900,600,880,{"v":6098,"d":"6098.00"}]
["4.824.055-27",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П",950,600,880,{"v":4829,"d":"4829.00"}]
["4.824.055-66 ",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П (нержавейка)",950,600,880,{"v":6107,"d":"6107.00"}]
["695169.008-40",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-2П (2 полки)",600,950,880,{"v":6701,"d":"6701.00"}]
["4.824.055-166",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0-П",1000,600,880,{"v":5231,"d":"5231.00"}]
["4.824.055-28",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П",1200,600,880,{"v":5315,"d":"5315.00"}]
["4.824.055-67",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П (нержавейка)",1200,600,880,{"v":6885,"d":"6885.00"}]
["695169.008-43",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-2П (2 полки)",1200,600,880,{"v":7368,"d":"7368.00"}]
["4.824055-206",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,4-П ",1400,600,880,{"v":5960,"d":"5960.00"}]
["4.824.055-29",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П",1500,600,880,{"v":6039,"d":"6039.00"}]
["4.824.055-68",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П (нержавейка)",1500,600,880,{"v":8075,"d":"8075.00"}]
["695169.008-44",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-2П (2 полки)",1500,600,880,{"v":8419,"d":"8419.00"}]
["4.824.055-213",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,7-П",1700,600,880,{"v":6598,"d":"6598.00"}]
["4.824.055-30",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-П",1800,600,880,{"v":6861,"d":"6861.00"}]
["4.424.055-69",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-П (нержавейка)",1800,600,880,{"v":9803,"d":"9803.00"}]
["4.824.055-157",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,8-П",800,700,880,{"v":5307,"d":"5307.00"}]
["4.824.055-31",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П",950,700,880,{"v":5125,"d":"5125.00"}]
["4.824.055-70",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П (нержавейка)",950,700,880,{"v":6911,"d":"6911.00"}]
["4.824.055-167",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0-П",1000,700,880,{"v":5518,"d":"5518.00"}]
["4.824.055-172",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0-П (нержавейка)",1000,700,880,{"v":7827,"d":"7827.00"}]
["4.824.055-32",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П",1200,700,880,{"v":5871,"d":"5871.00"}]
["4.824.055-71",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П (нержавейка)",1200,700,880,{"v":7946,"d":"7946.00"}]
["4.824.055-33",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П ",1500,700,880,{"v":6521,"d":"6521.00"}]
["4.824.055-72",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П (нержавейка)",1500,700,880,{"v":8576,"d":"8576.00"}]
["4.824.055-34",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П",1800,700,880,{"v":7377,"d":"7377.00"}]
["4.824.055-73",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П (нержавейка)",1800,700,880,{"v":9916,"d":"9916.00"}]
["4.824.055-158",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,8-П",800,800,880,{"v":5211,"d":"5211.00"}]
["4.824.055-35",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,95-П",950,800,880,{"v":5525,"d":"5525.00"}]
["4.824.055-36",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2-П",1200,800,880,{"v":6199,"d":"6199.00"}]
["4.824.055-75",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2-П (нержавейка)",1200,800,880,{"v":8696,"d":"8696.00"}]
["4.824.055-37",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-П",1500,800,880,{"v":7403,"d":"7403.00"}]
["4.824.055-76",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-П (нержавейка)",1500,800,880,{"v":9289,"d":"9289.00"}]
["4.824.055-38",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8-П",1800,800,880,{"v":8296,"d":"8296.00"}]
["4.824.055-77",null,"Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8-П (нержавейка)",1800,800,880,{"v":9923,"d":"9923.00"}]
["СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТАМИ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ (П), ПОЛКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ(ПР)",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Столешница нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  усиление столешницы - ЛДСП (16мм). С нижней сплошной полкой.",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,"Количество бортов","Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях. Изделия сборно-разборные и поставляются в одной или двух упаковках.\nСрок службы столов разделочно-производственных не менее 10 лет."]
["695169.008-129",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,5-2П",500,400,880,{"v":4308,"d":"4308.00"}]
["4.824.054-91",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,7-П",700,400,880,{"v":4786,"d":"4786.00"}]
["4.824.054-94",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/1,2-П",1200,400,880,{"v":4962,"d":"4962.00"}]
["4.824.054-106",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/1,2-П (нержавейка)",1200,400,880,{"v":6399,"d":"6399.00"}]
["4.824.054-95",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/1,5-П",1500,400,880,{"v":5215,"d":"5215.00"}]
["4.824.054-107",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/1,5-П (нержавейка)",1500,400,880,{"v":7189,"d":"7189.00"}]
["4.824.054-186",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/0,95-П",950,500,880,{"v":4837,"d":"4837.00"}]
["4.824.054-26",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6-П",600,600,880,{"v":4119,"d":"4119.00"}]
["695169.008-98",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6-2П",600,600,880,{"v":5637,"d":"5637.00"}]
["4.824.054-65 ",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6-П (нержавейка)",600,600,880,{"v":5915,"d":"5915.00"}]
["4.824.054-160",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,7-П",700,600,880,{"v":4630,"d":"4630.00"}]
["4.824.054-151",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,8-П",800,600,880,{"v":4844,"d":"4844.00"}]
["4.824.054-156",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,8-П (нержавейка)",800,600,880,{"v":6403,"d":"6403.00"}]
["4.824.054-167",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,9-П (нержавейка)",900,600,880,{"v":6426,"d":"6426.00"}]
["4.824.054-27",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95-П",950,600,880,{"v":4933,"d":"4933.00"}]
["695169.008-100",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95-2П",950,600,880,{"v":6796,"d":"6796.00"}]
["4.824.054-66",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95-П (нержавейка)",950,600,880,{"v":6438,"d":"6438.00"}]
["4.824.054-163",1," Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,0-П",1000,600,880,{"v":5140,"d":"5140.00"}]
["4.824.054-168",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,0-П (нержавейка)",1000,600,880,{"v":7181,"d":"7181.00"}]
["4.824.054-192",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,1-П",1100,600,880,{"v":5463,"d":"5463.00"}]
["4.824.054-28",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2-П",1200,600,880,{"v":5484,"d":"5484.00"}]
["4.824.054-28",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2-2П",1200,600,880,{"v":7946,"d":"7946.00"}]
["4.824.054-67",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2-П (нержавейка)",1200,600,880,{"v":7382,"d":"7382.00"}]
["695161.002",1,"Стол разделочно-производственный с бортом  СРП-1-0,6/1,4 с двумя ящиками",1400,600,880,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.824.054-216",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,4-П",1400,600,880,{"v":6160,"d":"6160.00"}]
["695169.008-241",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,4-2П",1400,600,880,{"v":8487,"d":"8487.00"}]
["4.824.054-29",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5-П",1500,600,880,{"v":6233,"d":"6233.00"}]
["695169.008-104",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5-2П",1500,600,880,{"v":8760,"d":"8760.00"}]
["4.824.054-68",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5-П (нержавейка)",1500,600,880,{"v":9036,"d":"9036.00"}]
["695169.008-74",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5-2П (нержавейка)",1500,600,880,{"v":10796,"d":"10796.00"}]
["4.824.054-111",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,7-П (нержавейка)",1700,600,880,{"v":8970,"d":"8970.00"}]
["4.824.054-30",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8-П",1800,600,880,{"v":7036,"d":"7036.00"}]
["4.824.054-69",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8-П (нержавейка)",1800,600,880,{"v":9722,"d":"9722.00"}]
["695169.008-105",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8-2П",1800,600,880,{"v":10540,"d":"10540.00"}]
["4.824.054-161",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,7-П",700,700,880,{"v":5169,"d":"5169.00"}]
["4.824.054-166",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,7-П (нержавейка)",700,700,880,{"v":6566,"d":"6566.00"}]
["4.824.054-157",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,8-П (нержавейка)",800,700,880,{"v":6694,"d":"6694.00"}]
["4.824.054-31",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95-П",950,700,880,{"v":5188,"d":"5188.00"}]
["4.824.054-70",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95-П (нержавейка)",950,700,880,{"v":7115,"d":"7115.00"}]
["695169.008-107",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95-2П",950,700,880,{"v":7101,"d":"7101.00"}]
["4.824.054-193",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,0-П ",1000,700,880,{"v":5419,"d":"5419.00"}]
["4.824.054-211",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,0-П (нержавейка)",1000,700,880,{"v":8102,"d":"8102.00"}]
["4.824.054-194",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,1-П ",1100,700,880,{"v":6230,"d":"6230.00"}]
["4.824.054-32",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2-П ",1200,700,880,{"v":5856,"d":"5856.00"}]
["4.824.054-71",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2-П (нержавейка)",1200,700,880,{"v":8439,"d":"8439.00"}]
["695169.008-110",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2-2П",1200,700,880,{"v":8093,"d":"8093.00"}]
["4.824.054-217",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,4-П",1400,700,880,{"v":7552,"d":"7552.00"}]
["4.824.054-33",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5-П",1500,700,880,{"v":6781,"d":"6781.00"}]
["4.824.054-72",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5-П (нержавейка)",1500,700,880,{"v":8961,"d":"8961.00"}]
["695169.008-111",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5-2П",1500,700,880,{"v":9224,"d":"9224.00"}]
["4.824.054-228",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,6-П",1600,700,880,{"v":8442,"d":"8442.00"}]
["4.824.054-34",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,8-П",1800,700,880,{"v":7680,"d":"7680.00"}]
["4.824.054-73",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,8-П (нержавейка)",1800,700,880,{"v":9954,"d":"9954.00"}]
["4.824.054-153",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,8-П",800,800,880,{"v":5222,"d":"5222.00"}]
["4.824.054-35",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,95-П",950,800,880,{"v":5649,"d":"5649.00"}]
["695169.008-114",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,95-2П",950,800,880,{"v":7606,"d":"7606.00"}]
["4.824.054-74",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,95-П (нержавейка)",950,800,880,{"v":8078,"d":"8078.00"}]
["4.824.054-36",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2-П",1200,800,880,{"v":6505,"d":"6505.00"}]
["4.824.054-75",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2-П (нержавейка)",1200,800,880,{"v":9327,"d":"9327.00"}]
["695169.008.117",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2-2П",1200,800,880,{"v":8647,"d":"8647.00"}]
["4.824.054-37",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5-П",1500,800,880,{"v":7553,"d":"7553.00"}]
["4.824.054-76",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5-П (нержавейка)",1500,800,880,{"v":10563,"d":"10563.00"}]
["695169.008-118",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5-2П",1500,800,880,{"v":9811,"d":"9811.00"}]
["4.824.054-38",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,8-П",1800,800,880,{"v":8567,"d":"8567.00"}]
["4.824.054-77",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,8-П (нержавейка)",1800,800,880,{"v":10931,"d":"10931.00"}]
["4.824.056-175","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,5/0,8-П",800,500,880,{"v":5156,"d":"5156.00"}]
["4.824.056-26","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,6-П ",600,600,880,{"v":4809,"d":"4809.00"}]
["4.824.056-27","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,95-П ",950,600,880,{"v":5664,"d":"5664.00"}]
["4.828.056-28","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,2-П ",1200,600,880,{"v":6271,"d":"6271.00"}]
["4.828.056-29","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,5-П ",1500,600,880,{"v":7140,"d":"7140.00"}]
[null,"2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,8-П ",1800,600,880]
["4.824.056-182","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/0,7-П (нержавейка)",700,700,880,{"v":6750,"d":"6750.00"}]
[null,"2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/0,95-П",950,700,880]
[null,"2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,2-П",1200,700,880]
[null,"2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,5-П",1500,700,880]
["4.824.056-34","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/1,8-П",1800,700,880,{"v":8582,"d":"8582.00"}]
[null,"2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/0,95-П",950,800,880]
[null,"2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,2-П",1200,800,880]
["4.824.056-37","2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,5-П",1500,800,880,{"v":8495,"d":"8495.00"}]
[null,"2 слева","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,8/1,8-П",1800,800,880]
["4.824.056-39","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/0,6-П ",600,600,880,{"v":4809,"d":"4809.00"}]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/0,95-П ",950,600,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,2-П ",1200,600,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,5-П ",1500,600,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,6/1,8-П ",1800,600,880]
["4.824.056-183","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/0,7-П (нержавейка)",700,700,880,{"v":6750,"d":"6750.00"}]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/0,95-П ",950,700,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,2-П ",1200,700,880]
["4.824.056-50","2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,5-П ",1500,700,880,{"v":8495,"d":"8495.00"}]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,7/1,8-П ",1800,700,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/0,95-П ",950,800,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,2-П ",1200,800,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,5-П ",1500,800,880]
[null,"2 справа","Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2п-0,8/1,8-П ",1800,800,880]
["4.824.057-13",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,6-П",600,600,880,{"v":4889,"d":"4889.00"}]
["4.824.057-14",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/0,95-П",950,600,880,{"v":5676,"d":"5676.00"}]
["4.824.057-15",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,2-П",1200,600,880,{"v":7138,"d":"7138.00"}]
["695169.008-199",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,2-2П ",1200,600,880,{"v":8297,"d":"8297.00"}]
["4.824.057-16",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,5-П",1500,600,880,{"v":7802,"d":"7802.00"}]
["4.824.057-55 ",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,5-П (нержавейка)",1500,600,880,{"v":9908,"d":"9908.00"}]
["4824.057-17",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,6/1,8-П",1800,600,880,{"v":8762,"d":"8762.00"}]
[null,3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/0,95-П ",950,700,880]
["4.824.057-19 ",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/1,2-П ",1200,600,880,{"v":7332,"d":"7332.00"}]
["4.824.057-20",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/1,5-П ",1500,600,880,{"v":8415,"d":"8415.00"}]
["4.824.057-21",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/1,8-П ",1800,600,880,{"v":9434,"d":"9434.00"}]
["4.824.057-60",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,7/1,8-П (нержавейка)",1800,600,880,{"v":10967,"d":"10967.00"}]
["4.824.057-22",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/0,95-П",950,800,880,{"v":6992,"d":"6992.00"}]
["4.824.057-23",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/1,2-П",1200,800,880,{"v":8025,"d":"8025.00"}]
["4.824.057-24",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/1,5-П",1500,800,880,{"v":8759,"d":"8759.00"}]
["4.824.057-25",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/1,8-П",1800,800,880,{"v":9906,"d":"9906.00"}]
["4.824.054-39",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6-ПР",600,600,880,{"v":4457,"d":"4457.00"}]
["4.824.054-78",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6-ПР (нержавейка)",600,600,880,{"v":6066,"d":"6066.00"}]
["4.824.054-40",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95-ПР",950,600,880,{"v":5447,"d":"5447.00"}]
["4.824.054-41",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2-ПР",1200,600,880,{"v":6123,"d":"6123.00"}]
["4.824.054-49",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2-ПР",1200,800,880,{"v":6988,"d":"6988.00"}]
["4.824.054-50",1,"Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5-ПР",1500,800,880,{"v":7953,"d":"7953.00"}]
["4.824.057-36",3,"Стол разделочно-производственный с тремя бортами СРП-3-0,8/1,2-ПР",1200,800,880,{"v":8057,"d":"8057.00"}]
["СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ С БОРТОМ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Столешница нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  усиление столешницы - ЛДСП (16мм). С отверстием по центру стола Ø160мм.",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,"Количество бортов","Стол производственный серии СПСО-1 предназначен для использования в различных производственных цехах предприятий общественного питания для сбора пищевых отходов. В центре столешницы имеется отверстие, под которым помещается ёмкость для сбора отходов. \nНожки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.\n"]
["695169.007-90",0,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-0-0,8-1,8",1800,800,880,{"v":8079,"d":"8,079.00"}]
["695169.007",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-0,6",600,600,880,{"v":4653,"d":"4653.00"}]
["695169.007-13",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-0,6 (нержавейка)",600,600,880,{"v":5662,"d":"5662.00"}]
["695169.007-104",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-0,8",800,600,880,{"v":5011,"d":"5011.00"}]
["695169.007-01",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-0,95",950,600,880,{"v":5296,"d":"5296.00"}]
["695169.007-14",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-0,95 (нержавейка)",950,600,880,{"v":6989,"d":"6989.00"}]
["695169.007-02",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-1,2",1200,600,880,{"v":5783,"d":"5783.00"}]
["695169.007-15",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-1,2 (нержавейка)",1200,600,880,{"v":7874,"d":"7874.00"}]
["695169.007-03",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-1,5",1500,600,880,{"v":6132,"d":"6132.00"}]
["695169.007-16",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-1,5 (нержавейка)",1500,600,880,{"v":8360,"d":"8360.00"}]
["695169.007-04",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-1,8",1800,600,880,{"v":7240,"d":"7240.00"}]
["695169.007-17",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,6-1,8 (нержавейка)",1800,600,880,{"v":9286,"d":"9286.00"}]
[null,1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,7-0,95",950,600,880]
["695169.007-06",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,7-1,2",1200,600,880,{"v":6416,"d":"6416.00"}]
["695169.007-07",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,7-1,5 ",1500,700,880,{"v":6786,"d":"6786.00"}]
["695169.007-20",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,7-1,5 (нержавейка)",1500,600,880,{"v":9056,"d":"9056.00"}]
["695169.007-08",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,7-1,8 ",1800,600,880,{"v":7745,"d":"7745.00"}]
["695169.007-09",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,8-0,95",950,800,880,{"v":6445,"d":"6445.00"}]
["695169.007-10",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,8-1,2",1200,800,880,{"v":6926,"d":"6926.00"}]
[null,1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,8-1,5",1500,800,880]
["695169.007-12",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,8-1,8",1800,800,880,{"v":8585,"d":"8585.00"}]
["695169.007-25",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-1-0,8-1,8 (нержавейка)",1800,800,880,{"v":10248,"d":"10248.00"}]
["695169.007-28",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-Л-1-0,6-1,2 (отверстие слева)",1200,600,880,{"v":5900,"d":"5900.00"}]
["695169.007-112",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-Л-1-0,7-1,0 (отверстие слева)",1000,700,880,{"v":7120,"d":"7120.00"}]
["695169.007-32",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-Л-1-0,7-1,2 (отверстие слева)",1200,700,880,{"v":6501,"d":"6501.00"}]
["695169.007-41",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-П-1-0,6-1,2 (отверстие справа)",1200,600,880,{"v":5900,"d":"5900.00"}]
["695169.007-126",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-П-1-0,7-1,0 (отверстие справа)",1000,700,880,{"v":7120,"d":"7120.00"}]
["695169.007-45",1,"Стол производственный для сбора отходов  СПСО-П-1-0,7-1,2 (отверстие справа)",1200,700,880,{"v":6501,"d":"6501.00"}]
["СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - сталь 10 t=1,5 мм, выполнены из трубы Ø40 мм с никелевым покрытием. Столешница нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  усиление столешницы - ЛДСП (16мм).",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-труба"]
[null,"Количество бортов","Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях.                                                                                              Изделия сборно-разборные и поставляются в двух упаковках.\nСрок службы столов разделочно-производственных не менее 10 лет."]
["4.824.055-13",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/0,6",600,600,880,{"v":5845,"d":"5845.00"}]
["4.824.055-14",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/0,95",950,600,880,{"v":6945,"d":"6945.00"}]
["4.824.055-15",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/1,2",1200,600,880,{"v":7665,"d":"7665.00"}]
["4.824.055-16",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/1,5",1500,600,880,{"v":8643,"d":"8643.00"}]
["4.824.055-17",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,6/1,8",1800,600,880,{"v":9303,"d":"9303.00"}]
["4.824.055-18",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/0,95",950,700,880,{"v":7249,"d":"7249.00"}]
[null,0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/1,0",1000,700,880,{"v":7752,"d":"7752.00"}]
["4.824.055-19",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/1,2",1200,700,880,{"v":8172,"d":"8172.00"}]
["4.824.055-20",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/1,5",1500,700,880,{"v":9254,"d":"9254.00"}]
["4.824.055-21",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,7/1,8",1800,700,880,{"v":10348,"d":"10348.00"}]
["4.824.055-22",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/0,95",950,800,880,{"v":7726,"d":"7726.00"}]
["4.824.055-23",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/1,2",1200,800,880,{"v":8813,"d":"8813.00"}]
["4.824.055-24",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/1,5",1500,800,880,{"v":10042,"d":"10042.00"}]
["4.824.055-25",0,"Стол профессиональный без бортов СРП-П-0-0,8/1,8",1800,800,880,{"v":11283,"d":"11283.00"}]
["4.824.054-13",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/0,6",600,600,880,{"v":7029,"d":"7029.00"}]
["4.824.054-14",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/0,95",950,600,880,{"v":7883,"d":"7883.00"}]
["4.824.054-15",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/1,2",1200,600,880,{"v":8569,"d":"8569.00"}]
["4.824.054-16",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/1,5",1500,600,880,{"v":9566,"d":"9566.00"}]
["4.824.054-17",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,6/1,8",1800,600,880,{"v":10044,"d":"10044.00"}]
["4.824.054-18",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,7/0,95",950,700,880,{"v":8161,"d":"8161.00"}]
["4.824.054-19",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,7/1,2",1200,700,880,{"v":8982,"d":"8982.00"}]
["4.824.054-20",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,7/1,5",1500,700,880,{"v":9844,"d":"9844.00"}]
["4.824.054-21",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,7/1,8",1800,700,880,{"v":10644,"d":"10644.00"}]
["4.824.054-22",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,8/0,95",950,800,880,{"v":8510,"d":"8510.00"}]
["8.424.054-23",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,8/1,2",1200,800,880,{"v":9483,"d":"9483.00"}]
["4.824.054-24",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,8/1,5",1500,800,880,{"v":10461,"d":"10461.00"}]
["4.824.054-25",1,"Стол профессиональный с одним бортом СРП-П-1-0,8/1,8",1800,800,880,{"v":11423,"d":"11423.00"}]
[]
["ОБВАЛОЧНЫЙ СТОЛ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Каркас: труба профильная 40х40 мм из нерж. стали AISI 430.\n Столешница: поверхность составная из плит полипропилена (3 шт.) толщиной 20 мм.\n "]
[null,"Обвалочные столы изготавливаются из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки. Для столов длиной от 1400мм в средней части стола для усиления конструкции устанавливаются дополнительные ножки. \n  Плиты полипропилена на столешнице могут быть перевернуты обратной стороной, по факту износа одной из сторон. Плиты полипропилена фиксируются на основании столешницы при помощи уголков и пластин.                                                                                Равнораспределенная нагрузка на стол от 60 до 220 кг (в зависимости от типоразмера).   "]
["695161.014","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000х600х900 мм ",null,1000,600,900,{"v":22738,"d":"22738.00"}]
["695161.014-01","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200х600х900 мм ",null,1200,600,900,{"v":25385,"d":"25385.00"}]
["695161.014-02","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400х600х900 мм ",null,1400,600,900,{"v":26908,"d":"26908.00"}]
["695161.014-03","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600х600х900 мм ",null,1600,600,900,{"v":28369,"d":"28369.00"}]
["695161.014-04","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800х600х900 мм ",null,1800,600,900,{"v":29846,"d":"29846.00"}]
["695161.014-05","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000х700х900 мм ",null,1000,700,900,{"v":25231,"d":"25231.00"}]
["695161.014-06","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200х700х900 мм ",null,1200,700,900,{"v":28169,"d":"28169.00"}]
["695161.014-07","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400х700х900 мм",null,1400,700,900,{"v":29877,"d":"29877.00"}]
["695161.014-08","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600х700х900 мм ",null,1600,700,900,{"v":31508,"d":"31508.00"}]
["695161.014-09","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800х700х900 мм",null,1800,700,900,{"v":33154,"d":"33154.00"}]
["695161.014-10","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000х800х900 мм ",null,1000,800,900,{"v":26462,"d":"26462.00"}]
["695161.014-11","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200х800х900 мм ",null,1200,800,900,{"v":29385,"d":"29385.00"}]
["695161.014-12","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400х800х900 мм",null,1400,800,900,{"v":31231,"d":"31231.00"}]
["695161.014-13","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600х800х900 мм",null,1600,800,900,{"v":33000,"d":"33000.00"}]
["695161.014-14","Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800х800х900 мм",null,1800,800,900,{"v":34727,"d":"34727.00"}]
[]
["СТОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ РЫБЫ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота (без бортов) с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Каркас:  труба профильная 40х40 мм из нерж. стали AISI 430.\nСтолешница: нерж. сталь AISI 304            Доска разделочная: полипропилен\n Ванна: цельнотянутая нерж.сталь AISI 304. В комплект входит душирующее устройство и гофросифон.                     В столешнице предусмотрено технологическое отверстие под  смеситель.\n "]
[null,"Столы для чистки рыбы изготавливаются из нержавеющей стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки. Ножки в нижней части имеют обвязку с трех сторон из профильной трубы 40х40. В задней части стола располагается стенка из нерж. стали AISI 430.                                                                                            На столешнице с трех сторон  устанавливается борт из оргстекла высотой 400 мм. На столешнице слева от ванны располагается отверстие для крепления душ-стойки (или смесителя). Душирующее устройство и гофросифон для ванны входят в комплект поставки. В столешницу вварена цельнотянутая ванна габаритами 400х400х250 мм. Слева от ванны отверстие для отходов диаметром 160 мм.\n На столешнице устанавливается доска разделочная из полипропилена габаритами 800х300х10 мм. По углам доски расположен крепеж, препятствующий перемещению доски по столешнице.                                                                                                                      С нижней стороны столешницы располагаются направляющие (из нерж. стали AISI 430) для установки гастроемкости GN1/1 (не входит в комплект поставки). Расстояние между направляющими - 305 мм.                                                                                                           \n Равнораспределенная нагрузка на стол - 120 кг. "]
["694215.024","Стол для чистки рыбы",null,1300,600,850,{"v":70108,"d":"70108.00"}]
[]
["СТОЛ-ТУМБА КУПЕ/  СТОЛ ТЕПЛОВОЙ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - нерж.сталь AISI 430 t=2,0. Столешница нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  усиление столешницы - ЛДСП (16мм)."]
[null,"Количество бортов"," Столы-тумбы купе СТК предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Благодаря наличию закрытого объема, столы-тумбы купе обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов."]
["695169.002",null,"Стол-тумба купе без бортов (двери с двух сторон) СТК-2-1200/600 с полкой ПО-3",1200,600,1265,{"v":27676,"d":"27676.00"}]
["695169.010-07",0,"Стол-тумба купе без борта СТК-0-1200/600",1200,600,865,{"v":23441,"d":"23441.00"}]
["695169.001",1,"Стол-тумба купе с бортом СТК-1-1200/600",1200,600,865,{"v":23664,"d":"23664.00"}]
["695169.001-01",1,"Стол-тумба купе с бортом СТК-1-1500/600",1500,600,865,{"v":28159,"d":"28159.00"}]
["695169.010-09",0,"Стол-тумба купе с бортом СТК-0-1500/600",1500,600,865,{"v":27050,"d":"27050.00"}]
["695169.001-05",1,"Стол-тумба купе с бортом СТК-1-800/600",800,600,865,{"v":19915,"d":"19915.00"}]
["695169.010-10",0,"Стол-тумба купе с бортом СТК-0-800/600",800,600,865,{"v":19334,"d":"19334.00"}]
["695169.001-02",1,"Стол-тумба купе с бортом СТК-1-900/600",900,600,865,{"v":20850,"d":"20850.00"}]
["695169.010-05",0,"Стол-тумба купе без борта СТК-0-900/600",900,600,865,{"v":20320,"d":"20320.00"}]
["695169.001-04",1,"Стол-тумба купе с бортом СТК-1-1000/600",1000,600,865,{"v":21787,"d":"21787.00"}]
["695169.010-06",0,"Стол-тумба купе без борта СТК-0-1000/600",1000,600,865,{"v":21349,"d":"21349.00"}]
["695169.011-03",1,"Стол-тумба купе с двумя полками СТК-1-1400/600-2П",1400,600,865,{"v":30183,"d":"30183.00"}]
["695169.005",1,"Стол-тумба купе с мойкой СТКМЛ-1-1200*600 (мойка слева)",1200,600,865,{"v":26702,"d":"26702.00"}]
["695169.005-01",1,"Стол-тумба купе с мойкой СТКМП-1-1200*600 (мойка справа)",1200,600,865,{"v":26702,"d":"26702.00"}]
["СТЕЛЛАЖ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулируемыми опорами - оцинк. сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Полки нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  усилены швеллером. ",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,"Количество полок","Стеллаж предназначен для хранения кухонного инвентаря, посуды, продуктов на предприятиях общественного питания, магазинах, заготовительных предприятиях, холодных, горячих цехах. Изделия сборно-разборные и поставляются в двух упаковках."]
["4.412.017-1016",3,"Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,4/1,5/1,6",1500,400,1645,{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["4.412.017-53",3,"Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,5/1,5/1,6",1500,500,1645,{"v":8110,"d":"8,110.00"}]
["4.412.017-1138",3,"Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,6/1,0/1,8",1000,600,1845,{"v":7401,"d":"7,401.00"}]
["4.412.017-1135",3,"Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,6/1,2/1,8",1200,600,1845,{"v":8086,"d":"8,086.00"}]
["4.412.017-1139",3,"Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,6/1,4/1,8",1400,600,1845,{"v":8852,"d":"8,852.00"}]
["4.412.017-1013",3,"Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,6/1,2/2,0",1500,500,1645,{"v":9417,"d":"9,417.00"}]
["4.412.017-836",3,"Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,6/1,2/2,0 (нержавейка)",1500,500,1645,{"v":10049,"d":"10,049.00"}]
["4.412.017-315",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,2/1,6",1200,300,1645,{"v":6685,"d":"6,685.00"}]
["4.412.017-317",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,6/1,8",600,300,1845,{"v":5662,"d":"5,662.00"}]
["4.412.017-305",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,6/1,8 (нержавейка)",600,300,1845,{"v":7283,"d":"7,283.00"}]
["4.412.017-318",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,95/1,8",950,300,1845,{"v":6388,"d":"6,388.00"}]
["4.412.017-306",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,95/1,8 (нержавейка)",950,300,1845,{"v":8567,"d":"8,567.00"}]
["4.412.017.-319",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,2/1,8 ",1200,300,1845,{"v":7034,"d":"7,034.00"}]
["4.412.017-307",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,300,1845,{"v":9725,"d":"9,725.00"}]
["4.412.017-320",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,5/1,8",1500,300,1845,{"v":7629,"d":"7,629.00"}]
["4.412.017-1132",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,5/2,0 (нержавейка)",1500,300,2045,{"v":11183,"d":"11,183.00"}]
["4.412.017-293",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,4/0,4/1,8 ",400,400,1845,{"v":4850,"d":"4,850.00"}]
["4.412.017-1134",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,5/2,0 (нержавейка)",500,400,2045,{"v":7407,"d":"7,407.00"}]
["4.412.017",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,6",600,400,1645,{"v":4853,"d":"4,853.00"}]
["4.412.017-85",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,6 (нержавейка)",600,400,1645,{"v":7505,"d":"7,505.00"}]
["4.412.017-66",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,8",600,400,1845,{"v":5761,"d":"5,761.00"}]
["4.412.017-123",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,8 (нержавейка)",600,400,1845,{"v":7834,"d":"7,834.00"}]
["4.412.017-60",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,8/1,6",800,400,1645,{"v":6255,"d":"6,255.00"}]
["4.412.017-79",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,8/1,8",800,400,1845,{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["4.412.017-136",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,8/1,8 (нержавейка)",800,400,1845,{"v":8541,"d":"8,541.00"}]
["4.412.017-01",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6",950,400,1645,{"v":6233,"d":"6,233.00"}]
["4.412.017-86",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6 (нержавейка)",950,400,1645,{"v":8972,"d":"8,972.00"}]
["4.412.017-67",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,8",950,400,1845,{"v":6508,"d":"6,508.00"}]
["4.412.017-124",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,8 (нержавейка)",950,400,1845,{"v":9143,"d":"9,143.00"}]
["4.412.017-542",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,0/1,6",1000,400,1645,{"v":6717,"d":"6,717.00"}]
["4.412.017-291",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,0/1,8 ",1000,400,1845,{"v":7109,"d":"7,109.00"}]
["4.412.017-296",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,0/1,8 (нержавейка)",1000,400,1845,{"v":9408,"d":"9,408.00"}]
["4.412.017-1009",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,0/2,0 ",1000,400,2045,{"v":7376,"d":"7,376.00"}]
["4.412.017-02",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,6",1200,400,1645,{"v":7300,"d":"7,300.00"}]
["4.412.017-87",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,400,1645,{"v":10079,"d":"10,079.00"}]
["4.412.017-145",4,"Стеллаж с 4-я полками С-4-0,4/1,2/1,6 (полки - оцинковка)",1200,400,1645,{"v":5582,"d":"5,582.00"}]
["4.412.017-68",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,8",1200,400,1845,{"v":7418,"d":"7,418.00"}]
["4.412.017-125",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,400,1845,{"v":10147,"d":"10,147.00"}]
["4.412.017-80",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,4/1,8",1400,400,1845,{"v":8057,"d":"8,057.00"}]
["4.412.017-137",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,4/1,8 (нержавейка)",1400,400,1845,{"v":11064,"d":"11,064.00"}]
["4.412.017-03",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,6",1500,400,1645,{"v":8488,"d":"8,488.00"}]
["4.412.017-88",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,6 (нержавейка)",1500,400,1645,{"v":11213,"d":"11,213.00"}]
["4.412.017-69",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,8",1500,400,1845,{"v":8602,"d":"8,602.00"}]
["4.412.017-126",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,8 (нержавейка)",1500,400,1845,{"v":11657,"d":"11,657.00"}]
["4.412.017-04",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,6",600,500,1645,{"v":5315,"d":"5,315.00"}]
["4.412.017-89",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,6 (нержавейка)",600,500,1645,{"v":7884,"d":"7,884.00"}]
["4.412.017-70",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,6/1,8",600,500,1845,{"v":6092,"d":"6,092.00"}]
["4.412.017-127",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,6/1,8 (нержавейка)",600,500,1845,{"v":8448,"d":"8,448.00"}]
["4.412.017-158",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,8/1,6 оцинк.",800,500,1645,{"v":5433,"d":"5,433.00"}]
["4.412.017-100",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,8/1,6 (нержавейка)",800,500,1645,{"v":8805,"d":"8,805.00"}]
["4.412.017-81",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,8/1,8 ",800,500,1845,{"v":7172,"d":"7,172.00"}]
["4.412.017-138",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,8/1,8 (нержавейка)",800,500,1845,{"v":9286,"d":"9,286.00"}]
["4.412.017-05",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,6",950,500,1645,{"v":6911,"d":"6,911.00"}]
["4.412.017-90",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,6 (нержавейка)",950,500,1645,{"v":9479,"d":"9,479.00"}]
["4.412.017-71",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,95/1,8",950,500,1845,{"v":7301,"d":"7,301.00"}]
["4.412.017-128",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,95/1,8 (нержавейка)",950,500,1845,{"v":9799,"d":"9,799.00"}]
["4.412.017-868",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/0,95/1,8 (нержавейка AISI 430 t-1,0)",950,500,1845,{"v":12416,"d":"12,416.00"}]
["4.412.017-295",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,0/1,8",1000,500,1845,{"v":7746,"d":"7,746.00"}]
["4.412.017-300",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,0/1,8 (нержавейка)",1000,500,1845,{"v":10033,"d":"10,033.00"}]
["4.412.017-06",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,6",1200,500,1645,{"v":8133,"d":"8,133.00"}]
["4.412.017-91",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,500,1645,{"v":10820,"d":"10,820.00"}]
["4.412.017-72",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,2/1,8",1200,500,1845,{"v":8256,"d":"8,256.00"}]
["4.412.017-129 ",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,500,1845,{"v":10851,"d":"10,851.00"}]
["4.412.017-1020",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,2/2,0 ",1200,500,2045,{"v":8950,"d":"8,950.00"}]
["4.412.017-1030",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,2/2,2",1200,500,2245,{"v":9279,"d":"9,279.00"}]
["4.412.017-1090",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,2/2,2 (оцинковка)",1200,500,2245,{"v":7879,"d":"7,879.00"}]
["4.412.017-07",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/1,6",1500,500,1645,{"v":9512,"d":"9,512.00"}]
["4.412.017-92",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/1,6 (нержавейка)",1500,500,1645,{"v":12159,"d":"12,159.00"}]
["4.412.017-73",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/1,8 ",1500,500,1845,{"v":9374,"d":"9,374.00"}]
["4.412.017-130",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/1,8 (нержавейка)",1500,500,1845,{"v":12662,"d":"12,662.00"}]
["4.412.017-872",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,5/1,5/1,8 (нержавейка AISI 430 t-1,0)",1500,500,1845,{"v":16351,"d":"16,351.00"}]
["4.412.017-111",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/1,5/2,0",1500,500,2045,{"v":14758,"d":"14,758.00"}]
["4.412.017-08",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,6/1,6",600,600,1645,{"v":5771,"d":"5,771.00"}]
["4.412.017-93",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,6/1,6 (нержавейка)",600,600,1645,{"v":8045,"d":"8,045.00"}]
["4.412.017-74",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,6/1,8",600,600,1845,{"v":6527,"d":"6,527.00"}]
["4.412.017-131",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,6/1,8 (нержавейка)",600,600,1845,{"v":8823,"d":"8,823.00"}]
["4.412.017-294",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,7/1,6 ",700,600,1645,{"v":6019,"d":"6,019.00"}]
["4.412.017-987",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,7/1,8 ",700,600,1845,{"v":7328,"d":"7,328.00"}]
["4.412.017-299",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,7/1,8 (нержавейка)",700,600,1845,{"v":10286,"d":"10,286.00"}]
["4.412.017-64",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,8/1,6 ",800,600,1645,{"v":6744,"d":"6,744.00"}]
["4.412.017-102",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,8/1,6 (нержавейка)",800,600,1645,{"v":8769,"d":"8,769.00"}]
["4.412.017-83",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,8/1,8",800,600,1845,{"v":7435,"d":"7,435.00"}]
["4.412.017-83",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,6/0,8/1,8 (нержавейка)",800,600,1845,{"v":9327,"d":"9,327.00"}]
["4.412.017-09",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,6",950,600,1645,{"v":7586,"d":"7,586.00"}]
["4.412.017-94",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,6 (нержавейка)",950,600,1645,{"v":10056,"d":"10,056.00"}]
["4.412.017-75",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,8",950,600,1845,{"v":7923,"d":"7,923.00"}]
["4.412.017-132",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,8 (нержавейка)",950,600,1845,{"v":10188,"d":"10,188.00"}]
["4.412.017-190",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/0,95/1,8 (оцинковка)",950,600,1845,{"v":6843,"d":"6,843.00"}]
["4.412.017-563",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,0/1,6 (нержавейка)",1000,600,1645,{"v":10536,"d":"10,536.00"}]
["4.412.017-549",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,0/1,8",1000,600,1845,{"v":8370,"d":"8,370.00"}]
["4.412.017-568",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,0/1,8 (нержавейка)",1000,600,1845,{"v":11180,"d":"11,180.00"}]
["4.412.017-580",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,0/2,0 (нержавейка)",1000,600,2045,{"v":11118,"d":"11,118.00"}]
["4.412.017-10",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,6",1200,600,1645,{"v":8966,"d":"8,966.00"}]
["4.412.017-95",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,600,1645,{"v":11364,"d":"11,364.00"}]
["4.412.017-76",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,8",1200,600,1845,{"v":9043,"d":"9,043.00"}]
["4.412.017-133",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,600,1845,{"v":11965,"d":"11,965.00"}]
["4/412/017-877",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,6/1,2/1,8 (нержавейка AISI 430 t-1,0)",1200,600,1845,{"v":15366,"d":"15,366.00"}]
["4.412.017-1152",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/2,0 ",1200,600,2045,{"v":9260,"d":"9,260.00"}]
["4.412.017-114",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,2/2,0 (нержавейка)",1200,600,2045,{"v":12187,"d":"12,187.00"}]
["4.412.017-84",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,4/1,8",1400,600,1845,{"v":10118,"d":"10,118.00"}]
["4.412017-141",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,4/1,8 (нержавейка)",1400,600,1845,{"v":13210,"d":"13,210.00"}]
["4.412.017-11",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,5/1,6",1500,600,1645,{"v":10529,"d":"10,529.00"}]
["4.412.017-96",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,6/1,5/1,6 (нержавейка)",1500,600,1645,{"v":13206,"d":"13,206.00"}]
["4.412.017-77",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,6/1,5/1,8",1500,600,1845,{"v":10354,"d":"10,354.00"}]
["4.412.017-134",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,6/1,5/1,8 (нержавейка)",1500,600,1845,{"v":13399,"d":"13,399.00"}]
["4.412.017-1154",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками  С-4-0,6/1,5/2,0",1500,600,2045,{"v":10602,"d":"10,602.00"}]
["4.412.017-12",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,65/1,2/1,6",1200,650,1645,{"v":9515,"d":"9,515.00"}]
["4.412.017-135",4,"Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,65/1,2/1,8",1200,650,1845,{"v":13911,"d":"13,911.00"}]
["4.412.017-13",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,6/2,0",600,400,2045,{"v":5679,"d":"5,679.00"}]
["4.412.017-211",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,6/2,0 (нержавейка)",600,400,2045,{"v":8932,"d":"8,932.00"}]
["4.412.017-237",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,8/1,8",800,400,1845,{"v":6529,"d":"6,529.00"}]
["4.412.017-54",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,8/2,0",800,400,2045,{"v":6593,"d":"6,593.00"}]
["4.412.017-487",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/1,6",950,400,1645,{"v":7101,"d":"7,101.00"}]
["4.412.017-225",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/1,8",950,400,1845,{"v":7162,"d":"7,162.00"}]
["4.412.017-14",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/2,0",950,400,2045,{"v":7405,"d":"7,405.00"}]
["4.412.017-212",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/0,95/2,0 (нержавейка)",950,400,2045,{"v":10244,"d":"10,244.00"}]
["4.412.017-226",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,2/1,8",1200,400,1845,{"v":8424,"d":"8,424.00"}]
["4.412.017-245",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,400,1845,{"v":12236,"d":"12,236.00"}]
["4.412.017-15",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,2/2,0",1200,400,2045,{"v":8711,"d":"8,711.00"}]
["4.412.017-213",null,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,2/2,0 (нержавейка)",1200,400,2045,{"v":12581,"d":"12,581.00"}]
["4.412.017-55",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,4/2,0",1400,400,2045,{"v":8943,"d":"8,943.00"}]
["4.412.017-16",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,5/2,0",1500,400,2045,{"v":10199,"d":"10,199.00"}]
["4.412.017-214",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,4/1,5/2,0 (нержавейка)",1500,400,2045,{"v":13262,"d":"13,262.00"}]
["4.412.017-17",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,6/2,0",600,500,2045,{"v":6257,"d":"6,257.00"}]
["4.412.017-258",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,8/1,8 (нержавейка)",800,500,1845,{"v":10515,"d":"10,515.00"}]
["4.412.017-493",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,95/1,6",950,500,1645,{"v":7788,"d":"7,788.00"}]
["4.412.017-229",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,95/1,8",950,500,1845,{"v":7907,"d":"7,907.00"}]
["4.412.017-18",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,95/2,0",950,500,2045,{"v":8250,"d":"8,250.00"}]
["4.412.017-216",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/0,95/2,0 (нержавейка)",950,500,2045,{"v":10649,"d":"10,649.00"}]
["4.412.017-230",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,2/1,8",1200,500,1845,{"v":9394,"d":"9,394.00"}]
["4.412.017-249",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,500,1845,{"v":12690,"d":"12,690.00"}]
["4.412.017-601",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,0/2,0 ОЦ",1000,500,2045,{"v":7620,"d":"7,620.00"}]
["4.412.017-19",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,2/2,0",1200,500,2045,{"v":9760,"d":"9,760.00"}]
["4.412.017-20",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,5/2,0",1500,500,2045,{"v":11484,"d":"11,484.00"}]
["4.412.017-218",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,5/1,5/2,0 (нержавейка)",1500,500,2045,{"v":14032,"d":"14,032.00"}]
["4.412.017-497",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/0,6/1,6",600,600,1645,{"v":6778,"d":"6,778.00"}]
["4.412.017-21",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/0,6/2,0",600,600,2045,{"v":6820,"d":"6,820.00"}]
["4.412.017-56",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/0,8/2,0",800,600,2045,{"v":7657,"d":"7,657.00"}]
["4.412.017-22",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/0,95/2,0",950,600,2045,{"v":9090,"d":"9,090.00"}]
["4.412.017-23",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,2/2,0",1200,600,2045,{"v":10798,"d":"10,798.00"}]
["4.412.017-57",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,4/2,0",1400,600,2045,{"v":10713,"d":"10,713.00"}]
["4.412.017-235",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками C-5-0,6/1,5/1,8 ",1500,600,1845,{"v":11827,"d":"11,827.00"}]
["4.412.017-24",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,6/1,5/2,0",1500,600,2045,{"v":12753,"d":"12,753.00"}]
["4.412.017-222",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками C-5-0,6/1,5/2,0 (нержавейка)",1500,600,2045,{"v":14918,"d":"14,918.00"}]
["4.412.017-715",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,65/1,0/2,5 (нержавейка)",1000,650,2545,{"v":12745,"d":"12,745.00"}]
["4.412.017-25",5,"Стеллаж с 5-ю сплошными полками С-5-0,65/1,2/2,0",1200,650,2045,{"v":11399,"d":"11,399.00"}]
["4.412.017-202",6,"Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,4/0,95/1,8",950,400,1845,{"v":8605,"d":"8,605.00"}]
["4.412.017-203",6,"Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,4/1,2/1,8",1200,400,1845,{"v":10005,"d":"10,005.00"}]
["4.412.017-204",6,"Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,4/1,5/1,8",1500,400,1845,{"v":11495,"d":"11,495.00"}]
["4.412.017-387",6,"Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,5/0,95/1,8",950,500,1845,{"v":9322,"d":"9,322.00"}]
["4.412.017-389",6,"Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,5/1,5/1,8",1500,500,1845,{"v":13049,"d":"13,049.00"}]
["4.412.017-415",6,"Стеллаж с 6-ю сплошными полками С-6-0,5/1,5/1,8 (нержавейка)",1500,500,1845,{"v":18670,"d":"18,670.00"}]
["СТЕЛЛАЖ РЕШЕТЧАТЫЙ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулируемыми опорами - оцинк. сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Полки c отверстиями для слива воды Ø40 мм. нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм. ",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,"Количество полок","Стеллаж  предназначен для хранения кухонного инвентаря, посуды в  предприятиях общественного питания, магазинах,  заготовочных предприятиях, холодных, горячих цехах. Изделия сборно-разборные и поставляются в двух упаковках."]
["4.412.017-27",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,6/1,6",600,400,1645,{"v":5824,"d":"5,824.00"}]
["4.412.017-342",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,6/1,6 (нержавейка)",600,400,1645,{"v":7999,"d":"7,999.00"}]
["4.412.017-325",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,6/1,8",600,400,1845,{"v":7182,"d":"7,182.00"}]
["4.412.017-368",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,6/1,8 (нержавейка)",600,400,1845,{"v":9118,"d":"9,118.00"}]
["4.412.017-28",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,6",950,400,1645,{"v":7256,"d":"7,256.00"}]
["4.412.017-343",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,6 (нержавейка)",950,400,1645,{"v":9421,"d":"9,421.00"}]
["4.412.017-326",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,8",950,400,1845,{"v":8243,"d":"8,243.00"}]
["4.412.017-369",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,8 (нержавейка)",950,400,1845,{"v":10156,"d":"10,156.00"}]
["4.412.017-29",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,6",1200,400,1645,{"v":8366,"d":"8,366.00"}]
["4.412.017-344",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,400,1645,{"v":10754,"d":"10,754.00"}]
["4.412.017-327",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,8",1200,400,1845,{"v":9127,"d":"9,127.00"}]
["4.412.017-370",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,400,1845,{"v":11081,"d":"11,081.00"}]
["4.412.017-30",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,5/1,6",1500,400,1645,{"v":9616,"d":"9,616.00"}]
["4.412.017-345",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,5/1,6 (нержавейка)",1500,400,1645,{"v":11444,"d":"11,444.00"}]
["4.412.017-328",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,5/1,8",1500,400,1845,{"v":10002,"d":"10,002.00"}]
["4.412.017-31",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,6/1,6",600,500,1645,{"v":6351,"d":"6,351.00"}]
["4.412.017-346",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,6/1,6 (нержавейка)",600,500,1645,{"v":8576,"d":"8,576.00"}]
["4.412.017-32",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,6",950,500,1645,{"v":8000,"d":"8,000.00"}]
["4.412.017-347",null,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,6 (нержавейка)",950,500,1645,{"v":9809,"d":"9,809.00"}]
["4.412.017-330",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,8",950,500,1845,{"v":8674,"d":"8,674.00"}]
["4.412017-373",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,8 (нержавейка)",950,500,1845,{"v":10675,"d":"10,675.00"}]
["4.412.017-33",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,6",1200,500,1645,{"v":9358,"d":"9,358.00"}]
["4.412.017-331",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,8",1200,500,1845,{"v":9734,"d":"9,734.00"}]
["4.412.017-374",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,500,1845,{"v":12010,"d":"12,010.00"}]
["4.412.017-34",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,6",1500,500,1645,{"v":10708,"d":"10,708.00"}]
["4.412.017-349",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,6 (нержавейка)",1500,500,1645,{"v":12162,"d":"12,162.00"}]
["4.412.017-332",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,8",1500,500,1845,{"v":10875,"d":"10,875.00"}]
["4.412.017-375",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,8 (нержавейка)",1500,500,1645,{"v":12808,"d":"12,808.00"}]
["4.412.017-35",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,6/1,6",600,600,1645,{"v":6881,"d":"6,881.00"}]
["4.412.017-350",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,6/1,6 (нержавейка)",600,600,1645,{"v":9322,"d":"9,322.00"}]
["4.412.017-36",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,95/1,6",950,600,1645,{"v":8753,"d":"8,753.00"}]
["4.412.017-351",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,95/1,6(нержавейка)",950,600,1645,{"v":10688,"d":"10,688.00"}]
["4.412.017-334",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уравневый С-4Р-0,6/0,95/1,8 ",950,600,1845,{"v":9304,"d":"9,304.00"}]
["4.412.017-377",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уравневый С-4Р-0,6/0,95/1,8 (нержавейка)",950,600,1845,{"v":11535,"d":"11,535.00"}]
["4.412.017-37",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,6",1200,600,1645,{"v":10178,"d":"10,178.00"}]
["4.412.017-352",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,600,1645,{"v":11920,"d":"11,920.00"}]
["4.412.017-335",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,8",1200,600,1845,{"v":10796,"d":"10,796.00"}]
["4.412.017-378",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,600,1845,{"v":12747,"d":"12,747.00"}]
["4.412.017-38",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,6",1500,600,1645,{"v":11899,"d":"11,899.00"}]
["4.412.017-353",null,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,6 (нержавейка)",1500,600,1645,{"v":13186,"d":"13,186.00"}]
["4.412.017-336",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,8",1500,600,1845,{"v":12257,"d":"12,257.00"}]
["4.412.017-379",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,8 (нержавейка)",1500,600,1845,{"v":13755,"d":"13,755.00"}]
["4.412.017-39",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,6",1200,650,1645,{"v":10772,"d":"10,772.00"}]
["4.412.017-354",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,650,1645,{"v":11991,"d":"11,991.00"}]
["4.412.017-337",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,8",1200,650,1845,{"v":11387,"d":"11,387.00"}]
["4.412.017-380",4,"Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,650,1845,{"v":12893,"d":"12,893.00"}]
["4.412.017-955",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,95/1,8",950,500,1845,{"v":9278,"d":"9,278.00"}]
["4.412.017-971",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,95/1,8 (нержавейка)",950,500,1845,{"v":12214,"d":"12,214.00"}]
["4.412.017-957",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,2/1,8",1200,500,1845,{"v":12092,"d":"12,092.00"}]
["4.412.017-974",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,5/1,8 (нержавейка)",1500,500,1845,{"v":14142,"d":"14,142.00"}]
["4.412.017-40",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/0,6/2,0",600,400,2045,{"v":6767,"d":"6,767.00"}]
["4.412.017-41",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/0,95/2,0",950,400,2045,{"v":8551,"d":"8,551.00"}]
["4.412.017-42",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/1,2/2,0",1200,400,2045,{"v":9916,"d":"9,916.00"}]
["4.412.017-43",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,4/1,5/2,0",1500,400,2045,{"v":11469,"d":"11,469.00"}]
["4.412.017-44",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,6/2,0",600,500,2045,{"v":6975,"d":"6,975.00"}]
["4.412.017-359",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,6/2,0 (нержавейка)",600,500,2045,{"v":10488,"d":"10,488.00"}]
["4.412.017-45",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,95/2,0",950,500,2045,{"v":9475,"d":"9,475.00"}]
["4.412.017-46",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,2/2,0",1200,500,2045,{"v":11041,"d":"11,041.00"}]
["4.412.017-47",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,5/2,0",1500,500,2045,{"v":12835,"d":"12,835.00"}]
["4.412.017-362",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,5/2,0 (нержавейка)",1500,500,2045,{"v":14766,"d":"14,766.00"}]
["4.412.017-48",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/0,6/2,0",600,600,2045,{"v":8084,"d":"8,084.00"}]
["4.412.017-49",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/0,95/2,0",950,600,2045,{"v":10420,"d":"10,420.00"}]
["4.412.017-50",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/1,2/2,0",1200,600,2045,{"v":12175,"d":"12,175.00"}]
["4.412.017-365",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/1,2/2,0 (нержавейка)",1200,600,2045,{"v":14067,"d":"14,067.00"}]
["4.412.017-51",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/1,5/2,0",1500,600,2045,{"v":14204,"d":"14,204.00"}]
["4.412.017-366",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,6/1,5/2,0 (нержавейка)",1500,600,2045,{"v":16073,"d":"16,073.00"}]
["4.412.017-52",5,"Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,65/1,2/2,0",1200,650,2045,{"v":12838,"d":"12,838.00"}]
["4.412.017-525",6,"Стеллаж решетчатый 6-и уровневый С-6Р-0,5/1,2/2,0",1200,500,2045,{"v":13545,"d":"13,545.00"}]
[]
["СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТАРЕЛОК",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота без опоры, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулируемыми опорами - оцинк. сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Полки - нерж.сталь, AISI 430  t=0,5 мм.  Решетка из проволоки Ø5мм. ",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,"Количество секций для тарелок","Стеллаж  предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров.\nРазборный каркас обеспечивает удобную транспортировку и хранение.\n"]
["4.412.017-209",136,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,6",950,300,1680,{"v":9631,"d":"9,631.00"}]
["4.412.017-207",136,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,6 (нержавейка)",950,300,1680,{"v":11341,"d":"11,341.00"}]
["4.412.017-283",136,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,8 (нержавейка)",950,300,1880,{"v":12481,"d":"12,481.00"}]
["4.412.017-26",176,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6",1200,300,1680,{"v":10524,"d":"10,524.00"}]
["4.412.017-205 ",176,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,300,1680,{"v":13992,"d":"13,992.00"}]
["4.412.017-285",176,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8",1200,300,1880,{"v":12037,"d":"12,037.00"}]
["4.412.017-281",176,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,300,1880,{"v":15026,"d":"15,026.00"}]
["4.412.017-210",272,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/0,95/1,6",950,600,1680,{"v":19126,"d":"19,126.00"}]
["4.412.017-208",272,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/0,95/1,6 (нержавейка)",950,600,1680,{"v":20823,"d":"20,823.00"}]
["4.412.017-58",352,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6",1200,600,1680,{"v":22472,"d":"22,472.00"}]
["4.412.017-206",352,"Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6 (нержавейка)",1200,600,1680,{"v":25345,"d":"25,345.00"}]
["4.412.017-290",166,"Стеллаж для тарелок С-5Т-0,3/0,9/1,8 (нержавейка) ",900,300,1880,{"v":14006,"d":"14,006.00"}]
["4.412.017-1014",null,"Стеллаж для тарелок С-5Т-0,3/1,2/1,8 (нержавейка) ",1200,300,1880,{"v":14212,"d":"14,212.00"}]
["4.412.017-1015",null,"Стеллаж для тарелок С-5Т-0,3/1,2/1,8 (нержавейка)",1200,300,1880,{"v":17770,"d":"17,770.00"}]
["4.412.017-1010",null,"Стеллаж для тарелок С-5Т-0,6/0,8/1,8",800,600,1800,{"v":22015,"d":"22,015.00"}]
["4.412.017-1011",null,"Стеллаж для тарелок С-5Т-0,6/0,8/1,8 (нержавейка) ",800,600,1800,{"v":25451,"d":"25,451.00"}]
["СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота с опорами, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинк. сталь t=1,0 мм, выполнены из уголка 40х40мм с подгибом краёв во внутрь. Полки из нержавейки t=0,5  AISI 430:   сплошная-1шт,  решетчатые-2шт,  полки для тарелок-2шт.",{"$nulls":5},"Каркас оцинкованный, стойки-уголок"]
[null,"Количество полок","Стеллаж  предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров и посуды в  предприятиях общественного питания, магазинах,  заготовочных предприятиях, холодных, горячих цехах. Разборный каркас обеспечивает удобную транспортировку и хранение."]
["695162.032",4,"Стеллаж с 2-я сплошными и 2-я реш. полкам С-4(2Р/2П)-0,8/1,9/2,0",1900,800,2045,{"v":14557,"d":"14,557.00"}]
["695162.025-42",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,9/1,8",900,300,1845,{"v":8279,"d":"8,279.00"}]
["695162.025-46",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,9/1,8 (нержавейка)",900,300,1845,{"v":9822,"d":"9,822.00"}]
["695162.025-33",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/1,8",950,300,1845,{"v":8472,"d":"8,472.00"}]
["695162.025-25",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/2,0",950,300,2045,{"v":8614,"d":"8,614.00"}]
["695162.025",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/2,0 (нержавейка)",950,300,2045,{"v":9638,"d":"9,638.00"}]
["695162.025-26",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,2/2,0",1200,300,2045,{"v":9128,"d":"9,128.00"}]
["695162.025-02",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,2/2,0 (нержавейка)",1200,300,2045,{"v":11482,"d":"11,482.00"}]
["695162.025-27",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,5/2,0",1500,300,2045,{"v":10800,"d":"10,800.00"}]
["695162.025-37",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,6/0,95/1,8",950,600,1845,{"v":14225,"d":"14,225.00"}]
["695162.025-13",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,6/0,95/1,8 (нержавейка)",950,600,1845,{"v":15992,"d":"15,992.00"}]
["695162.025-38",5,"Стеллаж универсальный СУ-5-0,6/1,2/1,8",1200,600,1845,{"v":14923,"d":"14,923.00"}]
["МОЙКА",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота с опорами, мм"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь, выполнены из уголка 40х40мм. t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Каркас  оцинкованная сталь t=1,0 мм. Ванна из нерж. сталь AISI 304  t=0,6 мм (емкости длиной 1,35 и 1,55 из нерж. сталь AISI 304 t=0,8мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель."]
[null,"Количество секций","Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Разборный каркас обеспечивает удобную транспортировку и хранение."]
["4.230.004",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/0,53",300,530,530,890]
["4.230.004-09",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (нержавейка)",300,530,530,890]
["4.230.004-04 ",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/1,01",300,1010,530,890]
["4.230.004-13",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/1,01 (нержавейка)",300,1010,530,890]
["4.230.004-08",1,"Мойка М-1-0,4-0,53/0,53",400,530,530,890]
["4.230.004-17",1,"Мойка М-1-0,4-0,53/0,53 (нержавейка)",400,530,530,890]
["4.230.004-35",1,"Мойка М-1-0,4-0,53/1,01 ",400,1010,530,890]
["4.230.004-01",1,"Мойка М-1-0,4-0,63/0,63",400,630,630,890]
["4.230.004-10",1,"Мойка М-1-0,4-0,63/0,63 (нержавейка)",400,630,630,890]
["4.230.004-05",1,"Мойка М-1-0,4-0,63/1,21",400,1210,630,890]
["4.230.004-14",1,"Мойка М-1-0,4-0,63/1,21 (нержавейка)",400,1210,630,890]
["4.230.004-02",1,"Мойка М-1-0,45-0,7/0,7",450,700,700,890]
["4.230.004-11",1,"Мойка М-1-0,45-0,7/0,7 (нержавейка)",450,700,700,890]
["4.230.004-06",1,"Мойка М-1-0,45-0,7/1,35",450,1350,700,890]
["4.230.004-03",1,"Мойка М-1-0,45-0,8/0,8",450,800,800,890]
["4.230.004-12",1,"Мойка М-1-0,45-0,8/0,8 (нержавейка)",450,800,800,890]
["4.230.004-07",1,"Мойка М-1-0,45-0,8/1,55",450,1550,800,890]
["4.230.004-16",1,"Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (нержавейка)",450,1550,800,890]
["4.230.005",2,"Мойка М-2-0,3-0,53/1,01",300,1010,530,890]
["4.230.005-08",2,"Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (нержавейка)",300,1010,530,890]
["4/230/005-17",2,"Мойка М-2-0,3-0,6/1,0",300,1000,600,890]
["4.230.005-21",2,"Мойка М-2-0,3-0,6/1,0 (нержавейка)",300,1000,600,890]
["4.230.005-49",2,"Мойка М-2-0,3-0,63/1,21",300,1210,630,890]
["4.230.005-19",2,"Мойка М-2-0,4-0,53/1,01",400,1010,530,890]
["4.230.005-23",2,"Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 (нержавейка)",400,1010,530,890]
["4.230.005-01",2,"Мойка М-2-0,4-0,63/1,21",400,1210,630,890]
["4.230.005-09",2,"Мойка М-2-0,4-0,63/1,21 (нержавейка)",400,1210,630,890]
["4.230.005-02",2,"Мойка М-2-0,45-0,7/1,35",450,1350,700,890]
["4.230.005-10",2,"Мойка М-2-0,45-0,7/1,35 (нержавейка)",450,1350,700,890]
["4.230.005-03",2,"Мойка М-2-0,45-0,8/1,55",450,1550,800,890]
["4.230.005-11",2,"Мойка М-2-0,45-0,8/1,55 (нержавейка)",450,1550,800,890]
["4.230.005-16",2,"Мойка М-2-0,5-0,53/1,01",500,1010,530,890]
["4.230.005-04",3,"Мойка М-3-0,3-0,53/1,49",300,1490,530,890]
["4.230.005-12",3,"Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (нержавейка)",300,1490,530,890]
["4.230.005-72",3,"Мойка М-3-0,4-0,53/1,49",400,1490,530,890]
["4.230.005-73",3,"Мойка М-3-0,4-0,53/1,49 (нержавейка)",400,1490,530,890]
["4.230.005-05",3,"Мойка М-3-0,4-0,63/1,79",400,1790,630,890]
["4.230.005-13",3,"Мойка М-3-0,4-0,63/1,79 (нержавейка)",400,1790,630,890]
["4.230.005-06",3,"Мойка М-3-0,45-0,7/2,0",450,2000,700,890]
["4.230.005-14",3,"Мойка М-3-0,45-0,7/2,0 (нержавейка)",450,2000,700,890]
["4.230.005-07",3,"Мойка М-3-0,45-0,8/2,30",450,2300,800,890]
["4.230.005-15",3,"Мойка М-3-0,45-0,8/2,30 (нержавейка)",450,2300,800,890]
[]
["МОЙКА С БОРТОМ",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота c опорами, мм"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь, выполнены из уголка 40х40мм. t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Каркас  оцинкованная сталь t=1,0 мм. Ванна из нерж. сталь AISI 304  t=0,6 мм. В комплект входит гофросифон. На мойках имеются специальные борты с отверстиями под смеситель."]
[null,"Количество секций","Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Разборный каркас обеспечивает удобную транспортировку и хранение."]
["4.230.004-43",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/0,53",300,530,610,890]
["4.230.004-26",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/0,53 (нержавейка)",300,530,610,890]
["4.230.004-22",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/1,01",300,1010,610,890]
["4.230.004-31",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/1,01 (нержавейка)",300,1010,610,890]
["4.230.004-19",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,4-0,63/0,63",400,630,710,890]
["4.230.004-28",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,4-0,63/0,63 (нержавейка)",400,630,710,890]
["4.230.004-21",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,45-0,8/0,8",450,800,880,890]
["4.230.004-30",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,45-0,8/0,8 (нержавейка)",450,800,880,890]
["4.230.004-25",1,"Мойка с бортом МБ-1-0,45-0,8/1,55",450,1550,880,890]
["4.230.005-24",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,53/1,01",300,1010,610,890]
["4.230.005-32",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,53/1,01 (нержавейка)",300,1010,610,890]
["4.230.005-82",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,63/1,21",300,1210,710,890]
["4.230.005-25",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,4-0,63/1,21",400,1210,710,890]
["4.230.005-33",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,4-0,63/1,21 (нержавейка)",400,1210,710,890]
["4.230.005-26",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,7/1,35",450,1350,780,890]
["4.230.005-34",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,7/1,35 (нержавейка)",450,1350,780,890]
["4.230.005-27",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,8/1,55",450,1550,880,890]
["4.230.005-35",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,8/1,55 (нержавейка)",450,1550,880,890]
["4.230.005-91",2,"Мойка с бортом МБ-2-0,5-0,7/1,55 (нержавейка)",500,1500,780,890]
["4.230.005-87",3,"Мойка с бортом МБ-3-0,3-0,5/1,4",300,1400,580,890]
["4.230.005-29",3,"Мойка с бортом МБ-3-0,4-0,63/1,79",400,1790,710,890]
["4.230.005-37",3,"Мойка с бортом МБ-3-0,4-0,63/1,79 (нержавейка)",400,1790,710,890]
[]
["ВАННА МОЕЧНАЯ",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота с опорами, мм"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь, выполнены из уголка 40х40мм. t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Каркас  оцинкованная сталь t=1,0 мм. Ванна из нерж. сталь AISI 304  t=0,6 мм.  В комплект входит гофросифон."]
[null,"Количество секций","Ванна моечная предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды варочных котлов и прочего кухонного инвентаря. Разборный каркас обеспечивает удобную транспортировку и хранение."]
["694215.001",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,53/1,01",200,1010,530,425]
["694215.001-05",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,53/1,01 (нержавейка)",200,1010,530,425]
["694215.001-01",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,01",200,1010,630,425]
["694215.001-06",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,01 (нержавейка)",200,1010,630,425]
["694215.001-02",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,21",200,1210,630,425]
["694215.001-07",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,63/1,21 (нержавейка)",200,1210,630,425]
["694215.001-03",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,7/1,35",200,1350,700,425]
["694215.001-08",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,7/1,35 (нержавейка)",200,1350,700,425]
["694215.001-13",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,8/0,8",200,800,800,425]
["694215.001-04",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,8/1,55",200,1550,800,425]
["694215.001-09",1,"Ванна моечная ВМ-1-0,2-0,8/1,55 (нержавейка)",200,1550,800,425]
["694215.002",1,"Ванна моечная с полкой-решеткой ВМ-1-0,3-0,53/0,53",300,530,530,425]
["ВАННА-РУКОМОЙНИК",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота с опорами, мм"]
["Ножки с регулиремыми опорами - нерж.сталь AISI 430, выполнены из уголка 40х40мм. t=1 мм с подгибом краёв во внутрь. Ванна цельнотянутая, нерж. сталь AISI 304  t=0,5 мм. Мойка без отверстия под смеситель."]
[null,"Ванны-рукомойники   предназначены   для   использования в производственном и моечном отделении предприятия общественного питания для мытья рук работников, а так же для мытья, дезинфекции и ополаскивания посуды.\nНожки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять возможные неровности пола при установке. Разборный каркас обеспечивает удобную транспортировку и хранение."]
["695169.004","Ванна-рукомойник ВР-500 (нержавейка)",null,120,500,400,880]
[]
[]
[]
["РУКОМОЙНИК С ПЕДАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота      (без борта)     с опорами, мм"]
["Каркас: труба профильная 40х40мм из нерж. стали AISI 430.                       Обшивка: нерж. сталь AISI430 \n Полка: нерж. сталь AISI 430.       Ванна: цельнотянутая AISI 304     В комплект входит ножной привод включения воды и гофросифон.                                                          В столешнице предусмотрено технологическое отверстие под  смеситель.",null,null,"Рукомойники комплектуются итальянским горизонтальным педальным смесителем. К педальному смесителю прилагается комплект шлангов (3 шт.), кран и вентиля (2 шт.) для регулировки подачи холодной и горячей воды. "]
[null,"Рукомойники изготовливаются из нерж. стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной.  Регулируемые по высоте ножки.  Отступ задних ножек от края столешницы - 50 мм. Ножной привод включения воды (поставляется в комплекте и устанавливается на месте сборки).  Высота полки от пола - 270 мм.                                                    В фронтальной части одна распашная дверца. Высота (толщина) столешницы - 30 мм. Высота борта столешницы - 25 мм. В столешнице цельнотянутая ванна габаритами 390х360х150 мм.                Равнораспределенная нагрузка на полку - 30 кг.                        Равнораспределенная нагрузка на стол - 70 кг."]
["694215.025","Рукомойник с педальным приводом, с бортом 500х500х850мм ",null,150,500,500,850]
[]
["МОЙКА С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота с опорами, мм"]
["Ножки с регулиремыми опорами - оцинкованная сталь, выполнены из уголка 40х40мм. t=1,0 мм с подгибом краёв во внутрь. Каркас из оцинкованная сталь t=1,0 мм. Ванна и рабочая поверхность из нерж. сталь AISI 304  t=0,6 мм. Рабочая поверхность - усиление столешницы - ЛДСП (16мм). В комплект входит гофросифон. Мойки без отверстия под смеситель."]
[null,"Мойка с рабочей поверхностью предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке. \nСрок службы моек с рабочей поверхностью не менее 10 лет."]
["4.230.004-100","Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,3-0,53/1,01",null,300,1010,530,890]
["4.230.004-101","Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,4-0,53/1,01",null,400,1010,530,890]
["4.230.004-106","Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,4-0,53/1,01 (нержавейка)",null,400,1010,530,890]
["4.230.004-102","Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,4-0,63/1,21",null,400,1210,630,890]
["4.230.004-102","Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,4-0,63/1,21 (нержавейка)",null,400,1210,630,890]
["4.230.004-103","Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,45-0,7/1,35",null,450,1350,700,890]
["4.230.004-104","Мойка с рабочей поверхностью МРП-0,45-0,8/1,55",null,450,1550,800,890]
["СТОЛ С МОЙКОЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОВОЩЕЙ С БОРТОМ",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота          с опорами, мм"]
["Каркас: \n труба профильная 40х40 мм   нерж. сталь AISI430.\nСтолешница: \n нерж. сталь AISI304.\n  Ванна:  сварная, нерж.сталь AISI304.\nВ комплект входит гофросифон.     В столешнице предусмотрено технологическое отверстие под  смеситель."]
[null,"Количество бортов","Столы изготавливаются из нерж. стали, имеющей доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Ножки регулируются по высоте.\n Отступ задних ножек от края столешницы - 100 мм.\n В нижней части обвязка из профильной трубы 40х40 мм с четырех сторон. Расстояние от пола до обвязки 370 мм.\n Высота (толщина) столешницы - 40 мм.  Высота борта столешницы - 40 мм.\n В столешницу по центру вварена ванна (сварная) из AISI304 габаритами 430х430х250 мм.                                         Равнораспределенная нагрузка на каркас и столешницу - 150 кг."]
["695161.015",1,"Стол с мойкой для обработки овощей, 1600х700х850 мм ",250,1600,700,890]
[]
["СТОЛ С МОЙКОЙ ЗАКРЫТЫЙ С БОРТОМ",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота      (без борта)        с опорами, мм"]
["Каркас:  труба профильная 40х40 мм   нерж. сталь AISI430.                                    Столешница: нержавеющая сталь AISI 304                                             Ванна:  цельнотянутая, нерж.сталь AISI304.                                           Полка: нержавеющая сталь AISI430                                                        В комплект входит гофросифон.                                              В столешнице предусмотрено технологическое отверстие под  смеситель."]
[null,"Количество бортов"," Каркас сварной. Отступ задних ног от края столешницы - 100 мм. Высота (толщина) столешницы - 40 мм.\n Высота борта столешницы - 60 мм.\n В столешницу вварена цельнотянутая ванна из нерж. стали AISI304 габаритами 400х400х250 мм.\nВ основании стола одна полка из нержавеющей стали.\nВысота полки от пола - 350 мм.                     Равнораспределенная нагрузка на полку - 40 кг. Равнораспределенная нагрузка на стол - 100 кг. "]
["694215.021",1,"Стол с мойкой, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 600х600х850 мм",250,600,600,850]
[]
["НЕСТАНДАРТНЫЕ МОЙКИ ПОД ЗАКАЗ",null,null,"Глубина емкости, мм","Длина, мм","Ширина, мм","Высота с опорами, мм"]
["Емкость из нержавейки, AISI 430, гофросифон для слива воды","Количество секций"]
["4.230.005-56",2,"Мойка с бортом  М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0)",300,1010,530,890]
["4.230.004-44",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6)",300,530,530,890]
["4.230.004-38",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=1,0)",300,530,530,890]
["4.230.004-50",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)",300,530,530,890]
["4.230.004-42",1,"Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=1,0)",300,530,530,890]
["4.230.004-37",1,"Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (ванна из AISI 430, t=1,0)",450,1550,800,890]
["4.230.004-41",1,"Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (нержавейка) (ванна из AISI 430 t=1,0) ",450,1550,800,890]
["4.230.005-51",2,"Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)",300,1010,530,890]
["4.230.005-78",2,"Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0)",300,1010,530,890]
["4.230.005-55",2,"Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)",300,1010,530,890]
["4.230.005-50",2,"Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6)",400,1010,530,890]
["4.230.005-18",2,"Мойка М-2-0,45-0,55/1,8 (ванна из AISI 430, t=1,0)",450,1800,550,890]
["4.230.005-48",3,"Мойка М-3-0,3-0,53/1,47 (ванна из AISI 430)",300,1470,530,890]
["4.230.005-74",3,"Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6)",300,1490,530,890]
["4.230.005-79",3,"Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=1,0)",300,1490,530,890]
["4.230.005-76",3,"Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)",300,1490,530,890]
["4.230.005-52",3,"Мойка М-3-0,3-0,6/1,47 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6)",300,1470,600,890]
["ПОЛКА НАСТЕННАЯ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Детали из нержавейки t=0,5  AISI 430,кронштейны крепления AISI 430 t=0,8  два варианта сборки"]
[null,"Полка настенная предназначена для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания, магазинах, заготовитовочных предприятиях."]
["4.403.011","Полка настенная ПН-0,3/0,6",null,600,300,{"v":1240,"d":"1,240.00"}]
["4.403.011-08","Полка настенная ПН-0,3/0,8",null,800,300,{"v":1520,"d":"1,520.00"}]
["4.403.011-01","Полка настенная ПН-0,3/0,95",null,950,300,{"v":1536,"d":"1,536.00"}]
["4.403.011-02","Полка настенная ПН-0,3/1,2",null,1200,300,{"v":1813,"d":"1,813.00"}]
["4.403.011-03","Полка настенная ПН-0,3/1,5",null,1500,300,{"v":2135,"d":"2,135.00"}]
[]
[]
["ПОЛКА НАСТЕННАЯ РЕШЕТЧАТАЯ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Цена я розничная с НДС (18%)"]
["Все детали из нержавейки t=0,5  AISI 430"]
[null,"Полка настенная решетчатая ПН-Р предназначена для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях."]
["4.403.011-04","Полка настенная решетчетая ПН-Р-0,3/0,6",null,600,300,{"v":1258,"d":"1,258.00"}]
["4.403.011-05","Полка настенная решетчетая ПН-Р-0,3/0,95",null,950,300,{"v":1552,"d":"1,552.00"}]
["4.403.011-06","Полка настенная решетчетая ПН-Р-0,3/1,2",null,1200,300,{"v":1831,"d":"1,831.00"}]
["4.403.011-07","Полка настенная решетчетая ПН-Р-0,3/1,5",null,1500,300,{"v":2154,"d":"2,154.00"}]
[]
[]
["ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Все детали из нержавеющей стали t=0,6 AISI 304, решетка оцинкованная из проволоки диам. 5 мм"]
[null,"Полка настенная ПНТ предназначена для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров."]
["304121.018-01","Полка для тарелок ПНТ-600",null,600,300,{"v":3528,"d":"3,528.00"}]
["304121.018","Полка для тарелок ПНТ-900",null,900,300,{"v":4031,"d":"4,031.00"}]
["304121.018-02","Полка для тарелок ПНТ-1200",null,1200,300,{"v":4948,"d":"4,948.00"}]
["304121.018-03","Полка для тарелок ПНТ-1500",null,1500,300,{"v":5771,"d":"5,771.00"}]
["Все детали из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430, решетка оцинкованная из проволоки диам. 5 мм"]
[]
[]
[null,"Полка ПН-Т состоит из кассеты для тарелок и поддона. Кассета представляет собой решетку из прутка, в ячейки которой помещают тарелки. В поддоне предусмотрен небольшой уклон, обеспечивающий сток жидкости, поступающей с мокрой посуды к сливному отверстию."]
["4.403.012","Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/0,6",null,600,300,{"v":1803,"d":"1,803.00"}]
["4.403.012-04","Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/0,8",null,800,300,{"v":2291,"d":"2,291.00"}]
["4.403.012-01","Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/0,95",null,950,300,{"v":2319,"d":"2,319.00"}]
["4.403.012-02","Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/1,2",null,1200,300,{"v":2583,"d":"2,583.00"}]
["4.403.012-03","Полка настенная для тарелок ПН-Т-0,3/1,5",null,1500,300,{"v":3483,"d":"3,483.00"}]
[]
[]
["ПОЛКА НАСТЕННАЯ ПОЛУОТКРЫТАЯ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Все детали из нержавеющей стали t=0,6 AISI 430, "]
[null,"Полка настенная полуоткрытая ПНП предназначена для открытого хранения и демонстрации продуктов, требующих постоянной вентиляции, а также наиболее часто используемой посуды и инвентаря."]
["695423.012-05","Полка настенная полуоткрытая ПНП-600/400/600",null,600,400,{"v":4344,"d":"4,344.00"}]
["695423.012","Полка настенная полуоткрытая ПНП-800/400/600",null,800,400,{"v":4841,"d":"4,841.00"}]
["695423.012-01","Полка настенная полуоткрытая ПНП-950/400/600",null,950,400,{"v":5320,"d":"5,320.00"}]
["695423.012-02","Полка настенная полуоткрытая ПНП-1000/400/600",null,1000,400,{"v":5481,"d":"5,481.00"}]
["695423.012-03","Полка настенная полуоткрытая ПНП-1200/400/600",null,1200,400,{"v":6135,"d":"6,135.00"}]
["695423.012-04","Полка настенная полуоткрытая ПНП-1500/400/600",null,1500,400,{"v":6913,"d":"6,913.00"}]
[]
[]
["ПОЛКА КУХОННАЯ ДЛЯ ДОСОК / ДЛЯ КРЫШЕК",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Все детали из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430, решетка из проволоки диам. 5 мм"]
[null,"Количество секций","Полка для разделочных досок ПКД предназначена для хранения разделочных досок. Полка ПКД аналогична по конструкции с полкой для крышек ПКК, но имеет более широкие ячейки, чем у полки ПКК что позволяет хранить до 14 досок разной толщины. "]
["695423.008-01",4,"Полка кухонная для досок ПКД-300",300,430,{"v":2086,"d":"2,086.00"}]
["695423.008",9,"Полка кухонная для досок ПКД-600",600,430,{"v":2790,"d":"2,790.00"}]
["695423.008-02",14,"Полка кухонная для досок ПКД-900",900,430,{"v":3785,"d":"3,785.00"}]
["Все детали из нержавеющей стали t=0,5 AISI 430, решетка из проволоки диам. 5 мм"]
[]
[]
[null,"Количество секций","Полка кухонная для крышек ПКК предназначена для сушки и хранения крышек кастрюль и баков в моечных отделениях, горячих цехах. Полка для крышек ПКК имеет до 23 отделений."]
["695423.007-01",6,"Полка кухонная для крышек ПКК-300",300,430,{"v":2134,"d":"2,134.00"}]
["695423.007",15,"Полка кухонная для крышек ПКК-600",600,430,{"v":2896,"d":"2,896.00"}]
["695423.007-02",23,"Полка кухонная для крышек ПКК-900",900,430,{"v":4101,"d":"4,101.00"}]
["Внизу полок ПКК и ПКД предусмотрены специальные поддоны для сбора воды стекающей с крышек или досок. Поддоны легко вынимаются и жидкость из них удаляется."]
[]
["ПОЛКА ЗАКРЫТАЯ КУПЕ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Все детали из нержавеющей стали t=0,6 AISI 430, решетка из проволоки диам. 5 мм"]
[null,null,"Полка закрытая для тарелок (ПЗТ) предназначена для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря в предприятиях общественного питания, магазинах, заготовочных предприятиях."]
["695423.011-01 ",null,"Полка закрытая для тарелок ПЗТ-800/400/600",800,400,{"v":10463,"d":"10,463.00"}]
["695423.011-02",null,"Полка закрытая для тарелок ПЗТ-950/400/600",950,400,{"v":11469,"d":"11,469.00"}]
["695423.011 ",null,"Полка закрытая для тарелок ПЗТ-1200/400/600",1200,400,{"v":13963,"d":"13,963.00"}]
["695423.011-04 ",null,"Полка закрытая для тарелок ПЗТ-1500/400/600",1500,400,{"v":15390,"d":"15,390.00"}]
["Все детали из нержавеющей стали t=0,6        AISI 430."]
[null,null,"Полка закрытая кухонная купе (ПЗК) предназначена для длительного хранения продуктов, инвентаря и посуды в закрытом объеме."]
["695423.009 ",null,"Полка закрытая кухонная купе ПЗК 800/400/600",800,400,{"v":8877,"d":"8,877.00"}]
["695423.009-01 ",null,"Полка закрытая кухонная купе ПЗК 950/400/600",950,400,{"v":9588,"d":"9,588.00"}]
["695423.009-02",null,"Полка закрытая кухонная купе ПЗК 1200/400/600",1200,400,{"v":10847,"d":"10,847.00"}]
["695423.009-03",null,"Полка закрытая кухонная купе ПЗК 1500/400/600",1500,400,{"v":12363,"d":"12,363.00"}]
["Полки ПЗК и ПЗТ оснащены дверями «купе», которые позволяют экономить пространство, так как перемещаются на роликах, а не распахиваются."]
["ПОДСТАВКА",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Все детали из оцинкованной стали t=1,0 или нерж. стали t=1,0  AISI 430",{"$nulls":5},"Оцинкованная сталь t=1,0 мм"]
[null,null,"Подставки для кухонного инвентаря ПКИ предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Они могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами."]
["694519.001",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,3",400,400,350,{"v":1905,"d":"1,905.00"}]
["694519.001-54",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,3 (нержавейка)",400,400,350,{"v":3005,"d":"3,005.00"}]
["694519.001-27",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,4",400,400,450,{"v":2001,"d":"2,001.00"}]
["694519.001-81",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,4 (нержавейка)",400,400,450,{"v":3104,"d":"3,104.00"}]
["694519.001-134",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,5",400,400,550,{"v":2160,"d":"2,160.00"}]
["694519.001-161",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,4/0,5 (нержавейка)",400,400,550,{"v":3315,"d":"3,315.00"}]
["694519.001-63",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,4/0,5/0,3 (нержавейка)",400,500,350,{"v":3096,"d":"3,096.00"}]
["694519.001-310",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,5/0,5/0,5",500,500,550,{"v":2185,"d":"2,185.00"}]
["694519.001-319",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,5/0,5/0,5 (нержавейка)",500,500,550,{"v":3816,"d":"3,816.00"}]
["694519.001-01",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,4/0,3",600,400,350,{"v":1941,"d":"1,941.00"}]
["694519.001-55",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,4/0,3 (нержавейка)",600,400,350,{"v":3209,"d":"3,209.00"}]
["694519.001-28",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,4/0,4",600,400,450,{"v":2115,"d":"2,115.00"}]
["694519.001-82",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,4/0,4 (нейтралка)",600,400,450,{"v":3595,"d":"3,595.00"}]
["694519.001-10",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,5/0,3",600,500,350,{"v":2156,"d":"2,156.00"}]
["694519.001-37",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,5/0,4",600,500,450,{"v":2263,"d":"2,263.00"}]
["694.519.001-19",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,3 ",600,600,350,{"v":2197,"d":"2,197.00"}]
["694519.001-73",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,3 (нержавейка)",600,600,350,{"v":3977,"d":"3,977.00"}]
["694519.001-46",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,4",600,600,450,{"v":2298,"d":"2,298.00"}]
["694519.001-100",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,6/0,6/0,4 (нержавейка)",600,600,450,{"v":4022,"d":"4,022.00"}]
["694519.001-321",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,7/0,5/0,2",700,500,250,{"v":1780,"d":"1,780.00"}]
["694519.001-322",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,7/0,5/0,2 (нержавейка)",700,500,250,{"v":3560,"d":"3,560.00"}]
["694519.001-02",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,4/0,3",750,400,350,{"v":2058,"d":"2,058.00"}]
[null,null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,4/0,4",750,400,450]
["694519.001-83",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,4/0,4 (нержавейка)",750,400,450,{"v":3867,"d":"3,867.00"}]
["694519.001-11",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,5/0,3",750,500,350,{"v":2197,"d":"2,197.00"}]
["694519.001-65",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,5/0,3 (нержавейка)",750,500,350,{"v":4114,"d":"4,114.00"}]
[null,null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,5/0,4",750,500,450]
["694519.001-92",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,5/0,4 (нержавейка)",750,500,450,{"v":4212,"d":"4,212.00"}]
["694519.001-20",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,6/0,3",750,600,350,{"v":2336,"d":"2,336.00"}]
["694519.001-38",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,5/0,4",750,500,450,{"v":2307,"d":"2,307.00"}]
["694519.001-47",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,75/0,6/0,4",750,600,450,{"v":2398,"d":"2,398.00"}]
["694519.001-49",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,85/0,4/0,3",850,400,350,{"v":2094,"d":"2,094.00"}]
["694519.001-30",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,85/0,4/0,4",850,400,450,{"v":2176,"d":"2,176.00"}]
["694519.001-12",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,85/0,5/0,3",850,500,350,{"v":2233,"d":"2,233.00"}]
["694519.001-39",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,85/0,5/0,4",850,500,450,{"v":2319,"d":"2,319.00"}]
[null,null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,85/0,6/0,3",850,600,350]
["694519.001-48",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,85/0,6/0,4",850,600,450,{"v":2453,"d":"2,453.00"}]
["694519.001-58",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,4/0,3 (нержавейка)",900,400,350,{"v":3861,"d":"3,861.00"}]
["694519.001-04",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,4/0,3",900,400,350,{"v":2130,"d":"2,130.00"}]
[null,null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,4/0,4",900,400,450]
[null,null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,5/0,3",900,500,350]
["694519.001-40",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,5/0,4",900,500,450,{"v":2329,"d":"2,329.00"}]
["694519.001-22",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,6/0,3",900,600,350,{"v":2369,"d":"2,369.00"}]
["694519.001-76",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,6/0,3 (нержавейка)",900,600,350,{"v":4508,"d":"4,508.00"}]
["694519.001-49",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,9/0,6/0,4",900,600,450,{"v":2495,"d":"2,495.00"}]
["694519.001-05",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,4/0,3",950,400,350,{"v":2206,"d":"2,206.00"}]
["694519.001-59",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,4/0,3 (нержавейка)",950,400,350,{"v":3949,"d":"3,949.00"}]
["694519.001-41",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,4/0,4",950,400,450,{"v":2276,"d":"2,276.00"}]
["695519.001-86",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,4/0,4 (нержавейка)",950,400,450,{"v":4076,"d":"4,076.00"}]
["694519.001-14",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,5/0,3",950,500,350,{"v":2268,"d":"2,268.00"}]
["694519.001-41",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,5/0,4",950,500,450,{"v":2375,"d":"2,375.00"}]
["694519.001-23",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,6/0,3",950,600,350,{"v":2390,"d":"2,390.00"}]
["694519.001-50",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-0,95/0,6/0,4",950,600,450,{"v":2525,"d":"2,525.00"}]
["694519.001-06",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,4/0,3 ",1000,400,350,{"v":2290,"d":"2,290.00"}]
["694519.001-33",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,4/0,4",1000,400,450,{"v":2321,"d":"2,321.00"}]
["694519.001-15",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,5/0,3 ",1000,500,350,{"v":2294,"d":"2,294.00"}]
["694519.001-69",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,5/0,3 (нержавейка)",1000,500,350,{"v":4279,"d":"4,279.00"}]
["694519.001-42",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,5/0,4",1000,500,450,{"v":2445,"d":"2,445.00"}]
["694519.001-149",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,5/0,5",1000,500,550,{"v":2602,"d":"2,602.00"}]
["694519.001-24",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,6/0,3",1000,600,350,{"v":2401,"d":"2,401.00"}]
["694519.001-78",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,6/0,3 (нержавейка)",1000,600,350,{"v":4794,"d":"4,794.00"}]
["694519.001-51",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,6/0,4",1000,600,450,{"v":2619,"d":"2,619.00"}]
["694519.001-105",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,0/0,6/0,4 (нержавейка)",1000,600,450,{"v":5120,"d":"5,120.00"}]
["694519.001-07",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,3",1200,400,350,{"v":2408,"d":"2,408.00"}]
["694519.001-61",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,3 (нержавейка)",1200,400,350,{"v":4587,"d":"4,587.00"}]
["694519.001-34",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,4 ",1200,400,450,{"v":2596,"d":"2,596.00"}]
["694519.001-88",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,4/0,4 (нержавейка)",1200,400,450,{"v":4485,"d":"4,485.00"}]
["694519.001-16",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,5/0,3 ",1200,500,350,{"v":2681,"d":"2,681.00"}]
["694519/001-43",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,5/0,4",1200,500,450,{"v":2633,"d":"2,633.00"}]
["694519.001-25",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,3 ",1200,600,350,{"v":2489,"d":"2,489.00"}]
["694519.001-227",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,3 (стол из AISI 430)",1200,600,350,{"v":4207,"d":"4,207.00"}]
["694519.001-79",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,3 (нержавейка)",1200,600,350,{"v":5263,"d":"5,263.00"}]
["694519.001-52",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,4",1200,600,450,{"v":2798,"d":"2,798.00"}]
["694519.001-106",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,2/0,6/0,4 (нержавейка)",1200,600,450,{"v":5534,"d":"5,534.00"}]
["694519.001-08",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,4/0,3",1500,400,350,{"v":2642,"d":"2,642.00"}]
["694519.001-62",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,4/0,3 (нержавейка)",1500,400,350,{"v":4601,"d":"4,601.00"}]
[null,null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,4/0,4",1500,400,450]
["964519.001-17",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,5/0,3",1500,500,350,{"v":2924,"d":"2,924.00"}]
["694519.001-71",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,5/0,3 (нержавейка)",1500,500,350,{"v":4946,"d":"4,946.00"}]
["694519.001-44",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,5/0,4",1500,500,450,{"v":2896,"d":"2,896.00"}]
["694519.001-26",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,3 ",1500,600,350,{"v":3027,"d":"3,027.00"}]
["694519.001-80",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,3 (нержавейка)",1500,600,350,{"v":5954,"d":"5,954.00"}]
["694519.001-53",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,4",1500,600,450,{"v":3169,"d":"3,169.00"}]
["694519.001-107",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/0,6/0,4 (нержавейка)",1500,600,450,{"v":6171,"d":"6,171.00"}]
["694519.001-126",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/1,0/0,3",1500,1000,350,{"v":3981,"d":"3,981.00"}]
["694519.001-194",null,"Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1,5/1,0/0,3 (нержавейка)",1500,1000,350,{"v":9177,"d":"9,177.00"}]
["Столешница из нерж. стали AISI 430 t=0,5, направляющие из нерж. стали AISI  430  t=0,6, полка из нерж. стали AISI  430  t=0,6, стойки из нерж. стали AISI  430  t=2,0, Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу 160 кг.\n",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Цена я розничная с НДС (18%)"]
[null,null," Подставка для пароконвектомата имеет направляющие, позволяющие разместить в ней 14 гастроемкостей типа GN-1/1 или 28 гастроемкостей GN-1/2. Также подставка имеет полку, на которую можно положить необходимые предметы."]
["695169.006",null,"Подставка для пароконвектомата ПДП2",950,800,760,{"v":17110,"d":"17,110.00"}]
[]
[]
["ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Цена я розничная с НДС (18%)"]
["\nВсе детали из нержавеющей стали AISI 430 t=0,5мм., t=0,6мм., t=1,0мм;  два варианта сборки.",{"$nulls":5},"Жиросборник – в виде лотка.\nФильтр – лабиринтного типа, кассетный."]
[null,null,"Зонт вентиляционный настенный предназначен для очистки воздуха на кухне от масла, жира, дыма и водяных паров. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Изделие подвешивается к стене над тепловыводящим оборудованием. Зонт не снабжен светильником и вентилятором.\nИзделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке."]
["301222.003",null,"Зонт вентиляционный островной ЗВО-1400х800х290",1400,800,290,{"v":14162,"d":"14,162.00"}]
["301222.004",null,"Зонт вентиляционный островной ЗВО-1740х1150х600",1740,1150,600,{"v":24017,"d":"24,017.00"}]
["301222.004-01",null,"Зонт вентиляционный островной ЗВО-1250х900х400",1250,900,400,{"v":17015,"d":"17,015.00"}]
["301222.004-02",null,"Зонт вентиляционный островной ЗВО-940х900х400",940,900,400,{"v":14748,"d":"14,748.00"}]
["301222.005",null,"Зонт вентиляционный настенный ЗВН-1250х500х400",1250,500,400,{"v":10560,"d":"10,560.00"}]
["301222.005-01",null,"Зонт вентиляционный настенный ЗВН-640х500х400",640,500,400,{"v":7075,"d":"7,075.00"}]
["ТЕЛЕЖКА ШПИЛЬКА ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота    (с ручкой), мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Вся конструкция из нержавеющей стали AISI430"]
[null,null,"Каркас сварной из профильной трубы из нерж. стали 20х20 мм , имеющий доступ к контакту с продуктами.  В основании 4 поворотных колеса диаметром 75 мм. (2 колеса с тормозом).                                        Количество уровней - 14. Расстояние между уровнями - 100 мм. Используется для транспортировки противней размером 600х400 мм. Грузоподьеность - 140 кг. Масса - 18 кг. "]
["695163.002",null,"Тележка шпилька из нерж. стали для противней, 600х400мм ",455,610,1800,{"v":20200,"d":"20,200.00"}]
[]
["ТЕЛЕЖКА ЗАКРЫТАЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота    (с ручкой), мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Каркас: нержавеющая сталь AISI 430                Обшивка: нержавеющая сталь AISI 430                  Дверь: нержавеющая  сталь AISI 430                      Полки: нержавеющая сталь AISI 430"]
[null,null,"Каркас сварной. В основании 4 колеса диаметром 100 мм. (2 колеса с тормозом). \n Ручка для удобства перемещения тележки изготовлена из профильной трубы 20х20 мм. Расстояние от крыши тележки до ручки - 100 мм. Обшивка со всех сторон тележки. В фронтальной части тележки распашная дверь из нерж.стали.  3 полки из нержавеющей стали, имеющий доступ к контакту с продуктами.\n Равнораспределенная нагрузка на 1 полку - 50 кг. Равнораспределенная нагрузка на тележку - 200 кг.  "]
["695175.002",null,"Тележка закрытая для транспортировки мясных полуфабрикатов, 600х700х1000 мм",600,700,1100,{"v":24015,"d":"24,015.00"}]
["БАК МУСОРНЫЙ ДЛЯ КАФЕ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Цена я розничная с НДС (18%)"]
["Вся конструкция из нержавеющей стали AISI430"]
[null,null,"Выполнен из нержавеющей стали. Внутри бак для мусорного пакета.\n В фронтальной части горизонтальная фрамуга для сброса мусора и   распашная дверь  для вынимания бака с мусором."]
["694214.001",null,"Бак мусорный для кафе",600,500,1260,{"v":25415,"d":"25,415.00"}]
["СТОЙКА ДЛЯ ПАКЕТОВ",null,null,"Высота, мм",null,null,"Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Конструкция из стали с порошковым покрытием"]
[null,null,"Выполнена из стали. Сварная конструкция.\n Полностью окрашивается порошковой краской в цвете RAL 7011.\n В нижнем основании предусмотрены отверстия под крепеж для надежной фиксации стойки к полу.\n Два дозатора с втулками для установки двух рулонов с пакетами. "]
["694111.001",null,"Стойка для пакетов",1300,null,null,{"v":2338,"d":"2,338.00"}]
["ПОДИУМ ПОД ФРЕШ",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Цена свободная розничная с НДС (18%)"]
["Столешница из нержавеющей стали AISI 430, t=0,6мм, стенки сталь х/к t=1,2мм порошковое покрытие. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу 120 кг."]
[null,null,"«Подиумы под фреш» предназначены для демонстрации и продажи свежих овощей и фруктов в магазинах самообслуживания. Подиумы могут быть как отдельно стоящими, так и выстраиваться в одну линию."]
["695169.009-К",null,"Подиум под фреш красный",1200,800,450,{"v":5114,"d":"5114.00"}]
["695169.009-С",null,"Подиум под фреш синий",1200,800,450,{"v":5114,"d":"5114.00"}]
["695169.009-Ц",null,"Подиум под фреш Ц",1200,800,450,{"v":5624,"d":"5624.00"}]
["Столы овощные",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Столы для овощей снабжены регулируемой столешницей с сеткой, исключающей падение товара. Угол наклона столешницы в разложенном состоянии составляет 17 градусов. Столешница в разложенном состоянии выдерживает нагрузку 200 кг."]
[null,null,"Столы для овощей предназначены для демонстрации и продажи овощей и фруктов, на них легко выложить и заменить товар, а сама конструкция занимает минимум пространства."]
["694511.002",null,"Стол для овощей 1220х600",655,900,1440,{"v":23300,"d":"23300.00"}]
["694511.003",null,"Стол для овощей 1220х1200",1255,900,1440,{"v":32100,"d":"32100.00"}]
["301318.004",null,"Держатель пакетов",350,270,685,{"v":4400,"d":"4400.00"}]
["ВЕЛОПАРКОВКА",null,null,"Длина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Цена  розничная с НДС (18%)"]
["Материал изготовления - конструкционная сталь с полимерно-порошковым покрытием, стойким к атмосферным условиям   цвет  RAL 7035.                    Каркас: труба диам. 42 мм     Секция для парковки: труба диам. 20 мм   "]
[null,null," Велопарковка представляет собой сварную конструкцию с отверстиями в нижней части рамы для крепления к земле и местом для размещения рекламы. Место для рекламы оборудовано креплениями для установки щитов по всей длине и расположено сверху рамы, размеры внутреннего поля 1915х200 мм. Количество велопарковочных мест - 9. Расстояние между секциями велопарковки 190 мм. Масса - 28 кг. В комплект поставки входят анкерные болты (для крепления велопарковки) - 4 шт. "]
["694154.001",null,"Велопарковка",2000,600,950,{"v":11400,"d":"11400.00"}]

{"sheet":"кух_инв_МХМ","index":48,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,1,6],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,1],[4,12,4,14],[4,15,4,16],[4,17,4,18],[5,12,5,14],[5,15,5,16],[5,17,5,18],[6,12,6,14],[6,15,6,16],[6,17,6,18],[8,0,8,1],[22,0,22,1],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,0,31,1],[35,0,35,1],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,0,37,1],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,0,39,1],[40,0,40,5],[43,0,43,1],[44,0,44,5]]}
["Кухонный инвентарь",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["Цены рассчитываются по запросу"]
["Внимание! Существует минимальная стоимость единоразового заказа."]
["Доски разделочная (береза)",null,"Длина, мм","Ширина, мм","Толщина, мм","Норма упаковки, шт"]
["С291","Доска разделочная тип 9",500,285,30,5]
["С330","Доска разделочная тип 10",600,300,30,5]
["С331","Доска разделочная тип 11",700,300,30,5]
["С384","Доска разделочная тип 15 в термопленке",350,240,16,25]
["Доска разделочная (бук)",null,"Длина, мм","Ширина, мм","Толщина, мм","Норма упаковки"]
[null,"Доска разделочная (бук)",400,250,15,10]
[null,"Доска разделочная (бук)",400,300,20,5]
[null,"Доска разделочная (бук)",400,300,30,4]
[null,"Доска разделочная (бук)",400,300,40,3]
[null,"Доска разделочная (бук)",500,300,20,5]
[null,"Доска разделочная (бук)",500,300,30,4]
[null,"Доска разделочная (бук)",500,300,40,3]
[null,"Доска разделочная (бук)",600,300,20,5]
[null,"Доска разделочная (бук)",600,300,30,4]
[null,"Доска разделочная (бук)",600,300,40,3]
[null,"Доска разделочная (бук)",700,300,20,5]
[null,"Доска разделочная (бук)",700,300,30,4]
[null,"Доска разделочная (бук)",700,300,40,3]
["Доска разделочная с металлической стяжкой (бук)",null,"Длина, мм","Ширина, мм","Толщина, мм","Норма упаковки"]
[null,"Доска разделочная (бук) с металлической стяжкой",500,300,20,3]
[null,"Доска разделочная (бук) с металлической стяжкой",600,300,30,3]
[null,"Доска разделочная (бук) с металлической стяжкой",700,300,40,3]
["Доска для пиццы (бук)",null,"Диаметр, мм",null,"Толщина, мм","Норма упаковки"]
[null,"Доска для пиццы (бук)",200,null,13,10]
[null,"Доска для пиццы (бук)",260,null,13,10]
[null,"Доска для пиццы (бук)",300,null,13,10]
[null,"Доска для пиццы (бук)",340,null,20,5]
["Лопатка кулинарная (береза)",null,"Длина, мм","Ширина, мм","Толщина, мм","Норма упаковки"]
["С314","Лопатка кулинарная вариант 53 (веселка) ",400,58,15,10]
["С313","Лопатка кулинарная вариант 52 (веселка) ",600,58,15,10]
["С315","Лопатка кулинарная вариант 54 (веселка) ",1000,62,18,10]
["Скалка (береза)",null,"Длина, мм","Диаметр, мм",null,"Норма упаковки"]
["С317","Скалка тип 10",754,68,null,5]
["Толкушка (береза)",null,"Длина, мм","Диаметр, мм",null,"Норма упаковки"]
["С316","Толкушка тип 6",450,68,null,40]
["Поднос пластиковый (полистирол)",null,"Длина, мм","Ширина, мм","Высота, мм","Норма упаковки, шт"]
["Поднос из полистирола пригоден для глубокой заморозки, для fast food"]
[null,"Поднос пластиковый  (полистирол)",470,345,null,25]
[null,"Поднос пастиковый (полистирол)",470,360,null,25]
["Поднос пластиковый (полипропилен)",null,"Длина, мм","Ширина, мм","Высота, мм","Норма упаковки, шт"]
["Подносы из пригоден для посудомоечных машин, выдерживают температуру до +90С"]
[null,"Поднос пастиковый (полипропилен)",470,360,null,25]

{"sheet":"Вынос МХМ","index":49,"n_rows":37,"n_cols":17,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,11],[0,12,0,13],[2,12,3,15],[2,16,2,20],[3,16,3,20],[4,16,4,20],[5,16,5,20],[6,16,10,20],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[10,8,10,11],[11,16,11,20],[12,16,12,20],[23,0,23,3],[23,4,23,7],[23,8,23,11],[36,0,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,11]]}
["Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":11},"Главное меню"]
[]
[{"$nulls":12},"Стандартные цвета декоративных панелей.",{"$nulls":3},"Нестандартные цвета металлических цветных декоративных панелей выполняются с повышающим коэффициентом цены - 1,1."]
[{"$nulls":16},"Стандартные цвета металлических цветных декоративных панелей выполняются без удорожания"]
[{"$nulls":12},"красный 3020 RAL",{"$nulls":3},"Окраска внутренних поверхностей выполняются с повышающим коэффициентом цены - 1,1."]
[{"$nulls":12},"синий 5002 RAL",{"$nulls":3},"Пластиковые накладки НЕ ОКРАШИВАЮТСЯ!!!"]
[{"$nulls":12},"зеленый 6029 RAL",{"$nulls":3},"Холодильное оборудование Марихолодмаш предназначены для установки в предприятиях розничной продажи продуктов питания, использующих системы центрального холодоснабжения."]
[{"$nulls":12},"желтый 1003 RAL"]
[{"$nulls":12},"серый 7040 RAL"]
[{"$nulls":12},"белый 9016 RAL"]
["Парабель",{"$nulls":3},"Варшава 210/94 и Варшава 210/66",{"$nulls":3},"Варшава 160/94"]
[{"$nulls":16},"Продукция сертифицирована в ГОССТАНДАРТ РФ"]
[{"$nulls":16},"Гарантия на все оборудование Марихолодмаш - 12 месяца."]
[]
[{"$nulls":12},"Для изготовления оборудования  Марихолодмаш может применять"]
[{"$nulls":12},"оцинкованный метал с цветовым покрытием производства НЛМК"]
[{"$nulls":12},"Срок производства и цену предоставмляем по запросу"]
[{"$nulls":12},"1014 бежевый","6026 зеленый опал"]
[{"$nulls":12},"1015 светло-бежевый","6029 зеленая мята"]
[{"$nulls":12},"1018 желтый","7004 серый"]
[{"$nulls":12},"2004 чистый оранжевый","7005 мышиный"]
[{"$nulls":12},"3003 красный","7024 мокрый асфальт"]
[{"$nulls":12},"3005 темно-красный","7038 серый агат"]
["Барселона",{"$nulls":3},"Рица",{"$nulls":3},"Валенсия",{"$nulls":3},"3009 коричневый","8017 шоколадно-коричневый"]
[{"$nulls":12},"3011 коричнево-красный","8019 серо-коричневый"]
[{"$nulls":12},"3020 красный","9002 серо-белый"]
[{"$nulls":12},"5002 ультрамарин","9003 белый"]
[{"$nulls":12},"5005 синий","9006 серебристо-алюминиевый"]
[{"$nulls":12},"5021 морская волна","9010 чистый белый"]
[{"$nulls":12},"5024 голубой","NL805 серо-коричневый Гефест"]
[{"$nulls":12},"6002 зеленый","NL807 темно-коричневый"]
[{"$nulls":12},"6005 темно-зеленый","NL901 белый Аркада"]
[]
[]
[]
[]
["Варшава 220/105 и Варшава 220/66",{"$nulls":3},"Калипсо",{"$nulls":3},"Эверест"]

{"sheet":"Парабель","index":50,"n_rows":230,"n_cols":19,"rows_kept":230,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,9],[0,13,0,17],[0,18,0,19],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[2,8,2,9],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[16,5,16,9],[18,0,19,0],[18,1,19,4],[18,5,18,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[27,0,27,4],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[29,0,29,4],[29,8,29,9],[30,0,30,4],[31,0,31,4],[32,0,32,4],[33,0,33,4],[34,0,34,4],[35,0,35,4],[36,0,36,4],[37,0,37,4],[38,0,38,4],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[41,0,41,4],[42,0,42,4],[43,0,43,4],[43,5,43,9],[45,0,46,0],[45,1,46,4],[45,5,45,7],[45,8,46,8],[45,9,46,9],[47,1,47,4],[48,1,48,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[52,1,52,4],[54,0,54,4],[54,5,54,9],[55,5,55,9],[56,0,56,4],[57,0,57,4],[58,0,58,4],[59,0,59,4],[60,0,60,4],[61,0,61,4],[62,0,62,4],[63,0,63,4],[64,0,64,4],[65,0,65,4],[66,0,66,4],[67,0,67,4],[68,0,68,4],[68,5,68,9],[70,0,71,0],[70,1,71,4],[70,5,70,7],[70,8,71,8],[70,9,71,9],[72,1,72,4],[73,1,73,4],[74,1,74,4],[75,1,75,4],[76,1,76,4],[78,0,78,4],[78,5,78,9],[79,5,79,9],[80,0,80,4],[81,0,81,4],[82,0,82,4],[83,0,83,4],[84,0,84,4],[85,0,85,4],[86,0,86,4],[87,0,87,4],[88,0,88,4],[89,0,89,4],[90,0,90,4],[91,0,91,4],[92,0,92,4],[92,5,92,9],[94,0,95,0],[94,1,95,4],[94,5,94,7],[94,8,95,8],[94,9,95,9],[96,1,96,4],[97,1,97,4],[98,1,98,4],[100,0,100,4],[100,5,100,9],[101,5,101,9],[102,0,102,4],[103,0,103,4],[104,0,104,4],[105,0,105,4],[106,0,106,4],[107,0,107,4],[108,0,108,4],[109,0,109,4],[110,0,110,4],[111,0,111,4],[112,0,112,4],[113,0,113,4],[114,0,114,4],[115,0,115,4],[116,0,116,4],[116,5,116,9],[118,0,119,0],[118,1,119,4],[118,5,118,7],[118,8,119,8],[118,9,119,9],[120,1,120,4],[122,0,122,4],[122,5,122,9],[123,5,123,9],[124,0,124,4],[125,0,125,4],[126,0,126,4],[127,0,127,4],[128,0,128,4],[129,0,129,4],[130,0,130,4],[131,0,131,4],[132,0,132,4],[133,0,133,4],[134,0,134,4],[135,0,135,4],[136,0,136,4],[136,5,136,9],[138,0,139,0],[138,1,139,4],[138,5,138,7],[138,8,139,8],[138,9,139,9],[140,1,140,4],[141,1,141,4],[143,0,143,4],[143,5,143,9],[144,5,144,9],[145,0,145,4],[146,0,146,4],[147,0,147,4],[148,0,148,4],[149,0,149,4],[150,0,150,4],[151,0,151,4],[152,0,152,4],[153,0,153,4],[154,0,154,4],[155,0,155,4],[156,0,156,4],[157,0,157,4],[158,0,158,4],[159,0,159,4],[159,5,159,9],[161,0,162,0],[161,1,162,4],[161,5,161,7],[161,8,162,8],[161,9,162,9],[163,1,163,4],[165,0,165,4],[165,5,165,9],[166,5,166,9],[167,0,167,4],[168,0,168,4],[169,0,169,4],[170,0,170,4],[171,0,171,4],[172,0,172,4],[173,0,173,4],[174,0,174,4],[175,0,175,4],[176,0,176,4],[177,0,177,4],[178,0,178,4],[179,0,179,4],[179,5,179,9],[181,0,182,0],[181,1,182,4],[181,5,181,7],[181,8,182,8],[181,9,182,9],[183,1,183,4],[185,1,185,8],[186,1,186,4],[186,5,186,7],[187,0,187,9],[188,1,188,4],[188,5,189,7],[189,1,189,4],[190,1,190,4],[190,5,191,7],[191,1,191,4],[192,0,192,9],[193,1,193,4],[193,5,194,7],[194,1,194,4],[195,1,195,4],[195,5,196,7],[196,1,196,4],[197,1,197,4],[197,5,198,7],[198,1,198,4],[200,1,200,8],[201,1,201,4],[201,5,201,7],[202,1,202,4],[202,5,202,7],[203,1,203,4],[203,5,203,7],[204,1,204,4],[204,5,204,7],[205,1,205,4],[205,5,205,7],[206,1,206,4],[206,5,206,7],[208,1,208,8],[209,1,209,4],[209,5,209,7],[210,1,210,4],[210,5,210,7],[211,1,211,4],[211,5,211,7],[212,1,212,4],[212,5,212,7],[213,1,213,4],[213,5,213,7],[214,1,214,4],[214,5,214,7],[215,1,215,4],[215,5,215,7],[216,1,216,4],[216,5,216,7],[217,1,217,4],[217,5,217,7],[218,1,218,4],[218,5,218,7],[219,1,219,4],[219,5,219,7],[220,1,220,4],[220,5,220,7],[222,1,222,8],[223,1,223,4],[223,5,223,7],[224,1,224,4],[224,5,224,7],[225,1,225,4],[225,5,225,7],[226,1,226,4],[226,5,226,7],[227,1,227,4],[227,5,227,7],[228,1,228,4],[228,5,228,7],[229,1,229,4],[229,5,229,7]]}
["Парабель ВХС гастрономическая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +0˚С/+7˚С ",{"$nulls":7},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      ",{"$nulls":7},"УВ - внутренний"]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Охлаждаемый накопитель для товарного запаса"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Освещение на суперструктуре"]
["Комплект ночных шторок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","ширина","высота"]
["6.350.120","Парабель ВХС-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,1200,{"v":44957.745,"d":"44,958"}]
["6.350.120-01","Парабель ВХС-1,875 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},1875,1075,1200,{"v":65978.01,"d":"65,978"}]
["6.350.120-02","Парабель ВХС-2,5 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},2500,1075,1200,{"v":97409.1825,"d":"97,409"}]
["6.350.120-03","Парабель ВХС-3,75 (без боковин,ТРВ)(три тумбы)",{"$nulls":3},3750,1075,1200,{"v":128590.0875,"d":"128,590"}]
["6.350.123","Парабель ВХС-УН (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1410,1410,1200,{"v":93022.335,"d":"93,022"}]
["6.350.122","Парабель ВХС-УВ (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1435,1435,1200,{"v":95249.385,"d":"95,249"}]
[]
["Парабель ВХСн  пресервы",{"$nulls":4},"Температурный режим: -5˚С/+5˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      ",{"$nulls":7},"УН - наружный"]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Охлаждаемый накопитель для товарного запаса"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Освещение на суперструктуре"]
["Комплект ночных шторок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","ширина","высота"]
["6.350.120-10","Парабель ВХСн-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,1200,{"v":44957.745,"d":"44,958"}]
["6.350.120-11","Парабель ВХСн-1,875 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},1875,1075,1200,{"v":65978.01,"d":"65,978"}]
["6.350.120-12","Парабель ВХСн-2,5 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},2500,1075,1200,{"v":97409.1825,"d":"97,409"}]
["6.350.120-13","Парабель ВХСн-3,75 (без боковин,ТРВ)(три тумбы)",{"$nulls":3},3750,1075,1200,{"v":128590.0875,"d":"128,590"}]
["6.350.123-10","Парабель ВХСн-УН (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1410,1410,1200,{"v":93022.335,"d":"93,022"}]
["6.350.122-10","Парабель ВХСн-УB (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1435,1435,1200,{"v":95249.385,"d":"95,249"}]
[]
["Парабель ВХСо  SELF",{"$nulls":4},"Температурный режим: 0˚С/+7˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Охлаждаемый накопитель для товарного запаса"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Низкое стекло"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.120-20","Парабель ВХСо-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,830,{"v":38686.725,"d":"38,687"}]
["6.350.120-21","Парабель ВХСо-1,875 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},1875,1075,830,{"v":59170.0725,"d":"59,170"}]
["6.350.120-22","Парабель ВХСо-2,5 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},2500,1075,830,{"v":80317.125,"d":"80,317"}]
["6.350.120-23","Парабель ВХСо-3,75 (без боковин,ТРВ)(три тумбы)",{"$nulls":3},3750,1075,830,{"v":110146.365,"d":"110,146"}]
["6.350.123-20","Парабель ВХСо-УН (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1410,1410,830,{"v":64164.3975,"d":"64,164"}]
[]
["Парабель ВХСно пресервы SELF",{"$nulls":4},"Температурный режим: -2˚С/+6˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Охлаждаемый накопитель для товарного запаса"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Низкое стекло"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.120-30","Парабель ВХСно-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,830,{"v":43396.605,"d":"43,397"}]
["6.350.120-31","Парабель ВХСно-1,875 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},1875,1075,830,{"v":59170.0725,"d":"59,170"}]
["6.350.123-30","Парабель ВХСно-УН (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1410,1410,830,{"v":71534.61,"d":"71,535"}]
[]
["Парабель ВХСд кондитерская",{"$nulls":4},"Температурный режим: -2˚С/+6˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Базовые выдвижные поддоны, 2 стеклянные полки"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Освещение на суперструктуре"]
["Комплект ночных шторок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.120-40","Парабель ВХСд-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,1200,{"v":53507.6325,"d":"53508"}]
[]
["Парабель ВХН низкотемпературные",{"$nulls":4},"Температурный режим: -18˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Освещение на суперструктуре"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.020","Парабель ВХН-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,1200,{"v":61486.425,"d":"61486"}]
["6.350.020-01","Парабель ВХН-1,875 (без боковин,ТРВ)(две тумбы)",{"$nulls":3},1875,1075,1200,{"v":82515.51,"d":"82516"}]
[]
["Парабель ВХСл \"рыба на льду\"",{"$nulls":4},"Температурный режим: -5˚С/0˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны для льда со сливом"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Освещение на суперструктуре"]
["Комплект ночных шторок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.120-50","Парабель ВХСл-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,1200,{"v":53109.63,"d":"53110"}]
[]
["Парабель ВХСло \"рыба на льду\" SELF",{"$nulls":4},"Температурный режим: -2˚С/+6˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны для льда со сливом"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Низкое стекло"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.120-90","Парабель ВХСло-1,25 (без боковин,ТРВ)(одна тумба)",{"$nulls":3},1250,1075,830,{"v":43936.83,"d":"43937"}]
[]
[null,"Боковины для витрин серии Парабель"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["Боковины из АБС платика"]
["5.153.002","Боковина Парабель ВХС со стеклом левая",{"$nulls":3},"Применяется для ВХС,ВХСн,ВХСд,ВХСл",null,null,{"v":2798.145,"d":"2,798"}]
["5.153.002-01","Боковина Парабель ВХС со стеклом правая",{"$nulls":6},{"v":2798.145,"d":"2,798"}]
["5.153.003","Боковина Парабель ВХСо со стеклом левая",{"$nulls":3},"Применяется для ВХСо,ВХСно,ВХСло",null,null,{"v":4029.6375,"d":"4,030"}]
["5.153.003-01","Боковина Парабель ВХСо со стеклом правая",{"$nulls":6},{"v":4029.6375,"d":"4,030"}]
["Боковины металлические"]
["5.153.007","Боковина Парабель ВХС металлическая со стеклом левая",{"$nulls":3},"Применяется для ВХС,ВХСн,ВХСд,ВХСл",null,null,{"v":5966.73,"d":"5,967"}]
["5.153.007-01","Боковина Парабель ВХС металлическая со стеклом правая",{"$nulls":6},{"v":5966.73,"d":"5,967"}]
["5.153.008","Боковина Парабель ВХСо металлическая со стеклом левая",{"$nulls":3},"Применяется для ВХСо,ВХСно,ВХСло",null,null,{"v":5081.4225,"d":"5,081"}]
["5.153.008-01","Боковина Парабель ВХСо металлическая со стеклом правая",{"$nulls":6},{"v":5081.4225,"d":"5,081"}]
["5.153.004","Боковина Парабель ВХН со стеклом левая",{"$nulls":3},"Применяется для ВХН,ВТ",null,null,{"v":7484.8725,"d":"7,485"}]
["5.153.004-01","Боковина Парабель ВХН со стеклом правая",{"$nulls":6},{"v":7484.8725,"d":"7,485"}]
[]
[null,"Делители и разделители для витрин серии Парабель"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["5.153.006","Делитель Парабель межсекционный высокий",{"$nulls":3},"Применяется для соединения с ВХН,ВТ",null,null,{"v":6418.755,"d":"6,419"}]
["5.558.007","Делитель Парабель межсекционный высокий оргстекло",{"$nulls":3},"Применяется для соединения с ВХС,ВХСн,ВХСд,ВХСл",null,null,{"v":10686.5325,"d":"10,687"}]
["5.558.008","Делитель Парабель межсекционный низкий оргстекло",{"$nulls":3},"Применяется для соединения с ВХСо,ВХСно,ВХСло",null,null,{"v":10686.5325,"d":"10,687"}]
["5.558.001","Разделитель Парабель стеклянный высокий ",{"$nulls":3},"для ВХС",null,null,{"v":958.0725,"d":"958"}]
["5.558.010","Разделитель Парабель стеклянный низкий",{"$nulls":3},"для ВХС и ВХСо",null,null,{"v":737.5725,"d":"738"}]
[]
[null,"Аксессуары для витрин серии Парабель"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["6.888.131","Доска разделочная передвижная Парабель",{"$nulls":3},"крепится везде кроме УН",null,null,{"v":1673.595,"d":"1,674"}]
["5.508.001","Комплект труб и заглушек 1,25 для Парабель",{"$nulls":3},"Выписывается кратно длине витрины",null,null,{"v":637.245,"d":"637"}]
["5.508.001-01","Комплект труб и заглушек 1,875 для Парабель",{"$nulls":6},{"v":1010.9925,"d":"1,011"}]
["5.508.002","Комплект труб и заглушек УН для Парабель",{"$nulls":6},{"v":1687.9275,"d":"1,688"}]
["51.5191.0026","Вентиль соленоидный EVR-6",{"$nulls":6},{"v":4069.3275,"d":"4,069"}]
["5.206.009","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 1,25",{"$nulls":6},{"v":5699,"d":"5,699"}]
["5.206.009-01","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 1,875",{"$nulls":6},{"v":8441,"d":"8,441"}]
["5.206.009-02","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 2,5 ",{"$nulls":6},{"v":11291,"d":"11,291"}]
["5.206.009-03","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 3,75",{"$nulls":6},{"v":16990.01,"d":"16,990"}]
["5.206.006-02","Комплект поддонов с гастроемкостями на  Парабель 1,25 ",{"$nulls":3},"(в комплекте 3 шт)",null,null,{"v":22461.2325,"d":"22,461"}]
["5.206.006-03","Комплект поддонов с гастроемкостями на  Парабель 1,875",{"$nulls":3},"(в комплекте 5 шт)",null,null,{"v":37352.7,"d":"37,353"}]
[]
[null,"Дополнительные щитки для витрин серии Парабель"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["5.252.002","Комплект рамы и опор (для витрин Парабель)",{"$nulls":3},"Одна дополнительная тумба без щитков (необходима для секции 1,25 стоящей отдельно)",null,null,{"v":864.36,"d":"864"}]
["5.245.006","Комплект щитков для тумбы Парабель ",{"$nulls":3},"Комплект щитков для одной тумбы (нужен только если не используются сплошные щитки)",null,null,{"v":825.7725,"d":"826"}]
["5.245.012","Комплект сплошного щитка Парабель 1,25",{"$nulls":3},"Передний щиток 1250 мм (для витрины 2,5 необходимо 2 комплекта)",null,null,{"v":787.185,"d":"787"}]
["5.245.012-01","Комплект сплошного щитка Парабель 1,875",{"$nulls":3},"Передний щиток 1875 мм (для витрины 3,75 необходимо 2 комплекта)",null,null,{"v":1031.94,"d":"1032"}]
["5.252.004","Комплект рамы и сплошного щитка (для витрин Парабель УВ)",{"$nulls":3},"Передний щиток + 2 тумбы",null,null,{"v":4643.7300000000005,"d":"4644"}]
["5.252.005","Комплект рамы и сплошных щитков (для витрин Парабель УН)",{"$nulls":3},"Передние щитоки + 2 тумбы",null,null,{"v":4822.335,"d":"4822"}]

{"sheet":"Варшава","index":51,"n_rows":178,"n_cols":18,"rows_kept":178,"merged":[[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[17,5,17,9],[19,0,20,0],[19,1,20,4],[19,5,19,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[27,0,27,4],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[29,0,29,4],[30,0,30,4],[31,0,31,4],[32,0,32,4],[33,0,33,4],[34,0,34,4],[35,0,35,4],[36,0,36,4],[37,0,37,4],[38,0,38,4],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[41,0,41,4],[42,0,42,4],[43,0,43,4],[44,0,44,4],[44,5,44,9],[46,0,47,0],[46,1,47,4],[46,5,46,7],[46,8,47,8],[46,9,47,9],[48,1,48,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[53,0,53,4],[53,5,53,9],[54,5,54,9],[55,0,55,4],[56,0,56,4],[57,0,57,4],[58,0,58,4],[59,0,59,4],[60,0,60,4],[61,0,61,4],[62,0,62,4],[63,0,63,4],[64,0,64,4],[65,0,65,4],[66,0,66,4],[67,0,67,4],[68,0,68,4],[69,0,69,4],[70,0,70,4],[71,0,71,4],[71,5,71,9],[73,0,74,0],[73,1,74,4],[73,5,73,7],[73,8,74,8],[73,9,74,9],[75,1,75,4],[76,1,76,4],[77,1,77,4],[78,1,78,4],[79,1,79,4],[81,5,81,9],[82,0,83,0],[82,1,83,4],[82,5,82,7],[82,8,83,8],[82,9,83,9],[84,1,84,4],[85,1,85,4],[86,1,86,4],[87,1,87,4],[88,1,88,4],[89,1,89,4],[90,1,90,4],[91,1,91,4],[92,1,92,4],[93,1,93,4],[94,1,94,4],[96,0,96,9],[97,1,97,8],[98,0,99,0],[98,1,99,4],[98,5,98,7],[98,8,99,8],[98,9,99,9],[100,1,100,4],[101,1,101,4],[102,1,102,4],[103,1,103,4],[104,1,104,4],[105,1,105,4],[107,1,107,8],[108,1,108,4],[108,5,108,7],[109,1,109,4],[109,5,109,7],[110,1,110,4],[111,1,111,4],[112,1,112,4],[113,1,113,8],[114,1,114,4],[114,5,114,7],[115,1,115,4],[115,5,115,7],[116,1,116,4],[116,5,116,7],[117,1,117,4],[117,5,117,7],[118,1,118,4],[118,5,118,7],[119,1,119,4],[121,1,121,4],[123,5,123,7],[124,1,124,4],[124,5,124,7],[125,1,125,4],[125,5,125,7],[126,1,126,4],[126,5,126,7],[127,1,127,4],[127,5,127,7],[128,1,128,4],[128,5,128,7],[129,1,129,4],[129,5,129,7],[130,1,130,8],[131,1,131,4],[131,5,131,7],[132,1,132,4],[132,5,134,7],[133,1,133,4],[134,1,134,4],[135,1,135,4],[135,5,135,7],[136,1,136,4],[136,5,138,7],[137,1,137,4],[138,1,138,4],[139,1,139,4],[139,5,139,7],[140,1,140,4],[140,5,142,7],[141,1,141,4],[142,1,142,4],[143,1,143,4],[143,5,143,7],[144,1,144,4],[144,5,146,7],[145,1,145,4],[146,1,146,4],[148,5,148,9],[149,5,149,9],[150,0,150,4],[151,0,151,4],[152,0,152,4],[153,0,153,4],[154,0,154,4],[155,0,155,4],[156,0,156,4],[157,0,157,4],[158,0,158,4],[159,0,159,4],[160,0,160,4],[161,0,161,4],[162,0,162,4],[163,0,163,4],[164,0,164,4],[164,5,164,9],[166,0,167,0],[166,1,167,4],[166,5,166,7],[166,8,167,8],[166,9,167,9],[168,1,168,4],[169,1,169,4],[170,1,170,4],[171,1,171,4],[172,1,172,4],[173,1,173,4],[174,1,174,4],[175,1,175,4],[176,1,176,4],[177,1,177,4]]}
["Варшава 210/94 гастрономическая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +1˚С/+7˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["5 рядов полок по 500мм. с регулируемым наклоном"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.150","Варшава 210/94 ВХСп-1,25 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,940,2100,{"v":72325.1025,"d":"72,325"}]
["6.350.150-01","Варшава 210/94 ВХСп-1,875 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,940,2100,{"v":96165.5625,"d":"96,166"}]
["6.350.150-02","Варшава 210/94 ВХСп-2,5 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,940,2100,{"v":118106.415,"d":"118,106"}]
["6.350.150-03","Варшава 210/94 ВХСп-3,75 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,940,2100,{"v":170880.885,"d":"170,881"}]
["6.350.150-04","Варшава 210/94 ВХСп-1,875 торцевая(ТРВ,вентиль сол.)",{"$nulls":3},1880,940,2100,{"v":120915.585,"d":"120,916"}]
[]
["Варшава 210/94 пресервы",{"$nulls":4},"Температурный режим: -3˚С/+3˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["5 рядов полок по 500мм. с регулируемым наклоном"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки с тэнами"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.150-30","Варшава 210/94 ВХСнп-1,25 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,940,2100,{"v":82850.66999999998,"d":"82851"}]
["6.350.150-31","Варшава 210/94 ВХСнп-1,875 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,940,2100,{"v":109676.7,"d":"109677"}]
["6.350.150-32","Варшава 210/94 ВХСнп-2,5 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,940,2100,{"v":133518.2625,"d":"133518"}]
["6.350.150-33","Варшава 210/94 ВХСнп-3,75 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,940,2100,{"v":183063.51,"d":"183064"}]
[]
["Варшава 210/94 фруктовая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +1˚С/+7˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["3 рядов полок по 500мм. с регулируемым наклоном"]
["Комплект зеркал для верхней полки"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.150-10","Варшава 210/94 ВХСп-1,25 фруктовая (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,940,2100,{"v":72772.71750000001,"d":"72773"}]
["6.350.150-11","Варшава 210/94 ВХСп-1,875 фруктовая (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,940,2100,{"v":96642.945,"d":"96643"}]
["6.350.150-12","Варшава 210/94 ВХСп-2,5 фруктовая (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,940,2100,{"v":118620.18,"d":"118620"}]
["6.350.150-13","Варшава 210/94 ВХСп-3,75 фруктовая (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,940,2100,{"v":171461.9025,"d":"171462"}]
["6.350.150-14","Варшава 210/94 ВХСп-1,875 торцевая фруктовая (ТРВ,вентиль сол.)",{"$nulls":3},1880,940,2100,{"v":122164.7175,"d":"122165"}]
[]
["Варшава 210/94 встроенный холод",{"$nulls":4},"Температурный режим: +1˚С/+7˚С "]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.154","Варшава 210/94 ВХСп-1,25 (б/б,встройка)",{"$nulls":3},1250,1080,2370,{"v":217846,"d":"217,846"}]
["6.350.154-01","Варшава 210/94 ВХСп-1,875 (б/б,встройка)",{"$nulls":3},1875,1080,2370,{"v":257785,"d":"257,785"}]
["6.350.154-02","Варшава 210/94 ВХСп-2,5 (б/б,встройка)",{"$nulls":3},2500,1080,2370,{"v":279569,"d":"279,569"}]
["6.350.154-03","Варшава 210/94 ВХСп-3,75 (б/б,встройка)",{"$nulls":3},3750,1080,2370,{"v":341292,"d":"341,292"}]
["6.350.154-04","Варшава 210/94 ВХСп-1,975 торцевая с боковинами (встройка)",{"$nulls":3},1975,1080,2370,{"v":269600,"d":"269,600"}]
["6.222.270","Боковина Варшава 210/94 глухая левая",{"$nulls":6},{"v":8170,"d":"8,170"}]
["6.222.270-01","Боковина Варшава 210/94 глухая правая",{"$nulls":6},{"v":8170,"d":"8,170"}]
["6.222.272","Боковина Варшава 210/94 глухая с зеркалом левая",{"$nulls":6},{"v":7810,"d":"7,810"}]
["6.222.272-01","Боковина Варшава 210/94 глухая с зеркалом правая",{"$nulls":6},{"v":7810,"d":"7,810"}]
["6.222.278","Боковина Варшава 210/94 со стеклопакетом левая",{"$nulls":6},{"v":10170,"d":"10,170"}]
["6.222.278-01","Боковина Варшава 210/94 со стеклопакетом правая",{"$nulls":6},{"v":10170,"d":"10,170"}]
[]
["Аксессуары Варшава"]
[null,"Боковины для горок серии Варшава"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.222.122","Боковина Варшава 210/94 глухая левая",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":4545.6075,"d":"4546"}]
["6.222.122-01","Боковина Варшава 210/94 глухая правая",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":4545.607499999999,"d":"4546"}]
["6.222.121","Боковина Варшава 210/94 глухая с зеркалом левая",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":6523.4925,"d":"6523"}]
["6.222.121-01","Боковина Варшава 210/94 глухая с зеркалом правая",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":6523.4925,"d":"6523"}]
["6.222.124","Боковина Варшава 210/94 со стеклопакетом левая",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":6603.975,"d":"6604"}]
["6.222.124-01","Боковина Варшава 210/94 со стеклопакетом правая",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":6603.975,"d":"6604"}]
[]
[null,"Делители и разделители для витрин серии Варшава 210"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["7.558.007","Разделитель Варшава 210/94 поликарбонат",{"$nulls":3},"Устанавливается по всей высоте в месте стыка полок",null,null,{"v":2298.7125,"d":"2299"}]
["6.222.126","Делитель Варшава 210/94 межсекционный (с 2-х стор.зеркалом)",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":10430.752499999999,"d":"10431"}]
["6.222.129","Делитель Варшава 210/94 межсекционный стеклопакет",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":8049.3525,"d":"8049"}]
["6.222.130","Делитель Варшава 210/94 межсекционный глухой",{"$nulls":3},40,940,2100,{"v":5443.0425,"d":"5443"}]
[null,"Аксессуары Варшава"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["5.254.005","Комплект полки 1250х500 (Варшава/Прага)",{"$nulls":3},"комплект состоит из 1 полка и 2 кронштейнов",null,null,{"v":1708.875,"d":"1709"}]
["5.254.005-01","Комплект полки 937х500 (Варшава)",{"$nulls":3},"комплект состоит из 1 полка и 2 кронштейнов",null,null,{"v":1410.0975,"d":"1410"}]
["6.541.071-04о","Ограничитель 1250 (Варшава)",{"$nulls":6},{"v":464.43915,"d":"464"}]
["6.541.071-05о","Ограничитель 937 (Варшава)",{"$nulls":6},{"v":375.97454999999997,"d":"376"}]
["7.557.023","Ограничитель из оргстекла 58*1235 (Варшава)",{"$nulls":6},{"v":533.61,"d":"534"}]
["7.557.023-02","Ограничитель из оргстекла 58*921 (Варшава)",{"$nulls":6},{"v":420.0525,"d":"420"}]
["7.557.023-01","Ограничитель из оргстекла 128*1235 (Варшава)",{"$nulls":6},{"v":959.175,"d":"959"}]
["7.557.023-03","Ограничитель из оргстекла 128*921 (Варшава)",{"$nulls":6},{"v":739.7775,"d":"740"}]
["5.240.030","Комплект стеклянных дверей 1250 (Варшава)",{"$nulls":3},"Устанавливается на заводе, Выписывается кратно длине горки ",null,null,{"v":20616.75,"d":"20617"}]
["5.240.030-01","Комплект стеклянных дверей 1875 (Варшава)",{"$nulls":3},"Устанавливается на заводе, Выписывается кратно длине горки ",null,null,{"v":30925.125,"d":"30925"}]
["5.240.030-02","Комплект стеклянных дверей 2500 (Варшава)",{"$nulls":3},"Устанавливается на заводе, Выписывается кратно длине горки ",null,null,{"v":40241.25,"d":"40241"}]
["5.240.030-03","Комплект стеклянных дверей 3750 (Варшава)",{"$nulls":3},"Устанавливается на заводе, Выписывается кратно длине горки ",null,null,59535]
["6.432.001-01","Штанга 927",{"$nulls":6},3491]
["6.432.001","Штанга 1237",{"$nulls":6},3491]
["6.604.012","Крючок 512мм",{"$nulls":6},404]
[null,"Подсветка полок"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["5.161.013","Комплект подсветки 3 рядов полок 1250 Варшава, LED, (3 полки)",{"$nulls":6},7056]
["5.161.013-01","Комплект  подсветки 4 рядов полок 1250 Варшава, LED, (4 полки)",{"$nulls":6},{"v":10032.738975,"d":"10033"}]
["5.161.013-02","Комплект  подсветки 5 рядов полок 1250 Варшава, LED, (5 полок)",{"$nulls":6},{"v":11686.5,"d":"11687"}]
[]
["5.161.014","Комплект  подсветки 3 рядов полок 1875 Варшава, LED, (6 полок)",{"$nulls":6},13230]
["5.161.014-01","Комплект  подсветки 4 рядов полок 1875 Варшава, LED, (8 полок)",{"$nulls":6},{"v":16096.5,"d":"16097"}]
["5.161.014-02","Комплект  подсветки 5 рядов полок 1875 Варшава, LED, (10 полок)",{"$nulls":6},22050]
[]
["5.161.015","Комплект подсветки 3 рядов полок 2500 Варшава, LED, (6 полок)",{"$nulls":6},{"v":15214.511025,"d":"15215"}]
["5.161.015-01","Комплект подсветки 4 рядов полок 2500 Варшава, LED, (8 полок)",{"$nulls":6},{"v":21388.5,"d":"21389"}]
["5.161.015-02","Комплект подсветки 5 рядов полок 2500 Варшава, LED, (10 полок)",{"$nulls":6},24696]
[]
["5.161.016","Комплект подсветки 3 рядов полок 3750 Варшава, LED, (9 полок)",{"$nulls":6},{"v":22491.011025,"d":"22491"}]
["5.161.016-01","Комплект подсветки 4 ряда полок 3750 Варшава, LED, (12 полок)",{"$nulls":6},{"v":32303.25,"d":"32303"}]
["5.161.016-02","Комплект подсветки 5 рядов полок 3750 Варшава, LED, (15 полок)",{"$nulls":6},{"v":37705.5,"d":"37706"}]
[]
["Варшава 210/66гастрономическая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +1˚С/+7˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["5 рядов полок с регулируемым наклоном"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.350","Варшава 210/66 ВХСп-1,25 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,null,2100,{"v":71325.1025,"d":"71325"}]
["6.350.350-01","Варшава 210/66 ВХСп-1,875 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,null,2100,{"v":95165.5625,"d":"95166"}]
["6.350.350-02","Варшава 210/66 ВХСп-2,5 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,null,2100,{"v":117106.415,"d":"117106"}]
["6.350.350-03","Варшава 210/66 ВХСп-3,75 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,null,2100,{"v":169880.885,"d":"169881"}]
[]
["6.222.160","Боковина Варшава 210/66 глухая с зеркалом левая",{"$nulls":6},6524]
["6.222.160-01","Боковина Варшава 210/66 глухая с зеркалом правая",{"$nulls":6},6524]
["6.222.267","Боковина Варшава 210/66 глухая левая",{"$nulls":6},4545]
["6.222.267-01","Боковина Варшава 210/66 глухая правая",{"$nulls":6},4545]
["7.558.047","Разделитель Варшава 210/66 поликарбонат (центрохолод)",{"$nulls":6},2298]

{"sheet":"Варшава2","index":52,"n_rows":67,"n_cols":18,"rows_kept":67,"merged":[[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[17,5,17,9],[19,0,20,0],[19,1,20,4],[19,5,19,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[29,0,29,4],[30,0,30,4],[31,0,31,4],[32,0,32,4],[33,0,33,4],[34,0,34,4],[35,0,35,4],[36,0,36,4],[37,0,37,4],[38,0,38,4],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[41,0,41,4],[42,0,42,4],[43,0,43,4],[44,0,44,4],[44,5,44,9],[46,0,47,0],[46,1,47,4],[46,5,46,7],[46,8,47,8],[46,9,47,9],[48,1,48,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[52,1,52,4],[54,1,54,8],[55,1,55,8],[56,0,57,0],[56,1,57,4],[56,5,56,7],[56,8,57,8],[56,9,57,9],[58,1,58,4],[59,1,59,4],[60,1,60,4],[61,1,61,4],[62,1,62,4],[63,1,63,4],[64,1,64,4],[65,1,65,4],[66,1,66,4]]}
["Варшава 160/94 гастрономическая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +1˚С/+7˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["3 ряда полок ( 500мм, 400мм, 300мм, с регулируемым наклоном)"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.155","Варшава 160/94 ВХСп-1,25 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,940,1600,{"v":79357.95,"d":"79,358"}]
["6.350.155-01","Варшава 160/94 ВХСп-1,875 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,940,1600,{"v":99776.25,"d":"99,776"}]
["6.350.155-02","Варшава 160/94 ВХСп-2,5 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,940,1600,{"v":124031.25,"d":"124,031"}]
["6.350.155-03","Варшава 160/94 ВХСп-3,75 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,940,1600,{"v":167965.875,"d":"167,966"}]
["6.350.155-04","Варшава 160/94 ВХСп-1,68 торцевая (ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1680,940,1600,{"v":122542.875,"d":"122,543"}]
[]
["Варшава 160/94 пресервы",{"$nulls":4},"Температурный режим: -3˚С/+3˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["3 ряда полок ( 500мм, 400мм, 300мм, с регулируемым наклоном)"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.155-30","Варшава 160/94 ВХСнп-1,25 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,940,1600,{"v":81970.863975,"d":"81,971"}]
["6.350.155-31","Варшава 160/94 ВХСнп-1,875 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,940,1600,{"v":102587.625,"d":"102,588"}]
["6.350.155-32","Варшава 160/94 ВХСнп-2,5 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,940,1600,{"v":127173.375,"d":"127,173"}]
["6.350.155-33","Варшава 160/94 ВХСнп-3,75 (без боковин, ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,940,1600,{"v":172210.5,"d":"172,211"}]
["6.350.155-34","Варшава 160/94 ВХСнп-1,68 торцевая (ТРВ, Вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1680,940,1600,{"v":125023.48897500001,"d":"125,023"}]
[]
[null,"Аксессуары Варшава"]
[null,"Боковины для горок серии Варшава 160"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["5.153.009","Боковина Варшава 160/94  со стеклом левая",{"$nulls":3},40,940,1600,{"v":8246.7,"d":"8247"}]
["5.153.009-01","Боковина Варшава 160/94  со стеклом правая",{"$nulls":3},40,940,1600,{"v":8246.7,"d":"8247"}]
["5.153.011","Комплект боковины Варшава 160/94 и стеклопакета с зеркалом левый",{"$nulls":3},40,940,1600,{"v":8731.788975,"d":"8732"}]
["5.153.011-01","Комплект боковины Варшава 160/94 и стеклопакета с зеркалом правый",{"$nulls":3},40,940,1600,{"v":8731.788975,"d":"8732"}]
["5.161.019","Комплект светодиодной подсветки полок 1250 Варшава, 3 ряда 3 полки",{"$nulls":6},7663]
["5.161.020","Комплект светодиодной подсветки полок 1850 Варшава, 3 ряда 6 полок",{"$nulls":6},13661]
["5.161.021","Комплект светодиодной подсветки полок 2500 Варшава, 3 ряда 6 полок",{"$nulls":6},15611]
["5.161.022","Комплект светодиодной подсветки полок 3750 Варшава, 3 ряда 9 полок",{"$nulls":6},23098]
["5.161.023","Комплект светодиодной подсветки полок 1680 Варшава, 3 ряда 6 полок",{"$nulls":6},13451]

{"sheet":"Варшава3","index":53,"n_rows":69,"n_cols":18,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[18,0,18,9],[19,5,19,9],[20,0,21,0],[20,1,21,4],[20,5,20,7],[20,8,21,8],[20,9,21,9],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[27,0,27,9],[28,1,28,8],[29,0,30,0],[29,1,30,4],[29,5,29,7],[29,8,30,8],[29,9,30,9],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[37,1,37,8],[38,1,38,4],[38,5,38,7],[39,1,39,4],[39,5,39,7],[40,1,40,4],[41,1,41,4],[42,1,42,4],[44,0,44,4],[44,5,44,9],[45,5,45,9],[46,0,46,4],[47,0,47,4],[48,0,48,4],[49,0,49,4],[50,0,50,4],[51,0,51,4],[52,0,52,4],[53,0,53,4],[54,0,54,4],[55,0,55,4],[56,0,56,4],[57,0,57,4],[58,0,58,4],[59,0,59,4],[60,0,60,4],[61,0,61,4],[61,5,61,9],[63,0,64,0],[63,1,64,4],[63,5,63,7],[63,8,64,8],[63,9,64,9],[65,1,65,4],[66,1,66,4],[67,1,67,4],[68,1,68,4]]}
["Варшава 220/105 гастрономическая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +1˚С/+7˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["5 рядов полок по 500мм. с регулируемым наклоном"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный "]
[]
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.150-130","Варшава 220/105 ВХСп-1,25 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,1050,2210,{"v":83175,"d":"83,175"}]
["6.350.150-131","Варшава 220/105 ВХСп-1,875 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,1050,2210,{"v":110591,"d":"110,591"}]
["6.350.150-132","Варшава 220/105 ВХСп-2,5 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,1050,2210,{"v":135823,"d":"135,823"}]
["6.350.150-133","Варшава 220/105 ВХСп-3,75 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,1050,2210,{"v":196514,"d":"196,514"}]
[]
["Аксессуары Варшава"]
[null,"Боковины для горок серии Варшава 220/105"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.222.230","Боковина Варшава 220/105 глухая левая",{"$nulls":3},40,1050,2210,8169]
["6.222.230-01","Боковина Варшава 220/105 глухая правая",{"$nulls":3},40,1050,2210,8169]
["6.222.240","Боковина Варшава 220/105 глухая с зеркалом левая",{"$nulls":3},40,1050,2210,{"v":11076.93,"d":"11077"}]
["6.222.240-01","Боковина Варшава 220/105 глухая с зеркалом правая",{"$nulls":3},40,1050,2210,{"v":11076.93,"d":"11077"}]
["6.222.238","Боковина Варшава 220/105 со стеклопакетом левая",{"$nulls":3},40,1050,2210,{"v":11538.46,"d":"11538"}]
["6.222.238-01","Боковина Варшава 220/105 со стеклопакетом правая",{"$nulls":3},40,1050,2210,{"v":11538.46,"d":"11538"}]
[null,"Делители и разделители для витрин серии Варшава 220/105"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["7.558.020","Разделитель Варшава 220/105 поликарбонат",{"$nulls":3},"Устанавливается по всей высоте в месте стыка полок",null,null,{"v":4615.39,"d":"4615"}]
["6.222.241","Делитель Варшава 220/105 межсекционный (с 2-х стор.зеркалом)",{"$nulls":3},40,1050,2210,12874]
["6.222.243","Делитель Варшава 220/105 межсекционный стеклопакет",{"$nulls":3},40,1050,2210,12359]
["6.222.242","Делитель Варшава 220/105 межсекционный глухой",{"$nulls":3},40,1050,2210,{"v":12022.01,"d":"12022"}]
[]
["Варшава 220/66гастрономическая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +1˚С/+7˚С "]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект ночных шторок"]
["5 рядов полок с регулируемым наклоном"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
[null,"Варшава 220/66 ВХСп-1,25 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1250,null,2210,{"v":72325.1025,"d":"72,325"}]
[null,"Варшава 220/66 ВХСп-1,875 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1875,null,2210,{"v":96165.5625,"d":"96,166"}]
[null,"Варшава 220/66 ВХСп-2,5 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2500,null,2210,{"v":118106.415,"d":"118,106"}]
[null,"Варшава 220/66 ВХСп-3,75 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3750,null,2210,{"v":170880.885,"d":"170,881"}]

{"sheet":"Барселона","index":54,"n_rows":40,"n_cols":18,"rows_kept":40,"merged":[[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[17,5,17,9],[19,0,20,0],[19,1,20,4],[19,5,19,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[26,0,26,9],[27,0,28,0],[27,1,28,4],[27,5,27,7],[27,8,28,8],[27,9,28,9],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,0,32,9],[34,1,34,8],[35,1,35,8],[36,0,37,0],[36,1,37,4],[36,5,36,7],[36,8,37,8],[36,9,37,9],[38,1,38,4],[39,1,39,4]]}
["Барселона 210/98 морозильная",{"$nulls":4},"Температурный режим: -20˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Поставка в разобранном виде"]
["Верхняя алюминиевая цветная панель"]
["Нижняя цветная панель"]
["Верхнее освещение"]
["Комплект стеклянных дверей с подогревом"]
["4 ряда полок по 575мм. с регулируемым наклоном"]
["Ценникодержатели на полках (белые) "]
["Ограждения проволочные на все полки"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Вентиль соленойдный"]
["Контроллер Danfoss, Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.170-30","Барселона 210/98 ВХНп-1,57 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},1562,980,2160,{"v":223077,"d":"223,077"}]
["6.350.170-31","Барселона 210/98 ВХНп-2,35 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},2343,980,2160,{"v":246154,"d":"246,154"}]
["6.350.170-32","Барселона 210/98 ВХНп-3,13 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3124,980,2160,{"v":438462,"d":"438,462"}]
["6.350.170-33","Барселона 210/98 ВХНп-3,9 (б/б,ТРВ,вентиль соленойдный)",{"$nulls":3},3905,980,2160,{"v":476923,"d":"476,923"}]
[]
["Барселона 210/98 морозильная на встроенном холоде 210/98 морозильная"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.170-21","Барселона 210/98 ВХНп-2,35 (б/б,встройка)",{"$nulls":3},2343,1080,2325,374850]
["6.350.170-22","Барселона 210/98 ВХНп-3,13 (б/б,встройка)",{"$nulls":3},3124,1080,2325,519023]
["6.350.170-23","Барселона 210/98 ВХНп-3,9 (б/б,встройка)",{"$nulls":3},3905,1080,2325,605527]
[]
[]
[null,"Аксессуары Варшава"]
[null,"Боковины для горок серии Варшава"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.222.227","Боковина Барселона 210/98 глухая левая",{"$nulls":3},60,990,2160,{"v":21083.33,"d":"21083"}]
["6.222.227-01","Боковина Барселона 210/98 глухая правая",{"$nulls":3},60,990,2160,{"v":21083.33,"d":"21083"}]

{"sheet":"Рица","index":55,"n_rows":31,"n_cols":18,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[12,0,12,4],[12,5,12,9],[14,0,15,0],[14,1,15,4],[14,5,14,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[22,1,22,8],[24,0,25,0],[24,1,25,4],[24,5,24,7],[24,8,25,8],[24,9,25,9],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[30,5,30,7]]}
["Рица",{"$nulls":4},"Температурный режим: -18˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["Стандартная комплектация:      "]
["Комплект ночных шторок"]
["Проволочное основание"]
["Проволочные делители (5 в 1875, 7 в 2500)"]
["Контроллер Danfoss , Carel"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
[]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.127","Рица ВХНо-1,875/1,0 (без боковин,ТРВ)",{"$nulls":3},1875,1075,890,{"v":78212.4525,"d":"78,212"}]
["6.350.128","Рица ВХНо-2,5/1,0 (без боковин,ТРВ)",{"$nulls":3},2500,1075,890,{"v":98736.5925,"d":"98,737"}]
["6.350.133","Рица ВХНо-1,875/1,5 (без боковин,ТРВ)",{"$nulls":3},1875,1575,890,{"v":82299.41999999998,"d":"82,299"}]
["6.350.130","Рица ВХНо-2,5/1,5 (без боковин,ТРВ)",{"$nulls":3},2500,1575,890,{"v":109276.4925,"d":"109,276"}]
[]
[]
[null,"Аксессуары Рица"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.254.180-01","Надстройка Рица ВХНо-2,5",{"$nulls":6},{"v":16915.6575,"d":"16916"}]
["6.254.180","Надстройка Рица ВХНо-1,875",{"$nulls":6},{"v":15878.205,"d":"15878"}]
["5.222.001","Комплект боковин Рица 1.0(2шт)",{"$nulls":3},"60*2",1075,890,{"v":7198.2225,"d":"7198"}]
["5.222.001-02","Комплект боковин Рица 1.5(2шт)",{"$nulls":3},"60*2",1575,890,{"v":9568.597500000002,"d":"9569"}]
["51.5191.0026","Вентиль соленоидный EVR-6",{"$nulls":6},{"v":4069.3275,"d":"4069"}]

{"sheet":"Валенсия","index":56,"n_rows":192,"n_cols":18,"rows_kept":192,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[14,5,14,9],[15,0,15,9],[16,5,16,9],[17,0,18,0],[17,1,18,4],[17,5,17,7],[17,8,18,8],[17,9,18,9],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[26,0,26,4],[26,5,26,9],[27,5,27,9],[28,0,28,4],[29,0,29,4],[30,0,30,4],[31,0,31,4],[32,0,32,4],[33,0,33,4],[34,0,34,4],[35,0,35,4],[36,0,36,4],[37,0,37,4],[38,0,38,4],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[40,5,40,9],[41,0,41,9],[42,5,42,9],[43,0,44,0],[43,1,44,4],[43,5,43,7],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[45,1,45,4],[46,1,46,4],[47,1,47,4],[48,1,48,4],[51,0,51,4],[51,5,51,9],[52,5,52,9],[53,0,53,4],[54,0,54,4],[55,0,55,4],[56,0,56,4],[57,0,57,4],[58,0,58,4],[59,0,59,4],[60,0,60,4],[61,0,61,4],[62,0,62,4],[63,0,63,4],[63,5,63,9],[64,0,64,9],[65,5,65,9],[66,0,67,0],[66,1,67,4],[66,5,66,7],[66,8,67,8],[66,9,67,9],[68,1,68,4],[69,1,69,4],[70,1,70,4],[71,1,71,4],[73,0,73,4],[73,5,73,9],[74,5,74,9],[75,0,75,4],[76,0,76,4],[77,0,77,4],[78,0,78,4],[79,0,79,4],[80,0,80,4],[81,0,81,4],[82,0,82,4],[83,0,83,4],[84,0,84,4],[85,0,85,4],[86,0,86,9],[87,5,87,9],[88,0,89,0],[88,1,89,4],[88,5,88,7],[88,8,89,8],[88,9,89,9],[90,1,90,4],[92,1,92,4],[95,0,95,4],[95,5,95,9],[96,5,96,9],[97,0,97,4],[98,0,98,4],[99,0,99,4],[100,0,100,4],[101,0,101,4],[102,0,102,4],[103,0,103,4],[104,0,104,4],[105,0,105,4],[106,0,106,4],[107,0,107,4],[108,0,108,4],[109,0,109,4],[110,0,110,9],[111,5,111,9],[112,0,113,0],[112,1,113,4],[112,5,112,7],[112,8,113,8],[112,9,113,9],[114,1,114,4],[115,1,115,4],[116,1,116,4],[117,1,117,4],[119,0,119,4],[119,5,119,9],[120,5,120,9],[121,0,121,4],[122,0,122,4],[123,0,123,4],[124,0,124,4],[125,0,125,4],[126,0,126,4],[127,0,127,4],[128,0,128,4],[129,0,129,4],[130,0,130,4],[131,0,131,4],[132,0,132,4],[133,0,133,4],[134,0,134,4],[135,0,135,4],[135,5,135,9],[137,0,138,0],[137,1,138,4],[137,5,137,7],[137,8,138,8],[137,9,138,9],[139,1,139,4],[140,1,140,4],[141,1,141,4],[142,1,142,4],[144,0,144,4],[144,5,144,9],[145,5,145,9],[146,0,146,4],[147,0,147,4],[148,0,148,4],[149,0,149,4],[150,0,150,4],[151,0,151,4],[152,0,152,4],[153,0,153,4],[154,0,154,4],[155,0,155,4],[156,0,156,4],[157,0,157,4],[157,5,157,9],[159,0,160,0],[159,1,160,4],[159,5,159,7],[159,8,160,8],[159,9,160,9],[161,1,161,4],[162,1,162,4],[163,1,163,4],[165,1,165,8],[166,1,166,4],[166,5,166,7],[167,0,167,9],[168,1,168,4],[168,5,169,7],[169,1,169,4],[170,1,170,4],[170,5,171,7],[171,1,171,4],[172,0,172,9],[173,1,173,4],[173,5,174,7],[174,1,174,4],[175,1,175,8],[176,1,176,4],[176,5,176,7],[177,1,177,4],[178,1,178,4],[178,5,178,7],[179,1,179,4],[179,5,179,7],[180,1,180,4],[180,5,180,7],[181,1,181,8],[182,1,182,4],[182,5,182,7],[183,1,183,4],[183,5,183,7],[184,1,184,4],[184,5,184,7],[185,1,185,4],[185,5,185,7],[186,1,186,4],[186,5,186,7],[187,1,187,4],[187,5,187,7],[188,1,188,4],[188,5,188,7],[189,1,189,4],[189,5,189,7],[190,1,190,4],[190,5,190,7],[191,1,191,4],[191,5,191,7]]}
["Валенсия ВХС гастрономическая",{"$nulls":4},"Температурный режим: +0˚С/+7˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Освещение внутреннего объема"]
["Комплект ночных створок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный "]
[]
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","ширина","высота"]
["6.350.300-04","Валенсия ВХС-1,25",{"$nulls":3},1250,1150,1270,{"v":120936.01,"d":"120936"}]
["6.350.300-05","Валенсия ВХС-1,875",{"$nulls":3},1875,1150,1270,161156]
["6.350.300-06","Валенсия ВХС-2,5",{"$nulls":3},2500,1150,1270,179394]
["6.350.300-07","Валенсия ВХС-3,75",{"$nulls":3},3750,1150,1270,228100]
["6.350.307-04","Валенсия ВХС-УН 90 квадр.",{"$nulls":3},1618,1618,1270,220269]
["6.350.303-04","Валенсия ВХС-УВ 90 квадр.",{"$nulls":3},1315,1315,1270,220269]
[]
["Валенсия ВХСн  пресервы",{"$nulls":4},"Температурный режим: -5˚С/+5˚С "]
[]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Освещение внутреннего объема"]
["Комплект ночных створок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный "]
[]
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","ширина","высота"]
["6.350.300-14","Валенсия ВХСн-1,25",{"$nulls":3},1250,1150,1270,126778]
["6.350.300-15","Валенсия ВХСн-1,875",{"$nulls":3},1875,1150,1270,167671]
["6.350.300-16","Валенсия ВХСн-2,5",{"$nulls":3},2500,1150,1270,183287]
["6.350.300-17","Валенсия ВХСн-3,75",{"$nulls":3},3750,1150,1270,{"v":233933.01,"d":"233933"}]
[]
[]
["Валенсия  ВХСо  SELF",{"$nulls":4},"Температурный режим: 0˚С/+7˚С "]
[]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Низкое стекло"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный "]
[]
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.300-24","Валенсия ВХСо-1,25",{"$nulls":3},1250,1150,935,{"v":109252,"d":"109,252"}]
["6.350.300-25","Валенсия ВХСо-1,875",{"$nulls":3},1875,1150,935,{"v":163819,"d":"163,819"}]
["6.350.300-26","Валенсия ВХСо-2,5",{"$nulls":3},2500,1150,935,{"v":181194,"d":"181,194"}]
["6.350.300-27","Валенсия ВХСо-3,75",{"$nulls":3},3750,1150,935,{"v":206693,"d":"206,693"}]
[]
["Валенсия  ВХСно пресервы SELF",{"$nulls":4},"Температурный режим: -5˚С/+5˚С "]
[]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Низкое стекло"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный "]
[]
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.300-54","Валенсия ВХСно-1,25",{"$nulls":3},1250,1150,935,{"v":123174.01,"d":"123174"}]
["6.350.300-55","Валенсия ВХСно-1,875",{"$nulls":3},1875,1150,935,180686]
["6.350.300-56","Валенсия ВХСно-2,5",{"$nulls":3},2500,1150,935,197853]
[]
[]
["Валенсия  ВХН низкотемпературные",{"$nulls":4},"Температурный режим: -18˚С "]
[]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Освещение внутреннего объема"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Комплект ночных створок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный "]
[]
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.300-44","Валенсия ВХН-1,25",{"$nulls":3},1250,1150,1270,{"v":152125,"d":"152,125"}]
["6.350.300-45","Валенсия ВХН-1,875",{"$nulls":3},1875,1150,1270,{"v":221820,"d":"221,820"}]
["6.350.300-46","Валенсия ВХН-2,5",{"$nulls":3},2500,1150,1270,{"v":237834,"d":"237,834"}]
["6.350.300-47","Валенсия ВХН-3,75",{"$nulls":3},3750,1150,1270,{"v":257291,"d":"257,291"}]
[]
["Валенсия  ВХСл \"рыба на льду\"",{"$nulls":4},"Температурный режим: -5˚С/0˚С "]
[]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны для льда со сливом"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Цветное исполнение тумб (опор)"]
["Освещение внутреннего объема"]
["Комплект ночных створок"]
["Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.300-34","Валенсия ВХСл-1,25",{"$nulls":3},1250,1150,1270,{"v":140423,"d":"140,423"}]
["6.350.300-35","Валенсия  ВХСл-1,875",{"$nulls":3},1875,1150,1270,{"v":179560,"d":"179,560"}]
["6.350.300-36","Валенсия  ВХСл-2,5",{"$nulls":3},2500,1150,1270,{"v":194931,"d":"194,931"}]
["6.350.300-37","Валенсия ВХСл-3,75",{"$nulls":3},3750,1150,1270,{"v":245286,"d":"245,286"}]
[]
["Валенсия  ВХСло \"рыба на льду\" SELF",{"$nulls":4},"Температурный режим: 0˚С/+7˚С "]
[]
["Стандартная комплектация:      "]
["Динамическое охлаждение"]
["Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны из нержавеющей стали"]
["Базовые поддоны для льда со сливом"]
["Цветная вставка в переднюю панель"]
["Низкое стекло"]
["Комплект подключения к системе дренажа"]
["Клапан ТРВ Danfoss"]
["Режим автоматической оттайки (ТЭН)"]
["Деревянная упаковка"]
["Комплект соединительный ",{"$nulls":4},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб."]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.350.300-74","Валенсия ВХСло-1,25",{"$nulls":3},1250,1150,935,{"v":107410,"d":"107,410"}]
["6.350.300-75","Валенсия  ВХСло-1,875",{"$nulls":3},1875,1150,935,{"v":146602,"d":"146,602"}]
["6.350.300-76","Валенсия  ВХСло-2,5",{"$nulls":3},2500,1150,935,{"v":180229,"d":"180,229"}]
[]
[null,"Боковины для витрин серии Валенсия "]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["Боковины металлические"]
["5.153.027","Боковина Валенсия ВХС левая (широкий фронт прямое стекло)",{"$nulls":3},"Применяется для ВХС,ВХСн,ВХСл",null,null,{"v":13870,"d":"13,870"}]
["5.153.027-01","Боковина Валенсия ВХС правая (широкий фронт прямое стекло)",{"$nulls":6},{"v":13870,"d":"13,870"}]
["5.153.031","Боковина Валенсия ВХСо левая (широкий фронт прямое стекло)",{"$nulls":3},"Применяется для ВХСо,ВХСно,ВХСло",null,null,{"v":12181,"d":"12,181"}]
["5.153.031-01","Боковина Валенсия ВХСо правая (широкий фронт прямое стекло)",{"$nulls":6},{"v":12181,"d":"12,181"}]
[]
["5.153.058","Боковина Валенсия ВХН (широкий фронт прямое стекло) левая",{"$nulls":3},"Применяется для ВХН",null,null,{"v":17445,"d":"17,445"}]
["5.153.058-01","Боковина Валенсия ВХН (широкий фронт прямое стекло) правая",{"$nulls":6},{"v":17445,"d":"17,445"}]
[null,"Делители и разделители для витрин серии  Валенсия "]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["5.153.043","Делитель полнопрофильный стеклопакет. Широкий фронт. Прямые стекла.",{"$nulls":6},{"v":19506,"d":"19,506"}]
["5.558.019","Делитель Валенсия межсекционный полнопрофильный оргстекло",{"$nulls":3},"Применяется для соединения",null,null,{"v":17165,"d":"17,165"}]
["5.558.017","Делитель мобильный высокий для Валенсия прямое стекло",{"$nulls":3},"Применяется для соединения с ВХС,ВХСн",null,null,{"v":3429,"d":"3,429"}]
["5.558.014","Делитель мобильный низкий для Валенсия прямое стекло",{"$nulls":3},"Применяется для соединения с ВХСо,ВХСно,ВХСло",null,null,{"v":2026,"d":"2,026"}]
[null,"Аксессуары для витрин серии Валенсия "]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"Примечание",null,null,"Цена, руб."]
["6.888.150","Доска разделочная передвижная Валенсия",{"$nulls":6},{"v":4691,"d":"4,691"}]
["5.206.009","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 1,25",{"$nulls":6},{"v":5699,"d":"5,699"}]
["5.206.009-01","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 1,875",{"$nulls":6},{"v":8441,"d":"8,441"}]
["5.206.009-02","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 2,5 ",{"$nulls":6},{"v":11291,"d":"11,291"}]
["5.206.009-03","Комплект многоуровневых поддонов Валенсия 3,75",{"$nulls":6},{"v":16990.01,"d":"16,990"}]
["5.161.026","Комплект подсветки Валенсия ВХС-1,25 широкий фронт",{"$nulls":6},{"v":2554,"d":"2,554"}]
["5.161.026-01","Комплект подсветки Валенсия ВХС-1,875 широкий фронт",{"$nulls":6},{"v":2876,"d":"2,876"}]
["5.161.026-02","Комплект подсветки Валенсия ВХС-2,5 широкий фронт",{"$nulls":6},{"v":4862,"d":"4,862"}]
["5.161.026-03","Комплект подсветки Валенсия ВХС-3,75 широкий фронт",{"$nulls":6},{"v":5682,"d":"5,682"}]

{"sheet":"Калипсо","index":57,"n_rows":27,"n_cols":18,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,5,12,9],[13,0,14,0],[13,1,14,4],[13,5,13,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[20,1,20,8],[22,0,23,0],[22,1,23,4],[22,5,22,7],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4]]}
["Калипсо",{"$nulls":4},"Температурный режим: -18˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
["стекл.раздвиж.крышки, проволоч.поддоны и делители в комплекте"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.325.101","Калипсо ВХНо-2,5",{"$nulls":3},2500,1980,1110,484480]
["6.325.102","Калипсо ВХНо-3,75 ",{"$nulls":3},3750,1980,1110,667050]
["6.325.103","Калипсо ВХНо-торцевая ",{"$nulls":3},1980,1060,1110,439800]
[]
[]
[null,"Аксессуары Рица"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.254.190-01","Надстройка Калипсо ВХНо-2,5 ",{"$nulls":6},141200]
["6.254.190-02","Надстройка Калипсо ВХНо-3,75 ",{"$nulls":6},192600]
["6.222.234","Боковина Калипсо ВХНо (1шт)",{"$nulls":6},44000]

{"sheet":"Эверест","index":58,"n_rows":24,"n_cols":18,"rows_kept":24,"merged":[[0,5,0,9],[0,12,0,16],[0,17,0,18],[1,5,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[17,5,17,9],[19,0,20,0],[19,1,20,4],[19,5,19,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4]]}
["Эверест",{"$nulls":4},"Температурный режим: -18˚С ",{"$nulls":6},"Выносное холодильное оборудование МХМ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":5},"при +25˚С и влажности 60%"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":5},"Цены указаны в рублях с учётом НДС"]
[]
["Код завода","Наименование",{"$nulls":3},"размеры габаритные, мм",null,null,"Цена, руб"]
[{"$nulls":5},"длина","глубина","высота"]
["6.325.002","Витрина Эверест ВХН-2,5",{"$nulls":3},2500,1190,2090,{"v":724330,"d":"724,330"}]
["6.325.003","Витрина Эверест ВХН-3,75",{"$nulls":3},3750,1190,2090,{"v":1071880,"d":"1,071,880"}]
["6.325.001","Витрина Эверест ВХН-1,875",{"$nulls":3},1875,1190,2090,{"v":557820,"d":"557,820"}]

{"sheet":"МХМ_Мясорубка","index":59,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,3,0,4],[1,0,1,3]]}
[{"$nulls":3},"Главное меню"]
["Оборудование производства Завод ОАО «Контакт» г. Йошкар­Ола  (Россия)",null,null,{"$f":"МХМ_Мясорубка!C2*(1-БТМРоссия!$E$2)","v":0}]
["Наименование","Описание","Розничная цена, руб.",{"$f":"CONCATENATE(\"Дилерская цена при скидке \",МХМ_Мясорубка!$G$3*100,\"%, руб\")","v":"Дилерская цена при скидке 0%, руб"},"Розничная цена, руб.\nс 15.05.2017 г.","Размер скидки"]
["Мясорубка МП-300/380 В","Завод-изготовитель - МХМ. Производительность - 300 кг/ч, номинальная потребляемая мощность - 1,44 кВт, номинальное напряжение 380 В, режущий инструмент - Unger, габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 485х465х455, масса нетто - 36 кг",{"v":38000,"d":"38,000"},{"$f":"C4*(1-МХМ_Мясорубка!$D$2)","v":{"v":38000,"d":"38,000"}},{"v":39900,"d":"39,900"}]
["Купатница (насадка для купат)","Предназначена для набивки колбас на предприятиях общественного питания.\nДлина, мм - 200\nДиаметр (внешний), мм - 94\nДиаметр (внутренний), мм - 72",{"v":1000,"d":"1,000"},{"$f":"C5*(1-МХМ_Мясорубка!$D$2)","v":{"v":1000,"d":"1,000"}}]

{"sheet":"МХМ_стол","index":60,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[0,3,0,4],[1,0,1,3],[8,0,9,1],[11,0,11,1]]}
[{"$nulls":3},"Главное меню"]
["Оборудование производства Завод ОАО «Контакт» г. Йошкар­Ола  (Россия)",null,null,{"$f":"МХМ_стол!C2*(1-БТМРоссия!$E$2)","v":0}]
["Наименование","Наименование","Длина","Глубина","Высота","Розничная цена, руб."]
["694511.002","Стол для овощей 1220х600",655,900,1440,{"v":23300,"d":"23,300"}]
["694511.003","Стол для овощей 1220х1200",1255,900,1440,{"v":32100,"d":"32,100"}]
["301318.004","Держатель пакетов",350,270,685,{"v":4400,"d":"4,400"}]
[]
[]
["Столы для овощей снабжены регулируемой столешницей с сеткой, исключающей падение товара. Угол наклона столешницы в разложенном состоянии составляет 17 градусов. Столешница в разложенном состоянии выдерживает нагрузку 200 кг."]
[]
[]
["Столы для овощей предназначены для демонстрации и продажи овощей и фруктов, на них легко выложить и заменить товар, а сама конструкция занимает минимум пространства."]

{"sheet":"МХМ_пивоохладители","index":61,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"merged":[[0,3,0,4],[1,0,1,2]]}
[{"$nulls":3},"Главное меню"]
["Оборудование производства Завод ОАО «Контакт» г. Йошкар­Ола  (Россия)"]
[" Артикул","Наименование","Розничные цены, руб."]
["4.416.011","Пивоохладитель 4 контура",33080]
["4.416.012","Пивоохладитель 6 контуров",35400]

{"sheet":"БТМ","index":62,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,2]]}
["ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РПУП «ТОРГМАШ» (Респ. Беларусь, г. Барановичи)",null,null,"Главное меню"]
["Наименование","Описание","Цена, руб."]
["Машина для измельчения мяса МИМ-80","Машина для измельчения мяса МИМ-80 система 1/2 unger (подрезной нож, решетка с отверстиями, двухсторонний нож). Габариты 500х300х570мм, мощность0,81кВт, масса 28кг, произ. 80 кг/ч., напр. 220В.",{"v":38833,"d":"38,833"}]
["Мясорубка МИМ-300М-01","Для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, Габариты 560х500х420, Масся 45 кг, 220В 50 Гц, Мощность установленного двигателя 1,5 кВт, Номинальная потребляемая мощность 2,2 кВт Производительность не менее 300 кг/ч",{"v":45017,"d":"45,017"}]
["Мясорубка МИМ-300","Мясорубка МИМ-300 категория полный  unger (шнек; подрезная, крупная и мелкая решетка; два ножа). Габариты 680х400х441мм., мощность 1,9кВт, масса 47кг, произ. 300 кг/ч., напр. 380В.",{"v":50675,"d":"50,675"}]
["Мясорубка МИМ-600","Мясорубка МИМ-600 полный комплект unger. Габариты 765х450х576мм., мощность 2,71кВт, масса 56кг, произ. 600кг/ч., напр. 380В.",{"v":51639,"d":"51,639"}]
["Мясорубка МИМ-600М","Мясорубка МИМ-600 полный комплект unger. Габариты 560х540х420мм., номинальная потребляемая мощность 1,91кВт, масса 48кг, произ. 600кг/ч., напр. 380В.",{"v":49711,"d":"49,711"}]
["Мясорубка МИМ-300М","Мясорубка МИМ-300М полный комплект unger. Габариты 560х520х420мм., мощность 1,44кВт, масса 42кг, произ. 300кг/ч., напр. 380В. ",{"v":43928,"d":"43,928"}]
["Мясорубка МИМ-350","Мясорубка МИМ-350 полный комплект unger. Габариты 560х520х420мм., мощность 1,9кВт, масса 42кг, произ. 350кг/ч., напр. 380В.",{"v":44616,"d":"44,616"}]
["Машина картофелечистительная МОК-150М","Состоит из рабочей камеры, воронки для загрузки продукта, пульта управления, станины и привода. Габариты 650х450х930мм., мощность 0,75кВт, масса 47кг, произ. 150кг/ч., напр. 380В., объем 7л.",{"v":42413,"d":"42,413"}]
["Машина картофелечистительная МОК-300М","Габариты 650х450х1000мм., мощность 0,75кВт, масса 47кг, произ. 300кг/ч., напр. 380В., объем 10л.",{"v":44203,"d":"44,203"}]
["Машина картофелечистительная МОК-150У (МОО-1)","Боковой сливной патрубок и мезгосборник, выполненные из нержавеющей стали; встроенное реле времени; уменьшена габаритная высота, что повышает устойчивость оборудования.  Габариты 500х460х800мм., мощность 0,37кВт, масса 46кг, произ. 150кг/ч., напр. 380В.,  масса загружаемого продукта: 7 кг",{"v":46131,"d":"46,131"}]
["Машина картофелечистительная МОК-300У (МОО-1-01)","Боковой сливной патрубок и мезгосборник, выполненные из нержавеющей стали; встроенное реле времени; уменьшена габаритная высота, что повышает устойчивость оборудования.  Габариты 500х460х850мм., мощность 0,55кВт, масса 47кг, произ. 300кг/ч., напр. 380В.,  масса загружаемого продукта: 10 кг",{"v":47233,"d":"47,233"}]
["Машина для переработки овощей МПО-1","Полный набор рабочих дисков (10 наименований) и приспособлений для резки и протирки. Габариты 480х300х720мм., мощность 1,0кВт, масса 30кг, произ. 600кг/ч., напр. 380В.",{"v":56321,"d":"56,321"}]
["Машина для переработки овощей МПО-1-01","Без приспособления и без сменных рабочих дисков для резки. Габариты 480х300х700мм., мощность 1,0кВт, масса 30кг, произ. 600кг/ч., напр. 380В.",{"v":36355,"d":"36,355"}]
["Машина для переработки овощей МПО-1-02","Без приспособления для протирки, на 380В. Габариты 480х280х720мм., мощность 1,0кВт, масса 30кг, произ. 350кг/ч.",{"v":49436,"d":"49,436"}]
["Машина для переработки овощей МПО-1-03","Без приспособления для протирки, на 220 В. Габариты 480х280х720мм., мощность 0,6кВт, масса 30кг, произ. 350кг/ч., напр. 220В.",{"v":50538,"d":"50,538"}]
["Машина протирочно-резательная МПР-350М","Два типа протирки (сито 4 мм и сито 1.5 мм), восемь видов нарезки. Габариты 640х355х605мм., мощность 0,75кВт, масса 50кг, произ. 350кг/ч., напр. 380В.",{"v":56321,"d":"56,321"}]
["Машина протирочно-резательная МПР-350М-01","Два типа протирки. Габариты 640х355х605мм., мощность 0,75кВт, масса 50кг, произ. 350кг/ч., напр. 380В.",{"v":36217,"d":"36,217"}]
["Машина протирочно-резательная МПР-350М-02","Восемь видов нарезки. Габариты 515х292х575мм., мощность 0,37кВт, масса 50кг.  Производительность: 350кг/ч., напр. 380В.",{"v":50813,"d":"50,813"}]
["Машина тестомесильная МТ-12","Для замеса дрожжевого теста. Электропривод машины вращает одновременно дежу, и спираль. Габариты: 625х340х610мм., мощность 0,37кВт, масса 55кг, произ. 50кг/ч., напр. 220В., объем 12л.",{"v":80557,"d":"80,557"}]
["Машина тестомесильная МТ-25","Для замеса дрожжевого и крутого теста.  Электропривод вращает одновременно и дежу, и спираль. Габариты: 645х385х685, мощность электродвигателя 0,75 кВт, масса оборудования : не более 75 кг.  Напряжение -380 В. Вместимость дежи: 20 л. Одновременная загрузк",{"v":83035,"d":"83,035"}]
["Машина тестомесильная МТ-25-01 ","Для замеса дрожжевого и крутого теста.  Имеет три режима работы и две скорости: 1-ая – для перемешивания сырья, 2-ая – для быстрого и качественного замеса теста. Электропривод вращает одновременно и дежу, и спираль. Габариты: 645х385х685, масса оборудования: не более 75кг.  Напряжение -380 В. Вместимость дежи: 20л. Одновременная загрузка ингредиентов для теста: для дрожжевого - 16кг, для крутого – 8кг., производительность не менее 95 кг/час",{"v":89508,"d":"89,508"}]
["Машина тестомесильная МТ-30 ","для замеса дрожжевого и крутого теста.  Имеет три режима работы и две скорости: 1-ая – для перемешивания сырья, 2-ая – для быстрого и качественного замеса теста. Электропривод вращает одновременно и дежу, и спираль. Габариты: 790х430х800мм, масса оборудования: не более 115кг.  Напряжение -380 В. Вместимость дежи: 32л. Одновременная загрузка ингредиентов для теста: для дрожжевого - 25кг, для крутого – 12кг., производительность не менее 110 кг/час. Машина оснащена съемной дежой и подъемной головкой с месильным органом.",{"v":136053,"d":"136,053"}]
["Машина тестомесильная МТ-50 ","для замеса дрожжевого и крутого теста.  Имеет три режима работы и две скорости: 1-ая – для перемешивания сырья, 2-ая – для быстрого и качественного замеса теста. Электропривод вращает одновременно и дежу, и спираль. Габариты: 865х475х870мм, масса оборудования: не более 135кг.  Напряжение -380 В. Вместимость дежи: 50л. Одновременная загрузка ингредиентов для теста: для дрожжевого - 44кг, для крутого – 20кг., производительность не менее 170 кг/час. Машина оснащена съемной дежой и подъемной головкой с месильным органом.","в разработке"]
["Слайсер ЛР-220","Слайсер ЛР-220 (полуавтоматический, с ручной подачей продукта) для нарезки мясных, колбасных изделий, сыра и других пищевых продуктов. Слайсер обеспечивает быструю и точную нарезку ломтиков заданной толщины (регулируемая толщина резки 0-13мм), оснащен встроенной точилкой для ножа. Конструкция машины обеспечивает легкое и плавное перемещение подающего лотка. Литое основание. Кожух дискового ножа, каретка, защитная заслонка, дисковый нож выполнены из нержавеющей стали. Применяется энергосберегающий мотор с охлаждающим вентилятором, водостойкий выключатель. Диаметр дискового ножа: 220мм, габариты: 410х400х370(Н), масса оборудования: не более 15кг.  Напряжение: 220 В.",{"v":22283,"d":"22,283"}]
["Слайсер ЛР-250","Слайсер ЛР-250 (полуавтоматический, с ручной подачей продукта) для нарезки мясных, колбасных изделий, сыра и других пищевых продуктов. Слайсер обеспечивает быструю и точную нарезку ломтиков заданной толщины (регулируемая толщина резки 0-17мм), оснащен встроенной точилкой для ножа. Конструкция машины обеспечивает легкое и плавное перемещение подающего лотка. Литое основание. Кожух дискового ножа, каретка, защитная заслонка, дисковый нож выполнены из нержавеющей стали. Применяется энергосберегающий мотор с охлаждающим вентилятором, водостойкий выключатель. Диаметр дискового ножа: 250мм, габариты: 480х475х420(Н)мм, масса оборудования: не более 23,5кг.  Напряжение: 220В., частота вращения: двигателя - 1400об/мин, дискового ножа – 470об/мин.",{"v":25663,"d":"25,663"}]
["Слайсер ЛР-300","Слайсер ЛР-300 (полуавтоматический, с ручной подачей продукта) для нарезки мясных, колбасных изделий, сыра и других пищевых продуктов. Слайсер обеспечивает быструю и точную нарезку ломтиков заданной толщины (регулируемая толщина резки 0-18мм), оснащен встроенной точилкой для ножа. Конструкция машины обеспечивает легкое и плавное перемещение подающего лотка. Литое основание. Кожух дискового ножа, каретка, защитная заслонка, дисковый нож выполнены из нержавеющей стали. Применяется энергосберегающий мотор с охлаждающим вентилятором, водостойкий выключатель. Диаметр дискового ножа: 300мм, габариты: 590х540х450(Н)мм, масса оборудования: не более 28,5кг.  Напряжение: 220В., частота вращения: двигателя - 1400об/мин, дискового ножа – 470об/мин.",{"v":36304,"d":"36,304"}]
["Миксер планетарный МП-5 ","Миксер планетарный МП-5 предназначен для замеса теста различной консистенции, для перемешивания паштетов, фарша, пюре, майонеза, соусов, для взбивания сливок, мороженого, кремов. Миксер снабжен тремя легко устанавливаемыми инструментами: венчик, лопатка, спираль. Автоматический регулятор скорости позволяет устанавливать необходимые частоты вращения инструмента к различным типам замешивания. Имеет съемную дежу. Детали, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Миксер выполнен в виде настольного варианта. Емкость дежи – 5л,  производительность при замесе дрожжевого теста- 0,5кг/ч, при взбивании сливок – 1,3кг/ч, при взбивании яиц 12шт. Напряжение: 220В, габариты: 420х240х420(Н)мм, масса – 13,5кг, мощность 370Вт.",{"v":22363,"d":"22,363"}]
["Миксер планетарный МП-7 ","Миксер планетарный МП-7 предназначен для замеса теста различной консистенции, для перемешивания паштетов, фарша, пюре, майонеза, соусов, для взбивания сливок, мороженого, кремов. Миксер снабжен тремя легко устанавливаемыми инструментами: венчик, лопатка, спираль. Автоматический регулятор скорости позволяет устанавливать необходимые частоты вращения инструмента к различным типам замешивания. Имеет съемную дежу. Детали, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Миксер выполнен в виде настольного варианта. Емкость дежи – 7л,  производительность при замесе дрожжевого теста- 0,6кг/ч, при взбивании сливок – 1,5кг/ч, при взбивании яиц 14шт. Напряжение: 220В, габариты: 410х240х425(Н)мм, масса – 15кг, мощность 510Вт.",{"v":23397,"d":"23,397"}]
["Миксер планетарный МП-10 ","Миксер планетарный МП-10 предназначен для замеса теста различной консистенции, для перемешивания паштетов, фарша, пюре, майонеза, соусов, для взбивания сливок, мороженого, кремов. Миксер снабжен тремя легко устанавливаемыми инструментами: венчик, лопатка, спираль. Автоматический регулятор скорости позволяет устанавливать необходимые частоты вращения инструмента к различным типам замешивания. Имеет съемную дежу. Детали, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Миксер выполнен в виде настольного варианта. Число скоростей – 7,  емкость дежи – 10л,  производительность при замесе дрожжевого теста- 16кг/ч, при взбивании сливок – 40кг/ч., Напряжение: 380В, габариты: 570х400х760(Н)мм, масса – 47кг, частота вращения: инструмента (min/max) – 90/500об/мин,  дежи вокруг оси (min/max) – 25/140об/мин, одновременная загрузка ингредиентов для теста (дрожжевого), не более 4кг.",{"v":136879,"d":"136,879"}]
["Миксер планетарный МП-20","Миксер планетарный МП-20 предназначен для замеса теста различной консистенции, для перемешивания паштетов, фарша, пюре, майонеза, соусов, для взбивания сливок, мороженого, кремов. Миксер снабжен тремя легко устанавливаемыми инструментами: взбивалкой, лопаткой, крючком. Автоматический регулятор скорости позволяет устанавливать необходимые частоты вращения инструмента к различным типам замешивания. Имеет съемную дежу. Детали, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали. Миксер выполнен в виде настольного варианта. Число скоростей – 7,  емкость дежи – 20л,  производительность при замесе дрожжевого теста- 32кг/ч, при взбивании сливок – 80кг/ч., Напряжение: 380В, габариты: 650х520х870(Н)мм, масса – 60кг, частота вращения: инструмента (min/max) – 90/500об/мин,  дежи вокруг оси (min/max) – 25/140об/мин, одновременная загрузка ингредиентов для теста (дрожжевого), не более 8кг.","в разработке"]
["Установка укупорочная УУ-1  (только под заказ)","Для  укупоривания стеклянных бутылок с гладким горлышком алюминиевыми колпачками. Установка имеет три наладки на различные типоразмеры бутылок: 10 мл, 200 мл, 400 мл.  Габариты: 680*480*1100; мощность : 0,55 кВт; напряжение: 220В; масса: 130 кг. Высота бу","по запросу"]
["Овощерезка промышленная ОР-1","Для резки бланшированных корнеплодов на ломтики, столбики и кубики. Габариты: 1000*740*1400; мощность : 1,9 кВт; напряжение: 380В; масса: 210 кг. Производительность: 3000 кг/ч (при резке свеклы на ломтики 10мм. Параметры нарезания форм корнеплодов:  ломти","по запросу"]

{"sheet":"БТМРоссия","index":63,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,4],[2,0,2,2],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[10,0,10,2]]}
[{"$nulls":3},"Главное меню"]
["Наименование","Описание","Розничная цена, руб."]
["Оборудование производства ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»  (Россия)"]
["Измельчитель овощей (овощерезка) «Гамма-5А» ","Измельчитель овощей (овощерезка) «Гамма-5А» общепромышленного назначения предназначен для нарезки и измельчения сырых и варёных овощей и фруктов на частицы различной геометрической формы, а также нарезки сыров твердых сортов. Максимальная производительность до 400кг/час, напряжение 380В., ном. потребляемая мощность 0,615кВт, 8 видов нарезки, габаритные размеры (Д*Ш*В): 0,55*0,29*0,55м, масса – 35кг., габаритные размеры в упаковке (Д*Ш*В): 0,8*0,52*0,48м, масса в упаковке – 65кг.",{"v":42247,"d":"42,247"}]
["Мясорубка-приставка «Гамма-5М»","Мясорубка-приставка, «Гамма-5М», для приготовления мясного и рыбного фарша различных степеней измельчения, производительность до 120 кг/час, является насадкой к овощерезке Гамма-5А,  габаритные размеры (Д*Ш*В): 0,55*0,29*0,75м , масса 7кг.",{"v":9507,"d":"9,507"}]
["ОБОРУДОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СЭГЗ (Россия)"]
["МТМ-65МНА","Машина тестомесильная (без дежи) МТМ-65МНА, предназначена для замеса разливного теста. Емкость дежи полная 60 л (емкость рабочая 40л), средняя производительность 240кг/час, масса без дежи 130 кг (с дежой 143кг), мощность привода 1,1 кВт, напряжение 380В, среднее время замеса порции (40кг) – 6мин., габаритные размеры 750х570х1165 мм. Дежа заказывается отдельно!",{"v":69750,"d":"69,750"}]
["МТМ-65МНА 1,5","Машина тестомесильная (без дежи) МТМ-65МНА 1,5, предназначена для замеса разливного теста. Емкость дежи полная 60 л (емкость рабочая 40л), средняя производительность 240кг/час, масса без дежи 130 кг (с дежой 143кг), мощность привода 1,5 кВт, напряжение 380В, среднее время замеса порции (40кг) – 6мин., габаритные размеры 750х570х1165 мм. Дежа заказывается отдельно!",{"v":75500,"d":"75,500"}]
["Дежа к МТМ 65МНА (МТМ 65МНА 1,5)",null,{"v":11500,"d":"11,500"}]
["ТМС-60-2","Малогабаритная тестомесильная машина ТМС-60-2, предназначена для замеса различных видов теста. Емкость дежи (полная) 60 л, рабочая 40 л., двухскоростная, напряжение 380В, габаритные размеры (с дежой) 925х560х1062 мм.","на конструкторской доработке"]
["ОБОРУДОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОРГТЕХМАШ» (республика Беларусь)"]
["Мясорубка ТМ-32","Мясорубка ТМ-32 мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы (не замороженных) на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас. Укомплектована :  подрезной нож, две решетки с отверстиями, двухсторонний нож). Габариты 560х460х430мм, , масса 40кг, напр. 380В. Производительность: 280 кг/ч ",{"v":38225,"d":"38,225"}]
["Мясорубка ТМ-32М ","Мясорубка ТМ-32М мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы (не замороженных) на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас. Укомплектована :  подрезной нож, две решетки с отверстиями, двухсторонний нож). Габариты 560х460х430мм,  масса 45 кг, напряжение 220В. Производительность: 200 кг/ч ",{"v":39380,"d":"39,380"}]
["Мясорубка ТМ-12","Предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Производительность, кг/ч 140, габариты 380х200х320 Масса кг. не более 17 Мощность электродвигателя, кВт 0,55 Номинальное напряжение 380В",{"v":31650,"d":"31,650"}]
["Мясорубка ТМ-12М ","Предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Производительность, кг/ч 100 Габаритные размеры. Габариты 380х200х320 Масса, кг, не более 17 Мощность электродвигателя, кВт 0,75 Номинальное напряжение, В 220",{"v":32850,"d":"32,850"}]

{"sheet":"ПТМ","index":64,"n_rows":102,"n_cols":5,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,4],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,1,19,4],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,0,23,4],[24,1,24,4],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,1,29,4],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,1,33,3],[34,2,34,3],[35,1,35,4],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,1,40,4],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,1,45,4],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,1,49,4],[50,2,50,3],[51,1,51,4],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,1,57,4],[58,2,58,3],[59,1,59,4],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[85,1,85,4],[86,2,86,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[99,1,99,4],[100,2,100,3],[101,2,101,3]]}
["ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОАО \"ЗАВОД \"ТОРГМАШ\" (г. ПЕРМЬ)"]
["№","НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ",null,null,"Цена розничная, руб"]
[1,"МЯСОРУБКИ (коммерческая группа):"]
[1.1,"М-50С","220В, до 80кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, полуунгер, реверс, масса: 20кг ",null,29925]
[" ","М-50СМ-РЧ","Хвостовик рыбочистка (навесной механизм).",null,14440]
[" ","РЧ-800 ","Защитный кожух (доп. оборудование)",null,3915]
[1.2,"М-80М(УКМ-02-03)","Реверс. 220В, до 120кг/час, 1ск.дв. 0,75кВт, полный унгер, масса 40кг.",null,42970]
[1.3,"М-80М(УКМ-02-03)","220В, до 120кг/час, 1ск.дв. 0,75кВт, полный унгер, масса 40 кг.",null,41370]
[1.4,"М-80М(УКМ-02-03)","Реверс. 380В, до 120кг/час, 1ск.дв. 0,75кВт, полный унгер, масса 40кг.",null,40870]
[1.5,"М-80М(УКМ-02-03)","380В, до 120кг/час, 1ск.дв. 0,75кВт, полный унгер, масса 40кг.",null,39270]
[1.6,"М-80Ч","220В, до 100 кг/ч, 1 ск. дв. 0,75 кВт, полный унгер, реверс, нерж, масса 32кг",null,40898]
[1.7,"М-300М(УКМ-05-01)","Реверс. 380В, до 350кг/час, 1ск.дв. 1,5кВт, полный унгер, масса: 50кг. ",null,44650]
[1.8,"М-300М(УКМ-05-01)","380В, до 350кг/час, 1ск.дв. 1,5кВт, полный унгер, масса: 50кг. ",null,43050]
[1.9,"М-300Ч","Червячный редуктор. 380В, до 300кг/час, 1 ск.дв, 1,1 кВт, полный унгер, реверс, нерж,.масса: 40  кг.",null,46000]
[1.1,"М-400(УКМ-05)","380В, 400кг/час, 1ск.дв. 1,5кВт, полный унгер, масса: 50кг.",null,48052]
[1.11,"М-600","380В, 600кг/час, 1ск.дв. 2,2кВт, полный унгер, масса: 75кг",null,50588]
[" ","М-600П","С подставкой. 380В, 600кг/час, 1ск.дв. 2,2кВт, полный унгер, масса: 86кг",null,58322]
[" ","М-50С.00.007","Насадка для набивки колбас к мясорубкам М-50С, М-80М, М-80Ч (доп. обрудование).",null,304]
[" ","ММ.12.000СБ","Насадка для набивки колбас к мясорубкам М-300М, М-300Ч, М-400 (доп. оборудование).",null,1890]
[2,"ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНО-ПРОТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ (коммерческая группа):"]
[2.1,"ОМ-350","220В, до 600кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, 6дисков, масса: 28кг, нерж",null,47018]
[" ","ОМ-350 П","С подставкой. 220В, до 600кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, 6дисков, масса: 37кг, нерж",null,52395]
[2.2,"ОМ-350М","220В, до 600кг/час, 1ск.дв. 0,37кВт, 6дисков, масса: 32кг",null,46085]
["          Диски для овощерезательно-протирочных машин смотри п.№14"]
[3,"ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (коммерческая группа):"]
[3.1,"ОМ-350-01","220В, 350кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, 5дисков, масса: 25кг, нерж                                                                                                                     ",null,45234]
[" ","ОМ-350-01 П","С подставкой. 220 В, 350кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, 5дисков, нерж, масса: 34кг                                                                                                                  ",null,50666]
[3.2,"ОМ-350М-01","220В, 350кг/час, 1ск.дв. 0,37кВт, 5дисков, масса: 25кг",null,42446]
[3.3,"ОМ-350М-03","Преобразователь частоты. 220В, до 350кг/час, 1ск.дв. 0,37кВт, 5дисков, нерж, масса: 25кг",null,49900]
[4,"ПРОТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ (коммерческая группа):"]
[4.1,"ОМ-350-02","220В, 600кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, 1диск, масса: 24,5кг, нерж",null,36999]
[" ","ОМ-350-02 П","С подставкой. 220В, 600кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, 1диск, масса: 33,5кг, нерж",null,42419]
[4.3,"ОМ-350М-02","220В, 600кг/час, 1ск.дв. 0,37кВт, 1диск, масса: 25кг",null,33957]
[" ","Подставка ковощерезательно-протирочным машинам:",null,null," "]
[" ","Подставка к машинам ","Нерж. сталь, ОМ-350, ОМ-350-01, ОМ-350-02, ОМ-350М, ОМ-350М-01, ОМ-350М-02, ОМ-350М-03(доп. оборудование).",null,6600]
[5,"КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (коммерческая группа):"]
[5.1," К-150","380В,150кг/час, 1ск.дв.0,37кВт, 8кг, обработка до 2мин, масса:46кг, нерж                                                   ",null,51500]
[5.2," К-200","380В,200кг/час, 1ск.дв.0,55кВт, 10кг, обработка до 2мин, масса:48кг, нерж",null,55700]
[5.3," К-300","380В,300кг/час, 1ск.дв.0,55кВт, 14кг, обработка до 2мин, масса:48кг, нерж                                       ",null,57300]
[5.4,"   Мезгосборник  ","К-150, К-200, К-300 (доп. оборудование).                                  ",null,5805]
[6,"ВЗБИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (группа УКМ):"]
[6.1,"МВ-25(УКМ-14)","380В, 2ск.дв. 1,5кВт, с 1-им бачком 25л, четырехлопастной и  прутковый взбиватель, фаршемешалка",null,75000]
[" ","УКМ-14(МВ-25).14.000","Взбиватель крючкообразный (запчасти.).",null,4581]
[6.2,"МВ-40","380В, плавное регулирование скорости, дв. 1,5кВтс 1-им бачком на 40л, рамный и прутковый взбиватель, масса: 200кг",null,200000]
[6.3,"Тележка подкатная","МВ-25, МВ-40 (доп. оборудование).",null,5265]
[7,"ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ (группа УКМ):"]
[7.1,"МТМ-110","380В, 120кг/час, 1ск.дв. 1,1кВт, с 1-им 110л, подкатная тележка, масса:115кг, нерж,  Кроме крутого теста!",null,114180]
[" ","МТМ-110.03.000","Дежа в сборе 110 л (запчасти).",null,38652]
[7.2," МТ-30(МТ-15М-2)","380В, до 60кг/час, 1ск.дв. 1,1кВт, емкость 30л, масса: 105кг, нерж Предназначена для  крутого теста!",null,101640]
[8,"ФАРШЕМЕШАЛКА (ПМФ-К) (группа УКМ):"]
[8.1,"УКМ-03 (ПМФ-К)","380В, 1ск.дв, с 1-им бачком, подставка",null,70000]
[9,"РЫБООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (группа УКМ):"]
[9.1,"РЧ-30","220В, 30кг/час, 1ск.дв. 0,55кВт, масса: 20кг",null,38000]
[" ","НМ-60","Насадка мясорубка к РЧ-30 (навесной механизм).",null,11970]
[" ","РЧ-800 ","Защитный кожух (доп. оборудование).",null,3915]
[9.2,"РЧ-40 (УКМ-09)","380В, 40 кг/ч, 1ск.дв, 0,75кВт, масса: 46кг",null,47000]
[" ","РЧ-800 ","Защитный кожух (доп. оборудование).",null,3915]
[10,"МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬНАЯ МАШИНА (группа УКМ):"]
[10.1,"МПМ-230(УКМ-13)","380В, 230кг/час, 1ск.дв. 1,5кВт, 1 барабан с размером ячеек 1,4х1,4мм, 2 магнитных улавливателя, масса: 55кг ",null,34500]
[11,"УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ МАШИНЫ (группа УКМ):"]
[11.1,"УКМ-П ","Универсальная кухонная машина УКМ полный комплект(380В, 2ск.дв,  мясорубка ММ,  овощерезка с протиркой МО,  взбивалка с бачком ВМ, МП-01 просеиватель,  рыхлитель МР, измельчитель МИ, подставка П-01)",null,186952]
[11.2,"УКМ-01","380В, 2ск.дв,  мясорубка ММ,  овощерезка с протиркой МО, взбивалка с бачком ВМ,  подставка П-01",null,153575]
[11.3,"УКМ-02-01","220В,1ск.дв,  мясорубка ММП,  измельчитель МИ,  рыхлитель МР",null,77520]
[11.4,"УКМ-06","380В, 2ск.дв,  мясорубка ММ: 250кг/час, диам. реш.82мм, овощерезка с протиркой МО,  подставка П-01",null,123270]
[11.5,"УКМ-06-01","380В, 2ск.дв,  мясорубка ММП: 75кг/час, диам. реш.60мм, овощерезка с протиркой МО",null,91530]
[" ","УКМ-06-01П","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММП: 75кг/час, диам. реш.60мм, овощерезка с протиркой МО, подставка П-01",null,94525]
[11.6,"УКМ-06-02","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММП: 75кг/час, диам. реш.60мм, овощерезка МО-01",null,79645]
[" ","УКМ-06-02П","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММП: 75кг/час, диам. реш.60мм, овощерезка МО-01, подставка П-01",null,85243]
[11.7,"УКМ-06-03","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММП: 75кг/час, диам. реш.60мм, протирка МО-02",null,69640]
[" ","УКМ-06-03П","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММП: 75кг/час, диам. реш.60мм, протирка МО-02, подставка П-01",null,75241]
[11.8,"УКМ-06-11","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММ: 250кг/час, диам. реш.82мм, овощерезка МО-01",null,82853]
[" ","УКМ-06-11П","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММ: 250кг/час, диам. реш.82мм, овощерезка МО-01, подставка П-01",null,88451]
[11.9,"УКМ-06-12","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММ: 250кг/час, диам. реш.82мм, протирка МО-02",null,72851]
[" ","УКМ-06-12П","380В, 2ск.дв,   мясорубка ММ: 250кг/час, диам. реш.82мм, протирка МО-02, подставка П-01",null,78449]
[11.1,"УКМ-07","380В, 2ск.дв,  мясорубка ММ: 250кг/час, диам. реш.82мм, взбивалка с 1 бачком на 25 л ВМ, просеиватель МП, подставка П-01",null,122650]
[11.11,"УКМ-07-01","380В, 2ск.дв,  взбивалка с бачком ВМ, подставка П-01",null,80522]
[11.12,"УКМ-08","380В, 1ск.дв, мясорубка ММ: 250кг/час, диам. реш.82мм, рыхлитель МР, измельчитель МИ",null,79249]
[11.13,"ОМ-300(УКМ-11)","380В, 350кг/час, 2ск.дв. 1,5кВт, 5дисков, масса: 55кг                                                                                                                                    ",null,83050]
[11.14,"ОМ-300-01(УКМ-11-01)","380В, 350кг/час, 2ск.дв. 1,5кВт, 5дисков, масса: 55кг                                                                                                                                     ",null,74360]
[11.15,"ОМ-300-02(УКМ-11-02)","380В, 600кг/час, 2ск.дв. 1,5кВт, 1диск, масса: 55кг                                                                                                                                           ",null,66990]
[11.16,"М-75(УКМ-10)","380В, до 110 кг/ч, 1 ск.дв. 0,75кВт, полный унгер, масса: 39 кг ",null,35906]
[11.17,"М-80(УКМ-02)","380В, до 120 кг/ч, 1 ск.дв. 0,75кВт, полный унгер, масса: 39 кг ",null,38105]
[11.18,"М-80(УКМ-02)","220В, до 120 кг/ч, 1 ск.дв. 0,75кВт, полный унгер, масса: 39 кг ",null,40320]
[11.19,"М-250(УКМ-12)","380В, до 300 кг/ч, 1 ск.дв. 1,5кВт, полный унгер, масса: 55 кг ",null,44415]
[11.2,"М-300 (УКМ-04)","380В, до 350 кг/ч, 1 ск.дв. 1,5кВт, полный унгер, масса: 55 кг ",null,47245]
[12,"Навесные механизмы к оборудованию группы УКМ:"]
[12.1,"ПМ","Привод для УКМ",null,53371]
[12.2,"ММ","Мясорубка для УКМ, М-250, М-300",null,29029]
[12.3,"МО","Овощерезательно-протирочный механизм для УКМ, ОМ-300",null,63886]
[12.4,"МО-01","Овощерезательный  механизм для УКМ, ОМ-300-01",null,42514]
[12.5,"МО-02","Протирочный механизм для УКМ, ОМ-300-02",null,32114]
[12.6,"ВМ","Взбивалка для УКМ, ОМ-300, ОМ-300-01, ОМ-300-02, ПМФ-К",null,54743]
[12.7,"МР","Рыхлитель для УКМ, М-75, М-80, М-250, М-300",null,38057]
[12.8,"МИ","Измельчитель для  УКМ, М-75, М-80, М-250, М-300, ОМ-300,ОМ-300-01, ОМ-300-02",null,29029]
[12.9,"МП-01","Просеиватель для УКМ, ОМ-300, ОМ-300-01, ОМ-300-02",null,25943]
[12.1,"ММП","Мясорубка для УКМ, М-75, М-80",null,13143]
[12.11,"РЧ","Рыбочистка для УКМ, М-75, М-80, М-250, М-300, ОМ-300, ОМ-300-01, ОМ-300-02, МПМ-230",null,20457]
[12.12,"П-01","Подставка для УКМ, М-75, М-80, М-250, М-300, М-300М, М-400, М-600, ОМ-300, ОМ-300-01, ОМ-300-02, ПМФ-К, МПМ-230",null,15314]
[12.13,"П-02","Габариты: 600*400*800 (расстояние между полок  65мм).Подставка для УКМ, М-75, М-80, М-250, М-300, М-300М, М-400, М-600, ОМ-300, ОМ-300-01, ОМ-300-02, ПМФ-К, МПМ-230",null,19429]
[13,"Насадка для набивки колбас к мясорубкам группы УКМ:"]
[13.1,"М-50С.00.007","Насадка для набивки колбас к мясорубке М-75 (УКМ-10), М-80/220, М-80/380 (доп. оборудование).",null,304]
[13.2,"ММ.12.000СБ","Насадка для набивки колбас к мясорубке М-250 (УКМ-12), М-300 (УКМ-04) (доп. оборудование).",null,1890]

{"sheet":"мартел","index":65,"n_rows":415,"n_cols":9,"rows_kept":415,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[1,3,1,6],[2,3,2,4],[3,0,3,6],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,0,16,6],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,0,25,6],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,0,29,6],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,0,36,6],[37,0,37,1],[37,3,37,4],[38,0,38,1],[38,3,38,4],[39,0,39,1],[39,3,39,4],[40,0,40,6],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,0,50,6],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,0,57,6],[58,0,58,1],[58,3,58,4],[59,0,59,1],[59,3,59,4],[60,0,60,6],[61,0,61,6],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,0,75,6],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[88,3,88,4],[89,0,89,6],[90,3,90,4],[91,0,91,6],[92,3,92,4],[93,3,93,4],[94,3,94,4],[95,3,95,4],[96,3,96,4],[97,3,97,4],[98,3,98,4],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[101,3,101,4],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[104,3,104,4],[105,0,105,6],[106,3,106,4],[107,3,107,4],[108,3,108,4],[109,3,109,4],[110,3,110,4],[111,3,111,4],[112,3,112,4],[113,3,113,4],[114,3,114,4],[115,3,115,4],[116,3,116,4],[117,3,117,4],[118,3,118,4],[119,0,119,6],[120,3,120,4],[121,0,121,6],[122,3,122,4],[123,3,123,4],[124,3,124,4],[125,3,125,4],[126,3,126,4],[127,3,127,4],[128,3,128,4],[129,3,129,4],[130,3,130,4],[131,3,131,4],[132,3,132,4],[133,3,133,4],[134,3,134,4],[135,0,135,6],[136,3,136,4],[137,3,137,4],[138,3,138,4],[139,3,139,4],[140,3,140,4],[141,3,141,4],[142,3,142,4],[143,3,143,4],[144,3,144,4],[145,3,145,4],[146,3,146,4],[147,3,147,4],[148,3,148,4],[149,0,149,2],[149,3,149,4],[150,1,150,2],[150,3,150,4],[151,0,151,6],[152,3,152,4],[153,3,153,4],[154,3,154,4],[155,3,155,4],[156,3,156,4],[157,3,157,4],[158,0,158,2],[158,3,158,6],[159,0,159,6],[160,3,160,6],[161,0,161,6],[162,3,162,4],[163,0,163,6],[164,3,164,4],[165,3,165,4],[166,3,166,4],[167,3,167,4],[168,3,168,4],[169,3,169,4],[170,3,170,4],[171,0,171,6],[172,3,172,4],[173,3,173,4],[174,3,174,4],[175,3,175,4],[176,3,176,4],[177,3,177,4],[178,3,178,4],[179,0,179,6],[180,0,180,1],[180,3,180,4],[181,3,181,4],[182,3,182,4],[183,3,183,4],[184,3,184,4],[185,3,185,4],[186,3,186,4],[187,3,187,4],[188,3,188,4],[189,3,189,4],[190,3,190,4],[191,3,191,4],[192,3,192,4],[193,3,193,4],[194,3,194,4],[195,3,195,4],[196,3,196,4],[197,3,197,4],[198,3,198,4],[199,3,199,4],[200,3,200,4],[201,3,201,4],[202,3,202,4],[203,3,203,4],[204,3,204,4],[205,3,205,4],[206,3,206,4],[207,3,207,4],[208,3,208,4],[209,3,209,4],[210,3,210,4],[211,3,211,4],[212,3,212,4],[213,3,213,4],[214,3,214,4],[215,3,215,4],[216,3,216,4],[217,3,217,4],[218,3,218,4],[219,3,219,4],[220,3,220,4],[221,3,221,4],[222,3,222,4],[223,3,223,4],[224,3,224,4],[225,3,225,4],[226,3,226,4],[227,3,227,4],[228,3,228,4],[230,0,230,6],[231,0,231,6],[232,0,232,6],[233,3,233,4],[234,3,234,4],[235,3,235,4],[236,3,236,4],[237,3,237,4],[238,3,238,4],[239,3,239,4],[240,3,240,4],[241,3,241,4],[242,3,242,4],[243,3,243,4],[244,3,244,4],[245,3,245,4],[246,3,246,4],[247,3,247,4],[248,3,248,4],[249,3,249,4],[250,3,250,4],[251,3,251,4],[252,3,252,4],[253,0,253,6],[254,0,254,1],[279,0,279,6],[293,0,293,6],[294,1,294,2],[294,3,294,4],[295,1,295,2],[295,3,295,4],[296,1,296,2],[296,3,296,4],[297,1,297,2],[297,3,297,4],[298,1,298,2],[298,3,298,4],[299,0,299,6],[300,3,300,4],[301,3,301,4],[302,3,302,4],[303,3,303,4],[304,3,304,4],[305,0,305,6],[306,3,306,4],[307,3,307,4],[308,3,308,4],[309,3,309,4],[310,3,310,4],[311,3,311,4],[312,3,312,4],[313,3,313,4],[314,3,314,4],[315,0,315,6],[325,0,325,6],[331,0,331,6],[337,0,337,6],[338,3,338,4],[339,3,339,4],[340,3,340,4],[341,0,341,6],[342,3,342,4],[343,3,343,4],[344,3,344,4],[345,0,345,6],[349,0,349,6],[353,0,353,6],[358,0,358,6],[359,3,359,4],[360,3,360,4],[361,3,361,4],[362,3,362,4],[363,3,363,4],[364,3,364,6],[365,0,365,6],[366,3,366,4],[367,3,367,4],[368,3,368,4],[369,3,369,4],[370,3,370,4],[371,0,371,6],[372,3,372,4],[373,3,373,4],[374,3,374,4],[375,3,375,4],[376,3,376,4],[377,3,377,4],[378,0,378,6],[379,3,379,4],[380,3,380,4],[381,3,381,4],[382,0,382,6],[383,3,383,4],[384,3,384,4],[385,3,385,4],[386,3,386,4],[387,3,387,4],[388,3,388,4],[389,3,389,4],[390,0,390,6],[391,3,391,4],[392,3,392,4],[393,3,393,4],[394,3,394,4],[395,3,395,4],[396,3,396,4],[397,0,397,6],[398,0,398,2],[398,3,398,4],[399,3,399,4],[400,3,400,4],[401,3,401,4],[402,3,402,4],[403,3,403,4],[404,0,404,1],[404,2,404,6],[405,0,405,1],[405,2,405,6],[406,0,406,6],[407,0,407,6],[408,3,408,4],[409,0,409,1],[409,3,409,4],[410,0,410,1],[410,3,410,4],[412,0,412,6],[413,0,413,6],[414,0,414,6]]}
["Нейтральное оборудование Мартэл (HESSEN)"]
["Наименование товаров",null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","     Цена РОЗНИЧНАЯ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[{"$nulls":3},"каркас крашенный (эконом-класс)",null,"каркас  из оцинк. стали","каркас  из нержав. стали"]
["Ванны моечные сварные"]
["ВМ1/4 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная односекционная                                емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","470*450*870 (400*380*300)",{"v":4757.5,"d":"4,758   "},{"v":4757.5,"d":"4,758   "},{"v":4732.604324324325,"d":"4,733   "},{"v":6346.881081081082,"d":"6,347   "}]
["ВМ1/5 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная односекционная                                емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","550*550*870 (480*480*300)",{"v":5123.8,"d":"5,124   "},{"v":5123.8,"d":"5,124   "},{"v":5056.1708108108105,"d":"5,056   "},{"v":7098.906486486486,"d":"7,099   "}]
["ВМ1/6 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная односекционная                                емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","650*650*870 (580*580*350)",{"v":6182.000000000001,"d":"6,182   "},{"v":6182.000000000001,"d":"6,182   "},{"v":6160.208108108108,"d":"6,160   "},{"v":8238.50054054054,"d":"8,239   "}]
["ВМ1/7 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная односекционная                                емкость t= 1,0 мм , стойки t=1,5 мм","750*750*870 (680*680*400)",{"v":8409.5,"d":"8,410   "},{"v":8409.5,"d":"8,410   "},{"v":8409.172972972972,"d":"8,409   "},{"v":9906.112432432432,"d":"9,906   "}]
["ВМ2/4 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная двухсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","850*470*870 (400*380*300)",{"v":9636,"d":"9,636   "},{"v":9636,"d":"9,636   "},{"v":9573.656756756758,"d":"9,574   "},{"v":11929.291891891891,"d":"11,929   "}]
["ВМ2/5 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная двухсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1050*550*870 (480*480*300) ",{"v":10329,"d":"10,329   "},{"v":10329,"d":"10,329   "},{"v":10320,"d":"10,320   "},{"v":12789.765405405406,"d":"12,790   "}]
["ВМ2/6 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная двухсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1250*650*870 (580*580*350)",{"v":12551.000000000002,"d":"12,551   "},{"v":12551.000000000002,"d":"12,551   "},{"v":12476.865945945947,"d":"12,477   "},{"v":15531.191351351352,"d":"15,531   "}]
["ВМ2/7 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная двухсекционная                                  емкость t=1,0 мм , стойки t=1,5 мм","1450*750*870 (680*680*400)",{"v":15694.8,"d":"15,695   "},{"v":15694.8,"d":"15,695   "},{"v":15596.97135135135,"d":"15,597   "},{"v":19424.65621621622,"d":"19,425   "}]
["ВМ3/4 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная трёхсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1250*470*870 (400*380*300)",{"v":14395.7,"d":"14,396   "},{"v":14395.7,"d":"14,396   "},{"v":14391.5972972973,"d":"14,392   "},{"v":18285.062162162165,"d":"18,285   "}]
["ВМ3/5 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная трёхсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1550*550*870 (480*480*300) ",{"v":15530.900000000001,"d":"15,531   "},{"v":15530.900000000001,"d":"15,531   "},{"v":15531.191351351352,"d":"15,531   "},{"v":20866.482702702702,"d":"20,866   "}]
["ВМ3/6 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная трёхсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1850*650*870 (580*580*350)",{"v":18569.100000000002,"d":"18,569   "},{"v":18569.100000000002,"d":"18,569   "},{"v":18564.182702702703,"d":"18,564   "},{"v":23878.140000000003,"d":"23,878   "}]
["ВМ3/7 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная трёхсекционная                                  емкость t=1,0 мм , стойки t=1,5 мм","2150*750*870 (680*680*400)",{"v":25856.6,"d":"25,857   "},{"v":25856.6,"d":"25,857   "},{"v":25856.873513513514,"d":"25,857   "},{"v":33988.70378378379,"d":"33,989   "}]
["Ванны моечные сварные с бортом под смеситель"]
["ВМП 1/5 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная односекционная                              емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","600*500*870 (430*430*300)",{"v":5634.200000000001,"d":"5,634   "},{"v":5634.200000000001,"d":"5,634   "},{"v":5635.745945945946,"d":"5,636   "},{"v":7514.92054054054,"d":"7,515   "}]
["ВМП 1/6 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная односекционная                              емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","700*600*870 (530*530*350)",{"v":6798.000000000001,"d":"6,798   "},{"v":6798.000000000001,"d":"6,798   "},{"v":6798.451891891893,"d":"6,798   "},{"v":9065.195135135134,"d":"9,065   "}]
["ВМП 1/7 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная односекционная                              емкость t=1,0 мм , стойки t=1,5 мм","800*700*870 (630*630*400)",{"v":8617.400000000001,"d":"8,617   "},{"v":8617.400000000001,"d":"8,617   "},{"v":8617.18,"d":"8,617   "},{"v":11491.943783783783,"d":"11,492   "}]
["ВМП 2/5 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная двухсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","950*600*870 (430*430*300)",{"v":11361.900000000001,"d":"11,362   "},{"v":11361.900000000001,"d":"11,362   "},{"v":11362.161621621623,"d":"11,362   "},{"v":14068.030810810813,"d":"14,068   "}]
["ВМП 2/6 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная двухсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1150*700*870 (530*530*350)",{"v":13807.2,"d":"13,807   "},{"v":13807.2,"d":"13,807   "},{"v":13806.688648648651,"d":"13,807   "},{"v":17086.79945945946,"d":"17,087   "}]
["ВМП 2/7 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная двухсекционная                                  емкость t=1,0 мм , стойки t=1,5 мм","1330*800*870 (630*630*400)",{"v":17267.800000000003,"d":"17,268   "},{"v":17267.800000000003,"d":"17,268   "},{"v":17264.583243243247,"d":"17,265   "},{"v":23017.666486486487,"d":"23,018   "}]
["ВМП 3/5 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная трёхсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1400*600*870(300)",{"v":17086.300000000003,"d":"17,086   "},{"v":17086.300000000003,"d":"17,086   "},{"v":17088.5772972973,"d":"17,089   "},{"v":22953.664324324323,"d":"22,954   "}]
["ВМП 3/6 (э/оц/нерж.)","Ванна моечная трёхсекционная                                  емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1700*700*870(350)",{"v":20420.4,"d":"20,420   "},{"v":20420.4,"d":"20,420   "},{"v":20420.245405405407,"d":"20,420   "},{"v":26265.776216216214,"d":"26,266   "}]
["Ванны котломоечные сварные"]
["ВК 1 (э/нерж)","Ванна котломоечная односекционная                        емкость t=1,2 мм , стойки t= 2 мм","    1300*770*870        (1230*700*450)",{"v":20651.4,"d":"20,651   "},{"v":20651.4,"d":"20,651   "},null,{"v":25664.867027027027,"d":"25,665   "}]
["ВК 1/8 (э/оц./нерж.)","Ванна котломоечная односекционная емкость t=1,2 мм , стойки t= 2 мм","850*850*870 (780*780*450)",{"v":11831.6,"d":"11,832   "},{"v":11831.6,"d":"11,832   "},{"v":12977.8,"d":"12,978   "},{"v":13298.227027027027,"d":"13,298   "}]
["ВК 2/8 (э/нерж.)","Ванна котломоечная двухсекционная емкость t=1,2 мм , стойки t= 2 мм","1650*850*870 (780*780*450)",{"v":22195.800000000003,"d":"22,196   "},{"v":22195.800000000003,"d":"22,196   "},null,{"v":25423.08108108108,"d":"25,423   "}]
["Ванны сварные, совмещённые с рабочей поверхностью"]
["ВСЛ 12*6/5 (э/оц/нерж.)","Ванна 480*480, встроенная в стол пристенный слева с бортом, емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1150*600*870/ 480*480*300 ",{"v":10054,"d":"10,054   "},null,{"v":10055.450810810811,"d":"10,055   "},{"v":11735.507567567569,"d":"11,736   "}]
["ВСП 12*6/5 (э/оц/нерж.)","Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный справа  с бортом, емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1150*600*870/ 480*480*300",{"v":10054,"d":"10,054   "},null,{"v":10055.450810810811,"d":"10,055   "},{"v":11735.507567567569,"d":"11,736   "}]
["ВСО 12*6/5 (э/оц/нерж.)","Ванна 480*480 встроенная в стол островной без борта, емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1150*600*870/ 480*480*300 ",{"v":10054,"d":"10,054   "},null,{"v":10055.450810810811,"d":"10,055   "},{"v":11735.507567567569,"d":"11,736   "}]
["ВСЛ 15*6/5 (э/оц/нерж.)","Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный слева с бортом, емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1500*600*870/ 480*480*300",{"v":12325.500000000002,"d":"12,326   "},null,{"v":12325.74972972973,"d":"12,326   "},{"v":15116.955135135135,"d":"15,117   "}]
["ВСП 15*6/5 (э/оц/нерж.)","Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный справа  с бортом, емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1500*600*870/ 480*480*300",{"v":12325.500000000002,"d":"12,326   "},null,{"v":12325.74972972973,"d":"12,326   "},{"v":15116.955135135135,"d":"15,117   "}]
["ВСО 15*6/5 (э/оц/нерж.)","Ванна 480*480 встроенная в стол островной без борта, емкость t=0,8 мм , стойки t=1,5 мм","1500*600*870/ 480*480*300",{"v":12325.500000000002,"d":"12,326   "},null,{"v":12325.74972972973,"d":"12,326   "},{"v":15116.955135135135,"d":"15,117   "}]
["Дополнительные аксессуары для сварных ванн серии  ВМ,ВМП,ВК,ВСЛ,ВСП,ВСО"]
["Накладка на сварной шов из нерж. cтали AISI 430 (1шт)",{"$nulls":5},{"v":2133.4054054054054,"d":"2,133   "}]
["Сифон  с \"разрывом струи\"",{"$nulls":5},{"v":622.2432432432432,"d":"622   "}]
["Канализационный выпуск с сеткой из нерж. стали",{"$nulls":5},{"v":177.7837837837838,"d":"178   "}]
["Ванны моечные цельнотянутые "]
["ВМЦ 1/5644 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","500*600*870 (400*400*250)",{"v":16267.216216216217,"d":"16267"},null,null,{"v":18027.275675675675,"d":"18027"}]
["ВМЦ 1/6645 (э/нерж.)","Ванна моечная  цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","600*600*870 (400*500*300)",{"v":18578.405405405403,"d":"18578"},null,null,{"v":20231.794594594594,"d":"20232"}]
["ВМЦ 1/6755 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","600*700*870 (500*500*300)",{"v":22558.984324324327,"d":"22559"},null,null,{"v":24436.381081081086,"d":"24436"}]
["ВМЦ 2/10644 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1000*600*870 (400*400*250)",{"v":30785.040000000005,"d":"30785"},null,null,{"v":34098.92972972973,"d":"34099"}]
["ВМЦ 2/12645 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1150*600*870 (400*500*300)",{"v":34907.84594594595,"d":"34908"},null,null,{"v":37215.47945945946,"d":"37215"}]
["ВМЦ 2/12755 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1150*700*870 (500*500*300)",{"v":43299.240540540544,"d":"43299"},null,null,45700]
["ВМЦ 3/15644 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1500*600*870 (400*400*250)",{"v":45379.31081081081,"d":"45379"},null,null,{"v":47941.175135135134,"d":"47941"}]
["ВМЦ 3/17645 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1700*600*870 (400*500*300)",{"v":51530.629729729735,"d":"51531"},null,null,{"v":54248.94378378378,"d":"54249"}]
["ВМЦ 3/17755 (э/нерж.)","Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель,                                емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1700*700*870 (500*500*300)",{"v":63980.828108108115,"d":"63981"},null,null,{"v":66914.26054054055,"d":"66914"}]
["Ванны моечные цельнотянутые, совмещенные с рабочей поверхностью"]
["ВЦСП 9/6 (э/нерж.)","Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","910*600*870 (400*400*250)",{"v":17616.595135135136,"d":"17617"},null,null,{"v":21549.17243243243,"d":"21549"}]
["ВЦСЛ 9/6 (э/нерж.)","Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","910*600*870 (400*400*250)",{"v":17616.595135135136,"d":"17617"},null,null,{"v":21549.17243243243,"d":"21549"}]
["ВЦСП 12/6 (э/нерж.)","Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель,  емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1150*600*870 (400*500*300)",{"v":20391.800000000003,"d":"20392"},null,null,{"v":23271.8972972973,"d":"23272"}]
["ВЦСЛ 12/6 (э/нерж.)","Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1150*600*870 (400*500*300)",{"v":20391.800000000003,"d":"20392"},null,null,{"v":23271.8972972973,"d":"23272"}]
["ВЦСП 15/6 (э/нерж.)","Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1500*600*870 (400*500*300)",{"v":21707.4,"d":"21707"},null,null,{"v":24367.04540540541,"d":"24367"}]
["ВЦСЛ 15/6 (э/нерж.)","Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель,  емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм","1500*600*870 (400*500*300)",{"v":21707.4,"d":"21707"},null,null,{"v":24367.04540540541,"d":"24367"}]
["Дополнительные аксессуары для цельнотянутых ванн серии  ВМЦ,ВЦСП,ВЦСЛ"]
["Сифон  с \"разрывом струи\"",{"$nulls":5},{"v":622,"d":"622   "}]
["Канализационный выпуск с сеткой из нерж. стали",{"$nulls":5},{"v":178,"d":"178   "}]
["Столы производственные с полкой решётчатой (подложка столешницы - ДСП) "]
["островные (без борта)"]
["СПО 6*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",{"v":4281.200000000001,"d":"4281"},null,{"v":4204.586486486486,"d":"4205"},{"v":5550.40972972973,"d":"5550"}]
["СПО 9*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*600*870",{"v":4814.700000000001,"d":"4815"},null,{"v":4732.604324324325,"d":"4733"},{"v":6346.881081081082,"d":"6347"}]
["СПО 12*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*600*870",{"v":5426.3,"d":"5426"},null,{"v":5340.624864864865,"d":"5341"},{"v":7529.143243243244,"d":"7529"}]
["СПО 15*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":6183.1,"d":"6183"},null,{"v":6131.762702702703,"d":"6132"},{"v":9034.971891891892,"d":"9035"}]
["СПО 18*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*600*870",{"v":7668.1,"d":"7668"},null,{"v":7920.267567567567,"d":"7920"},{"v":10325.682162162164,"d":"10326"}]
["СПО 9*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*700*870",{"v":5574.8,"d":"5575"},null,{"v":5770.861621621622,"d":"5771"},{"v":7959.38,"d":"7959"}]
["СПО 12*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*700*870",{"v":6612.1,"d":"6612"},null,{"v":6844.675675675675,"d":"6845"},{"v":9250.09027027027,"d":"9250"}]
["СПО 15*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*700*870",{"v":7548.200000000001,"d":"7548"},null,{"v":7920.267567567567,"d":"7920"},{"v":10649.248648648649,"d":"10649"}]
["СПО 18*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*700*870",8998,null,{"v":9388.761621621621,"d":"9389"},{"v":14197.812972972972,"d":"14198"}]
["СПО 9*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*800*870",{"v":6431.700000000001,"d":"6432"},null,{"v":6453.551351351351,"d":"6454"},{"v":9250.09027027027,"d":"9250"}]
["СПО 12*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*800*870",{"v":6875.000000000001,"d":"6875"},null,{"v":7822.486486486487,"d":"7822"},{"v":10540.80054054054,"d":"10541"}]
["СПО 15*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*800*870",{"v":8533.800000000001,"d":"8534"},null,{"v":8898.078378378379,"d":"8898"},{"v":12476.865945945947,"d":"12477"}]
["СПО 18*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                            столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*800*870",{"v":9884.6,"d":"9885"},null,{"v":10227.901081081083,"d":"10228"},{"v":14843.168108108111,"d":"14843"}]
["пристенные (с бортом)"]
["СПП 6*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",{"v":4495.700000000001,"d":"4496"},null,{"v":4421.482702702702,"d":"4421"},{"v":5765.528108108109,"d":"5766"}]
["СПП 9*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*600*870",{"v":5072.1,"d":"5072"},null,{"v":5056.1708108108105,"d":"5056"},{"v":6561.99945945946,"d":"6562"}]
["СПП 12*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*600*870",{"v":5724.4,"d":"5724"},null,{"v":5593.077837837838,"d":"5593"},{"v":7744.26162162162,"d":"7744"}]
["СПП 15*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":6548.3,"d":"6548"},null,{"v":6453.551351351351,"d":"6454"},{"v":9250.09027027027,"d":"9250"}]
["СПП 18*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*600*870",{"v":8159.800000000001,"d":"8160"},null,{"v":8098.051351351352,"d":"8098"},{"v":10755.918918918918,"d":"10756"}]
["СПП 9*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*700*870",{"v":5831.1,"d":"5831"},null,{"v":5964.645945945946,"d":"5965"},{"v":8814.52,"d":"8815"}]
["СПП 12*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*700*870",{"v":6910.200000000001,"d":"6910"},null,{"v":7040.237837837838,"d":"7040"},{"v":9465.20864864865,"d":"9465"}]
["СПП 15*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*700*870",{"v":7914.500000000001,"d":"7915"},null,{"v":8311.391891891892,"d":"8311"},{"v":11294.603783783783,"d":"11295"}]
["СПП 18*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*700*870",{"v":9489.7,"d":"9490"},null,{"v":9680.327027027028,"d":"9680"},{"v":14628.049729729732,"d":"14628"}]
["СПП 9*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом), ,                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*800*870",{"v":6690.200000000001,"d":"6690"},null,{"v":6649.113513513514,"d":"6649"},{"v":9465.20864864865,"d":"9465"}]
["СПП 12*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                        столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*800*870",{"v":7175.3,"d":"7175"},null,{"v":8018.048648648649,"d":"8018"},{"v":10971.037297297298,"d":"10971"}]
["СПП 15*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*800*870",{"v":8900.1,"d":"8900"},null,{"v":9191.421621621623,"d":"9191"},{"v":12476.865945945947,"d":"12477"}]
["СПП 18*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*800*870",{"v":10377.400000000001,"d":"10377"},null,{"v":10755.918918918918,"d":"10756"},{"v":15166.734594594594,"d":"15167"}]
["Столы производственные с полкой сплошной (подложка столешницы - ДСП) "]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","каркас и полка крашенные (эконом-класс)",null,"  каркас и  полка   из оцинк. стали","  каркас и полка из нерж. стали"]
["островные (без борта)"]
["СО  6*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",4411,null,{"v":4366.36972972973,"d":"4366"},{"v":6841.120000000001,"d":"6841"}]
["СО  9*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*600*870",{"v":5593.5,"d":"5594"},null,{"v":5593.077837837838,"d":"5593"},{"v":8174.498378378378,"d":"8174"}]
["СО 12*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*600*870",{"v":6883.8,"d":"6884"},null,{"v":6841.120000000001,"d":"6841"},{"v":9680.327027027028,"d":"9680"}]
["СО 15*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":8713.1,"d":"8713"},null,{"v":8272.27945945946,"d":"8272"},{"v":11831.51081081081,"d":"11832"}]
["СО 18*6 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*600*870",{"v":10880.367567567568,"d":"10880"},null,{"v":10667.027027027027,"d":"10667"},{"v":14044.91891891892,"d":"14045"}]
["СО  9*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*700*870",{"v":6668.200000000001,"d":"6668"},null,{"v":6453.551351351351,"d":"6454"},{"v":9895.445405405406,"d":"9895"}]
["СО  12*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*700*870",{"v":7744.000000000001,"d":"7744"},null,{"v":7529.143243243244,"d":"7529"},{"v":11401.274054054056,"d":"11401"}]
["СО  15*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*700*870",{"v":9465.5,"d":"9466"},null,{"v":9426.096216216216,"d":"9426"},{"v":13122.221081081081,"d":"13122"}]
["СО  18*7 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*700*870",{"v":10971.400000000001,"d":"10971"},null,{"v":10755.918918918918,"d":"10756"},{"v":14197.812972972972,"d":"14198"}]
["СО  9*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*800*870",{"v":7313.9,"d":"7314"},null,{"v":7255.356216216215,"d":"7255"},{"v":10755.918918918918,"d":"10756"}]
["СО  12*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                        столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*800*870",{"v":8494.2,"d":"8494"},null,{"v":8428.729189189191,"d":"8429"},{"v":13122.221081081081,"d":"13122"}]
["СО  15*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*800*870",9680,null,{"v":9973.670270270271,"d":"9974"},{"v":15488.52324324324,"d":"15489"}]
["СО  18*8 (э/оц/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*800*870",{"v":11185.900000000001,"d":"11186"},null,{"v":11147.043243243244,"d":"11147"},{"v":15812.08972972973,"d":"15812"}]
["пристенные (с бортом)"]
["СП  6*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",{"v":4538.6,"d":"4539"},null,{"v":4517.485945945946,"d":"4517"},{"v":6969.124324324325,"d":"6969"}]
["СП  9*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*600*870",{"v":5808.000000000001,"d":"5808"},null,{"v":5749.527567567568,"d":"5750"},{"v":8389.616756756757,"d":"8390"}]
["СП 12*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*600*870",{"v":7099.4,"d":"7099"},null,{"v":7020.681621621622,"d":"7021"},{"v":9895.445405405406,"d":"9895"}]
["СП 15*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":8928.7,"d":"8929"},null,{"v":8917.634594594594,"d":"8918"},{"v":12155.077297297297,"d":"12155"}]
["СП 18*6 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*600*870",{"v":11241.268648648647,"d":"11241"},null,{"v":11200.378378378378,"d":"11200"},{"v":14420.042702702704,"d":"14420"}]
["СП  9*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*700*870",{"v":6883.8,"d":"6884"},null,7020,{"v":10110.563783783784,"d":"10111"}]
["СП  12*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*700*870",{"v":7959.6,"d":"7960"},null,{"v":7939.823783783785,"d":"7940"},{"v":11616.392432432434,"d":"11616"}]
["СП  15*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*700*870",9680,null,{"v":9676.771351351352,"d":"9677"},{"v":13445.78756756757,"d":"13446"}]
["СП  18*7 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*700*870",{"v":11294.8,"d":"11295"},null,{"v":11264.380540540542,"d":"11264"},{"v":14521.37945945946,"d":"14521"}]
["СП  9*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","910*800*870",{"v":7529.500000000001,"d":"7530"},null,{"v":7450.918378378379,"d":"7451"},{"v":10971.037297297298,"d":"10971"}]
["СП  12*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1150*800*870",{"v":8713.1,"d":"8713"},null,{"v":8604.735135135135,"d":"8605"},{"v":13337.339459459461,"d":"13337"}]
["СП  15*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*800*870",{"v":10003.400000000001,"d":"10003"},null,{"v":10267.013513513513,"d":"10267"},{"v":15812.08972972973,"d":"15812"}]
["СП  18*8 (э/оц/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1800*800*870",{"v":11509.3,"d":"11509"},null,{"v":11440.386486486488,"d":"11440"},{"v":16133.878378378378,"d":"16134"}]
["Столы производственные с усиленным каркасом из квадратной трубы 40*40 и полкой сплошной (подложка столешницы - ДСП) "]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","каркас и полка крашенные (эконом-класс)",null,null,"  каркас и полка из нерж. стали"]
["островные"]
["СРО  6*6 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",{"v":7529.500000000001,"d":"7530"},null,null,{"v":9358.538378378378,"d":"9359"}]
["СРО  9*6 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","910*600*870",{"v":8389.7,"d":"8390"},null,null,{"v":10003.893513513514,"d":"10004"}]
["СРО 12*6 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1150*600*870",{"v":8819.800000000001,"d":"8820"},null,null,{"v":10755.918918918918,"d":"10756"}]
["СРО 15*6 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":10649.1,"d":"10649"},null,null,{"v":12713.318378378379,"d":"12713"}]
["СРО 18*6 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1800*600*870",{"v":12800.432432432432,"d":"12800"},null,null,{"v":14933.83783783784,"d":"14934"}]
["СРО  9*7 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","910*700*870",{"v":9249.900000000001,"d":"9250"},null,null,{"v":11132.82054054054,"d":"11133"}]
["СРО  12*7 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1150*700*870",{"v":9895.6,"d":"9896"},null,null,{"v":12046.62918918919,"d":"12047"}]
["СРО  15*7 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1500*700*870",{"v":11456.500000000002,"d":"11457"},null,null,{"v":14197.812972972972,"d":"14198"}]
["СРО  18*7 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1800*700*870",{"v":12907.400000000001,"d":"12907"},null,null,{"v":15058.286486486488,"d":"15058"}]
["СРО  9*8 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","910*800*870",{"v":10110.1,"d":"10110"},null,null,{"v":12261.747567567569,"d":"12262"}]
["СРО  12*8 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1150*800*870",{"v":10971.400000000001,"d":"10971"},null,null,{"v":13337.339459459461,"d":"13337"}]
["СРО  15*8 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1500*800*870",{"v":12261.7,"d":"12262"},null,null,{"v":16564.115135135136,"d":"16564"}]
["СРО  18*8 (э/нерж)","Островной (без борта),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1800*800*870",{"v":13552.000000000002,"d":"13552"},null,null,{"v":17424.588648648652,"d":"17425"}]
["пристенные"]
["СРП  6*6 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",{"v":7744.000000000001,"d":"7744"},null,null,{"v":9486.542702702704,"d":"9487"}]
["СРП  9*6 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","910*600*870",{"v":8604.2,"d":"8604"},null,null,{"v":10219.011891891892,"d":"10219"}]
["СРП 12*6 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1150*600*870",{"v":9035.400000000001,"d":"9035"},null,null,11140]
["СРП 15*6 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":10971.400000000001,"d":"10971"},null,null,{"v":13102.664864864868,"d":"13103"}]
["СРП 18*6 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1800*600*870",{"v":12978.216216216217,"d":"12978"},null,null,{"v":15289.405405405405,"d":"15289"}]
["СРП  9*7 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","910*700*870",{"v":9465.5,"d":"9466"},null,null,{"v":11347.93891891892,"d":"11348"}]
["СРП  12*7 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1150*700*870",{"v":10110.1,"d":"10110"},null,null,{"v":12261.747567567569,"d":"12262"}]
["СРП  15*7 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1500*700*870",{"v":11724.900000000001,"d":"11725"},null,null,{"v":14521.37945945946,"d":"14521"}]
["СРП  18*7 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1800*700*870",{"v":13015.2,"d":"13015"},null,null,{"v":15378.297297297298,"d":"15378"}]
["СРП  9*8 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","910*800*870",{"v":10325.7,"d":"10326"},null,null,{"v":12476.865945945947,"d":"12477"}]
["СРП  12*8 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1150*800*870",{"v":11185.900000000001,"d":"11186"},null,null,{"v":13552.457837837841,"d":"13552"}]
["СРП  15*8 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1500*800*870",{"v":12477.3,"d":"12477"},null,null,{"v":16359.663783783784,"d":"16360"}]
["СРП  18*8 (э/нерж)","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,6мм ,  труба 40*40мм, ДСП t=16 мм","1800*800*870",{"v":13767.6,"d":"13768"},null,null,{"v":17748.155135135134,"d":"17748"}]
["Дополнительные опции к столам производственным",null,null,"Цена, в руб"]
["Описание","Изготовление отверстия в столе для сбора отходов210 мм",null,{"v":740,"d":"740   "}]
["Столы кондитерские (столешница - бук толщиной 40 мм)"]
["СКР 12*8","Стол кондитерский, каркас разборный из уголка,                           с нижней полкой-решеткой","1200*800*870",{"v":13689.500000000002,"d":"13690"},null,null,{"v":17600.594594594597,"d":"17601"}]
["СКР 15*8","Стол кондитерский, каркас разборный из уголка,                           с нижней полкой-решеткой","1500*800*870",{"v":17601.100000000002,"d":"17601"},null,null,{"v":22489.648648648646,"d":"22490"}]
["СКР 18*8","Стол кондитерский, каркас разборный из уголка,                           с нижней полкой-решеткой","1800*800*870",{"v":21511.6,"d":"21512"},null,null,{"v":27378.7027027027,"d":"27379"}]
["СКП 12*8","Стол кондитерский, каркас разборный из уголка,                           со сплошной полкой","1200*800*870",{"v":15057.900000000001,"d":"15058"},null,null,{"v":19360.654054054055,"d":"19361"}]
["СКП 15*8","Стол кондитерский, каркас разборный из уголка,                           со сплошной полкой","1500*800*870",20255,null,null,{"v":24738.613513513515,"d":"24739"}]
["СКП 18*8","Стол кондитерский, каркас разборный из уголка,                           со сплошной полкой","1800*800*870",{"v":23663.2,"d":"23663"},null,null,{"v":30116.572972972976,"d":"30117"}]
["Возможно изготовление столов кондитерских с каркасом из трубы",null,null,"Цены уточнять"]
["Столы производственные (столешница - полипропилен)"]
["Стол производственный","Каркас любой по заказу","Размеры по заказу","Цены уточнять"]
["Столы-тумбы"]
[{"$nulls":3},"каркас крашен. (эконом-класс),    столешница - нерж.",null,null,"полн. из нерж. стали"]
["островные (без борта)"]
["СТРО 6*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки распашные","600*600*870",{"v":11185.900000000001,"d":"11186"},null,null,{"v":19015.753513513515,"d":"19016"}]
["СТРО 9*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки распашные","910*600*870",{"v":12821.6,"d":"12822"},null,null,{"v":25556.418918918924,"d":"25556"}]
["СТРО 12*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки распашные","1150*600*870",{"v":15449.500000000002,"d":"15450"},null,null,{"v":29298.767567567567,"d":"29299"}]
["СТРО 15*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки распашные","1500*600*870",{"v":18383.2,"d":"18383"},null,null,{"v":33666.91513513514,"d":"33667"}]
["СТКО 9*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки-купе","910*600*870",{"v":16049.000000000002,"d":"16049"},null,null,{"v":28783.1945945946,"d":"28783"}]
["СТКО 12*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки-купе","1150*600*870",{"v":17659.4,"d":"17659"},null,null,{"v":32525.54324324324,"d":"32526"}]
["СТКО 15*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки-купе","1500*600*870",{"v":20925.300000000003,"d":"20925"},null,null,{"v":36893.69081081081,"d":"36894"}]
["пристенные (с бортом)"]
["СТРП 6*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки распашные","600*600*870",{"v":11401.500000000002,"d":"11402"},null,null,{"v":19230.871891891893,"d":"19231"}]
["СТРП 9*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки распашные","910*600*870",{"v":13037.2,"d":"13037"},null,null,{"v":25771.537297297302,"d":"25772"}]
["СТРП 12*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки распашные","1150*600*870",{"v":15743.2,"d":"15743"},null,null,{"v":29513.88594594595,"d":"29514"}]
["СТРП 15*6 (э/нерж) ","Стол-тумба, дверки распашные","1500*600*870",{"v":18675.800000000003,"d":"18676"},null,null,{"v":33988.70378378379,"d":"33989"}]
["СТКП 9*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки-купе","910*600*870",{"v":16133.7,"d":"16134"},null,null,{"v":28998.312972972977,"d":"28998"}]
["СТКП 12*6 (э/нерж) ","Стол-тумба, дверки-купе","1150*600*870",{"v":17953.100000000002,"d":"17953"},null,null,{"v":32740.66162162162,"d":"32741"}]
["СТКП 15*6 (э/нерж)","Стол-тумба, дверки-купе","1500*600*870",21219,null,null,{"v":37215.47945945946,"d":"37215"}]
["Стеллажи металлические со сплошными полками из нерж. стали"]
[{"$nulls":3},"стойки крашенные ",null,"стойки  из оцинк. стали","стойки  из нержав. стали"]
["С-1,6*6*3/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","600*300*1600",{"v":7486.6,"d":"7487"},null,{"v":7465.141081081082,"d":"7465"},{"v":8755.851351351352,"d":"8756"}]
["С-1,6*6*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","600*400*1600",8569,null,{"v":8547.844324324325,"d":"8548"},{"v":9838.554594594596,"d":"9839"}]
["С-1,6*6*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","600*500*1600",{"v":9077.2,"d":"9077"},null,{"v":9056.305945945947,"d":"9056"},{"v":10347.016216216218,"d":"10347"}]
["С-1,6*6*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки   t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","600*600*1600",{"v":9500.7,"d":"9501"},null,{"v":9479.431351351352,"d":"9479"},{"v":10770.141621621624,"d":"10770"}]
["С-1,6*9*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","930*300*1600",{"v":7634.000000000001,"d":"7634"},null,{"v":7584.256216216218,"d":"7584"},{"v":9481.209189189189,"d":"9481"}]
["С-1,6*9*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","930*400*1600",{"v":8332.5,"d":"8333"},null,{"v":8277.612972972973,"d":"8278"},{"v":10179.899459459459,"d":"10180"}]
["С-1,6*9*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","930*500*1600",{"v":10430.2,"d":"10430"},null,{"v":10375.461621621622,"d":"10375"},{"v":12283.081621621624,"d":"12283"}]
["С-1,6*9*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","930*600*1600",{"v":11129.8,"d":"11130"},null,{"v":11074.151891891892,"d":"11074"},{"v":12976.43837837838,"d":"12976"}]
["С-1,6*12*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1150*300*1600",{"v":8332.5,"d":"8333"},null,{"v":8277.612972972973,"d":"8278"},{"v":10179.899459459459,"d":"10180"}]
["С-1,6*12*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1150*400*1600",{"v":9202.6,"d":"9203"},null,{"v":9145.197837837839,"d":"9145"},{"v":11047.484324324325,"d":"11047"}]
["С-1,6*12*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1150*500*1600",{"v":11803.000000000002,"d":"11803"},null,{"v":11746.174594594597,"d":"11746"},{"v":13646.683243243244,"d":"13647"}]
["С-1,6*12*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1150*600*1600",{"v":12653.3,"d":"12653"},null,{"v":12597.75891891892,"d":"12598"},{"v":14498.267567567567,"d":"14498"}]
["С-1,6*15*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1500*300*1600",{"v":9341.2,"d":"9341"},null,{"v":9285.647027027027,"d":"9286"},{"v":11129.264864864865,"d":"11129"}]
["С-1,6*15*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1500*400*1600",{"v":10498.400000000001,"d":"10498"},null,{"v":10444.797297297298,"d":"10445"},{"v":12347.083783783784,"d":"12347"}]
["С-1,6*15*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1500*500*1600",{"v":13926.000000000002,"d":"13926"},null,{"v":13870.690810810811,"d":"13871"},{"v":15772.977297297299,"d":"15773"}]
["С-1,6*15*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1500*600*1600",{"v":14713.6,"d":"14714"},null,{"v":14652.93945945946,"d":"14653"},{"v":16557.003783783784,"d":"16557"}]
["С-1,8*6*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","600*300*1800",{"v":7767.1,"d":"7767"},null,{"v":7786.92972972973,"d":"7787"},{"v":9234.08972972973,"d":"9234"}]
["С-1,8*6*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","600*400*1800",{"v":8853.900000000001,"d":"8854"},null,{"v":8871.410810810812,"d":"8871"},{"v":10416.351891891894,"d":"10416"}]
["С-1,8*6*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","600*500*1800",{"v":9359.900000000001,"d":"9360"},null,{"v":9379.872432432432,"d":"9380"},{"v":10924.813513513514,"d":"10925"}]
["С-1,8*6*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","600*600*1800",{"v":9781.2,"d":"9781"},null,{"v":9801.22,"d":"9801"},{"v":11344.383243243243,"d":"11344"}]
["С-1,8*9*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","930*300*1800",{"v":7680.200000000001,"d":"7680"},null,{"v":7587.8118918918935,"d":"7588"},{"v":9849.221621621624,"d":"9849"}]
["С-1,8*9*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","930*400*1800",{"v":8380.900000000001,"d":"8381"},null,{"v":8286.502162162164,"d":"8287"},{"v":10519.466486486486,"d":"10519"}]
["С-1,8*9*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","930*500*1800",{"v":10448.900000000001,"d":"10449"},null,{"v":10355.905405405407,"d":"10356"},{"v":12611.981621621622,"d":"12612"}]
["С-1,8*9*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","930*600*1800",{"v":11177.1,"d":"11177"},null,{"v":11083.041081081083,"d":"11083"},{"v":13335.561621621622,"d":"13336"}]
["С-1,8*12*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1150*300*1800",{"v":8380.900000000001,"d":"8381"},null,{"v":8286.502162162164,"d":"8287"},{"v":10539.022702702703,"d":"10539"}]
["С-1,8*12*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1150*400*1800",{"v":9252.1,"d":"9252"},null,{"v":9150.531351351352,"d":"9151"},{"v":11404.82972972973,"d":"11405"}]
["С-1,8*12*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1150*500*1800",{"v":11847.000000000002,"d":"11847"},null,{"v":11756.841621621623,"d":"11757"},{"v":14005.806486486486,"d":"14006"}]
["С-1,8*12*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1150*600*1800",{"v":12706.1,"d":"12706"},null,{"v":12606.648108108107,"d":"12607"},{"v":14860.946486486486,"d":"14861"}]
["С-1,8*15*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1500*300*1800",{"v":9347.800000000001,"d":"9348"},null,{"v":9292.758378378378,"d":"9293"},{"v":12128.40972972973,"d":"12128"}]
["С-1,8*15*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1500*400*1800",{"v":10539.1,"d":"10539"},null,{"v":10455.464324324324,"d":"10455"},{"v":12707.984864864866,"d":"12708"}]
["С-1,8*15*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1500*500*1800",{"v":13975.500000000002,"d":"13976"},null,{"v":13879.58,"d":"13880"},{"v":16132.100540540543,"d":"16132"}]
["С-1,8*15*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1500*600*1800",{"v":14756.500000000002,"d":"14757"},null,{"v":14663.60648648649,"d":"14664"},{"v":16914.34918918919,"d":"16914"}]
["С-2*6*3/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","600*300*2000",{"v":8002.500000000001,"d":"8003"},null,{"v":8002.048108108108,"d":"8002"},{"v":9616.324864864866,"d":"9616"}]
["С-2*6*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","600*400*2000",9590,null,{"v":9088.30702702703,"d":"9088"},{"v":10699.028108108108,"d":"10699"}]
["С-2*6*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","600*500*2000",{"v":9595.300000000001,"d":"9595"},null,{"v":9594.990810810812,"d":"9595"},{"v":11207.489729729728,"d":"11207"}]
["С-2*6*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","600*600*2000",{"v":10016.6,"d":"10017"},null,{"v":10016.33837837838,"d":"10016"},{"v":11630.615135135136,"d":"11631"}]
["С-2*9*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","930*300*2000",{"v":7914.500000000001,"d":"7915"},null,{"v":7802.930270270271,"d":"7803"},{"v":10131.89783783784,"d":"10132"}]
["С-2*9*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","930*400*2000",{"v":8611.900000000001,"d":"8612"},null,{"v":8501.62054054054,"d":"8502"},{"v":10819.921081081082,"d":"10820"}]
["С-2*9*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","930*500*2000",{"v":10683.2,"d":"10683"},null,{"v":10571.023783783785,"d":"10571"},{"v":12898.213513513514,"d":"12898"}]
["С-2*9*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","930*600*2000",{"v":11408.1,"d":"11408"},null,{"v":11298.159459459459,"d":"11298"},{"v":13618.23783783784,"d":"13618"}]
["С-2*12*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1150*300*2000",{"v":8611.900000000001,"d":"8612"},null,{"v":8501.62054054054,"d":"8502"},{"v":10819.921081081082,"d":"10820"}]
["С-2*12*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1150*400*2000",{"v":9486.400000000001,"d":"9486"},null,{"v":9369.205405405406,"d":"9369"},{"v":11689.283783783785,"d":"11689"}]
["С-2*12*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1150*500*2000",{"v":12082.400000000001,"d":"12082"},null,{"v":11968.404324324325,"d":"11968"},{"v":14290.260540540541,"d":"14290"}]
["С-2*12*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1150*600*2000",{"v":12940.400000000001,"d":"12940"},null,{"v":12821.766486486487,"d":"12822"},{"v":15143.622702702705,"d":"15144"}]
["С-2*15*3/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1500*300*2000",{"v":9619.5,"d":"9620"},null,9669,{"v":11831.51081081081,"d":"11832"}]
["С-2*15*4/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм","1500*400*2000",{"v":10781.1,"d":"10781"},null,{"v":10670.5827027027,"d":"10671"},{"v":12991.194432432434,"d":"12991"}]
["С-2*15*5/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1500*500*2000",{"v":14209.8,"d":"14210"},null,{"v":14094.698378378382,"d":"14095"},{"v":16414.776756756757,"d":"16415"}]
["С-2*15*6/4 (э/оц/нерж)","4   полки  t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости","1500*600*2000",{"v":14990.8,"d":"14991"},null,{"v":14878.724864864864,"d":"14879"},{"v":17200.581081081084,"d":"17201"}]
["Стоимость перфорации полок стеллажа :  + 1250 руб. к стоимости выбранного стеллажа."]
["Дополнительные опции к стеллажам"]
["При необходимости  можно скомплектовать  стеллаж любой высоты, ширины и длины с любым количеством полок из элементов перечисленных ниже; уголки усиления и крепеж входят в стоимость любого стеллажа"]
["Элементы стеллажей со сплошными полками из нерж.стали"]
[{"$nulls":3},"стойки крашенные            ",null,"стойки из оцинк. стали","стойки и полки из нерж. стали"]
["Ст-1,6","Стойки для стеллажа 4 шт, t=1,5 мм",1600,2380,null,{"v":2350.301621621622,"d":"2350"},{"v":3834.7962162162166,"d":"3835"}]
["Ст-1,8","Стойки для стеллажа 4 шт t=1,5 мм",1800,{"v":2700.5,"d":"2701"},null,2730,{"v":4497.92972972973,"d":"4498"}]
["Ст-2","Стойки для стеллажа 4 шт t=1,5 мм",2000,2975,null,{"v":2968.9891891891893,"d":"2969"},{"v":4825.0518918918915,"d":"4825"}]
["П-6*3","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","600*300",{"$nulls":3},1565]
["П-6*4","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","600*400",{"$nulls":3},1875]
["П-6*5","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","600*500",{"$nulls":3},2020]
["П-6*6","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","600* 600",{"$nulls":3},{"v":2136.9610810810814,"d":"2137"}]
["П-9*3","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","910*300",{"$nulls":3},1725]
["П-9*4","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","910*400",{"$nulls":3},{"v":2017.8459459459461,"d":"2018"}]
["П-9*5","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","910*500",{"$nulls":3},2530]
["П-9*6","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","910*600",{"$nulls":3},2885]
["П-12*3","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","1150*300",{"$nulls":3},{"v":1930.7318918918922,"d":"1931"}]
["П-12*4","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","1150*400",{"$nulls":3},2455]
["П-12*5","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","1150*500",{"$nulls":3},2899]
["П-12*6","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","1150*600",{"$nulls":3},{"v":3265.888108108108,"d":"3266"}]
["П-15*3","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","1500*300",{"$nulls":3},{"v":2608.088108108108,"d":"2608"}]
["П-15*4","Полка для стеллажа,  t=0,6мм","1500*400",{"$nulls":3},{"v":2931.6545945945945,"d":"2932"}]
["П-15*5","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","1500*500",{"$nulls":3},{"v":3415.226486486487,"d":"3415"}]
["П-15*6","Полка для стеллажа,  t=0,6мм, усилена ребром жестк.","1500*600",{"$nulls":3},3835]
["Стеллажи с полками для тарелок и полками решетчатыми для стаканов и инвентаря"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","Кол-во тарелок"," решетки из никел. стали /стойки крашенные","решетки из никел. стали /стойки из оцинк. стали"," решетки из никел. стали /стойки из нерж. стали"]
["СТ-1,6*6/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","610*300*1600",{"v":110,"d":"110   "},{"v":10299.014594594595,"d":"10,299   "},{"v":10277.68054054054,"d":"10,278   "},{"v":11568.390810810812,"d":"11,568   "}]
["СТ-1,6*8/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","810*300*1600",{"v":150,"d":"150   "},{"v":11207.489729729728,"d":"11,207   "},{"v":11186.155675675676,"d":"11,186   "},{"v":12476.865945945947,"d":"12,477   "}]
["СТ-1,6*12/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","1180*300*1600",{"v":220,"d":"220   "},{"v":13467.121621621622,"d":"13,467   "},{"v":13445.78756756757,"d":"13,446   "},{"v":14736.497837837836,"d":"14,736   "}]
["СТ-1,6*16/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","1580*300*1600",{"v":300,"d":"300   "},{"v":16693.897297297295,"d":"16,694   "},{"v":16672.563243243243,"d":"16,673   "},{"v":17963.27351351351,"d":"17,963   "}]
["СР-1,6*6/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","610*300*1600",null,{"v":9975.44810810811,"d":"9,975   "},{"v":9954.114054054055,"d":"9,954   "},{"v":11244.824324324323,"d":"11,245   "}]
["СР-1,6*8/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","810*300*1600",null,{"v":10729.251351351353,"d":"10,729   "},{"v":10707.9172972973,"d":"10,708   "},{"v":11998.627567567568,"d":"11,999   "}]
["СР-1,6*12/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","1180*300*1600",null,{"v":13143.555135135137,"d":"13,144   "},{"v":13122.221081081081,"d":"13,122   "},{"v":14412.931351351352,"d":"14,413   "}]
["СР-1,6*16/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","1580*300*1600",null,{"v":14171.145405405405,"d":"14,171   "},{"v":14149.811351351353,"d":"14,150   "},{"v":15440.521621621621,"d":"15,441   "}]
["СТР-1,6*6/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","610*300*1600",{"v":66,"d":"66   "},{"v":10169.232432432433,"d":"10,169   "},{"v":10147.898378378379,"d":"10,148   "},{"v":11438.60864864865,"d":"11,439   "}]
["СТР-1,6*8/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","810*300*1600",{"v":90,"d":"90   "},{"v":11015.483243243243,"d":"11,015   "},{"v":10994.149189189191,"d":"10,994   "},{"v":12284.859459459462,"d":"12,285   "}]
["СТР-1,6*12/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","1180*300*1600",{"v":132,"d":"132   "},{"v":13337.339459459461,"d":"13,337   "},{"v":13316.005405405405,"d":"13,316   "},{"v":14606.715675675676,"d":"14,607   "}]
["СТР-1,6*16/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","1580*300*1600",{"v":180,"d":"180   "},{"v":15684.085405405409,"d":"15,684   "},{"v":15662.751351351351,"d":"15,663   "},{"v":16953.461621621624,"d":"16,953   "}]
["СТ-1,8*6/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","610*300*1800",{"v":110,"d":"110   "},{"v":10576.357297297298,"d":"10,576   "},{"v":10595.913513513515,"d":"10,596   "},{"v":12139.076756756758,"d":"12,139   "}]
["СТ-1,8*8/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","810*300*1800",{"v":150,"d":"150   "},{"v":11490.165945945948,"d":"11,490   "},{"v":11509.722162162163,"d":"11,510   "},{"v":13054.663243243242,"d":"13,055   "}]
["СТ-1,8*12/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","1180*300*1800",{"v":220,"d":"220   "},{"v":13748.020000000002,"d":"13,748   "},{"v":13767.576216216215,"d":"13,768   "},{"v":15312.517297297298,"d":"15,313   "}]
["СТ-1,8*16/5 (э/оц/нерж)","5   полок для тарелки","1580*300*1800",{"v":300,"d":"300   "},{"v":16974.795675675676,"d":"16,975   "},{"v":16994.351891891896,"d":"16,994   "},{"v":18539.292972972977,"d":"18,539   "}]
["СР-1,8*6/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","610*300*1800",null,{"v":10252.79081081081,"d":"10,253   "},{"v":10272.347027027028,"d":"10,272   "},{"v":11817.288108108109,"d":"11,817   "}]
["СР-1,8*8/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","810*300*1800",null,{"v":11006.594054054054,"d":"11,007   "},{"v":11026.150270270271,"d":"11,026   "},{"v":12569.313513513514,"d":"12,569   "}]
["СР-1,8*12/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","1180*300*1800",null,{"v":13484.900000000001,"d":"13,485   "},{"v":13445.78756756757,"d":"13,446   "},{"v":14990.72864864865,"d":"14,991   "}]
["СР-1,8*16/5 (э/оц/нерж)","5   полок решетчатых под стаканы","1580*300*1800",null,{"v":14448.48810810811,"d":"14,448   "},{"v":14468.044324324323,"d":"14,468   "},{"v":16011.207567567568,"d":"16,011   "}]
["СТР-1,8*6/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","610*300*1800",{"v":66,"d":"66   "},{"v":10446.575135135134,"d":"10,447   "},{"v":10466.131351351352,"d":"10,466   "},{"v":12009.294594594596,"d":"12,009   "}]
["СТР-1,8*8/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","810*300*1800",{"v":90,"d":"90   "},{"v":11296.381621621622,"d":"11,296   "},{"v":11315.937837837839,"d":"11,316   "},{"v":12860.87891891892,"d":"12,861   "}]
["СТР-1,8*12/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","1180*300*1800",{"v":132,"d":"132   "},{"v":13618.23783783784,"d":"13,618   "},{"v":13637.794054054055,"d":"13,638   "},{"v":15182.735135135137,"d":"15,183   "}]
["СТР-1,8*16/3+2 (э/оц/нерж)","3 полки для тарелки 2 решётчатые","1580*300*1800",{"v":180,"d":"180   "},{"v":15963.205945945945,"d":"15,963   "},{"v":15982.762162162164,"d":"15,983   "},{"v":17527.703243243242,"d":"17,528   "}]
["Элементы стеллажей для тарелок и кухонного инвентаря"]
[{"$nulls":4},"Стойки крашенные (Эконом)","стойки  из оцинк. стали","стойки  из нержав. стали"]
["Ст-1,6","Стойки для стеллажа 4 шт",1600,null,{"v":2374,"d":"2,374   "},{"v":2350.301621621622,"d":"2,350   "},{"v":3834.7962162162166,"d":"3,835   "}]
["Ст-1,8","Стойки для стеллажа 4 шт",1800,null,{"v":2700.535675675676,"d":"2,701   "},{"v":2725,"d":"2,725   "},{"v":4497.92972972973,"d":"4,498   "}]
["Ст-2","Стойки для стеллажа 4 шт",2000,null,{"v":3090,"d":"3,090   "},{"v":2969,"d":"2,969   "},{"v":4825.0518918918915,"d":"4,825   "}]
[{"$nulls":5},"решетки из никел. стали "]
["ПТ-6*3","Полка для сушки тарелок","610*300",{"v":22,"d":"22   "},null,{"v":1893.3972972972974,"d":"1,893   "}]
["ПТ-8*3","Полка для сушки тарелок","810*300",{"v":30,"d":"30   "},null,{"v":2112,"d":"2,112   "}]
["ПТ-12*3","Полка для сушки тарелок","1180*300",{"v":44,"d":"44   "},null,{"v":2622.310810810811,"d":"2,622   "}]
["ПТ-16*3","Полка для сушки тарелок","1580*300",{"v":60,"d":"60   "},null,{"v":3363.669189189189,"d":"3,364   "}]
["ПP-6*3","Полка решётчатая для стаканов ","610*300",null,null,{"v":1822,"d":"1,822   "}]
["ПP-8*3","Полка решётчатая для стаканов ","810*300",null,null,{"v":1999,"d":"1,999   "}]
["ПP-12*3","Полка решётчатая для стаканов ","1180*300",null,null,{"v":2554,"d":"2,554   "}]
["ПP-16*3","Полка решётчатая для стаканов ","1580*300",null,null,{"v":2782.316216216216,"d":"2,782   "}]
["Поддоны для сбора воды к стеллажам для посуды серии СТ, СР, СТР"]
[{"$nulls":3}," Габариты, мм (длина*ширина*высота)",null,null,"полн. из нерж. стали"]
["ПВ 6*3","Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды",null,"610*300",null,null,{"v":2055.1805405405403,"d":"2,055   "}]
["ПВ 8*3","Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды",null,"810*300",null,null,{"v":2410,"d":"2,410   "}]
["ПВ 12*3","Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды",null,"1180*300",null,null,{"v":2921,"d":"2,921   "}]
["ПВ 16*3","Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды",null,"1580*300",null,null,{"v":3525,"d":"3,525   "}]
["Рукомойники"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","каркас крашенный    (эконом-класс)",null,null,"полн. из нерж. стали"]
["РН 4*3","Рукомойник настенный                                    (комплектуется сифоном)","400*400*300","x",null,null,{"v":6453.551351351351,"d":"6454"}]
["РНБ 4*3","Рукомойник настенный с бедренным приводом                (комплектуется сифоном, бедренным приводом и смесителем)","400*400*300","x",null,null,{"v":11555.945945945947,"d":"11556"}]
["РПО 5*6","Рукомойник напольный открытый                              (комплектуется сифоном)","500*600*870",{"v":6453.700000000001,"d":"6454"},null,null,{"v":10325.682162162164,"d":"10326"}]
["РПЗ 5*6 ","Рукомойник напольный закрытый                                (комплектуется сифоном)","500*600*870",{"v":17209.5,"d":"17210"},null,null,{"v":25814.205405405402,"d":"25814"}]
["Полки настенные сплошные  "]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)",{"$nulls":3},"полки из нерж. стали"]
["ПН 6*3","Полка настенная с кронштейнами","610*300",{"$nulls":3},{"v":1981,"d":"1,981   "}]
["ПН 6*4","Полка настенная с кронштейнами","610*400",{"$nulls":3},{"v":2193.851891891892,"d":"2,194   "}]
["ПН 9*3","Полка настенная с кронштейнами","920*300",{"$nulls":3},{"v":2193.851891891892,"d":"2,194   "}]
["ПН 9*4","Полка настенная с кронштейнами","920*400",{"$nulls":3},{"v":2474.75027027027,"d":"2,475   "}]
["ПН 12*3","Полка настенная с кронштейнами","1150*300",{"$nulls":3},{"v":2378.747027027027,"d":"2,379   "}]
["ПН 12*4","Полка настенная с кронштейнами","1150*400",{"$nulls":3},{"v":2695,"d":"2,695   "}]
["ПН 15*3","Полка настенная с кронштейнами","1500*300",{"$nulls":3},{"v":2702.3135135135135,"d":"2,702   "}]
["ПН 15*4","Полка настенная с кронштейнами","1500*400",{"$nulls":3},{"v":3115,"d":"3,115   "}]
["Полки настенные для тарелок и кухонного инвентаря"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","Кол. таре лок",null,null,"решетки из никел. стали"]
["ПНР 6*3","Полка настенная решётчатая под стаканы","610*300",{"$nulls":3},{"v":2172.517837837838,"d":"2,173   "}]
["ПНР 8*3","Полка настенная решётчатая под стаканы","810*300",{"$nulls":3},{"v":2285,"d":"2,285   "}]
["ПНР 12*3","Полка настенная решётчатая под стаканы","1180*300",{"$nulls":3},{"v":2796.538918918919,"d":"2,797   "}]
["ПНР 16*3","Полка настенная решётчатая под стаканы","1580*300",{"$nulls":3},{"v":3525,"d":"3,525   "}]
["ПНТ 6*3","Полка настенная для сушки тарелок","610*300",{"v":22,"d":"22   "},null,null,{"v":237,"d":"237   "}]
["ПНТ 8*3","Полка настенная для сушки тарелок","810*300",{"v":30,"d":"30   "},null,null,{"v":2474.75027027027,"d":"2,475   "}]
["ПНТ 12*3","Полка настенная для сушки тарелок","1180*300",{"v":44,"d":"44   "},null,null,{"v":3230,"d":"3,230   "}]
["ПНТ 16*3","Полка настенная для сушки тарелок","1580*300",{"v":66,"d":"66   "},null,null,{"v":3872.13081081081,"d":"3,872   "}]
["Поддоны для сбора воды к полкам настенным решетчатым серии ПНТ"]
[null,null,"Габариты, мм  \n(длина х ширина)",{"$nulls":3},"полн. из нерж. стали"]
["ПВТ 6","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ","610*300",{"$nulls":3},{"v":2055.1805405405403,"d":"2,055   "}]
["ПВТ 8","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ","810*300",{"$nulls":3},{"v":2408,"d":"2,408   "}]
["ПВТ 12","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ","1180*300",{"$nulls":3},{"v":2915.654054054054,"d":"2,916   "}]
["ПВТ 16","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ","1580*300",{"$nulls":3},{"v":3524,"d":"3,524   "}]
["Поддоны для сбора воды к полкам настенным решетчатым серии ПНР "]
[null,null,"Габариты, мм \n(длина х ширина)",{"$nulls":3},"полн. из нерж. стали"]
["ПВР 6","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР","610*300",{"$nulls":3},{"v":2055.1805405405403,"d":"2,055   "}]
["ПВР 8","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР","810*300",{"$nulls":3},{"v":2410,"d":"2,410   "}]
["ПВР 12","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР","1180*300",{"$nulls":3},{"v":2915.654054054054,"d":"2,916   "}]
["ПВР 16","Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР","1580*300",{"$nulls":3},{"v":3524,"d":"3,524   "}]
["Полки-шкафы настенные сплошные открытые"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)",{"$nulls":3},"полн. нерж."]
["ПНО-9*4","Полка настенная открытая"," 910*400*700 ",{"$nulls":3},{"v":9386.983783783782,"d":"9,387   "}]
["ПНО-12*4","Полка настенная открытая","1150*400*700",{"$nulls":3},{"v":10697.250270270271,"d":"10,697   "}]
["Полки-шкафы настенные сплошные закрытые"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)",{"$nulls":3},"полн. нерж."]
["ПНЗ-9*4","Полка настенная закрытая с дверками-купе"," 910*400*700 ",{"$nulls":3},{"v":14667.162162162163,"d":"14,667   "}]
["ПНЗ-12*4","Полка настенная закрытая с дверками-купе","1150*400*700",{"$nulls":3},{"v":16133.878378378378,"d":"16,134   "}]
["Полки-шкафы настенные для тарелок и кухонного инвентаря открытые"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","Кол. таре лок",null,null,"решетки из никел. стали"]
["ПТО-8*4","Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая","810*400*700",{"v":30,"d":"30   "},null,null,{"v":11342.605405405406,"d":"11,343   "}]
["ПТО-12*4","Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая","1180*400*700",{"v":44,"d":"44   "},null,null,{"v":12476.865945945947,"d":"12,477   "}]
["Полки-шкафы настенные для тарелок и кухонного инвентаря закрытые"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","Кол. таре лок",null,null,"решетки из никел. стали"]
["ПТЗ-8*4","Полка-шкаф для сушки тарелок закр., дверки-купе","810*400*700",{"v":30,"d":"30   "},null,null,{"v":16133.878378378378,"d":"16,134   "}]
["ПТЗ-12*4","Полка-шкаф для сушки тарелок закр., дверки-купе","1180*400*700",{"v":44,"d":"44   "},null,null,{"v":19360.654054054055,"d":"19,361   "}]
["Полки настенные для досок и подносов"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","Кол. секций",null,null,"нерж. сталь"]
["ПД 600/11 ","Полки настенные для досок и подносов","600*400*370",{"v":11,"d":"11   "},null,null,{"v":3657.012432432433,"d":"3,657   "}]
["ПД 950/17 ","Полки настенные для досок и подносов","950*400*370",{"v":17,"d":"17   "},null,null,{"v":4689.936216216216,"d":"4,690   "}]
["ПДГ 600*400","Полки настенные для досок и подносов","600*270*400",{"v":4,"d":"4   "},null,null,{"v":5162.841081081082,"d":"5,163   "}]
["Подставки под кухонный инвентарь"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","стойки крашен. / покрыта оцинков. сталью",null,"полностью из оцинк. стали","полностью из нерж. стали"]
["ПК 4*4 (э/оц/нерж)",null,"400*400*420",{"v":1609.3000000000002,"d":"1609"},null,1940,{"v":5808.196216216217,"d":"5808"}]
["ПК 6*4 (э/оц/нерж)",null,"600*400*420",{"v":1857.9,"d":"1858"},null,{"v":2151.183783783784,"d":"2151"},{"v":6257.989189189189,"d":"6258"}]
["ПК 8*4 (э/оц/нерж)",null,"800*400*420",2040,null,{"v":2453.4162162162165,"d":"2453"},{"v":6883.788108108108,"d":"6884"}]
["ПК 12*4 (э/оц/нерж)",null,"1200*400*420",{"v":2556.4,"d":"2556"},null,{"v":3075.65945945946,"d":"3076"},{"v":8498.064864864864,"d":"8498"}]
["подставка под оборудование",null,"Размеры по заказу","Цены уточнять"]
["Подставки под пароконвектомат"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)","полностью крашенн.",null,null,"полностью из нерж. стали"]
["ПК 6","Подставка под пароконвектомат, 6 направляющих для гастроемкостей G 1/1, столешница с подложкой из ДСП, каркас из трубы 40*40  ","840*700*930",{"v":10755.8,"d":"10756"},null,null,17200]
["ПК 10","Подставка под пароконвектомат, 10 направляющих для гастроемкостей G 1/1, столешница с подложкой из ДСП, каркас из трубы 40*40  ","840*700*650",{"v":12477.3,"d":"12477"},null,null,19360]
["Стенд под пароконвектомат 910*710*800 нерж","Стенд под пароконвектомат, 6 направляющих, каркас из трубы 40*40  ","910*710*800","x",null,null,{"v":16133.878378378378,"d":"16134"}]
["Стенд под пароконвектомат 960*810*600 нерж","Стенд под пароконвектомат, 10 направляющих,      каркас из трубы  30*30  ","960*810*600","x",null,null,{"v":19360.654054054055,"d":"19361"}]
["Зонты вентиляционные из нержавеющей стали с жироуловителем"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)",{"$nulls":3},"полн. из нерж. стали"]
["ЗВП  10*8  ","Пристенный","1000*800*450",{"$nulls":3},{"v":12907.102702702701,"d":"12,907   "}]
["ЗВП  12*8","Пристенный","1200*800*450",{"$nulls":3},{"v":16133.878378378378,"d":"16,134   "}]
["ЗВО 10*10","Островной","1000*1000*600",{"$nulls":3},{"v":15488.52324324324,"d":"15,489   "}]
["ЗВО 12*10","Островной","1200*1000*600",{"$nulls":3},{"v":20651.364324324328,"d":"20,651   "}]
["ЗВО 15*10","Островной","1500*1000*600",{"$nulls":3},{"v":25814.205405405402,"d":"25,814   "}]
["Шкафы для посуды"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)",{"$nulls":3},"полн. из нерж. стали"]
["ШР 12*6","Шкаф кухонный, дверки распашные","1150*600*1750",{"$nulls":3},{"v":41948.083783783775,"d":"41,948   "}]
["ШК 12*6","Шкаф кухонный, дверки-купе","1150*600*1750",{"$nulls":3},{"v":45174.85945945946,"d":"45,175   "}]
["Шкафы для одежды с двумя полками, крючком, замком"]
[null,null,"Габариты, мм. \n(ширина х глубина х высота)","полностью крашенн.",null,null,"полн. из нерж. стали"]
["ШР 1/300","Шкаф для одежды  1-секционный, дверки распашные","330*500*1800",{"v":6135.8,"d":"6136"},{"v":6135.8,"d":"6136"},null,"х"]
["ШР 1/400","Шкаф для одежды  1-секционный, дверки распашные","430*500*1800",{"v":6770.500000000001,"d":"6771"},{"v":6770.500000000001,"d":"6771"},null,"х"]
["ШР 2/600","Шкаф для одежды  2-секционный, дверки распашные","600*500*1800",{"v":9973.7,"d":"9974"},{"v":9973.7,"d":"9974"},null,"х"]
["ШР 2/800","Шкаф для одежды  2-секционный, дверки распашные","800*500*1800",{"v":11431.2,"d":"11431"},{"v":11431.2,"d":"11431"},null,"х"]
["ШР 3/900","Шкаф для одежды  3-секционный, дверки распашные","870*500*1800",{"v":14667.400000000001,"d":"14667"},{"v":14667.400000000001,"d":"14667"},null,"х"]
["ШР 3/1200","Шкаф для одежды  3-секционный, дверки распашные","1170*500*1800",{"v":17405.300000000003,"d":"17405"},{"v":17405.300000000003,"d":"17405"},null,"х"]
["Тележки"]
[null,null,"    Габариты, мм (длина*ширина*высота)",{"$nulls":3},"полн. из нерж. стали"]
["ТО-2 8/5","Тележка сервировочная 2-хуровневая с глубиной поддона 30мм с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","800*500*870","х",null,null,{"v":8174.498378378378,"d":"8,174   "}]
["ТО-3 8/5","Тележка сервировочная 3-хуровневая с глубиной поддона 30мм с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","800*500*870","х",null,null,{"v":10110.563783783784,"d":"10,111   "}]
["ТС-2 8/5","Тележка для сбора посуды 2-хуровневая с глубиной поддона 90мм с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","800*500*870","х",null,null,{"v":8928.301621621622,"d":"8,928   "}]
["ТТ-2 8/5","Тележка для транспортировки тарелок 2-хуровневая (вместимостью - 120 тарелок)с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","810*560*870","х",null,null,{"v":12496.422162162164,"d":"12,496   "}]
["ТТ-3 8/5","Тележка для транспортировки  тарелок 3-хуровневая (вместимостью - 180 тарелок)с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","810*560*1200","х",null,null,{"v":13767.576216216215,"d":"13,768   "}]
["Тележки-шпильки"]
[{"$nulls":3},"полностью окрашен. ",null,null,"нержавеющая сталь"]
["ТШП-12","Тележка-шпилька для противней  (12 противней 400х600) с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","600х450х1700",{"v":8213.7,"d":"8214"},null,null,{"v":16427.221621621622,"d":"16427"}]
["Тележка-шпилька под подносы 15 уровней","Тележка-шпилька под подносы 530*330, 15 уровней, направляющие из уголка, с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","530*405*1800","x",null,null,{"v":18285.062162162165,"d":"18285"}]
["ТШГ-12","Тележка-шпилька  для гастроемкостей G1/1(530*325),  12 уровней, с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","600*390х1700",7744.000000000001,null,null,{"v":16133.878378378378,"d":"16134"}]
["ТШГ-12-2","Тележка-шпилька  для гастроемкостей G1/1(530*325), G2/1(530*650), 12 уровней, с колесами  диаметром 75 мм и тормозами","590*650х1700",8998,null,null,{"v":18578.405405405403,"d":"18578"}]
["ТШ-9","Тележка-шпилька  для хлебных лотков (740*450), 9 уровней, 18 лотков, с колесами  диаметром 100 мм и тормозами","900*800*1700",{"v":11735.900000000001,"d":"11736"},null,null,{"v":29334.324324324327,"d":"29334"}]
["Возможна комплектация  тележек, тележек-шпилек колесами диаметр. 100 мм",null,"Стандартная цена на изделие увеличивается на 850 руб"]
["Возможна комплектация  тележек, тележек-шпилек колесами диаметр. 160 мм",null,"Стандартная цена на изделие увеличивается на 1700 руб"]
["Дополнительные опции к тележкам-шпилькам"]
["При необходимости  можно изготовить противни для тележек-шпилек"]
[{"$nulls":3},"х/к сталь",null,null,"нерж. сталь"]
["Противень ",null,"600*400*30",595,{"v":591.8000000000001,"d":"592"},null,985]
["Противень ",null,"600*400*40",{"v":623.7,"d":"624"},{"v":623.7,"d":"624"},null,{"v":1248.0421621621622,"d":"1248"}]
[]
["Продукция производится из пищевой нержавеющей стали "]
["Решётки полок под тарелки и стаканы изготовлены из никелированной стали"]
["На выпускаемую продукцию имеются: Декларация о соответствии, регистрационный номер декларации РОСС RU.АЯ96.Д02062, срок действия с 04.05.2011г. до  04.05.2014г.,           Справка №34/04 - 158 от 04.03.2008 г, выдана ФГУ \"Марийский ЦСМ\", Справка № 34/04 - 607 от 28.09.2007г, выдана ФГУ \"Марийский ЦСМ\""]

{"sheet":"THOR_нейтрал","index":66,"n_rows":56,"n_cols":12,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,6],[4,3,4,6],[4,9,4,11],[5,3,5,6],[6,3,6,6],[7,3,7,6],[7,9,7,11],[8,3,8,6],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[10,9,10,11],[11,3,11,6],[12,0,12,6],[13,0,13,1],[13,3,13,6],[14,0,14,1],[14,3,14,6],[15,0,15,1],[15,3,15,6],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[18,3,18,6],[19,3,19,6],[19,9,19,11],[20,3,20,6],[21,3,21,6],[22,0,22,6],[23,3,23,6],[24,3,24,6],[24,9,24,11],[25,3,25,6],[26,3,26,6],[27,0,27,6],[28,3,28,6],[29,3,29,6],[30,3,30,6],[31,3,31,6],[32,0,32,2],[32,3,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,6],[34,0,34,6],[34,11,34,13],[34,14,34,15],[35,0,35,1],[51,0,51,6],[54,0,54,4],[55,0,55,4]]}
["Нейтральное оборудование Мартэл (THOR)",{"$nulls":7},"Главное меню"]
[]
["Наименование товаров",null,"    Габариты, мм. (длина х ширина х высота)","Цены розничные, в руб (c НДС)"]
["Ванны моечные сварные  (емкость из нерж. стали AISI 430), каркасы из оцинк. стали"]
["ВМО 1/53","Ванна моечная односекционная емкость t=0,5 мм , стойки t=1,5 мм","530*530*870 (450*450*300)",{"v":5270,"d":"5270.00"},{"$nulls":5},"Ванна моечная 1-секционная"]
["ВМО1/63","Ванна моечная односекционная емкость t=0,5 мм , стойки t=1,5 мм","630*630*870 (550*550*350)",{"v":6630,"d":"6630.00"}]
["ВМО 1/70","Ванна моечная односекционная  емкость t=0,6 мм , стойки t=1,5 мм","700*700*870 (630*630*400)",{"v":7820,"d":"7820.00"}]
["ВМО 2/53","Ванна моечная двухсекционная емкость t=0,5 мм , стойки t=1,5 мм","1000*530*870 (480*480*300)",{"v":9860,"d":"9860.00"},{"$nulls":5},"Ванна моечная 2-секционная"]
["ВМО 2/63","Ванна моечная двухсекционная емкость t=0,5 мм , стойки t=1,5 мм","1200*630*870 (530*530*350)",{"v":11815,"d":"11815.00"}]
["ВМО 2/70","Ванна моечная двухсекционная емкость t=0,6 мм , стойки t=1,5 мм","1400*700*870 (630*630*400)",{"v":15045,"d":"15045.00"}]
["ВМО 3/53","Ванна моечная трёхсекционная емкость t=0,5 мм , стойки t=1,5 мм","1500*530*870 (450*450*300) ",{"v":13940,"d":"13940.00"},{"$nulls":5},"Ванна моечная 3-секционная"]
["ВМО 3/63","Ванна моечная трёхсекционная емкость t=0,5 мм , стойки t=1,5 мм","1800*630*870 (550*550*350) ",{"v":18700,"d":"18700.00"}]
["Дополнительные аксессуары для сварных ванн (емкость из нерж. стали AISI 430)"]
["Накладка на сварной шов из нерж.стали AISI 430 (1 шт.)",null,null,{"v":2133,"d":"2133.00"}]
["Сифон  с \"разрывом струи\"",null,null,{"v":622,"d":"622.00"}]
["Канализационный выпуск с сеткой из нерж. стали",null,null,{"v":178,"d":"178.00"}]
["Столы производственные с полкой решётчатой (подложка столешницы - ДСП), столешницы из нерж. стали AISI 430), каркасы из оцинк. стали (Максимальная равнораспределенная нагрузка: на столешницу - 70 кг, на полку решетку - 20 кг)"]
["островные (без борта)"]
["СОРО 6*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",{"v":3451,"d":"3451.00"}]
["СОРО 10*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1000*600*870",{"v":4159.9,"d":"4159.90"},{"$nulls":5},"СОРО- стол островной с полкой решетчатой"]
["СОРО 12*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1200*600*870",{"v":4697.1,"d":"4697.10"}]
["СОРО 15*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":5361.8,"d":"5361.80"}]
["островные (без борта)"]
["СОРО 6*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",{"v":3451,"d":"3451.00"}]
["СОРО 10*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1000*600*870",{"v":4159.9,"d":"4159.90"},{"$nulls":5},"СПРО- стол пристенный с полкой решетчатой"]
["СОРО 12*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1200*600*870",{"v":4697.1,"d":"4697.10"}]
["СОРО 15*6","Островной (без борта),                                            столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",{"v":5361.8,"d":"5361.80"}]
["пристенные (с бортом)"]
["СПРО 6*6","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","600*600*870",3536]
["СПРО 10*6","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1000*600*870",4309.5]
["СПРО 12*6","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1200*600*870",4850.1]
["СПРО 15*6","Пристенный (с бортом),                                         столешница t=0,5мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм","1500*600*870",5545.4]
["Дополнительные опции к столам производственным",null,null,"Цена, в руб"]
["Описание","Изготовление отверстия в столе для сбора отходов210 мм",null,740]
["Стеллажи металлические со сплошными полками из нерж. стали (полки стеллажей шириной 500 мм имеют дополнительное усиление) (Максимальная равнораспределенная нагрузка на полку стеллажа - 70 кг ; на секцию - 200 кг)",{"$nulls":10},"Стеллаж металлический с 4 сплошными полками"]
[{"$nulls":3},"стойки крашенные ","стойки из нерж. стали AISI 430",null,{"$f":"CONCATENATE(\"стойки крашенные Цена при скидке \",THOR_нейтрал!$I$3*100,\"%, руб\")","v":"стойки крашенные Цена при скидке 0%, руб"}]
["СД-1,6*6*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","600*400*1600",{"v":8160,"d":"8160.00"},{"v":10710,"d":"10710.00"},null,{"$f":"D37*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":8160}]
["СД-1,6*10*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1000*400*1600",{"v":7820,"d":"7820.00"},{"v":10370,"d":"10370.00"},null,{"$f":"D38*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":7820}]
["СД-1,6*10*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1000*500*1600",{"v":9690,"d":"9690.00"},{"v":12240,"d":"12240.00"},null,{"$f":"D39*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":9690}]
["СД-1,6*12*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1200*400*1600",{"v":8840,"d":"8840.00"},{"v":11390,"d":"11390.00"},null,{"$f":"D40*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":8840}]
["СД-1,6*12*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1200*500*1600",{"v":10880,"d":"10880.00"},{"v":13430,"d":"13430.00"},null,{"$f":"D41*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":10880}]
["СД-1,8*6*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","600*400*1800",{"v":8670,"d":"8670.00"},{"v":11220,"d":"11220.00"},null,{"$f":"D42*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":8670}]
["СД-1,8*10*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1000*400*1800",{"v":8330,"d":"8330.00"},{"v":10880,"d":"10880.00"},null,{"$f":"D43*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":8330}]
["СД-1,8*10*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1000*500*1800",{"v":10200,"d":"10200.00"},{"v":12750,"d":"12750.00"},null,{"$f":"D44*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":10200}]
["СД-1,8*12*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1200*400*1800",{"v":9350,"d":"9350.00"},{"v":11900,"d":"11900.00"},null,{"$f":"D45*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":9350}]
["СД-1,8*12*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1200*500*1800",{"v":11390,"d":"11390.00"},{"v":13940,"d":"13940.00"},null,{"$f":"D46*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":11390}]
["СД-2*6*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","600*400*2000",{"v":9010,"d":"9010.00"},{"v":11560,"d":"11560.00"},null,{"$f":"D47*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":9010}]
["СД-2*10*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1000*400*2000",{"v":8670,"d":"8670.00"},{"v":11220,"d":"11220.00"},null,{"$f":"D48*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":8670}]
["СД-2*10*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1000*500*2000",{"v":10540,"d":"10540.00"},{"v":13090,"d":"13090.00"},null,{"$f":"D49*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":10540}]
["СД-2*12*4/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1200*400*2000",{"v":9690,"d":"9690.00"},{"v":12240,"d":"12240.00"},null,{"$f":"D50*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":9690}]
["СД-2*12*5/4 (э/оц/нерж) ","4   полки  t=0,5мм , стойки t=1,5 мм","1200*500*2000",{"v":11730,"d":"11730.00"},{"v":14280,"d":"14280.00"},null,{"$f":"D51*(1-THOR_нейтрал!$I$3)","v":11730}]
["Стоимость перфорации полок стеллажа :  + 1250 руб. к стоимости выбранного стеллажа."]
[]
["Продукция производится из пищевой нержавеющей стали AISI 430"]
["На выпускаемую продукцию имеются: Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза, регистрационный номер декларацииТС N RU Д-RU.АВ29.В.35921, срок действия  по 30.11.2021 г. включительно                                                    "]
["Обращаем ваше внимание, что производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте у менеджеров. Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации."]

{"sheet":"Мартел_гастр","index":67,"n_rows":96,"n_cols":4,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,2]]}
["ГАСТРОЕМКОСТИ МАРТЕЛ",null,null,"Главное меню"]
["Артикул","Наименование","Цена розничная, руб."]
["Гастроемкости из нержавейки"]
["га01","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х1'' 530х325х25[811-20]","по запросу"]
["га02","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х1,5'' 530х325х40[811-40]","по запросу"]
["га003","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х2,5'' 530х325х65 [с ручками 811-2]","по запросу"]
["га03","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х2,5'' 530х325х65[811-2]","по запросу"]
["га04","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х4'' 530х325х100[811-4]","по запросу"]
["га005","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х6'' 530х325х150 [с ручками 811-6]","по запросу"]
["га05","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х6'' 530х325х150[811-6]","по запросу"]
["га06","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/1х8'' 530х325х200[811-8]","по запросу"]
["га07","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х1'' 327х265х20[812-20]","по запросу"]
["га08","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х1,5'' 327х265х40[812-40]","по запросу"]
["га09","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х2,5'' 327х265х65[812-2]","по запросу"]
["га009","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х2,5'' 327х265х65[с ручками 812-2]","по запросу"]
["га10","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х4'' 327х265х100[812-4]","по запросу"]
["га010","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х4'' 327х265х100[с ручками 812-4]","по запросу"]
["га11","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х6'' 327х265х150[812-6]","по запросу"]
["га12","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/2х8'' 327х265х200[812-8]","по запросу"]
["га13","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х1'' 327х176х20[813-20]","по запросу"]
["га14","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х1,5'' 327х176х40[813-40]","по запросу"]
["га15","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х2,5'' 327х176х65[813-2]","по запросу"]
["га015","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х2,5'' 327х176х65[с ручками 813-2]","по запросу"]
["га16","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х4'' 327х176х100[813-4]","по запросу"]
["га17","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х6'' 327х176х150[813-6]","по запросу"]
["га017","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х6'' 327х176х150[с ручками 813-6]","по запросу"]
["га18","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/3х8'' 327х176х200[813-8]","по запросу"]
["га19","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х2,5'' 265х164х65[814-2]","по запросу"]
["га20","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х4'' 265х164х100[814-4]","по запросу"]
["га21","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х6'' 265х164х150[814-6]","по запросу"]
["га22","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/4х8'' 265х164х200[814-8]","по запросу"]
["га23","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/6х2,5'' 176х164х65[816-2]","по запросу"]
["га24","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/6х4'' 176х164х100[816-4]","по запросу"]
["га25","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/6х6'' 176х164х150[816-6]","по запросу"]
["га27","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/9х2,5'' 176х109х65[819-2]","по запросу"]
["га28","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 1/9х4'' 176х109х100[819-4]","по запросу"]
["га30","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х1'' 654х530х20[821-20]","по запросу"]
["га31","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х1,5'' 654х530х40[821-40]","по запросу"]
["га32","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х2,5'' 654х530х65[821-2]","по запросу"]
["га33","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/1х4'' 654х530х100[821-4]","по запросу"]
["га48","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/3х2,5'' 327х353х65","по запросу"]
["га49","ГАСТРОЕМКОСТЬ 0,8мм 2/3х4'' 327х353х100","по запросу"]
["га42","ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/1х2,5'' 530х325х65[Р811-2]","по запросу"]
["га45","ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/2х2,5'' 327х265х65[Р812-2]","по запросу"]
["га46","ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/2х4'' 327х265х100[Р812-4]","по запросу"]
["га47","ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/2х6'' 327х265х150[Р812-6]","по запросу"]
["га51","ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир. 0,8мм 1/3х2,5'' 327х176х65[Р813-25]","по запросу"]
["га43","ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир.0,8мм 1/1х4'' 530х325х100[Р811-4]","по запросу"]
["га44","ГАСТРОЕМКОСТЬ перфорир.0,8мм 1/1х6'' 530х325х150[Р811-6]","по запросу"]
["га35","КРЫШКА 0,8мм 1/1[811-L]","по запросу"]
["га035","КРЫШКА 0,8мм 1/1[с ручками 811-L]","по запросу"]
["га36","КРЫШКА 0,8мм 1/2[812-L]","по запросу"]
["га036","КРЫШКА 0,8мм 1/2[с ручками 812-L]","по запросу"]
["га37","КРЫШКА 0,8мм 1/3[813-L]","по запросу"]
["га037","КРЫШКА 0,8мм 1/3[с ручками 813-L]","по запросу"]
["га38","КРЫШКА 0,8мм 1/4[814-L]","по запросу"]
["га39","КРЫШКА 0,8мм 1/6[816-L]","по запросу"]
["га40","КРЫШКА 0,8мм 1/9[819-L]","по запросу"]
["га41","КРЫШКА 0,8мм 2/1[821-L]","по запросу"]
["га50","КРЫШКА 0,8мм 2/3[823-L]","по запросу"]
["Гастроемкости из поликарбоната",null,"по запросу"]
["кт398","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х2,5'' (65мм) 530х325[JW-Р112]","по запросу"]
["кт0398","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х2,5'' (65мм) 530х325[JW-Р112B черная]","по запросу"]
["кт564","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х4'' (100мм) 530х325[JW-Р114]","по запросу"]
["кт0564","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х4'' (100мм) 530х325[JW-Р114B черная]","по запросу"]
["кт399","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х6'' (150мм) 530х325[JW-P116]","по запросу"]
["кт880","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/1х8'' (200мм) 530х325[JW-Р118]","по запросу"]
["кт402","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х2,5'' (65мм) 327х265[JW-P122]","по запросу"]
["кт0402","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х2,5'' (65мм) 327х265[JW-P122B черная]","по запросу"]
["кт403","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х4'' (100мм) 327х265[JW-P124]","по запросу"]
["кт0403","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х4'' (100мм) 327х265[JW-P124B черная]","по запросу"]
["кт404","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х6'' (150мм) 327х265[JW-P126]","по запросу"]
["кт881","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/2х8'' (200мм) 327х265[JW-P128]","по запросу"]
["кт406","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х2,5'' (65мм) 327х176[JW-P132]","по запросу"]
["кт0406","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х2,5'' (65мм) 327х176[JW-P132B черная]","по запросу"]
["кт407","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х4'' (100мм) 327х176[JW-P134]","по запросу"]
["кт0407","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х4'' (100мм) 327х176[JW-P134B черная]","по запросу"]
["кт408","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х6'' (150мм) 327х176[JW-Р136]","по запросу"]
["кт565","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/3х8'' (200мм) 327х176[JW-P138]","по запросу"]
["кт709","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/4х2,5'' (65мм) 265х164[JW-P142]","по запросу"]
["кт410","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/4х4'' (100мм) 265х164[JW-Р144]","по запросу"]
["кт566","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/4х6'' (150мм) 265х164[JW-P146]","по запросу"]
["кт711","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/6х2,5'' (65мм) 176х164[JW-P162]","по запросу"]
["кт412","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/6х4'' (100мм) 176х164[JW-P164]","по запросу"]
["кт567","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/6х6'' (150мм) 176х164[JW-Р166]","по запросу"]
["кт884","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/9х2,5''(65мм) 176х109[JW-P192]","по запросу"]
["кт568","ГАСТРОЕМКОСТЬ поликарб.1/9х4'' (100мм) 176х109[JW-P194]","по запросу"]
["кт400","КРЫШКА поликарб.1/1[JW-P11HC]","по запросу"]
["кт0400","КРЫШКА поликарб.1/1[JW-P11HCB черная]","по запросу"]
["кт405","КРЫШКА поликарб.1/2[JW-P12HC]","по запросу"]
["кт0405","КРЫШКА поликарб.1/2[JW-P12HCB черная]","по запросу"]
["кт409","КРЫШКА поликарб.1/3[JW-P13HC]","по запросу"]
["кт0409","КРЫШКА поликарб.1/3[JW-P13HCB черная]","по запросу"]
["кт411","КРЫШКА поликарб.1/4[JW-P14HC]","по запросу"]
["кт413","КРЫШКА поликарб.1/6[JW-P16HC]","по запросу"]
["кт569","КРЫШКА поликарб.1/9[JW-P19HC]","по запросу"]

{"sheet":"London_Ариада","index":68,"n_rows":87,"n_cols":14,"rows_kept":87,"merged":[[0,1,0,7],[0,13,0,14],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[24,0,24,4],[25,0,26,0],[25,1,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[27,1,27,4],[32,1,32,4],[41,1,41,4],[50,1,50,4],[75,0,75,4]]}
[null,"Лари (бонеты) London",{"$nulls":11},"Главное меню"]
[null,"Модель л.","Темп. режим, °С","Габариты (ДхШхВ), мм.","Хладагент","Решетки, верхний бампер","Розничная цена при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Розничная цена при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
[1,"LM 210","-18 … -23","2105x880x910","R404a","комплект",{"v":95857,"d":"95,857"},{"v":101608,"d":"101,608"}]
[2,"LM 250","-18 … -23","2505x880x910","R404a","комплект",{"v":97714,"d":"97,714"},{"v":103577,"d":"103,577"}]
[3,"LM 185 (торец)","-18 … -23","1858x880x910","R404a","комплект",{"v":98857,"d":"98,857"},{"v":104788,"d":"104,788"}]
[4,"LS 210","0 … +10","2105x880x910","R404a","комплект",{"v":95857,"d":"95,857"},{"v":101608,"d":"101,608"}]
[5,"LS 250","0 … +10","2505x880x910","R404a","комплект",{"v":97714,"d":"97,714"},{"v":103577,"d":"103,577"}]
[6,"LS 185 (торец)","0 … +10","1858x880x910","R404a","комплект",{"v":98857,"d":"98,857"},{"v":104788,"d":"104,788"}]
[7,"LU 210","-6 … +6","2105x880x910","R404a","комплект",{"v":95857,"d":"95,857"},{"v":101608,"d":"101,608"}]
[8,"LU 250","-6 … +6","2505x880x910","R404a","комплект",{"v":97714,"d":"97,714"},{"v":103577,"d":"103,577"}]
[9,"LU 185 (торец)","-6 … +6","1858x880x910","R404a","комплект",{"v":98857,"d":"98,857"},{"v":104788,"d":"104,788"}]
[null,"Стандарт",{"$nulls":5},{"v":10,"d":"10   "}]
[null,"СТЕКЛЯННЫЕ СДВИЖНЫЕ КРЫШКИ УЛУЧШЕННОЙ ОБЗОРНОСТИ И С НИЗКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ"]
[null,"БОКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕШЁТКИ ОХЛАЖДАЕМОГО ОБЪЁМА"]
[null,"БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ RAL 9003"]
[null,"ВЕРХНИЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР RAL 7040, СО ВСТАВКОЙ RAL 7046,"]
[null,"ДЛЯ ТОРЦЕВОГО МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДВА ВЕРХНИХ, БОКОВЫХ БАМПЕРА RAL 7040, СО ВСТАВКОЙ RAL 7046 "]
[null,"РЕШЁТКА ДОННОЙ ВЫКЛАДКИ И РЕШЁТКИ ПО ПЕРИМЕТРУ ОХЛАЖДАЕМОГО ОБЪЁМА"]
[null,"РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ОПОРЫ"]
[null,"ВНУТРЕННЯЯ, ПЕРЕДНЯЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ, СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА "]
[null,"ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР"]
[null,"АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА "]
[null,"ПОЛКА ЗАЩИТЫ АГРЕГАТА"]
[]
["Опции для ларей London "]
[null,"Наименование товаров                                                              Обозначение",null,"Розничная цена Руб*"]
[]
[null,"LM, LS, LU 1850"]
[1,"Доп.бампер передний (нижний) 185                                        ЛМ1.01.1.00.120СБ",null,590]
[2,"Доп.боковой бампер (нижний) 185                                           ЛМ1.01.1.00.110СБ",null,547]
[3,"Дополнительная задняя LED подсветка 185                            ЛМ1.01.1.08.200СБ",null,{"v":4479,"d":"4,479"}]
[4,"Нестанд. окраска базового модуля (от 50 шт)"]
[null,"LM , LS, LU 2100"]
[5,"Доп.бампер передний нижний 210                                           ЛМ1.01.2.00.120СБ",null,590]
[6,"Доп.боковой бампер верхний 210_250                                    ЛМ1.01.2.00.110СБ",null,547]
[7,"Доп.боковой бампер нижний 210_250                                     ЛМ1.01.2.00.110СБ",null,547]
[8,"Дополнительная задняя LED подсветка 210                            ЛМ1.01.2.08.200СБ",null,{"v":4773,"d":"4,773"}]
[9,"Лайтбокс 210                                                                                    ЛМ1.01.2.10.000СБ",null,{"v":11795,"d":"11,795"}]
[10,"Межкоробная заглушка Лайтбокса 210                                   ЛМ1.01.2.00.041"]
[11,"Межкоробная заглушка 210                                                        ЛМ1.01.2.00.040",null,{"v":2611,"d":"2,611"}]
[12,"Нестанд. окраска базового модуля (от 50 шт)"]
[null,"LM , LS, LU 2500"]
[13,"Доп.бампер передний нижний 250                                           ЛМ1.01.3.00.120СБ",null,590]
[14,"Доп.боковой бампер верхний 210_250                                    ЛМ1.01.2.00.110СБ",null,547]
[17,"Доп.боковой бампер нижний 210_250                                     ЛМ1.01.2.00.110СБ",null,547]
[18,"Дополнительная задняя LED подсветка 250                            ЛМ1.01.3.08.200СБ",null,{"v":5216,"d":"5,216"}]
[19,"Лайтбокс 250                                                                                    ЛМ1.01.3.10.000СБ",null,{"v":13589,"d":"13,589"}]
[20,"Межкоробная заглушка Лайтбокса 250                                   ЛМ1.01.3.00.041"]
[21,"Межкоробная заглушка 250                                                        ЛМ1.01.3.00.040",null,{"v":2822,"d":"2,822"}]
[22,"Нестанд. окраска базового модуля (от 50 шт)"]
[null,"Надстройка(суперструктура)"]
[null,"Наименование товаров"]
[23,"Двухуровневая двухсторонняя 1850 без подсветки полок                                                            НДД-185"]
[24,"Двухуровневая двухсторонняя 2100 без подсветки полок                                                            НДД-210",null,{"v":22503,"d":"22,503"}]
[25,"Двухуровневая двухсторонняя 2500 без подсветки полок                                                            НДД-250",null,{"v":24279,"d":"24,279"}]
[26,"Одноуровневая односторонняя1850 без подсветки полок                                                           НОО-185"]
[27,"Одноуровневая односторонняя 2100 без подсветки полок                                                          НОО-210",null,{"v":16323,"d":"16,323"}]
[28,"Одноуровневая односторонняя 2500 без подсветки полок                                                          НОО-250",null,{"v":17071,"d":"17,071"}]
[29,"Одноуровневая двухсторонняя 1850 без подсветки полок                                                           НОД-185"]
[30,"Одноуровневая двухсторонняя 2100 без подсветки полок                                                           НОД-210",null,{"v":17047,"d":"17,047"}]
[31,"Одноуровневая двухсторонняя 250 без подсветки полок                                                             НОД-250",null,{"v":18683,"d":"18,683"}]
[32,"Двухуровневая односторонняя 1850 без подсветки полок                                                           НДО-185"]
[33,"Двухуровневая односторонняя 2100 без подсветки полок                                                           НДО-210",null,{"v":17786,"d":"17,786"}]
[34,"Двухуровневая односторонняя 2500 без подсветки полок                                                           НДО-250",null,{"v":18485,"d":"18,485"}]
[35,"LED подсветка одного уровня, одной стороны полок 185"]
[36,"LED подсветка одного уровня, одной стороны полок 210",null,{"v":3775,"d":"3,775"}]
[37,"LED подсветка одного уровня, одной стороны полок 250",null,{"v":3869,"d":"3,869"}]
[38,"Ценникодержатель для одной полки 1850",null,129]
[39,"Ценникодержатель для одной полки 2100",null,129]
[40,"Ценникодержатель для одной полки 2500",null,129]
[41,"Ограничитель из оргстекла для одной полки 1850","ВС22.03.8.02.046-04"]
[42,"Ограничитель из оргстекла для одной полки 2100","ВС22.03.8.02.046-03",908]
[43,"Ограничитель из оргстекла для одной полки 2500","ВС22.03.8.02.046",{"v":1153,"d":"1,153"}]
[44,"Торцевой Ограничитель из оргстекла для НОО","ВС22.03.8.02.046-07"]
[45,"Торцевой Ограничитель из оргстекла для НОД","ВС22.03.8.02.046-05"]
["Общие опции для ларей"]
[null,"Наименование товаров"]
[48," Межкоробная заглушка боковая","ЛМ1.01.2.00.045",878]
[49,"Перегородка ( решетчатая)",null,237]
[50,"Полка ( решетчатая)",null,126]
[51,"Подвеска",null,21]
[52,"Комплект (Перегородка - 3 шт./полка - 3 шт./подвеска - 6 шт.) LM, LS, LU 185",null,{"v":1216,"d":"1,216"}]
[53,"Комплект (Перегородка - 4 шт./полка - 4 шт./подвеска - 8 шт.) LM, LS, LU 210",null,{"v":1621,"d":"1,621"}]
[54,"Комплект (Перегородка - 5 шт./полка - 5 шт./подвеска - 10 шт.) LM, LS, LU 250",null,{"v":2027,"d":"2,027"}]
[55,"LED подсветка передняя 1850",null,{"v":3045,"d":"3,045"}]
[56,"LED подсветка передняя 2100",null,{"v":3360,"d":"3,360"}]
[57,"LED подсветка передняя 2500",null,{"v":3780,"d":"3,780"}]

{"sheet":"Витрины_Ариада","index":69,"n_rows":166,"n_cols":10,"rows_kept":166,"merged":[[3,0,4,9],[6,1,12,1],[6,2,12,2],[14,0,14,9],[23,0,23,9],[24,1,37,1],[24,2,37,2],[37,3,37,5],[38,0,41,9],[60,3,60,5],[61,3,61,5],[63,0,66,9],[86,3,86,5],[87,3,87,5],[88,3,88,5],[89,3,89,5],[90,3,90,5],[91,3,91,5],[114,0,114,9],[121,0,121,9],[129,0,129,9],[132,1,140,1],[132,2,140,2],[146,0,146,6],[147,0,148,0],[147,1,148,2],[147,3,148,4],[147,5,148,5],[147,6,148,6],[147,7,147,9],[149,0,149,6],[150,1,150,2],[150,3,150,4],[151,1,151,2],[151,3,151,4],[152,1,152,2],[152,3,152,4],[153,0,153,6],[154,1,154,2],[154,3,154,4],[155,1,155,2],[155,3,155,4],[156,1,156,2],[156,3,156,4],[157,0,157,6],[158,1,158,2],[158,3,158,4],[159,1,159,2],[159,3,159,4],[160,1,160,2],[160,3,160,4],[161,0,161,6],[162,1,162,2],[162,3,162,4],[163,1,163,2],[163,3,163,4],[164,1,164,2],[164,3,164,4],[165,1,165,2],[165,3,165,4]]}
[{"$nulls":7},"Главное меню"]
[]
["№","Внешний вид","Разрез","Модель","Рабочий диапазон, °C","Площадь экспозиции,   кв.м.","Габариты, \n(ДxШxВ) мм     ","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 59,0 до 68,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 69,0 до 78,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 79,0 до 88,99 руб. за 1 евро"]
{"$rows_empty":10}
["   БЕЛИНДА  Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию.  Верхняя полка (светильник)  -  металл окрашенный . Поддоны и столешница - нержавеющая сталь. "]
["ОРИОН  Температура эксплуатации: +12С.....+25С, охлаждение статическое, размораживание автоматическое (универсальные с помощью ТЭНов), собираются в линию. Верхняя полка (светильник) и столешница  -  металл окрашенный . Поддоны - нержавеющая сталь  . Стандарт в комплекте с 1-й полкой"]
[1,null,null,"ВС-10-100 c полкой","0…+6",0.52,"980х830х1255",{"v":31538,"d":"31,538"},{"v":32811,"d":"32,811"},{"v":34136,"d":"34,136"}]
[2,null,null,"ВС-10-130 с полкой","0…+6",0.71,"1314х830х1255",{"v":35277,"d":"35,277"},{"v":37086,"d":"37,086"},{"v":38987,"d":"38,987"}]
[3,null,null,"ВС-10-150 с полкой","0…+6",0.81,"1485х830х1255",{"v":37646,"d":"37,646"},{"v":39600,"d":"39,600"},{"v":41656,"d":"41,656"}]
[4,null,null,"ВС-10-180 с полкой","0…+6",1,"1800х830х1255",{"v":42000,"d":"42,000"},{"v":44033,"d":"44,033"},{"v":46164,"d":"46,164"}]
[5,null,null,"ВУ-10-100 с полкой","-5...+5",0.62,"980х830х1255",{"v":34615,"d":"34,615"},{"v":36012,"d":"36,012"},{"v":37466,"d":"37,466"}]
[6,null,null,"ВУ-10-130 с полкой","-5...+5",0.71,"1314х830х1255",{"v":37077,"d":"37,077"},{"v":38573,"d":"38,573"},{"v":40130,"d":"40,130"}]
[7,null,null,"ВУ-10-150 с полкой","-5...+5",0.81,"1485х830х1255",{"v":41077,"d":"41,077"},{"v":42735,"d":"42,735"},{"v":44459,"d":"44,459"}]
[8,null,null,"ВУ-10-180 с полкой","-5...+5",1,"1800х830х1255",{"v":42462,"d":"42,462"},{"v":44175,"d":"44,175"},{"v":45958,"d":"45,958"}]
["БЕЛИНДА  Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию.  Верхняя полка (светильник)  -  металл окрашенный . Поддоны и столешница - нержавеющая сталь. "]
[2,null,null,"BС 2-130 с полкой","0...+6",0.72,"1302х850х1260",36406,38026,39718]
[3,null,null,"BС 2-150 с полкой","0...+6",0.82,"1475х850х1260",39858,41546,43305]
[4,null,null,"BС 2-180 с полкой             ","0...+6",0.98,"1790х850х1260",46503,48569,50728]
[5,null,null,"BС 2-200              ","0...+6",1.07,"1964х850х1260",50686,52518,54677]
[6,null,null,"BС 2-260              ","0...+6",1.43,"2564х850х1260",60792,62505,64796]
[7,null,null,"ВУ 2-130 с полкой","-5...+5",0.72,"1302х850х1260",42013,42966,44997]
[8,null,null,"BУ 2-150 с полкой","-5...+5",0.82,"1475х850х1260",47105,48225,50542]
[9,null,null,"BУ 2-180 с полкой             ","-5...+5",0.98,"1790х850х1260",51000,53362,55832]
[10,null,null,"BУ 2-200              ","-5...+5",1.07,"1964х850х1260",57748,60191,62738]
[12,null,null,"BН 2-130              ","-18..-10",0.55,"1340х850х1260",47846,49543,51299]
[13,null,null,"BН 2-150              ","-18..-10",0.65,"1505х850х1260",52000,53844,55753]
[14,null,null,"BН 2-180              ","-18..-10",0.77,"1820х850х1260",53846,55755,57732]
[15,null,null,"BН 2-200              ","-18..-10",0.85,"2000х850х1260",58615,60694,62845]
[16,null,null,"Столик расчетный прямой без боковин",null,null,"L=800",11130,11655,12238]
["AРИЕЛЬ* Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник)  -  аннодированный алюминий . Поддоны и столешница -  нержавеющая сталь.размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник)  -  аннодированный алюминий . Поддоны и столешница -  нержавеющая сталь."]
[]
[]
[]
[1,null,null,"ВС 3-130 с полкой","+0…+6",0.94,"1340х1030х1315",41538,43498,45549]
[2,null,null,"ВС 3-150 с полкой","+0…+6",1.11,"1508х1030х1315",42769,44872,47079]
[3,null,null,"ВС 3-180 с полкой   ","+0…+6",1.33,"1820х1030х1315",51792,54387,57111]
[4,null,null,"ВС 3-200   ","+0…+6",1.46,"2000х1030х1315",54462,57139,59948]
[5,null,null,"ВС 3-260    ","+0…+6",1.92,"2600х1030х1315",73123,76097,72948]
[6,null,null,"ВУ-3-130 с полкой  ","-5…+5",0.86,"1340х1030х1315",46923,49276,51748]
[7,null,null,"ВУ 3-150 с полкой   ","-5…+5",1.11,"1508х1030х1315",52615,55077,57653]
[8,null,null,"ВУ 3-180 с полкой   ","-5…+5",1.33,"1820х1030х1315",59231,62057,65018]
[9,null,null,"ВУ 3-200","-5…+5",1.46,"2000х1030х1315",64769,68061,71519]
[10,null,null,"ВН 3-130    ","-18…-10",0.71,"1340х1030х1315",59538,61941,64441]
[11,null,null,"ВН 3-150    ","-18…-10",0.83,"1508х1030х1315",64615,67223,69936]
[12,null,null,"ВН 3-180   ","-18…-10",0.99,"1820х1030х1315",72615,75546,78595]
[13,null,null,"ВН 3-200","-18…-10",1.09,"2000х1030х1315",82308,85769,89231]
[14,null,null,"ВС 3-160К  ","-1…+7",1.5,"1550х1030х1315",55692,57940,60278]
[15,null,null,"ВС 3-230К  ","-1…+7",2.45,"2250х1030х1315",74312,77438,80563]
[16,null,null,"ВС 3 УН(угол наружн)","+0…+6",0.9,"1450х1450х1315",58462,60821,63276]
[17,null,null,"ВС 3 УВ (угол внутр)","+0…+6",0.9,"1190х1190х1315",64615,67223,69936]
[18,null,null,"Столик расчетный прямой без боковин",null,null,"L=800",14310,14985,15734]
[19,null,null,"   Столик расчетнный угол внутренний",null,null,"L=1753",18232,19092,19963]
[20,null,null,"   Столик расчетнный угол наружный",null,null,"L=1590",19080,19980,20979]
["№","Внешний вид","Разрез","Модель","Рабочий диапазон, °C","Площадь экспозиции,   кв.м.","Габариты, \n(ДxШxВ) мм     ","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 59,0 до 68,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 69,0 до 78,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 79,0 до 88,99 руб. за 1 евро"]
["ТИТАНИУМ*   Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник)  -  аннодированный алюминий . Поддоны и столешница -  нержавеющая сталь."]
[]
[]
[]
[1,null,null,"ВС 5-130","0...+6",1.02,"1320х1195х1255",53077,55584,58211]
[2,null,null,"ВС 5-150     ","0...+6",1.17,"1530х1195х1255",55538,58281,61159]
[3,null,null,"ВС 5-180     ","0...+6",1.43,"1800х1195х1255",60185,62998,65943]
[4,null,null,"ВС 5-200     ","0...+6",1.57,"1980х1195х1255",63692,66538,69512]
[5,null,null,"ВС 5-260   ","0...+6",2.07,"2580х1195х1255",76538,79831,83123]
[6,null,null,"ВУ 5-130","-5...+5",1.02,"1320х1195х1255",61077,63278,65558]
[7,null,null,"ВУ 5-150  ","-5...+5",1.19,"1530х1195х1255",62615,64872,67210]
[8,null,null,"ВУ 5-180","-5...+5",1.43,"1800х1195х1255",66769,69724,72809]
[9,null,null,"ВУ 5-200   ","-5...+5",1.57,"1980х1195х1255",70154,73258,76500]
[10,null,null,"ВУ 5-260   ","-5...+5",2.07,"2580х1195х1255",83252,87106,90960]
[11,null,null,"ВН 5-130","-18…-10",0.98,"1320х1195х1255",65231,68364,71647]
[12,null,null,"ВН 5-150   ","-18…-10",1.04,"1530х1195х1255",69692,72886,76225]
[13,null,null,"ВН 5-180","-18…-10",1.27,"1800х1195х1255",76592,80783,85204]
[14,null,null,"ВН 5-200    ","-18…-10",1.4,"2015х1195х1255",82615,87214,92068]
[15,null,null,"ВС 5-160К ","-1…+7",1.87,"1570х1195х1255",77744,81184,84776]
[16,null,null,"ВС 5-200К","-1…+7",1.9,"2015х1195х1255",82814,86479,90305]
[17,null,null,"ВС 5-230К","-1…+7",2.9,"2270х1195х1255",87884,91773,95833]
[18,null,null,"ВС 5 УН(угол наружн)","0...+6",1.02,"1450х1450х1255",87846,91733,95792]
[19,null,null,"ВС 5 УВ (угол внутр.)","0...+6",1.25,"1350х1350х1255",89385,93340,97470]
[20,null,null,"Столик расчетный прямой без боковин ",null,null,"L=500",12084,12654,13287]
[21,null,null,"Столик расчетный прямой без боковин ",null,null,"L=600",13886,14541,15268]
[22,null,null,"Столик расчетный прямой без боковин ",null,null,"L=800",16324,17094,17949]
[23,null,null,"Столик расчетный прямой без боковин ",null,null,"L=1000",17490,18315,19231]
[24,null,null,"Столик расчетнный угол внутренний",null,null,"L=2012",19822,20757,21795]
[25,null,null,"Столик расчетнный угол наружный",null,null,"L=2012",20352,21312,22378]
["№","Внешний вид","Разрез","Модель","Рабочий диапазон, °C","Площадь экспозиции,   кв.м.","Габариты, \n(ДxШxВ) мм     ","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 59,0 до 68,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 69,0 до 78,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 79,0 до 88,99 руб. за 1 евро"]
{"$rows_empty":21}
["БЬЯНКА* (холодильная витрина предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса и рыбы на льду). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, температурный диапазон -3°С …+3°С. Охлаждение – статическое, размораживание – автоматическое"]
[1,null,null,"ВУ 17-110","`-3...+3",0.95,"1165х1140х920",62622,64985,69356]
[2,null,null,"ВУ 17-130","`-3...+3",1.05,"1320х1140х920",68655,71246,76039]
[3,null,null,"ВУ 17-160","`-3...+3",1.23,"1530х1140х920",73710,76492,81638]
[4,null,null,"ВУ 17-180","`-3...+3",1.46,"1800х1140х920",85452,88677,94642]
[5,null,null,"ВУ 17-200","`-3...+3",1.6,"1980х1140х920",94748,98324,104938]
[6,null,null,"ВУ 17-260","`-3...+3",2.12,"2580х1140х920",105022,108985,116316]
["MИРАНДА* (холодильная витрина островного типа). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию."]
[1,null,null,"ВУ 8-160","`-5…+5",1.12,"1600х1045х990",86757,90031,96087]
[2,null,null,"ВУ 8-200","`-5…+5",1.46,"2050х1045х990",99966,103739,110718]
[3,null,null,"ВУ 8-260","`-5…+5",1.92,"2650х1045х990",113175,117446,125347]
[4,null,null,"ВН 8-160","-20…-18",1.12,"1600х1045х990",96868,100524,107286]
[5,null,null,"ВН 8-200","-20…-18",1.46,"2050х1045х990",109750,113892,121554]
[6,null,null,"ВН 8-260","-20…-18",1.92,"2650х1045х990",137637,142831,152439]
[7,null,null,"Ночная шторка в стандартной комплектации"]
["ВИОЛЕТТА* -  пристенные охлаждаемые стеллажи. Температура эксплуатации: +12˚С...+25˚С. Охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата  автоматическое с помощью специализированных ТЭНов.Ф - фруктовая"]
[]
[]
[1,null,null,"ВС15-130 ","`+1…+7",2.57,"1342х857х2030",88682,93148,97253]
[2,null,null,"ВС15-160 ","`+1…+7",3.01,"1555х857х2030",93836,98750,103331]
[3,null,null,"ВС15-200 ","`+1…+7",3.94,"2002х857х2030",99365,103421,110422]
[4,null,null,"ВС15-260","`+1…+7",5.2,"2608х857х2030",114081,118424,127246]
[5,null,null,"ВС15-130 Ф","`+1…+7",2.01,"1342х857х2030",90553,93970,100291]
[6,null,null,"ВС15-160 Ф","`+1…+7",2.36,"1555х857х2030",96041,99666,106370]
[7,null,null,"ВС15-200 Ф","`+1…+7",3.1,"2002х857х2030",102444,106310,113461]
[8,null,null,"ВС15-260 Ф","`+1…+7",4.08,"2608х857х2030",116942,121355,129519]
[9,null,null,"Ночная шторка в стандартной комплектации"]
[]
[null,"* Возможно изготовление с выносным агрегатом"]
[null,"** Данный прайс-лист действителен с 26.08.15г., все цены указаны в рублях с НДС"]
[]
[]
["Опции для витрин со встроенным агрегатом"]
["№","Наименование товаров",null,"Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 59,0 до 68,99 руб. за 1 евро",null,"Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 69,0 до 78,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 79,0 до 88,99 руб. за 1 евро"]
[]
["Опции для  витрин Белинда"]
[1,"Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500",null,{"v":1138.44,"d":"1,138"},null,{"v":1192.14,"d":"1,192"},{"v":1252,"d":"1,252"}]
[2,"Доп. перегородка стационарная полная",null,{"v":1823.2,"d":"1,823"},null,{"v":1909.2000000000003,"d":"1,909"},{"v":2004,"d":"2,004"}]
[3,"Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)",null,{"v":1214.76,"d":"1,215"},null,{"v":1272.0600000000002,"d":"1,272"},{"v":1336,"d":"1,336"}]
["Опции для  витрин Ариэль"]
[1,"Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500",null,{"v":1138,"d":"1,138"},null,{"v":1192.14,"d":"1,192"},{"v":1252,"d":"1,252"}]
[2,"Доп. перегородка стационарная полная",null,{"v":1975,"d":"1,975"},null,{"v":2067.9300000000003,"d":"2,068"},{"v":2171,"d":"2,171"}]
[3,"Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)",null,{"v":1291,"d":"1,291"},null,{"v":1351.98,"d":"1,352"},{"v":1420,"d":"1,420"}]
["Опции для  витрин Титаниум"]
[1,"Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500",null,{"v":1138,"d":"1,138"},null,{"v":1192.14,"d":"1,192"},{"v":1252,"d":"1,252"}]
[2,"Доп. перегородка стационарная полная",null,{"v":2051,"d":"2,051"},null,{"v":2147.8500000000004,"d":"2,148"},{"v":2255,"d":"2,255"}]
[3,"Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)",null,{"v":1520,"d":"1,520"},null,{"v":1591.7400000000002,"d":"1,592"},{"v":1672,"d":"1,672"}]
["Опции для  витрин Миранда"]
[1,"Надстройка L 160",null,{"v":16301,"d":"16,301"},null,{"v":17070,"d":"17,070"},{"v":17924,"d":"17,924"}]
[2,"Надстройка L 200",null,{"v":18112,"d":"18,112"},null,{"v":18967,"d":"18,967"},{"v":19915,"d":"19,915"}]
[3,"Надстройка L 260",null,{"v":20828,"d":"20,828"},null,{"v":21810,"d":"21,810"},{"v":22900,"d":"22,900"}]
[4,"Делитель",null,756,null,791,831]

{"sheet":"Шкафы_Ариада","index":70,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"merged":[[0,9,0,10],[2,0,2,5],[3,4,8,4],[3,5,8,5],[9,0,9,6],[10,2,12,2],[10,4,16,4],[11,3,12,3],[11,5,14,5],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[15,5,16,5],[17,0,17,6],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,21,4],[18,5,21,5],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[22,0,22,6],[24,0,24,6],[25,2,29,2],[25,3,28,3],[25,4,28,4],[25,5,26,5],[25,9,33,11],[27,5,28,5],[30,2,33,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[32,3,33,3],[32,4,33,4]]}
["Холодильные шкафы \"Рапсодия\"",{"$nulls":8},"Главное меню"]
["Вид шкафа","Температурный режим","Габариты, мм","Площадь выкладки, кв. м.","Подсветка","Описание","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70 ,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80 ,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
["СЕРИЯ WHITE (глухие двери)"]
["R700 M","00С ... +60С","800x725x1980","1,7","энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем","Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.",{"v":41800,"d":"41,800"},{"v":43702,"d":"43,702"},{"v":45602,"d":"45,602"}]
["R700 L","-180С ... -120С",{"$nulls":4},{"v":52837,"d":"52,837"},{"v":55309,"d":"55,309"},{"v":57779,"d":"57,779"}]
["R700 V","-50С ... +50С",{"$nulls":4},{"v":48050,"d":"48,050"},{"v":50097,"d":"50,097"},{"v":52143,"d":"52,143"}]
["R1400 M","00С ... +60С","1600x725x1980","3,61",null,null,{"v":57031,"d":"57,031"},{"v":59117,"d":"59,117"},{"v":61367,"d":"61,367"}]
["R1400 L","-180С ... -120С",{"$nulls":4},{"v":73900,"d":"73,900"},{"v":76975,"d":"76,975"},{"v":80050,"d":"80,050"}]
["R1400 V","-50С ... +50С",{"$nulls":4},{"v":68300,"d":"68,300"},{"v":70956,"d":"70,956"},{"v":73612,"d":"73,612"}]
["СЕРИЯ WHITE GLASS (стеклянные двери)"]
["700 MSW","00С ... +80С","800х725х1980","2,04","энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная","Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.",{"v":52425,"d":"52,425"},54815,57208]
["R700 MS","00С ... +80С",null,2,null,"Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.",{"v":44700,"d":"44,700"},{"v":46673,"d":"46,673"},{"v":48645,"d":"48,645"}]
["R700 VS","-50С ... +50С",{"$nulls":4},{"v":51300,"d":"51,300"},{"v":53565,"d":"53,565"},{"v":55827,"d":"55,827"}]
["R1400 MS","00С ... +80С","1600х725х1980",4.26,null,null,{"v":65200,"d":"65,200"},{"v":66612,"d":"66,612"},{"v":69233,"d":"69,233"}]
["R1400 VS","-50С ... +50С",{"$nulls":4},{"v":69900,"d":"69,900"},{"v":72741,"d":"72,741"},{"v":75582,"d":"75,582"}]
["R1400 MC","00С ... +80С",{"$nulls":3},"Корпус герметический цельнозаливной. Корпус облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Стеклянная дверь-купе. ",{"v":66600,"d":"66,600"}]
["R1400 VC","-50С ... +50С",{"$nulls":4},{"v":73800,"d":"73,800"},{"v":77058,"d":"77,058"},{"v":80313,"d":"80,313"}]
["СЕРИЯ CHEF (нержавеющая сталь)"]
["700 MX","00С ... +60С","800х725х1980","1,7","энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем","Корпус и двери из нержавеющей стали. Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.",{"v":65800,"d":"65,800"},{"v":68878,"d":"68,878"},{"v":71955,"d":"71,955"}]
["700 LX","-180С ... -120С",{"$nulls":4},{"v":77300,"d":"77,300"},{"v":80916,"d":"80,916"},{"v":84530,"d":"84,530"}]
["1400 MX","00С ... +80С","1600х725х1980","3,61",null,null,{"v":87700,"d":"87,700"},{"v":91803,"d":"91,803"},{"v":95903,"d":"95,903"}]
["1400 LX","-180С ... -120С",{"$nulls":4},{"v":108000,"d":"108,000"},{"v":113053,"d":"113,053"},{"v":118102,"d":"118,102"}]
["СЕРИЯ EXCLUSIVE"]
["700 LS","-200С . -180С","800х725х1980",2,"энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная","Корпус герметический цельнозаливной из стали с полимерным покрытием. Дверь распашная стеклянная.",{"v":93585,"d":"93,585"},{"v":99281,"d":"99,281"},{"v":104975,"d":"104,975"}]
["СЕРИЯ MAXI (увеличенный объём)"]
["750 M","00С ... +60С","800x825x1980",2.02,"энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем","Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.\n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n          Корпус герметический      \n         цельнозаливной. Корпус и двери       \n         облицованы оцинкованной,       \n          грунтованной сталью с      \n         полимерным покрытием. Двери       \n          распашные с замком.      \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n          Корпус герметический      \n         цельнозаливной. Корпус и двери       \n         облицованы оцинкованной,       \n          грунтованной сталью с      \n         полимерным покрытием. Двери       \n          распашные с замком.      \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n          Корпус герметический      \n         цельнозаливной. Корпус и двери       \n         облицованы оцинкованной,       \n          грунтованной сталью с      \n         полимерным покрытием. Двери       \n          распашные с замком.      \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n                \n",{"v":57555,"d":"57,555"},{"v":60174,"d":"60,174"},{"v":62791,"d":"62,791"},"Распродажа остатков. Приём новых заказов приостановлен заводом."]
["750 L","-180С ... -120С",{"$nulls":4},{"v":66860,"d":"66,860"},{"v":70141,"d":"70,141"},{"v":73420,"d":"73,420"}]
["750 MX","00С ... +80С",{"$nulls":3},"Корпус и двери из нержавеющей стали. Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.",{"v":76862,"d":"76,862"},{"v":80634,"d":"80,634"},{"v":84404,"d":"84,404"}]
["750 LX","-180С ... -120С",{"$nulls":4},{"v":86988,"d":"86,988"},{"v":91257,"d":"91,257"},{"v":95524,"d":"95,524"}]
["750 MS","00С ... +80С",null,2.4,"энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная","Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.",{"v":51083,"d":"51,083"},{"v":53422,"d":"53,422"},{"v":55799,"d":"55,799"}]
["1520 M","00С ... +60С","1600х825х1980",4.31,"энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем","Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.",{"v":73269,"d":"73,269"},{"v":75949,"d":"75,949"},{"v":78839,"d":"78,839"}]
["1520 L","-180С ... -120С",{"$nulls":4},{"v":85206,"d":"85,206"},{"v":88905,"d":"88,905"},{"v":92605,"d":"92,605"}]
["1520 MS","00С ... +80С",null,5.15,"энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная","Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.",{"v":68760,"d":"68,760"},{"v":72445,"d":"72,445"},{"v":74048,"d":"74,048"}]
["1520 MC","00С ... +80С",{"$nulls":3},"Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Стеклянная дверь-купе.",{"v":66232,"d":"66,232"},{"v":69436,"d":"69,436"},{"v":72643,"d":"72,643"}]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Дополнительные опции","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70 ,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80 ,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
[{"$nulls":5},"Полка на шкаф 700 с полкодержателями, ПЭП",1400,1450,1510]
[{"$nulls":5},"Полка на шкаф 1400 с полкодержателями, ПЭП",1450,1500,1560]
[{"$nulls":5},"Полкодержатель",90,95,99]

{"sheet":"Машины_Ариада","index":71,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,7],[2,2,2,3],[3,0,3,9],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[5,10,6,14],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[7,10,7,14],[8,2,8,3],[8,10,9,14],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[10,10,11,14],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[12,10,12,14],[13,0,13,9],[13,10,13,14],[14,2,14,3],[14,10,14,14],[15,2,15,3],[15,10,15,14],[16,2,16,3],[16,10,17,14],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[18,10,18,14],[19,2,19,3],[19,10,19,14],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[25,0,25,9],[26,10,30,14],[33,10,33,14],[34,10,35,14],[35,0,35,9],[36,10,36,14],[37,10,37,14],[38,10,38,14],[40,10,41,14],[43,10,43,14]]}
["Машины холодильные MISTRAL"]
[{"$nulls":11},"Главное меню"]
["Наименование агрегата","Объем камеры, м3","Габариты изделия, мм.",null,"Потребляемая мощность,кВт","Напр. питания, В","Производи-тельность, куб.м/ч","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
["Моноблоки среднетемпературные (-5…+5°С)"]
["AMS 103 new","2,3 - 8,6","835х460х800 ",null,0.84,220,400,{"v":41769,"d":"41,769"},{"v":42550,"d":"42,550"},{"v":44959,"d":"44,959"},"Стандарт:"]
["AMS 105","4 - 12","835х460х800 ",null,0.89,{"v":220,"d":"220   "},400,{"v":45518,"d":"45,518"},{"v":48192,"d":"48,192"},{"v":50864,"d":"50,864"},"Электромонтажный комплект (светильник, выключатель, комплект проводов)-только для 1-го и 2-го габаритов"]
["AMS 107","6 - 16","835х460х800 ",null,1.23,{"v":220,"d":"220   "},400,{"v":55077,"d":"55,077"},{"v":58789,"d":"58,789"},{"v":62503,"d":"62,503"}]
["AMS 120","14 - 22","835х760х800 ",null,1.71,{"v":220,"d":"220   "},800,{"v":66462,"d":"66,462"},{"v":70887,"d":"70,887"},{"v":75313,"d":"75,313"},"Автоматическая система оттаивания испарителя"]
["AMS 330N ","29 - 55","1057х760х886 ",null,2.35,{"v":380,"d":"380   "},2000,{"v":105231,"d":"105,231"},{"v":112436,"d":"112,436"},{"v":119640,"d":"119,640"},"Корпус выполнен из оцинкованого металла с полимерным покрытием"]
["AMS 330T","40 - 72","1057х760х886 ",null,3.3,{"v":380,"d":"380   "},2000,{"v":135231,"d":"135,231"},{"v":144529,"d":"144,529"},{"v":153826,"d":"153,826"}]
["AMS 235","60 - 120","1085х1340х910 ",null,4.7,{"v":380,"d":"380   "},4000,{"v":192769,"d":"192,769"},{"v":207510,"d":"207,510"},{"v":222251,"d":"222,251"},"Опция  «зимний комплект»  -  для эксплуатации  на улице  ( при температуре    до -10°С).* "]
["AMS 335N","92 - 172","1150х1810х910 ",null,5.1,{"v":380,"d":"380   "},6000,{"v":307385,"d":"307,385"},{"v":332028,"d":"332,028"},{"v":356673,"d":"356,673"}]
["AMS 335T","112 - 235","1150х1810х910",null,6.45,{"v":380,"d":"380   "},6000,{"v":316908,"d":"316,908"},{"v":342474,"d":"342,474"},{"v":368040,"d":"368,040"},"Монитор напряжения*"]
["Моноблоки низкотемпературные (-18°С)",{"$nulls":9},"Автоматический регулятор давления конденсации*"]
["ALS 112 new","2 - 7","835х460х800 ",null,1.1,220,400,{"v":48538,"d":"48,538"},{"v":52134,"d":"52,134"},{"v":55996,"d":"55,996"},"Комплект дистанционного управления **"]
["ALS 117","4 - 10","835х460х800 ",null,1.34,{"v":220,"d":"220   "},400,{"v":53077,"d":"53,077"},{"v":56841,"d":"56,841"},{"v":60605,"d":"60,605"}]
["ALS 218","8 - 14","835х760х800 ",null,1.45,{"v":220,"d":"220   "},800,{"v":65846,"d":"65,846"},{"v":70482,"d":"70,482"},{"v":75119,"d":"75,119"},"* Входят в стандартную комплектацию моноблоков серий  235 и 335"]
["ALS 220","16 - 22","835х760х800 ",null,1.87,{"v":380,"d":"380   "},800,{"v":78615,"d":"78,615"},{"v":84406,"d":"84,406"},{"v":90198,"d":"90,198"}]
["ALS 330N","22 - 33","1057х760х886 ",null,2.34,{"v":380,"d":"380   "},2000,{"v":118231,"d":"118,231"},{"v":126300,"d":"126,300"},{"v":134369,"d":"134,369"}]
["ALS 330T","30 - 42","1057х760х886 ",null,3.4,{"v":380,"d":"380   "},2000,{"v":149815,"d":"149,815"},{"v":160606,"d":"160,606"},{"v":171396,"d":"171,396"},"** Входят в дополительные опции"]
["ALS 235","50 - 80","1120х1340х910 ",null,4.4,{"v":380,"d":"380   "},4000,{"v":208923,"d":"208,923"},{"v":221842,"d":"221,842"},{"v":234761,"d":"234,761"}]
["ALS 335N","90 - 138","1150х1810х910 ",null,6.25,{"v":380,"d":"380   "},6000,{"v":396308,"d":"396,308"},{"v":426114,"d":"426,114"},{"v":455918,"d":"455,918"}]
["ALS 335T","130 - 173","1150х1810х910 ",null,7.8,{"v":380,"d":"380   "},6000,{"v":413077,"d":"413,077"},{"v":444472,"d":"444,472"},{"v":475866,"d":"475,866"}]
[]
["Наименование агрегата"," Объем камры, м3","Габариты упаковки агрегата,мм ","Габариты упаковки охладителя,мм ","Потребляемая мощность,кВт","Напр. питания, В","Производи-тельность, куб.м/ч","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
["Сплит-системы среднетемпературные (-5…+5°С)"]
["КMS 103 new","2,3 - 8,6","800х550х1040","600х700х500",0.84,220,400,{"v":53538,"d":"53,538"},{"v":56265,"d":"56,265"},{"v":58945,"d":"58,945"},"Сплит-системы (кроме 235 и 335 серий) поставляются потребителю заправленные хладагентом, имеют два вентиля на выходе, комплект  медных трубок  длиной 5 м.          с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками."]
["KMS 105","4 - 12","800х550х1040","600х700х500",0.89,220,400,{"v":58154,"d":"58,154"},{"v":61069,"d":"61,069"},{"v":63984,"d":"63,984"}]
["KMS 107","6 - 16","800х550х1040","600х700х500",1.23,220,400,{"v":70923,"d":"70,923"},{"v":74766,"d":"74,766"},{"v":78610,"d":"78,610"}]
["KMS 120","14 - 22","1100х550х1040","900х700х640",1.71,220,800,{"v":85077,"d":"85,077"},{"v":90091,"d":"90,091"},{"v":95106,"d":"95,106"}]
["KMS 330N ","29 - 55","1130х660х1150","900х800х600",2.35,380,2000,{"v":113692,"d":"113,692"},{"v":120550,"d":"120,550"},{"v":127405,"d":"127,405"}]
["KMS 330T","40 - 72","1130х660х1150","900х800х600",3.3,380,2000,{"v":136308,"d":"136,308"},{"v":147738,"d":"147,738"},{"v":159951,"d":"159,951"}]
["KMS 235","60 - 120","1580х560х1130","1310х710х770",4.7,380,4000,{"v":208154,"d":"208,154"},{"v":225692,"d":"225,692"},{"v":241114,"d":"241,114"}," Стандарт:"]
["KMS 335N","92 - 175","2050х600х1140","1800х720х830",5.1,380,6000,{"v":340154,"d":"340,154"},{"v":361565,"d":"361,565"},{"v":382976,"d":"382,976"},"Автоматическая система оттаивания испарителя"]
["KMS 335T","112 - 235","2050х600х1140","1800х720х830",6.45,380,6000,{"v":353385,"d":"353,385"},{"v":375892,"d":"375,892"},{"v":398402,"d":"398,402"},"Опция  «зимний комплект»  -  для эксплуатации  на улице  ( при температуре    до -10°С).*"]
["Сплит-системы низкотемпературные (-18°С)"]
["КLS 112 new","2 - 7","800х550х1040","600х700х500",1.1,220,400,{"v":68000,"d":"68,000"},{"v":72449,"d":"72,449"},{"v":76549,"d":"76,549"},"Монитор напряжения*"]
["KLS 117","4 - 6","800х550х1040","600х700х500","1,34/1,35","220/380",400,{"v":74462,"d":"74,462"},{"v":79062,"d":"79,062"},{"v":83663,"d":"83,663"},"Автоматический  регулятор давления конденсации*"]
["KLS 218","8 - 14","1100х550х1040","900х700х640","1,45/1,46","220/380",800,{"v":79538,"d":"79,538"},{"v":84555,"d":"84,555"},{"v":89564,"d":"89,564"},"Комплект дистанционного управления **"]
["KLS 220","16 - 22","1100х550х1040","900х700х640",1.87,380,800,{"v":87692,"d":"87,692"},{"v":93882,"d":"93,882"},{"v":100073,"d":"100,073"}]
["KLS 330N","23 - 32","1130х660х1150","900х800х600",2.34,380,2000,{"v":132154,"d":"132,154"},{"v":143328,"d":"143,328"},{"v":154500,"d":"154,500"},"* Входят в стандартную комплектацию сплит-систем серий 235 и 335"]
["KLS 330T","30 - 42","1130х660х1150","900х800х600",3.4,380,2000,{"v":158769,"d":"158,769"},{"v":171374,"d":"171,374"},{"v":184842,"d":"184,842"}]
["KLS 235","50 - 80","1580х560х1130","1310х710х770",4.4,380,4000,{"v":227154,"d":"227,154"},{"v":246594,"d":"246,594"},{"v":266904,"d":"266,904"}]
["KLS 335N","90 - 138","2050х600х1140","1800х720х830",6.25,380,6000,{"v":448815,"d":"448,815"},{"v":481979,"d":"481,979"},{"v":515143,"d":"515,143"},"** Входят в дополнительные опции"]
["KLS 335T","130 - 173","2050х600х1140","1800х720х830",6.25,380,6000,{"v":465308,"d":"465,308"},{"v":504661,"d":"504,661"},{"v":535311,"d":"535,311"}]

{"sheet":"Ариада_кам","index":72,"n_rows":237,"n_cols":38,"rows_kept":237,"merged":[[0,0,0,16],[3,0,3,3],[3,5,3,8],[4,0,4,3],[4,5,4,8],[5,0,5,3],[5,5,5,8],[6,0,6,3],[6,5,6,8],[12,0,12,7],[12,10,12,17],[12,20,12,27],[12,30,12,37],[13,0,13,7],[13,10,13,17],[13,20,13,27],[13,30,13,37],[14,0,14,7],[14,10,14,17],[14,20,14,27],[14,30,14,37],[15,0,16,1],[15,2,15,7],[15,10,16,11],[15,12,15,17],[15,20,16,21],[15,22,15,27],[15,30,16,31],[15,32,15,37],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[16,12,16,13],[16,14,16,15],[16,16,16,17],[16,22,16,23],[16,24,16,25],[16,26,16,27],[16,32,16,33],[16,34,16,35],[16,36,16,37],[17,0,17,1],[17,10,17,11],[17,20,17,21],[17,30,17,31],[44,0,56,0],[44,10,56,10],[44,20,56,20],[44,30,56,30],[104,0,127,0],[104,10,127,10],[104,20,127,20],[104,30,127,30],[148,0,169,0],[148,10,169,10],[148,20,169,20],[148,30,169,30],[193,0,212,0],[193,10,212,10],[193,20,212,20],[193,30,212,30],[213,0,225,0],[213,10,225,10],[213,20,225,20],[213,30,225,30],[229,0,229,3],[229,10,229,13],[229,20,229,23],[229,30,229,33],[230,0,230,3],[230,10,230,13],[230,20,230,23],[230,30,230,33],[231,0,231,3],[231,10,231,13],[231,20,231,23],[231,30,231,33],[234,2,235,5],[234,12,235,15],[234,22,235,25],[234,32,235,35]]}
["Прайс-лист на камеры холодильные соединением \"шип-паз\" ТМ \"Ариада\".",{"$nulls":16},"Главное меню"]
[]
[]
["Камеры 80 мм -  от 60 до 69"]
["Камеры 80 мм - от 70 до 79"]
["Камеры 80 мм -  от 80 до 89"]
["Камеры 80 мм -  от 90 до 99"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Цены, в т.ч. НДС 18% действительны с 01.02.16 г.",{"$nulls":9},"Цены, в т.ч. НДС 18% действительны с 01.02.16 г.",{"$nulls":9},"Цены, в т.ч. НДС 18% действительны с 01.02.16 г.",{"$nulls":9},"Цены, в т.ч. НДС 18% действительны с 01.02.16 г."]
["Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 60,0 до 69,99 руб. за 1 евро",{"$nulls":9},"Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро",{"$nulls":9},"Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро",{"$nulls":9},"Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
["Цена на камеры холодильные, толщина панели 80мм",{"$nulls":9},"Цена на камеры холодильные, толщина панели 80мм",{"$nulls":9},"Цена на камеры холодильные, толщина панели 80мм",{"$nulls":9},"Цена на камеры холодильные, толщина панели 80мм"]
["Внешние габариты",null,"Стандартные высоты, м (внешние)",{"$nulls":7},"Внешние габариты",null,"Стандартные высоты, м (внешние)",{"$nulls":7},"Внешние габариты",null,"Стандартные высоты, м (внешние)",{"$nulls":7},"Внешние габариты",null,"Стандартные высоты, м (внешние)"]
[null,null,2.2,null,2.46,null,2.72,{"$nulls":5},2.2,null,2.46,null,2.72,{"$nulls":5},2.2,null,2.46,null,2.72,{"$nulls":5},2.2,null,2.46,null,2.72]
[null,null,"Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб.",{"$nulls":4},"Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб.",{"$nulls":4},"Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб.",{"$nulls":4},"Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб.","Объем, куб. м.","Цена, руб."]
[null,1.36,2.9,{"v":42978,"d":"42,978"},3.3,{"v":49941.28237185054,"d":"49,941"},3.7,{"v":53795.91222499626,"d":"53,796"},{"$nulls":3},1.36,2.9,{"v":44308,"d":"44,308"},3.3,{"v":51880.74964842726,"d":"51,881"},3.7,{"v":55885.07386480195,"d":"55,885"},{"$nulls":3},1.36,2.9,{"v":46523,"d":"46,523"},3.3,{"v":53335.3501058598,"d":"53,335"},3.7,{"v":57451.94509465621,"d":"57,452"},{"$nulls":3},1.36,2.9,{"v":48849.15,"d":"48,849"},3.3,{"v":56002.11761115279,"d":"56,002"},3.7,{"v":60324.54234938902,"d":"60,325"}]
[null,1.66,3.7,{"v":51074.404844641205,"d":"51,074"},4.1,{"v":55325.012343757204,"d":"55,325"},4.6,{"v":59610.295851418625,"d":"59,610"},{"$nulls":3},1.66,3.7,{"v":53057.8768774428,"d":"53,058"},4.1,{"v":57473.5565124468,"d":"57,474"},4.6,{"v":61925.25879710479,"d":"61,925"},{"$nulls":3},1.66,3.7,{"v":54545.480902044,"d":"54,545"},4.1,{"v":59084.964638964004,"d":"59,085"},4.6,{"v":63661.48100636941,"d":"63,661"},{"$nulls":3},1.66,3.7,{"v":57272.754947146204,"d":"57,273"},4.1,{"v":62039.212870912204,"d":"62,039"},4.6,{"v":66844.55505668788,"d":"66,845"}]
[1.36,1.96,4.4,{"v":51783,"d":"51,783"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":60684.13353540582,"d":"60,684"},5.5,{"v":65329.60009957128,"d":"65,330"},null,null,1.36,1.96,4.4,{"v":53385,"d":"53,385"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":63040.79891542158,"d":"63,041"},5.5,{"v":67866.67194809832,"d":"67,867"},null,null,1.36,1.96,4.4,{"v":56054,"d":"56,054"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":64808.29795043341,"d":"64,808"},5.5,{"v":69769.4758344936,"d":"69,769"},null,null,1.36,1.96,4.4,{"v":58856.7,"d":"58,857"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":68048.71284795507,"d":"68,049"},5.5,{"v":73257.94962621828,"d":"73,258"}]
[null,2.26,5.1,{"v":61108.07570439661,"d":"61,108"},5.8,{"v":66041.0175652128,"d":"66,041"},6.5,{"v":71084.69893719019,"d":"71,085"},{"$nulls":3},2.26,5.1,{"v":63481.20485796541,"d":"63,481"},5.8,{"v":68605.7172764832,"d":"68,606"},6.5,{"v":73845.26976970243,"d":"73,845"},{"$nulls":3},2.26,5.1,{"v":65261.051723142,"d":"65,261"},5.8,{"v":70529.242059936,"d":"70,529"},6.5,{"v":75915.69789408661,"d":"75,916"},{"$nulls":3},2.26,5.1,{"v":68524.1043092991,"d":"68,524"},5.8,{"v":74055.7041629328,"d":"74,056"},6.5,{"v":79711.48278879095,"d":"79,711"}]
[null,2.56,5.9,{"v":66041.0175652128,"d":"66,041"},6.6,{"v":71424.74753711946,"d":"71,425"},7.4,{"v":76866.64371690877,"d":"76,867"},{"$nulls":3},2.56,5.9,{"v":68605.7172764832,"d":"68,606"},6.6,{"v":74198.52414050275,"d":"74,199"},7.4,{"v":79851.75609426445,"d":"79,852"},{"$nulls":3},2.56,5.9,{"v":70529.242059936,"d":"70,529"},6.6,{"v":76278.85659304021,"d":"76,279"},7.4,{"v":82090.59037728122,"d":"82,091"},{"$nulls":3},2.56,5.9,{"v":74055.7041629328,"d":"74,056"},6.6,{"v":80092.79942269223,"d":"80,093"},7.4,{"v":86195.11989614528,"d":"86,195"}]
[null,1.66,4.6,{"v":56516.3010244305,"d":"56,516"},5.2,{"v":61108.07570439661,"d":"61,108"},5.8,{"v":65755.77943040371,"d":"65,756"},{"$nulls":3},1.66,4.6,{"v":58711.108831204496,"d":"58,711"},5.2,{"v":63481.20485796541,"d":"63,481"},5.8,{"v":68309.40193255531,"d":"68,309"},{"$nulls":3},1.66,4.6,{"v":60357.214686285006,"d":"60,357"},5.2,{"v":65261.051723142,"d":"65,261"},5.8,{"v":70224.61880916901,"d":"70,225"},{"$nulls":3},1.66,4.6,{"v":63375.075420599256,"d":"63,375"},5.2,{"v":68524.1043092991,"d":"68,524"},5.8,{"v":73735.84974962746,"d":"73,736"}]
[null,1.96,5.5,{"v":61958.1972042198,"d":"61,958"},6.2,{"v":66947.068111077,"d":"66,947"},6.9,{"v":71990.74948305439,"d":"71,991"},{"$nulls":3},1.96,5.5,{"v":64364.3407849662,"d":"64,364"},6.2,{"v":69546.954251313,"d":"69,547"},6.9,{"v":74786.50674453223,"d":"74,787"},{"$nulls":3},1.96,5.5,{"v":66168.94847052601,"d":"66,169"},6.2,{"v":71496.86885649001,"d":"71,497"},6.9,{"v":76883.32469064061,"d":"76,883"},{"$nulls":3},1.96,5.5,{"v":69477.39589405232,"d":"69,477"},6.2,{"v":75071.71229931452,"d":"75,072"},6.9,{"v":80727.49092517265,"d":"80,727"}]
[1.66,2.26,6.4,{"v":67401.21196492993,"d":"67,401"},7.2,{"v":72784.94193683659,"d":"72,785"},8.1,{"v":78170.9090705849,"d":"78,171"},null,null,1.66,2.26,6.4,{"v":70018.73475968448,"d":"70,019"},7.2,{"v":75611.54162370403,"d":"75,612"},8.1,{"v":81206.67252963674,"d":"81,207"},null,null,1.66,2.26,6.4,{"v":71981.87685575041,"d":"71,982"},7.2,{"v":77731.49138885461,"d":"77,731"},8.1,{"v":83483.49512392562,"d":"83,483"},null,null,1.66,2.26,6.4,{"v":75580.97069853793,"d":"75,581"},7.2,{"v":81618.06595829735,"d":"81,618"},8.1,{"v":87657.6698801219,"d":"87,658"}]
[null,2.86,8.3,{"v":78285.00432450853,"d":"78,285"},9.3,{"v":84405.87912323557,"d":"84,406"},10.4,{"v":90528.99108380426,"d":"90,529"},{"$nulls":3},2.86,8.3,{"v":81325.19866720788,"d":"81,325"},9.3,{"v":87683.77734161365,"d":"87,684"},10.4,{"v":94044.68005793258,"d":"94,045"},{"$nulls":3},2.86,8.3,{"v":83605.34442423239,"d":"83,605"},9.3,{"v":90142.20100539722,"d":"90,142"},10.4,{"v":96681.44678852882,"d":"96,681"},{"$nulls":3},2.86,8.3,{"v":87785.61164544402,"d":"87,786"},9.3,{"v":94649.31105566709,"d":"94,649"},10.4,{"v":101515.51912795527,"d":"101,516"}]
[null,3.16,9.2,{"v":83726.90050429781,"d":"83,727"},10.4,{"v":90244.87152991595,"d":"90,245"},11.5,{"v":96819.89018249593,"d":"96,820"},{"$nulls":3},3.16,9.2,{"v":86978.43062096958,"d":"86,978"},10.4,{"v":93749.52673496124,"d":"93,750"},11.5,{"v":100579.88591773849,"d":"100,580"},{"$nulls":3},3.16,9.2,{"v":89417.0782084734,"d":"89,417"},10.4,{"v":96378.0181387452,"d":"96,378"},11.5,{"v":103399.88271917042,"d":"103,400"},{"$nulls":3},3.16,9.2,{"v":93887.93211889706,"d":"93,888"},10.4,{"v":101196.91904568247,"d":"101,197"},11.5,{"v":108569.87685512894,"d":"108,570"}]
[null,1.96,6.6,{"v":59842,"d":"59,842"},7.5,{"v":73182.03816372767,"d":"73,182"},8.3,{"v":78623.93434351697,"d":"78,624"},{"$nulls":3},1.96,6.6,{"v":61692,"d":"61,692"},7.5,{"v":76024.05906328993,"d":"76,024"},8.3,{"v":81677.29101705161,"d":"81,677"},{"$nulls":3},1.96,6.6,{"v":64777,"d":"64,777"},7.5,{"v":78155.5747379616,"d":"78,156"},8.3,{"v":83967.30852220258,"d":"83,967"},{"$nulls":3},1.96,6.6,{"v":68015.85,"d":"68,016"},7.5,{"v":82063.35347485967,"d":"82,063"},8.3,{"v":88165.67394831272,"d":"88,166"}]
[null,2.26,7.7,{"v":68945,"d":"68,945"},8.7,{"v":79474.05584334019,"d":"79,474"},9.7,{"v":85257.11920397959,"d":"85,257"},{"$nulls":3},2.26,7.7,{"v":71077,"d":"71,077"},8.7,{"v":82560.42694405242,"d":"82,560"},9.7,{"v":88568.07528957102,"d":"88,568"},{"$nulls":3},2.26,7.7,{"v":74631,"d":"74,631"},8.7,{"v":84875.2052695866,"d":"84,875"},9.7,{"v":91051.2923537646,"d":"91,051"},{"$nulls":3},2.26,7.7,{"v":78362.55,"d":"78,363"},8.7,{"v":89118.96553306593,"d":"89,119"},9.7,{"v":95603.85697145283,"d":"95,604"}]
[null,{"v":2.4,"d":"2.40"},8.2,{"v":72096.89681600001,"d":"72,097"},9.3,{"v":85482.92987400001,"d":"85,483"},10.3,{"v":90858.085814,"d":"90,858"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},8.2,{"v":74896.776304,"d":"74,897"},9.3,{"v":88802.655306,"d":"88,803"},10.3,{"v":94386.555166,"d":"94,387"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},8.2,{"v":76996.68592,"d":"76,997"},9.3,{"v":91292.44937999999,"d":"91,292"},10.3,{"v":97032.90718,"d":"97,033"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},8.2,{"v":80846.520216,"d":"80,847"},9.3,{"v":95857.071849,"d":"95,857"},10.3,{"v":101884.552539,"d":"101,885"}]
[null,2.86,9.9,{"v":81607.18965934392,"d":"81,607"},11.2,{"v":91943.99594864155,"d":"91,944"},12.4,{"v":98578.29939002496,"d":"98,578"},{"$nulls":3},2.86,9.9,{"v":84776.40090825049,"d":"84,776"},11.2,{"v":95514.63656800627,"d":"95,515"},12.4,{"v":102406.58286148224,"d":"102,407"},{"$nulls":3},2.86,9.9,{"v":87153.30934493041,"d":"87,153"},11.2,{"v":98192.6170325298,"d":"98,193"},12.4,{"v":105277.79546507519,"d":"105,278"},{"$nulls":3},2.86,9.9,{"v":91510.97481217694,"d":"91,511"},11.2,{"v":103102.2478841563,"d":"103,102"},12.4,{"v":110541.68523832895,"d":"110,542"}]
[null,3.16,{"v":11,"d":"11.0"},{"v":81405,"d":"81,405"},12.4,{"v":98294.17983613668,"d":"98,294"},13.8,{"v":105154.43662352575,"d":"105,154"},{"$nulls":3},3.16,{"v":11,"d":"11.0"},{"v":83923,"d":"83,923"},12.4,{"v":102111.42953851091,"d":"102,111"},13.8,{"v":109238.10406521606,"d":"109,238"},{"$nulls":3},3.16,{"v":11,"d":"11.0"},{"v":88119,"d":"88,119"},12.4,{"v":104974.36681529159,"d":"104,974"},13.8,{"v":112300.8546464838,"d":"112,301"},{"$nulls":3},3.16,{"v":11,"d":"11.0"},{"v":92524.95,"d":"92,525"},12.4,{"v":110223.08515605617,"d":"110,223"},13.8,{"v":117915.89737880799,"d":"117,916"}]
[1.96,3.46,12.1,{"v":97218.10499030782,"d":"97,218"},13.7,{"v":104529.14988878736,"d":"104,529"},15.2,{"v":111843.55053002934,"d":"111,844"},null,null,1.96,3.46,12.1,{"v":100993.56537828095,"d":"100,994"},13.7,{"v":108588.53435048784,"d":"108,589"},15.2,{"v":116186.98938556446,"d":"116,187"},null,null,1.96,3.46,12.1,{"v":103825.16066926079,"d":"103,825"},13.7,{"v":111633.0726967632,"d":"111,633"},15.2,{"v":119444.5685272158,"d":"119,445"},null,null,1.96,3.46,12.1,{"v":109016.41870272384,"d":"109,016"},13.7,{"v":117214.72633160137,"d":"117,215"},15.2,{"v":125416.7969535766,"d":"125,417"}]
[null,{"v":3.6,"d":"3.60"},12.6,{"v":103733.52892,"d":"103,734"},14.2,{"v":110643.44645399999,"d":"110,643"},15.9,{"v":117554.361234,"d":"117,554"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},12.6,{"v":107762.01547999999,"d":"107,762"},14.2,{"v":114940.27932599999,"d":"114,940"},15.9,{"v":122119.57914599999,"d":"122,120"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},12.6,{"v":110783.3804,"d":"110,783"},14.2,{"v":118162.90397999999,"d":"118,163"},15.9,{"v":125543.49257999999,"d":"125,543"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},12.6,{"v":116322.54942,"d":"116,323"},14.2,{"v":124071.049179,"d":"124,071"},15.9,{"v":131820.667209,"d":"131,821"}]
[null,4.36,15.4,{"v":114903.98792939287,"d":"114,904"},17.4,{"v":123518.17960062769,"d":"123,518"},19.4,{"v":131795.67841469566,"d":"131,796"},{"$nulls":3},4.36,15.4,{"v":119366.27872276734,"d":"119,366"},17.4,{"v":128315.00210938991,"d":"128,315"},19.4,{"v":136913.9571880819,"d":"136,914"},{"$nulls":3},4.36,15.4,{"v":122712.99681779821,"d":"122,713"},17.4,{"v":131912.6189909616,"d":"131,913"},19.4,{"v":140752.6662681216,"d":"140,753"},{"$nulls":3},4.36,15.4,{"v":128848.64665868813,"d":"128,849"},17.4,{"v":138508.2499405097,"d":"138,508"},19.4,{"v":147790.29958152768,"d":"147,790"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":127359.28390599998,"d":"127,359"},19.2,{"v":135804.96028,"d":"135,805"},21.4,{"v":141677.741974,"d":"141,678"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":132305.27551399998,"d":"132,305"},19.2,{"v":141078.93932,"d":"141,079"},21.4,{"v":147179.790206,"d":"147,180"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":136014.76922,"d":"136,015"},19.2,{"v":145034.42359999998,"d":"145,034"},21.4,{"v":151306.32637999998,"d":"151,306"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":142815.507681,"d":"142,816"},19.2,{"v":152286.14477999997,"d":"152,286"},21.4,{"v":158871.642699,"d":"158,872"}]
[null,2.26,{"v":9,"d":"9.0"},{"v":80041.17637019594,"d":"80,041"},10.1,{"v":86163.16974984377,"d":"86,163"},11.3,{"v":92285.16312949164,"d":"92,285"},{"$nulls":3},2.26,{"v":9,"d":"9.0"},{"v":83149.5715690385,"d":"83,150"},10.1,{"v":89509.31226440083,"d":"89,509"},11.3,{"v":95869.05295976317,"d":"95,869"},{"$nulls":3},2.26,{"v":9,"d":"9.0"},{"v":85480.86796817042,"d":"85,481"},10.1,{"v":92018.9191503186,"d":"92,019"},11.3,{"v":98556.9703324668,"d":"98,557"},{"$nulls":3},2.26,{"v":9,"d":"9.0"},{"v":89754.91136657895,"d":"89,755"},10.1,{"v":96619.86510783453,"d":"96,620"},11.3,{"v":103484.81884909014,"d":"103,485"}]
[null,2.86,11.6,{"v":92625.21172942093,"d":"92,625"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":99598.4451898128,"d":"99,598"},14.5,{"v":106513.51244232204,"d":"106,514"},{"$nulls":3},2.86,11.6,{"v":96222.30733056349,"d":"96,222"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":103466.3459738832,"d":"103,466"},14.5,{"v":110649.95952746077,"d":"110,650"},{"$nulls":3},2.86,11.6,{"v":98920.12903142041,"d":"98,920"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":106367.271561936,"d":"106,367"},14.5,{"v":113752.2948413148,"d":"113,752"},{"$nulls":3},2.86,11.6,{"v":103866.13548299143,"d":"103,866"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":111685.6351400328,"d":"111,686"},14.5,{"v":119439.90958338055,"d":"119,440"}]
[null,3.16,12.9,{"v":98974.27703599526,"d":"98,974"},14.5,{"v":106219.32566014638,"d":"106,219"},16.1,{"v":113599.72257571676,"d":"113,600"},{"$nulls":3},3.16,12.9,{"v":102817.93828011159,"d":"102,818"},14.5,{"v":110344.34801588024,"d":"110,344"},16.1,{"v":118011.36228739507,"d":"118,011"},{"$nulls":3},3.16,12.9,{"v":105700.68421319881,"d":"105,701"},14.5,{"v":113438.11478268061,"d":"113,438"},16.1,{"v":121320.09207115382,"d":"121,320"},{"$nulls":3},3.16,12.9,{"v":110985.71842385875,"d":"110,986"},14.5,{"v":119110.02052181464,"d":"119,110"},16.1,{"v":127386.09667471152,"d":"127,386"}]
[2.26,3.46,14.1,{"v":105322.22376164874,"d":"105,322"},15.9,{"v":112976.67300282,"d":"112,977"},17.7,{"v":120685.93270911145,"d":"120,686"},null,null,2.26,3.46,14.1,{"v":109412.40720870305,"d":"109,412"},15.9,{"v":117364.11661458001,"d":"117,364"},17.7,{"v":125372.76504732936,"d":"125,373"},null,null,2.26,3.46,14.1,{"v":112480.04479399379,"d":"112,480"},15.9,{"v":120654.69932340001,"d":"120,655"},17.7,{"v":128887.8893009928,"d":"128,888"},null,null,2.26,3.46,14.1,{"v":118104.04703369348,"d":"118,104"},15.9,{"v":126687.43428957001,"d":"126,687"},17.7,{"v":135332.28376604244,"d":"135,332"}]
[null,{"v":3.6,"d":"3.60"},14.7,{"v":112061.530266,"d":"112,062"},16.6,{"v":119356.384756,"d":"119,356"},18.5,{"v":126650.242,"d":"126,650"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},14.7,{"v":116413.434354,"d":"116,413"},16.6,{"v":123991.584164,"d":"123,992"},18.5,{"v":131568.698,"d":"131,569"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},14.7,{"v":119677.36242,"d":"119,677"},16.6,{"v":127467.98372,"d":"127,468"},18.5,{"v":135257.53999999998,"d":"135,258"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},14.7,{"v":125661.23054100001,"d":"125,661"},16.6,{"v":133841.382906,"d":"133,841"},18.5,{"v":142020.417,"d":"142,020"}]
[null,4.06,16.7,{"v":117964.42532875639,"d":"117,964"},18.8,{"v":121320.16809121639,"d":"121,320"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":126354.9008158272,"d":"126,355"},{"$nulls":3},4.06,16.7,{"v":122545.56805997023,"d":"122,546"},18.8,{"v":126031.63092971024,"d":"126,032"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":131261.88725527682,"d":"131,262"},{"$nulls":3},4.06,16.7,{"v":125981.4251083806,"d":"125,981"},18.8,{"v":129565.22805858063,"d":"129,565"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":134942.127084864,"d":"134,942"},{"$nulls":3},4.06,16.7,{"v":132280.49636379964,"d":"132,280"},18.8,{"v":136043.48946150966,"d":"136,043"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":141689.23343910722,"d":"141,689"}]
[null,4.36,{"v":18,"d":"18.0"},{"v":119738.49466917691,"d":"119,738"},20.3,{"v":124255.32442744807,"d":"124,255"},22.6,{"v":127698.31650173201,"d":"127,698"},{"$nulls":3},4.36,{"v":18,"d":"18.0"},{"v":124388.53329710611,"d":"124,389"},20.3,{"v":129080.77391977614,"d":"129,081"},22.6,{"v":132657.47442412938,"d":"132,657"},{"$nulls":3},4.36,{"v":18,"d":"18.0"},{"v":127876.06226805299,"d":"127,876"},20.3,{"v":132699.8610390222,"d":"132,700"},22.6,{"v":136376.8428659274,"d":"136,377"},{"$nulls":3},4.36,{"v":18,"d":"18.0"},{"v":134269.86538145566,"d":"134,270"},20.3,{"v":139334.8540909733,"d":"139,335"},22.6,{"v":143195.6850092238,"d":"143,196"}]
[2.56,1.96,8.8,{"v":71407,"d":"71,407"},9.9,{"v":88032.887896,"d":"88,033"},11.1,{"v":93932.59523199999,"d":"93,933"},null,null,2.56,1.96,8.8,{"v":73615,"d":"73,615"},9.9,{"v":91451.640824,"d":"91,452"},11.1,{"v":97580.46300799999,"d":"97,580"},null,null,2.56,1.96,8.8,{"v":77296,"d":"77,296"},9.9,{"v":94015.70552,"d":"94,016"},11.1,{"v":100316.36383999999,"d":"100,316"},null,null,2.56,1.96,8.8,{"v":81160.8,"d":"81,161"},9.9,{"v":98716.49079600001,"d":"98,716"},11.1,{"v":105332.182032,"d":"105,332"}]
[null,2.26,10.3,{"v":83195.24755,"d":"83,195"},11.6,{"v":95262.92139599999,"d":"95,263"},12.9,{"v":101535.59873599999,"d":"101,536"},{"$nulls":3},2.26,10.3,{"v":86426.13094999999,"d":"86,426"},11.6,{"v":98962.452324,"d":"98,962"},12.9,{"v":105478.72878399999,"d":"105,479"},{"$nulls":3},2.26,10.3,{"v":88849.2935,"d":"88,849"},11.6,{"v":101737.10052,"d":"101,737"},12.9,{"v":108436.07632,"d":"108,436"},{"$nulls":3},2.26,10.3,{"v":93291.75817500001,"d":"93,292"},11.6,{"v":106823.95554600001,"d":"106,824"},12.9,{"v":113857.88013599999,"d":"113,858"}]
[null,2.56,11.8,{"v":82972,"d":"82,972"},13.2,{"v":99994.4228357831,"d":"99,994"},14.7,{"v":106910.60866921315,"d":"106,911"},{"$nulls":3},2.56,11.8,{"v":85538,"d":"85,538"},13.2,{"v":103877.70139251254,"d":"103,878"},14.7,{"v":111062.47696704666,"d":"111,062"},{"$nulls":3},2.56,11.8,{"v":89815,"d":"89,815"},13.2,{"v":106790.16031005963,"d":"106,790"},14.7,{"v":114176.3781904218,"d":"114,176"},{"$nulls":3},2.56,11.8,{"v":94305.75,"d":"94,306"},13.2,{"v":112129.66832556261,"d":"112,130"},14.7,{"v":119885.1970999429,"d":"119,885"}]
[null,2.86,13.2,{"v":99880.32758185946,"d":"99,880"},14.9,{"v":107137.68059613962,"d":"107,138"},16.6,{"v":114505.77312158093,"d":"114,506"},{"$nulls":3},2.86,13.2,{"v":103759.17525494138,"d":"103,759"},14.9,{"v":111298.36722123242,"d":"111,298"},16.6,{"v":118952.59926222486,"d":"118,953"},{"$nulls":3},2.86,13.2,{"v":106668.31100975281,"d":"106,668"},14.9,{"v":114418.88219005203,"d":"114,419"},16.6,{"v":122287.7188677078,"d":"122,288"},{"$nulls":3},2.86,13.2,{"v":112001.72656024045,"d":"112,002"},14.9,{"v":120139.82629955464,"d":"120,140"},16.6,{"v":128402.10481109319,"d":"128,402"}]
[null,3.16,14.7,{"v":106569.44148836304,"d":"106,569"},16.6,{"v":114278.70119465447,"d":"114,279"},18.4,{"v":121989.07948186676,"d":"121,989"},{"$nulls":3},3.16,14.7,{"v":110708.06057528975,"d":"110,708"},16.6,{"v":118716.70900803912,"d":"118,717"},18.4,{"v":126726.51946174508,"d":"126,727"},{"$nulls":3},3.16,14.7,{"v":113812.0248904848,"d":"113,812"},16.6,{"v":122045.2148680776,"d":"122,045"},18.4,{"v":130279.59944665382,"d":"130,280"},{"$nulls":3},3.16,14.7,{"v":119502.62613500904,"d":"119,503"},16.6,{"v":128147.47561148148,"d":"128,147"},18.4,{"v":136793.5794189865,"d":"136,794"}]
[null,3.46,16.2,{"v":113372.6506487903,"d":"113,373"},18.2,{"v":116575.14782509794,"d":"116,575"},20.3,{"v":121421.958955011,"d":"121,422"},{"$nulls":3},3.46,16.2,{"v":117775.47203320934,"d":"117,775"},18.2,{"v":121102.33803189787,"d":"121,102"},20.3,{"v":126137.374836759,"d":"126,137"},{"$nulls":3},3.46,16.2,{"v":121077.58807152363,"d":"121,078"},18.2,{"v":124497.7306869978,"d":"124,498"},20.3,{"v":129673.93674807,"d":"129,674"},{"$nulls":3},3.46,16.2,{"v":127131.46747509981,"d":"127,131"},18.2,{"v":130722.6172213477,"d":"130,723"},20.3,{"v":136157.6335854735,"d":"136,158"}]
[null,3.76,17.6,{"v":120118.8121822557,"d":"120,119"},19.9,{"v":123310.12354935515,"d":"123,310"},22.1,{"v":128565.21671536754,"d":"128,565"},{"$nulls":3},3.76,17.6,{"v":124783.6204223433,"d":"124,784"},19.9,{"v":128098.86621146604,"d":"128,099"},22.1,{"v":133558.04066547888,"d":"133,558"},{"$nulls":3},3.76,17.6,{"v":128282.226602409,"d":"128,282"},19.9,{"v":131690.42320804918,"d":"131,690"},22.1,{"v":137302.6586280624,"d":"137,303"},{"$nulls":3},3.76,17.6,{"v":134696.33793252945,"d":"134,696"},19.9,{"v":138274.94436845163,"d":"138,275"},22.1,{"v":144167.79155946552,"d":"144,168"}]
[null,4.06,19.1,{"v":120298.90371050773,"d":"120,299"},21.5,{"v":126920.9027617621,"d":"126,921"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":130094.31683412846,"d":"130,094"},{"$nulls":3},4.06,19.1,{"v":124970.70579635269,"d":"124,971"},21.5,{"v":131849.86985930626,"d":"131,850"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":135146.52331312373,"d":"135,147"},{"$nulls":3},4.06,19.1,{"v":128474.5573607364,"d":"128,475"},21.5,{"v":135546.5951824644,"d":"135,547"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":138935.67817237022,"d":"138,936"},{"$nulls":3},4.06,19.1,{"v":134898.28522877322,"d":"134,898"},21.5,{"v":142323.92494158764,"d":"142,324"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":145882.46208098874,"d":"145,882"}]
[null,4.36,20.6,{"v":122136.73216341498,"d":"122,137"},23.2,{"v":128565.21671536754,"d":"128,565"},25.8,{"v":136881.86586166424,"d":"136,882"},{"$nulls":3},4.36,20.6,{"v":126879.90622801363,"d":"126,880"},23.2,{"v":133558.04066547888,"d":"133,558"},25.8,{"v":142197.6664776512,"d":"142,198"},{"$nulls":3},4.36,20.6,{"v":130437.2867764626,"d":"130,437"},23.2,{"v":137302.6586280624,"d":"137,303"},25.8,{"v":146184.5169396414,"d":"146,185"},{"$nulls":3},4.36,20.6,{"v":136959.15111528573,"d":"136,959"},23.2,{"v":144167.79155946552,"d":"144,168"},25.8,{"v":153493.74278662348,"d":"153,494"}]
[null,4.66,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":126371.67952963951,"d":"126,372"},24.8,{"v":134992.58268639923,"d":"134,993"},27.6,{"v":143615.72300500062,"d":"143,616"},{"$nulls":3},4.66,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":131279.3175696255,"d":"131,279"},24.8,{"v":140235.01308198753,"d":"140,235"},27.6,{"v":149193.0326362628,"d":"149,193"},{"$nulls":3},4.66,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":134960.04609961502,"d":"134,960"},24.8,{"v":144166.8358786788,"d":"144,167"},27.6,{"v":153376.0148597094,"d":"153,376"},{"$nulls":3},4.66,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":141708.0484045958,"d":"141,708"},24.8,{"v":151375.17767261274,"d":"151,375"},27.6,{"v":161044.81560269487,"d":"161,045"}]
[null,4.96,23.5,{"v":132493.67290928736,"d":"132,494"},26.5,{"v":141421.0672383518,"d":"141,421"},29.5,{"v":150399.91628977392,"d":"150,400"},{"$nulls":3},4.96,23.5,{"v":137639.0582649878,"d":"137,639"},26.5,{"v":146913.14751945285,"d":"146,913"},29.5,{"v":156240.68973792047,"d":"156,241"},{"$nulls":3},4.96,23.5,{"v":141498.09728176318,"d":"141,498"},26.5,{"v":151032.2077302786,"d":"151,032"},29.5,{"v":160621.2698240304,"d":"160,621"},{"$nulls":3},4.96,23.5,{"v":148573.00214585135,"d":"148,573"},26.5,{"v":158583.81811679254,"d":"158,584"},29.5,{"v":168652.33331523192,"d":"168,652"}]
[null,5.26,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":138563.09298565667,"d":"138,563"},28.2,{"v":147849.55179030434,"d":"147,850"},31.3,{"v":157134.89201403115,"d":"157,135"},{"$nulls":3},5.26,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":143944.18397539092,"d":"143,944"},28.2,{"v":153591.2819569181,"d":"153,591"},31.3,{"v":163237.21791748866,"d":"163,237"},{"$nulls":3},5.26,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":147980.0022176916,"d":"147,980"},28.2,{"v":157897.5795818784,"d":"157,898"},31.3,{"v":167813.96234508182,"d":"167,814"},{"$nulls":3},5.26,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":155379.00232857617,"d":"155,379"},28.2,{"v":165792.45856097233,"d":"165,792"},31.3,{"v":176204.66046233592,"d":"176,205"}]
[null,5.56,26.4,{"v":145366.3021460839,"d":"145,366"},29.8,{"v":154991.69096974004,"d":"154,992"},33.2,{"v":164617.07979339614,"d":"164,617"},{"$nulls":3},5.56,26.4,{"v":151011.5954333105,"d":"151,012"},29.8,{"v":161010.7857646814,"d":"161,011"},33.2,{"v":171009.9760960523,"d":"171,010"},{"$nulls":3},5.56,26.4,{"v":155245.5653987304,"d":"155,246"},29.8,{"v":165525.10686088743,"d":"165,525"},33.2,{"v":175804.6483230444,"d":"175,805"},{"$nulls":3},5.56,26.4,{"v":163007.84366866693,"d":"163,008"},29.8,{"v":173801.3622039318,"d":"173,801"},33.2,{"v":184594.88073919664,"d":"184,595"}]
[null,2.86,14.9,{"v":107081.75155009862,"d":"107,082"},16.8,{"v":114732.8450485074,"d":"114,733"},18.7,{"v":122442.10475479884,"d":"122,442"},{"$nulls":3},2.86,14.9,{"v":111240.26617340343,"d":"111,240"},16.8,{"v":119188.4895164106,"d":"119,188"},18.7,{"v":127197.13794915997,"d":"127,197"},{"$nulls":3},2.86,14.9,{"v":114359.15214088203,"d":"114,359"},16.8,{"v":122530.222867338,"d":"122,530"},18.7,{"v":130763.41284493079,"d":"130,763"},{"$nulls":3},2.86,14.9,{"v":120077.10974792614,"d":"120,077"},16.8,{"v":128656.73401070491,"d":"128,657"},18.7,{"v":137301.58348717733,"d":"137,302"}]
[null,3.16,16.5,{"v":114278.70119465447,"d":"114,279"},18.6,{"v":117341.37575585964,"d":"117,341"},20.7,{"v":122273.19903575504,"d":"122,273"},{"$nulls":3},3.16,16.5,{"v":118716.70900803912,"d":"118,717"},18.6,{"v":121898.32238715516,"d":"121,898"},20.7,{"v":127021.67278471639,"d":"127,022"},{"$nulls":3},3.16,16.5,{"v":122045.2148680776,"d":"122,045"},18.6,{"v":125316.03236062679,"d":"125,316"},20.7,{"v":130583.02809643741,"d":"130,583"},{"$nulls":3},3.16,16.5,{"v":128147.47561148148,"d":"128,147"},18.6,{"v":131581.83397865813,"d":"131,582"},20.7,{"v":137112.1795012593,"d":"137,112"}]
[null,3.46,18.2,{"v":116933.09371976035,"d":"116,933"},20.5,{"v":121479.00658197282,"d":"121,479"},22.8,{"v":124534.96965765307,"d":"124,535"},{"$nulls":3},3.46,18.2,{"v":121474.18473800346,"d":"121,474"},20.5,{"v":126196.63790554457,"d":"126,197"},22.8,{"v":129371.27915892116,"d":"129,371"},{"$nulls":3},3.46,18.2,{"v":124880.0030016858,"d":"124,880"},20.5,{"v":129734.86139822338,"d":"129,735"},22.8,{"v":132998.51128487222,"d":"132,999"},{"$nulls":3},3.46,18.2,{"v":131124.0031517701,"d":"131,124"},20.5,{"v":136221.60446813455,"d":"136,222"},22.8,{"v":139648.43684911582,"d":"139,648"}]
[null,{"v":3.6,"d":"3.60"},18.9,{"v":119707.415348,"d":"119,707"},21.4,{"v":124947.94307799998,"d":"124,948"},23.8,{"v":132299.64059,"d":"132,300"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},18.9,{"v":124356.24701199999,"d":"124,356"},21.4,{"v":129800.290382,"d":"129,800"},23.8,{"v":137437.49070999998,"d":"137,437"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},18.9,{"v":127842.87075999998,"d":"127,843"},21.4,{"v":133439.55086,"d":"133,440"},23.8,{"v":141290.87829999998,"d":"141,291"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},18.9,{"v":134235.014298,"d":"134,235"},21.4,{"v":140111.528403,"d":"140,112"},23.8,{"v":148355.422215,"d":"148,355"}]
[null,4.06,21.5,{"v":123718.20911802,"d":"123,718"},24.2,{"v":130605.5083149432,"d":"130,606"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":138869.58415796136,"d":"138,870"},{"$nulls":3},4.06,21.5,{"v":128522.79976337998,"d":"128,523"},24.2,{"v":135677.5668902808,"d":"135,678"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":144262.57771749384,"d":"144,263"},{"$nulls":3},4.06,21.5,{"v":132126.24274739999,"d":"132,126"},24.2,{"v":139481.610821784,"d":"139,482"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":148307.32288714318,"d":"148,307"},{"$nulls":3},4.06,21.5,{"v":138732.55488476998,"d":"138,733"},24.2,{"v":146455.6913628732,"d":"146,456"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":155722.68903150034,"d":"155,723"}]
[2.86,4.36,23.1,{"v":128768.79844295676,"d":"128,769"},26.1,{"v":137390.82018063733,"d":"137,391"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":146012.84191831786,"d":"146,013"},null,null,2.86,4.36,23.1,{"v":133769.52847957646,"d":"133,770"},26.1,{"v":142726.38601289506,"d":"142,726"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":151683.24354621372,"d":"151,683"},null,null,2.86,4.36,23.1,{"v":137520.0760070412,"d":"137,520"},26.1,{"v":146728.0603870884,"d":"146,728"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":155936.0447671356,"d":"155,936"},null,null,2.86,4.36,23.1,{"v":144396.07980739328,"d":"144,396"},26.1,{"v":154064.4634064428,"d":"154,064"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":163732.8470054924,"d":"163,733"}]
[null,4.66,24.8,{"v":136833.1804415862,"d":"136,833"},27.9,{"v":144227.58676868916,"d":"144,228"},31.1,{"v":153154.98109775357,"d":"153,155"},{"$nulls":3},4.66,24.8,{"v":142147.0903616478,"d":"142,147"},27.9,{"v":149828.65809951205,"d":"149,829"},31.1,{"v":159102.74735397703,"d":"159,103"},{"$nulls":3},4.66,24.8,{"v":146132.522801694,"d":"146,133"},27.9,{"v":154029.46159762918,"d":"154,029"},31.1,{"v":163563.5720461446,"d":"163,564"},{"$nulls":3},4.66,24.8,{"v":153439.1489417787,"d":"153,439"},27.9,{"v":161730.93467751064,"d":"161,731"},31.1,{"v":171741.75064845185,"d":"171,742"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},25.6,{"v":141726.43982973564,"d":"141,726"},28.8,{"v":151011.78005346243,"d":"151,012"},32.1,{"v":160349.6935804678,"d":"160,350"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},25.6,{"v":147230.37924059914,"d":"147,230"},28.8,{"v":156876.31520116972,"d":"156,876"},32.1,{"v":166576.86614669958,"d":"166,577"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},25.6,{"v":151358.33379874678,"d":"151,358"},28.8,{"v":161274.7165619502,"d":"161,275"},32.1,{"v":171247.2455713734,"d":"171,247"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},25.6,{"v":158926.25048868413,"d":"158,926"},28.8,{"v":169338.4523900477,"d":"169,338"},32.1,{"v":179809.60784994208,"d":"179,810"}]
[null,5.26,28.1,{"v":148206.37910404592,"d":"148,206"},31.7,{"v":157900.00136387203,"d":"157,900"},35.3,{"v":167491.8327599035,"d":"167,492"},{"$nulls":3},5.26,28.1,{"v":153961.96664206713,"d":"153,962"},31.7,{"v":164032.0402517894,"d":"164,032"},35.3,{"v":173996.3699544629,"d":"173,996"},{"$nulls":3},5.26,28.1,{"v":158278.65729558302,"d":"158,279"},31.7,{"v":168631.06941772744,"d":"168,631"},35.3,{"v":178874.7728503824,"d":"178,875"},{"$nulls":3},5.26,28.1,{"v":166192.5901603622,"d":"166,193"},31.7,{"v":177062.6228886138,"d":"177,063"},35.3,{"v":187818.51149290154,"d":"187,819"}]
[null,5.56,29.7,{"v":154685.19979743537,"d":"154,685"},33.5,{"v":164685.31322956612,"d":"164,685"},37.3,{"v":174684.30808077616,"d":"174,684"},{"$nulls":3},5.56,29.7,{"v":160692.3920225785,"d":"160,692"},33.5,{"v":171080.8593744037,"d":"171,081"},37.3,{"v":181468.16470527233,"d":"181,468"},{"$nulls":3},5.56,29.7,{"v":165197.78619143582,"d":"165,198"},33.5,{"v":175877.5189830318,"d":"175,878"},37.3,{"v":186556.05717364443,"d":"186,556"},{"$nulls":3},5.56,29.7,{"v":173457.67550100762,"d":"173,458"},33.5,{"v":184671.3949321834,"d":"184,671"},37.3,{"v":195883.86003232666,"d":"195,884"}]
[null,{"v":2.4,"d":"2.40"},13.7,{"v":106332.351996,"d":"106,332"},15.5,{"v":113243.26677599999,"d":"113,243"},17.2,{"v":120153.18431,"d":"120,153"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},13.7,{"v":110461.763724,"d":"110,462"},15.5,{"v":117641.06354399999,"d":"117,641"},17.2,{"v":124819.32738999999,"d":"124,819"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},13.7,{"v":113558.82252,"d":"113,559"},15.5,{"v":120939.41112,"d":"120,939"},17.2,{"v":128318.9347,"d":"128,319"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},13.7,{"v":119236.763646,"d":"119,237"},15.5,{"v":126986.381676,"d":"126,986"},17.2,{"v":134734.88143500002,"d":"134,735"}]
[null,3.16,18.4,{"v":116575.14782509794,"d":"116,575"},20.7,{"v":117291.03961442274,"d":"117,291"},{"v":23,"d":"23.0"},{"v":124534.96965765307,"d":"124,535"},{"$nulls":3},3.16,18.4,{"v":121102.33803189787,"d":"121,102"},20.7,{"v":121846.03144410906,"d":"121,846"},{"v":23,"d":"23.0"},{"v":129371.27915892116,"d":"129,371"},{"$nulls":3},3.16,18.4,{"v":124497.7306869978,"d":"124,498"},20.7,{"v":125262.2753163738,"d":"125,262"},{"v":23,"d":"23.0"},{"v":132998.51128487222,"d":"132,999"},{"$nulls":3},3.16,18.4,{"v":130722.6172213477,"d":"130,723"},20.7,{"v":131525.3890821925,"d":"131,525"},{"v":23,"d":"23.0"},{"v":139648.43684911582,"d":"139,648"}]
[null,3.46,20.2,{"v":121876.10280886393,"d":"121,876"},22.8,{"v":124890.67839047383,"d":"124,891"},25.3,{"v":132493.67290928736,"d":"132,494"},{"$nulls":3},3.46,20.2,{"v":126609.15534513048,"d":"126,609"},22.8,{"v":129740.8018231136,"d":"129,741"},25.3,{"v":137639.0582649878,"d":"137,639"},{"$nulls":3},3.46,20.2,{"v":130158.94474733042,"d":"130,159"},22.8,{"v":133378.39439759342,"d":"133,378"},25.3,{"v":141498.09728176318,"d":"141,498"},{"$nulls":3},3.46,20.2,{"v":136666.89198469694,"d":"136,667"},22.8,{"v":140047.3141174731,"d":"140,047"},25.3,{"v":148573.00214585135,"d":"148,573"}]
[null,{"v":3.6,"d":"3.60"},21.1,{"v":125190.273856,"d":"125,190"},23.7,{"v":132891.007468,"d":"132,891"},26.4,{"v":140591.74107999998,"d":"140,592"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},21.1,{"v":130052.03206399998,"d":"130,052"},23.7,{"v":138051.823292,"d":"138,052"},26.4,{"v":146051.61452,"d":"146,052"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},21.1,{"v":133698.35072,"d":"133,698"},23.7,{"v":141922.43516,"d":"141,922"},26.4,{"v":150146.5196,"d":"150,147"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},21.1,{"v":140383.26825599998,"d":"140,383"},23.7,{"v":149018.556918,"d":"149,019"},26.4,{"v":157653.84558,"d":"157,654"}]
[null,4.06,23.9,{"v":130350.47186499625,"d":"130,350"},26.9,{"v":138971.375021756,"d":"138,971"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":147594.51534035735,"d":"147,595"},{"$nulls":3},4.06,23.9,{"v":135412.62611218056,"d":"135,413"},26.9,{"v":144368.32162454264,"d":"144,368"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":153326.34117881785,"d":"153,326"},{"$nulls":3},4.06,23.9,{"v":139209.24179756883,"d":"139,209"},26.9,{"v":148416.0315766326,"d":"148,416"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":157625.2105576632,"d":"157,625"},{"$nulls":3},4.06,23.9,{"v":146169.70388744728,"d":"146,170"},26.9,{"v":155836.83315546424,"d":"155,837"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":165506.47108554636,"d":"165,506"}]
[3.16,4.36,25.7,{"v":137187.23845304808,"d":"137,187"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":146216.42364590717,"d":"146,216"},32.3,{"v":155195.27269732926,"d":"155,195"},null,null,3.16,4.36,25.7,{"v":142514.89819879754,"d":"142,515"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":151894.73136031133,"d":"151,895"},32.3,{"v":161222.27357877893,"d":"161,222"},null,null,3.16,4.36,25.7,{"v":146510.64300810962,"d":"146,511"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":156153.4621461144,"d":"156,153"},32.3,{"v":165742.5242398662,"d":"165,743"},null,null,3.16,4.36,25.7,{"v":153836.1751585151,"d":"153,836"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":163961.13525342013,"d":"163,961"},32.3,{"v":174029.65045185952,"d":"174,030"}]
[null,4.66,27.5,{"v":144125.79590489456,"d":"144,126"},31.1,{"v":153411.13612862135,"d":"153,411"},34.6,{"v":162746.8124937851,"d":"162,747"},{"$nulls":3},4.66,27.5,{"v":149722.91419246327,"d":"149,723"},31.1,{"v":159368.85015303385,"d":"159,369"},34.6,{"v":169067.07705665054,"d":"169,067"},{"$nulls":3},4.66,27.5,{"v":153920.7529081398,"d":"153,921"},31.1,{"v":163837.13567134322,"d":"163,837"},34.6,{"v":173807.27547879962,"d":"173,807"},{"$nulls":3},4.66,27.5,{"v":161616.7905535468,"d":"161,617"},31.1,{"v":172028.9924549104,"d":"172,029"},34.6,{"v":182497.6392527396,"d":"182,498"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},28.4,{"v":153191.94429,"d":"153,192"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":162291.81404,"d":"162,292"},35.6,{"v":171391.68379,"d":"171,392"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},28.4,{"v":159141.14600999997,"d":"159,141"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":168594.40876,"d":"168,594"},35.6,{"v":178047.67151,"d":"178,048"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},28.4,{"v":163603.0473,"d":"163,603"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":173321.3548,"d":"173,321"},35.6,{"v":183039.6623,"d":"183,040"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},28.4,{"v":171783.19966500002,"d":"171,783"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":181987.42254,"d":"181,987"},35.6,{"v":192191.645415,"d":"192,192"}]
[null,5.26,31.2,{"v":157848.5466415143,"d":"157,849"},35.2,{"v":167847.5414927243,"d":"167,848"},39.2,{"v":177847.65492485507,"d":"177,848"},{"$nulls":3},5.26,31.2,{"v":163978.5872877867,"d":"163,979"},35.2,{"v":174365.8926186553,"d":"174,366"},39.2,{"v":184754.35997048052,"d":"184,754"},{"$nulls":3},5.26,31.2,{"v":168576.117772491,"d":"168,576"},35.2,{"v":179254.6559631036,"d":"179,255"},39.2,{"v":189934.38875469958,"d":"189,934"},{"$nulls":3},5.26,31.2,{"v":177004.92366111558,"d":"177,005"},35.2,{"v":188217.3887612588,"d":"188,217"},39.2,{"v":199431.10819243456,"d":"199,431"}]
[null,5.56,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":164735.64937100303,"d":"164,736"},37.3,{"v":176254.7956936074,"d":"176,255"},41.5,{"v":185450.64944366863,"d":"185,451"},{"$nulls":3},5.56,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":171133.15031744973,"d":"171,133"},37.3,{"v":183099.6421283106,"d":"183,100"},41.5,{"v":192652.6164123548,"d":"192,653"},{"$nulls":3},5.56,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":175931.27602728477,"d":"175,931"},37.3,{"v":188233.276954338,"d":"188,233"},41.5,{"v":198054.0916388694,"d":"198,054"},{"$nulls":3},5.56,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":184727.839828649,"d":"184,728"},37.3,{"v":197644.94080205492,"d":"197,645"},41.5,{"v":207956.7962208129,"d":"207,957"}]
[null,5.86,34.9,{"v":171622.75210049175,"d":"171,623"},39.3,{"v":182337.63874102657,"d":"182,338"},43.8,{"v":192949.61593684592,"d":"192,950"},{"$nulls":3},5.86,34.9,{"v":178287.7133471128,"d":"178,288"},39.3,{"v":189418.71209019265,"d":"189,419"},43.8,{"v":200442.8049052671,"d":"200,443"},{"$nulls":3},5.86,34.9,{"v":183286.43428207858,"d":"183,286"},39.3,{"v":194729.5171020672,"d":"194,730"},43.8,{"v":206062.696631583,"d":"206,063"},{"$nulls":3},5.86,34.9,{"v":192450.75599618253,"d":"192,451"},39.3,{"v":204465.9929571706,"d":"204,466"},43.8,{"v":216365.83146316218,"d":"216,366"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},35.7,{"v":194830.953774,"d":"194,831"},40.3,{"v":206120.77574,"d":"206,121"},44.9,{"v":217411.59495199998,"d":"217,412"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},35.7,{"v":202397.204406,"d":"202,397"},40.3,{"v":214125.46605999998,"d":"214,125"},44.9,{"v":225854.76368799998,"d":"225,855"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},35.7,{"v":208071.89237999998,"d":"208,072"},40.3,{"v":220128.9838,"d":"220,129"},44.9,{"v":232187.14024,"d":"232,187"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},35.7,{"v":218475.486999,"d":"218,475"},40.3,{"v":231135.43299,"d":"231,135"},44.9,{"v":243796.49725200003,"d":"243,796"}]
[null,3.46,22.2,{"v":123870.91739799999,"d":"123,871"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":132186.95179199998,"d":"132,187"},27.9,{"v":140422.20925999997,"d":"140,422"},{"$nulls":3},3.46,22.2,{"v":128681.43846199999,"d":"128,681"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":137320.425648,"d":"137,320"},27.9,{"v":145875.49894,"d":"145,875"},{"$nulls":3},3.46,22.2,{"v":132289.32925999997,"d":"132,289"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":141170.53104,"d":"141,171"},27.9,{"v":149965.4662,"d":"149,965"},{"$nulls":3},3.46,22.2,{"v":138903.795723,"d":"138,904"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":148229.057592,"d":"148,229"},27.9,{"v":157463.73951,"d":"157,464"}]
[null,{"v":3.6,"d":"3.60"},23.2,{"v":132783.3049,"d":"132,783"},26.1,{"v":140833.074612,"d":"140,833"},29.1,{"v":148883.84157,"d":"148,884"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},23.2,{"v":137939.9381,"d":"137,940"},26.1,{"v":146302.320228,"d":"146,302"},29.1,{"v":154665.73833,"d":"154,666"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},23.2,{"v":141807.413,"d":"141,807"},26.1,{"v":150404.25444,"d":"150,404"},29.1,{"v":159002.1609,"d":"159,002"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},23.2,{"v":148897.78365,"d":"148,898"},26.1,{"v":157924.467162,"d":"157,924"},29.1,{"v":166952.268945,"d":"166,952"}]
[null,4.06,26.3,{"v":138410.96598042516,"d":"138,411"},29.6,{"v":151471.51681191952,"d":"151,472"},32.9,{"v":156369.78266419025,"d":"156,370"},{"$nulls":3},4.06,26.3,{"v":143786.14912529604,"d":"143,786"},29.6,{"v":157353.90581432416,"d":"157,354"},32.9,{"v":162442.39558318793,"d":"162,442"},{"$nulls":3},4.06,26.3,{"v":147817.5364839492,"d":"147,818"},29.6,{"v":161765.6975661276,"d":"161,766"},32.9,{"v":166996.85527243622,"d":"166,997"},{"$nulls":3},4.06,26.3,{"v":155208.41330814667,"d":"155,208"},29.6,{"v":169853.982444434,"d":"169,854"},32.9,{"v":175346.69803605805,"d":"175,347"}]
[null,4.36,28.3,{"v":145706.35074601322,"d":"145,706"},31.9,{"v":154991.69096974004,"d":"154,992"},35.5,{"v":164328.48591582457,"d":"164,328"},{"$nulls":3},4.36,28.3,{"v":151364.84980411083,"d":"151,365"},31.9,{"v":161010.7857646814,"d":"161,011"},35.5,{"v":170710.17468925464,"d":"170,710"},{"$nulls":3},4.36,28.3,{"v":155608.72409768403,"d":"155,609"},31.9,{"v":165525.10686088743,"d":"165,525"},35.5,{"v":175496.4412693272,"d":"175,496"},{"$nulls":3},4.36,28.3,{"v":163389.16030256823,"d":"163,389"},31.9,{"v":173801.3622039318,"d":"173,801"},35.5,{"v":184271.26333279355,"d":"184,271"}]
[null,4.66,30.3,{"v":152950.28078924355,"d":"152,950"},34.2,{"v":162594.68548855354,"d":"162,595"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":172287.18916745886,"d":"172,287"},{"$nulls":3},4.66,30.3,{"v":158890.0975189229,"d":"158,890"},34.2,{"v":168909.04220655563,"d":"168,909"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":178977.95379532134,"d":"178,978"},{"$nulls":3},4.66,30.3,{"v":163344.96006618242,"d":"163,345"},34.2,{"v":173644.8097450572,"d":"173,645"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":183996.02726621818,"d":"183,996"},{"$nulls":3},4.66,30.3,{"v":171512.20806949155,"d":"171,512"},34.2,{"v":182327.05023231005,"d":"182,327"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":193195.8286295291,"d":"193,196"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},31.2,{"v":162401.5111,"d":"162,402"},35.2,{"v":171850.41694999998,"d":"171,850"},39.2,{"v":181299.3228,"d":"181,299"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},31.2,{"v":168708.3659,"d":"168,708"},35.2,{"v":178524.21954999998,"d":"178,524"},39.2,{"v":188340.07319999998,"d":"188,340"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},31.2,{"v":173438.50699999998,"d":"173,439"},35.2,{"v":183529.5715,"d":"183,530"},39.2,{"v":193620.636,"d":"193,621"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},31.2,{"v":182110.43235,"d":"182,110"},35.2,{"v":192706.050075,"d":"192,706"},39.2,{"v":203301.6678,"d":"203,302"}]
[3.46,5.26,34.3,{"v":167491.8327599035,"d":"167,492"},38.7,{"v":177847.65492485507,"d":"177,848"},43.1,{"v":188204.5956707275,"d":"188,205"},null,null,3.46,5.26,34.3,{"v":173996.3699544629,"d":"173,996"},38.7,{"v":184754.35997048052,"d":"184,754"},43.1,{"v":195513.51200745473,"d":"195,514"},null,null,3.46,5.26,34.3,{"v":178874.7728503824,"d":"178,875"},38.7,{"v":189934.38875469958,"d":"189,934"},43.1,{"v":200995.1992600002,"d":"200,995"},null,null,3.46,5.26,34.3,{"v":187818.51149290154,"d":"187,819"},38.7,{"v":199431.10819243456,"d":"199,431"},43.1,{"v":211044.95922300022,"d":"211,045"}]
[null,5.56,36.4,{"v":174786.09894457072,"d":"174,786"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":185499.86700418472,"d":"185,500"},45.6,{"v":196163.29892236175,"d":"196,163"},{"$nulls":3},5.56,36.4,{"v":181573.90861232104,"d":"181,574"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":192703.74533444433,"d":"192,704"},45.6,{"v":203781.29111352144,"d":"203,781"},{"$nulls":3},5.56,36.4,{"v":186664.7658631338,"d":"186,665"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":198106.654082139,"d":"198,107"},45.6,{"v":209494.7852568912,"d":"209,495"},{"$nulls":3},5.56,36.4,{"v":195998.0041562905,"d":"195,998"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":208011.98678624595,"d":"208,012"},45.6,{"v":219969.52451973577,"d":"219,970"}]
[null,5.86,38.4,{"v":182082.6022910796,"d":"182,083"},43.3,{"v":193102.86152299822,"d":"193,103"},48.2,{"v":204123.1207549169,"d":"204,123"},{"$nulls":3},5.86,38.4,{"v":189153.7713120924,"d":"189,154"},43.3,{"v":200602.00177631856,"d":"200,602"},48.2,{"v":212050.23224054472,"d":"212,050"},{"$nulls":3},5.86,38.4,{"v":194457.148077852,"d":"194,457"},43.3,{"v":206226.35696630878,"d":"206,226"},48.2,{"v":217995.5658547656,"d":"217,996"},{"$nulls":3},5.86,38.4,{"v":204180.00548174462,"d":"204,180"},43.3,{"v":216537.67481462425,"d":"216,538"},48.2,{"v":228895.34414750387,"d":"228,895"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},39.3,{"v":192015.728316,"d":"192,016"},44.3,{"v":202865.76479599997,"d":"202,866"},49.3,{"v":213715.80127599998,"d":"213,716"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},39.3,{"v":199472.649804,"d":"199,473"},44.3,{"v":210744.046924,"d":"210,744"},49.3,{"v":222015.444044,"d":"222,015"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},39.3,{"v":205065.34092,"d":"205,065"},44.3,{"v":216652.75852,"d":"216,653"},49.3,{"v":228240.17612,"d":"228,240"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},39.3,{"v":215318.607966,"d":"215,319"},44.3,{"v":227485.396446,"d":"227,485"},49.3,{"v":239652.184926,"d":"239,652"}]
[null,6.46,42.4,{"v":196571.148044,"d":"196,571"},47.8,{"v":208355.83095929978,"d":"208,356"},53.2,{"v":220039.40867726467,"d":"220,039"},{"$nulls":3},6.46,42.4,{"v":204204.979036,"d":"204,205"},47.8,{"v":216447.31954024345,"d":"216,447"},53.2,{"v":228584.62843172156,"d":"228,585"},{"$nulls":3},6.46,42.4,{"v":209930.35228,"d":"209,930"},47.8,{"v":222515.9359759512,"d":"222,516"},53.2,{"v":234993.54324756423,"d":"234,994"},{"$nulls":3},6.46,42.4,{"v":220426.869894,"d":"220,427"},47.8,{"v":233641.73277474876,"d":"233,642"},53.2,{"v":246743.22040994244,"d":"246,743"}]
[null,3.16,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":138088.65362,"d":"138,089"},24.8,{"v":145678.692926,"d":"145,679"},27.6,{"v":153674.611354,"d":"153,675"},{"$nulls":3},3.16,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":143451.31978,"d":"143,451"},24.8,{"v":151336.117894,"d":"151,336"},27.6,{"v":159642.55742599998,"d":"159,643"},{"$nulls":3},3.16,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":147473.31939999998,"d":"147,473"},24.8,{"v":155579.18662,"d":"155,579"},27.6,{"v":164118.51698,"d":"164,119"},{"$nulls":3},3.16,{"v":22,"d":"22.0"},{"v":154846.98536999998,"d":"154,847"},24.8,{"v":163358.145951,"d":"163,358"},27.6,{"v":172324.442829,"d":"172,324"}]
[null,{"v":3.6,"d":"3.60"},25.3,{"v":140377.33319,"d":"140,377"},28.5,{"v":148776.13900199998,"d":"148,776"},31.7,{"v":157176.939306,"d":"157,177"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},25.3,{"v":145828.88010999997,"d":"145,829"},28.5,{"v":154553.85313799998,"d":"154,554"},31.7,{"v":163280.89811399998,"d":"163,281"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},25.3,{"v":149917.5403,"d":"149,918"},28.5,{"v":158887.13874,"d":"158,887"},31.7,{"v":167858.86722,"d":"167,859"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},25.3,{"v":157413.417315,"d":"157,413"},28.5,{"v":166831.495677,"d":"166,831"},31.7,{"v":176251.810581,"d":"176,252"}]
[null,4.06,28.6,{"v":146523.360288,"d":"146,523"},32.3,{"v":155806.72330199997,"d":"155,807"},35.9,{"v":165094.0753,"d":"165,094"},{"$nulls":3},4.06,28.6,{"v":152213.58787199997,"d":"152,214"},32.3,{"v":161857.469838,"d":"161,857"},35.9,{"v":171505.4957,"d":"171,505"},{"$nulls":3},4.06,28.6,{"v":156481.25856,"d":"156,481"},32.3,{"v":166395.52974,"d":"166,396"},35.9,{"v":176314.061,"d":"176,314"},{"$nulls":3},4.06,28.6,{"v":164305.321488,"d":"164,305"},32.3,{"v":174715.306227,"d":"174,715"},35.9,{"v":185129.76405,"d":"185,130"}]
[null,4.36,30.8,{"v":161484.04478,"d":"161,484"},34.8,{"v":169794.09569800002,"d":"169,794"},38.7,{"v":178482.10285,"d":"178,482"},{"$nulls":3},4.36,30.8,{"v":167755.26982,"d":"167,755"},34.8,{"v":176388.041162,"d":"176,388"},38.7,{"v":185413.44665,"d":"185,413"},{"$nulls":3},4.36,30.8,{"v":172458.6886,"d":"172,459"},34.8,{"v":181333.50025999997,"d":"181,334"},38.7,{"v":190611.9545,"d":"190,612"},{"$nulls":3},4.36,30.8,{"v":181081.62303,"d":"181,082"},34.8,{"v":190400.17527299997,"d":"190,400"},38.7,{"v":200142.552225,"d":"200,143"}]
[null,4.66,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":161827.097404,"d":"161,827"},37.3,{"v":171827.480292,"d":"171,827"},41.5,{"v":181826.86593399997,"d":"181,827"},{"$nulls":3},4.66,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":168111.64487599998,"d":"168,112"},37.3,{"v":178500.392148,"d":"178,500"},41.5,{"v":188888.103446,"d":"188,888"},{"$nulls":3},4.66,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":172825.05547999998,"d":"172,825"},37.3,{"v":183505.07604,"d":"183,505"},41.5,{"v":194184.03157999998,"d":"194,184"},{"$nulls":3},4.66,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":181466.30825399997,"d":"181,466"},37.3,{"v":192680.32984200004,"d":"192,680"},41.5,{"v":203893.233159,"d":"203,893"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},34.1,{"v":171608.08617199998,"d":"171,608"},38.4,{"v":181409.01985999997,"d":"181,409"},42.8,{"v":191216.93427,"d":"191,217"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},34.1,{"v":178272.477868,"d":"178,272"},38.4,{"v":188454.03034,"d":"188,454"},42.8,{"v":198642.83463,"d":"198,643"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},34.1,{"v":183270.77164,"d":"183,271"},38.4,{"v":193737.78819999998,"d":"193,738"},42.8,{"v":204212.25989999998,"d":"204,212"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},34.1,{"v":192434.310222,"d":"192,434"},38.4,{"v":203424.67760999998,"d":"203,425"},42.8,{"v":214422.87289499998,"d":"214,423"}]
[null,5.26,37.5,{"v":177184.33643880882,"d":"177,184"},42.2,{"v":187846.64977606505,"d":"187,847"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":198560.41783567908,"d":"198,560"},{"$nulls":3},5.26,37.5,{"v":184065.28154322857,"d":"184,065"},42.2,{"v":195141.66530134913,"d":"195,142"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":206271.50202347245,"d":"206,272"},{"$nulls":3},5.26,37.5,{"v":189225.9903715434,"d":"189,226"},42.2,{"v":200612.9269453122,"d":"200,613"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":212054.81516431744,"d":"212,055"},{"$nulls":3},5.26,37.5,{"v":198687.28989012056,"d":"198,687"},42.2,{"v":210643.57329257784,"d":"210,644"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":222657.55592253333,"d":"222,658"}]
[null,5.56,39.7,{"v":184837.66709905927,"d":"184,838"},44.7,{"v":195856.8077500571,"d":"195,857"},49.8,{"v":206502.34237350104,"d":"206,502"},{"$nulls":3},5.56,39.7,{"v":192015.82892814896,"d":"192,016"},44.7,{"v":203462.89737141854,"d":"203,463"},49.8,{"v":214521.85081519038,"d":"214,522"},{"$nulls":3},5.56,39.7,{"v":197399.45029996624,"d":"197,399"},44.7,{"v":209167.4645874396,"d":"209,167"},49.8,{"v":220536.48214645742,"d":"220,536"},{"$nulls":3},5.56,39.7,{"v":207269.42281496455,"d":"207,269"},44.7,{"v":219625.8378168116,"d":"219,626"},49.8,{"v":231563.3062537803,"d":"231,563"}]
[3.76,5.86,41.9,{"v":192490.9977593097,"d":"192,491"},47.2,{"v":203866.96572404908,"d":"203,867"},52.5,{"v":215244.05226970933,"d":"215,244"},null,null,3.76,5.86,41.9,{"v":199966.3763130693,"d":"199,966"},47.2,{"v":211784.1294414879,"d":"211,784"},52.5,{"v":223603.04459086308,"d":"223,603"},null,null,3.76,5.86,41.9,{"v":205572.91022838902,"d":"205,573"},47.2,{"v":217722.00222956698,"d":"217,722"},52.5,{"v":229872.28883172842,"d":"229,872"},null,null,3.76,5.86,41.9,{"v":215851.55573980848,"d":"215,852"},47.2,{"v":228608.10234104533,"d":"228,608"},52.5,{"v":241365.90327331485,"d":"241,366"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},42.9,{"v":202839.8364,"d":"202,840"},48.4,{"v":214038.90897999998,"d":"214,039"},53.8,{"v":225239.97605199998,"d":"225,240"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},42.9,{"v":210717.11159999997,"d":"210,717"},48.4,{"v":222351.09962,"d":"222,351"},53.8,{"v":233987.15958799998,"d":"233,987"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},42.9,{"v":216625.068,"d":"216,625"},48.4,{"v":228585.2426,"d":"228,585"},53.8,{"v":240547.54723999999,"d":"240,548"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},42.9,{"v":227456.32140000002,"d":"227,456"},48.4,{"v":240014.50473000002,"d":"240,015"},53.8,{"v":252574.92460199998,"d":"252,575"}]
[null,6.46,46.3,{"v":207845.75805940584,"d":"207,846"},52.2,{"v":219886.1630911123,"d":"219,886"},58.1,{"v":231976.90426425575,"d":"231,977"},{"$nulls":3},6.46,46.3,{"v":215917.43798404298,"d":"215,917"},52.2,{"v":228425.43156067008,"d":"228,425"},58.1,{"v":240985.71608034332,"d":"240,986"},{"$nulls":3},6.46,46.3,{"v":221971.19792752084,"d":"221,971"},52.2,{"v":234829.8829128384,"d":"234,830"},58.1,{"v":247742.32494240903,"d":"247,742"},{"$nulls":3},6.46,46.3,{"v":233069.75782389689,"d":"233,070"},52.2,{"v":246571.3770584803,"d":"246,571"},58.1,{"v":260129.4411895295,"d":"260,129"}]
[null,6.76,48.5,{"v":215499.08871965625,"d":"215,499"},54.6,{"v":227946.65720654125,"d":"227,947"},60.8,{"v":240345.00813291012,"d":"240,345"},{"$nulls":3},6.76,48.5,{"v":223867.98536896333,"d":"223,868"},54.6,{"v":236798.95457378557,"d":"236,799"},60.8,{"v":249678.7948565183,"d":"249,679"},{"$nulls":3},6.76,48.5,{"v":230144.6578559436,"d":"230,145"},54.6,{"v":243438.17759921882,"d":"243,438"},60.8,{"v":256679.1348992244,"d":"256,679"},{"$nulls":3},6.76,48.5,{"v":241651.89074874079,"d":"241,652"},54.6,{"v":255610.08647917976,"d":"255,610"},60.8,{"v":269513.0916441856,"d":"269,513"}]
[null,7.06,50.7,{"v":223151.3007989859,"d":"223,151"},57.1,{"v":235956.8151805333,"d":"235,957"},63.6,{"v":248659.42011736517,"d":"248,659"},{"$nulls":3},7.06,50.7,{"v":231817.37073292708,"d":"231,817"},57.1,{"v":245120.18664385498,"d":"245,120"},63.6,{"v":258316.09662677743,"d":"258,316"},{"$nulls":3},7.06,50.7,{"v":238316.923183383,"d":"238,317"},57.1,{"v":251992.71524134625,"d":"251,993"},63.6,{"v":265558.60400883656,"d":"265,559"},{"$nulls":3},7.06,50.7,{"v":250232.76934255217,"d":"250,233"},57.1,{"v":264592.35100341355,"d":"264,592"},63.6,{"v":278836.5342092784,"d":"278,837"}]
[null,{"v":7.2,"d":"7.20"},51.7,{"v":243045.80338199998,"d":"243,046"},58.3,{"v":246671.789838,"d":"246,672"},64.9,{"v":259273.98754,"d":"259,274"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},51.7,{"v":252484.475358,"d":"252,484"},58.3,{"v":256251.276822,"d":"256,251"},64.9,{"v":269342.88025999995,"d":"269,343"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},51.7,{"v":259563.47934,"d":"259,563"},58.3,{"v":263435.89206,"d":"263,436"},64.9,{"v":276894.5498,"d":"276,895"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},51.7,{"v":272541.653307,"d":"272,542"},58.3,{"v":276607.686663,"d":"276,608"},64.9,{"v":290739.27729,"d":"290,739"}]
[4.06,4.06,{"v":31,"d":"31.0"},{"v":154533.07279220383,"d":"154,533"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":164174.1217487514,"d":"164,174"},38.9,{"v":173867.74400857755,"d":"173,868"},null,null,4.06,4.06,{"v":31,"d":"31.0"},{"v":160534.35717248358,"d":"160,534"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":170549.81579724659,"d":"170,550"},38.9,{"v":180619.8894069689,"d":"180,620"},null,null,4.06,4.06,{"v":31,"d":"31.0"},{"v":165035.3204576934,"d":"165,035"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":175331.586333618,"d":"175,332"},38.9,{"v":185683.99845576243,"d":"185,684"},null,null,4.06,4.06,{"v":31,"d":"31.0"},{"v":173287.08648057806,"d":"173,287"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":184098.1656502989,"d":"184,098"},38.9,{"v":194968.19837855056,"d":"194,968"}]
[null,4.36,33.4,{"v":162643.90304906963,"d":"162,644"},37.7,{"v":172642.89790027964,"d":"172,643"},41.9,{"v":182643.01133241045,"d":"182,643"},{"$nulls":3},4.36,33.4,{"v":168960.17112864516,"d":"168,960"},37.7,{"v":179347.4764595138,"d":"179,347"},41.9,{"v":189735.943811339,"d":"189,736"},{"$nulls":3},4.36,33.4,{"v":173697.37218832682,"d":"173,697"},37.7,{"v":184375.9103789394,"d":"184,376"},41.9,{"v":195055.6431705354,"d":"195,056"},{"$nulls":3},4.36,33.4,{"v":182382.24079774317,"d":"182,382"},37.7,{"v":193594.7058978864,"d":"193,595"},41.9,{"v":204808.42532906216,"d":"204,808"}]
[null,4.66,35.8,{"v":170705.51574541937,"d":"170,706"},40.4,{"v":181011.00176893407,"d":"181,011"},44.9,{"v":191367.94251480643,"d":"191,368"},{"$nulls":3},4.66,35.8,{"v":177334.85616271722,"d":"177,335"},40.4,{"v":188040.55523568878,"d":"188,041"},44.9,{"v":198799.70727266296,"d":"198,800"},{"$nulls":3},4.66,35.8,{"v":182306.8614756906,"d":"182,307"},40.4,{"v":193312.72033575483,"d":"193,313"},44.9,{"v":204373.53084105538,"d":"204,374"},{"$nulls":3},4.66,35.8,{"v":191422.20454947514,"d":"191,422"},40.4,{"v":202978.35635254259,"d":"202,978"},44.9,{"v":214592.20738310815,"d":"214,592"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},36.9,{"v":180815.65849,"d":"180,816"},41.6,{"v":190965.628278,"d":"190,966"},46.3,{"v":201115.598066,"d":"201,116"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},36.9,{"v":187837.62580999997,"d":"187,838"},41.6,{"v":198381.769182,"d":"198,382"},46.3,{"v":208925.91255399998,"d":"208,926"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},36.9,{"v":193104.10129999998,"d":"193,104"},41.6,{"v":203943.87485999998,"d":"203,944"},46.3,{"v":214783.64841999998,"d":"214,784"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},36.9,{"v":202759.306365,"d":"202,759"},41.6,{"v":214141.068603,"d":"214,141"},46.3,{"v":225522.830841,"d":"225,523"}]
[null,5.26,40.6,{"v":186776.1678348403,"d":"186,776"},45.7,{"v":197846.76320819586,"d":"197,847"},50.9,{"v":208863.66669735205,"d":"208,864"},{"$nulls":3},5.26,40.6,{"v":194029.61124590208,"d":"194,030"},45.7,{"v":205530.13265317434,"d":"205,530"},50.9,{"v":216974.87705453078,"d":"216,975"},{"$nulls":3},5.26,40.6,{"v":199469.6938041984,"d":"199,470"},45.7,{"v":211292.65973690822,"d":"211,293"},50.9,{"v":223058.2848224148,"d":"223,058"},{"$nulls":3},5.26,40.6,{"v":209443.17849440835,"d":"209,443"},45.7,{"v":221857.29272375364,"d":"221,857"},50.9,{"v":234211.19906353555,"d":"234,211"}]
[null,5.56,{"v":43,"d":"43.0"},{"v":194886.99809170613,"d":"194,887"},48.4,{"v":206264.08463736635,"d":"206,264"},53.9,{"v":217641.1711830266,"d":"217,641"},{"$nulls":3},5.56,{"v":43,"d":"43.0"},{"v":202455.42520206366,"d":"202,455"},48.4,{"v":214274.34035143885,"d":"214,274"},53.9,{"v":226093.25550081403,"d":"226,093"},{"$nulls":3},5.56,{"v":43,"d":"43.0"},{"v":208131.7455348318,"d":"208,132"},48.4,{"v":220282.0321369932,"d":"220,282"},53.9,{"v":232432.31873915464,"d":"232,432"},{"$nulls":3},5.56,{"v":43,"d":"43.0"},{"v":218538.3328115734,"d":"218,538"},48.4,{"v":231296.13374384286,"d":"231,296"},53.9,{"v":244053.93467611237,"d":"244,054"}]
[null,5.86,45.3,{"v":202947.49220713504,"d":"202,947"},51.1,{"v":214632.18850602076,"d":"214,632"},56.9,{"v":226416.4385068595,"d":"226,416"},{"$nulls":3},5.86,45.3,{"v":210828.94821517915,"d":"210,829"},51.1,{"v":222967.4191276138,"d":"222,967"},56.9,{"v":235209.30990518414,"d":"235,209"},{"$nulls":3},5.86,45.3,{"v":216740.0402212122,"d":"216,740"},51.1,{"v":229218.84209380858,"d":"229,219"},56.9,{"v":241803.9634539276,"d":"241,804"},{"$nulls":3},5.86,45.3,{"v":227577.04223227283,"d":"227,577"},51.1,{"v":240679.78419849902,"d":"240,680"},56.9,{"v":253894.161626624,"d":"253,894"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},46.5,{"v":213661.94999199998,"d":"213,662"},52.4,{"v":225213.05040999997,"d":"225,213"},58.3,{"v":236763.153582,"d":"236,763"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},46.5,{"v":221959.501448,"d":"221,960"},52.4,{"v":233959.18829,"d":"233,959"},58.3,{"v":245957.839158,"d":"245,958"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},46.5,{"v":228182.66504,"d":"228,183"},52.4,{"v":240518.7917,"d":"240,519"},58.3,{"v":252853.85334,"d":"252,854"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},46.5,{"v":239591.798292,"d":"239,592"},52.4,{"v":252544.73128500002,"d":"252,545"},58.3,{"v":265496.546007,"d":"265,497"}]
[null,6.46,50.1,{"v":219069.5990189137,"d":"219,070"},56.5,{"v":231467.9499452826,"d":"231,468"},62.9,{"v":243915.51843216756,"d":"243,916"},{"$nulls":3},6.46,50.1,{"v":227577.15626236668,"d":"227,577"},56.5,{"v":240456.9965450994,"d":"240,457"},62.9,{"v":253387.96574992168,"d":"253,388"},{"$nulls":3},6.46,50.1,{"v":233957.8241949564,"d":"233,958"},56.5,{"v":247198.78149496202,"d":"247,199"},62.9,{"v":260492.3012382372,"d":"260,492"},{"$nulls":3},6.46,50.1,{"v":245655.7154047042,"d":"245,656"},56.5,{"v":259558.72056971013,"d":"259,559"},62.9,{"v":273516.9163001491,"d":"273,517"}]
[null,6.76,52.5,{"v":227131.2117152635,"d":"227,131"},59.2,{"v":239936.7260968108,"d":"239,937"},65.9,{"v":252639.33103364272,"d":"252,639"},{"$nulls":3},6.76,52.5,{"v":235951.84129643877,"d":"235,952"},59.2,{"v":249254.6572073666,"d":"249,255"},65.9,{"v":262450.5671902891,"d":"262,451"},{"$nulls":3},6.76,52.5,{"v":242567.3134823202,"d":"242,567"},59.2,{"v":256243.1055402834,"d":"256,243"},65.9,{"v":269808.9943077738,"d":"269,809"},{"$nulls":3},6.76,52.5,{"v":254695.6791564362,"d":"254,696"},59.2,{"v":269055.26081729756,"d":"269,055"},65.9,{"v":283299.44402316253,"d":"283,299"}]
[null,7.06,54.9,{"v":235191.70583069243,"d":"235,192"},61.9,{"v":248303.7113845444,"d":"248,304"},68.9,{"v":261414.59835747565,"d":"261,415"},{"$nulls":3},7.06,54.9,{"v":244325.36430955425,"d":"244,325"},61.9,{"v":257946.57396258495,"d":"257,947"},68.9,{"v":271566.62159465917,"d":"271,567"},{"$nulls":3},7.06,54.9,{"v":251175.60816870065,"d":"251,176"},61.9,{"v":265178.7208961154,"d":"265,179"},68.9,{"v":279180.63902254676,"d":"279,181"},{"$nulls":3},7.06,54.9,{"v":263734.3885771357,"d":"263,734"},61.9,{"v":278437.6569409212,"d":"278,438"},68.9,{"v":293139.6709736741,"d":"293,140"}]
[null,{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":246510.23598599999,"d":"246,510"},63.1,{"v":259460.47254199997,"d":"259,460"},70.3,{"v":272409.711852,"d":"272,410"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":256083.449034,"d":"256,083"},63.1,{"v":269536.607398,"d":"269,537"},70.3,{"v":282988.729788,"d":"282,989"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":263263.35881999996,"d":"263,263"},63.1,{"v":277093.70854,"d":"277,094"},70.3,{"v":290922.99324,"d":"290,923"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":276426.526761,"d":"276,427"},63.1,{"v":290948.393967,"d":"290,948"},70.3,{"v":305469.142902,"d":"305,469"}]
[null,7.66,59.7,{"v":251312.6940615502,"d":"251,313"},67.3,{"v":265139.4728238062,"d":"265,139"},74.9,{"v":278913.6782827838,"d":"278,914"},{"$nulls":3},7.66,59.7,{"v":261072.4103357852,"d":"261,072"},67.3,{"v":275436.15138007054,"d":"275,436"},74.9,{"v":289745.2774393967,"d":"289,745"},{"$nulls":3},7.66,59.7,{"v":268392.1975414614,"d":"268,392"},67.3,{"v":283158.66029726877,"d":"283,159"},74.9,{"v":297868.97680685646,"d":"297,869"},{"$nulls":3},7.66,59.7,{"v":281811.8074185345,"d":"281,812"},67.3,{"v":297316.59331213223,"d":"297,317"},74.9,{"v":312762.42564719927,"d":"312,762"}]
[null,7.96,62.1,{"v":259373.18817697914,"d":"259,373"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":273556.7942529768,"d":"273,557"},77.9,{"v":287688.9456066166,"d":"287,689"},{"$nulls":3},7.96,62.1,{"v":269445.93334890064,"d":"269,446"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":284180.3590783351,"d":"284,180"},77.9,{"v":298861.3318437668,"d":"298,861"},{"$nulls":3},7.96,62.1,{"v":277000.49222784175,"d":"277,000"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":292148.03269735386,"d":"292,148"},77.9,{"v":307240.6215216294,"d":"307,241"},{"$nulls":3},7.96,62.1,{"v":290850.51683923387,"d":"290,851"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":306755.4343322216,"d":"306,755"},77.9,{"v":322602.6525977109,"d":"322,603"}]
[null,8.26,64.4,{"v":267486.25559568667,"d":"267,486"},72.7,{"v":281923.7795407104,"d":"281,924"},80.9,{"v":296412.75820809184,"d":"296,413"},{"$nulls":3},8.26,64.4,{"v":277874.07134697546,"d":"277,874"},72.7,{"v":292872.27583355346,"d":"292,872"},80.9,{"v":307923.93328413425,"d":"307,924"},{"$nulls":3},8.26,64.4,{"v":285664.93316044204,"d":"285,665"},72.7,{"v":301083.64805318584,"d":"301,084"},80.9,{"v":316557.31459116604,"d":"316,557"},{"$nulls":3},8.26,64.4,{"v":299948.17981846415,"d":"299,948"},72.7,{"v":316137.83045584516,"d":"316,138"},80.9,{"v":332385.1803207244,"d":"332,385"}]
[null,{"v":8.4,"d":"8.40"},65.6,{"v":279356.527488,"d":"279,357"},73.9,{"v":293708.89191999997,"d":"293,709"},82.3,{"v":308059.26185999997,"d":"308,059"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},65.6,{"v":290205.324672,"d":"290,205"},73.9,{"v":305115.06248,"d":"305,115"},82.3,{"v":320022.72834,"d":"320,023"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},65.6,{"v":298341.92256,"d":"298,342"},73.9,{"v":313669.69039999996,"d":"313,670"},82.3,{"v":328995.3282,"d":"328,995"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},65.6,{"v":313259.018688,"d":"313,259"},73.9,{"v":329353.17491999996,"d":"329,353"},82.3,{"v":345445.09461000003,"d":"345,445"}]
[null,8.86,69.2,{"v":283657.5799679814,"d":"283,658"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":298759.54097997217,"d":"298,760"},86.9,{"v":313962.17427483684,"d":"313,962"},{"$nulls":3},8.86,69.2,{"v":294673.40831625246,"d":"294,673"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":310361.85325103905,"d":"310,362"},86.9,{"v":326154.88007191784,"d":"326,155"},{"$nulls":3},8.86,69.2,{"v":302935.27957745583,"d":"302,935"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":319063.58745433914,"d":"319,064"},86.9,{"v":335299.4094197286,"d":"335,299"},{"$nulls":3},8.86,69.2,{"v":318082.04355632863,"d":"318,082"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":335016.7668270561,"d":"335,017"},86.9,{"v":352064.37989071506,"d":"352,064"}]
[null,9.16,71.6,{"v":291668.8565228943,"d":"291,669"},80.7,{"v":307228.3171315004,"d":"307,228"},89.9,{"v":322687.10545723274,"d":"322,687"},{"$nulls":3},9.16,71.6,{"v":302995.8024072785,"d":"302,996"},80.7,{"v":319159.51391330623,"d":"319,160"},89.9,{"v":335218.6435332418,"d":"335,219"},{"$nulls":3},9.16,71.6,{"v":311491.0118205667,"d":"311,491"},80.7,{"v":328107.9114996606,"d":"328,108"},89.9,{"v":344617.2970902486,"d":"344,617"},{"$nulls":3},9.16,71.6,{"v":327065.5624115951,"d":"327,066"},80.7,{"v":344513.3070746436,"d":"344,513"},89.9,{"v":361848.16194476106,"d":"361,848"}]
[null,9.46,{"v":74,"d":"74.0"},{"v":299729.3506383232,"d":"299,729"},83.4,{"v":315595.30241923395,"d":"315,595"},92.9,{"v":331462.37278106576,"d":"331,462"},{"$nulls":3},9.46,{"v":74,"d":"74.0"},{"v":311369.3254203939,"d":"311,369"},83.4,{"v":327851.43066852464,"d":"327,851"},92.9,{"v":344334.697937612,"d":"344,335"},{"$nulls":3},9.46,{"v":74,"d":"74.0"},{"v":320099.30650694703,"d":"320,099"},83.4,{"v":337043.52685549256,"d":"337,044"},92.9,{"v":353988.9418050216,"d":"353,989"},{"$nulls":3},9.46,{"v":74,"d":"74.0"},{"v":336104.2718322944,"d":"336,104"},83.4,{"v":353895.7031982672,"d":"353,896"},92.9,{"v":371688.3888952727,"d":"371,688"}]
[null,{"v":9.6,"d":"9.60"},75.1,{"v":312204.81348199997,"d":"312,205"},84.7,{"v":327954.31956,"d":"327,954"},94.2,{"v":343704.82288399996,"d":"343,705"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},75.1,{"v":324329.272258,"d":"324,329"},84.7,{"v":340690.40963999997,"d":"340,690"},94.2,{"v":357052.582996,"d":"357,053"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},75.1,{"v":333422.61634,"d":"333,423"},84.7,{"v":350242.47719999996,"d":"350,242"},94.2,{"v":367063.40308,"d":"367,063"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},75.1,{"v":350093.747157,"d":"350,094"},84.7,{"v":367754.60105999996,"d":"367,755"},94.2,{"v":385416.573234,"d":"385,417"}]
[null,10.06,78.8,{"v":315900.6750106179,"d":"315,901"},88.8,{"v":332429.94527757494,"d":"332,430"},98.8,{"v":348960.33412545297,"d":"348,960"},{"$nulls":3},10.06,78.8,{"v":328168.66238967096,"d":"328,169"},88.8,{"v":345339.8460650536,"d":"345,340"},98.8,{"v":362512.19176139287,"d":"362,512"},{"$nulls":3},10.06,78.8,{"v":337369.6529239608,"d":"337,370"},88.8,{"v":355022.27165566257,"d":"355,022"},98.8,{"v":372676.08498834784,"d":"372,676"},{"$nulls":3},10.06,78.8,{"v":354238.1355701589,"d":"354,238"},88.8,{"v":372773.3852384457,"d":"372,773"},98.8,{"v":391309.8892377652,"d":"391,310"}]
[null,10.36,81.2,{"v":323910.8329846099,"d":"323,911"},91.5,{"v":340798.0491462294,"d":"340,798"},101.8,{"v":357734.48286836507,"d":"357,734"},{"$nulls":3},10.36,81.2,{"v":336489.8944597404,"d":"336,490"},91.5,{"v":354032.9248412286,"d":"354,033"},101.8,{"v":371627.08414480643,"d":"371,627"},{"$nulls":3},10.36,81.2,{"v":345924.1905660882,"d":"345,924"},91.5,{"v":363959.081612478,"d":"363,959"},101.8,{"v":382046.5351021374,"d":"382,047"},{"$nulls":3},10.36,81.2,{"v":363220.4000943926,"d":"363,220"},91.5,{"v":382157.03569310193,"d":"382,157"},101.8,{"v":401148.86185724434,"d":"401,149"}]
[null,10.66,83.5,{"v":332021.66324147576,"d":"332,022"},94.2,{"v":349216.4891563207,"d":"349,216"},104.8,{"v":366509.7501921979,"d":"366,510"},{"$nulls":3},10.66,83.5,{"v":344915.708415902,"d":"344,916"},94.2,{"v":362778.29456044966,"d":"362,778"},104.8,{"v":380743.1385491765,"d":"380,743"},{"$nulls":3},10.66,83.5,{"v":354586.24229672167,"d":"354,586"},94.2,{"v":372949.64861354645,"d":"372,950"},104.8,{"v":391418.1798169104,"d":"391,418"},{"$nulls":3},10.66,83.5,{"v":372315.5544115578,"d":"372,316"},94.2,{"v":391597.1310442238,"d":"391,597"},104.8,{"v":410989.08880775596,"d":"410,989"}]
[null,{"v":10.8,"d":"10.80"},84.7,{"v":345052.10223,"d":"345,052"},95.4,{"v":362202.738938,"d":"362,203"},106.2,{"v":379352.3784,"d":"379,352"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},84.7,{"v":358452.18386999995,"d":"358,452"},95.4,{"v":376268.864722,"d":"376,269"},106.2,{"v":394084.5096,"d":"394,085"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},84.7,{"v":368502.2451,"d":"368,502"},95.4,{"v":386818.45905999996,"d":"386,818"},106.2,{"v":405133.608,"d":"405,134"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},84.7,{"v":386927.35735500004,"d":"386,927"},95.4,{"v":406159.38201299997,"d":"406,159"},106.2,{"v":425390.2884,"d":"425,390"}]
[null,4.36,{"v":36,"d":"36.0"},{"v":171063.46164008178,"d":"171,063"},40.6,{"v":181418.16522411257,"d":"181,418"},45.2,{"v":191723.6512476272,"d":"191,724"},{"$nulls":3},4.36,{"v":36,"d":"36.0"},{"v":177706.70286882282,"d":"177,707"},40.6,{"v":188463.53086388393,"d":"188,464"},45.2,{"v":199169.22993685544,"d":"199,169"},{"$nulls":3},4.36,{"v":36,"d":"36.0"},{"v":182689.1337903786,"d":"182,689"},40.6,{"v":193747.55509371244,"d":"193,748"},45.2,{"v":204753.41395377662,"d":"204,753"},{"$nulls":3},4.36,{"v":36,"d":"36.0"},{"v":191823.59047989754,"d":"191,824"},40.6,{"v":203434.93284839808,"d":"203,435"},45.2,{"v":214991.08465146547,"d":"214,991"}]
[null,4.66,38.6,{"v":179582.5739330469,"d":"179,583"},43.5,{"v":190194.5511288662,"d":"190,195"},48.4,{"v":200907.20060755938,"d":"200,907"},{"$nulls":3},4.66,38.6,{"v":186556.6544741361,"d":"186,557"},43.5,{"v":197580.74728921053,"d":"197,581"},48.4,{"v":208709.42199037725,"d":"208,709"},{"$nulls":3},4.66,38.6,{"v":191787.214879953,"d":"191,787"},43.5,{"v":203120.39440946878,"d":"203,120"},48.4,{"v":214561.08802749062,"d":"214,561"},{"$nulls":3},4.66,38.6,{"v":201376.57562395066,"d":"201,377"},43.5,{"v":213276.41412994222,"d":"213,276"},48.4,{"v":225289.14242886516,"d":"225,289"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},39.8,{"v":190023.230808,"d":"190,023"},44.8,{"v":200524.23118799998,"d":"200,524"},49.9,{"v":211023.237076,"d":"211,023"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},39.8,{"v":197402.77375199998,"d":"197,403"},44.8,{"v":208311.57997199998,"d":"208,312"},49.9,{"v":219218.314244,"d":"219,218"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},39.8,{"v":202937.43095999997,"d":"202,937"},44.8,{"v":214152.09155999997,"d":"214,152"},49.9,{"v":225364.62211999999,"d":"225,365"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},39.8,{"v":213084.30250799996,"d":"213,084"},44.8,{"v":224859.69613799997,"d":"224,860"},49.9,{"v":236632.853226,"d":"236,633"}]
[null,5.26,43.7,{"v":196468.67151374562,"d":"196,469"},49.3,{"v":207845.75805940584,"d":"207,846"},54.8,{"v":219223.96318598688,"d":"219,224"},{"$nulls":3},5.26,43.7,{"v":204098.5228346678,"d":"204,099"},49.3,{"v":215917.43798404298,"d":"215,917"},54.8,{"v":227737.51515437473,"d":"227,738"},{"$nulls":3},5.26,43.7,{"v":209820.91132535943,"d":"209,821"},49.3,{"v":221971.19792752084,"d":"221,971"},54.8,{"v":234122.6791306656,"d":"234,123"},{"$nulls":3},5.26,43.7,{"v":220311.9568916274,"d":"220,312"},49.3,{"v":233069.75782389689,"d":"233,070"},54.8,{"v":245828.8130871989,"d":"245,829"}]
[null,5.56,46.3,{"v":204887.11152383697,"d":"204,887"},52.2,{"v":216672.48010559645,"d":"216,672"},58.1,{"v":228354.93924264057,"d":"228,355"},{"$nulls":3},5.56,46.3,{"v":212843.8925538889,"d":"212,844"},52.2,{"v":225086.94535241573,"d":"225,087"},58.1,{"v":237223.0922229373,"d":"237,223"},{"$nulls":3},5.56,46.3,{"v":218811.47832642784,"d":"218,811"},52.2,{"v":231397.79428753018,"d":"231,398"},58.1,{"v":243874.20695815983,"d":"243,874"},{"$nulls":3},5.56,46.3,{"v":229752.05224274923,"d":"229,752"},52.2,{"v":242967.6840019067,"d":"242,968"},58.1,{"v":256067.91730606783,"d":"256,068"}]
[null,5.86,48.8,{"v":213407.3423977229,"d":"213,407"},55.1,{"v":225447.74742942938,"d":"225,448"},61.3,{"v":237538.4886025727,"d":"237,538"},{"$nulls":3},5.86,48.8,{"v":221695.00618015873,"d":"221,695"},55.1,{"v":234202.99975678587,"d":"234,203"},61.3,{"v":246763.28427645902,"d":"246,763"},{"$nulls":3},5.86,48.8,{"v":227910.7540169856,"d":"227,911"},55.1,{"v":240769.43900230323,"d":"240,769"},61.3,{"v":253681.88103187378,"d":"253,682"},{"$nulls":3},5.86,48.8,{"v":239306.2917178349,"d":"239,306"},55.1,{"v":252807.9109524184,"d":"252,808"},61.3,{"v":266365.9750834675,"d":"266,366"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":224487.05532199997,"d":"224,487"},56.4,{"v":236387.19183999998,"d":"236,387"},62.8,{"v":248287.328358,"d":"248,287"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":233204.99921799998,"d":"233,205"},56.4,{"v":245567.27696,"d":"245,567"},62.8,{"v":257929.55470199996,"d":"257,930"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":239743.45714,"d":"239,743"},56.4,{"v":252452.34079999998,"d":"252,452"},62.8,{"v":265161.22446,"d":"265,161"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":251730.629997,"d":"251,731"},56.4,{"v":265074.95784,"d":"265,075"},62.8,{"v":278419.285683,"d":"278,419"}]
[null,6.46,{"v":54,"d":"54.0"},{"v":230294.55855934243,"d":"230,295"},60.9,{"v":243047.49963761124,"d":"243,047"},67.7,{"v":255854.13260007947,"d":"255,854"},{"$nulls":3},6.46,{"v":54,"d":"54.0"},{"v":239238.036561647,"d":"239,238"},60.9,{"v":252486.23748761558,"d":"252,486"},67.7,{"v":265790.21541949996,"d":"265,790"},{"$nulls":3},6.46,{"v":54,"d":"54.0"},{"v":245945.6450633754,"d":"245,946"},60.9,{"v":259565.2908751188,"d":"259,565"},67.7,{"v":273242.2775340654,"d":"273,242"},{"$nulls":3},6.46,{"v":54,"d":"54.0"},{"v":258242.9273165442,"d":"258,243"},60.9,{"v":272543.5554188748,"d":"272,544"},67.7,{"v":286904.39141076873,"d":"286,904"}]
[null,6.76,56.5,{"v":239506.07244229512,"d":"239,506"},63.8,{"v":251875.34026472268,"d":"251,875"},{"v":71,"d":"71.0"},{"v":264985.10865673306,"d":"264,985"},{"$nulls":3},6.76,56.5,{"v":248807.2791390833,"d":"248,807"},63.8,{"v":261656.9068769449,"d":"261,657"},{"v":71,"d":"71.0"},{"v":275275.7924880625,"d":"275,276"},{"$nulls":3},6.76,56.5,{"v":255783.1841616744,"d":"255,783"},63.8,{"v":268993.0818361116,"d":"268,993"},{"v":71,"d":"71.0"},{"v":282993.8053615596,"d":"282,994"},{"$nulls":3},6.76,56.5,{"v":268572.34336975816,"d":"268,572"},63.8,{"v":282442.7359279172,"d":"282,443"},{"v":71,"d":"71.0"},{"v":297143.4956296376,"d":"297,143"}]
[null,7.06,59.1,{"v":247283.5655847566,"d":"247,284"},66.7,{"v":260649.48900763478,"d":"260,649"},74.2,{"v":274168.65801666526,"d":"274,169"},{"$nulls":3},7.06,59.1,{"v":256886.81085018403,"d":"256,887"},66.7,{"v":270771.79926035844,"d":"270,772"},74.2,{"v":284815.98454158433,"d":"284,816"},{"$nulls":3},7.06,59.1,{"v":264089.24479925464,"d":"264,089"},66.7,{"v":278363.5319499012,"d":"278,364"},74.2,{"v":292801.4794352736,"d":"292,801"},{"$nulls":3},7.06,59.1,{"v":277293.7070392174,"d":"277,294"},66.7,{"v":292281.7085473963,"d":"292,282"},74.2,{"v":307441.55340703734,"d":"307,442"}]
[null,{"v":7.2,"d":"7.20"},60.3,{"v":258947.888098,"d":"258,948"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":272248.158,"d":"272,248"},75.7,{"v":285551.41964,"d":"285,551"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},60.3,{"v":269004.116762,"d":"269,004"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":282820.902,"d":"282,821"},75.7,{"v":296640.79516,"d":"296,641"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},60.3,{"v":276546.28826,"d":"276,546"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":290750.45999999996,"d":"290,750"},75.7,{"v":304957.8268,"d":"304,958"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},60.3,{"v":290373.602673,"d":"290,374"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":305287.98299999995,"d":"305,288"},75.7,{"v":320205.71814,"d":"320,206"}]
[4.36,7.96,66.8,{"v":272637.08394,"d":"272,637"},75.3,{"v":287077.20602,"d":"287,077"},83.9,{"v":301566.193154,"d":"301,566"},null,null,4.36,7.96,66.8,{"v":283224.93185999995,"d":"283,225"},75.3,{"v":298225.83538,"d":"298,226"},83.9,{"v":313277.501626,"d":"313,278"},null,null,4.36,7.96,66.8,{"v":291165.81779999996,"d":"291,166"},75.3,{"v":306587.3074,"d":"306,587"},83.9,{"v":322060.98298000003,"d":"322,061"},null,null,4.36,7.96,66.8,{"v":305724.10868999996,"d":"305,724"},75.3,{"v":321916.67277,"d":"321,917"},83.9,{"v":338164.03212900006,"d":"338,164"}]
[null,{"v":8.4,"d":"8.40"},70.6,{"v":293411.71261199994,"d":"293,412"},79.6,{"v":308112.115898,"d":"308,112"},88.6,{"v":322812.519184,"d":"322,813"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},70.6,{"v":304806.34222799994,"d":"304,806"},79.6,{"v":320077.634962,"d":"320,078"},88.6,{"v":335348.927696,"d":"335,349"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},70.6,{"v":313352.31444,"d":"313,352"},79.6,{"v":329051.77426,"d":"329,052"},88.6,{"v":344751.23408,"d":"344,751"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},70.6,{"v":329019.930162,"d":"329,020"},79.6,{"v":345504.362973,"d":"345,504"},88.6,{"v":361988.795784,"d":"361,989"}]
[null,9.16,77.1,{"v":306464.32636258035,"d":"306,464"},86.9,{"v":322329.15956257045,"d":"322,329"},96.8,{"v":338197.34850532294,"d":"338,197"},{"$nulls":3},9.16,77.1,{"v":318365.85359996214,"d":"318,366"},86.9,{"v":334846.79682713625,"d":"334,847"},96.8,{"v":351331.22611718014,"d":"351,331"},{"$nulls":3},9.16,77.1,{"v":327291.9990279984,"d":"327,292"},86.9,{"v":344235.02477556065,"d":"344,235"},96.8,{"v":361181.6343260731,"d":"361,182"},{"$nulls":3},9.16,77.1,{"v":343656.5989793984,"d":"343,657"},86.9,{"v":361446.7760143387,"d":"361,447"},96.8,{"v":379240.71604237676,"d":"379,241"}]
[null,9.46,79.7,{"v":314933.1025141085,"d":"314,933"},89.8,{"v":331104.4268864033,"d":"331,104"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":347328.3245619766,"d":"347,328"},{"$nulls":3},9.46,79.7,{"v":327163.51426222926,"d":"327,164"},89.8,{"v":343962.85123150627,"d":"343,963"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":360816.80318574264,"d":"360,817"},{"$nulls":3},9.46,79.7,{"v":336336.3230733198,"d":"336,336"},89.8,{"v":353606.6694903336,"d":"353,607"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":370933.16215356725,"d":"370,933"},{"$nulls":3},9.46,79.7,{"v":353153.1392269858,"d":"353,153"},89.8,{"v":371287.0029648503,"d":"371,287"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":389479.82026124565,"d":"389,480"}]
[null,{"v":9.6,"d":"9.60"},80.9,{"v":327873.54263399995,"d":"327,874"},91.2,{"v":343974.07930399996,"d":"343,974"},101.5,{"v":360075.61321999994,"d":"360,076"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},80.9,{"v":340606.49574600003,"d":"340,606"},91.2,{"v":357332.29597599996,"d":"357,332"},101.5,{"v":374059.13218,"d":"374,059"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},80.9,{"v":350156.21058,"d":"350,156"},91.2,{"v":367350.95848000003,"d":"367,351"},101.5,{"v":384546.77139999997,"d":"384,547"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},80.9,{"v":367664.021109,"d":"367,664"},91.2,{"v":385718.50640400004,"d":"385,719"},101.5,{"v":403774.10997,"d":"403,774"}]
[null,10.06,84.8,{"v":331870.65481716493,"d":"331,871"},95.6,{"v":348706.41625642683,"d":"348,706"},106.4,{"v":365592.51383712556,"d":"365,593"},{"$nulls":3},10.06,84.8,{"v":344758.83558676357,"d":"344,759"},95.6,{"v":362248.4130042493,"d":"362,248"},106.4,{"v":379790.2813647809,"d":"379,790"},{"$nulls":3},10.06,84.8,{"v":354424.97116396256,"d":"354,425"},95.6,{"v":372404.91056511604,"d":"372,405"},106.4,{"v":390438.6070105224,"d":"390,439"},{"$nulls":3},10.06,84.8,{"v":372146.2197221607,"d":"372,146"},95.6,{"v":391025.15609337186,"d":"391,025"},106.4,{"v":409960.5373610485,"d":"409,961"}]
[null,10.36,87.4,{"v":340338.3123877724,"d":"340,338"},98.5,{"v":357530.90114077576,"d":"357,531"},109.7,{"v":374724.6084747001,"d":"374,725"},{"$nulls":3},10.36,87.4,{"v":353555.3342280743,"d":"353,555"},98.5,{"v":371415.5963307088,"d":"371,416"},109.7,{"v":389277.02045430004,"d":"389,277"},{"$nulls":3},10.36,87.4,{"v":363468.10060830065,"d":"363,468"},98.5,{"v":381829.11772315856,"d":"381,829"},109.7,{"v":400191.32943900005,"d":"400,191"},{"$nulls":3},10.36,87.4,{"v":381641.5056387157,"d":"381,642"},98.5,{"v":400920.5736093165,"d":"400,921"},109.7,{"v":420200.8959109501,"d":"420,201"}]
[null,10.66,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":348756.7523978637,"d":"348,757"},101.4,{"v":366358.7417678872,"d":"366,359"},112.9,{"v":383856.7031122745,"d":"383,857"},{"$nulls":3},10.66,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":362300.7039472953,"d":"362,301"},101.4,{"v":380586.2657200382,"d":"380,586"},112.9,{"v":398763.7595438191,"d":"398,764"},{"$nulls":3},10.66,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":372458.667609369,"d":"372,459"},101.4,{"v":391256.9086841514,"d":"391,257"},112.9,{"v":409944.05186747765,"d":"409,944"},{"$nulls":3},10.66,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":391081.60098983743,"d":"391,082"},101.4,{"v":410819.754118359,"d":"410,820"},112.9,{"v":430441.25446085155,"d":"430,441"}]
[null,{"v":10.8,"d":"10.80"},91.2,{"v":362336.36990199995,"d":"362,336"},102.8,{"v":379836.04270999995,"d":"379,836"},114.4,{"v":397336.712764,"d":"397,337"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},91.2,{"v":376407.685238,"d":"376,408"},102.8,{"v":394586.95699,"d":"394,587"},114.4,{"v":412767.264716,"d":"412,767"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},91.2,{"v":386961.17174,"d":"386,961"},102.8,{"v":405650.14269999997,"d":"405,650"},114.4,{"v":424340.17868,"d":"424,340"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},91.2,{"v":406309.230327,"d":"406,309"},102.8,{"v":425932.649835,"d":"425,933"},114.4,{"v":445557.18761400005,"d":"445,557"}]
[4.66,4.66,41.3,{"v":188357.8412568798,"d":"188,358"},46.6,{"v":199478.77277167226,"d":"199,479"},51.8,{"v":210499.0320035909,"d":"210,499"},null,null,4.66,4.66,41.3,{"v":195672.70887850618,"d":"195,673"},46.6,{"v":207225.52122882457,"d":"207,226"},51.8,{"v":218673.75169305076,"d":"218,674"},null,null,4.66,4.66,41.3,{"v":201158.859594726,"d":"201,159"},46.6,{"v":213035.5825716888,"d":"213,036"},51.8,{"v":224804.79146014564,"d":"224,805"},null,null,4.66,4.66,41.3,{"v":211216.80257446232,"d":"211,217"},46.6,{"v":223687.36170027326,"d":"223,687"},51.8,{"v":236045.03103315295,"d":"236,045"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},42.6,{"v":199229.80587999997,"d":"199,230"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":210081.83685199998,"d":"210,082"},53.5,{"v":220932.870578,"d":"220,933"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},42.6,{"v":206966.88572,"d":"206,967"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":218240.354788,"d":"218,240"},53.5,{"v":229512.787882,"d":"229,513"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},42.6,{"v":212769.69559999998,"d":"212,770"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":224359.24324,"d":"224,359"},53.5,{"v":235947.72585999998,"d":"235,948"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},42.6,{"v":223408.18037999998,"d":"223,408"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":235577.20540200002,"d":"235,577"},53.5,{"v":247745.112153,"d":"247,745"}]
[null,5.26,46.8,{"v":206110.83905121408,"d":"206,111"},52.8,{"v":217844.75291061585,"d":"217,845"},58.8,{"v":229579.78535093844,"d":"229,580"},{"$nulls":3},5.26,46.8,{"v":214115.14348038743,"d":"214,115"},52.8,{"v":226304.7433149116,"d":"226,305"},58.8,{"v":238495.50517039237,"d":"238,496"},{"$nulls":3},5.26,46.8,{"v":220118.37180226744,"d":"220,118"},52.8,{"v":232649.73611813344,"d":"232,650"},58.8,{"v":245182.2950349828,"d":"245,182"},{"$nulls":3},5.26,46.8,{"v":231124.29039238082,"d":"231,124"},52.8,{"v":244282.22292404014,"d":"244,282"},58.8,{"v":257441.40978673194,"d":"257,441"}]
[null,5.56,49.6,{"v":214354.7804376574,"d":"214,355"},55.9,{"v":227079.75699290575,"d":"227,080"},62.2,{"v":239120.16202461225,"d":"239,120"},{"$nulls":3},5.56,49.6,{"v":222679.23793038196,"d":"222,679"},55.9,{"v":235898.38833243606,"d":"235,898"},62.2,{"v":248406.3819090632,"d":"248,406"},{"$nulls":3},5.56,49.6,{"v":228922.58104992541,"d":"228,923"},55.9,{"v":242512.3618370838,"d":"242,512"},62.2,{"v":255371.0468224014,"d":"255,371"},{"$nulls":3},5.56,49.6,{"v":240368.7101024217,"d":"240,369"},55.9,{"v":254637.979928938,"d":"254,638"},62.2,{"v":268139.5991635215,"d":"268,140"}]
[null,5.86,52.3,{"v":223815.73786595298,"d":"223,816"},{"v":59,"d":"59.0"},{"v":236263.30635283794,"d":"236,263"},65.7,{"v":248659.42011736517,"d":"248,659"},{"$nulls":3},5.86,52.3,{"v":232507.61118113567,"d":"232,508"},{"v":59,"d":"59.0"},{"v":245438.58038595787,"d":"245,439"},65.7,{"v":258316.09662677743,"d":"258,316"},{"$nulls":3},5.86,52.3,{"v":239026.5161675226,"d":"239,027"},{"v":59,"d":"59.0"},{"v":252320.03591079783,"d":"252,320"},65.7,{"v":265558.60400883656,"d":"265,559"},{"$nulls":3},5.86,52.3,{"v":250977.84197589874,"d":"250,978"},{"v":59,"d":"59.0"},{"v":264936.03770633775,"d":"264,936"},65.7,{"v":278836.5342092784,"d":"278,837"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},53.6,{"v":232691.67747265968,"d":"232,692"},60.4,{"v":245446.85571277014,"d":"245,447"},67.3,{"v":258251.2515133967,"d":"258,251"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},53.6,{"v":241728.2474715979,"d":"241,728"},60.4,{"v":254978.7724394797,"d":"254,979"},67.3,{"v":268280.426329451,"d":"268,280"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},53.6,{"v":248505.6749708016,"d":"248,506"},60.4,{"v":262127.7099845118,"d":"262,128"},67.3,{"v":275802.30744149163,"d":"275,802"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},53.6,{"v":260930.9587193417,"d":"260,931"},60.4,{"v":275234.0954837374,"d":"275,234"},67.3,{"v":289592.4228135662,"d":"289,592"}]
[null,6.46,57.8,{"v":241568.73566028723,"d":"241,569"},65.2,{"v":254679.62263321842,"d":"254,680"},72.6,{"v":267792.7467679913,"d":"267,793"},{"$nulls":3},6.46,57.8,{"v":250950.04578301683,"d":"250,950"},65.2,{"v":264570.093415091,"d":"264,570"},72.6,{"v":278192.46508907835,"d":"278,192"},{"$nulls":3},6.46,57.8,{"v":257986.02837506402,"d":"257,986"},65.2,{"v":271987.9465014954,"d":"271,988"},72.6,{"v":285992.25382989366,"d":"285,992"},{"$nulls":3},6.46,57.8,{"v":270885.32979381725,"d":"270,885"},65.2,{"v":285587.34382657014,"d":"285,587"},72.6,{"v":300291.86652138835,"d":"300,292"}]
[null,6.76,60.6,{"v":250394.33912555702,"d":"250,394"},68.3,{"v":263863.1719931506,"d":"263,863"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":277332.00486074435,"d":"277,332"},{"$nulls":3},6.76,60.6,{"v":260118.39113043304,"d":"260,118"},68.3,{"v":274110.2854686128,"d":"274,110"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":288102.17980679264,"d":"288,102"},{"$nulls":3},6.76,60.6,{"v":267411.43013409,"d":"267,411"},68.3,{"v":281795.6205752094,"d":"281,796"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":296179.81101632887,"d":"296,180"},{"$nulls":3},6.76,60.6,{"v":280782.0016407945,"d":"280,782"},68.3,{"v":295885.40160396986,"d":"295,885"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":310988.80156714533,"d":"310,989"}]
[null,7.06,63.3,{"v":259271.39731318457,"d":"259,271"},71.4,{"v":273046.7213530828,"d":"273,047"},79.5,{"v":286820.92681206035,"d":"286,821"},{"$nulls":3},7.06,63.3,{"v":269340.1894418519,"d":"269,340"},71.4,{"v":283650.47752213455,"d":"283,650"},79.5,{"v":297959.6035814608,"d":"297,960"},{"$nulls":3},7.06,63.3,{"v":276891.78353835247,"d":"276,892"},71.4,{"v":291603.29464892345,"d":"291,603"},79.5,{"v":306313.6111585111,"d":"306,314"},{"$nulls":3},7.06,63.3,{"v":290736.3727152701,"d":"290,736"},71.4,{"v":306183.45938136964,"d":"306,183"},79.5,{"v":321629.2917164366,"d":"321,629"}]
[null,{"v":7.2,"d":"7.20"},64.6,{"v":271387.534702,"d":"271,388"},72.9,{"v":285037.83794999996,"d":"285,038"},81.1,{"v":298688.141198,"d":"298,688"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},64.6,{"v":281926.856438,"d":"281,927"},72.9,{"v":296107.26855,"d":"296,107"},81.1,{"v":310287.680662,"d":"310,288"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},64.6,{"v":289831.34774,"d":"289,831"},72.9,{"v":304409.3415,"d":"304,409"},81.1,{"v":318987.33525999996,"d":"318,987"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},64.6,{"v":304322.915127,"d":"304,323"},72.9,{"v":319629.808575,"d":"319,630"},81.1,{"v":334936.702023,"d":"334,937"}]
[null,7.66,68.9,{"v":277025.5136884396,"d":"277,026"},77.6,{"v":291464.1562143841,"d":"291,464"},86.4,{"v":305901.6801594079,"d":"305,902"},{"$nulls":3},7.66,68.9,{"v":287783.78606468963,"d":"287,784"},77.6,{"v":302783.15257222427,"d":"302,783"},86.4,{"v":317781.3570588023,"d":"317,781"},{"$nulls":3},7.66,68.9,{"v":295852.4903468772,"d":"295,852"},77.6,{"v":311272.39984060434,"d":"311,272"},86.4,{"v":326691.1147333482,"d":"326,691"},{"$nulls":3},7.66,68.9,{"v":310645.1148642211,"d":"310,645"},77.6,{"v":326836.01983263454,"d":"326,836"},86.4,{"v":343025.6704700156,"d":"343,026"}]
[null,7.96,71.6,{"v":285852.2357346302,"d":"285,852"},80.7,{"v":300278.5738704458,"d":"300,279"},89.9,{"v":315492.3929745186,"d":"315,492"},{"$nulls":3},7.96,71.6,{"v":296953.29343306244,"d":"296,953"},80.7,{"v":311939.8777100747,"d":"311,940"},89.9,{"v":327744.52474051935,"d":"327,745"},{"$nulls":3},7.96,71.6,{"v":305279.08670688665,"d":"305,279"},80.7,{"v":320685.85558979644,"d":"320,686"},89.9,{"v":336933.6235650198,"d":"336,934"},{"$nulls":3},7.96,71.6,{"v":320543.041042231,"d":"320,543"},80.7,{"v":336720.14836928627,"d":"336,720"},89.9,{"v":353780.3047432708,"d":"353,780"}]
[null,8.26,74.4,{"v":294729.29392225767,"d":"294,729"},83.8,{"v":309880.4724947646,"d":"309,880"},93.3,{"v":325033.8882291132,"d":"325,034"},{"$nulls":3},8.26,74.4,{"v":306175.0917444813,"d":"306,175"},83.8,{"v":321914.6656013574,"d":"321,915"},93.3,{"v":337656.5635001467,"d":"337,657"},{"$nulls":3},8.26,74.4,{"v":314759.440111149,"d":"314,759"},83.8,{"v":330940.31043130206,"d":"330,940"},93.3,{"v":347123.56995342183,"d":"347,124"},{"$nulls":3},8.26,74.4,{"v":330497.41211670643,"d":"330,497"},83.8,{"v":347487.32595286716,"d":"347,487"},93.3,{"v":364479.7484510929,"d":"364,480"}]
[null,{"v":8.4,"d":"8.40"},75.6,{"v":303606.3521098852,"d":"303,606"},85.3,{"v":319064.02185469685,"d":"319,064"},94.9,{"v":334573.14632186614,"d":"334,573"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},75.6,{"v":315396.8900559002,"d":"315,397"},85.3,{"v":331454.8576548793,"d":"331,455"},94.9,{"v":347566.2782178609,"d":"347,566"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},75.6,{"v":324239.7935154114,"d":"324,240"},85.3,{"v":340747.984505016,"d":"340,748"},94.9,{"v":357311.12713985704,"d":"357,311"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},75.6,{"v":340451.78319118195,"d":"340,452"},85.3,{"v":357785.3837302668,"d":"357,785"},94.9,{"v":375176.6834968499,"d":"375,177"}]
[null,8.86,79.9,{"v":312431.9555751551,"d":"312,432"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":328247.571214629,"d":"328,248"},100.2,{"v":344114.6415764607,"d":"344,115"},{"$nulls":3},8.86,79.9,{"v":324565.23540331644,"d":"324,565"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":340995.04970840097,"d":"340,995"},100.2,{"v":357478.3169774883,"d":"357,478"},{"$nulls":3},8.86,79.9,{"v":333665.1952744374,"d":"333,665"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":350555.65857873,"d":"350,556"},100.2,{"v":367501.07352825894,"d":"367,501"},{"$nulls":3},8.86,79.9,{"v":350348.4550381593,"d":"350,348"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":368083.44150766655,"d":"368,083"},100.2,{"v":385876.1272046719,"d":"385,876"}]
[null,9.16,82.6,{"v":321309.0137627826,"d":"321,309"},93.2,{"v":337532.9114383558,"d":"337,533"},103.7,{"v":363195.3949238083,"d":"363,195"},{"$nulls":3},9.16,82.6,{"v":333787.0337147353,"d":"333,787"},93.2,{"v":350640.9856689716,"d":"350,641"},103.7,{"v":377300.07045482995,"d":"377,300"},{"$nulls":3},9.16,82.6,{"v":343145.5486786998,"d":"343,146"},93.2,{"v":360472.04134193336,"d":"360,472"},103.7,{"v":387878.57710309624,"d":"387,879"},{"$nulls":3},9.16,82.6,{"v":360302.82611263485,"d":"360,303"},93.2,{"v":378495.64340903005,"d":"378,496"},103.7,{"v":407272.5059582511,"d":"407,273"}]
[null,9.46,85.4,{"v":330186.0719504101,"d":"330,186"},96.3,{"v":346716.46079828806,"d":"346,716"},107.1,{"v":363195.3949238083,"d":"363,195"},{"$nulls":3},9.46,85.4,{"v":343008.83202615415,"d":"343,009"},96.3,{"v":360181.17772249336,"d":"360,181"},107.1,{"v":377300.07045482995,"d":"377,300"},{"$nulls":3},9.46,85.4,{"v":352625.9020829622,"d":"352,626"},96.3,{"v":370279.71541564737,"d":"370,280"},107.1,{"v":387878.57710309624,"d":"387,879"},{"$nulls":3},9.46,85.4,{"v":370257.1971871103,"d":"370,257"},96.3,{"v":388793.70118642977,"d":"388,794"},107.1,{"v":407272.5059582511,"d":"407,273"}]
[null,{"v":9.6,"d":"9.60"},86.7,{"v":339062.01155711676,"d":"339,062"},97.7,{"v":355898.89157729945,"d":"355,899"},108.7,{"v":372736.8901784029,"d":"372,737"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},86.7,{"v":352229.46831661643,"d":"352,229"},97.7,{"v":369720.2077550586,"d":"369,720"},108.7,{"v":387212.1092144574,"d":"387,212"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},86.7,{"v":362105.06088624115,"d":"362,105"},97.7,{"v":380086.194888378,"d":"380,086"},108.7,{"v":398068.5234914982,"d":"398,069"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},86.7,{"v":380210.3139305532,"d":"380,210"},97.7,{"v":399090.5046327969,"d":"399,091"},108.7,{"v":417971.94966607314,"d":"417,972"}]
[null,10.06,90.9,{"v":347838.39746187045,"d":"347,838"},102.5,{"v":365082.4409372316,"d":"365,082"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":382277.26685207663,"d":"382,277"},{"$nulls":3},10.06,90.9,{"v":361346.68474194314,"d":"361,347"},102.5,{"v":379260.3998085804,"d":"379,260"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":397122.98595312814,"d":"397,123"},{"$nulls":3},10.06,90.9,{"v":371477.9002019976,"d":"371,478"},102.5,{"v":389893.868962092,"d":"389,894"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":408257.2752789168,"d":"408,257"},{"$nulls":3},10.06,90.9,{"v":390051.7952120975,"d":"390,052"},102.5,{"v":409388.5624101966,"d":"409,389"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":428670.1390428627,"d":"428,670"}]
[null,10.36,93.6,{"v":356715.45564949804,"d":"356,715"},105.6,{"v":374265.9902971638,"d":"374,266"},117.5,{"v":391817.6435257504,"d":"391,818"},{"$nulls":3},10.36,93.6,{"v":370568.48305336206,"d":"370,568"},105.6,{"v":388800.5918621022,"d":"388,801"},117.5,{"v":407033.86269179895,"d":"407,034"},{"$nulls":3},10.36,93.6,{"v":380958.25360626,"d":"380,958"},105.6,{"v":399701.54303580604,"d":"399,702"},117.5,{"v":418446.02706633543,"d":"418,446"},{"$nulls":3},10.36,93.6,{"v":400006.166286573,"d":"400,006"},105.6,{"v":419686.62018759636,"d":"419,687"},117.5,{"v":439368.32841965224,"d":"439,368"}]
[null,10.66,96.4,{"v":365592.51383712556,"d":"365,593"},108.7,{"v":383449.539657096,"d":"383,450"},{"v":121,"d":"121.0"},{"v":401359.1387803451,"d":"401,359"},{"$nulls":3},10.66,96.4,{"v":379790.2813647809,"d":"379,790"},108.7,{"v":398340.78391562396,"d":"398,341"},{"v":121,"d":"121.0"},{"v":416945.90145142644,"d":"416,946"},{"$nulls":3},10.66,96.4,{"v":390438.6070105224,"d":"390,439"},108.7,{"v":409509.21710952,"d":"409,509"},{"v":121,"d":"121.0"},{"v":428635.97345473745,"d":"428,636"},{"$nulls":3},10.66,96.4,{"v":409960.5373610485,"d":"409,961"},108.7,{"v":429984.677964996,"d":"429,985"},{"v":121,"d":"121.0"},{"v":450067.77212747437,"d":"450,068"}]
[null,{"v":10.8,"d":"10.80"},97.7,{"v":379621.63482,"d":"379,622"},110.1,{"v":397472.33822,"d":"397,472"},122.6,{"v":415323.04162,"d":"415,323"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},97.7,{"v":394364.22258,"d":"394,364"},110.1,{"v":412908.15718,"d":"412,908"},122.6,{"v":431452.09178,"d":"431,452"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},97.7,{"v":405421.16339999996,"d":"405,421"},110.1,{"v":424485.02139999997,"d":"424,485"},122.6,{"v":443548.8794,"d":"443,549"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},97.7,{"v":425692.22157,"d":"425,692"},110.1,{"v":445709.27246999997,"d":"445,709"},122.6,{"v":465726.32337,"d":"465,726"}]
[null,3.16,29.4,{"v":169652.486766,"d":"169,652"},33.1,{"v":178585.81643399998,"d":"178,586"},36.9,{"v":187925.02522399998,"d":"187,925"},{"$nulls":3},3.16,29.4,{"v":176240.93285399998,"d":"176,241"},33.1,{"v":185521.187946,"d":"185,521"},36.9,{"v":195223.084456,"d":"195,223"},{"$nulls":3},3.16,29.4,{"v":181182.26742,"d":"181,182"},33.1,{"v":190722.71657999998,"d":"190,723"},36.9,{"v":200696.62887999997,"d":"200,697"},{"$nulls":3},3.16,29.4,{"v":190241.380791,"d":"190,241"},33.1,{"v":200258.85240899998,"d":"200,259"},36.9,{"v":210731.46032399999,"d":"210,731"}]
[null,{"v":3.6,"d":"3.60"},33.7,{"v":183596.97758399998,"d":"183,597"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":194135.87331199998,"d":"194,136"},42.3,{"v":204673.771794,"d":"204,674"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},33.7,{"v":190726.95729599998,"d":"190,727"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":201675.130528,"d":"201,675"},42.3,{"v":212622.267786,"d":"212,622"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},33.7,{"v":196074.44207999998,"d":"196,074"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":207329.57344,"d":"207,330"},42.3,{"v":218583.63977999997,"d":"218,584"},{"$nulls":3},{"v":3.6,"d":"3.60"},33.7,{"v":205878.164184,"d":"205,878"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":217696.052112,"d":"217,696"},42.3,{"v":229512.82176899997,"d":"229,513"}]
[null,4.36,41.1,{"v":213184.26915799998,"d":"213,184"},46.4,{"v":223461.886434,"d":"223,462"},51.6,{"v":234146.380078,"d":"234,146"},{"$nulls":3},4.36,41.1,{"v":221463.26990199997,"d":"221,463"},46.4,{"v":232140.01794599998,"d":"232,140"},51.6,{"v":243239.443382,"d":"243,239"},{"$nulls":3},4.36,41.1,{"v":227672.52045999997,"d":"227,673"},46.4,{"v":238648.61657999997,"d":"238,649"},51.6,{"v":250059.24085999996,"d":"250,059"},{"$nulls":3},4.36,41.1,{"v":239056.146483,"d":"239,056"},46.4,{"v":250581.047409,"d":"250,581"},51.6,{"v":262562.202903,"d":"262,562"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},45.4,{"v":206519.1210873133,"d":"206,519"},51.2,{"v":218254.15352763594,"d":"218,254"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":229936.61266468005,"d":"229,937"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},45.4,{"v":214539.28112953907,"d":"214,539"},51.2,{"v":226730.04298501986,"d":"226,730"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":238866.18985554142,"d":"238,866"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},45.4,{"v":220554.4011612084,"d":"220,554"},51.2,{"v":233086.9600780578,"d":"233,087"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":245563.37274868743,"d":"245,563"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},45.4,{"v":231582.12121926883,"d":"231,582"},51.2,{"v":244741.3080819607,"d":"244,741"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":257841.5413861218,"d":"257,842"}]
[null,5.26,49.9,{"v":215755.24375052404,"d":"215,755"},56.3,{"v":227844.86634274662,"d":"227,845"},62.7,{"v":239936.7260968108,"d":"239,937"},{"$nulls":3},5.26,49.9,{"v":224134.08816802013,"d":"224,134"},56.3,{"v":236693.21066673676,"d":"236,693"},62.7,{"v":249254.6572073666,"d":"249,255"},{"$nulls":3},5.26,49.9,{"v":230418.22148114222,"d":"230,418"},56.3,{"v":243329.4689097294,"d":"243,329"},62.7,{"v":256243.1055402834,"d":"256,243"},{"$nulls":3},5.26,49.9,{"v":241939.13255519935,"d":"241,939"},56.3,{"v":255495.94235521587,"d":"255,496"},62.7,{"v":269055.26081729756,"d":"269,055"}]
[null,5.56,52.9,{"v":225039.4653933301,"d":"225,039"},59.6,{"v":237435.5791578573,"d":"237,436"},66.4,{"v":249833.93008422616,"d":"249,834"},{"$nulls":3},5.56,52.9,{"v":233778.8621076342,"d":"233,779"},59.6,{"v":246656.37834845373,"d":"246,656"},66.4,{"v":259536.21863118644,"d":"259,536"},{"$nulls":3},5.56,52.9,{"v":240333.40964336225,"d":"240,333"},59.6,{"v":253571.97774140103,"d":"253,572"},66.4,{"v":266812.9350414066,"d":"266,813"},{"$nulls":3},5.56,52.9,{"v":252350.08012553037,"d":"252,350"},59.6,{"v":266250.5766284711,"d":"266,251"},66.4,{"v":280153.58179347694,"d":"280,154"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},57.2,{"v":243558.691118426,"d":"243,559"},64.5,{"v":256619.24194992034,"d":"256,619"},71.8,{"v":269731.2475037723,"d":"269,731"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},57.2,{"v":253017.28106477266,"d":"253,017"},64.5,{"v":266585.0377538007,"d":"266,585"},71.8,{"v":280206.2474068314,"d":"280,206"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},57.2,{"v":260111.22352453266,"d":"260,111"},64.5,{"v":274059.38460671104,"d":"274,059"},71.8,{"v":288062.4973341258,"d":"288,062"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},57.2,{"v":273116.7847007593,"d":"273,117"},64.5,{"v":287762.3538370466,"d":"287,762"},71.8,{"v":302465.6222008321,"d":"302,466"}]
[null,6.46,61.7,{"v":252792.5766197951,"d":"252,793"},69.6,{"v":266261.4094873887,"d":"266,261"},77.4,{"v":279678.7876326245,"d":"279,679"},{"$nulls":3},6.46,61.7,{"v":262609.76406134054,"d":"262,610"},69.6,{"v":276601.6583995203,"d":"276,602"},77.4,{"v":290540.0997736973,"d":"290,540"},{"$nulls":3},6.46,61.7,{"v":269972.65464249963,"d":"269,973"},69.6,{"v":284356.84508361906,"d":"284,357"},77.4,{"v":298686.08387950197,"d":"298,686"},{"$nulls":3},6.46,61.7,{"v":283471.28737462463,"d":"283,471"},69.6,{"v":298574.68733780005,"d":"298,575"},77.4,{"v":313620.3880734771,"d":"313,620"}]
[null,6.76,64.6,{"v":262026.4621211642,"d":"262,026"},72.9,{"v":275853.2408834202,"d":"275,853"},81.1,{"v":289628.5649233185,"d":"289,629"},{"$nulls":3},6.76,64.6,{"v":272202.24705790845,"d":"272,202"},72.9,{"v":286565.9881021938,"d":"286,566"},81.1,{"v":300876.2761824765,"d":"300,876"},{"$nulls":3},6.76,64.6,{"v":279834.08576046664,"d":"279,834"},72.9,{"v":294600.548516274,"d":"294,601"},81.1,{"v":309312.05962684506,"d":"309,312"},{"$nulls":3},6.76,64.6,{"v":293825.79004849,"d":"293,826"},72.9,{"v":309330.57594208774,"d":"309,331"},81.1,{"v":324777.66260818735,"d":"324,778"}]
[null,7.06,67.6,{"v":271311.802344891,"d":"271,312"},76.2,{"v":285392.49897617317,"d":"285,392"},84.8,{"v":299576.10505217075,"d":"299,576"},{"$nulls":3},7.06,67.6,{"v":281848.18301847903,"d":"281,848"},76.2,{"v":296475.7028199081,"d":"296,476"},84.8,{"v":311210.12854934245,"d":"311,210"},{"$nulls":3},7.06,67.6,{"v":289750.46852367005,"d":"289,750"},76.2,{"v":304788.10570270923,"d":"304,788"},84.8,{"v":319935.6461722212,"d":"319,936"},{"$nulls":3},7.06,67.6,{"v":304237.99194985355,"d":"304,238"},76.2,{"v":320027.5109878447,"d":"320,028"},84.8,{"v":335932.4284808323,"d":"335,932"}]
[null,{"v":7.2,"d":"7.20"},68.9,{"v":280597.1425686178,"d":"280,597"},77.7,{"v":295035.7850945624,"d":"295,036"},86.5,{"v":309524.7637619438,"d":"309,525"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},68.9,{"v":291494.11897904956,"d":"291,494"},77.7,{"v":306493.48548658425,"d":"306,493"},86.5,{"v":321545.142937165,"d":"321,545"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},68.9,{"v":299666.8512868734,"d":"299,667"},77.7,{"v":315086.76078060066,"d":"315,087"},86.5,{"v":330560.4273185808,"d":"330,560"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},68.9,{"v":314650.1938512171,"d":"314,650"},77.7,{"v":330841.0988196307,"d":"330,841"},86.5,{"v":347088.44868450984,"d":"347,088"}]
[null,7.66,73.4,{"v":289832.14665090776,"d":"289,832"},82.8,{"v":304626.49790967297,"d":"304,626"},92.2,{"v":319472.30389079615,"d":"319,472"},{"$nulls":3},7.66,73.4,{"v":301087.7639965741,"d":"301,088"},82.8,{"v":316456.6531683011,"d":"316,457"},92.2,{"v":331878.9953040309,"d":"331,879"},{"$nulls":3},7.66,73.4,{"v":309529.4770058238,"d":"309,529"},82.8,{"v":325329.26961227215,"d":"325,329"},92.2,{"v":341184.013863957,"d":"341,184"},{"$nulls":3},7.66,73.4,{"v":325005.950856115,"d":"325,006"},82.8,{"v":341595.73309288576,"d":"341,596"},92.2,{"v":358243.21455715486,"d":"358,243"}]
[null,7.96,76.4,{"v":299064.91357135604,"d":"299,065"},86.1,{"v":314268.6654471415,"d":"314,269"},95.8,{"v":329420.9626005693,"d":"329,421"},{"$nulls":3},7.96,76.4,{"v":310679.08497218543,"d":"310,679"},86.1,{"v":326473.27381402085,"d":"326,473"},95.8,{"v":342214.00969185354,"d":"342,214"},{"$nulls":3},7.96,76.4,{"v":319389.7135228074,"d":"319,390"},86.1,{"v":335626.7300891803,"d":"335,627"},95.8,{"v":351808.79501031665,"d":"351,809"},{"$nulls":3},7.96,76.4,{"v":335359.1991989478,"d":"335,359"},86.1,{"v":352408.0665936393,"d":"352,408"},95.8,{"v":369399.2347608325,"d":"369,399"}]
[4.96,8.26,79.3,{"v":308301.03623456677,"d":"308,301"},89.4,{"v":323860.496843173,"d":"323,860"},99.5,{"v":339369.6213103423,"d":"339,370"},null,null,4.96,8.26,79.3,{"v":320273.8920106665,"d":"320,274"},89.4,{"v":336437.60351669433,"d":"336,438"},99.5,{"v":352549.02407967596,"d":"352,549"},null,null,4.96,8.26,79.3,{"v":329253.5338427412,"d":"329,254"},89.4,{"v":345870.43352183525,"d":"345,870"},99.5,{"v":362433.5761566762,"d":"362,434"},null,null,4.96,8.26,79.3,{"v":345716.2105348783,"d":"345,716"},89.4,{"v":363163.955197927,"d":"363,164"},99.5,{"v":380555.25496451004,"d":"380,555"}]
[null,{"v":8.4,"d":"8.40"},80.7,{"v":295401.218382,"d":"295,401"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":336920.55834600003,"d":"336,921"},101.3,{"v":352322.02556999994,"d":"352,322"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},80.7,{"v":306873.110358,"d":"306,873"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":350004.851874,"d":"350,005"},101.3,{"v":366004.43433,"d":"366,004"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},80.7,{"v":315477.02934,"d":"315,477"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":359818.07201999996,"d":"359,818"},101.3,{"v":376266.2409,"d":"376,266"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},80.7,{"v":331250.88080700004,"d":"331,251"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":377808.975621,"d":"377,809"},101.3,{"v":395079.552945,"d":"395,080"}]
[null,8.86,85.2,{"v":326870.59810109966,"d":"326,871"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":343041.92247339437,"d":"343,042"},106.9,{"v":359265.8201489677,"d":"359,266"},{"$nulls":3},8.86,85.2,{"v":339564.6019108511,"d":"339,565"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":356363.93888012815,"d":"356,364"},106.9,{"v":373217.8908343644,"d":"373,218"},{"$nulls":3},8.86,85.2,{"v":349085.10476816463,"d":"349,085"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":366355.4511851785,"d":"366,355"},106.9,{"v":383681.9438484121,"d":"383,682"},{"$nulls":3},8.86,85.2,{"v":366539.36000657285,"d":"366,539"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":384673.2237444374,"d":"384,673"},106.9,{"v":402866.0410408327,"d":"402,866"}]
[null,9.16,88.1,{"v":336104.48360246874,"d":"336,104"},99.4,{"v":352633.7538694258,"d":"352,634"},110.6,{"v":369213.36027781985,"d":"369,213"},{"$nulls":3},9.16,88.1,{"v":349157.084907419,"d":"349,157"},99.4,{"v":366328.2685828016,"d":"366,328"},110.6,{"v":383551.74320123036,"d":"383,552"},{"$nulls":3},9.16,88.1,{"v":358946.5358861317,"d":"358,947"},99.4,{"v":376599.15461783344,"d":"376,599"},110.6,{"v":394305.53039378824,"d":"394,306"},{"$nulls":3},9.16,88.1,{"v":376893.86268043827,"d":"376,894"},99.4,{"v":395429.11234872515,"d":"395,429"},110.6,{"v":414020.80691347766,"d":"414,021"}]
[null,9.46,91.1,{"v":354572.2546052069,"d":"354,572"},102.7,{"v":362226.7038463782,"d":"362,227"},114.3,{"v":379162.01898759295,"d":"379,162"},{"$nulls":3},9.46,91.1,{"v":368342.05090055475,"d":"368,342"},102.7,{"v":376293.7603064317,"d":"376,294"},114.3,{"v":393886.7575890529,"d":"393,887"},{"$nulls":3},9.46,91.1,{"v":378669.3981220656,"d":"378,669"},102.7,{"v":386844.0526514718,"d":"386,844"},114.3,{"v":404930.3115401478,"d":"404,930"},{"$nulls":3},9.46,91.1,{"v":397602.86802816886,"d":"397,603"},102.7,{"v":406186.2552840454,"d":"406,186"},114.3,{"v":425176.82711715525,"d":"425,177"}]
[null,{"v":9.6,"d":"9.60"},92.4,{"v":354572.2546052069,"d":"354,572"},104.2,{"v":371818.5352424096,"d":"371,819"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":389109.55911644513,"d":"389,110"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},92.4,{"v":368342.05090055475,"d":"368,342"},104.2,{"v":386258.0900091051,"d":"386,258"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":404220.60995591874,"d":"404,221"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},92.4,{"v":378669.3981220656,"d":"378,669"},104.2,{"v":397087.75608412677,"d":"397,088"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":415553.898085524,"d":"415,554"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},92.4,{"v":397602.86802816886,"d":"397,603"},104.2,{"v":416942.1438883331,"d":"416,942"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":436331.5929898002,"d":"436,332"}]
[null,10.06,96.9,{"v":363909.04955129145,"d":"363,909"},109.3,{"v":381410.36663844116,"d":"381,410"},121.7,{"v":399058.2178262182,"d":"399,058"},{"$nulls":3},10.06,96.9,{"v":378041.439825128,"d":"378,041"},109.3,{"v":396222.4197117787,"d":"396,222"},121.7,{"v":414555.6243437413,"d":"414,556"},{"$nulls":3},10.06,96.9,{"v":388640.73253050545,"d":"388,641"},109.3,{"v":407331.45951678185,"d":"407,331"},121.7,{"v":426178.67923188355,"d":"426,179"},{"$nulls":3},10.06,96.9,{"v":408072.76915703074,"d":"408,073"},109.3,{"v":427698.032492621,"d":"427,698"},121.7,{"v":447487.61319347774,"d":"447,488"}]
[null,10.36,99.9,{"v":373142.93505266047,"d":"373,143"},112.6,{"v":391002.19803447265,"d":"391,002"},125.3,{"v":409005.75795507064,"d":"409,006"},{"$nulls":3},10.36,99.9,{"v":387633.92282169586,"d":"387,634"},112.6,{"v":406186.7494144522,"d":"406,187"},125.3,{"v":424889.4767106073,"d":"424,889"},{"$nulls":3},10.36,99.9,{"v":398502.1636484724,"d":"398,502"},112.6,{"v":417575.1629494368,"d":"417,575"},125.3,{"v":436802.2657772599,"d":"436,802"},{"$nulls":3},10.36,99.9,{"v":418427.27183089603,"d":"418,427"},112.6,{"v":438453.9210969087,"d":"438,454"},125.3,{"v":458642.3790661229,"d":"458,642"}]
[null,10.66,102.8,{"v":382375.7019731088,"d":"382,376"},115.9,{"v":400594.02943050413,"d":"400,594"},{"v":129,"d":"129.0"},{"v":418953.2980839228,"d":"418,953"},{"$nulls":3},10.66,102.8,{"v":397225.24379730714,"d":"397,225"},115.9,{"v":416151.07911712566,"d":"416,151"},{"v":129,"d":"129.0"},{"v":435223.3290774732,"d":"435,223"},{"$nulls":3},10.66,102.8,{"v":408362.400165456,"d":"408,362"},115.9,{"v":427818.86638209183,"d":"427,819"},{"v":129,"d":"129.0"},{"v":447425.85232263606,"d":"447,426"},{"$nulls":3},10.66,102.8,{"v":428780.5201737288,"d":"428,781"},115.9,{"v":449209.80970119644,"d":"449,210"},{"v":129,"d":"129.0"},{"v":469797.1449387679,"d":"469,797"}]
[null,{"v":10.8,"d":"10.80"},104.2,{"v":396906.899738,"d":"396,907"},117.5,{"v":415106.639238,"d":"415,107"},130.7,{"v":433307.375984,"d":"433,307"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},104.2,{"v":412320.759922,"d":"412,321"},117.5,{"v":431227.285422,"d":"431,227"},130.7,{"v":450134.84689600003,"d":"450,135"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},104.2,{"v":423881.15505999996,"d":"423,881"},117.5,{"v":443317.77005999995,"d":"443,318"},130.7,{"v":462755.45008,"d":"462,755"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},104.2,{"v":445075.21281299996,"d":"445,075"},117.5,{"v":465483.658563,"d":"465,484"},130.7,{"v":485893.222584,"d":"485,893"}]
[5.26,5.26,53.1,{"v":225447.74742942938,"d":"225,448"},59.8,{"v":237895.3159163143,"d":"237,895"},66.6,{"v":250293.66684268325,"d":"250,294"},null,null,5.26,5.26,53.1,{"v":234202.99975678587,"d":"234,203"},59.8,{"v":247133.96896160807,"d":"247,134"},66.6,{"v":260013.80924434087,"d":"260,014"},null,null,5.26,5.26,53.1,{"v":240769.43900230323,"d":"240,769"},59.8,{"v":254062.9587455784,"d":"254,063"},66.6,{"v":267303.9160455841,"d":"267,304"},null,null,5.26,5.26,53.1,{"v":252807.9109524184,"d":"252,808"},59.8,{"v":266766.1066828573,"d":"266,766"},66.6,{"v":280669.1118478633,"d":"280,669"}]
[null,5.56,56.2,{"v":235140.25110833466,"d":"235,140"},63.3,{"v":247945.76548988203,"d":"247,946"},70.5,{"v":260650.60758855555,"d":"260,651"},{"$nulls":3},5.56,56.2,{"v":244271.91134555155,"d":"244,272"},63.3,{"v":257574.72725647944,"d":"257,575"},70.5,{"v":270772.961281315,"d":"270,773"},{"$nulls":3},5.56,56.2,{"v":251120.6565234642,"d":"251,121"},63.3,{"v":264796.44858142745,"d":"264,796"},70.5,{"v":278364.7265508846,"d":"278,365"},{"$nulls":3},5.56,56.2,{"v":263676.6893496374,"d":"263,677"},63.3,{"v":278036.27101049887,"d":"278,036"},70.5,{"v":292282.96287842887,"d":"292,283"}]
[null,5.86,59.3,{"v":244832.75478723994,"d":"244,833"},66.9,{"v":257996.21506344972,"d":"257,996"},74.4,{"v":271007.54833442793,"d":"271,008"},{"$nulls":3},5.86,59.3,{"v":254340.8229343172,"d":"254,341"},66.9,{"v":268015.4855513507,"d":"268,015"},74.4,{"v":281532.1133182893,"d":"281,532"},{"$nulls":3},5.86,59.3,{"v":261471.87404462515,"d":"261,472"},66.9,{"v":275529.9384172764,"d":"275,530"},74.4,{"v":289425.53705618525,"d":"289,426"},{"$nulls":3},5.86,59.3,{"v":274545.4677468564,"d":"274,545"},66.9,{"v":289306.43533814023,"d":"289,306"},74.4,{"v":303896.81390899455,"d":"303,897"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},60.8,{"v":254527.49562798688,"d":"254,527"},68.5,{"v":268047.78321793827,"d":"268,048"},76.2,{"v":281364.4890803003,"d":"281,364"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},60.8,{"v":264412.05856499606,"d":"264,412"},68.5,{"v":278457.40586717863,"d":"278,457"},76.2,{"v":292291.26535526343,"d":"292,291"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},60.8,{"v":271825.480767753,"d":"271,825"},68.5,{"v":286264.62285410886,"d":"286,265"},76.2,{"v":300486.34756148583,"d":"300,486"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},60.8,{"v":285416.7548061406,"d":"285,417"},68.5,{"v":300577.85399681435,"d":"300,578"},76.2,{"v":315510.6649395601,"d":"315,511"}]
[null,6.46,65.5,{"v":264219.9993068922,"d":"264,220"},73.9,{"v":278097.11421058513,"d":"278,097"},82.3,{"v":291721.42982617265,"d":"291,721"},{"$nulls":3},6.46,65.5,{"v":274480.9701537619,"d":"274,481"},73.9,{"v":288897.0021410933,"d":"288,897"},82.3,{"v":303050.41739223764,"d":"303,050"},{"$nulls":3},6.46,65.5,{"v":282176.69828891405,"d":"282,177"},73.9,{"v":296996.91808897443,"d":"296,997"},82.3,{"v":311547.1580667864,"d":"311,547"},{"$nulls":3},6.46,65.5,{"v":296285.53320335975,"d":"296,286"},73.9,{"v":311846.76399342314,"d":"311,847"},82.3,{"v":327124.51597012574,"d":"327,125"}]
[null,6.76,68.7,{"v":273912.5029857974,"d":"273,913"},77.4,{"v":288148.68236507365,"d":"288,149"},86.2,{"v":302078.3705720452,"d":"302,078"},{"$nulls":3},6.76,68.7,{"v":284549.8817425275,"d":"284,550"},77.4,{"v":299338.92245692114,"d":"299,339"},86.2,{"v":313809.56942921196,"d":"313,810"},{"$nulls":3},6.76,68.7,{"v":292527.91581007495,"d":"292,528"},77.4,{"v":307731.6025258068,"d":"307,732"},86.2,{"v":322607.9685720871,"d":"322,608"},{"$nulls":3},6.76,68.7,{"v":307154.3116005787,"d":"307,154"},77.4,{"v":323118.18265209714,"d":"323,118"},86.2,{"v":338738.3670006915,"d":"338,738"}]
[null,7.06,71.8,{"v":283606.12524562364,"d":"283,606"},80.9,{"v":298198.01335772057,"d":"298,198"},90.1,{"v":312434.1927369967,"d":"312,434"},{"$nulls":3},7.06,71.8,{"v":294619.9553522498,"d":"294,620"},80.9,{"v":309778.5187308359,"d":"309,779"},90.1,{"v":324567.55944522953,"d":"324,568"},{"$nulls":3},7.06,71.8,{"v":302880.32793221937,"d":"302,880"},80.9,{"v":318463.89776067244,"d":"318,464"},90.1,{"v":333667.58447640424,"d":"333,668"},{"$nulls":3},7.06,71.8,{"v":318024.34432883037,"d":"318,024"},80.9,{"v":334387.09264870605,"d":"334,387"},90.1,{"v":350350.96370022447,"d":"350,351"}]
[null,{"v":7.2,"d":"7.20"},73.2,{"v":293299.7475054498,"d":"293,300"},82.6,{"v":308249.5815122091,"d":"308,250"},91.9,{"v":322791.13348286913,"d":"322,791"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},73.2,{"v":304690.0289619721,"d":"304,690"},82.6,{"v":320220.4390466638,"d":"320,220"},91.9,{"v":335326.71148220386,"d":"335,327"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},73.2,{"v":313232.74005436385,"d":"313,233"},82.6,{"v":329198.5821975048,"d":"329,199"},91.9,{"v":344728.3949817048,"d":"344,728"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},73.2,{"v":328894.3770570821,"d":"328,894"},82.6,{"v":345658.51130738005,"d":"345,659"},91.9,{"v":361964.8147307901,"d":"361,965"}]
[null,7.66,{"v":78,"d":"78.0"},{"v":302992.2511843551,"d":"302,992"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":318301.1496666976,"d":"318,301"},97.9,{"v":333148.07422874146,"d":"333,148"},{"$nulls":3},7.66,{"v":78,"d":"78.0"},{"v":314758.9405507378,"d":"314,759"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":330662.3593624917,"d":"330,662"},97.9,{"v":346085.86351917806,"d":"346,086"},{"$nulls":3},7.66,{"v":78,"d":"78.0"},{"v":323583.95757552487,"d":"323,584"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":339933.26663433725,"d":"339,933"},97.9,{"v":355789.2054870054,"d":"355,789"},{"$nulls":3},7.66,{"v":78,"d":"78.0"},{"v":339763.1554543011,"d":"339,763"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":356929.92996605416,"d":"356,930"},97.9,{"v":373578.6657613557,"d":"373,579"}]
[null,7.96,81.2,{"v":312686.99202510196,"d":"312,687"},91.5,{"v":328350.4806593444,"d":"328,350"},101.8,{"v":343505.01497461385,"d":"343,505"},{"$nulls":3},7.96,81.2,{"v":324830.1761814166,"d":"324,830"},91.5,{"v":341101.9556364064,"d":"341,102"},101.8,{"v":356845.0155561522,"d":"356,845"},{"$nulls":3},7.96,81.2,{"v":333937.56429865264,"d":"333,938"},91.5,{"v":350665.5618692028,"d":"350,666"},101.8,{"v":366850.015992306,"d":"366,850"},{"$nulls":3},7.96,81.2,{"v":350634.44251358527,"d":"350,634"},91.5,{"v":368198.83996266295,"d":"368,199"},101.8,{"v":385192.51679192134,"d":"385,193"}]
[null,8.26,84.3,{"v":322379.4957040073,"d":"322,379"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":338402.048813833,"d":"338,402"},105.8,{"v":353860.8371395654,"d":"353,861"},{"$nulls":3},8.26,84.3,{"v":334899.08777018235,"d":"334,899"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":351543.87595223426,"d":"351,544"},105.8,{"v":367603.0055721699,"d":"367,603"},{"$nulls":3},8.26,84.3,{"v":344288.7818198136,"d":"344,289"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":361400.2463060352,"d":"361,400"},105.8,{"v":377909.63189662324,"d":"377,910"},{"$nulls":3},8.26,84.3,{"v":361503.2209108043,"d":"361,503"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":379470.25862133695,"d":"379,470"},105.8,{"v":396805.1134914544,"d":"396,805"}]
[null,{"v":8.4,"d":"8.40"},85.7,{"v":332071.9993829126,"d":"332,072"},96.7,{"v":348451.37980647985,"d":"348,451"},107.6,{"v":364217.77788543777,"d":"364,218"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},85.7,{"v":344967.99935894803,"d":"344,968"},96.7,{"v":361983.47222614894,"d":"361,983"},107.6,{"v":378362.15760914405,"d":"378,362"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},85.7,{"v":354639.9993409746,"d":"354,640"},96.7,{"v":372132.54154090077,"d":"372,133"},107.6,{"v":388970.4424019238,"d":"388,970"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},85.7,{"v":372371.99930802337,"d":"372,372"},96.7,{"v":390739.1686179458,"d":"390,739"},107.6,{"v":408418.96452202,"d":"408,419"}]
[null,8.86,90.5,{"v":341765.6216427387,"d":"341,766"},102.1,{"v":358502.9479609684,"d":"358,503"},113.6,{"v":374575.83721223095,"d":"374,576"},{"$nulls":3},8.86,90.5,{"v":355038.0729686703,"d":"355,038"},102.1,{"v":372425.3925419769,"d":"372,425"},113.6,{"v":389122.4716670749,"d":"389,122"},{"$nulls":3},8.86,90.5,{"v":364992.41146311903,"d":"364,992"},102.1,{"v":382867.2259777332,"d":"382,867"},113.6,{"v":400032.4475082078,"d":"400,032"},{"$nulls":3},8.86,90.5,{"v":383242.032036275,"d":"383,242"},102.1,{"v":402010.58727661986,"d":"402,011"},113.6,{"v":420034.0698836182,"d":"420,034"}]
[null,9.16,93.6,{"v":351459.24390256486,"d":"351,459"},105.6,{"v":368552.2789536152,"d":"368,552"},117.5,{"v":384932.7779581034,"d":"384,933"},{"$nulls":3},9.16,93.6,{"v":365108.1465783926,"d":"365,108"},105.6,{"v":382864.98881589156,"d":"382,865"},117.5,{"v":399881.6237040492,"d":"399,882"},{"$nulls":3},9.16,93.6,{"v":375344.82358526345,"d":"375,345"},105.6,{"v":393599.52121259883,"d":"393,600"},117.5,{"v":411093.2580135085,"d":"411,093"},{"$nulls":3},9.16,93.6,{"v":394112.0647645266,"d":"394,112"},105.6,{"v":413279.4972732288,"d":"413,279"},117.5,{"v":431647.92091418395,"d":"431,648"}]
[null,9.46,96.8,{"v":361151.7475814701,"d":"361,152"},109.1,{"v":378603.84710810386,"d":"378,604"},121.4,{"v":395288.60012305493,"d":"395,289"},{"$nulls":3},9.46,96.8,{"v":375177.05816715833,"d":"375,177"},109.1,{"v":393306.9091317195,"d":"393,307"},121.4,{"v":410639.6137200668,"d":"410,640"},{"$nulls":3},9.46,96.8,{"v":385696.0411064244,"d":"385,696"},109.1,{"v":404334.2056494313,"d":"404,334"},121.4,{"v":422152.8739178257,"d":"422,153"},{"$nulls":3},9.46,96.8,{"v":404980.84316174564,"d":"404,981"},109.1,{"v":424550.9159319028,"d":"424,551"},121.4,{"v":443260.517613717,"d":"443,261"}]
[null,{"v":9.6,"d":"9.60"},98.2,{"v":370845.3698412963,"d":"370,845"},110.7,{"v":388654.2966816715,"d":"388,654"},123.2,{"v":405645.5408689273,"d":"405,646"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},98.2,{"v":385247.13177688065,"d":"385,247"},110.7,{"v":403747.6674265908,"d":"403,748"},123.2,{"v":421398.765757041,"d":"421,399"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},98.2,{"v":396048.45322856883,"d":"396,048"},110.7,{"v":415067.69548528024,"d":"415,068"},123.2,{"v":433213.6844231263,"d":"433,214"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},98.2,{"v":415850.8758899973,"d":"415,851"},110.7,{"v":435821.08025954425,"d":"435,821"},123.2,{"v":454874.36864428263,"d":"454,874"}]
[null,10.06,{"v":103,"d":"103.0"},{"v":380538.9921011224,"d":"380,539"},116.1,{"v":398704.7462552392,"d":"398,705"},129.3,{"v":416002.48161479965,"d":"416,002"},{"$nulls":3},10.06,{"v":103,"d":"103.0"},{"v":395317.20538660284,"d":"395,317"},116.1,{"v":414188.42572146206,"d":"414,188"},129.3,{"v":432157.91779401514,"d":"432,158"},{"$nulls":3},10.06,{"v":103,"d":"103.0"},{"v":406400.8653507132,"d":"406,401"},116.1,{"v":425801.1853211292,"d":"425,801"},129.3,{"v":444274.4949284268,"d":"444,274"},{"$nulls":3},10.06,{"v":103,"d":"103.0"},{"v":426720.9086182489,"d":"426,721"},116.1,{"v":447091.2445871857,"d":"447,091"},129.3,{"v":466488.2196748482,"d":"466,488"}]
[null,10.36,106.1,{"v":390231.4957800277,"d":"390,231"},119.6,{"v":408756.3144097277,"d":"408,756"},133.2,{"v":426359.42236067203,"d":"426,359"},{"$nulls":3},10.36,106.1,{"v":405386.1169753686,"d":"405,386"},119.6,{"v":424630.34603728994,"d":"424,630"},133.2,{"v":442917.0698309894,"d":"442,917"},{"$nulls":3},10.36,106.1,{"v":416752.08287187427,"d":"416,752"},119.6,{"v":436535.86975796166,"d":"436,536"},133.2,{"v":455335.30543372745,"d":"455,335"},{"$nulls":3},10.36,106.1,{"v":437589.687015468,"d":"437,590"},119.6,{"v":458362.66324585973,"d":"458,363"},133.2,{"v":478102.0707054138,"d":"478,102"}]
[null,10.66,109.2,{"v":399923.999458933,"d":"399,924"},123.2,{"v":418805.64540237456,"d":"418,806"},137.1,{"v":436715.2445256236,"d":"436,715"},{"$nulls":3},10.66,109.2,{"v":415455.02856413426,"d":"415,455"},123.2,{"v":435069.9423112047,"d":"435,070"},137.1,{"v":453675.05984700704,"d":"453,675"},{"$nulls":3},10.66,109.2,{"v":427103.3003930352,"d":"427,103"},123.2,{"v":447268.1649928272,"d":"447,268"},137.1,{"v":466394.92133804463,"d":"466,395"},{"$nulls":3},10.66,109.2,{"v":448458.465412687,"d":"448,458"},123.2,{"v":469631.5732424686,"d":"469,632"},137.1,{"v":489714.6674049469,"d":"489,715"}]
[null,{"v":10.8,"d":"10.80"},110.7,{"v":414191.16741,"d":"414,191"},124.8,{"v":432742.934748,"d":"432,743"},138.9,{"v":451293.70483999996,"d":"451,294"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},110.7,{"v":430276.26129,"d":"430,276"},124.8,{"v":449548.485612,"d":"449,548"},138.9,{"v":468819.67396,"d":"468,820"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},110.7,{"v":442340.0817,"d":"442,340"},124.8,{"v":462152.64875999995,"d":"462,153"},138.9,{"v":481964.1508,"d":"481,964"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},110.7,{"v":464457.085785,"d":"464,457"},124.8,{"v":485260.28119799995,"d":"485,260"},138.9,{"v":506062.35834000004,"d":"506,062"}]
[5.56,{"v":3.6,"d":"3.60"},37.9,{"v":199925.883588,"d":"199,926"},42.7,{"v":211216.7028,"d":"211,217"},47.6,{"v":222507.522012,"d":"222,508"},null,null,5.56,{"v":3.6,"d":"3.60"},37.9,{"v":207689.99557199999,"d":"207,690"},42.7,{"v":219419.2932,"d":"219,419"},47.6,{"v":231148.590828,"d":"231,149"},null,null,5.56,{"v":3.6,"d":"3.60"},37.9,{"v":213513.07955999998,"d":"213,513"},42.7,{"v":225571.23599999998,"d":"225,571"},47.6,{"v":237629.39244,"d":"237,629"},null,null,5.56,{"v":3.6,"d":"3.60"},37.9,{"v":224188.733538,"d":"224,189"},42.7,{"v":236849.79779999997,"d":"236,850"},47.6,{"v":249510.862062,"d":"249,511"}]
[null,4.36,46.3,{"v":203924.840048,"d":"203,925"},52.2,{"v":214120.3346,"d":"214,120"},58.1,{"v":224827.116208,"d":"224,827"},{"$nulls":3},4.36,46.3,{"v":211844.25131199998,"d":"211,844"},52.2,{"v":222435.23619999998,"d":"222,435"},58.1,{"v":233558.266352,"d":"233,558"},{"$nulls":3},4.36,46.3,{"v":217783.80975999997,"d":"217,784"},52.2,{"v":228672.38059999997,"d":"228,672"},58.1,{"v":240106.62895999997,"d":"240,107"},{"$nulls":3},4.36,46.3,{"v":228673.000248,"d":"228,673"},52.2,{"v":240105.99962999998,"d":"240,106"},58.1,{"v":252111.96040799998,"d":"252,112"}]
[null,{"v":4.8,"d":"4.80"},51.1,{"v":243930.36058399998,"d":"243,930"},57.6,{"v":256726.02400999996,"d":"256,726"},64.1,{"v":269522.684682,"d":"269,523"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},51.1,{"v":253403.38429599997,"d":"253,403"},57.6,{"v":266695.96669,"d":"266,696"},64.1,{"v":279989.585058,"d":"279,990"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},51.1,{"v":260508.15208,"d":"260,508"},57.6,{"v":274173.4237,"d":"274,173"},64.1,{"v":287839.76034,"d":"287,840"},{"$nulls":3},{"v":4.8,"d":"4.80"},51.1,{"v":273533.55968400004,"d":"273,534"},57.6,{"v":287882.09488499997,"d":"287,882"},64.1,{"v":302231.748357,"d":"302,232"}]
[null,5.56,59.5,{"v":244833.87336816077,"d":"244,834"},67.1,{"v":257895.54278057592,"d":"257,896"},74.6,{"v":270956.0936120702,"d":"270,956"},{"$nulls":3},5.56,59.5,{"v":254341.98495527383,"d":"254,342"},67.1,{"v":267910.90366525843,"d":"267,911"},74.6,{"v":281478.66035428655,"d":"281,479"},{"$nulls":3},5.56,59.5,{"v":261473.06864560858,"d":"261,473"},67.1,{"v":275422.4243287704,"d":"275,422"},74.6,{"v":289370.5854109488,"d":"289,371"},{"$nulls":3},5.56,59.5,{"v":274546.722077889,"d":"274,547"},67.1,{"v":289193.5455452089,"d":"289,194"},74.6,{"v":303839.1146814962,"d":"303,839"}]
[null,{"v":6,"d":"6.00"},64.3,{"v":267779.498674,"d":"267,779"},72.5,{"v":281079.768576,"d":"281,080"},80.7,{"v":294380.038478,"d":"294,380"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},64.3,{"v":278178.702506,"d":"278,179"},72.5,{"v":291995.487744,"d":"291,995"},80.7,{"v":305812.27298199997,"d":"305,812"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},64.3,{"v":285978.10538,"d":"285,978"},72.5,{"v":300182.27712,"d":"300,182"},80.7,{"v":314386.44885999995,"d":"314,386"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},64.3,{"v":300277.01064900006,"d":"300,277"},72.5,{"v":315191.390976,"d":"315,191"},80.7,{"v":330105.7713029999,"d":"330,106"}]
[null,6.76,72.7,{"v":285242.60913278325,"d":"285,243"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":299526.88749165466,"d":"299,527"},91.2,{"v":314021.4590636403,"d":"314,021"},{"$nulls":3},6.76,72.7,{"v":296319.9920117263,"d":"296,320"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":311158.999627253,"d":"311,159"},91.2,{"v":326216.4671826166,"d":"326,216"},{"$nulls":3},6.76,72.7,{"v":304628.0291709336,"d":"304,628"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":319883.08372895163,"d":"319,883"},91.2,{"v":335362.7232718488,"d":"335,363"},{"$nulls":3},6.76,72.7,{"v":319859.4306294803,"d":"319,859"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":335877.23791539925,"d":"335,877"},91.2,{"v":352130.85943544126,"d":"352,131"}]
[null,{"v":7.2,"d":"7.20"},77.6,{"v":305446.41772463406,"d":"305,446"},87.4,{"v":320342.55984719406,"d":"320,343"},97.3,{"v":335549.66746574204,"d":"335,550"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},77.6,{"v":317308.4145294743,"d":"317,308"},87.4,{"v":332783.04760825017,"d":"332,783"},97.3,{"v":348580.7225129553,"d":"348,581"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},77.6,{"v":326204.9121331044,"d":"326,205"},87.4,{"v":342113.4134290422,"d":"342,113"},97.3,{"v":358354.0137983653,"d":"358,354"},{"$nulls":3},{"v":7.2,"d":"7.20"},77.6,{"v":342515.15773975966,"d":"342,515"},87.4,{"v":359219.08410049434,"d":"359,219"},97.3,{"v":376271.7144882836,"d":"376,272"}]
[null,7.96,85.9,{"v":325649.1077355641,"d":"325,649"},96.9,{"v":341159.35078365426,"d":"341,159"},107.8,{"v":357080.1130296854,"d":"357,080"},{"$nulls":3},7.96,85.9,{"v":338295.6750262657,"d":"338,296"},96.9,{"v":354408.25761020393,"d":"354,408"},107.8,{"v":370947.3018852071,"d":"370,947"},{"$nulls":3},7.96,85.9,{"v":347780.6004942918,"d":"347,781"},96.9,{"v":364344.9377301162,"d":"364,345"},107.8,{"v":381347.69352684845,"d":"381,348"},{"$nulls":3},7.96,85.9,{"v":365169.6305190064,"d":"365,170"},96.9,{"v":382562.184616622,"d":"382,562"},107.8,{"v":400415.0782031909,"d":"400,415"}]
[null,{"v":8.4,"d":"8.40"},90.8,{"v":345852.916327415,"d":"345,853"},102.3,{"v":361975.0231391937,"d":"361,975"},113.9,{"v":378610.5585936287,"d":"378,611"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},90.8,{"v":359284.0975440136,"d":"359,284"},102.3,{"v":376032.3055912012,"d":"376,032"},113.9,{"v":393313.88125745894,"d":"393,314"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},90.8,{"v":369357.48345646256,"d":"369,357"},102.3,{"v":386575.2674302069,"d":"386,575"},113.9,{"v":404341.3732553316,"d":"404,341"},{"$nulls":3},{"v":8.4,"d":"8.40"},90.8,{"v":387825.3576292857,"d":"387,825"},102.3,{"v":405904.03080171725,"d":"405,904"},113.9,{"v":424558.4419180982,"d":"424,558"}]
[null,9.16,99.1,{"v":366057.84350018663,"d":"366,058"},111.8,{"v":382790.695494733,"d":"382,791"},124.4,{"v":400142.1227384929,"d":"400,142"},{"$nulls":3},9.16,99.1,{"v":380273.6820827181,"d":"380,274"},111.8,{"v":397656.35357219836,"d":"397,656"},124.4,{"v":415681.6226506674,"d":"415,682"},{"$nulls":3},9.16,99.1,{"v":390935.5610196168,"d":"390,936"},111.8,{"v":408805.5971302974,"d":"408,806"},124.4,{"v":427336.24758479826,"d":"427,336"},{"$nulls":3},9.16,99.1,{"v":410482.33907059766,"d":"410,482"},111.8,{"v":429245.8769868123,"d":"429,246"},124.4,{"v":448703.0599640382,"d":"448,703"}]
[null,{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":390552.44822599995,"d":"390,552"},117.2,{"v":403607.39561199996,"d":"403,607"},130.5,{"v":425554.78558,"d":"425,555"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":405719.533594,"d":"405,720"},117.2,{"v":419281.469228,"d":"419,281"},130.5,{"v":442081.18502,"d":"442,081"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":417094.84761999996,"d":"417,095"},117.2,{"v":431037.02444,"d":"431,037"},130.5,{"v":454475.98459999997,"d":"454,476"},{"$nulls":3},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":437949.590001,"d":"437,950"},117.2,{"v":452588.87566200003,"d":"452,589"},130.5,{"v":477199.78383,"d":"477,200"}]
[null,10.36,112.4,{"v":406464.34210296755,"d":"406,464"},126.7,{"v":424422.0402058118,"d":"424,422"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":443203.0138663796,"d":"443,203"},{"$nulls":3},10.36,112.4,{"v":422249.36509725754,"d":"422,249"},126.7,{"v":440904.4495341928,"d":"440,904"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":460414.78139517107,"d":"460,415"},{"$nulls":3},10.36,112.4,{"v":434088.132342975,"d":"434,088"},126.7,{"v":453266.2565304786,"d":"453,266"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":473323.6070417646,"d":"473,324"},{"$nulls":3},10.36,112.4,{"v":455792.5389601238,"d":"455,793"},126.7,{"v":475929.56935700256,"d":"475,930"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":496989.78739385284,"d":"496,990"}]
[null,{"v":10.8,"d":"10.80"},117.2,{"v":431478.42681999994,"d":"431,478"},132.1,{"v":450377.235766,"d":"450,377"},147.1,{"v":469279.03644999996,"d":"469,279"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},117.2,{"v":448234.87058,"d":"448,235"},132.1,{"v":467867.613854,"d":"467,868"},147.1,{"v":487503.46505,"d":"487,503"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},117.2,{"v":460802.2034,"d":"460,802"},132.1,{"v":480985.39741999994,"d":"480,985"},147.1,{"v":501171.7865,"d":"501,172"},{"$nulls":3},{"v":10.8,"d":"10.80"},117.2,{"v":483842.31357,"d":"483,842"},132.1,{"v":505034.66729099996,"d":"505,035"},147.1,{"v":526230.375825,"d":"526,230"}]
[]
[]
[]
["Цена за один кв.м. панели, руб.   ( V до 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2542,"d":"2,542"},{"$nulls":5},"Цена за один кв.м. панели, руб.   ( V до 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2640.76,"d":"2641"},{"$nulls":5},"Цена за один кв.м. панели, руб.   ( V до 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2714.8,"d":"2715"},{"$nulls":5},"Цена за один кв.м. панели, руб.   ( V до 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2850.5400000000004,"d":"2851"}]
["Цена за один кв.м. панели, руб.   (V > 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2492,"d":"2,492"},{"$nulls":5},"Цена за один кв.м. панели, руб.   (V > 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2588.33,"d":"2588"},{"$nulls":5},"Цена за один кв.м. панели, руб.   (V > 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2660.9,"d":"2661"},{"$nulls":5},"Цена за один кв.м. панели, руб.   (V > 20м³), руб ",{"$nulls":3},{"v":2793.945,"d":"2794"}]
["Стоимость фурнитуры в комплекте, руб.",{"$nulls":3},{"v":7725,"d":"7,725"},{"$nulls":5},"Стоимость фурнитуры в комплекте, руб.",{"$nulls":3},8025,{"$nulls":5},"Стоимость фурнитуры в комплекте, руб.",{"$nulls":3},8250,{"$nulls":5},"Стоимость фурнитуры в комплекте, руб.",{"$nulls":3},{"v":8662.5,"d":"8663"}]
[]
[]
[null,null,"Наценка за использование в качестве обшивок панелей нержавеющей стали Aisi 304   за один кв.м., руб",{"$nulls":3},"1 сторона",{"v":1833,"d":"1,833"},{"$nulls":4},"Наценка за использование в качестве обшивок панелей нержавеющей стали Aisi 304   за один кв.м., руб",{"$nulls":3},"1 сторона",{"v":1905,"d":"1,905"},{"$nulls":4},"Наценка за использование в качестве обшивок панелей нержавеющей стали Aisi 304   за один кв.м., руб",{"$nulls":3},"1 сторона",{"v":1958,"d":"1,958"},{"$nulls":4},"Наценка за использование в качестве обшивок панелей нержавеющей стали Aisi 304   за один кв.м., руб",{"$nulls":3},"1 сторона",{"v":2055.9,"d":"2,056"}]
[{"$nulls":6},"2 стороны",{"v":3115,"d":"3,115"},{"$nulls":8},"2 стороны",{"v":3236,"d":"3,236"},{"$nulls":8},"2 стороны",{"v":3326,"d":"3,326"},{"$nulls":8},"2 стороны",{"v":3492.3,"d":"3,492"}]
["Наверх",{"$nulls":9},"Наверх",{"$nulls":9},"Наверх"]

{"sheet":"Ариада_кам2","index":73,"n_rows":75,"n_cols":11,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,8],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[25,1,25,4],[43,2,43,3],[44,1,44,4],[45,1,45,4],[64,1,64,4],[65,1,65,4],[66,0,66,3],[68,0,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[72,0,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[72,6,73,6]]}
["Двери распашные одностворчатые ТМ \"Ариада\".",{"$nulls":9},"Главное меню"]
[]
[]
[]
[null,"Стандартная комплектация (ST)"]
[null,"Для камер \"шип-паз\" с полом"]
[null,"Габариты дверного блока, мм","Световой проем, мм","Дверное полотно, мм","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
[null,"1200х2040","800х1850","947х2000",{"v":22557.8034,"d":"22,558"},{"v":23433.8346,"d":"23434"},{"v":24090.858,"d":"24091"}]
[null,"1200х2300","800х2000","947х2150",{"v":23309.3223,"d":"23,309"},{"v":24214.5387,"d":"24215"},{"v":24893.451,"d":"24893"}]
[null,"1200х2300","800х2100","947х2250",{"v":23831.4087,"d":"23,831"},{"v":24756.9003,"d":"24757"},{"v":25451.019,"d":"25451"}]
[null,"1200х2560","800х2200","1200х2350",{"v":24352.4754,"d":"24,352"},{"v":25298.2026,"d":"25298"},{"v":26007.498,"d":"26007"}]
[null,"1200х2040","900х1850","1047х2000",{"v":23367.445200000002,"d":"23,367"},{"v":24274.9188,"d":"24275"},{"v":24955.524,"d":"24956"}]
[null,"1200х2300","900х2000","1047х2150",{"v":24156.693,"d":"24,157"},{"v":25094.817,"d":"25095"},{"v":25798.41,"d":"25798"}]
[null,"1200х2300","900х2100","1047х2250",{"v":24704.2719,"d":"24,704"},{"v":25663.6611,"d":"25664"},{"v":26383.203,"d":"26383"}]
[null,"1200х2560","900х2200","1047х2350",{"v":25251.8508,"d":"25,252"},{"v":26232.5052,"d":"26233"},{"v":26967.996,"d":"26968"}]
[null,"1600х2040","1000х1850","1147х2000",{"v":24178.1067,"d":"24,178"},{"v":25117.062299999998,"d":"25117"},{"v":25821.279,"d":"25821"}]
[null,"1600х2300","1000х2000","1147х2150",{"v":25002.0243,"d":"25,002"},{"v":25972.976700000003,"d":"25973"},{"v":26701.191000000003,"d":"26701"}]
[null,"1600х2300","1000х2100","1147х2250",{"v":25577.1351,"d":"25,577"},{"v":26570.421899999998,"d":"26570"},{"v":27315.387,"d":"27315"}]
[null,"1600х2560","1000х2200","1147х2350",{"v":26151.2262,"d":"26,151"},{"v":27166.807800000002,"d":"27167"},{"v":27928.494000000002,"d":"27928"}]
[null,"1800х2040","1200х1850","1360х2000",{"v":26756.928,"d":"26,757"},{"v":27796.032,"d":"27796"},{"v":28575.36,"d":"28575"}]
[null,"1800х2300","1200х2000","1360х2150",{"v":27659.3625,"d":"27,659"},{"v":28733.5125,"d":"28734"},{"v":29539.125,"d":"29539"}]
[null,"1800х2300","1200х2100","1360х2250",{"v":28280.3598,"d":"28,280"},{"v":29378.6262,"d":"29379"},{"v":30202.326,"d":"30202"}]
[null,"1800х2560","1200х2200","1360х2350",{"v":28903.3965,"d":"28,903"},{"v":30025.8585,"d":"30026"},{"v":30867.704999999998,"d":"30868"}]
[]
[]
[null,"Для камер \"шип-паз\" без пола"]
[null,"Габариты дверного блока, мм","Световой проем, мм","Дверное полотно с рез. прокладкой,мм","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
[null,"1200х2040","800х1850","947х1890",{"v":23608.4034,"d":"23,608"},{"v":24525.2346,"d":"24525"},{"v":25212.858,"d":"25213"}]
[null,"1200х2300","800х2000","947х2040",{"v":24359.9223,"d":"24,360"},{"v":25305.9387,"d":"25306"},{"v":26015.451,"d":"26015"}]
[null,"1200х2300","800х2100","947х2140",{"v":24882.008700000002,"d":"24,882"},{"v":25848.300300000003,"d":"25848"},{"v":26573.019,"d":"26573"}]
[null,"1200х2560","800х2200","1200х2240",{"v":25403.0754,"d":"25,403"},{"v":26389.602600000002,"d":"26390"},{"v":27129.498,"d":"27129"}]
[null,"1200х2040","900х1850","1047х1890",{"v":24418.0452,"d":"24,418"},{"v":25366.3188,"d":"25366"},{"v":26077.524,"d":"26078"}]
[null,"1200х2300","900х2000","1047х2040",{"v":25207.292999999998,"d":"25,207"},{"v":26186.216999999997,"d":"26186"},{"v":26920.41,"d":"26920"}]
[null,"1200х2300","900х2100","1047х2140",{"v":25754.8719,"d":"25,755"},{"v":26755.0611,"d":"26755"},{"v":27505.203,"d":"27505"}]
[null,"1200х2560","900х2200","1047х2240",{"v":26302.4508,"d":"26,302"},{"v":27323.9052,"d":"27324"},{"v":28089.996,"d":"28090"}]
[null,"1600х2040","1000х1850","1147х1890",{"v":25228.7067,"d":"25,229"},{"v":26208.4623,"d":"26208"},{"v":26943.279,"d":"26943"}]
[null,"1600х2300","1000х2000","1147х2040",{"v":26052.624300000003,"d":"26,053"},{"v":27064.3767,"d":"27064"},{"v":27823.191000000003,"d":"27823"}]
[null,"1600х2300","1000х2100","1147х2140",{"v":26627.735099999998,"d":"26,628"},{"v":27661.8219,"d":"27662"},{"v":28437.387,"d":"28437"}]
[null,"1600х2560","1000х2200","1147х2240",{"v":27201.8262,"d":"27,202"},{"v":28258.2078,"d":"28258"},{"v":29050.494000000002,"d":"29050"}]
[null,"1800х2040","1200х1850","1360х1890",{"v":27807.528,"d":"27,808"},{"v":28887.431999999997,"d":"28887"},{"v":29697.36,"d":"29697"},null,"Применяются современные энергосберегающие технологии"]
[null,"1800х2300","1200х2000","1360х2040",{"v":28709.9625,"d":"28,710"},{"v":29824.9125,"d":"29825"},{"v":30661.125,"d":"30661"},null,"Все комплектующие экологически безопасны для окружающей среды"]
[null,"1800х2300","1200х2100","1360х2140",{"v":29330.9598,"d":"29,331"},{"v":30470.0262,"d":"30470"},{"v":31324.326,"d":"31324"}]
[null,"1800х2560","1200х2200","1360х2240",{"v":29953.996499999997,"d":"29,954"},{"v":31117.2585,"d":"31117"},{"v":31989.704999999998,"d":"31990"}]
[]
[null,"Стандартная комплектация (ST)"]
[null,"Для камер из строительных панелей с полом"]
[null,"Габариты дверного блока, мм","Световой проем, мм","Дверное полотно, мм","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
[null,"1200х2120","800х1850","947х2000",{"v":23126.3634,"d":"23126"},{"v":24024.474599999998,"d":"24024"},{"v":24698.057999999997,"d":"24698"}]
[null,"1200х2380","800х2000","947х2150",{"v":23877.8823,"d":"23878"},{"v":24805.1787,"d":"24805"},{"v":25500.650999999998,"d":"25501"}]
[null,"1200х2380","800х2100","947х2250",{"v":24399.9687,"d":"24400"},{"v":25347.5403,"d":"25348"},{"v":26058.219,"d":"26058"}]
[null,"1200х2640","800х2200","1200х2350",{"v":24921.0354,"d":"24921"},{"v":25888.8426,"d":"25889"},{"v":26614.698,"d":"26615"}]
[null,"1200х2120","900х1850","1047х2000",{"v":23936.0052,"d":"23936"},{"v":24865.5588,"d":"24866"},{"v":25562.724000000002,"d":"25563"}]
[null,"1200х2380","900х2000","1047х2150",{"v":24725.252999999997,"d":"24725"},{"v":25685.457,"d":"25685"},{"v":26405.609999999997,"d":"26406"}]
[null,"1200х2380","900х2100","1047х2250",{"v":25272.8319,"d":"25273"},{"v":26254.3011,"d":"26254"},{"v":26990.403,"d":"26990"}]
[null,"1200х2640","900х2200","1047х2350",{"v":25820.4108,"d":"25820"},{"v":26823.1452,"d":"26823"},{"v":27575.196,"d":"27575"}]
[null,"1600х2120","1000х1850","1147х2000",{"v":24746.666699999998,"d":"24747"},{"v":25707.7023,"d":"25708"},{"v":26428.479,"d":"26428"}]
[null,"1600х2380","1000х2000","1147х2150",{"v":25570.584300000002,"d":"25571"},{"v":26563.616700000002,"d":"26564"},{"v":27308.391000000003,"d":"27308"}]
[null,"1600х2380","1000х2100","1147х2250",{"v":26145.695099999997,"d":"26146"},{"v":27161.061899999997,"d":"27161"},{"v":27922.587,"d":"27923"}]
[null,"1600х2640","1000х2200","1147х2350",{"v":26719.786200000002,"d":"26720"},{"v":27757.4478,"d":"27757"},{"v":28535.694000000003,"d":"28536"}]
[null,"1800х2120","1200х1850","1360х2000",{"v":27325.487999999998,"d":"27325"},{"v":28386.672,"d":"28387"},{"v":29182.56,"d":"29183"}]
[null,"1800х2380","1200х2000","1360х2150",{"v":28227.9225,"d":"28228"},{"v":29324.1525,"d":"29324"},{"v":30146.325,"d":"30146"}]
[null,"1800х2380","1200х2100","1360х2250",{"v":28848.9198,"d":"28849"},{"v":29969.2662,"d":"29969"},{"v":30809.525999999998,"d":"30810"}]
[null,"1800х2640","1200х2200","1360х2350",{"v":29471.9565,"d":"29472"},{"v":30616.498499999998,"d":"30616"},{"v":31474.905,"d":"31475"}]
[]
[]
[null,"Дополнительная комплектация (ADD)"]
["Дополнительная комплектация (ADD)",{"$nulls":3},"Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро","Цена Руб. при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро"]
["Замок в комплекте с петлями",{"$nulls":3},7725,8025,8250]
["Покрытие дверного полотна пищевой нержавеющей сталью  AISI 304 за 1 м²(одна сторона)",{"$nulls":3},{"v":1833.4,"d":"1833"},1905,1958]
[]
["Завеса ПВХ 200х2 с перекрытием 25% для дверного проема за 1 кв.м",{"$nulls":3},2575,2675,2750]
["Смотровое окно (стеклопакет 400х400)",{"$nulls":3},{"v":3285.7,"d":"3286"},3413,3509]
[" Комплект резиновой прокладки к дверному полотну для камер \"шип-паз\" без пола **",{"$nulls":3},{"v":1050.6,"d":"1051"},1091,1122]
[]
["**Входит в стандартную комплектацию(ST). По желанию заказчика возможна дополнительная продажа опции."]

{"sheet":"Ариада_сендвич","index":74,"n_rows":45,"n_cols":22,"rows_kept":45,"merged":[[0,11,0,12],[2,0,2,21],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,18],[3,19,3,21],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[7,1,7,21],[8,1,8,21],[9,1,9,21],[18,0,18,21],[19,0,19,21],[20,0,20,21],[21,0,21,21],[23,0,23,21],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[24,7,24,9],[24,10,24,12],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,8,26,8],[25,9,26,9],[25,10,26,10],[25,11,26,11],[25,12,26,12],[28,1,28,21],[29,1,29,21],[30,1,30,21],[40,0,40,21],[41,0,41,21],[42,0,42,21],[43,0,43,21],[44,0,44,21]]}
[{"$nulls":11},"Главное меню"]
[]
["Прайс-лист на стеновые сэндвич-панели с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR). "]
["Толщина панелей, мм ",40,null,null,50,null,null,65,null,null,80,null,null,100,null,null,120,null,null,150]
["Материал обшивки ","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц"]
[]
["Цены, руб.\\кв.м. ",1478,1380,1280,1601,1502,1401,1786,1687,1585,1972,1873,1770,2220,21118,2017,2465,2363,2261,2829,2728,2623]
["Наценка за обшивку с покрытием ПВДФ ","+ 75 руб.\\кв.м. на 1 (Одну) сторону к цене окр."]
["Наценка за обшивку с покрытием AISI 304","+ 700 руб.\\кв.м. на 1 (Одну) сторону к цене оц. "]
["Наценка за обшивку с покрытием AISI 430","+ 450 руб.\\кв.м. на 1 (Одну) сторону к цене оц."]
[]
["Монтажная ширина панелей с замком Z-Lock – 1000 и 1180 мм "]
["Габаритная ширина панелей – 1020 и 1200 мм "]
["Длина панелей – от 1900 до 13000 мм "]
["Коэффициент теплопроводности утеплителя – 0,018 Вт/м2*К "]
["Предел огнестойкости и класс пожарной опасности: стена наружная -  Е45, К1(15), стена внутренняя – EI 30, К1(15), перекрытие – REI 30, К1(15) "]
["Толщина металлических обшивок – 0,45-0,5 мм "]
["* Полимерное покрытие окрашенных обшивок – полиэстер "]
["Минимальный объем заказа – 150 кв. м. одной номенклатуры (ширина, утеплитель, толщина и цвет обшивок). Минимальное количество панелей  - не менее 2-х штук одной  длины."]
["Стандартный срок исполнения заказа 14-21 день при условии наличия объёма от 1000 до 10000 кв. м. одной номенклатуры (ширина, утеплитель и толщина)."]
["Срок изготовления сэндвич-панелей объёмом до 1000 и свыше 10000 кв. м. согласовываются индивидуально."]
["Цены указаны с учётом НДС в рублях за 1кв. м. на панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием полиэстер и защитной плёнкой. Стоимость упаковки для перевозки автотранспортным средством входит в стоимость панелей. Условия поставки EXW."]
[]
["Прайс-лист на кровельные сэндвич-панели с утеплителем пенополиизоцианурат (PIR). "]
["Толщина панелей без учёта гребня, мм ",60,null,null,80,null,null,100,null,null,120]
["Материал обшивки ","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц","окр\\окр","окр\\оц.","оц.\\оц"]
[]
["Цены, руб.\\кв.м. ",1869,1788,1697,2096,2017,1939,2360,2265,2187,2635,2524,2445]
["Наценка за обшивку с покрытием ПВДФ ","+ 75 руб.\\кв.м. на 1 (Одну) сторону к цене окр."]
["Наценка за обшивку с покрытием AISI 304","+ 750 руб.\\кв.м. на 1 (Одну) сторону к цене оц. "]
["Наценка за обшивку с покрытием AISI 430","+ 500 руб.\\кв.м. на 1 (Одну) сторону к цене оц."]
[" "]
["Монтажная ширина панелей – 1000 мм "]
["Габаритная ширина панелей – 1102 мм "]
["Длина панелей – от 2000 до 16000 мм "]
["Коэффициент теплопроводности утеплителя – 0,018 Вт/м2*К "]
["Предел огнестойкости и класс пожарной опасности: RE 30, К1(15) "]
["Толщина металлических обшивок – 0,45-0,5 мм "]
["* Полимерное покрытие окрашенных обшивок – полиэстер "]
["Толщина панелей указана по телу. Высота гребня составляет 40 мм. "]
["Минимальный объем заказа – 150 кв. м. одной номенклатуры (ширина, утеплитель, толщина и цвет обшивок). Минимальное количество панелей  - не менее 2-х штук одной  длины."]
["Минимальный объем заказа – 150 кв. м. одной номенклатуры (ширина, утеплитель, толщина и цвет обшивок). Минимальное количество панелей  - не менее 2-х штук одной  длины."]
["Стандартный срок исполнения заказа 14-21 день при условии наличия объёма от 1000 до 10000 кв. м. одной номенклатуры (ширина, утеплитель и толщина)."]
["Срок изготовления сэндвич-панелей объёмом до 1000 и свыше 10000 кв. м. согласовываются индивидуально."]
["Цены указаны с учётом НДС в рублях за 1кв. м. на панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием полиэстер и защитной плёнкой. Стоимость упаковки для перевозки автотранспортным средством входит в стоимость панелей. Условия поставки EXW."]

{"sheet":"Ариада_двери","index":75,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,1,2,6],[3,1,5,1],[3,2,3,6],[4,2,5,2],[5,3,5,6],[6,0,14,0],[6,1,14,1],[15,0,23,0],[15,1,23,1],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[27,0,27,3],[28,0,28,3],[29,0,29,3],[30,0,30,3],[31,0,31,3],[32,0,32,3],[33,0,33,3],[35,0,35,4],[36,0,36,3],[39,0,39,6],[40,0,40,6],[41,0,41,6],[42,0,42,6],[43,0,43,6],[44,0,45,6],[46,0,46,6],[47,0,47,6],[48,0,48,6],[49,0,49,6],[50,0,50,6],[51,0,51,6],[52,0,52,6],[53,0,53,6],[54,0,54,1],[54,3,54,6],[56,0,62,4]]}
["Двери откатные изотермическиеТМ \"Ариада\".",{"$nulls":7},"Главное меню"]
["ISO-SLIDING DOORS"]
[null,"Стандартная комплектация (ST)"]
[null,"Толщина полотна двери, мм.","Световой проем,мм."]
[null,null,"                              Ширина ,мм\nВысота ,мм",1800,2000,2200,2400]
[{"$nulls":3},"Цена,руб.*"]
["среднетемпературные (medium temperature)","80",800,{"v":43077,"d":"43,077"},{"v":44769,"d":"44,769"},{"v":47538,"d":"47,538"},{"v":48769,"d":"48,769"}]
[null,null,1000,{"v":46000,"d":"46,000"},{"v":47385,"d":"47,385"},{"v":50308,"d":"50,308"},{"v":52000,"d":"52,000"}]
[null,null,1200,{"v":48769,"d":"48,769"},{"v":50462,"d":"50,462"},{"v":51538,"d":"51,538"},{"v":52308,"d":"52,308"}]
[null,null,1400,{"v":56769,"d":"56,769"},{"v":58154,"d":"58,154"},{"v":59231,"d":"59,231"},{"v":60769,"d":"60,769"}]
[null,null,1600,{"v":66154,"d":"66,154"},{"v":70471,"d":"70,471"},{"v":71541,"d":"71,541"},{"v":72600,"d":"72,600"}]
[null,null,1800,{"v":79037,"d":"79,037"},{"v":80114,"d":"80,114"},{"v":81179,"d":"81,179"},{"v":82229,"d":"82,229"}]
[null,null,2000,{"v":83052,"d":"83,052"},{"v":84197,"d":"84,197"},{"v":85328,"d":"85,328"},{"v":86444,"d":"86,444"}]
[null,null,2200,{"v":90290,"d":"90,290"},{"v":94609,"d":"94,609"},{"v":95877,"d":"95,877"},{"v":96891,"d":"96,891"}]
[null,null,2400,{"v":97523,"d":"97,523"},{"v":98879,"d":"98,879"},{"v":99974,"d":"99,974"},{"v":101295,"d":"101,295"}]
["низкотемпературные (low temperature)  ","100",800,{"v":44462,"d":"44,462"},{"v":46308,"d":"46,308"},{"v":47385,"d":"47,385"},{"v":48308,"d":"48,308"}]
[null,null,1000,{"v":47846,"d":"47,846"},{"v":50615,"d":"50,615"},{"v":52000,"d":"52,000"},{"v":53077,"d":"53,077"}]
[null,null,1200,{"v":50692,"d":"50,692"},{"v":53077,"d":"53,077"},{"v":54769,"d":"54,769"},{"v":55692,"d":"55,692"}]
[null,null,1400,{"v":60154,"d":"60,154"},{"v":61538,"d":"61,538"},{"v":63385,"d":"63,385"},{"v":65385,"d":"65,385"}]
[null,null,1600,{"v":73341,"d":"73,341"},{"v":74321,"d":"74,321"},{"v":75509,"d":"75,509"},{"v":76682,"d":"76,682"}]
[null,null,1800,{"v":83193,"d":"83,193"},{"v":84397,"d":"84,397"},{"v":85587,"d":"85,587"},{"v":86763,"d":"86,763"}]
[null,null,2000,{"v":87394,"d":"87,394"},{"v":88676,"d":"88,676"},{"v":89947,"d":"89,947"},{"v":91203,"d":"91,203"}]
[null,null,2200,{"v":95671,"d":"95,671"},{"v":99380,"d":"99,380"},{"v":100810,"d":"100,810"},{"v":101975,"d":"101,975"}]
[null,null,2400,{"v":103941,"d":"103,941"},{"v":105498,"d":"105,498"},{"v":106779,"d":"106,779"},{"v":108297,"d":"108,297"}]
[]
["Дополнительная комплектация (ADD)",{"$nulls":3},"Цена, руб.*"]
["Замок с фиксацией и системой аварийного открывания изнутри**",{"$nulls":3},8450]
["Покрытие дверного полотна пищевой нержавеющей сталью AISI 304 за 1 м2(одна сторона)",{"$nulls":3},2100]
["Порог дверного проема (нерж.сталь AISI 304) за п/м",{"$nulls":3},1500]
["Порог дверного проема (сталь окрашенная) за п/м",{"$nulls":3},780]
["Завеса ПВХ 200х2 с перекрытием 25% для дверного проема за 1 кв.м",{"$nulls":3},2700]
["Внутренняя рычажная ручка из нержавеющей стали",{"$nulls":3},9230]
["Увеличение светового проема по высоте на каждые 100 мм.",{"$nulls":3},"К=1,1"]
["Увеличение светового проема по ширине на каждые 100 мм.",{"$nulls":3},"К=1,2"]
[]
["*    Все цены указаны с НДС"]
["**Входит в стандартную комплектацию(SТ). По желанию заказчика возможна дополнительная продажа опции."]
[]
[]
["Наполнитель (ST*) - пенополиуретан плотностью 40-42 кг/см3."]
["Направляющие конструкции (ST*) - анодированный алюминиевый профиль."]
["Уплотнитель периметальный (ST*) - эластичная морозостойкая резина ."]
["Уплотнитель нижний (ST*) - эластичная морозостойкая резина."]
["Обрамление дверного проема (ST*) - морозостойкий,ударопрочный ПВХ-профиль."]
["Дверное полотно - оцинкованная окрашенная сталь, толщиной не менее 0,5 мм.,производства \"ArcelorMittall\" (ST*) или высоколегированная нержавеющая сталь AISI 304 (для пищевых продуктов). (ADD*)"]
[]
["Обрамление дверного полотна - алюминиевый (ADD*) или оцинкованный стальной"]
["швеллер толщиной 2 мм, покрытый порошковой краской. (ST*)"]
["Внешняя и внутренняя рычажные ручки изготовлены из нержавеющей стали. (ST*)"]
["Поверхность вдерного оплотна опкрыта азщитной лпенкой, дуаляемой опсле монтажа. (ST*)"]
["Фторопластовый крепеж исключает образование \"мостиков холода\". (ST*)"]
["Энергосберегающий ПЭН, установленный в обрамлении низкотемпературных дверных"]
["блоках, исключает примерзание дверного полотна. (ST*)"]
["Максимальные габариты светового проема 2400х2300 мм.(ШхВ)"]
["КОМПЛЕКТАЦИЯ:",null,"ST - стандартная","ADD - дополнительные опции"]
[]
["Все комплектующие экологически безопасны для окружающей среды"]

{"sheet":"Ариада_кам_стекл","index":76,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[6,0,10,0],[6,2,10,2],[11,0,15,0],[11,2,15,2],[16,0,20,0],[16,2,20,2],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
["Цветочные камеры",{"$nulls":4},"Главное меню"]
["Толщина панелей 80 мм."]
["Цены,руб. в т.ч. НДС 18% "]
["Стеклянный фронт предполагается по длине камеры"]
["Внешние",null,"К-во дверей в СФ","Высота 2 200 мм"]
["Длина","Ширина",null,"V, м3","Цена, Руб."]
[1.96,1.36,1,4.41,{"v":85232.2416,"d":"85,232"}]
[null,1.66,null,5.51,{"v":95165.8096,"d":"95,166"}]
[null,1.96,null,6.61,{"v":104590.9776,"d":"104,591"}]
[null,2.26,null,7.71,{"v":114270.3456,"d":"114,270"}]
[null,2.56,null,8.81,{"v":123949.71360000002,"d":"123,950"}]
[2.86,1.36,1,6.61,{"v":108187.7056,"d":"108,188"}]
[null,1.66,null,8.26,{"v":121035.4936,"d":"121,035"}]
[null,1.96,null,9.91,{"v":133629.0816,"d":"133,629"}]
[null,2.26,null,11.57,{"v":146476.8696,"d":"146,477"}]
[null,2.56,null,13.22,{"v":159070.45760000002,"d":"159,070"}]
[3.76,1.36,1,8.81,{"v":131143.1696,"d":"131,143"}]
[null,1.66,null,11.02,{"v":146905.1776,"d":"146,905"}]
[null,1.96,null,13.22,{"v":162667.1856,"d":"162,667"}]
[null,2.26,null,15.42,{"v":178429.1936,"d":"178,429"}]
[null,2.56,null,17.63,{"v":194191.2016,"d":"194,191"}]
["Материал камеры: пол,потолок, три стены - сендвич панели толщиной 80 мм."]
["Стеклянный фронт: обрамление ПВХ-профиль, стеклопакет однокамерный."]
[]
["Цена за один кв.м. панели, руб., руб ",{"$nulls":5},{"v":2542,"d":"2,542"}]
["Цена за один кв.м. стеклянного фронта, руб.",{"$nulls":5},{"v":8628,"d":"8,628"}]
["Цена за один кв.м. дверей со стеклопакетом, руб.",{"$nulls":5},{"v":12897,"d":"12,897"}]

{"sheet":"Витрины_БЗТО","index":77,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,7],[0,9,0,10],[1,0,2,0],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,3,7],[5,2,6,2],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[12,0,12,7],[13,4,16,4],[13,5,16,5],[13,6,16,6],[17,4,20,4],[17,5,20,5],[17,6,20,6],[27,0,27,7],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[31,6,33,6],[35,0,35,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,36,5],[36,6,37,7],[36,8,37,8],[38,0,41,0],[38,1,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[40,1,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,6,40,7],[41,6,41,7]]}
["Витрины «Иней»",{"$nulls":8},"Главное меню"]
["Модель","Габариты без упаковки, мм",null,null,"Температура \nв отделении, °С",null,"Выкладка/полка продавца","Розничная цена, \nруб. ","Розничная цена, руб. "]
[null,"длина","ширина","высота","демонстр.","хранения"]
["Настольные витрины"]
["Иней MHR",1250,700,510,"-2..+10","нет","нерж./нет",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},20830]
["\"Иней Гном 2\" 1250",1250,740,650,"0..+7","нет","краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},17720]
["\"Иней Гном 2\" 920",920,null,650,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},16580]
["\"Иней Гном 2С\"",1250,740,650,"-6..+6","нет","нерж./нерж.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},23630]
["Эконом-класс",{"$nulls":6},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["серия RM",{"$nulls":6},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["\"Иней RM\" кондит.",1310,770,1235,"0..+10","нет","краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},23530]
["\"Иней RMH\"",1310,770,1235,"-6..-12","нет","нерж./нерж.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},29520]
["серия 4МП",{"$nulls":6},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["\"Иней 4МП\" 1000",1000,830,1200,"0..+7","-2..+5","краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},29330]
["\"Иней 4МП\" 1315",1315,830,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},30610]
["\"Иней 4МП\" 1500",1500,830,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},33030]
["\"Иней 4МП\" 1800",1800,830,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},41550]
["\"Иней 4МПС\" 1000",1000,830,1200,"-6..+6","-6..+6","нерж./нерж.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},34410]
["\"Иней 4МПС\" 1315",1315,830,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},37090]
["\"Иней 4МПС\"1500",1500,830,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},40930]
["\"Иней 4МПС\" 1800",1800,830,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},47790]
["\"Иней 4МПТ\"",1315,830,1200,"0..+7","нет","краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},26280]
["\"Иней 4МПК\"",1315,830,1200,"0..+7","-2..+5","краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},32890]
["\"Иней 4МПН\"",1315,830,1200,"-10..-6","нет","нерж./нерж.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},36690]
["\"Иней 4МПН\" (-20)",1315,830,1200,-20,"нет","нерж./нерж.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},49750]
["\"Иней 4МПМ\"*",1315,830,1200,"0..+7",-10,"краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},33480]
["\"Иней 4МПСТ\"",1315,830,1200,"-5..+5","-5..+5","краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},31830]
["серия 8МП",{"$nulls":6},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["\"Иней 8МП\" 1315",1315,1030,1200,"0..+7","-2..+5","краш./краш.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},37380]
["\"Иней 8МП\" 1500",1500,1030,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},40660]
["\"Иней 8МП\" 1800",1800,1030,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},45990]
["\"Иней 8МПС\" 1315",1315,1030,1200,"-6..+6","-6..+6","нерж./нерж.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},44250]
["\"Иней 8МПС\" 1500",1500,1030,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},49430]
["\"Иней 8МПС\" 1800",1800,1030,1200,{"$nulls":3},{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},53180]
["Иней 8МПН 1315",1315,1030,1200,-18,"нет","нерж./нерж.",{"$f":"#REF!*(1+Витрины_БЗТО!$K$3)","v":{"$error":"#REF!"}},59330]
["Рабочие прилавки для витрин «Иней»"]
["Изображение","Модель",null,"Габариты, мм",null,null,"Выдвижной ящик с замком",null,"Розничная цена, руб. "]
[{"$nulls":3},"длина","ширина","высота"]
[null,"4МП",null,600,800,870,"есть",null,7340]
[{"$nulls":6},"нет",null,6500]
[null,"8МП",null,800,800,870,"есть",null,8750]
[{"$nulls":6},"нет",null,7800]

{"sheet":"Мясные_столы_БЗТО","index":78,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[0,6,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[11,1,11,2],[13,1,13,2],[19,1,19,2]]}
["Столы охлаждаемые (мясные) «Иней СО»",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["Модель","Габариты без упаковки\n (в упаковке), мм",null,null,"Розничная цена, \nруб. ","Розничная цена \nзавода, руб. "]
[null,"длина","ширина","высота"]
["СО 1000",1000,940,900,{"$f":"#REF!*(1+Мясные_столы_БЗТО!$H$3)","v":{"$error":"#REF!"}},31960]
["СО 1350",1350,940,900,{"$f":"#REF!*(1+Мясные_столы_БЗТО!$H$3)","v":{"$error":"#REF!"}},35950]
["СО 1500",1500,940,900,{"$f":"#REF!*(1+Мясные_столы_БЗТО!$H$3)","v":{"$error":"#REF!"}},46960]
["СО 1800",1800,940,900,{"$f":"#REF!*(1+Мясные_столы_БЗТО!$H$3)","v":{"$error":"#REF!"}},48810]
["СО 2000",2000,940,900,{"$f":"#REF!*(1+Мясные_столы_БЗТО!$H$3)","v":{"$error":"#REF!"}},54090]
[]
["Дополнительные опции к столам охлаждаемым"]
["Опция","Розничная \nЦена \nзавода, руб. "]
[null,"Подсветка"]
["на все модели",1150]
[null,"Подсумок"]
["СО 1000",1710]
["СО 1350",2040]
["СО 1500",2160]
["СО 1800",2430]
["СО 2000",2630]
[null,"Стойка с крюками"]
["СО 1000",3150]
["СО 1350",3680]
["СО 1500",3940]
["СО 1800",4460]
["СО 2000",4730]

{"sheet":"Шведские_столы_БЗТО","index":79,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[1,5,2,5],[3,0,14,0],[3,1,3,5],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[7,1,7,5],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[11,1,11,5],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[15,0,15,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,19,4],[19,5,20,5]]}
["Линия шведских столов «Иней ШС»",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["Изображение","Модель","Габариты, мм",null,null,"Розничная цена, руб. "]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
[null,"облицовка дерево, полка гранит"]
[null,"Охлаждающий",1510,1385,1320,97910]
[null,"Мармит",{"$nulls":3},92560]
[null,"Нейтральный",{"$nulls":3},75810]
[null,"облицовка пластик*, полка гранит"]
[null,"Охлаждающий",1510,1385,1320,89060]
[null,"Мармит",{"$nulls":3},83710]
[null,"Нейтральный",{"$nulls":3},66960]
[null,"облицовка пластик, полка пластик*"]
[null,"Охлаждающий",1510,1385,1320,70330]
[null,"Мармит",{"$nulls":3},64990]
[null,"Нейтральный",{"$nulls":3},48240]
[]
[null,"*Цвет пластика:","-под дерево;",null,"-под камень."]
[]
["Линия шведских столов «Фуршет»"]
["Изображение","Модель","Габариты, мм",null,null,"Розничная цена, руб. "]
[null,null,"длина","ширина","высота"]
[null,"Стол с полками (столешница: пластик*+нерж. сталь; верхняя полка — пластик*; две полки — нерж. сталь) ",1750,750,1485,38870]
[null,"Стол с подсветкой (столешница: пластик*+нерж. сталь; верхняя полка — пластик*, подсветка; накл. полка — нерж. сталь) ",1750,750,1485,39640]
[null,"Стол угловой\n(столешница: пластик*+нерж. сталь; верхняя полка — пластик*) ",1000,1000,1485,23800]
[null,"Стол кассовый\n(столешницы: пластик*) ",1500,935,850,10040]
[null,"Тумба под весы и разносы",980,450,750,5300]

{"sheet":"zan_com_smpl","index":80,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,9],[1,10,2,10],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[11,0,11,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[22,0,22,4],[23,0,23,4],[27,0,27,4],[30,0,30,4],[31,0,31,4],[39,0,39,4],[43,0,43,4],[44,0,44,4],[46,0,46,4],[47,0,47,4],[49,0,49,4]]}
["Коммерческое оборудование \"Zanotti\"",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["Модель","Рабочее напряжение","Характеристики при Tнар = 30 *С",null,"Розничная цена , евро"]
[null,null,"Холодильная мощность, Вт","Объем холодильной камеры (80 мм), м3 "]
["МОНОБЛОКИ СЕРИИ GM (навесной монтаж)"]
["Среднетемпературные моноблоки (при 0*С)"]
["MGM105872F","230/1~/50",{"v":965,"d":"965   "},"5,8",1504]
["MGM106223F","230/1~/50",{"v":1062,"d":"1,062   "},"6,6",1824]
["MGM11002F","230/1~/50",{"v":1431,"d":"1,431   "},"10",1696]
["MGM211872F","230/1~/50",{"v":1843,"d":"1,843   "},"14",2218]
["MGM212С572F+ шумоизоляция (38 дБ)","400/3N~/50",{"v":2178,"d":"2,178   "},"17",2803]
["MGM320572F","400/3N~/50",{"v":3652,"d":"3,652   "},"37",2986]
["Низкотемпературные моноблоки (при -20*С)"]
["BGM117572F","230/1~/50",{"v":1185,"d":"1,185   "},"6,6",{"v":2125,"d":"2,125"}]
["BGM117557F","230/1~/50",{"v":1185,"d":"1,185   "},"6,6",{"v":2125,"d":"2,125"}]
["BGM340572F","400/3N~/50",{"v":2985,"d":"2,985   "},"30",{"v":4447,"d":"4,447"}]
["МОНОБЛОКИ СЕРИИ TP"]
["Среднетемпературные моноблоки (при 0*С)"]
["MTP121T02F","230/1~/50",{"v":1088,"d":"1,088   "},"6,9",{"v":2102,"d":"2,102   "}]
["MTP123T02F","230/1~/50",{"v":1264,"d":"1,264   "},"8,3",{"v":2177,"d":"2,177   "}]
["MTP221N02F","230/1~/50",{"v":1854,"d":"1,854   "},"15",{"v":2622,"d":"2,622   "}]
["MTP221T02F","400/3N~/50",{"v":2108,"d":"2,108   "},"17",{"v":2743,"d":"2,743   "}]
["MTP135T02F","400/3N~/50",{"v":3747,"d":"3,747   "},"37",{"v":3318,"d":"3,318   "}]
["СПЛИТ СЕРИИ GS (настенный монтаж)"]
["Среднетемпературные сплит-системы (при 0*С)"]
["MGS 110872F","230/1~/50",1510,12,{"v":2120,"d":"2,120"}]
["MGS 211 02F","230/1~/50",1972,16,{"v":2494,"d":"2,494"}]
["MGS 315873F","400/3N~/50",3481,37,{"v":3085,"d":"3,085"}]
["Низкотемпературные сплит-системы (при -20*С)"]
["BGS 218 02F","230/1~/50",1487,9.4,{"v":2649,"d":"2,649"}]
["BGS 330 873F","400/3N~/50",2820,27,{"v":3366,"d":"3,366"}]
["МОНОБЛОКИ СЕРИИ ZE (навесной монтаж)"]
["Среднетемпературные моноблоки (при 0*С)"]
["MZE 103 02F","230/1~/50",{"v":906,"d":"906   "},5.8,{"v":40770,"d":"40,770"}]
["MZE 105 02F","230/1~/50",{"v":1034,"d":"1,034   "},7.3,{"v":45090,"d":"45,090"}]
["MZE 106 02F","230/1~/50",{"v":1249,"d":"1,249   "},9.2,{"v":1094.3999999999999,"d":"1,094"}]
["MZE 107 02F","230/1~/50",{"v":1390,"d":"1,390   "},11,"сняты с производства"]
["MZE 110 02F","230/1~/50",{"v":1559,"d":"1,559   "},13,"сняты с производства"]
["MZE 212 02F","400/3N~/50",{"v":2409,"d":"2,409   "},22,{"v":60180,"d":"60,180"}]
["MZE 213Т201F","400/3N~/50",{"v":2765,"d":"2,765   "},27,{"v":63830,"d":"63,830"}]
["Низкотемпературные моноблоки (при -20*С)"]
["BZE 112Т201F","230/1~/50",{"v":1049,"d":"1,049   "},5.4,{"v":49950,"d":"49,950"}]
["BZE 117 02F","230/1~/50",{"v":1270,"d":"1,270   "},7.4,"сняты с производства"]
["BZE 220 02F","400/3N~/50",{"v":1961,"d":"1,961   "},14,{"v":1940.85,"d":"1,941"}]
["МОНОБЛОКИ СЕРИИ ZM (навесной монтаж)"]
["Среднетемпературные моноблоки (при 0*С)"]
["MZM 320 T 201F","400/3N~/50",{"v":2339,"d":"2,339   "},22,{"v":117031,"d":"117,031"}]
["СПЛИТ СЕРИИ ZS (настенный монтаж)"]
["Среднетемпературные сплит-системы (при 0*С)"]
["MZS 320 P 01F","400/3N~/50",{"v":2339,"d":"2,339   "},22,"сняты с производства"]
["Низкотемпературные сплит-системы (при -20*С)"]
["BZS 112 T 01F","230/1~/50",{"v":968,"d":"968   "},4.7,{"v":63150,"d":"63,150"}]
["BZS 330 T 01F","400/3N~/50",null,null,{"v":2944,"d":"2,944   "}]

{"sheet":"zan_com","index":81,"n_rows":420,"n_cols":22,"rows_kept":420,"merged":[[0,0,0,8],[3,6,3,9],[4,6,4,9],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,2,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[8,0,12,0],[8,1,12,1],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[33,6,33,9],[34,2,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[37,1,47,1],[48,1,55,1],[72,6,72,9],[73,6,73,9],[73,11,74,11],[74,0,84,0],[74,1,84,1],[74,2,74,5],[74,6,74,7],[74,8,74,9],[85,0,93,0],[85,1,93,1],[85,6,85,7],[108,2,109,10],[125,6,125,9],[126,6,126,9],[127,0,132,0],[127,1,132,1],[127,2,127,5],[127,6,127,7],[127,8,127,9],[133,0,139,0],[133,1,139,1],[133,6,133,7],[133,8,133,9],[157,6,157,9],[158,6,158,9],[159,2,159,5],[159,6,159,7],[159,8,159,9],[161,0,170,0],[161,1,170,1],[170,2,170,3],[170,4,170,5],[170,6,170,9],[170,11,170,20],[171,0,177,0],[171,1,177,1],[171,2,171,20],[180,1,188,1],[185,2,186,10],[189,2,190,10],[201,16,201,21],[202,6,202,9],[203,6,203,9],[203,11,204,11],[204,0,213,0],[204,1,213,1],[204,2,204,5],[204,6,204,7],[204,8,204,9],[214,0,216,0],[214,1,216,1],[214,2,214,5],[214,6,214,7],[214,8,214,9],[224,2,225,10],[228,2,229,10],[247,6,247,7],[247,8,247,10],[247,12,247,14],[248,6,248,7],[248,8,248,10],[248,12,248,14],[249,2,249,5],[249,8,249,10],[250,8,250,10],[250,12,250,14],[251,8,251,10],[251,12,251,14],[252,8,252,10],[252,12,252,14],[253,8,253,10],[253,12,253,14],[254,8,254,10],[254,12,254,14],[255,8,255,10],[255,12,255,14],[256,8,256,10],[256,12,256,14],[257,8,257,10],[257,12,257,14],[260,6,260,7],[260,8,260,10],[260,12,260,14],[261,6,261,7],[261,8,261,10],[261,12,261,14],[262,2,262,5],[262,8,262,10],[262,12,262,14],[263,8,263,10],[263,12,263,14],[264,8,264,10],[264,12,264,14],[265,8,265,10],[265,12,265,14],[266,8,266,10],[266,12,266,14],[267,8,267,10],[267,12,267,14],[268,8,268,10],[268,12,268,14],[269,8,269,10],[269,12,269,14],[270,8,270,10],[270,12,270,14],[273,6,273,7],[273,8,273,10],[273,12,273,14],[274,6,274,7],[274,8,274,10],[274,12,274,14],[275,6,275,7],[275,8,275,10],[275,12,275,14],[276,2,276,5],[276,8,276,10],[276,12,276,14],[277,8,277,10],[277,12,277,14],[278,8,278,10],[278,12,278,14],[279,8,279,10],[279,12,279,14],[280,8,280,10],[280,12,280,14],[281,8,281,10],[281,12,281,14],[282,8,282,10],[282,12,282,14],[283,8,283,10],[283,12,283,14],[284,8,284,10],[284,12,284,14],[288,17,294,21],[291,2,292,9],[296,2,296,21],[354,2,354,19],[355,2,355,19],[360,2,360,19],[363,10,363,14],[363,15,363,17],[364,10,364,14],[364,15,364,17],[365,10,365,12],[365,13,365,14],[365,16,365,17],[366,2,366,8],[367,2,367,7],[368,2,368,7],[369,2,369,7],[370,2,370,7],[371,2,371,7],[372,2,372,7],[373,2,373,7]]}
["Коммерческое оборудование \"Zanotti\"",{"$nulls":9},"Главное меню"]
[]
[null,"МОНОБЛОК СЕРИИ SB (потолочный монтаж)"]
[{"$nulls":6},"Холодильная мощность (Ватт) / Объем (м3)"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","T. нар. 35°C",{"$nulls":5},"RES CAR","PRS HPF","PRS LPF","PRS VNT","VVE TER","VVE PRS","VVE BCO","FRS EVP","FRS CND","VEN RAD"]
[null,"СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ","Температура в камере",{"$nulls":3},"5°C",null,"0°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"MSB225T211F","400/3N~/50","1,2E","0,9E",{"v":2530,"d":"2,530"},18,{"v":2211,"d":"2,211"},15,"2.725,00",null,"134,00",null,"55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","403,00"]
[]
[null,"НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА","Температура в камере",{"$nulls":3},"-20°C",null,"-25°C",null,"€"]
[null,null,"BSB125T211F","230/1~/50","1.183","4,3","1.183","4,3","945","2,5","2.384,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","214,00"]
[null,null,"BSB225T211F","400/3N~/50","1.686","8,6","1.686","8,6","1.314","5,2","3.165,00",null,"134,00",null,"55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","403,00"]
[null,null,"BSB135T211F","400/3N~/50","2.456","14","2.456","14","1.960","9,4","3.876,00",null,"134,00",null,"55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","170,00","187,00","403,00"]
[null,null,"BSB235N211F","400/3N~/50","3.543","30","3.543","30","2.833","20","7.249,00",null,"134,00",null,"I","93,00","193,00","306,00","238,00","189,00","249,00","774,00"]
[]
[null,null,"Дополнительные опции:"]
[null,null,"Напряжение, отличное от стандартного",{"$nulls":11},"5%"]
[null,null,"Конденсатор с водяным охлаждением",{"$nulls":11},"15%"]
[null,null,"Аварийная сигнализация звуковая и визуальная",{"$nulls":11},"228,00"]
[null,null,"Порт для подключения к системе контроля “Supervision”",{"$nulls":11},"47,00"]
[null,null,"Монитор для контроля напряжения",{"$nulls":11},"125,00"]
[null,null,"Деревянная упаковка",{"$nulls":11},"3%"]
[null,null,"Дезинфекция согласно ISPM15",{"$nulls":11},"1%"]
[]
[null,null,"Стандартная комплектация:"]
[null,null,"Выносная электронная панель управления с кабелем (5 м)"]
[null,null,"Расширение с помощью капиллярной трубки"]
[null,null,"Фильтр на линии жидкости"]
[null,null,"Освещение камеры: плафон, кабель освещения (1 м) "]
[null,null,"Кабель питания (3 м), кабель для подключения микропереключателя двери (1 м)"]
[null,null,"Кабель для подключения эл. нагревателя двери в низкотемпературных агрегатах (1 м)"]
[null,null,"Поддон выпаривания талой воды"]
[null,null,"Потолочный монтаж в камере с отверстием для воздухоохладителя"]
[null,null,"Оттайка горячим газом"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","T. нар. 35°C",{"$nulls":5},"RES CAR","PRS HPF","PRS LPF","PRS VNT","VVE TER","VVE PRS","VVE BCO","FRS EVP","FRS CND","VEN RAD"]
[null,null,"Температура в камере",{"$nulls":3},"5°C",null,"0°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[]
[null,null,"MZN003T01F","230/1~/50","1/3E","0,3E","888","5,1","760","4,1","1.423,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,"СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ","MZN103T01F","230/1~/50","1/3E","0,3E","914","5,3","785","4,3","1.423,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"MZN105T01F","230/1~/50","1/2E","0,4E","1078","6,8","916","5,4","1.430,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"MZN106T01F","230/1~/50","5/8E","0,5E","1272","8,6","1111","7,1","1.502,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"MZN107T01F","230/1~/50","3/4E","0,6E","1418","10","1244","8,4","1.527,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"MZN110T01F","230/1~/50","1E","0,7E","1577","12","1393","9,8","1.568,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"MZN211T01F","230/1~/50","1E","0,7E","2148","17","1869","15","1.932,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"MZN212T01F","400/3N~/50","1,2E","0,9E","2457","21","2116","17","1.957,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"MZN213T01F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","2810","26",2481,"21","2.078,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"MZN315T01F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","3607","36","3116","29","2.588,00",null,"134,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","170,00","187,00","125,00"]
[null,null,"MZN320T01F","400/3N~/50","2E","1,5E","4156","43","3578","35","2.629,00",null,"134,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","170,00","187,00","125,00"]
[null,null,"Temp. Cella - Coldroom temp. a",{"$nulls":3},"-20°C             |         -25°C",{"$nulls":3},"€","€        |        €       |        €       |       €       |        €        |       €       |       €       |       €       |       €       |        €"]
[null,"НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА","T = Temperatura esterna Normale / Normal Conditions for External Temperature"]
[null,null,"BZN110T01F","230/1~/50","1E","0,7E","655","2,4","531","1,6","1.601,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"BZN112T01F","230/1~/50","1,2E","0,9E","871","3,9","716","2,8","1.604,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"BZN117T01F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1091","5,7","904","4,2","1.613,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","97,00","125,00"]
[null,null,"BZN218T01F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1327","7,9","1104","5,8","1.908,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"BZN220T01F","400/3N~/50","2E","1,5E","1648","11","1327","7,9","2.175,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"BZN320T01F","400/3N~/50","2E","1,5E","2186","17","1690","12","2.596,00",null,"134,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","170,00","187,00","125,00"]
[null,null,"BZN330T01F","400/3N~/50","3E","2,2E","2382","20","1866","14","2.695,00",null,"132,00","I","54,00","91,00","190,00","301,00","234,00","167,00","184,00","123,00"]
[]
[]
[null,"Дополнительные опции:"]
[null,"Напряжение, отличное от стандартного",{"$nulls":11},"5%"]
[null,"Конденсатор с водяным охлаждением",{"$nulls":11},"15%"]
[null,"Аварийная сигнализация звуковая и визуальная",{"$nulls":11},"17,00"]
[null,"Порт для подключения к системе контроля “Supervision”",{"$nulls":11},"17,00"]
[null,"Монитор для контроля напряжения",{"$nulls":11},"3%"]
[null,"Деревянная упаковка",{"$nulls":11},"1%"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"МОНОБЛОКИ СЕРИИ GM (монтаж навесной или врезной)"]
[{"$nulls":6},"Холодильная мощность (Ватт) / Объем (м3)"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","T. нар. 35°C",{"$nulls":3},"Розничная цена ",null,"PRS HPF","PRS LPF ","PRS VNT","VVE TER","VVE PRS","VVE BCO","FRS EVP","KIT PAN","INS SEM","VEN RAD"]
[null,"СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ","Teмп. в камере",{"$nulls":3},"5°C",null,"0°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"MGM10302F","230/1~/50","1/3E","0,3E","910","5,3","779","4,2",{"v":1496,"d":"1,496"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"MGM10502F","230/1~/50","1/2E","0,4E","1.113","7,1","965","5,8",{"v":1504,"d":"1,504"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"MGM10602F","230/1~/50","5/8E","0,5E","1.217","8,1","1.062","6,6",{"v":1580,"d":"1,580"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"MGM10702F","230/1~/50","3/4E","0,6E","1.416","10","1.247","8,4",{"v":1651,"d":"1,651"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"MGM11002F","230/1~/50","1E","0,7E","1.606","12","1.431","10",{"v":1696,"d":"1,696"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"MGM21102F","230/1~/50","1E","0,7E","2.129","17","1.843","14",{"v":2218,"d":"2,218"},null,"45,00","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","117,00","96,00","44,00","403,00"]
[null,null,"MGM21202F","400/3N~/50","1,2E","0,9E","2.506","22","2.178","17",{"v":2231,"d":"2,231"},null,"I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","117,00","96,00","44,00","403,00"]
[null,null,"MGM21302F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","2.799","26","2.476","22",{"v":2353,"d":"2,353"},null,"I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","117,00","96,00","44,00","403,00"]
[null,null,"MGM31502F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","3.712","37","3.221","31",{"v":2740,"d":"2,740"},null,"I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","168,00","112,00","49,00","403,00"]
[null,null,"MGM32002F","400/3N~/50","2E","1,5E","4.149","43","3.652","37",{"v":2861,"d":"2,861"},null,"I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","168,00","112,00","49,00","403,00"]
[null,"НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА","Teмп. в камере",{"$nulls":3},"-20°C",null,"-25°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"BGM11002F","230/1~/50","1E","0,7E","740","3,0","593","2,0",{"v":1964,"d":"1,964"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"BGM11202F","230/1~/50","1,2E","0,9E","923","4,3","742","3,0",{"v":1953,"d":"1,953"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"BGM11702F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1.185","6,6","920","4,3",{"v":1961,"d":"1,961"},null,"45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","88,00","80,00","37,00","214,00"]
[null,null,"BGM21802F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1.423","8,6","1.133","6,1",{"v":2145,"d":"2,145"},null,"45,00","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","117,00","96,00","44,00","403,00"]
[null,null,"BGM22002F","400/3N~/50","2E","1,5E","1.654","12","1.347","7,8",{"v":2377,"d":"2,377"},null,"I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","117,00","96,00","44,00","403,00"]
[null,null,"BGM32002F","400/3N~/50","2E","1,5E","2.192","17","1.791","13",{"v":2773,"d":"2,773"},null,"I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","168,00","112,00","49,00","403,00"]
[null,null,"BGM33002F","400/3N~/50","3E","2,2E","2.650","24","2.180","17",{"v":2982,"d":"2,982"},null,"I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","168,00","112,00","49,00","403,00"]
[null,null,"BGM34002F","400/3N~/50","4E","2,9E","2.985","30","2.519","22",{"v":4322,"d":"4,322"},null,"I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","168,00","112,00","49,00","403,00"]
[]
[null,null,"Дополнительные опции:"]
[null,null,"Напряжение, отличное от стандартного",{"$nulls":11},"5%"]
[null,null,"Конденсатор с водяным охлаждением",{"$nulls":11},"15%"]
[null,null,"Аварийная сигнализация звуковая и визуальная",{"$nulls":11},"227,00"]
[null,null,"Порт для подключения к системе контроля “Supervision”",{"$nulls":11},"47,00"]
[null,null,"Выносная панель управления",{"$nulls":11},"227,00"]
[null,null,"Комплект для удлинения на расстояние более 10 м",{"$nulls":11},"55,00"]
[null,null,"Обогрев картера компрессора",{"$nulls":11},"66,00"]
[null,null,"Двойной соленоид оттайки",{"$nulls":11},"58,00"]
[null,null,"Монитор с обогревом для контроля напряжения",{"$nulls":11},"125,00"]
[null,null,"Отключение котроллера по монитору",{"$nulls":11},"49,00"]
[null,null,"Обогрев эл.щита",{"$nulls":11},"53,00"]
[null,null,"Комплект для слива талой воды",{"$nulls":11},"9,00"]
[null,null,"Кабели нестандартной длины (2,5 м)",{"$nulls":9},"5 метров",null,"25,00"]
[{"$nulls":12},"10 метров",null,"726,00"]
[null,null,"Панель управления для 2-3-4 агрегатов",{"$nulls":11},"1%"]
[]
[]
[null,null,"Стандартная комплектация:"]
[null,null,"Электронная панель управления"]
[null,null,"Расширение с помощью капиллярной трубки"]
[null,null,"Фильтр-осушитель на линии жидкости"]
[null,null,"Освещение камеры: плафон, кабель освещения (1 м)"]
[null,null,"Кабель питания (3 м), кабель для подключения микропереключателя двери (1 м)"]
[null,null,"Кабель для подключения эл.нагревателя двери в низкотемпературных агрегатах"]
[null,null,"Поддон выпаривания талой воды"]
[null,null,"Эл.нагреватель слива для BT"]
[null,null,"Монтаж навесной или врезной на стене камеры "]
[]
[null,"МОНОБЛОКИ СЕРИИ TP (монтаж врезной)"]
[{"$nulls":6},"Холодильная мощность (Ватт) / Объем (м3)"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","T. нар. 35°C",{"$nulls":5},"RES CAR","PRS HPF","PRS LPF ","PRS VNT","VVE TER","VVE PRS","VVE BCO","FRS EVP","FRS CND","MON TEN"]
[null,"СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ","Teмп. в камере",{"$nulls":3},"5°C",null,"0°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"MTP121T02F","230/1~/50","5/8E","0,5E","1.230","8,2","1.088","6,9","2.102,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","101,00","?","125,00"]
[null,null,"MTP123T02F","230/1~/50","3/4E","0,6E","1.443","10","1.264","8,3","2.177,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","101,00","?","125,00"]
[null,null,"MTP221N02F","230/1~/50","1E","0,7E","2.129","17","1.854","15","2.622,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","131,00","?","125,00"]
[null,null,"MTP221T02F","400/3N~/50","1,2E","0,9E","2.420","21","2.108","17","2.743,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","131,00","?","125,00"]
[null,null,"MTP135T02F","400/3N~/50","2E","1,5E","4.254","44","3.747","37","3.318,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","185,00","?","125,00"]
[null,"НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА","Teмп. в камере",{"$nulls":3},"-20°C",null,"-25°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"BTP121T02F","230/1~/50","1,5E","1,1E","916","4,2","716","2,8","2.291,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","101,00","?","125,00"]
[null,null,"BTP123T02F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1.234","7","939","4,4","2.341,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","101,00","?","125,00"]
[null,null,"BTP221N02F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1.425","8,6","1.113","5,9","2.814,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","131,00","?","125,00"]
[null,null,"BTP221T02F","400/3N~/50","2E","1,5E","1.682","12","1.298","7,6","3.226,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","131,00","?","125,00"]
[null,null,"BTP135N02F","400/3N~/50","2E","1,5E","2.102","16","1.649","12","3.501,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","185,00","?","125,00"]
[null,null,"BTP135T02F","400/3N~/50","3E","2,2E","2.453","21","1.959","14","3.644,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","185,00","?","125,00"]
[]
[null,null,"Дополнительные опции:"]
[null,null,"Напряжение, отличное от стандартного",{"$nulls":11},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[null,null,"Конденсатор с водяным охлаждением",{"$nulls":11},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[null,null,"Выносная панель управления",{"$nulls":11},{"v":222,"d":"0.22"}]
[null,null,"Деревянная упаковка",{"$nulls":11},{"v":0.03,"d":"3%"}]
[null,null,"Дезинфекция согласно ISPM15",{"$nulls":11},{"v":0.01,"d":"1%"}]
[]
[null,null,"Стандартная комплектация:"]
[null,null,"Электронная панель управления"]
[null,null,"Расширение с помощью капиллярной трубки"]
[null,null,"Фильтр-осушитель на линии жидкости"]
[null,null,"Освещение камеры: плафон, кабель освещения (1 м)"]
[null,null,"Кабель питания (3 м), кабель для подключения микропереключателя двери (1 м)"]
[null,null,"Кабель для подключения эл.нагревателя двери в низкотемпературных агрегатах"]
[null,null,"Поддон выпаривания талой воды"]
[null,null,"Монтаж врезной на стене камеры"]
[{"$nulls":6},"Холодильная мощность (Ватт) / Объем (м3)"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","T. нар. 35°C",{"$nulls":5},"RES CAR","PRS HPF","PRS LPF ","PRS VNT","VVE TER","VVE PRS","VVE BCO","FRS EVP","FRS CND","MON TEN"]
[null,null,"Teмп. в камере",{"$nulls":3},"5°C",null,"0°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"MZD103T01F","230/1~/50","1/3E","0,3E","914","5,3","785","4,3","1.864,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,"СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ","MZD105T01F","230/1~/50","1/2E","0,4E","1078","6,8","916","5,4","1.874,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,null,"MZD106T01F","230/1~/50","5/8E","0,5E","1272","8,6","1111","7,1","1.968,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,null,"MZD107T01F","230/1~/50","3/4E","0,6E","1418","10","1244","8,4","2.004,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,null,"MZD110T01F","230/1~/50","1E","0,7E","1577","12","1393","9,8","2.059,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,null,"MZD211T01F","230/1~/50","1E","0,7E","2148","17","1869","15","2.564,00",null,"66,00",null,"55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"MZD212T01F","400/3N~/50","1,2E","0,9E","2457","21","2116","17","2.597,00",null,"66,00",null,"55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"MZD213T01F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","2810","26","2481","21","2.876,00",null,"66,00",null,"55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"MZD315T01F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","3607","36","3116","29","3.275,00",null,"134,00",null,"55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","170,00","187,00","125,00"]
[null,null,"MZD320T01F","400/3N~/50","2E","1,5E","4156","43","3578","35","3.328,00",null,"134,00",null,"55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","170,00","187,00","125,00"]
[null,null,"Temp. Cella - Coldroom temp. a",{"$nulls":3},"-20°C             |         -25°C",{"$nulls":3},"€","€        j        €       |        €       |       €       |        €        |       €       |       €       |       €       |       €       |        €",{"$nulls":9},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА","T = Temperatura esterna Normale / Normal Conditions for External Temperature",{"$nulls":18},"€"]
[null,null,"BZD110T01F","230/1~/50","1E","0,7E","655","2,4","531","1,6","2.233,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,null,"BZD112T01F","230/1~/50","1,2E","0,9E","871","3,9","716","2,8","2.238,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,null,"BZD117T01F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1091","5,7","904","4,2","2.352,00",null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","96,00","125,00"]
[null,null,"BZD218T01F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1327","7,9","1104","5,8","2.545,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"BZD220T01F","400/3N~/50","2E","1,5E","1648","11","1327","7,9","2.900,00",null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","134,00","125,00"]
[null,null,"BZD320T01F","400/3N~/50","2E","1,5E","2186","17","1690","12","3.286,00",null,"134,00","I","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","170,00","187,00","125,00"]
[null,null,"BZD330T01F","400/3N~/50","3E","2,2E","2382","20","1866","14","3.412,00",null,"134,00","I","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","170,00","187,00","125,00"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Напряжение, отличное от стандартного",{"$nulls":11},"5%"]
[null,null,"Конденсатор с водяным охлаждением",{"$nulls":11},"15%"]
[null,null,"Заправленные трубы нестандартной длины",{"$nulls":10}," 5 м","85,00"]
[{"$nulls":13},"10 м","257,00"]
[null,null,"Обогрев эл.щита",{"$nulls":11},"49,00"]
[null,null,"Комплект для слива",{"$nulls":11},"53,00"]
[null,null,"Кабели нестандартной длины (2,5 м)",{"$nulls":9},"5 метров",null,"18,00"]
[{"$nulls":12},"10 метров",null,"18,00"]
[null,null,"Комплект для освещения камеры",{"$nulls":11},"45,00"]
[null,null,"Отключение котроллера по монитору",{"$nulls":11},"3%"]
[null,null,"Деревянная упаковка",{"$nulls":11},"1%"]
{"$rows_empty":7}
[null,"СПЛИТ СЕРИИ GS (настенный монтаж)",{"$nulls":14},"Расширение за счет капиллярной трубки"]
[{"$nulls":6},"Холодильная мощность (Ватт) / Объем (м3)"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","T. нар. 35°C",{"$nulls":3},"Розничная цена",null,"RES CAR","PRS HPF","PRS LPF ","PRS VNT","VVE TER","VVE PRS","VVE BCO","FRS EVP","INS SEM","MON TEN"]
[null,"СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ","Teмп. в камере",{"$nulls":3},"5°C",null,"0°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"MGS105872F","230/1~/50","1/2E","0,4E","1.113","7,1","965","5,8",{"v":1901,"d":"1,901"},null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","38,00","125,00"]
[null,null,"MGS106872F","230/1~/50","5/8E","0,5E","1.217","8,1","1.062","6,6",{"v":1964,"d":"1,964"},null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","38,00","125,00"]
[null,null,"MGS107872F","230/1~/50","3/4E","0,6E","1.416","10","1.247","8,4",{"v":1999,"d":"1,999"},null,"66,00","45,00","55,00","93,00","271,00","383,00","316,00","89,00","38,00","125,00"]
[null,null,"MGS211872F","230/1~/50","1E","0,7E","2.129","17","1.843","14",{"v":2494,"d":"2,494"},null,"66,00","45,00","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","45,00","125,00"]
[null,null,"MGS212872F","400/3N~/50","1,2E","0,9E","2.506","22","2.178","17",{"v":2640,"d":"2,640"},null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","45,00","125,00"]
[null,null,"MGS213872F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","2.799","26","2.476","22",{"v":2894,"d":"2,894"},null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","45,00","125,00"]
[null,null,"MGS213367F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","2.799","26","2.476","22",{"v":3227,"d":"3,227"},null,"66,00","I","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","45,00","125,00"]
[null,null,"MGS315873F","400/3N~/50","1,5E","1,1E","3.712","37","3.221","31",{"v":3085,"d":"3,085"},null,"66,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","170,00","50,00","125,00"]
[null,null,"MGS32002F","400/3N~/50","2E","1,5E","4.149","43","3.652","37",{"v":3268,"d":"3,268"},null,"66,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","170,00","50,00","125,00"]
[null,"НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА","Teмп. в камере",{"$nulls":3},"-20°C",null,"-25°C",null,"€",null,"€","€","€","€","€","€","€","€","€","€"]
[null,null,"BGS218872F","230/1~/50","1,7E","1,3E","1.423","8,6","1.133","6,1",{"v":2649,"d":"2,649"},null,"66,00","45,00","55,00","93,00","348,00","461,00","394,00","118,00","45,00","125,00"]
[null,null,"BGS340873F","400/3N~/50","4E","2,9E","2.985","30","2.519","22",{"v":4843,"d":"4,843"},null,"66,00","I","55,00","93,00","193,00","306,00","238,00","170,00","50,00","125,00"]
[]
[null,null,"Дополнительные опции:"]
[null,null,"Напряжение, отличное от стандартного",{"$nulls":11},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[null,null,"Конденсатор с водяным охлаждением",{"$nulls":11},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[null,null,"Аварийная сигнализация звуковая и визуальная",{"$nulls":11},{"v":222,"d":"0.22"}]
[null,null,"Комплект для удлинения на расстояние более 10 м",{"$nulls":11},{"v":57,"d":"0.06"}]
[null,null,"Порт для подключения к системе контроля Televis",{"$nulls":11},{"v":29,"d":"0.03"}]
[null,null,"Заправленные трубы нестандартной длины",{"$nulls":10}," 5 м",{"v":83,"d":"0.08"}]
[{"$nulls":13},"10 м",{"v":250,"d":"0.25"}]
[null,null,"Обогрев эл.щита",{"$nulls":11},{"v":47,"d":"0.05"}]
[null,null,"Комплект для слива",{"$nulls":11},{"v":52,"d":"0.05"}]
[null,null,"Кабели нестандартной длины (2,5 м)",{"$nulls":9},"5 метров",null,{"v":10,"d":"0.01"}]
[{"$nulls":12},"10 метров",null,{"v":25,"d":"0.03"}]
[null,null,"Комплект для освещения камеры",{"$nulls":11},{"v":43,"d":"0.04"}]
[null,null,"Отключение котроллера по монитору",{"$nulls":11},{"v":39,"d":"0.04"}]
[null,null,"Деревянная упаковка",{"$nulls":11},{"v":0.03,"d":"3%"}]
[null,null,"Дезинфекция согласно ISPM15",{"$nulls":11},{"v":0.01,"d":"1%"}]
[]
[null,null,"Стандартная комплектация:"]
[null,null,"Выносная электронная панель управления с кабелем 5 м"]
[null,null,"Расширение с помощью капиллярной трубки"]
[null,null,"Фильтр-осушитель на линии жидкости"]
[null,null,"Кабель питания (3 м), кабель для подключения микропереключателя двери (1 м)"]
[null,null,"Кабель для подключения эл.нагревателя двери в низкотемпературных агрегатах"]
[null,null,"Трубы заправленные (2,5 м)"]
[null,null,"Эл.нагреватель слива для низкой температуры"]
[null,null,"Освещение камеры: плафон, кабель освещения (1 м)"]
[null,null,"Кабель соединения конденсатор-испаритель в комплекте с разъемами для быстрого соединения - (3 м)"]
[]
[null,"МОНОБЛОКИ СЕРИИ WINEBLOCK RCV"]
[{"$nulls":6},"Объем камеры",null,"Холодопроизводительность (Watt)",{"$nulls":3},"Эл.нагреватель для обогрева"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","m3",null,"T. нар 30°C",{"$nulls":3},"Watt",{"$nulls":3},"RES CAR","PRS HPF","PRS VNT","VVE TER","MON TEN"]
[null,null,"Темп. в камере",{"$nulls":5},"+14°C",{"$nulls":6},"€","€","€","€","€","€"]
[null,"# ","RCV101001F","230/1~/50",0.33333333333333304,0.2,"Fino a / Up to 25",null,600,{"$nulls":3},700,null,null,"3.291,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RCV102001F","230/1~/50",0.375,0.30000000000000004,"Fino a / Up to 45",null,1000,{"$nulls":3},1050,null,null,"3.388,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RCV201001F","230/1~/50",0.5,0.4,"Fino a / Up to 60",null,1400,{"$nulls":3},1400,null,null,"3.982,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RCV202001F","230/1~/50",0.75,0.6000000000000001,"Fino a / Up to 100",null,2000,{"$nulls":3},1750,null,null,"4.265,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null," °","RCV101002F","230/1~/50",0.33333333333333304,0.2,"Fino a / Up to 25",null,600,{"$nulls":3},700,null,null,"3.743,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RCV102002F","230/1~/50",0.375,0.30000000000000004,"Fino a / Up to 45",null,1000,{"$nulls":3},1050,null,null,"3.840,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RCV201002F","230/1~/50",0.5,0.4,"Fino a / Up to 60",null,1400,{"$nulls":3},1400,null,null,"4.471,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RCV202002F","230/1~/50",0.75,0.6000000000000001,"Fino a / Up to 100",null,2000,{"$nulls":3},1750,null,null,"4.874,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[]
[null,"СПЛИТЫ СЕРИИ WINEBLOCK RDV с настенным воздухоохладителем"]
[{"$nulls":6},"Объем камеры",null,"Холодопроизводительность (Watt)",{"$nulls":3},"Эл.нагреватель для обогрева"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","m3",null,"T. нар 30°C",{"$nulls":3},"Watt",{"$nulls":3},"RES CAR","PRS HPF","PRS VNT","VVE TER","MON TEN"]
[null,null,"Темп. в камере",{"$nulls":5},"+14°C",{"$nulls":3},"Воздухоохладитель настенный/Wall evap.",null,null,"€","€","€","€","€","€"]
[null,"# ","RDV101001F","230/1~/50",0.33333333333333304,0.2,"Fino a / Up to 25",null,600,{"$nulls":3},700,null,null,"3.991,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RDV102001F","230/1~/50",0.375,0.30000000000000004,"Fino a / Up to 45",null,1000,{"$nulls":3},1050,null,null,"4.086,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RDV201001F","230/1~/50",0.5,0.4,"Fino a / Up to 60",null,1400,{"$nulls":3},1400,null,null,"4.724,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RDV202001F ","230/1~/50",0.75,0.6000000000000001,"Fino a / Up to 100",null,2000,{"$nulls":3},1750,null,null,"4.963,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV101002F ","230/1~/50",0.33333333333333304,0.2,"Fino a / Up to 25",null,600,{"$nulls":3},700,null,null,"4.426,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV102002F","230/1~/50",0.375,0.30000000000000004,"Fino a / Up to 45",null,1000,{"$nulls":3},1050,null,null,"4.525,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV201002F","230/1~/50",0.5,0.4,"Fino a / Up to 60",null,1400,{"$nulls":3},1400,null,null,"5.171,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV202002F","230/1~/50",0.75,0.6000000000000001,"Fino a / Up to 100",null,2000,{"$nulls":3},1750,null,null,"5.412,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[]
[null,"СПЛИТЫ СЕРИИ WINEBLOCK RDV - с плоским потолочным воздухоохладителем"]
[{"$nulls":6},"Объем камеры",null,"Холодопроизводительность (Watt)",{"$nulls":3},"Эл.нагреватель для обогрева"]
[{"$nulls":6},"Volume",null,"Refrigerating capacity (Watt)",{"$nulls":3},"Heating Resistance"]
[null,null,"Модель","V/Ph~/Hz","HP","kW","m3",null,"T. нар 30°C",{"$nulls":3},"Watt",{"$nulls":3},"RES CAR","PRS HPF","PRS VNT","VVE TER","MON TEN"]
[null,null,"Темп. в камере --  Coldroom temp.",{"$nulls":5},"+14°C",{"$nulls":3},"Воздухоохладитель потолочный/Roof Evap.",null,null,"€","€","€","€","€","€"]
[null,"# ","RDV101021F","230/1~/50",0.33333333333333304,0.2,"Fino a / Up to 25",null,600,{"$nulls":3},900,null,null,"4.019,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RDV102021F","230/1~/50",0.375,0.30000000000000004,"Fino a / Up to 45",null,1000,{"$nulls":3},900,null,null,"4.116,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RDV201021F","230/1~/50",0.5,0.4,"Fino a / Up to 60",null,1400,{"$nulls":3},1600,null,null,"4.814,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"# ","RDV202021F ","230/1~/50",0.75,0.6000000000000001,"Fino a / Up to 100",null,2000,{"$nulls":3},1600,null,null,"5.059,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV101022F ","230/1~/50",0.33333333333333304,0.2,"Fino a / Up to 25",null,600,{"$nulls":3},900,null,null,"4.458,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV102022F","230/1~/50",0.375,0.30000000000000004,"Fino a / Up to 45",null,1000,{"$nulls":3},900,null,null,"4.558,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV201022F","230/1~/50",0.5,0.4,"Fino a / Up to 60",null,1400,{"$nulls":3},1600,null,null,"5.266,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,"° ","RDV202022F","230/1~/50",0.75,0.6000000000000001,"Fino a / Up to 100",null,2000,{"$nulls":3},1600,null,null,"5.515,00",{"v":65,"d":"0.07"},{"v":43,"d":"0.04"},{"v":90,"d":"0.09"},{"v":264,"d":"0.26"},{"v":121,"d":"0.12"}]
[null,null,"# Агрегат без автоматической системы увлажнения",{"$nulls":9},"° Агрегат с автоматической системой увлажнения"]
[]
[null,null,"Дополнительные опции:"]
[null,null,"Цвет компрессорно-конденсаторного агрегата серый/черный",{"$nulls":9},"RCV101-RCV102-RDV101-RDV102",{"$nulls":3},{"v":134,"d":"134.00"},"Стандартные характеристики:                                                "]
[{"$nulls":12},"RCV201-RCV202-RDV201-RDV202",{"$nulls":3},{"v":202,"d":"202.00"}]
[null,null,"Обогрев эл.щита",{"$nulls":13},{"v":66,"d":"66.00"}]
[null,null,"Комплект для слива",{"$nulls":9},"Воздухоохладитель потолочный",{"$nulls":3},{"v":48,"d":"48.00"}]
[{"$nulls":12},"Воздухоохладитель настенный",{"$nulls":3},{"v":26,"d":"26.00"}]
[null,null,"Деревянная упаковка",{"$nulls":13},{"v":0.03,"d":"3%"}]
[null,null,"Дезинфекция согласно ISPM15",{"$nulls":13},{"v":0.01,"d":"1%"}]
[]
[]
[null,null,"Стандартная комплектация:"]
[null,null,"Компрессор герметичный, фильтр-осушитель,          кабель питания - 3 м, выносная панель управления с кабелем - 5 м (только RDV),  дросселирование с помощью ТРВ (только RDV) и с помощью капиллярной трубки (только RCV), ванна для сбора и выпаривания конден"]
[]
[]
[]
[null,null,"Обозначение","Русский"]
[null,null,"ACC CND","Управление вентиляторами выносного конденсатора"]
[null,null,"ALR SNV","Аларм звуковой и визуальный "]
[null,null,"AVB ASP","Антивибрационная вставка на всасывании"]
[null,null,"AVB TEL","Антивибрационные опоры под рамой"]
[null,null,"CLD FRD","Обогрев-Охлаждение"]
[null,null,"CON ACQ","Водяной конденсатор"]
[null,null,"CTR FAS","Контроль последовательнгости фаз для компрессоров"]
[null,null,"CUF COM","Шумоизоляционный чехол для компрессора "]
[null,null,"FRD DEU","Охлаждение / Осушивание с помощью рекуперации тепла"]
[null,null,"FRS CND","Защита катафорез батареи конденсатора"]
[null,null,"FRS EVP","Защита катафорез батареи воздухоохладителя"]
[null,null,"IMB FUM","Дезинфекция согласно ISPM15"]
[null,null,"IMB LEG","Деревянная упаковка"]
[null,null,"INS DOP","Усиленная шумоизоляция "]
[null,null,"INS SEM","Шумоизоляция обычная "]
[null,null,"INT MAG","Магнитно-тепловые выключатели для защиты компресссоров (вместо плавких предохранителей) "]
[null,null,"KIT DIS","Комплект для удлинения на расстояние более 10 м "]
[null,null,"KIT LCE","Комплект для освещения камеры"]
[null,null,"KIT PAN","Панели толщиной до 100 мм"]
[null,null,"KIT SUP","Порт для подключения к системе контроля “Supervision”"]
[null,null,"MIC POR","Кабель микропереключателя двери"]
[null,null,"MON TEN","Монитор с обогревом для контроля напряжения"]
[null,null,"PAN MUL","Панель управления для  2-3-4 агрегатов"]
[null,null,"PAN SNG","Выносная панель управления"]
[null,null,"PRO TRM","Тепловая защита "]
[null,null,"PRS HPF","Прессостат высокого давления (настройка фиксированная) "]
[null,null,"PRS HPR","Прессостат высокого давления регулируемый с автоматическим перезапуском"]
[null,null,"PRS LPF","Прессостат низкого давления (настройка фиксированная) "]
[null,null,"PRS VNT","Прессостат вентилятора конденсатора"]
[null,null,"QUA ELE","Силовой эл.щит с магнитно-тепловыми переключателями"]
[null,null,"REG POT","Регулятор мощности компрессоров"]
[null,null,"RES CAR","Предварительный обогрев компрессора"]
[null,null,"RES POR","Кабель эл.нагревателя двери"]
[null,null,"RIC AIR","Воздухообмен"]
[null,null,"RIC SBR","Воздухообмен, с оттайкой горячим газом"]
[null,null,"SEP ASP","Отделитель жидкости на всасывании"]
[null,null,"SEP OIL","Маслооотделитель"]
[null,null,"SIS EMG","Система аварийного  управления компрессорами"]
[null,null,"SOL LIQ","Соленоид на жидкостной линии"]
[null,null,"SOL SBR","Двойной соленоид на оттайке"]
[null,null,"VAS ACQ","Ванночка выпаривания талой воды"]
[null,null,"VEN RAD","Вентиляторы конденсатора радиальные"]
[null,null,"VLT DIF","Напряжение отличное от стандартного"]
[null,null,"VLV KVP","Регулирующий клапан KVP"]
[null,null,"VVE BCO","Вариатор скорости BESTCOP"]
[null,null,"VVE PRS","Вариатор скорости с датчиком давления"]
[null,null,"VVE TER","Вариатор скорости с датчиком температуры"]
[null,null,"I","Включено"]
[null,null,"X","Не предусмотрено"]
[null,null,"?","Связаться с техническим офисом"]
[null,null,"ОСНОВНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ"]
[null,null,"Объем камер, приведенный в отдельных таблицах, является результатом расчета согласно параметрам, указанным в таблице. При изменении этих данных, объем может уменьшаться или увеличиваться. Для более подробной информации обращайтесь в наш коммерческий отдел"]
[null,null,"В приведенных ниже таблицах указаны наиболее значимые характеристики. Более подробная информация о машинах и их применении имеется в основном каталоге и в документации, которая поставляется вместе с машиной. "]
[null,null,"Настоящий прайс-лист включает только машины, работающие на хладагенте R404A, как низкотемпературные, так и среднетемпературные."]
[]
[null,null,"Указанные технические данные являются ориентировочными."]
[null,null,"Фирма Zanotti S.p.A. оставляет за собой право, по техническим и коммерческим соображениям, в любой момент и без предупреждения вносить  необходимые изменения."]
[]
[]
[]
[null,null,"Условия расчета объемов - ",{"$nulls":7},"КОММЕРЧЕСКИЕ"]
[]
[{"$nulls":10},"СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА           MEDIUM TEMPERATURE",null,null,"НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА                LOW TEMPERATURE"]
[null,null,"Температура в камере",{"$nulls":6},"°C",0,null,null,-20]
[null,null,"Температура окр среды",{"$nulls":6},"°C",35,null,null,35]
[null,null,"Плотность загрузки",{"$nulls":6},"Kg/m3",250,null,null,250]
[null,null,"Удельная теплоемкость продукта",{"$nulls":6},"kcal/kg",0.77,null,null,0.44]
[null,null,"Время охлаждения продукта",{"$nulls":6},"h",18,null,null,18]
[null,null,"Толщина изоляции",{"$nulls":6},"mm",60,null,null,80]
[null,null,"Начальная температура продукта",{"$nulls":6},"°C",25,null,null,-5]
[null,null,"Суточный грузооборот",{"$nulls":6},"%",10,null,null,10]
[]
[null,null,"Используемые сокращения / Abbreviations used"]
[null,null,"E = Герметичный /  ES = Герметичный Scroll / S = Полугерметичный /  P = Регулирование холодопроизводительности /  D = Двухступенчатый / T = Тандем"]
[null,null,"E = Hermetic /  ES = Hermetic Scroll / S = Semihermetic /  P = With capacity regulator /  D = Double-stage / T = Tandem"]
[null,null,"Рабочая температура агрегатов / Working temperature of units"]
[null,null,"M = СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА - MEDIUM TEMPERATURE",{"$nulls":7},"P = УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - DUAL TEMPERATURE APPLICATION "]
[null,null,"B = НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - LOW TEMPERATURE",{"$nulls":7},"C = ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ - FREEZING APPLICATION "]
[]
[null,null,"M = от +5°C до -5°C /  B = от -15°C до -25°C / P = от +5°C до -25°C /  C = от -25°C до -40°C"]
[null,null,"M = from +10°C to –5°C /  B = from –15°C to –25°C / P = from +5°C to –25°C /  C = from –25°C to –40°C"]
[]
[]
[]
[null,null,"КОДЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ:"]
[null,null,"ZE 201 - базовая + этикетка ГОСТ"]
[null,null,"ZM 201 - базовая + этикетка ГОСТ + ванночка для сбора и выпаривания конденсата"]
[null,null,"ZM 251 - базовая + этикетка ГОСТ + ванночка для сбора и выпаривания конденсата"]
[null,null,"GM 02.MAG - ZS 01.MAG - базовая со склада в Италии"]
[null,null,"GM 223 - базовая + этикетка ГОСТ + эл. нагреватель картера + монитор напряжения + комплект для слива"]
[null,null,"GM 557 - базовая + этикетка ГОСТ"]
[null,null,"GM 572 - базовая + этикетка ГОСТ + монитор напряжения + отключение контролера по монитору"]
[null,null,"GM С572 - 572 + центробежный вентилятор конденсатора"]
[null,null,"ZS 01.MAG - базовая со склада в Италии"]
[null,null,"ZS 201 - базовая + этикетка ГОСТ"]
[null,null,"ZS 211 - базовая + этикетка ГОСТ + обогрев картера + прессосстат вентилятора конденсатора + монитор + обогрев эл.щита + компл. для слива + трубы и кабели 5 м."]
[null,null,"ZS 253 - базовая + этикетка ГОСТ + ванночка для сбора и выпаривания конденсата"]
[null,null,"GS 201 - базовая + этикетка ГОСТ + эл. нагреватель картера + монитор напряжения + обогрев эл. щита + комплект для слива + реле HP + реле LP"]
[null,null,"GS 224 - базовая + этикетка ГОСТ + эл. нагреватель картера + монитор напряжения + комплект для слива + трубы 5 м"]
[null,null,"GS 366 - базовая + этикетка ГОСТ + эл. нагреватель картера + вариатор скорости вентилятора конденсатора + монитор напряжения + обогрев эл. щита"]
[null,null,"+ комплект для слива + трубы 5 м + отключение контроллера по монитору"]
[null,null,"GS 367 - базовая + этикетка ГОСТ + эл. нагреватель картера + прессостат вентилятора конденсатора + монитор + напряжения + обогрев эл. щита"]
[null,null,"+ комплект для слива + трубы 5 м + отключение контроллера по монитору"]
[null,null,"GS 573 - базовая + этикетка ГОСТ + монитор напряжения + комплект для слива + отключение контроллера по монитору"]
[null,null,"GS 870 - базовая + этикетка ГОСТ + монитор напряжения + комплект для слива + отключение контроллера по монитору + подготовка для установки зимнего комплекта GS1/GS2"]
[null,null,"GS 871 - базовая + этикетка ГОСТ + монитор напряжения + комплект для слива + отключение контроллера по монитору + подготовка для установки зимнего комплекта GS3"]
[null,null,"SB 02.MAG - базовая со склада в Италии"]
[null,null,"SB 208 - базовая + этикетка ГОСТ + монитор"]
[null,null,"SB 211 - базовая + этикетка ГОСТ"]
[null,null,"BAS 02.MAG - базовая со склада в Италии (обогрев картера+реле HP+реле LP+вариатор)"]
[null,null,"DB-O 02.MAG - базовая со склада в Италии (обогрев картера+реле HP+реле LP+вариатор)"]
[null,null,"RDV 075 - базовая + вариатор вентилятора конденсатора + реле HP фикс. + монитор напряжения - без авт.сист.увлажнения (только осушение)"]
[null,null,"CUTEAV_141218/R - Герметичный компрессор CAE 9460Z - 230/50 Гц + воздушный конденсатор с 1-м вентилятором + жидкостной ресивер + фильтр-осушитель"]
[null,null,"с твердым сердечником + смотровой глазок с индикатором влажности + вентиль на линии жидкости + вентиль на линии всасывания"]
[null,null,"CUTEAV_141210/R - Герметичный компрессор TFH 4524Z 400/50 Гц + воздушный конденсатор с 2-я вентиляторами + жидкостной ресивер + фильтр-осушитель"]
[null,null,"с твердым сердечником + смотровой глазок с индикатором влажности + сдвоенный прессостат HP/LP"]
[null,null,"-------------------------------------------"]

{"sheet":"koborplity","index":82,"n_rows":137,"n_cols":8,"rows_kept":137,"merged":[[3,0,3,5],[4,0,4,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[7,0,7,5],[9,0,9,5],[10,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0],[26,0,26,5],[27,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,35,0],[36,0,38,0],[42,0,42,5],[43,0,45,0],[46,0,48,0],[52,0,52,5],[53,0,55,0],[56,0,58,0],[62,0,62,5],[63,0,69,0],[70,0,70,5],[71,0,77,0],[78,0,78,5],[79,0,85,0],[86,0,86,5],[87,0,93,0],[94,0,94,5],[95,0,98,0],[99,0,99,5],[100,0,103,0],[104,0,104,5],[105,0,108,0],[109,0,109,5],[110,0,113,0],[115,0,115,5],[116,0,120,0],[121,0,121,5],[122,0,126,0],[127,0,127,5],[128,0,131,0],[132,0,132,5],[133,0,136,0]]}
[]
[]
[]
["ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ",{"$nulls":6},"Главное меню"]
[]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","Производитель","ГАБАРИТЫ, мм (ДхШхВ)","Розничная цена, руб"]
[]
["СЕРИЯ SLIM"]
[null,"Плита индукционная настольная, 1 конфорка  мощностью 3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 3,5 кВт, 220В.","SLIM-1","KOBOR","330x330x120",{"v":17432,"d":"17,432"}]
[" ПЛИТЫ 700 СЕРИИ"]
[null,"Плита индукционная настольная, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I7-2T","KOBOR","400х700х240",{"v":68675,"d":"68,675"}]
[null,"Плита индукционная настольная, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I7-4T","KOBOR","700х700х240",{"v":115031,"d":"115,031"}]
[null,"Плита индукционная настольная, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I7-6T","KOBOR","1100х700х240",{"v":148391,"d":"148,391"}]
[null,"Плита индукционная на открытой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I7-2S","KOBOR","400х700х870",{"v":77950,"d":"77,950"}]
[null,"Плита индукционная  на открытой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I7-4S","KOBOR","700х700х870",{"v":124256,"d":"124,256"}]
[null,"Плита индукционная на открытой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I7-6S","KOBOR","1100х700х870",{"v":159733,"d":"159,733"}]
[null,"Плита индукционная на полузакрытой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I7-2S1","KOBOR","400х700х870",{"v":79679,"d":"79,679"}]
[null,"Плита индукционная  на полузакрытой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I7-4S1","KOBOR","700х700х870",{"v":127575,"d":"127,575"}]
[null,"Плита индукционная на полузакрытой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I7-6S1","KOBOR","1100х700х870",{"v":174229,"d":"174,229"}]
[null,"Плита индукционная с духовым шкафом, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, духовой шкаф - 2 тена (верх/низ) по 2,4кВт, 5 уровней под протвиня 530х470мм, электронная панель управления плитой с цифровой индикацией, управление духовым шкафом отдельное независимое, 13 уровней нагрева индукции , таймер до 180мин., регулировка температуры духового шкафа механическая (50-270°С), корпус плиты из н.с. AISI 304, духовой шкаф-черный металл, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность плиты - стеклокерамика 6мм. Протвиня в комплект не входят. 19 кВт, 380В.","I7-4SO","KOBOR","700х700х870",{"v":160309,"d":"160,309"}]
[null,"Плита индукционная на закрытой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I7-2S2","KOBOR","400х700х870",{"v":83052,"d":"83,052"}]
[null,"Плита индукционная  на закрытой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I7-4S2","KOBOR","700х700х870",{"v":131510,"d":"131,510"}]
[null,"Плита индукционная на закрытой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I7-6S2","KOBOR","1100х700х870",{"v":178726,"d":"178,726"}]
[null,"Плита индукционная на тепловой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощнось подставки 1кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°С, регулируемые по высоте ножки, 8кВт, 220В.","I7-2SТ","KOBOR","400х700х870",{"v":97348,"d":"97,348"}]
[null,"Плита индукционная на тепловой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощнось подставки 1,6кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°С, регулируемые по высоте ножки, 15,6кВт, 380В.","I7-4SТ","KOBOR","700х700х870",{"v":148196,"d":"148,196"}]
[null,"Плита индукционная на тепловой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощнось подставки 2кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°С, регулируемые по высоте ножки, 23кВт, 380В.","I7-6SТ","KOBOR","1100х700х870",{"v":198004,"d":"198,004"}]
["ПЛИТЫ 900 СЕРИИ"]
[null,"Плита индукционная настольная, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I9-2T","KOBOR","425х900х240",{"v":74194,"d":"74,194"}]
[null,"Плита индукционная настольная, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I9-4T","KOBOR","800х900х240",{"v":120157,"d":"120,157"}]
[null,"Плита индукционная настольная, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I9-6T","KOBOR","1175х900х240",{"v":169910,"d":"169,910"}]
[null,"Плита индукционная на открытой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I9-2S","KOBOR","425х900х870",{"v":83274,"d":"83,274"}]
[null,"Плита индукционная  на открытой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I9-4S","KOBOR","800х900х870",{"v":130422,"d":"130,422"}]
[null,"Плита индукционная на открытой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I9-6S","KOBOR","1175х900х870",{"v":181736,"d":"181,736"}]
[null,"Плита индукционная на полузакрытой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I9-2S1","KOBOR","425х900х870",{"v":86560,"d":"86,560"}]
[null,"Плита индукционная  на полузакрытой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I9-4S1","KOBOR","800х900х870",{"v":133815,"d":"133,815"}]
[null,"Плита индукционная на полузакрытой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I9-6S1","KOBOR","1175х900х870",{"v":186506,"d":"186,506"}]
[null,"Плита индукционная на закрытой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.","I9-2S2","KOBOR","425х900х870",{"v":90157,"d":"90,157"}]
[null,"Плита индукционная  на закрытой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией,  13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.","I9-4S2","KOBOR","800х900х870",{"v":141172,"d":"141,172"}]
[null,"Плита индукционная на закрытой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.","I9-6S2","KOBOR","1175х900х870",{"v":191228,"d":"191,228"}]
[null,"Плита индукционная на тепловой подставке, 2 конфорки  мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощнось подставки 1кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°С, регулируемые по высоте ножки, 8кВт, 220В.","I9-2SТ","KOBOR","425х900х870",{"v":102865,"d":"102,865"}]
[null,"Плита индукционная на тепловой подставке, 4 конфорки  мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощнось подставки 1,6кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°С, регулируемые по высоте ножки, 15,6кВт, 380В.","I9-4SТ","KOBOR","800х900х870",{"v":153322,"d":"153,322"}]
[null,"Плита индукционная на тепловой подставке, 6 конфорок  мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощнось подставки 2кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°С, регулируемые по высоте ножки, 23кВт, 380В.","I9-6SТ","KOBOR","1175х900х870",{"v":209136,"d":"209,136"}]
["ПОДСТАВКИ  700 СЕРИИ"]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-2T открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 9кг.","P7-2S","KOBOR","400х623х670",{"v":9043,"d":"9,043"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-4T открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 12кг.","P7-4S","KOBOR","700х623х670",{"v":10481,"d":"10,481"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-6T открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 15кг.","P7-6S","KOBOR","1100х623х670",{"v":12956,"d":"12,956"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-2T полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 15кг.","P7-2S1","KOBOR","400х623х670",{"v":11808,"d":"11,808"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-4T полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 20кг.","P7-4S1","KOBOR","700х623х670",{"v":14242,"d":"14,242"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-6T полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 25кг.","P7-6S1","KOBOR","1100х623х670",{"v":17719,"d":"17,719"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-2T закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 18кг.","P7-2S2","KOBOR","400х623х670",{"v":15180,"d":"15,180"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-4T закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 24кг.","P7-4S2","KOBOR","700х623х670",{"v":18176,"d":"18,176"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I7-6T закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 33кг.","P7-6S2","KOBOR","1100х623х670",{"v":22216,"d":"22,216"}]
["ПОДСТАВКИ  900 СЕРИИ"]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-2T открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 10кг.","P9-2S","KOBOR","425х823х670",{"v":9922,"d":"9,922"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-4T открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 13кг.","P9-4S","KOBOR","800х823х670",{"v":11583,"d":"11,583"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-6T открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 16кг.","P9-6S","KOBOR","1175х823х670",{"v":13663,"d":"13,663"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-2T полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 17кг.","P9-2S1","KOBOR","425х823х670",{"v":13242,"d":"13,242"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-4T полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 22кг.","P9-4S1","KOBOR","800х823х670",{"v":15452,"d":"15,452"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-6T полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 26кг.","P9-6S1","KOBOR","1175х823х670",{"v":19023,"d":"19,023"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-2T закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 21кг.","P9-2S2","KOBOR","425х823х670",{"v":16839,"d":"16,839"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-4T закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 30кг.","P9-4S2","KOBOR","800х823х670",{"v":19612,"d":"19,612"}]
[null,"Подставка под индукционную плиту I9-6T закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 38кг.","P9-6S2","KOBOR","1175х823х670",{"v":23745,"d":"23,745"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ОТКРЫТЫЕ 700 СЕРИИ"]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 31кг.","N7-8O","KOBOR","800х700х870",{"v":17275,"d":"17,275"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 27кг.","N7-7O","KOBOR","700х700х870",{"v":15395,"d":"15,395"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 23кг.","N7-6O","KOBOR","600х700х870",{"v":14519,"d":"14,519"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 19кг.","N7-5O","KOBOR","500х700х870",{"v":13688,"d":"13,688"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 40см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 16кг.","N7-4O","KOBOR","400х700х870",{"v":12701,"d":"12,701"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 30см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 12кг.","N7-3O","KOBOR","300х700х870",{"v":11826,"d":"11,826"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 20см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 8кг.","N7-2O","KOBOR","200х700х870",{"v":10998,"d":"10,998"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ОТКРЫТЫЕ 900 СЕРИИ"]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 33кг.","N9-8O","KOBOR","800х900х870",{"v":22726,"d":"22,726"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 29кг.","N9-7O","KOBOR","700х900х870",{"v":20955,"d":"20,955"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 25кг.","N9-6O","KOBOR","600х900х870",{"v":19299,"d":"19,299"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 21кг.","N9-5O","KOBOR","500х900х870",{"v":17640,"d":"17,640"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 40см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 17кг.","N9-4O","KOBOR","400х900х870",{"v":15982,"d":"15,982"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 30см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 12кг.","N9-3O","KOBOR","300х900х870",{"v":14325,"d":"14,325"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 20см открытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 8кг.","N9-2O","KOBOR","200х900х870",{"v":12667,"d":"12,667"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПОЛУЗАКРЫТЫЕ 700 СЕРИИ"]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 41кг.","N7-8C","KOBOR","800х700х870",{"v":19733,"d":"19,733"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 36кг.","N7-7C","KOBOR","700х700х870",{"v":18857,"d":"18,857"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 31кг.","N7-6C","KOBOR","600х700х870",{"v":17647,"d":"17,647"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 26кг.","N7-5C","KOBOR","500х700х870",{"v":17042,"d":"17,042"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 40см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 21кг.","N7-4C","KOBOR","400х700х870",{"v":15830,"d":"15,830"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 30см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 15кг.","N7-3C","KOBOR","300х700х870",{"v":14618,"d":"14,618"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 20см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 10кг.","N7-2C","KOBOR","200х700х870",{"v":13455,"d":"13,455"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПОЛУЗАКРЫТЫЕ 900 СЕРИИ"]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, 45кг.","N9-8C","KOBOR","800х900х870",{"v":28646,"d":"28,646"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 39кг.","N9-7C","KOBOR","700х900х870",{"v":24309,"d":"24,309"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 34кг.","N9-6C","KOBOR","600х900х870",{"v":22427,"d":"22,427"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 28кг.","N9-5C","KOBOR","500х900х870",{"v":20545,"d":"20,545"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 40см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 23кг.","N9-4C","KOBOR","400х900х870",{"v":18774,"d":"18,774"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 30см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 17кг.","N9-3C","KOBOR","300х900х870",{"v":17006,"d":"17,006"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 20см полузакрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 11кг.","N9-2C","KOBOR","200х900х870",{"v":15237,"d":"15,237"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ ОТКРЫТЫЕ 700 СЕРИИ "]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 46кг.","N7-8OB","KOBOR","800х700х870",{"v":20638,"d":"20,638"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 40кг.","N7-7OB","KOBOR","700х700х870",{"v":18569,"d":"18,569"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 35кг.","N7-6OB","KOBOR","600х700х870",{"v":17606,"d":"17,606"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 29кг.","N7-5OB","KOBOR","500х700х870",{"v":16692,"d":"16,692"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ ОТКРЫТЫЕ 900 СЕРИИ "]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 50кг.","N9-8OB","KOBOR","800х900х870",{"v":26635,"d":"26,635"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 44кг.","N9-7OB","KOBOR","700х900х870",{"v":24687,"d":"24,687"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 38кг.","N9-6OB","KOBOR","600х900х870",{"v":22865,"d":"22,865"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см открытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 31кг.","N9-5OB","KOBOR","500х900х870",{"v":21040,"d":"21,040"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ ПОЛУЗАКРЫТЫЕ 700 СЕРИИ "]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 56кг.","N7-8CB","KOBOR","800х700х870",{"v":23344,"d":"23,344"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 49кг.","N7-7CB","KOBOR","700х700х870",{"v":22378,"d":"22,378"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 42кг.","N7-6CB","KOBOR","600х700х870",{"v":21048,"d":"21,048"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 35кг.","N7-5CB","KOBOR","500х700х870",{"v":20381,"d":"20,381"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ ПОЛУЗАКРЫТЫЕ 900 СЕРИИ "]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 62кг.","N9-8CB","KOBOR","800х900х870",{"v":33145,"d":"33,145"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 54кг.","N9-7CB","KOBOR","700х900х870",{"v":28374,"d":"28,374"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 47кг.","N9-6CB","KOBOR","600х900х870",{"v":26304,"d":"26,304"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см полузакрытый, с выдвижным ящиком, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 39кг.","N9-5CB","KOBOR","500х900х870",{"v":24235,"d":"24,235"}]
[]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЗАКРЫТЫЕ 700 СЕРИИ"]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 48кг.","N7-8E","KOBOR","800х700х870",{"v":23727,"d":"23,727"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная,  распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 42кг.","N7-7E","KOBOR","700х700х870",{"v":22406,"d":"22,406"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная,  распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 36кг.","N7-6E","KOBOR","600х700х870",{"v":18610,"d":"18,610"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная,  распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 30кг.","N7-5E","KOBOR","500х700х870",{"v":19358,"d":"19,358"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 40см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная,  распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 25кг.","N7-4E","KOBOR","400х700х870",{"v":17723,"d":"17,723"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЗАКРЫТЫЕ 900 СЕРИИ"]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, 52кг.","N9-8E","KOBOR","800х900х870",{"v":32263,"d":"32,263"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная,  распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 45кг.","N9-7E","KOBOR","700х900х870",{"v":27838,"d":"27,838"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 39кг.","N9-6E","KOBOR","600х900х870",{"v":25391,"d":"25,391"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная,  распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 32кг.","N9-5E","KOBOR","500х900х870",{"v":23061,"d":"23,061"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 40см закрытый, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная,  распашная дверка (дверки), регулируемые по высоте ножки, вес 26кг.","N9-4E","KOBOR","400х900х870",{"v":20840,"d":"20,840"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ ЗАКРЫТЫЕ 700 СЕРИИ "]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см закрытый, с выдвижным ящиком,  распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 63кг.","N7-8EB","KOBOR","800х700х870",{"v":27166,"d":"27,166"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см закрытый, с выдвижным ящиком,  распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 55кг.","N7-7EB","KOBOR","700х700х870",{"v":25760,"d":"25,760"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 47кг.","N7-6EB","KOBOR","600х700х870",{"v":23654,"d":"23,654"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 40кг.","N7-5EB","KOBOR","500х700х870",{"v":22540,"d":"22,540"}]
["НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ ЗАКРЫТЫЕ 900 СЕРИИ "]
[null,"Нейтральный модуль шириной 80см закрытый, с выдвижным ящиком,  распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 69кг.","N9-8EB","KOBOR","800х900х870",{"v":36549,"d":"36,549"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 70см закрытый, с выдвижным ящиком,  распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 60кг.","N9-7EB","KOBOR","700х900х870",{"v":31712,"d":"31,712"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 60см закрытый, с выдвижным ящиком,  распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 52кг.","N9-6EB","KOBOR","600х900х870",{"v":29083,"d":"29,083"}]
[null,"Нейтральный модуль шириной 50см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40х40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 43кг.","N9-5EB","KOBOR","500х900х870",{"v":26575,"d":"26,575"}]

{"sheet":"koborfastfood","index":83,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[2,0,2,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,0,6,5],[12,0,12,5],[17,0,17,5],[18,0,20,0],[21,0,21,5],[26,0,26,5]]}
[]
[{"$nulls":6},"Главное меню"]
["ФАСТ ФУД"]
[]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","Производитель","ГАБАРИТЫ, мм (ДхШхВ)","Розничная цена, руб"]
[]
["ФРИТЮРНИЦЫ"]
[null,"Фритюрница настольная с электрическим нагревом масла, оснащена одной рабочей ванной объемом 7,5 литров под объем фритюрного масла 4 литра с крышкой и одной сетчатой корзиной. Корпус полностью из нержавеющей стали.Температурный режим от 0 до 180°С. 220В, 2кВт, 5кг","FS1-4T",null,"220х405х315",{"v":7437,"d":"7,437"}]
[null,"Фритюрница настольная с электрическим нагревом масла, оснащена двумя рабочими ваннами объемом по 7,5 литров под объем фритюрного масла по 4 литра каждая с крышкой и двумя сетчатыми корзинами. Корпус полностью из нержавеющей стали.Температурный режим от 0 до 180°С. 220В, 4кВт, 8кг","FS2-4T",null,"400х405х315",{"v":14499,"d":"14,499"}]
[null,"Фритюрница настольная с электрическим нагревом масла, оснащена одной рабочей ванной объемом 16,7 литров под объем фритюрного масла 8 литров с крышкой и одной сетчатой корзиной. Корпус полностью из нержавеющей стали.Температурный режим от 0 до 180°С. 220В, 3кВт, 6кг","FS1-8T",null,"400х405х315",{"v":9196,"d":"9,196"}]
[null,"Фритюрница настольная с электрическим нагревом масла, оснащена двумя рабочими ваннами объемом по 16,7 литров под объем фритюрного масла по 8 литров каждая с крышкой и двумя сетчатыми корзинами. Корпус полностью из нержавеющей стали.Температурный режим от 0 до 180°С. 220В, 6кВт, 11кг","FS2-8T",null,"755х405х315",{"v":17107,"d":"17,107"}]
[null,"Фритюрница настольная с электрическим нагревом масла, оснащена одной рабочей ванной объемом 16,7 литров под объем фритюрного масла 8 литров с крышкой и одной сетчатой корзиной. Корпус полностью из нержавеющей стали.Температурный режим от 0 до 180°С. 220В, 4кВт, 7кг","FSP-8T",null,"400х405х315",{"v":17107,"d":"17,107"}]
["ЧЕБУРЕЧНИЦЫ"]
[null,"Чебуречница настольная с электрическим нагревом масла. Корпус из нержавеющей стали. Кран для слива масла. Температурный режим от 0 до 180°С Объем 13л. 220В, 3кВт","FC1-6",null,"270х580х340",{"v":15972,"d":"15,972"}]
[null,"Чебуречница настольная с электрическим нагревом масла. Корпус из нержавеющей стали. Кран для слива масла. Поддод для стекания масла. Температурный режим от 0 до 180°С Объем 13л. 220В, 3кВт","FC1-6T",null,"620х580х340",{"v":17496,"d":"17,496"}]
[null,"Чебуречница настольная с электрическим нагревом масла. Корпус из нержавеющей стали. Кран для слива масла. Температурный режим от 0 до 180°С Объем 27л. 220В, 6кВт","FC2-13",null,"480х580х340",{"v":20112,"d":"20,112"}]
[null,"Чебуречница настольная с электрическим нагревом масла. Корпус из нержавеющей стали. Кран для слива масла. Поддод для стекания масла. Температурный режим от 0 до 180°С Объем 27л. 220В, 6кВт","FC2-13T",null,"830х580х340",{"v":22457,"d":"22,457"}]
["СТАНЦИИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА КАРТОФЕЛЯ ФРИ"]
[null,"Станция для подогрева картофеля фри предназначена для подогрева и поддержания уже готового картофеля фри в теплом состоянии. Деликатный подогрев продукта осуществляется сверху - это позволяет сохранять картофель фри достаточно долго в горячем виде без потери качества. Сверху располагается подсветка. Модель изготовлена полностью из нержавеющей стали. В комлект входит перфорированный поддон. Дополнительный второй поддон для установки коборусов покупается отдельно и является опцией. 220В, 370Вт, 4,5кг","HF-1T",null,"335х330х480",{"v":14035,"d":"14,035"}]
[null,"Станция для подогрева картофеля фри предназначена для подогрева и поддержания уже готового картофеля фри в теплом состоянии. Деликатный подогрев продукта осуществляется сверху - это позволяет сохранять картофель фри достаточно долго в горячем виде без потери качества. Сверху располагается подсветка. Модель изготовлена полностью из нержавеющей стали. В комлект входит перфорированный поддон. Дополнительный второй поддон для установки коборусов покупается отдельно и является опцией. 220В, 570Вт, 7,5кг","HF-2T",null,"600х330х480",{"v":17154,"d":"17,154"}]
[null,"Станция для подогрева картофеля фри предназначена для подогрева и поддержания уже готового картофеля фри в теплом состоянии. Деликатный подогрев продукта осуществляется сверху - это позволяет сохранять картофель фри достаточно долго в горячем виде без потери качества. Сверху располагается подсветка. Модель изготовлена полностью из нержавеющей стали. В комлект входит перфорированный поддон. Дополнительный второй поддон для установки коборусов покупается отдельно и является опцией. 220В, 1105Вт, 14кг Опция: доп. поддон для установки спиральных чипсов вертикально 800р.","HF-3T",null,"1130х330х480",{"v":20111,"d":"20,111"}]
["АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ"]
[null,"Аппарат GM-2 предназначен для приготовления мясного блюда — шаурма. Корпус из пищевой нержавеющей стали, регулируемое расстояние между тэнами и мясом, 2 уровня нагрева. Мощность 4 кВт, 220В","GM-2",null,"510х670х700",{"v":25694,"d":"25,694"}]
[null,"Аппарат GM-3 предназначен для приготовления мясного блюда — шаурма. Корпус из пищевой нержавеющей стали, регулируемое расстояние между тэнами и мясом, 3 уровня нагрева. Мощность 6 кВт, 220В","GM-3",null,"510х670х1000",{"v":21771,"d":"21,771"}]
[null,"Аппарат GM-2E предназначен для приготовления мясного блюда — шаурма. Корпус из пищевой нержавеющей стали, регулируемое расстояние между тэнами и мясом, 2 уровня нагрева, электропривод. Мощность 4 кВт, 220В","GM-2Е",null,"510х670х800",{"v":27128,"d":"27,128"}]
[null,"Аппарат GM-3E предназначен для приготовления мясного блюда — шаурма. Корпус из пищевой нержавеющей стали, регулируемое расстояние между тэнами и мясом, 3 уровня нагрева, электропривод. Мощность 6 кВт, 220В","GM-3E",null,"510х670х1100"]
["ГРИЛЬ ДЛЯ КУР"]
[null,"Гриль для кур шампурного типа.2 шампура на 10 кур, температурный режим от 50 до 250 °С, корпус полностью из нержавеющей стали, стеклянные дверки, съемный поддон, подцветка, регулируемые по высоте ножки, 4,4 кВт, 220В., 45кг.","GC1-2S",null,"90х390х660",{"v":45117,"d":"45,117"}]
[null,"Гриль для кур шампурного типа.3 шампура на 15 кур, температурный режим от 50 до 250 °С, корпус полностью из нержавеющей стали, стеклянные дверки, съемный поддон, подцветка, регулируемые по высоте ножки, 4,4 кВт, 220В., 58кг.","GC1-3S",null,"930х390х900",{"v":52599,"d":"52,599"}]
[null,"Гриль для кур шампурного типа.3 шампура в 2 ряда на 15 кур, температурный режим от 50 до 250 °С, корпус полностью из нержавеющей стали, стеклянные дверки, съемный поддон, подцветка, регулируемые по высоте ножки, 6,6 кВт, 220В., 57кг.","GC2-3S",null,"930х570х660",{"v":51953,"d":"51,953"}]
[null,"Гриль для кур шампурного типа.5 шампуров в 2 ряда на 25 кур, температурный режим от 50 до 250 °С, корпус полностью из нержавеющей стали, стеклянные дверки, съемный поддон, подцветка, регулируемые по высоте ножки, 6,6 кВт, 220В., 71кг.","GC2-5S",null,"930х570х900",{"v":58976,"d":"58,976"}]

{"sheet":"koborvitriny","index":84,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"merged":[[2,1,2,4],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,0,11,0],[8,2,11,2],[12,1,12,4],[13,0,17,0],[13,2,17,2],[18,1,18,4],[19,0,22,0],[23,0,25,0]]}
[]
[{"$nulls":5},"Главное меню"]
[]
[]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","Производитель","ГАБАРИТЫ, мм (ДхШхВ)","Розничная цена 1 с ноября"]
[]
[]
[null,"ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ"]
[null,"Витрина тепловая настольная серии STANDART. Темп. режим +30…+80°С.  В комплекте  4 гастроемкости GN-1/2- 40 мм,  перф. полка 754х350мм. Подсветка. Мощность 1 кВт, 220В, 40кг. ","СR1-80H [ Silver, Red, Green, Blue, Purple, Yellow, Black, White ]",null,"800х650х630",{"v":23294,"d":"23,294"}]
[null,"Витрина тепловая настольная серии STANDART. Темп. режим +30…+80°С.  В комплекте  6 гастроемкостей GN-1/2- 40 мм,  перф. полка 1120х350мм. Подcветка. Мощность 2 кВт, 220В, 53кг. ",null,null,"1165х650х630",{"v":29163,"d":"29,163"}]
[null,"Витрина тепловая настольная серии STANDART. Темп. режим +30…+80°С.  В комплекте  4 гастроемкости GN-1/2- 40 мм, 2 перф. полки 754х350мм. и 754х280 мм. Подсветка. Мощность 1 кВт, 220В, 44кг. ",null,null,"800х650х760",{"v":26331,"d":"26,331"}]
[null,"Витрина тепловая настольная серии STANDART. Темп. режим +30…+80°С.  В комплекте  6 гастроемкостей GN-1/2- 40 мм,  2 перф. полка 1120х350мм. И 1120х280 мм. Подcветка. Мощность 2 кВт, 220В, 53кг. ",null,null,"1165х650х760",{"v":32970,"d":"32,970"}]
[null,"ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ СЕРИИ SPACE"]
[null,"Витрина тепловая настольная серии SPACE имеет округлую форму и неповторимый дизайн. Темп. режим +30…+80°С.   В комплекте 4 гастроемкости GN-1/3 - 40 мм. Светодиодная подцветка. Мощность 1кВт, 220В. ","SE-4H [ Silver, Red, Green, Blue, Purple, Yellow, Black, White ]",null,"745х395х360",{"v":31312,"d":"31,312"}]
[null,"Витрина тепловая настольная серии SPACE имеет округлую форму и неповторимый дизайн. Темп. режим +30…+80°С.   В комплекте 5 гастроемкостей GN-1/3 - 40 мм. Светодиодная подцветка. Мощность 1кВт, 220В. ",null,null,"925х395х360",{"v":33516,"d":"33,516"}]
[null,"Витрина тепловая настольная серии SPACE имеет округлую форму и неповторимый дизайн. Темп. режим +30…+80°С.  В комплекте 6 гастроемкостей GN-1/3 - 40 мм. Светодиодная подцветка. Мощность 1,5 кВт, 220В. ",null,null,"1100х395х360",{"v":35803,"d":"35,803"}]
[null,"Витрина тепловая настольная серии SPACE имеет округлую форму и неповторимый дизайн. Темп. режим +30…+80°С.  В комплекте 8 гастроемкостей GN-1/3 - 40 мм. Светодиодная подцветка. Мощность 2 кВт, 220В. ",null,null,"1455х395х360",{"v":44599,"d":"44,599"}]
[null,"Витрина тепловая настольная серии SPACE имеет округлую форму и неповторимый дизайн. Темп. режим +30…+80°С.  В комплекте 10 гастроемкостей GN-1/3 - 40 мм. Светодиодная подцветка. Мощность 2 кВт, 220В. ",null,null,"1810х395х360",{"v":47071,"d":"47,071"}]
[null,"ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ"]
[null,"Подогреваемая поверхность используется для экспонирования и продажи уже готовых блюд в горячем виде. Обогрев происходит снизу плоским тэном. Темп. режим +30…+80°С. Мощность 0,5кВт, 220В","HS-1",null,"380х505х110",{"v":9572,"d":"9,572"}]
[null,"Подогреваемая поверхность используется для экспонирования и продажи уже готовых блюд в горячем виде. Обогрев происходит снизу плоским тэном. Темп. режим +30…+80°С. Мощность 1кВт, 220В","HS-2",null,"755х505х110",{"v":10765,"d":"10,765"}]
[null,"Подогреваемая поверхность используется для экспонирования и продажи уже готовых блюд в горячем виде. Обогрев происходит снизу плоским тэном. Темп. режим +30…+80°С. Мощность 1,5кВт, 220В","HS-3",null,"1095х505х110",{"v":12098,"d":"12,098"}]
[null,"Подогреваемая поверхность используется для экспонирования и продажи уже готовых блюд в горячем виде. Обогрев происходит снизу плоским тэном. Темп. режим +30…+80°С. Мощность 2кВт, 220В","HS-4",null,"1435х505х110",{"v":13276,"d":"13,276"}]
[null,"Подогреваемая поверхность используется для экспонирования и продажи уже готовых блюд в горячем виде. Обогрев происходит снизу плоским тэном и сверху с помощью инфракрасного излучения, что помогает избежать высыхания блюд или изменения их первоначального цвета. Темп. режим +30…+80°С. Мощность 1кВт, 220В","HS-2D",null,"775х545х552",{"v":17142,"d":"17,142"}]
[null,"Подогреваемая поверхность используется для экспонирования и продажи уже готовых блюд в горячем виде. Обогрев происходит снизу плоским тэном и сверху с помощью инфракрасного излучения, что помогает избежать высыхания блюд или изменения их первоначального цвета. Темп. режим +30…+80°С. Мощность 1,5кВт, 220В","HS-3D",null,"1115х545х552",{"v":20227,"d":"20,227"}]
[null,"Подогреваемая поверхность используется для экспонирования и продажи уже готовых блюд в горячем виде. Обогрев происходит снизу плоским тэном и сверху с помощью инфракрасного излучения, что помогает избежать высыхания блюд или изменения их первоначального цвета. Темп. режим +30…+80°С. Мощность 2кВт, 220В","HS-4D",null,"1455х545х552",{"v":23293,"d":"23,293"}]

{"sheet":"koborteplo","index":85,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"merged":[[2,1,2,4],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,13,0],[14,0,14,4],[15,0,20,0],[21,0,21,4],[22,0,27,0],[28,0,28,4],[29,0,34,0],[35,0,35,4],[36,0,41,0],[42,0,42,4],[43,0,48,0]]}
[]
[{"$nulls":5},"Главное меню"]
[null,"ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"]
[]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (ДхШхВ)","ЦЕНА, руб"]
[]
[]
["СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ 600 СЕРИИ без борта"]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 280л, 220В, 1,6кВт, 66кг","HT6-10","1000х600х870",{"v":37203,"d":"37,203"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 320л, 220В, 1,6кВт, 74кг","HT6-11","1100х600х870",{"v":40221,"d":"40,221"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 355л, 220В, 1,6кВт, 82кг","HT6-12","1200х600х870",{"v":43236,"d":"43,236"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 390л, 220В, 2кВт, 90кг","HT6-13","1300х600х870",{"v":46254,"d":"46,254"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 428л, 220В, 2кВт, 98кг","HT6-14","1400х600х870",{"v":47629,"d":"47,629"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 462л, 220В, 2кВт, 105кг","HT6-15","1500х600х870",{"v":50544,"d":"50,544"}]
["СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ 600 СЕРИИ с бортом"]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 280л, 220В, 1,6кВт, 67кг","HT6-10B","1000х600х870",{"v":37720,"d":"37,720"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 320л, 220В, 1,6кВт, 75кг","HT6-11B","1100х600х870",{"v":40738,"d":"40,738"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 355л, 220В, 1,6кВт, 83кг","HT6-12B","1200х600х870",{"v":43753,"d":"43,753"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 390л, 220В, 2кВт, 91кг","HT6-13B","1300х600х870",{"v":46771,"d":"46,771"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 428л, 220В, 2кВт, 99кг","HT6-14B","1400х600х870",{"v":48146,"d":"48,146"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 462л, 220В, 2кВт, 106кг","HT6-15B","1500х600х870",{"v":51061,"d":"51,061"}]
["СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ 700 СЕРИИ без борта"]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 340л, 220В, 1,6кВт, 72кг","HT7-10","1000х700х870",{"v":38720,"d":"38,720"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 380л, 220В, 2кВт, 80кг","HT7-11","1100х700х870",{"v":41738,"d":"41,738"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 424л, 220В, 2кВт, 87кг","HT7-12","1200х700х870",{"v":44753,"d":"44,753"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 468л, 220В, 2кВт, 94кг","HT7-13","1300х700х870",{"v":47771,"d":"47,771"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 510л, 220В, 2,5кВт, 101кг","HT7-14","1400х700х870",{"v":49146,"d":"49,146"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 552л, 220В, 2,5кВт, 108кг","HT7-15","1500х700х870",{"v":52061,"d":"52,061"}]
["СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ 700 СЕРИИ с бортом"]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 340л, 220В, 1,6кВт, 73кг","HT7-10B","1000х700х870",{"v":39220,"d":"39,220"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 380л, 220В, 2кВт, 81кг","HT7-11B","1100х700х870",{"v":42238,"d":"42,238"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 424л, 220В, 2кВт, 88кг","HT7-12B","1200х700х870",{"v":45253,"d":"45,253"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 468л, 220В, 2кВт, 95кг","HT7-13B","1300х700х870",{"v":48271,"d":"48,271"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 510л, 220В, 2,5кВт, 102кг","HT7-14B","1400х700х870",{"v":49646,"d":"49,646"}]
[null,"Стол тепловой с бортом, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 552л, 220В, 2,5кВт, 109кг","HT7-15B","1500х700х870",{"v":52561,"d":"52,561"}]
["СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ 600 СЕРИИ сквозные"]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 280л, 220В, 1,6кВт, 66кг","HT6-10S","1000х600х870",{"v":40703,"d":"40,703"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 320л, 220В, 1,6кВт, 74кг","HT6-11S","1100х600х870",{"v":43721,"d":"43,721"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 355л, 220В, 1,6кВт, 82кг","HT6-12S","1200х600х870",{"v":46736,"d":"46,736"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 390л, 220В, 2кВт, 90кг","HT6-13S","1300х600х870",{"v":50254,"d":"50,254"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 428л, 220В, 2кВт, 98кг","HT6-14S","1400х600х870",{"v":51629,"d":"51,629"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 462л, 220В, 2кВт, 105кг","HT6-15S","1500х600х870",{"v":54544,"d":"54,544"}]
["СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ 700 СЕРИИ сквозные"]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 340л, 220В, 1,6кВт, 72кг","HT7-10S","1000х700х870",{"v":42220,"d":"42,220"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 380л, 220В, 2кВт, 80кг","HT7-11S","1100х700х870",{"v":45238,"d":"45,238"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 424л, 220В, 2кВт, 87кг","HT7-12S","1200х700х870",{"v":48253,"d":"48,253"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 468л, 220В, 2кВт, 94кг","HT7-13S","1300х700х870",{"v":51771,"d":"51,771"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 510л, 220В, 2,5кВт, 101кг","HT7-14S","1400х700х870",{"v":53146,"d":"53,146"}]
[null,"Стол тепловой без борта, двери-купе, корпус н.с. AISI 430, перф. полка регулируемая по высоте, регулируемые по высоте ножки, электронная реулировка температуры до 60°С, объем 552л, 220В, 2,5кВт, 108кг","HT7-15S","1500х700х870",{"v":56061,"d":"56,061"}]

{"sheet":"koborbar","index":86,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[2,1,2,4],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5]]}
[]
[{"$nulls":5},"Главное меню"]
[null,"БАРНЫЕ СТАНЦИИ"]
[]
["Изображение","ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","Производитель","ГАБАРИТЫ, мм (ДхШхВ)","Розничная цена с 1 ноября"]
[]
[null,"Барная станция. Корпус - нерж. сталь aisi 430, сварная мойка 300х300х250мм из нерж. сталь aisi 304, отверстие под смеситель Ф32мм, секция для омывателя стаканов 375х140х160мм, каркас нерж. труба  25х25, сифон, регулируемые по высоте опоры.","СБ-37/60",null,"375х600х870",17901]
[null,"Барная станция. Корпус - нерж. сталь aisi 430, мойка сварная 710х340х660мм из нерж. сталь aisi 304 теплоизолированная, перфорированные вставки, 3 съемные перегородки, 2 съемных карманы для бутылок, каркас нерж. труба  25х25, полка, регулируемые по высоте опоры.","СБ-77/60",null,"770х600х870",25536]
[null,"Барная станция. Корпус - нерж. сталь aisi 430, мойка сварная 840х380х250мм из нерж. сталь aisi 304 теплоизолированная, перфорированные вставки, емкость разделена на 4 части несъемными перегородками, 2 съемных карманы для бутылок, борт, каркас нерж. труба  40х40, регулируемые по высоте опоры.","СБ-90/75",null,"900х750х870",30733]
[null,"Барная станция. Корпус - нерж. сталь aisi 430, мойка сварная 940х340х250мм из нерж. сталь aisi 304 теплоизолированная, раделена на 5 частей, 4 перфорированные вставки, 3 съемные перегородки, 1 несъемная, 2 съемных карманы для бутылок, каркас нерж. труба  25х25, регулируемые по высоте опоры.","СБ-100/60",null,"1000х600х870",27975]
[null,"Барная станция. Корпус - нерж. сталь aisi 430, 2 сварные мойки 1030х488х270мм (разделена на 6 частей съемными перегородками, теплоизолированная) и 300х300х200мм из нерж. сталь aisi 304, перфорированные вставки, 2 съемных карманы для бутылок, отверстие под смеситель Ф32мм, секция для омывателя стаканов, каркас нерж. труба  40х40, полка, регулируемые по высоте опоры.","СБ-150/68",null,"1500х680х870",61910]
[null,"Барная станция. Корпус - нерж. сталь aisi 430, 2 сварные теплоизолированные мойки 710х340х270мм (каждая разделена на 4 части съемными перегородками) и 380х280х300мм из нерж. сталь aisi 304, перфорированные вставки, 4 съемных кармана для бутылок, отверстие под смеситель Ф32мм, отверстия для сбора пищевых отходов Ф150мм, каркас нерж. труба  25х25, 2 полки, регулируемые по высоте опоры.","СБ-200/60",null,"2000х600х870",59390]

{"sheet":"koborneitralka","index":87,"n_rows":1137,"n_cols":12,"rows_kept":1137,"merged":[[2,2,2,6],[4,7,4,8],[14,1,14,11],[16,1,16,5],[16,7,16,11],[18,1,30,1],[18,7,30,7],[32,1,32,5],[32,7,32,11],[34,1,50,1],[34,7,50,7],[52,1,52,5],[52,7,52,11],[54,1,70,1],[54,7,70,7],[72,1,72,5],[72,7,72,11],[74,1,92,1],[74,7,92,7],[94,1,94,5],[94,7,94,11],[96,1,114,1],[96,7,114,7],[116,1,116,5],[116,7,116,11],[118,1,136,1],[118,7,136,7],[138,1,138,11],[140,1,140,5],[140,7,140,11],[142,1,143,1],[142,7,143,7],[145,1,145,5],[145,7,145,11],[147,1,148,1],[147,7,148,7],[150,1,150,5],[150,7,150,11],[152,1,153,1],[152,7,153,7],[155,1,155,5],[155,7,155,11],[157,1,161,1],[157,7,161,7],[164,1,165,5],[166,1,166,5],[166,7,166,11],[168,1,175,1],[168,7,175,7],[177,1,177,5],[177,7,177,11],[179,1,186,1],[179,7,186,7],[188,1,188,5],[188,7,188,11],[190,1,199,1],[190,7,199,7],[201,1,201,11],[203,1,203,5],[203,7,203,11],[205,1,213,1],[205,7,213,7],[216,1,216,5],[216,7,216,11],[218,1,226,1],[218,7,226,7],[228,1,228,5],[228,7,228,11],[230,1,234,1],[230,7,234,7],[236,1,236,5],[236,7,236,11],[238,1,239,1],[238,7,239,7],[241,1,241,5],[241,7,241,11],[243,1,244,1],[243,7,244,7],[246,1,246,11],[248,1,248,5],[248,7,248,11],[250,1,258,1],[250,7,258,7],[260,1,260,11],[262,1,262,5],[262,7,262,11],[264,1,277,1],[264,7,277,7],[280,1,280,11],[282,1,282,11],[284,1,284,5],[284,7,284,11],[286,1,291,1],[286,7,291,7],[293,1,293,5],[293,7,293,11],[295,1,300,1],[295,7,300,7],[302,1,302,11],[304,1,304,5],[304,7,304,11],[306,1,311,1],[306,7,311,7],[313,1,313,5],[313,7,313,11],[315,1,320,1],[315,7,320,7],[322,1,322,11],[324,1,324,5],[324,7,324,11],[326,1,329,1],[326,7,329,7],[331,1,331,5],[331,7,331,11],[333,1,336,1],[333,7,336,7],[338,1,338,11],[340,1,340,5],[340,7,340,11],[342,1,346,1],[342,7,346,7],[348,1,348,11],[350,1,350,5],[350,7,350,11],[352,1,356,1],[352,7,356,7],[358,1,358,5],[358,7,358,11],[360,1,364,1],[360,7,364,7],[366,1,366,5],[367,1,367,5],[367,7,367,11],[369,1,372,1],[369,7,372,7],[374,1,374,5],[374,7,374,11],[376,1,379,1],[376,2,376,3],[376,7,379,7],[376,8,376,9],[377,2,377,3],[377,8,377,9],[378,2,378,3],[378,8,378,9],[379,2,379,3],[379,8,379,9],[381,1,381,11],[383,1,383,5],[383,7,383,11],[385,1,388,1],[385,6,388,6],[385,7,388,7],[390,1,390,5],[390,7,390,10],[392,1,395,1],[398,1,398,11],[400,1,400,5],[400,7,400,11],[402,1,404,1],[402,7,404,7],[406,1,406,5],[408,1,410,1],[412,1,412,11],[414,1,414,5],[414,7,414,11],[416,1,418,1],[416,7,418,7],[420,1,420,5],[422,1,424,1],[426,1,426,11],[428,1,428,5],[428,7,428,11],[430,1,432,1],[430,7,432,7],[434,1,434,5],[436,1,438,1],[440,1,440,11],[442,1,442,5],[442,7,442,11],[444,1,446,1],[444,7,446,7],[444,8,444,9],[445,8,445,9],[446,8,446,9],[448,1,448,5],[450,1,452,1],[454,1,454,11],[456,1,456,5],[456,7,456,11],[458,1,460,1],[458,7,460,7],[462,1,462,5],[464,1,466,1],[468,1,468,11],[470,1,470,5],[470,7,470,11],[474,1,474,5],[474,7,474,11],[478,1,478,11],[480,1,480,11],[482,1,482,5],[482,7,482,11],[484,1,520,1],[484,7,520,7],[522,1,522,5],[522,7,522,11],[524,1,555,1],[524,7,555,7],[557,1,557,11],[559,1,559,5],[559,7,559,11],[561,1,569,1],[561,7,569,7],[571,1,571,11],[573,1,573,5],[573,7,573,11],[575,1,591,1],[575,7,591,7],[593,1,593,5],[593,7,593,11],[595,1,611,1],[595,7,611,7],[613,1,613,11],[615,1,615,5],[617,1,618,1],[620,1,620,11],[622,1,622,5],[622,7,622,11],[627,1,627,5],[629,1,629,5],[631,1,631,5],[633,1,643,1],[645,1,645,5],[647,1,655,1],[657,1,657,5],[658,1,666,1],[668,1,668,5],[675,1,675,5],[680,1,680,5],[685,1,685,5],[687,1,688,1],[690,1,690,5],[692,1,692,5],[694,1,698,1],[700,1,700,5],[702,1,706,1],[708,1,708,5],[710,1,713,1],[715,1,715,5],[717,1,720,1],[722,1,722,5],[724,1,725,1],[727,1,727,5],[729,1,730,1],[732,1,732,5],[734,1,735,1],[737,1,737,5],[739,1,740,1],[742,1,742,5],[744,1,744,5],[746,1,748,1],[750,1,750,5],[752,1,754,1],[756,1,756,5],[758,1,758,5],[760,1,762,1],[764,1,764,5],[766,1,768,1],[770,1,770,5],[772,1,772,5],[774,1,774,5],[790,1,790,5],[792,1,792,5],[797,1,797,5],[799,1,799,5],[801,1,803,1],[806,1,806,5],[808,1,808,5],[810,1,830,1],[832,1,832,5],[834,1,854,1],[856,1,856,5],[858,1,881,1],[883,1,883,5],[885,1,885,5],[887,1,887,5],[889,1,895,1],[899,1,899,5],[901,1,901,5],[903,1,905,1],[906,6,906,9],[907,1,907,5],[908,6,908,9],[909,1,909,5],[910,6,950,6],[911,1,912,1],[914,1,914,5],[916,1,916,5],[918,1,920,1],[918,2,920,2],[918,4,920,4],[918,5,920,5],[922,1,922,5],[924,1,924,5],[926,1,928,1],[926,2,928,2],[926,4,928,4],[926,5,928,5],[930,1,930,5],[932,1,932,5],[934,1,935,1],[937,1,937,5],[939,1,939,5],[941,1,942,1],[941,2,942,2],[941,4,942,4],[941,5,942,5],[944,1,944,5],[947,1,950,1],[952,1,952,5],[953,1,953,5],[954,1,954,5],[956,1,956,5],[961,1,961,5],[963,1,963,5],[967,1,967,5],[969,1,969,5],[973,1,973,5],[975,1,975,5],[986,1,986,5],[991,1,991,5],[1001,1,1001,11],[1003,1,1003,5],[1003,7,1003,11],[1005,1,1005,5],[1005,7,1005,11],[1007,1,1068,1],[1007,7,1068,7],[1071,1,1071,5],[1071,7,1071,11],[1073,1,1073,5],[1073,7,1073,11],[1075,1,1136,1],[1075,7,1136,7]]}
[]
[]
[null,null,"НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"]
[]
[{"$nulls":7},"Главное меню"]
[{"$nulls":4},"Столы разделочные"]
[{"$nulls":4},"Ванны моечные"]
[{"$nulls":4},"Стеллажи"]
[{"$nulls":4},"Полки"]
[{"$nulls":4},"Подставки, подтоварники"]
[{"$nulls":4},"Шкафы кухонные"]
[{"$nulls":4},"Тележки, шпильки"]
[{"$nulls":4},"Зонты"]
[]
[null,"СТОЛЫ РАЗДЕЛОЧНЫЕ (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП) "]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон",{"$nulls":5}," Каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол разделочный без борта (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон)","СР/1-40/60","КОБОР","400х600х870",{"v":2930,"d":"2,930"},null,"Стол разделочный с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон)","СРБ/1-40/60",null,"400х600х870",{"v":3311,"d":"3,311"}]
[null,null,"СР/1-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":3308,"d":"3,308"},null,null,"СРБ/1-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":3686,"d":"3,686"}]
[null,null,"СР/1-80/60","КОБОР","800х600х870",{"v":3951,"d":"3,951"},null,null,"СРБ/1-80/60",null,"800х600х870",{"v":4417,"d":"4,417"}]
[null,null,"СР/1-90/60 ","КОБОР","900х600х870",{"v":4272,"d":"4,272"},null,null,"СРБ/1-90/60 ","КОБОР","900х600х870",{"v":4782,"d":"4,782"}]
[null,null,"СР/1-100/60","КОБОР","1000х600х870",{"v":4593,"d":"4,593"},null,null,"СРБ/1-100/60",null,"1000х600х870",{"v":5148,"d":"5,148"}]
[null,null,"СР/1-120/60 ","КОБОР","1200х600х870",{"v":4850,"d":"4,850"},null,null,"СРБ/1-120/60 ","КОБОР","1200х600х870",{"v":5233,"d":"5,233"}]
[]
[null,null,"СР/1-40/70",null,"400х700х870",{"v":3864,"d":"3,864"},null,null,"СРБ/1-40/70",null,"400х700х870",{"v":3981,"d":"3,981"}]
[null,null,"СР/1-60/70","КОБОР","600х700х870",{"v":4252,"d":"4,252"},null,null,"СРБ/1-60/70","КОБОР","600х700х870",{"v":4368,"d":"4,368"}]
[null,null,"СР/1-80/70",null,"800х700х870",{"v":5096,"d":"5,096"},null,null,"СРБ/1-80/70",null,"800х700х870",{"v":5253,"d":"5,253"}]
[null,null,"СР/1-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":5519,"d":"5,519"},null,null,"СРБ/1-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":5694,"d":"5,694"}]
[null,null,"СР/1-100/70",null,"1000х700х870",{"v":5941,"d":"5,941"},null,null,"СРБ/1-100/70",null,"1000х700х870",{"v":6136,"d":"6,136"}]
[null,null,"СР/1-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":6786,"d":"6,786"},null,null,"СРБ/1-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":7019,"d":"7,019"}]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь, полка-решетка ",{"$nulls":5},"Каркас: уголок оцинк. сталь, полка-решетка, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол разделочный без борта (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, полка-решетка) ","СР-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":3482,"d":"3,482"},null,"Стол разделочный с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, полка-решетка) ","СРБ-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":3880,"d":"3,880"}]
[null,null,"СР-80/60 ","КОБОР","800х600х870",{"v":4159,"d":"4,159"},null,null,"СРБ-80/60 ","КОБОР","800х600х870",{"v":4649,"d":"4,649"}]
[null,null,"СР-90/60 ","КОБОР","900х600х870",{"v":4497,"d":"4,497"},null,null,"СРБ-90/60 ","КОБОР","900х600х870",{"v":5034,"d":"5,034"}]
[null,null,"СР-95/60 ",null,"950х600х870",{"v":4667,"d":"4,667"},null,null,"СРБ-95/60 ",null,"950х600х870",{"v":5095,"d":"5,095"}]
[null,null,"СР-100/60 ","КОБОР","1000х600х870",{"v":4835,"d":"4,835"},null,null,"СРБ-100/60 ","КОБОР","1000х600х870",{"v":5419,"d":"5,419"}]
[null,null,"СР-120/60 ","КОБОР","1200х600х870",{"v":5066,"d":"5,066"},null,null,"СРБ-120/60 ","КОБОР","1200х600х870",{"v":5508,"d":"5,508"}]
[null,null,"СР-150/60 ","КОБОР","1500х600х870",{"v":6301,"d":"6,301"},null,null,"СРБ-150/60 ","КОБОР","1500х600х870",{"v":6664,"d":"6,664"}]
[null,null,"СР-180/60 ","КОБОР","1800х600х870",{"v":8277,"d":"8,277"},null,null,"СРБ-180/60 ","КОБОР","1800х600х870",{"v":9483,"d":"9,483"}]
[]
[null,null,"СР-60/70 ","КОБОР","600х700х870",{"v":4476,"d":"4,476"},null,null,"СРБ-60/70 ","КОБОР","600х700х870",{"v":4600,"d":"4,600"}]
[null,null,"СР-80/70 ","КОБОР","800х700х870",{"v":5365,"d":"5,365"},null,null,"СРБ-80/70 ","КОБОР","800х700х870",{"v":5529,"d":"5,529"}]
[null,null,"СР-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":5809,"d":"5,809"},null,null,"СРБ-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":5995,"d":"5,995"}]
[null,null,"СР-95/70",null,"950х700х870",{"v":6032,"d":"6,032"},null,null,"СРБ-95/70",null,"950х700х870",{"v":6226,"d":"6,226"}]
[null,null,"СР-100/70 ","КОБОР","1000х700х870",{"v":6253,"d":"6,253"},null,null,"СРБ-100/70 ","КОБОР","1000х700х870",{"v":6459,"d":"6,459"}]
[null,null,"СР-120/70 ","КОБОР","1200х700х870",{"v":7142,"d":"7,142"},null,null,"СРБ-120/70 ","КОБОР","1200х700х870",{"v":7388,"d":"7,388"}]
[null,null,"СР-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":8158,"d":"8,158"},null,null,"СРБ-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":8863,"d":"8,863"}]
[null,null,"СР-180/70","КОБОР","1800х700х870",{"v":9505,"d":"9,505"},null,null,"СРБ-180/70","КОБОР","1800х700х870",{"v":10337,"d":"10,337"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж сталь, полка-решетка",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж сталь, полка-решетка, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол разделочный без борта (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж сталь, полка-решетка)","СР-60/60/430","КОБОР","600х600х870",{"v":6331,"d":"6,331"},null,"Стол разделочный с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж сталь, полка-решетка)","СРБ-60/60/430","КОБОР","600х600х870",{"v":6647,"d":"6,647"}]
[null,null,"СР-80/60/430","КОБОР","800х600х870",{"v":7233,"d":"7,233"},null,null,"СРБ-80/60/430","КОБОР","800х600х870",{"v":7595,"d":"7,595"}]
[null,null,"СР-90/60/430","КОБОР","900х600х870",{"v":7685,"d":"7,685"},null,null,"СРБ-90/60/430","КОБОР","900х600х870",{"v":8068,"d":"8,068"}]
[null,null,"СР-95/60/430",null,"950х600х870",{"v":7910,"d":"7,910"},null,null,"СРБ-95/60/430",null,"950х600х870",{"v":8305,"d":"8,305"}]
[null,null,"СР-100/60/430","КОБОР","1000х600х870",{"v":8135,"d":"8,135"},null,null,"СРБ-100/60/430","КОБОР","1000х600х870",{"v":8541,"d":"8,541"}]
[null,null,"СР-120/60/430","КОБОР","1200х600х870",{"v":9037,"d":"9,037"},null,null,"СРБ-120/60/430","КОБОР","1200х600х870",{"v":9489,"d":"9,489"}]
[null,null,"СР-150/60/430","КОБОР","1500х600х870",{"v":10581,"d":"10,581"},null,null,"СРБ-150/60/430","КОБОР","1500х600х870",{"v":11111,"d":"11,111"}]
[null,null,"СР-180/60/430","КОБОР","1800х600х870",{"v":12125,"d":"12,125"},null,null,"СРБ-180/60/430","КОБОР","1800х600х870",{"v":12732,"d":"12,732"}]
[]
[null,null,"СР-60/70/430","КОБОР","600х700х870",{"v":7404,"d":"7,404"},null,null,"СРБ-60/70/430","КОБОР","600х700х870",{"v":7774,"d":"7,774"}]
[null,null,"СР-80/70/430","КОБОР","800х700х870",{"v":8472,"d":"8,472"},null,null,"СРБ-80/70/430","КОБОР","800х700х870",{"v":8895,"d":"8,895"}]
[null,null,"СР-90/70/430","КОБОР","900х700х870",{"v":9006,"d":"9,006"},null,null,"СРБ-90/70/430","КОБОР","900х700х870",{"v":9456,"d":"9,456"}]
[null,null,"СР-95/70/430",null,"950х700х870",{"v":9273,"d":"9,273"},null,null,"СРБ-95/70/430",null,"950х700х870",{"v":9737,"d":"9,737"}]
[null,null,"СР-100/70/430","КОБОР","1000х700х870",{"v":9541,"d":"9,541"},null,null,"СРБ-100/70/430","КОБОР","1000х700х870",{"v":10017,"d":"10,017"}]
[null,null,"СР-120/70/430","КОБОР","1200х700х870",{"v":10609,"d":"10,609"},null,null,"СРБ-120/70/430","КОБОР","1200х700х870",{"v":11138,"d":"11,138"}]
[null,null,"СР-150/70/430","КОБОР","1500х700х870",{"v":11880,"d":"11,880"},null,null,"СРБ-150/70/430","КОБОР","1500х700х870",{"v":12475,"d":"12,475"}]
[null,null,"СР-180/70/430","КОБОР","1800х700х870",{"v":13645,"d":"13,645"},null,null,"СРБ-180/70/430","КОБОР","1800х700х870",{"v":14327,"d":"14,327"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж сталь, полка сплошная",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж сталь, полка сплошная, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол разделочный без борта (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж сталь, полка сплошная)","СП-40/60/430",null,"400х600х870",{"v":6613,"d":"6,613"},null,"Стол разделочный с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж сталь, полка сплошная)","СПБ-40/60/430",null,"400х600х870",{"v":6811,"d":"6,811"}]
[null,null,"СП-60/60/430","КОБОР","600х600х870",{"v":6965,"d":"6,965"},null,null,"СПБ-60/60/430","КОБОР","600х600х870",{"v":7174,"d":"7,174"}]
[null,null,"СП-80/60/430","КОБОР","800х600х870",{"v":7957,"d":"7,957"},null,null,"СПБ-80/60/430","КОБОР","800х600х870",{"v":8195,"d":"8,195"}]
[null,null,"СП-90/60/430","КОБОР","900х600х870",{"v":8453,"d":"8,453"},null,null,"СПБ-90/60/430","КОБОР","900х600х870",{"v":8707,"d":"8,707"}]
[null,null,"СП-95/60/430",null,"950х600х870",{"v":8701,"d":"8,701"},null,null,"СПБ-95/60/430",null,"950х600х870",{"v":8962,"d":"8,962"}]
[null,null,"СП-100/60/430","КОБОР","1000х600х870",{"v":8948,"d":"8,948"},null,null,"СПБ-100/60/430","КОБОР","1000х600х870",{"v":9217,"d":"9,217"}]
[null,null,"СП-120/60/430","КОБОР","1200х600х870",{"v":9941,"d":"9,941"},null,null,"СПБ-120/60/430","КОБОР","1200х600х870",{"v":10239,"d":"10,239"}]
[null,null,"СП-150/60/430","КОБОР","1500х600х870",{"v":11640,"d":"11,640"},null,null,"СПБ-150/60/430","КОБОР","1500х600х870",{"v":11989,"d":"11,989"}]
[null,null,"СП-180/60/430","КОБОР","1800х600х870",{"v":13338,"d":"13,338"},null,null,"СПБ-180/60/430","КОБОР","1800х600х870",{"v":13737,"d":"13,737"}]
[]
[null,null,"СП-40/70/430",null,"400х700х870",{"v":6720,"d":"6,720"},null,null,"СПБ-40/70/430",null,"400х700х870",{"v":6922,"d":"6,922"}]
[null,null,"СП-60/70/430","КОБОР","600х700х870",{"v":8145,"d":"8,145"},null,null,"СПБ-60/70/430","КОБОР","600х700х870",{"v":8388,"d":"8,388"}]
[null,null,"СП-80/70/430","КОБОР","800х700х870",{"v":9320,"d":"9,320"},null,null,"СПБ-80/70/430","КОБОР","800х700х870",{"v":9599,"d":"9,599"}]
[null,null,"СП-90/70/430","КОБОР","900х700х870",{"v":9906,"d":"9,906"},null,null,"СПБ-90/70/430","КОБОР","900х700х870",{"v":10204,"d":"10,204"}]
[null,null,"СП-95/70/430",null,"950х700х870",{"v":10200,"d":"10,200"},null,null,"СПБ-95/70/430",null,"950х700х870",{"v":10506,"d":"10,506"}]
[null,null,"СП-100/70/430","КОБОР","1000х700х870",{"v":10495,"d":"10,495"},null,null,"СПБ-100/70/430","КОБОР","1000х700х870",{"v":10810,"d":"10,810"}]
[null,null,"СП-120/70/430","КОБОР","1200х700х870",{"v":11670,"d":"11,670"},null,null,"СПБ-120/70/430","КОБОР","1200х700х870",{"v":12020,"d":"12,020"}]
[null,null,"СП-150/70/430","КОБОР","1500х700х870",{"v":13068,"d":"13,068"},null,null,"СПБ-150/70/430","КОБОР","1500х700х870",{"v":13460,"d":"13,460"}]
[null,null,"СП-180/70/430","КОБОР","1800х700х870",{"v":15008,"d":"15,008"},null,null,"СПБ-180/70/430","КОБОР","1800х700х870",{"v":15459,"d":"15,459"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, полка сплошная",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. труба  40х40, полка сплошная, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол разделочный без борта (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, полка сплошная)","СП-40/60","КОБОР","400х600х870",{"v":7275,"d":"7,275"},null,"Стол разделочный с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, полка сплошная)","СПБ-40/60","КОБОР","400х600х870",{"v":7348,"d":"7,348"}]
[null,null,"СП-60/60","КОБОР","600х600х870",{"v":7661,"d":"7,661"},null,null,"СПБ-60/60","КОБОР","600х600х870",{"v":7738,"d":"7,738"}]
[null,null,"СП-80/60","КОБОР","800х600х870",{"v":8753,"d":"8,753"},null,null,"СПБ-80/60","КОБОР","800х600х870",{"v":8839,"d":"8,839"}]
[null,null,"СП-90/60","КОБОР","900х600х870",{"v":9298,"d":"9,298"},null,null,"СПБ-90/60","КОБОР","900х600х870",{"v":9391,"d":"9,391"}]
[null,null,"СП-95/60",null,"950х600х870",{"v":9571,"d":"9,571"},null,null,"СПБ-95/60",null,"950х600х870",{"v":9667,"d":"9,667"}]
[null,null,"СП-100/60","КОБОР","1000х600х870",{"v":9844,"d":"9,844"},null,null,"СПБ-100/60","КОБОР","1000х600х870",{"v":9942,"d":"9,942"}]
[null,null,"СП-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":10934,"d":"10,934"},null,null,"СПБ-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":11044,"d":"11,044"}]
[null,null,"СП-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":12803,"d":"12,803"},null,null,"СПБ-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":12932,"d":"12,932"}]
[null,null,"СП-180/60","КОБОР","1800х600х870",{"v":13732,"d":"13,732"},null,null,"СПБ-180/60","КОБОР","1800х600х870",{"v":13870,"d":"13,870"}]
[]
[null,null,"СП-40/70",null,"400х700х870",{"v":7392,"d":"7,392"},null,null,"СПБ-40/70",null,"400х700х870",{"v":7466,"d":"7,466"}]
[null,null,"СП-60/70","КОБОР","600х700х870",{"v":8959,"d":"8,959"},null,null,"СПБ-60/70","КОБОР","600х700х870",{"v":9048,"d":"9,048"}]
[null,null,"СП-80/70","КОБОР","800х700х870",{"v":10251,"d":"10,251"},null,null,"СПБ-80/70","КОБОР","800х700х870",{"v":10353,"d":"10,353"}]
[null,null,"СП-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":10898,"d":"10,898"},null,null,"СПБ-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":11007,"d":"11,007"}]
[null,null,"СП-95/70",null,"950х700х870",{"v":11220,"d":"11,220"},null,null,"СПБ-95/70",null,"950х700х870",{"v":11333,"d":"11,333"}]
[null,null,"СП-100/70","КОБОР","1000х700х870",{"v":11544,"d":"11,544"},null,null,"СПБ-100/70","КОБОР","1000х700х870",{"v":11660,"d":"11,660"}]
[null,null,"СП-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":12838,"d":"12,838"},null,null,"СПБ-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":12966,"d":"12,966"}]
[null,null,"СП-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":14375,"d":"14,375"},null,null,"СПБ-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":14519,"d":"14,519"}]
[null,null,"СП-180/70","КОБОР","1800х700х870",{"v":15384,"d":"15,384"},null,null,"СПБ-180/70","КОБОР","1800х700х870",{"v":15537,"d":"15,537"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, полка сплошная (разборный)",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. труба  40х40, полка сплошная, борт (разборный)"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол разделочный без борта (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, полка сплошная) разборный","СПР-40/60",null,"400х600х870",{"v":8002,"d":"8,002"},null,"Стол разделочный с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, полка сплошная) разборный","СПРБ-40/60",null,"400х600х870",{"v":8082,"d":"8,082"}]
[null,null,"СПР-60/60",null,"600х600х870",{"v":8427,"d":"8,427"},null,null,"СПРБ-60/60",null,"600х600х870",{"v":8512,"d":"8,512"}]
[null,null,"СПР-80/60",null,"800х600х870",{"v":9628,"d":"9,628"},null,null,"СПРБ-80/60",null,"800х600х870",{"v":9724,"d":"9,724"}]
[null,null,"СПР-90/60",null,"900х600х870",{"v":10229,"d":"10,229"},null,null,"СПРБ-90/60",null,"900х600х870",{"v":10331,"d":"10,331"}]
[null,null,"СПР-95/60",null,"950х600х870",{"v":10527,"d":"10,527"},null,null,"СПРБ-95/60",null,"950х600х870",{"v":10634,"d":"10,634"}]
[null,null,"СПР-100/60",null,"1000х600х870",{"v":10828,"d":"10,828"},null,null,"СПРБ-100/60",null,"1000х600х870",{"v":10936,"d":"10,936"}]
[null,null,"СПР-120/60",null,"1200х600х870",{"v":12028,"d":"12,028"},null,null,"СПРБ-120/60",null,"1200х600х870",{"v":12148,"d":"12,148"}]
[null,null,"СПР-150/60",null,"1500х600х870",{"v":14083,"d":"14,083"},null,null,"СПРБ-150/60",null,"1500х600х870",{"v":14225,"d":"14,225"}]
[null,null,"СПР-180/60",null,"1800х600х870",{"v":15105,"d":"15,105"},null,null,"СПРБ-180/60",null,"1800х600х870",{"v":15257,"d":"15,257"}]
[]
[null,null,"СПР-40/70",null,"400х700х870",{"v":8131,"d":"8,131"},null,null,"СПРБ-40/70",null,"400х700х870",{"v":8213,"d":"8,213"}]
[null,null,"СПР-60/70",null,"600х700х870",{"v":9854,"d":"9,854"},null,null,"СПРБ-60/70",null,"600х700х870",{"v":9953,"d":"9,953"}]
[null,null,"СПР-80/70",null,"800х700х870",{"v":11276,"d":"11,276"},null,null,"СПРБ-80/70",null,"800х700х870",{"v":11388,"d":"11,388"}]
[null,null,"СПР-90/70",null,"900х700х870",{"v":11987,"d":"11,987"},null,null,"СПРБ-90/70",null,"900х700х870",{"v":12107,"d":"12,107"}]
[null,null,"СПР-95/70",null,"950х700х870",{"v":12342,"d":"12,342"},null,null,"СПРБ-95/70",null,"950х700х870",{"v":12466,"d":"12,466"}]
[null,null,"СПР-100/70",null,"1000х700х870",{"v":12699,"d":"12,699"},null,null,"СПРБ-100/70",null,"1000х700х870",{"v":12825,"d":"12,825"}]
[null,null,"СПР-120/70",null,"1200х700х870",{"v":14122,"d":"14,122"},null,null,"СПРБ-120/70",null,"1200х700х870",{"v":14263,"d":"14,263"}]
[null,null,"СПР-150/70",null,"1500х700х870",{"v":15812,"d":"15,812"},null,null,"СПРБ-150/70",null,"1500х700х870",{"v":15970,"d":"15,970"}]
[null,null,"СПР-180/70",null,"1800х700х870",{"v":16922,"d":"16,922"},null,null,"СПРБ-180/70",null,"1800х700х870",{"v":17090,"d":"17,090"}]
[]
[null,"СТОЛЫ РАЗДЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП) "]
[]
[null,"                           Стол угловой                                                                                                                                                                                                                       Каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон, 2 борта",{"$nulls":5}," Стол угловой                                                                                                                                                                                                                         Каркас: уголок нерж. сталь, обвязка с 4-х сторон, 2 борта"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол угловой с 2 бортами (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон)","СУ-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":4183,"d":"4,183"},null,"Стол угловой с 2 бортами (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж. сталь, обвязка с 4-х сторон)","СУ-60/60/430","КОБОР","600х600х870",{"v":6980,"d":"6,980"}]
[null,null,"СУ-70/70 ","КОБОР","700х700х870",{"v":5413,"d":"5,413"},null,null,"СУ-70/70/430","КОБОР","700х700х870",{"v":8136,"d":"8,136"}]
[]
[null,"Стол для овощей                                                                                                                                                                                                                             Каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 3-х сторон",{"$nulls":5},"Стол для овощей                                                                                                                                                                                                                   Каркас: уголок нерж. сталь, обвязка с 3-х сторон"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол для овощей (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, обвязка с 3-х сторон)","С0-120/80 ","КОБОР","1200х800х870",{"v":14019,"d":"14,019"},null,"Стол для овощей (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж. сталь, обвязка с 3-х сторон)","С0-120/80/430","КОБОР","1200х800х870",{"v":17101,"d":"17,101"}]
[null,null,"С0-150/80","КОБОР","1500х800х870",{"v":15714,"d":"15,714"},null,null,"С0-150/80/430","КОБОР","1500х800х870",{"v":18276,"d":"18,276"}]
[]
[null,"Стол для мяса                                                                                                                                                                                                                                   Каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка",{"$nulls":5},"Стол для мяса                                                                                                                                                                                                                            Каркас: уголок нерж. сталь, обвязка"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол для мяса (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, обвязка)","СМ-120/60 ","КОБОР","1200х600х870",{"v":11271,"d":"11,271"},null,"Стол для мяса (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж. сталь, обвязка)","СМ-120/60/430","КОБОР","1200х600х870",{"v":13109,"d":"13,109"}]
[null,null,"СМ-120/80","КОБОР","1200х800х870",{"v":12221,"d":"12,221"},null,null,"СМ-120/80/430","КОБОР","1200х800х870",{"v":14214,"d":"14,214"}]
[]
[null,"Стол с выдвижными ящиками ящиками                                                                                                                                                                      Каркас: нерж. труба  40х40",{"$nulls":5},"Стол с выдвижными ящиками ящиками с бортом                                                                                                                               Каркас: нерж. труба  40х40"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол с выдвижными ящиками (столешница – нерж. сталь   aisi 430, выдвижные ящики под столешницей, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, полка)","СПЯ-120/60 ","КОБОР","1200х600х870",{"v":22412,"d":"22,412"},null,"Стол с выдвижными ящиками (столешница – нерж. сталь   aisi 430, выдвижные ящики под столешницей, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, полка)","СПБЯ-120/60 ","КОБОР","1200х600х870",{"v":22860,"d":"22,860"}]
[null,null,"СПЯ-160/60 ","КОБОР","1600х600х870",{"v":27354,"d":"27,354"},null,null,"СПБЯ-160/60 ","КОБОР","1600х600х870",{"v":27901,"d":"27,901"}]
[]
[null,null,"СПЯ-120/70 ","КОБОР","1200х700х870",{"v":24653,"d":"24,653"},null,null,"СПБЯ-120/70 ","КОБОР","1200х700х870",{"v":25578,"d":"25,578"}]
[null,null,"СПЯ-160/70 ","КОБОР","1600х700х870",{"v":28301,"d":"28,301"},null,null,"СПБЯ-160/70 ","КОБОР","1600х700х870",{"v":28867,"d":"28,867"}]
[]
[]
[null,"СТОЛЫ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДЛЯ СБОРА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, отверстие диам. 150 мм.) "]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок оцинк. сталь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол для сбора пищевых отходов (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, отв. диам. 150 мм.) ","СРО-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":4547,"d":"4,547"},null,"Стол для сбора пищевых отходов с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок оцинк. сталь, отв. диам. 150 мм.) ","СРОБ-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":4775,"d":"4,775"}]
[null,null,"СРО-90/60","КОБОР","900х600х870",{"v":5330,"d":"5,330"},null,null,"СРОБ-90/60 Л/П","КОБОР","900х600х870",{"v":5596,"d":"5,596"}]
[null,null,"СРО-100/60",null,"1000х600х870",{"v":5732,"d":"5,732"},null,null,"СРОБ-100/60 Л/П",null,"1000х600х870",{"v":5936,"d":"5,936"}]
[null,null,"СРО-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":6205,"d":"6,205"},null,null,"СРОБ-120/60 Л/П","КОБОР","1200х600х870",{"v":6514,"d":"6,514"}]
[null,null,"СРО-60/70","КОБОР","600х700х870",{"v":4882,"d":"4,882"},null,null,"СРОБ-60/70 ","КОБОР","600х700х870",{"v":5126,"d":"5,126"}]
[null,null,"СРО-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":5767,"d":"5,767"},null,null,"СРОБ-90/70 Л/П","КОБОР","900х700х870",{"v":6055,"d":"6,055"}]
[null,null,"СРО-100/70",null,"1000х700х870",{"v":6222,"d":"6,222"},null,null,"СРОБ-100/70 Л/П",null,"1000х700х870",{"v":6421,"d":"6,421"}]
[null,null,"СРО-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":6909,"d":"6,909"},null,null,"СРОБ-120/70 Л/П","КОБОР","1200х700х870",{"v":7254,"d":"7,254"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. сталь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол для сбора пищевых отходов (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж. сталь, отв. диам. 150 мм.) ","СРО-60/60/430","КОБОР","600х600х870",{"v":5657,"d":"5,657"},null,"Стол для сбора пищевых отходов с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж. сталь, отв. диам. 150 мм.) ","СРОБ-60/60/430","КОБОР","600х600х870",{"v":5939,"d":"5,939"}]
[null,null,"СРО-90/60/430","КОБОР","900х600х870",{"v":6505,"d":"6,505"},null,null,"СРОБ-90/60/430 Л/П","КОБОР","900х600х870",{"v":6830,"d":"6,830"}]
[null,null,"СРО-100/60/430",null,"1000х600х870",{"v":6939,"d":"6,939"},null,null,"СРОБ-100/60/430 Л/П",null,"1000х600х870",{"v":7124,"d":"7,124"}]
[null,null,"СРО-120/60/430","КОБОР","1200х600х870",{"v":7476,"d":"7,476"},null,null,"СРОБ-120/60/430 Л/П","КОБОР","1200х600х870",{"v":7849,"d":"7,849"}]
[null,null,"СРО-60/70/430 ","КОБОР","600х700х870",{"v":6052,"d":"6,052"},null,null,"СРОБ-60/70/430 ","КОБОР","600х700х870",{"v":6354,"d":"6,354"}]
[null,null,"СРО-90/70/430","КОБОР","900х700х870",{"v":6997,"d":"6,997"},null,null,"СРОБ-90/70/430 Л/П","КОБОР","900х700х870",{"v":7347,"d":"7,347"}]
[null,null,"СРО-100/70/430",null,"1000х700х870",{"v":7458,"d":"7,458"},null,null,"СРОБ-100/70/430 Л/П",null,"1000х700х870",{"v":7640,"d":"7,640"}]
[null,null,"СРО-120/70/430","КОБОР","1200х700х870",{"v":8272,"d":"8,272"},null,null,"СРОБ-120/70/430 Л/П","КОБОР","1200х700х870",{"v":8686,"d":"8,686"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. труба 40х40, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол для сбора пищевых отходов (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, отв. диам. 150 мм.) ","СПО-60/60","КОБОР","600х600х870",{"v":5997,"d":"5,997"},null,"Стол для сбора пищевых отходов с бортом (столешница – нерж. сталь   aisi 430, усиление ЛДСП, каркас нерж. труба  40х40, отв. диам. 150 мм.) ","СПОБ-60/60 ","КОБОР","600х600х870",{"v":7196,"d":"7,196"}]
[null,null,"СПО-90/60 Л/П","КОБОР","900х600х870",{"v":6894,"d":"6,894"},null,null,"СПОБ-90/60 Л/П","КОБОР","900х600х870",{"v":8273,"d":"8,273"}]
[null,null,"СПО-100/60 Л/П",null,"1000х600х870",{"v":7353,"d":"7,353"},null,null,"СПОБ-100/60 Л/П",null,"1000х600х870",{"v":8934,"d":"8,934"}]
[null,null,"СПО-120/60 Л/П","КОБОР","1200х600х870",{"v":7923,"d":"7,923"},null,null,"СПОБ-120/60 Л/П","КОБОР","1200х600х870",{"v":9508,"d":"9,508"}]
[null,null,"СПО-150/60 Л/П","КОБОР","1500х600х870",{"v":9196,"d":"9,196"},null,null,"СПОБ-150/60 Л/П","КОБОР","1500х600х870",{"v":11035,"d":"11,035"}]
[null,null,"СПО-60/70 Л/П","КОБОР","600х700х870",{"v":6415,"d":"6,415"},null,null,"СПОБ-60/70 ","КОБОР","600х700х870",{"v":7698,"d":"7,698"}]
[null,null,"СПО-90/70 Л/П","КОБОР","900х700х870",{"v":7416,"d":"7,416"},null,null,"СПОБ-90/70 Л/П","КОБОР","900х700х870",{"v":8900,"d":"8,900"}]
[null,null,"СПО-100/70 Л/П",null,"1000х700х870",{"v":7909,"d":"7,909"},null,null,"СПОБ-100/70 Л/П",null,"1000х700х870",{"v":9612,"d":"9,612"}]
[null,null,"СПО-120/70 Л/П","КОБОР","1200х700х870",{"v":8768,"d":"8,768"},null,null,"СПОБ-120/70 Л/П","КОБОР","1200х700х870",{"v":10522,"d":"10,522"}]
[null,null,"СПО-150/70 Л/П","КОБОР","1500х700х870",{"v":10435,"d":"10,435"},null,null,"СПОБ-150/70 Л/П","КОБОР","1500х700х870",{"v":12522,"d":"12,522"}]
[]
[null,"СТОЛЫ-ТУМБЫ (столешница - нерж. сталь. aisi 430, каркас сварной из нерж. стали 430, полка)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь. aisi 430",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. сталь. aisi 430,  борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол-тумба открытая (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, полка)"," СТО-90/60","КОБОР","900х600х870",{"v":15251,"d":"15,251"},null,"Стол-тумба открытая с бортом (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, полка)"," СТОБ-90/60","КОБОР","900х600х870",{"v":15460,"d":"15,460"}]
[null,null," СТО-100/60",null,"1000х600х870",{"v":16205,"d":"16,205"},null,null," СТОБ-100/60",null,"1000х600х870",{"v":16436,"d":"16,436"}]
[null,null," СТО-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":18111,"d":"18,111"},null,null," СТОБ-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":18390,"d":"18,390"}]
[null,null," СТО-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":20971,"d":"20,971"},null,null," СТОБ-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":21319,"d":"21,319"}]
[]
[null,null," СТО-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":16830,"d":"16,830"},null,null," СТОБ-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":17039,"d":"17,039"}]
[null,null," СТО-100/70",null,"1000х700х870",{"v":17886,"d":"17,886"},null,null," СТОБ-100/70",null,"1000х700х870",{"v":18118,"d":"18,118"}]
[null,null," СТО-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":19997,"d":"19,997"},null,null," СТОБ-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":20276,"d":"20,276"}]
[null,null," СТО-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":23164,"d":"23,164"},null,null," СТОБ-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":23513,"d":"23,513"}]
[]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь. aisi 430, двери купе",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. сталь. aisi 430, двери купе, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол-тумба (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, двери-купе, полка)"," СТ-90/60","КОБОР","900х600х870",{"v":18815,"d":"18,815"},null,"Стол-тумба с бортом (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, двери-купе, полка)"," СТБ-90/60","КОБОР","900х600х870",{"v":19012,"d":"19,012"}]
[null,null," СТ-100/60",null,"1000х600х870",{"v":20191,"d":"20,191"},null,null," СТБ-100/60",null,"1000х600х870",{"v":20409,"d":"20,409"}]
[null,null," СТ-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":22941,"d":"22,941"},null,null," СТБ-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":23204,"d":"23,204"}]
[null,null," СТ-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":27067,"d":"27,067"},null,null," СТБ-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":27395,"d":"27,395"}]
[]
[null,null," СТ-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":20305,"d":"20,305"},null,null," СТБ-90/70","КОБОР","900х700х870",{"v":20502,"d":"20,502"}]
[null,null," СТ-100/70",null,"1000х700х870",{"v":21777,"d":"21,777"},null,null," СТБ-100/70",null,"1000х700х870",{"v":21995,"d":"21,995"}]
[null,null," СТ-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":24720,"d":"24,720"},null,null," СТБ-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":24982,"d":"24,982"}]
[null,null," СТ-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":29134,"d":"29,134"},null,null," СТБ-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":29463,"d":"29,463"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь. aisi 430, двери купе, 4 выдвижных ящика",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. сталь. aisi 430, двери купе, 4 выдвижных ящика, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол-тумба (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, двери-купе, 4 выдвижных ящика, полка)"," СТ/1-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":32489,"d":"32,489"},null,"Стол-тумба с бортом (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, двери-купе, 4 выдвижных ящика, полка)"," СТБ/1-120/60","КОБОР","1200х600х870",{"v":32700,"d":"32,700"}]
[null,null," СТ/1-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":35882,"d":"35,882"},null,null," СТБ/1-150/60","КОБОР","1500х600х870",{"v":36146,"d":"36,146"}]
[]
[null,null," СТ/1-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":35303,"d":"35,303"},null,null," СТБ/1-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":35515,"d":"35,515"}]
[null,null," СТ/1-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":38940,"d":"38,940"},null,null," СТБ/1-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":39206,"d":"39,206"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь. aisi 430, 4 выдвижных ящика",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. сталь. aisi 430, 4 выдвижных ящика, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол-тумба (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, 4 выдвижных ящика)"," СТ/1-40/60","КОБОР","400х600х870",{"v":21890,"d":"21,890"},null,"Стол-тумба с бортом (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, 4 выдвижных ящика)"," СТБ/1-40/60","КОБОР","400х600х870",{"v":21965,"d":"21,965"}]
[null,null," СТ/1-40/70","КОБОР","400х700х870",{"v":23660,"d":"23,660"},null,null," СТБ/1-40/70","КОБОР","400х700х870",{"v":23733,"d":"23,733"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь. aisi 430, одна распашная дверь",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. сталь. aisi 430,  одна распашная дверь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол-тумба (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, распашная дверь, полка)"," СТ/2-40/60","КОБОР","400х600х870",{"v":11530,"d":"11,530"},null,"Стол-тумба с бортом (столешница - нерж. сталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас сварной из нерж. стали 430, распашная дверь, полка)"," СТБ/2-40/60","КОБОР","400х600х870",{"v":11760,"d":"11,760"}]
[null,null," СТ/2-40/70","КОБОР","400х700х870",{"v":12433,"d":"12,433"},null,null," СТБ/2-40/70","КОБОР","400х700х870",{"v":12682,"d":"12,682"}]
[]
[null,"СТОЛЫ-КОНДИТЕРСКИЕ (столешница - бук. толщ. 40 мм, каркас нерж. труба  40х40)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба 40х40",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. труба 40х40, полка"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол-кондитерский (столешница - бук. толщ. 40 мм, каркас нерж. труба  40х40)","СПК-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":16727,"d":"16,727"},null,"Стол-кондитерский (столешница - бук. толщ. 40 мм, каркас нерж. труба  40х40, полка)","СПКП-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":18633,"d":"18,633"}]
[null,null,"СПК-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":17665,"d":"17,665"},null,null,"СПКП-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":20052,"d":"20,052"}]
[null,null,"СПК-180/70",null,"1800х700х870",{"v":20357,"d":"20,357"},null,null,"СПКП-180/70",null,"1800х700х870",{"v":23311,"d":"23,311"}]
[null,null,"СПК-200/70",null,"2000х700х870",{"v":23517,"d":"23,517"},null,null,"СПКП-200/70",null,"2000х700х870",{"v":25634,"d":"25,634"}]
[]
[null,null,"СПК-120/80",null,"1200х800х870",{"v":17880,"d":"17,880"},null,null,"СПКП-120/80",null,"1200х800х870",{"v":19103,"d":"19,103"}]
[null,null,"СПК-150/80",null,"1500х800х870",{"v":18865,"d":"18,865"},null,null,"СПКП-150/80",null,"1500х800х870",{"v":20597,"d":"20,597"}]
[null,null,"СПК-180/80",null,"1800х800х870",{"v":21690,"d":"21,690"},null,null,"СПКП-180/80",null,"1800х800х870",{"v":23932,"d":"23,932"}]
[null,null,"СПК-200/80",null,"2000х800х870",{"v":24953,"d":"24,953"},null,null,"СПКП-200/80",null,"2000х800х870",{"v":27069,"d":"27,069"}]
[]
[null,"СТОЛЫ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ (столешница - толщ. 20 мм, каркас нерж. труба  40х40)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба 40х40",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. труба 40х40, полка"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стол с полипропиленовой столешницей (столешница - толщ. 20 мм, каркас нерж. труба  40х40)","СПП-120/60",null,"1200х600х870",{"v":21879,"d":"21,879"},null,"Стол с полипропиленовой столешницей (столешница - толщ. 20 мм, каркас нерж. труба  40х40, полка)","СППП-120/60",null,"1200х600х870",{"v":23487,"d":"23,487"}]
[null,null,"СПП-150/60",null,"1500х600х870",{"v":27007,"d":"27,007"},null,null,"СППП-150/60",null,"1500х600х870",{"v":29010,"d":"29,010"}]
[null,null,"СПП-180/60",null,"1800х600х870",{"v":32134,"d":"32,134"},null,null,"СППП-180/60",null,"1800х600х870",{"v":34546,"d":"34,546"}]
[null,null,"СПП-200/60",null,"2000х600х870",{"v":36236,"d":"36,236"},null,null,"СППП-200/60",null,"2000х600х870",{"v":39587,"d":"39,587"}]
[]
[null,null,"СПП-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":23929,"d":"23,929"},null,null,"СППП-120/70","КОБОР","1200х700х870",{"v":25471,"d":"25,471"}]
[null,null,"СПП-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":29569,"d":"29,569"},null,null,"СППП-150/70","КОБОР","1500х700х870",{"v":31571,"d":"31,571"}]
[null,null,"СПП-180/70",null,"1800х700х870",{"v":35209,"d":"35,209"},null,null,"СППП-180/70",null,"1800х700х870",{"v":37602,"d":"37,602"}]
[null,null,"СПП-200/70",null,"2000х700х870",{"v":39654,"d":"39,654"},null,null,"СППП-200/70",null,"2000х700х870",{"v":43032,"d":"43,032"}]
[]
[null,null,"СПП-120/80",null,"1200х800х870",{"v":25980,"d":"25,980"},null,null,"СППП-120/80",null,"1200х800х870",{"v":27589,"d":"27,589"}]
[null,null,"СПП-150/80",null,"1500х800х870",{"v":32134,"d":"32,134"},null,null,"СППП-150/80",null,"1500х800х870",{"v":34158,"d":"34,158"}]
[null,null,"СПП-180/80",null,"1800х800х870",{"v":38287,"d":"38,287"},null,null,"СППП-180/80",null,"1800х800х870",{"v":40686,"d":"40,686"}]
[null,null,"СПП-200/80",null,"2000х800х870",{"v":43073,"d":"43,073"},null,null,"СППП-200/80",null,"2000х800х870",{"v":46385,"d":"46,385"}]
[]
[]
[null,"ВАННЫ"]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок оцинк. сталь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМС/1-43/43","КОБОР","430х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":4817,"d":"4,817"},null,"Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон)","ВМСБ/1-43/43","КОБОР","430х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":4851,"d":"4,851"}]
[null,null,"ВМС/1-53/53","КОБОР","530х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":5820,"d":"5,820"},null,null,"ВМСБ/1-53/53","КОБОР","530х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":5860,"d":"5,860"}]
[null,null,"ВМС/1-63/60","КОБОР","630х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":7057,"d":"7,057"},null,null,"ВМСБ/1-63/60","КОБОР","630х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":7102,"d":"7,102"}]
[null,null,"ВМС/1-63/63","КОБОР","630х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":7332,"d":"7,332"},null,null,"ВМСБ/1-63/63","КОБОР","630х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":7377,"d":"7,377"}]
[null,null,"ВМС/1-70/70","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":8469,"d":"8,469"},null,null,"ВМСБ/1-70/70","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":8517,"d":"8,517"}]
[null,null,"ВМС/1-80/80","КОБОР","800х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":9778,"d":"9,778"},null,null,"ВМСБ/1-80/80","КОБОР","800х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":9835,"d":"9,835"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)","ВМС/1-43/43/430","КОБОР","430х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":6956,"d":"6,956"},null,"Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, борт, сифон)","ВМСБ/1-43/43/430","КОБОР","430х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":6989,"d":"6,989"}]
[null,null,"ВМС/1-53/53/430","КОБОР","530х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":8139,"d":"8,139"},null,null,"ВМСБ/1-53/53/430","КОБОР","530х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":8178,"d":"8,178"}]
[null,null,"ВМС/1-63/60/430","КОБОР","630х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":9350,"d":"9,350"},null,null,"ВМСБ/1-63/60/430","КОБОР","630х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":9396,"d":"9,396"}]
[null,null,"ВМС/1-63/63/430","КОБОР","630х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":9650,"d":"9,650"},null,null,"ВМСБ/1-63/63/430","КОБОР","630х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":9695,"d":"9,695"}]
[null,null,"ВМС/1-70/70/430","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":10838,"d":"10,838"},null,null,"ВМСБ/1-70/70/430","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":10886,"d":"10,886"}]
[null,null,"ВМС/1-80/80/430","КОБОР","800х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":12307,"d":"12,307"},null,null,"ВМСБ/1-80/80/430","КОБОР","800х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":12362,"d":"12,362"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок оцинк. сталь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМС/2-80/43","КОБОР","800х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":8323,"d":"8,323"},null,"Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон)","ВМСБ/2-80/43","КОБОР","800х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":8376,"d":"8,376"}]
[null,null,"ВМС/2-100/53","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":10615,"d":"10,615"},null,null,"ВМСБ/2-100/53","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":10682,"d":"10,682"}]
[null,null,"ВМС/2-120/60","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":14254,"d":"14,254"},null,null,"ВМСБ/2-120/60","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":14335,"d":"14,335"}]
[null,null,"ВМС/2-120/63","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":14476,"d":"14,476"},null,null,"ВМСБ/2-120/63","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":14554,"d":"14,554"}]
[null,null,"ВМС/2-134/70","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":17470,"d":"17,470"},null,null,"ВМСБ/2-134/70","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":17556,"d":"17,556"}]
[null,null,"ВМС/2-154/80","КОБОР","1540х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":20788,"d":"20,788"},null,null,"ВМСБ/2-154/80","КОБОР","1540х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":20887,"d":"20,887"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)","ВМС/2-80/43/430","КОБОР","800х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":10593,"d":"10,593"},null,"Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, борт, сифон)","ВМСБ/2-80/43/430","КОБОР","800х430х870                            (ёмкость 330х330х300)",{"v":10645,"d":"10,645"}]
[null,null,"ВМС/2-100/53/430","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":13109,"d":"13,109"},null,null,"ВМСБ/2-100/53/430","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":13174,"d":"13,174"}]
[null,null,"ВМС/2-120/60/430","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":16979,"d":"16,979"},null,null,"ВМСБ/2-120/60/430","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":17058,"d":"17,058"}]
[null,null,"ВМС/2-120/63/430","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":17146,"d":"17,146"},null,null,"ВМСБ/2-120/63/430","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":17224,"d":"17,224"}]
[null,null,"ВМС/2-134/70/430","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":20301,"d":"20,301"},null,null,"ВМСБ/2-134/70/430","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":20387,"d":"20,387"}]
[null,null,"ВМС/2-154/80/430","КОБОР","1540х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":23827,"d":"23,827"},null,null,"ВМСБ/2-154/80/430","КОБОР","1540х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":23926,"d":"23,926"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок оцинк. сталь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМС/3-145/53","КОБОР","1450х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":13663,"d":"13,663"},null,"Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон)","ВМСБ/3-145/53","КОБОР","1450х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":13757,"d":"13,757"}]
[null,null,"ВМС/3-175/60","КОБОР","1750х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":18415,"d":"18,415"},null,null,"ВМСБ/3-175/60","КОБОР","1750х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":18528,"d":"18,528"}]
[null,null,"ВМС/3-175/63","КОБОР","1750х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":18692,"d":"18,692"},null,null,"ВМСБ/3-175/63","КОБОР","1750х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":18803,"d":"18,803"}]
[null,null,"ВМС/3-198/70","КОБОР","1980х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":19157,"d":"19,157"},null,null,"ВМСБ/3-198/70","КОБОР","1980х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":19282,"d":"19,282"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)","ВМС/3-145/53/430","КОБОР","1450х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":16573,"d":"16,573"},null,"Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, борт, сифон)","ВМСБ/3-145/53/430","КОБОР","1450х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":16666,"d":"16,666"}]
[null,null,"ВМС/3-175/60/430","КОБОР","1750х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":21662,"d":"21,662"},null,null,"ВМСБ/3-175/60/430","КОБОР","1750х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":21774,"d":"21,774"}]
[null,null,"ВМС/3-175/63/430","КОБОР","1750х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":21867,"d":"21,867"},null,null,"ВМСБ/3-175/63/430","КОБОР","1750х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":21976,"d":"21,976"}]
[null,null,"ВМС/3-198/70/430","КОБОР","1980х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":22371,"d":"22,371"},null,null,"ВМСБ/3-198/70/430","КОБОР","1980х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":22495,"d":"22,495"}]
[]
[null,"ВАННЫ КОТЛОМОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна котломоечная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМС/1-100/53","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 900х430х300)",{"v":8255,"d":"8,255"},null,"Ванна котломоечная сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)","ВМС/1-100/53/430","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 900х430х300)",{"v":11514,"d":"11,514"}]
[null,null,"ВМС/1-120/60","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 1100х500х400)",{"v":10801,"d":"10,801"},null,null,"ВМС/1-120/60/430","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 1100х500х400)",{"v":14338,"d":"14,338"}]
[null,null,"ВМС/1-120/63","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 1100х530х400)",{"v":11227,"d":"11,227"},null,null,"ВМС/1-120/63/430","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 1100х530х400)",{"v":14794,"d":"14,794"}]
[null,null,"ВМС/1-134/70","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 1240х600х450)",{"v":13379,"d":"13,379"},null,null,"ВМС/1-134/70/430","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 1240х600х450)",{"v":17160,"d":"17,160"}]
[null,null,"ВМС/1-154/80","КОБОР","1540х800х870                            (ёмкость 1440х700х450)",{"v":15787,"d":"15,787"},null,null,"ВМС/1-154/80/430","КОБОР","1540х800х870                            (ёмкость 1440х700х450)",{"v":19883,"d":"19,883"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь, рабочая поверхность",{"$nulls":5},"Каркас: уголок оцинк. сталь, рабочая поверхность, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМСР/1-100/53","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":7004,"d":"7,004"},null,"Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон)","ВМСБР/1-100/53 Л/П","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":7103,"d":"7,103"}]
[null,null,"ВМСР/1-120/60","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":9395,"d":"9,395"},null,null,"ВМСБР/1-120/60 Л/П","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":9518,"d":"9,518"}]
[null,null,"ВМСР/1-120/63","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":9395,"d":"9,395"},null,null,"ВМСБР/1-120/63 Л/П","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":9518,"d":"9,518"}]
[null,null,"ВМСР/1-134/70","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":11050,"d":"11,050"},null,null,"ВМСБР/1-134/70 Л/П","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":11183,"d":"11,183"}]
[null,null,"ВМСР/1-150/80","КОБОР","1500х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":12974,"d":"12,974"},null,null,"ВМСБР/1-150/80 Л/П","КОБОР","1500х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":13119,"d":"13,119"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, рабочая поверхность",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, рабочая поверхность, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, сифон)","ВМСР/1-100/53/430","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":9982,"d":"9,982"},null,"Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, борт, сифон)","ВМСБР/1-100/53/430 Л/П","КОБОР","1000х530х870                            (ёмкость 430х430х300)",{"v":10080,"d":"10,080"}]
[null,null,"ВМСР/1-120/60/430","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":12593,"d":"12,593"},null,null,"ВМСБР/1-120/60/430 Л/П","КОБОР","1200х600х870                            (ёмкость 530х500х400)",{"v":12716,"d":"12,716"}]
[null,null,"ВМСР/1-120/63/430","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":12593,"d":"12,593"},null,null,"ВМСБР/1-120/63/430 Л/П","КОБОР","1200х630х870                            (ёмкость 530х530х400)",{"v":12716,"d":"12,716"}]
[null,null,"ВМСР/1-134/70/430","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":14281,"d":"14,281"},null,null,"ВМСБР/1-134/70/430 Л/П","КОБОР","1340х700х870                            (ёмкость 600х600х450)",{"v":14413,"d":"14,413"}]
[null,null,"ВМСР/1-150/80/430","КОБОР","1500х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":16410,"d":"16,410"},null,null,"ВМСБР/1-150/80/430 Л/П","КОБОР","1500х800х870                            (ёмкость 700х700х450)",{"v":16555,"d":"16,555"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЦ (ёмкость - нерж. сталь aisi 430)"]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок оцинк. сталь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная для мойки яиц сварная (ёмкости - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, 4 сифона, 4 пробки, корзина)","ВМЯ/1-53/53",null,"530х530х870 (4 емкости 200х200х300)",{"v":9413,"d":"9,413"},null,"Ванна моечная для мойки яиц сварная (ёмкости - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, 4 сифона, 4 пробки, корзина)","ВМЯБ/1-53/53",null,"530х530х870 (4 емкости 200х200х300)",{"v":9702,"d":"9,702"}]
[null,null,"ВМЯ/1-63/63",null,"630х630х870 (4 емкости 238х238х400)",{"v":10982,"d":"10,982"},null,null,"ВМЯБ/1-63/63",null,"630х630х870 (4 емкости 238х238х400)",{"v":11270,"d":"11,270"}]
[null,null,"ВМЯ/1-70/70",null,"700х700х870 (4 емкости 264х264х450)",{"v":12081,"d":"12,081"},null,null,"ВМЯБ/1-70/70",null,"700х700х870 (4 емкости 264х264х450)",{"v":12658,"d":"12,658"}]
[null,null,"ВМЯ/1-80/80",null,"800х800х870 (4 емкости 302х302х450)",{"v":13646,"d":"13,646"},null,null,"ВМЯБ/1-80/80",null,"800х800х870 (4 емкости 302х302х450)",{"v":14223,"d":"14,223"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. сталь, борт"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная для мойки яиц сварная (ёмкости - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, 4 сифона, 4 пробки, корзина)","ВМЯ/1-53/53/430",null,"530х530х870 (4 емкости 200х200х300)",{"v":10553,"d":"10,553"},null,"Ванна моечная для мойки яиц сварная (ёмкости - нерж. сталь aisi 430, каркас уголок нерж. сталь, борт, 4 сифона, 4 пробки, корзина)","ВМЯБ/1-53/53/430",null,"530х530х870 (4 емкости 200х200х300)",{"v":10839,"d":"10,839"}]
[null,null,"ВМЯ/1-63/63/430",null,"630х630х870 (4 емкости 238х238х400)",{"v":12203,"d":"12,203"},null,null,"ВМЯБ/1-63/63/430",null,"630х630х870 (4 емкости 238х238х400)",{"v":12489,"d":"12,489"}]
[null,null,"ВМЯ/1-70/70/430",null,"700х700х870 (4 емкости 264х264х450)",{"v":13363,"d":"13,363"},null,null,"ВМЯБ/1-70/70/430",null,"700х700х870 (4 емкости 264х264х450)",{"v":13934,"d":"13,934"}]
[null,null,"ВМЯ/1-80/80/430",null,"800х800х870 (4 емкости 302х302х450)",{"v":15010,"d":"15,010"},null,null,"ВМЯБ/1-80/80/430",null,"800х800х870 (4 емкости 302х302х450)",{"v":15582,"d":"15,582"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая односекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМЦ/1-60/60","КОБОР","600х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":14530,"d":"14,530"},null,"Ванна моечная цельнотянутая односекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок нерж. сталь , сифон)","ВМЦ/1-60/60/430","КОБОР","600х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":16162,"d":"16,162"}]
[null,null,"ВМЦ/1-60/70","КОБОР","600х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":16777,"d":"16,777"},null,null,"ВМЦ/1-60/70/430","КОБОР","600х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":18379,"d":"18,379"}]
[null,null,"ВМЦ/1-70/70","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":21019,"d":"21,019"},null,null,"ВМЦ/1-70/70/430","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":22479,"d":"22,479"}]
[null,null,"ВМЦ/1-80/70","КОБОР","800х700х870                            (ёмкость 700х500х400)",{"v":29595,"d":"29,595"},null,null,"ВМЦ/1-80/70/430","КОБОР","800х700х870                            (ёмкость 700х500х400)",{"v":30652,"d":"30,652"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая односекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон, сифон)","ВМЦФ/1-60/60","КОБОР","600х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":18715,"d":"18,715"}]
[null,null,"ВМЦФ/1-60/70","КОБОР","600х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":21282,"d":"21,282"}]
[null,null,"ВМЦФ/1-70/70","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":26027,"d":"26,027"}]
[null,null,"ВМЦФ/1-80/70","КОБОР","800х700х870                            (ёмкость 700х500х400)",{"v":35491,"d":"35,491"}]
[]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМЦ/2-120/60","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":23416,"d":"23,416"},null,"Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок нерж. сталь , сифон)","ВМЦ/2-120/60/430","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":24676,"d":"24,676"}]
[null,null,"ВМЦ/2-120/70","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":27156,"d":"27,156"},null,null,"ВМЦ/2-120/70/430","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":28282,"d":"28,282"}]
[null,null,"ВМЦ/2-140/70","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":32348,"d":"32,348"},null,null,"ВМЦ/2-140/70/430","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":34177,"d":"34,177"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон, сифон)","ВМЦФ/2-120/60","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":27201,"d":"27,201"}]
[null,null,"ВМЦФ/2-120/70","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":30953,"d":"30,953"}]
[null,null,"ВМЦФ/2-140/70","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":37047,"d":"37,047"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая трехсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМЦ/3-180/60","КОБОР","1800х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":32452,"d":"32,452"},null,"Ванна моечная цельнотянутая трехсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок нерж. сталь , сифон)","ВМЦ/3-180/60/430","КОБОР","1800х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":35309,"d":"35,309"}]
[null,null,"ВМЦ/3-180/70",null,"1800х700х870                           (ёмкость 500х500х300)",{"v":37697,"d":"37,697"},null,null,"ВМЦ/3-180/70/430",null,"1800х700х870                           (ёмкость 500х500х300)",{"v":40592,"d":"40,592"}]
[null,null,"ВМЦ/3-210/70","КОБОР","2100х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":44888,"d":"44,888"},null,null,"ВМЦ/3-210/70/430","КОБОР","2100х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":47760,"d":"47,760"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая трехсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон, сифон)","ВМЦФ/3-180/60","КОБОР","1800х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":37617,"d":"37,617"}]
[null,null,"ВМЦФ/3-180/70",null,"1800х700х870                           (ёмкость 500х500х300)",{"v":42961,"d":"42,961"}]
[null,null,"ВМЦФ/3-210/70","КОБОР","2100х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":50166,"d":"50,166"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь, рабочая поверхность",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, рабочая поверхность"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая односекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМЦР/1-120/60 Л/П","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":17839,"d":"17,839"},null,"Ванна моечная цельнотянутая односекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок нерж. сталь , сифон)","ВМЦР/1-120/60/430 Л/П","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":20118,"d":"20,118"}]
[null,null,"ВМЦР/1-120/70 Л/П","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":19495,"d":"19,495"},null,null,"ВМЦР/1-120/70/430  Л/П","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":21574,"d":"21,574"}]
[null,null,"ВМЦР/1-140/70 Л/П","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":22982,"d":"22,982"},null,null,"ВМЦР/1-140/70/430 Л/П","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":24826,"d":"24,826"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон, рабочая поверхность"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая односекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон, сифон)","ВМЦФР/1-120/60 Л/П","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":22514,"d":"22,514"}]
[null,null,"ВМЦФР/1-120/70 Л/П","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":23926,"d":"23,926"}]
[null,null,"ВМЦФР/1-140/70 Л/П","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":27200,"d":"27,200"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)","ВМЦР/2-180/60 Л/Ц/П","КОБОР","1800х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":30007,"d":"30,007"},null,"Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас уголок нерж. сталь , сифон)","ВМЦР/2-180/60/430 Л/Ц/П",null,"1800х600х870                           (ёмкоЦть 400х500х250)",{"v":33680,"d":"33,680"}]
[null,null,"ВМЦР/2-180/70 Л/Ц/П","КОБОР","1800х700х870                           (ёмкость 500х500х300)",{"v":32934,"d":"32,934"},null,null,"ВМЦР/2-180/70/430 Л/Ц/П",null,"1800х700х870                           (ёмкоЦть 500х500х300)",{"v":36485,"d":"36,485"}]
[null,null,"ВМЦР/2-210/70 Л/Ц/П","КОБОР","2100х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":39247,"d":"39,247"},null,null,"ВМЦР/2-210/70/430 Л/Ц/П","КОБОР","2100х700х870                            (ёмкоЦть 600х500х300)",{"v":42835,"d":"42,835"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. труба  40х40, фартук с 3-х сторон, сифон)","ВМЦФР/2-180/60 Л/Ц/П","КОБОР","1800х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":35769,"d":"35,769"}]
[null,null,"ВМЦФР/2-180/70 Л/Ц/П","КОБОР","1800х700х870                           (ёмкость 500х500х300)",{"v":38447,"d":"38,447"}]
[null,null,"ВМЦФР/2-210/70 Л/Ц/П","КОБОР","2100х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":44728,"d":"44,728"}]
[]
[null,"ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)"]
[]
[null,"Каркас: закрытая, нерж. cталь aisi 430, дверь распашная",{"$nulls":5},"Каркас: закрытая, нерж. cталь aisi 430, двери купе"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая закрытая односекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. cталь aisi 430, дверь распашная, сифон)","ВМЦЗ/1-60/60","КОБОР","600х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":23060,"d":"23,060"},null,"Ванна моечная цельнотянутая закрытая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. cталь aisi 430, двери купе, борт, сифон)","ВМЦЗ/2-120/60","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":39246,"d":"39,246"}]
[null,null,"ВМЦЗ/1-60/70","КОБОР","600х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":24103,"d":"24,103"},null,null,"ВМЦЗ/2-120/70","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":40181,"d":"40,181"}]
[null,null,"ВМЦЗ/1-70/70","КОБОР","700х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":26328,"d":"26,328"},null,null,"ВМЦЗ/2-140/70","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":42872,"d":"42,872"}]
[]
[null,"Каркас: закрытая, нерж. cталь aisi 430, двери купе, полка, рабочая поверхность"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ванна моечная цельнотянутая закрытая односекционная с рабочей поверхностью (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас нерж. cталь aisi 430, двери купе, полка, борт, сифон)","ВМЦЗР/1-120/60","КОБОР","1200х600х870                           (ёмкость 400х500х250)",{"v":30096,"d":"30,096"}]
[null,null,"ВМЦЗР/1-120/70","КОБОР","1200х700х870                            (ёмкость 500х500х300)",{"v":31031,"d":"31,031"}]
[null,null,"ВМЦЗР/1-140/70","КОБОР","1400х700х870                            (ёмкость 600х500х300)",{"v":33528,"d":"33,528"}]
[]
[null,"РУКОМОЙНИКИ (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304)"]
[]
[null,"Рукомойник напольный, каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Рукомойник напольный, каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Рукомойник напольный (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас: уголок оцинк. сталь,  сифон)","ВРК-50/60","КОБОР","500х600х870                           (ёмкость 400х400х250)",{"v":13077,"d":"13,077"},null,"Рукомойник напольный (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, сифон)","ВРК-50/60/430","КОБОР","500х600х870                           (ёмкость 400х400х250)",{"v":14704,"d":"14,704"}]
[]
[null,"Рукомойник настенный",{"$nulls":5},"Рукомойник напольный закрытый"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)","ЦЕНА, руб."]
[null,"Рукомойник настенный (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304,  сифон)","ВРК-40/37","КОБОР","400х370х290                           (ёмкость 325x265х150)",{"v":6006,"d":"6,006"},null,"Рукомойник напольный закрытый (ёмкость - нерж. сталь. aisi 304, каркас: уголок нерж. cталь aisi 430, сифон)","ВРКЗ-50/60","КОБОР","500х600х870                           (ёмкость 400х400х250)",{"v":16134,"d":"16,134"}]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ"]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ РАЗБОРНЫЕ (4 полки  - нерж. сталь. aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж кухонный разборный (4 полки  - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь)","СК-60/30 ","КОБОР","600х300х1600",{"v":5365,"d":"5,365"},null,"Стеллаж кухонный разборный (4 полки  - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430)","СК-60/30/430 ","КОБОР","600х300х1600",{"v":7284,"d":"7,284"}]
[null,null,"СК-70/30 ",null,"700х300х1600",{"v":5862,"d":"5,862"},null,null,"СК-70/30/430 ","КОБОР","700х300х1600",{"v":7775,"d":"7,775"}]
[null,null,"СК-80/30 ",null,"800х300х1600",{"v":6357,"d":"6,357"},null,null,"СК-80/30/430 ",null,"800х300х1600",{"v":8266,"d":"8,266"}]
[null,null,"СК-90/30 ","КОБОР","900х300х1600",{"v":6853,"d":"6,853"},null,null,"СК-90/30/430 ","КОБОР","900х300х1600",{"v":8757,"d":"8,757"}]
[null,null,"СК-100/30","КОБОР","1000х300х1600",{"v":7349,"d":"7,349"},null,null,"СК-100/30/430","КОБОР","1000х300х1600",{"v":9248,"d":"9,248"}]
[null,null,"СК-120/30 ","КОБОР","1200х300х1600",{"v":8341,"d":"8,341"},null,null,"СК-120/30/430 ","КОБОР","1200х300х1600",{"v":10231,"d":"10,231"}]
[null,null,"СК-150/30 ","КОБОР","1500х300х1600",{"v":9827,"d":"9,827"},null,null,"СК-150/30/430 ","КОБОР","1500х300х1600",{"v":11702,"d":"11,702"}]
[null,null,"СК-180/30 ","КОБОР","1800х300х1600",{"v":11316,"d":"11,316"},null,null,"СК-180/30/430 ","КОБОР","1800х300х1600",{"v":13176,"d":"13,176"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР",{"$nulls":5},"КОБОР"]
[null,null,"СК-60/40 ","КОБОР","600х400х1600",{"v":6026,"d":"6,026"},null,null,"СК-60/40/430 ","КОБОР","600х400х1600",{"v":7872,"d":"7,872"}]
[null,null,"СК-70/40 ","КОБОР","700х400х1600",{"v":6625,"d":"6,625"},null,null,"СК-70/40/430 ","КОБОР","700х400х1600",{"v":8465,"d":"8,465"}]
[null,null,"СК-80/40 ",null,"800х400х1600",{"v":7223,"d":"7,223"},null,null,"СК-80/40/430 ","КОБОР","800х400х1600",{"v":9059,"d":"9,059"}]
[null,null,"СК-90/40 ","КОБОР","900х400х1600",{"v":7823,"d":"7,823"},null,null,"СК-90/40/430 ","КОБОР","900х400х1600",{"v":9651,"d":"9,651"}]
[null,null,"СК-95/40 ","КОБОР","950х400х1600",{"v":8010,"d":"8,010"},null,null,"СК-95/40/430 ","КОБОР","950х400х1600",{"v":9811,"d":"9,811"}]
[null,null,"СК-100/40","КОБОР","1000х400х1600",{"v":8422,"d":"8,422"},null,null,"СК-100/40/430","КОБОР","1000х400х1600",{"v":10246,"d":"10,246"}]
[null,null,"СК-120/40 ","КОБОР","1200х400х1600",{"v":9620,"d":"9,620"},null,null,"СК-120/40/430 ","КОБОР","1200х400х1600",{"v":11431,"d":"11,431"}]
[null,null,"СК-150/40 ","КОБОР","1500х400х1600",{"v":11221,"d":"11,221"},null,null,"СК-150/40/430 ","КОБОР","1500х400х1600",{"v":12984,"d":"12,984"}]
[null,null,"СК-180/40 ","КОБОР","1800х400х1600",{"v":13214,"d":"13,214"},null,null,"СК-180/40/430 ","КОБОР","1800х400х1600",{"v":14991,"d":"14,991"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР",{"$nulls":5},"КОБОР"]
[null,null,"СК-60/50 ","КОБОР","600х500х1600",{"v":7101,"d":"7,101"},null,null,"СК-60/50/430 ","КОБОР","600х500х1600",{"v":9003,"d":"9,003"}]
[null,null,"СК-70/50 ","КОБОР","700х500х1600",{"v":7844,"d":"7,844"},null,null,"СК-70/50/430 ","КОБОР","700х500х1600",{"v":9739,"d":"9,739"}]
[null,null,"СК-80/50 ",null,"800х500х1600",{"v":8588,"d":"8,588"},null,null,"СК-80/50/430 ",null,"800х500х1600",{"v":10475,"d":"10,475"}]
[null,null,"СК-90/50 ","КОБОР","900х500х1600",{"v":9332,"d":"9,332"},null,null,"СК-90/50/430 ","КОБОР","900х500х1600",{"v":11212,"d":"11,212"}]
[null,null,"СК-95/50 ","КОБОР","950х500х1600",{"v":9704,"d":"9,704"},null,null,"СК-95/50/430 ","КОБОР","950х500х1600",{"v":11580,"d":"11,580"}]
[null,null,"СК-100/50","КОБОР","1000х500х1600",{"v":10075,"d":"10,075"},null,null,"СК-100/50/430","КОБОР","1000х500х1600",{"v":11948,"d":"11,948"}]
[null,null,"СК-120/50 ","КОБОР","1200х500х1600",{"v":11563,"d":"11,563"},null,null,"СК-120/50/430 ","КОБОР","1200х500х1600",{"v":13421,"d":"13,421"}]
[null,null,"СК-150/50 ","КОБОР","1500х500х1600",{"v":13794,"d":"13,794"},null,null,"СК-150/50/430 ","КОБОР","1500х500х1600",{"v":15630,"d":"15,630"}]
[null,null,"СК-180/50 ","КОБОР","1800х500х1600",{"v":16025,"d":"16,025"},null,null,"СК-180/50/430 ","КОБОР","1800х500х1600",{"v":17840,"d":"17,840"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР",{"$nulls":5},"КОБОР"]
[null,null,"СК-60/60 ","КОБОР","600х600х1600",{"v":7703,"d":"7,703"},null,null,"СК-60/60/430 ","КОБОР","600х600х1600",{"v":9533,"d":"9,533"}]
[null,null,"СК-70/60 ","КОБОР","700х600х1600",{"v":8836,"d":"8,836"},null,null,"СК-70/60/430 ","КОБОР","700х600х1600",{"v":10721,"d":"10,721"}]
[null,null,"СК-80/60 ","КОБОР","800х600х1600",{"v":9704,"d":"9,704"},null,null,"СК-80/60/430 ","КОБОР","800х600х1600",{"v":11580,"d":"11,580"}]
[null,null,"СК-90/60 ","КОБОР","900х600х1600",{"v":10572,"d":"10,572"},null,null,"СК-90/60/430 ","КОБОР","900х600х1600",{"v":12440,"d":"12,440"}]
[null,null,"СК-100/60","КОБОР","1000х600х1600",{"v":11363,"d":"11,363"},null,null,"СК-100/60/430","КОБОР","1000х600х1600",{"v":13210,"d":"13,210"}]
[null,null,"СК-120/60 ","КОБОР","1200х600х1600",{"v":13175,"d":"13,175"},null,null,"СК-120/60/430 ","КОБОР","1200х600х1600",{"v":15017,"d":"15,017"}]
[null,null,"СК-150/60 ","КОБОР","1500х600х1600",{"v":16304,"d":"16,304"},null,null,"СК-150/60/430 ","КОБОР","1500х600х1600",{"v":18182,"d":"18,182"}]
[null,null,"СК-180/60 ","КОБОР","1800х600х1600",{"v":18993,"d":"18,993"},null,null,"СК-180/60/430 ","КОБОР","1800х600х1600",{"v":20845,"d":"20,845"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. труба  40х40"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж кухонный сварной (4 полки  - нерж. сталь. aisi 430, каркас нерж. труба  40х40)","СКТ-60/30 ","КОБОР","600х300х1600",{"v":8246,"d":"8,246"},null,"Стеллаж кухонный разборный (4 полки  - нерж. сталь. aisi 430, каркас нерж. труба  40х40)","СКТР-60/30 ",null,"600х300х1600",{"v":9192,"d":"9,192"}]
[null,null,"СКТ-70/30 ","КОБОР","700х300х1600",{"v":8737,"d":"8,737"},null,null,"СКТР-70/30 ",null,"700х300х1600",{"v":9684,"d":"9,684"}]
[null,null,"СКТ-80/30 ",null,"800х300х1600",{"v":9228,"d":"9,228"},null,null,"СКТР-80/30 ",null,"800х300х1600",{"v":10175,"d":"10,175"}]
[null,null,"СКТ-90/30 ","КОБОР","900х300х1600",{"v":9719,"d":"9,719"},null,null,"СКТР-90/30 ",null,"900х300х1600",{"v":10665,"d":"10,665"}]
[null,null,"СКТ-100/30","КОБОР","1000х300х1600",{"v":10210,"d":"10,210"},null,null,"СКТР-100/30",null,"1000х300х1600",{"v":11157,"d":"11,157"}]
[null,null,"СКТ-120/30 ","КОБОР","1200х300х1600",{"v":11192,"d":"11,192"},null,null,"СКТР-120/30 ",null,"1200х300х1600",{"v":12139,"d":"12,139"}]
[null,null,"СКТ-150/30 ","КОБОР","1500х300х1600",{"v":12664,"d":"12,664"},null,null,"СКТР-150/30 ",null,"1500х300х1600",{"v":13611,"d":"13,611"}]
[null,null,"СКТ-180/30 ","КОБОР","1800х300х1600",{"v":14138,"d":"14,138"},null,null,"СКТР-180/30 ",null,"1800х300х1600",{"v":15085,"d":"15,085"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"СКТ-60/40 ","КОБОР","600х400х1600",{"v":9106,"d":"9,106"},null,null,"СКТР-60/40 ",null,"600х400х1600",{"v":10297,"d":"10,297"}]
[null,null,"СКТ-70/40 ","КОБОР","700х400х1600",{"v":9719,"d":"9,719"},null,null,"СКТР-70/40 ",null,"700х400х1600",{"v":10910,"d":"10,910"}]
[null,null,"СКТ-80/40 ",null,"800х400х1600",{"v":10333,"d":"10,333"},null,null,"СКТР-80/40 ",null,"800х400х1600",{"v":11524,"d":"11,524"}]
[null,null,"СКТ-90/40 ","КОБОР","900х400х1600",{"v":10947,"d":"10,947"},null,null,"СКТР-90/40 ",null,"900х400х1600",{"v":12138,"d":"12,138"}]
[null,null,"СКТ-100/40","КОБОР","1000х400х1600",{"v":11560,"d":"11,560"},null,null,"СКТР-100/40",null,"1000х400х1600",{"v":12751,"d":"12,751"}]
[null,null,"СКТ-120/40 ","КОБОР","1200х400х1600",{"v":12788,"d":"12,788"},null,null,"СКТР-120/40 ",null,"1200х400х1600",{"v":13979,"d":"13,979"}]
[null,null,"СКТ-150/40 ","КОБОР","1500х400х1600",{"v":14629,"d":"14,629"},null,null,"СКТР-150/40 ",null,"1500х400х1600",{"v":15820,"d":"15,820"}]
[null,null,"СКТ-180/40 ","КОБОР","1800х400х1600",{"v":16470,"d":"16,470"},null,null,"СКТР-180/40 ",null,"1800х400х1600",{"v":17661,"d":"17,661"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"СКТ-60/50 ","КОБОР","600х500х1600",{"v":9964,"d":"9,964"},null,null,"СКТР-60/50 ",null,"600х500х1600",{"v":11401,"d":"11,401"}]
[null,null,"СКТ-80/50 ",null,"800х500х1600",{"v":11437,"d":"11,437"},null,null,"СКТР-80/50 ",null,"800х500х1600",{"v":12873,"d":"12,873"}]
[null,null,"СКТ-90/50 ","КОБОР","900х500х1600",{"v":12174,"d":"12,174"},null,null,"СКТР-90/50 ",null,"900х500х1600",{"v":13610,"d":"13,610"}]
[null,null,"СКТ-100/50","КОБОР","1000х500х1600",{"v":12910,"d":"12,910"},null,null,"СКТР-100/50",null,"1000х500х1600",{"v":14346,"d":"14,346"}]
[null,null,"СКТ-120/50 ","КОБОР","1200х500х1600",{"v":14383,"d":"14,383"},null,null,"СКТР-120/50 ",null,"1200х500х1600",{"v":15819,"d":"15,819"}]
[null,null,"СКТ-150/50 ","КОБОР","1500х500х1600",{"v":16592,"d":"16,592"},null,null,"СКТР-150/50 ",null,"1500х500х1600",{"v":18029,"d":"18,029"}]
[null,null,"СКТ-180/50 ","КОБОР","1800х500х1600",{"v":18802,"d":"18,802"},null,null,"СКТР-180/50 ",null,"1800х500х1600",{"v":20238,"d":"20,238"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"СКТ-60/60 ","КОБОР","600х600х1600",{"v":10823,"d":"10,823"},null,null,"СКТР-60/60 ",null,"600х600х1600",{"v":12504,"d":"12,504"}]
[null,null,"СКТ-90/60 ","КОБОР","900х600х1600",{"v":13402,"d":"13,402"},null,null,"СКТР-90/60 ",null,"900х600х1600",{"v":15083,"d":"15,083"}]
[null,null,"СКТ-100/60","КОБОР","1000х600х1600",{"v":14261,"d":"14,261"},null,null,"СКТР-100/60",null,"1000х600х1600",{"v":15942,"d":"15,942"}]
[null,null,"СКТ-120/60 ","КОБОР","1200х600х1600",{"v":15979,"d":"15,979"},null,null,"СКТР-120/60 ",null,"1200х600х1600",{"v":17660,"d":"17,660"}]
[null,null,"СКТ-150/60 ","КОБОР","1500х600х1600",{"v":18557,"d":"18,557"},null,null,"СКТР-150/60 ",null,"1500х600х1600",{"v":20238,"d":"20,238"}]
[null,null,"СКТ-180/60 ","КОБОР","1800х600х1600",{"v":21133,"d":"21,133"},null,null,"СКТР-180/60 ",null,"1800х600х1600",{"v":22814,"d":"22,814"}]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ РЕШЕТЧАТЫЕ (4 полки решетки  - нерж. сталь. aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж решетчатый (4 полки-решетки  - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь)","СКР-60/40 ","КОБОР","600х400х1600",{"v":9165,"d":"9,165"},null,"Стеллаж решетчатый (4 полки-решетки  - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430)","СКР-60/40/430 ","КОБОР","600х400х1600",{"v":10423,"d":"10,423"}]
[null,null,"СКР-90/40 ","КОБОР","900х400х1600",{"v":11161,"d":"11,161"},null,null,"СКР-90/40/430 ","КОБОР","900х400х1600",{"v":12893,"d":"12,893"}]
[null,null,"СКР-120/40 ","КОБОР","1200х400х1600",{"v":14943,"d":"14,943"},null,null,"СКР-120/40/430 ","КОБОР","1200х400х1600",{"v":15360,"d":"15,360"}]
[null,null,"СКР-150/40 ","КОБОР","1500х400х1600",{"v":17112,"d":"17,112"},null,null,"СКР-150/40/430 ","КОБОР","1500х400х1600",{"v":17829,"d":"17,829"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР",{"$nulls":5},"КОБОР"]
[null,null,"СКР-60/50 ","КОБОР","600х500х1600",{"v":9721,"d":"9,721"},null,null,"СКР-60/50/430 ","КОБОР","600х500х1600",{"v":11658,"d":"11,658"}]
[null,null,"СКР-90/50 ","КОБОР","900х500х1600",{"v":12691,"d":"12,691"},null,null,"СКР-90/50/430 ","КОБОР","900х500х1600",{"v":14743,"d":"14,743"}]
[null,null,"СКР-120/50 ","КОБОР","1200х500х1600",{"v":15777,"d":"15,777"},null,null,"СКР-120/50/430 ","КОБОР","1200х500х1600",{"v":17829,"d":"17,829"}]
[null,null,"СКР-150/50 ","КОБОР","1500х500х1600",{"v":18863,"d":"18,863"},null,null,"СКР-150/50/430 ","КОБОР","1500х500х1600",{"v":20914,"d":"20,914"}]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (4 полки перфорированные  - нерж. сталь. aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж перфорированный (4 полки-перфорированные  - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок оцинк. сталь)","СКП-60/40 ","КОБОР","600х400х1600",{"v":7921,"d":"7,921"},null,"Стеллаж перфорированный (4 полки-перфорированные - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430)","СКП-60/40/430 ","КОБОР","600х400х1600",{"v":9018,"d":"9,018"}]
[null,null,"СКП-90/40 ","КОБОР","900х400х1600",{"v":10097,"d":"10,097"},null,null,"СКП-90/40/430 ","КОБОР","900х400х1600",{"v":11173,"d":"11,173"}]
[null,null,"СКП-100/40","КОБОР","1000х400х1600",{"v":10886,"d":"10,886"},null,null,"СКП-100/40/430","КОБОР","1000х400х1600",{"v":11954,"d":"11,954"}]
[null,null,"СКП-120/40 ","КОБОР","1200х400х1600",{"v":12893,"d":"12,893"},null,null,"СКП-120/40/430 ","КОБОР","1200х400х1600",{"v":13941,"d":"13,941"}]
[null,null,"СКП-150/40 ","КОБОР","1500х400х1600",{"v":14655,"d":"14,655"},null,null,"СКП-150/40/430 ","КОБОР","1500х400х1600",{"v":15687,"d":"15,687"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР",{"$nulls":5},"КОБОР"]
[null,null,"СКП-60/50 ","КОБОР","600х500х1600",{"v":8914,"d":"8,914"},null,null,"СКП-60/50/430 ","КОБОР","600х500х1600",{"v":10000,"d":"10,000"}]
[null,null,"СКП-90/50 ","КОБОР","900х500х1600",{"v":10944,"d":"10,944"},null,null,"СКП-90/50/430 ","КОБОР","900х500х1600",{"v":12012,"d":"12,012"}]
[null,null,"СКП-100/50","КОБОР","1000х500х1600",{"v":11619,"d":"11,619"},null,null,"СКП-100/50/430","КОБОР","1000х500х1600",{"v":12681,"d":"12,681"}]
[null,null,"СКП-120/50 ","КОБОР","1200х500х1600",{"v":14058,"d":"14,058"},null,null,"СКП-120/50/430 ","КОБОР","1200х500х1600",{"v":15096,"d":"15,096"}]
[null,null,"СКП-150/50 ","КОБОР","1500х500х1600",{"v":16087,"d":"16,087"},null,null,"СКП-150/50/430 ","КОБОР","1500х500х1600",{"v":17104,"d":"17,104"}]
[]
[null,null,"СКП-60/60 ","КОБОР","600х600х1600",{"v":10697,"d":"10,697"},null,null,"СКП-60/60/430 ","КОБОР","600х600х1600",{"v":11767,"d":"11,767"}]
[null,null,"СКП-90/60 ","КОБОР","900х600х1600",{"v":13131,"d":"13,131"},null,null,"СКП-90/60/430 ","КОБОР","900х600х1600",{"v":14178,"d":"14,178"}]
[null,null,"СКП-100/60","КОБОР","1000х600х1600",{"v":13944,"d":"13,944"},null,null,"СКП-100/60/430","КОБОР","1000х600х1600",{"v":14983,"d":"14,983"}]
[null,null,"СКП-120/60 ","КОБОР","1200х600х1600",{"v":16870,"d":"16,870"},null,null,"СКП-120/60/430 ","КОБОР","1200х600х1600",{"v":17881,"d":"17,881"}]
[null,null,"СКП-150/60 ","КОБОР","1500х600х1600",{"v":19303,"d":"19,303"},null,null,"СКП-150/60/430 ","КОБОР","1500х600х1600",{"v":20290,"d":"20,290"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. труба  40х40"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ",null,"ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж перфорированный сварной (4 полки-перфорированные  - нерж. сталь. aisi 430, каркас труба 40х40)","СКТП-60/40 ",null,"600х400х1600",{"v":10926,"d":"10,926"},null,"Стеллаж перфорированный разборный (4 полки-перфорированные  - нерж. сталь. aisi 430, каркас труба 40х40)","СКТПР-60/40 ",null,"600х400х1600",{"v":12356,"d":"12,356"}]
[null,null,"СКТП-90/40 ",null,"900х400х1600",{"v":13136,"d":"13,136"},null,null,"СКТПР-90/40 ",null,"900х400х1600",{"v":14566,"d":"14,566"}]
[null,null,"СКТП-100/40",null,"1000х400х1600",{"v":13872,"d":"13,872"},null,null,"СКТПР-100/40",null,"1000х400х1600",{"v":15301,"d":"15,301"}]
[null,null,"СКТП-120/40 ",null,"1200х400х1600",{"v":15345,"d":"15,345"},null,null,"СКТПР-120/40 ",null,"1200х400х1600",{"v":16775,"d":"16,775"}]
[null,null,"СКТП-150/40 ",null,"1500х400х1600",{"v":17554,"d":"17,554"},null,null,"СКТПР-150/40 ",null,"1500х400х1600",{"v":18984,"d":"18,984"}]
[]
[null,null,"СКТП-60/50 ",null,"600х500х1600",{"v":11957,"d":"11,957"},null,null,"СКТПР-60/50 ",null,"600х500х1600",{"v":13680,"d":"13,680"}]
[null,null,"СКТП-90/50 ",null,"900х500х1600",{"v":14608,"d":"14,608"},null,null,"СКТПР-90/50 ",null,"900х500х1600",{"v":16332,"d":"16,332"}]
[null,null,"СКТП-100/50",null,"1000х500х1600",{"v":15492,"d":"15,492"},null,null,"СКТПР-100/50",null,"1000х500х1600",{"v":17216,"d":"17,216"}]
[null,null,"СКТП-120/50 ",null,"1200х500х1600",{"v":17259,"d":"17,259"},null,null,"СКТПР-120/50 ",null,"1200х500х1600",{"v":18983,"d":"18,983"}]
[null,null,"СКТП-150/50 ",null,"1500х500х1600",{"v":19910,"d":"19,910"},null,null,"СКТПР-150/50 ",null,"1500х500х1600",{"v":21634,"d":"21,634"}]
[]
[null,null,"СКТП-60/60 ",null,"600х600х1600",{"v":12988,"d":"12,988"},null,null,"СКТПР-60/60 ",null,"600х600х1600",{"v":15005,"d":"15,005"}]
[null,null,"СКТП-90/60 ",null,"900х600х1600",{"v":16082,"d":"16,082"},null,null,"СКТПР-90/60 ",null,"900х600х1600",{"v":18099,"d":"18,099"}]
[null,null,"СКТП-100/60",null,"1000х600х1600",{"v":17113,"d":"17,113"},null,null,"СКТПР-100/60",null,"1000х600х1600",{"v":19130,"d":"19,130"}]
[null,null,"СКТП-120/60 ",null,"1200х600х1600",{"v":19175,"d":"19,175"},null,null,"СКТПР-120/60 ",null,"1200х600х1600",{"v":21193,"d":"21,193"}]
[null,null,"СКТП-150/60 ",null,"1500х600х1600",{"v":22269,"d":"22,269"},null,null,"СКТПР-150/60 ",null,"1500х600х1600",{"v":24285,"d":"24,285"}]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК (4 полки - нерж. сталь. aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж для сушки тарелок (4 полки - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430)","СКС-90/30/430","КОБОР","900х300х1600",{"v":17112,"d":"17,112"}]
[null,null,"СКС-120/30/430","КОБОР","1200х300х1600",{"v":18418,"d":"18,418"}]
[]
[null,"СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ПОДНОСОВ (4 полки - нерж. сталь. aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: на колесах, уголок нерж. cталь aisi 430",{"$nulls":5},"Каркас: уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж для сушки подносов на колесах (3 полки - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430, на колесах, съемный поддон для слива, вместимость 78 подносов размером до 500х360мм )","СДПК-100/53/430","1505х525х1500","1000х535х1600",{"v":25740,"d":"25,740"},null,"Стеллаж для сушки подносов  (3 полки - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430, съемный поддон для слива, вместимость 78 подносов размером до 500х360мм )","СДП-100/53/430","1505х525х1500","1000х535х1600",{"v":24031,"d":"24,031"}]
[null,"Стеллаж для сушки подносов на колесах (3 полки - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430, на колесах, съемный поддон для слива, вместимость 120 подносов размером до 500х360мм )","СДПК-150/53/430","1505х525х1500","1500х535х1600",{"v":29509,"d":"29,509"},null,"Стеллаж для сушки подносов (3 полки - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430, съемный поддон для слива, вместимость 120 подносов размером до 500х360мм)","СДП-150/53/430","1505х525х1500","1500х535х1600",{"v":27163,"d":"27,163"}]
[]
[null,"ПОЛКИ"]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ (нерж. сталь  aisi 430)"]
[]
[null,"Полка сплошная одно-уровневая нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настенная сплошная (нерж. сталь  aisi 430)","ПК-60/30","КОБОР","600х300х200",{"v":1771,"d":"1,771"}]
[null,null,"ПК-90/30","КОБОР","900х300х200",{"v":2014,"d":"2,014"}]
[null,null,"ПК-100/30",null,"1000х300х200",{"v":2209,"d":"2,209"}]
[null,null,"ПК-120/30","КОБОР","1200х300х200",{"v":2258,"d":"2,258"}]
[null,null,"ПК-150/30","КОБОР","1500х300х200",{"v":2502,"d":"2,502"}]
[]
[null,null,"ПК-60/40 ","КОБОР","600х400х200",{"v":1932,"d":"1,932"}]
[null,null,"ПК-90/40 ","КОБОР","900х400х200",{"v":2258,"d":"2,258"}]
[null,null,"ПК-100/40 ",null,"1000х400х200",{"v":2499,"d":"2,499"}]
[null,null,"ПК-120/40 ","КОБОР","1200х400х200",{"v":2582,"d":"2,582"}]
[null,null,"ПК-150/40 ","КОБОР","1500х400х200",{"v":2907,"d":"2,907"}]
[]
[null,"Полка сплошная двух-уровневая, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настенная двух-уровневая (нерж. сталь  aisi 430)","ПК2-60/30","КОБОР","600х300х550",{"v":4227,"d":"4,227"}]
[null,null,"ПК2-90/30","КОБОР","900х300х550",{"v":4992,"d":"4,992"}]
[null,null,"ПК2-120/30","КОБОР","1200х300х550",{"v":5762,"d":"5,762"}]
[null,null,"ПК2-150/30","КОБОР","1500х300х550",{"v":6527,"d":"6,527"}]
[]
[null,null,"ПК2-60/40 ","КОБОР","600х400х550",{"v":4738,"d":"4,738"}]
[null,null,"ПК2-90/40 ","КОБОР","900х400х550",{"v":5762,"d":"5,762"}]
[null,null,"ПК2-120/40 ","КОБОР","1200х400х550",{"v":6783,"d":"6,783"}]
[null,null,"ПК2-150/40 ","КОБОР","1500х400х550",{"v":7806,"d":"7,806"}]
[]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ"]
[null,"Полка настенная перфорированная (нерж. сталь  aisi 430)","ПР-60/30","КОБОР","600х300х200",{"v":2541,"d":"2,541"}]
[null,null,"ПР-90/30","КОБОР","900х300х200",{"v":2784,"d":"2,784"}]
[null,null,"ПР-120/30","КОБОР","1200х300х200",{"v":3026,"d":"3,026"}]
[null,null,"ПР-150/30","КОБОР","1500х300х200",{"v":3271,"d":"3,271"}]
[]
[null,null,"ПР-60/40 ","КОБОР","600х400х200",{"v":2703,"d":"2,703"}]
[null,null,"ПР-90/40 ","КОБОР","900х400х200",{"v":3026,"d":"3,026"}]
[null,null,"ПР-120/40 ","КОБОР","1200х400х200",{"v":3352,"d":"3,352"}]
[null,null,"ПР-150/40 ","КОБОР","1500х400х200",{"v":3677,"d":"3,677"}]
[]
[null,"Полка для досок, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настенная для досок (на 4 доски, нерж. сталь. )","ПКД-30/25","КОБОР","300х250х450",{"v":3683,"d":"3,683"}]
[null,"Полка настенная для досок (на 9 досок, нерж. сталь.)","ПКД-60/25","КОБОР","600х250х450",{"v":4942,"d":"4,942"}]
[null,"Полка настенная для досок (на 4 доски, нерж. сталь.)","ПКД-30/35","КОБОР","300х350х450",{"v":4192,"d":"4,192"}]
[null,"Полка настенная для досок (на 9 досок, нерж. сталь.)","ПКД-60/35","КОБОР","600х350х450",{"v":7890,"d":"7,890"}]
[]
[null,"Полка для крышек, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настенная для крышек (на 7 крышек, нерж. сталь.)","ПКК-30/35","КОБОР","300х350х270",{"v":5707,"d":"5,707"}]
[null,"Полка настенная для крышек (на 15 крышек, нерж. сталь.)","ПКК-60/35","КОБОР","600х350х270",{"v":9907,"d":"9,907"}]
[]
[null,"Полка для сушки тарелок, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настенная для сушки тарелок (на 30 тарелок, поддон,  нерж. сталь.)","ПКТ-90/30","КОБОР","900х300х300",{"v":5024,"d":"5,024"}]
[null,"Полка настенная для сушки тарелок (на 41 тарелку, поддон, нерж. сталь.)","ПКТ-120/30","КОБОР","1200х300х300",{"v":5911,"d":"5,911"}]
[]
[null,"Полка для сушки посуды, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настенная для сушки стаканов (поддон,  нерж. сталь.)","ПКС-90/30","КОБОР","900х300х300",{"v":5024,"d":"5,024"}]
[null,null,"ПКС-120/30","КОБОР","1200х300х300",{"v":5911,"d":"5,911"}]
[]
[null,"ШКАФЫ-ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ (нерж. сталь  aisi 430)"]
[]
[null,"Шкаф-полка открытая, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка открытая (нерж. сталь  aisi 430, полка)","ПШ-60/35 ","КОБОР","600х350х600",{"v":7544,"d":"7,544"}]
[null,null,"ПШ-90/35 ","КОБОР","900х350х600",{"v":9544,"d":"9,544"}]
[null,null,"ПШ-100/35 ",null,"1000х350х600",{"v":10211,"d":"10,211"}]
[null,null,"ПШ-120/35 ","КОБОР","1200х350х600",{"v":11545,"d":"11,545"}]
[null,null,"ПШ-150/35 ","КОБОР","1500х350х600",{"v":13545,"d":"13,545"}]
[]
[null,"Шкаф-полка открытая, нерж. сталь  aisi 430 (ширина 400 мм)"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка открытая (нерж. сталь  aisi 430, полка)","ПШ-60/40 ","КОБОР","600х400х600",{"v":8299,"d":"8,299"}]
[null,null,"ПШ-90/40 ","КОБОР","900х400х600",{"v":10499,"d":"10,499"}]
[null,null,"ПШ-100/40 ",null,"1000х400х600",{"v":11231,"d":"11,231"}]
[null,null,"ПШ-120/40 ","КОБОР","1200х400х600",{"v":12699,"d":"12,699"}]
[null,null,"ПШ-150/40 ","КОБОР","1500х400х600",{"v":14899,"d":"14,899"}]
[]
[null,"Шкаф-полка закрытая, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка закрытая (нерж. сталь  aisi 430, полка, двери-купе)","ПШЗ-90/35 ","КОБОР","900х350х600",{"v":13844,"d":"13,844"}]
[null,null,"ПШЗ-100/35 ",null,"1000х350х600",{"v":14901,"d":"14,901"}]
[null,null,"ПШЗ-120/35 ","КОБОР","1200х350х600",{"v":17014,"d":"17,014"}]
[null,null,"ПШЗ-150/35 ","КОБОР","1500х350х600",{"v":20182,"d":"20,182"}]
[]
[null,"Шкаф-полка закрытая, нерж. сталь  aisi 430  (ширина 400 мм)"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка закрытая (нерж. сталь  aisi 430, полка, двери-купе)","ПШЗ-90/40 ","КОБОР","900х400х600",{"v":15229,"d":"15,229"}]
[null,null,"ПШЗ-100/40 ",null,"1000х400х600",{"v":16391,"d":"16,391"}]
[null,null,"ПШЗ-120/40 ","КОБОР","1200х400х600",{"v":18715,"d":"18,715"}]
[null,null,"ПШЗ-150/40 ","КОБОР","1500х400х600",{"v":22199,"d":"22,199"}]
[]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды (на 30 тарелок, нерж. сталь  aisi 430)","ПШС-90/35 ","КОБОР","900х350х600",{"v":13018,"d":"13,018"}]
[null,null,"ПШС-120/35 ","КОБОР","1200х350х600",{"v":14376,"d":"14,376"}]
[]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды, нерж. сталь  aisi 430   (ширина 400 мм)"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды (на 30 тарелок, нерж. сталь  aisi 430)","ПШС-90/40","КОБОР","900х400х600",{"v":14320,"d":"14,320"}]
[null,null,"ПШС-120/40","КОБОР","1200х400х600",{"v":15814,"d":"15,814"}]
[]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды (на 30 тарелок, нерж. сталь  aisi 430)","ПШСЗ-90/35 ","КОБОР","900х350х600",{"v":15543,"d":"15,543"}]
[null,null,"ПШСЗ-120/35 ","КОБОР","1200х350х600",{"v":16253,"d":"16,253"}]
[]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды, нерж. сталь  aisi 430  (ширина 400 мм)"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф-полка для сушки посуды (на 30 тарелок, нерж. сталь  aisi 430)","ПШСЗ-90/40","КОБОР","900х400х600",{"v":17096,"d":"17,096"}]
[null,null,"ПШСЗ-120/40 ","КОБОР","1200х400х600",{"v":17879,"d":"17,879"}]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ (нерж. сталь  aisi 430)"]
[]
[null,"Полки настольные одноярусные, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настольная одноярусная (нерж. сталь  aisi 430)","ПН-90/35 ","КОБОР","900х350х350",{"v":5357,"d":"5,357"}]
[null,null,"ПН-120/35 ","КОБОР","1200х350х350",{"v":6550,"d":"6,550"}]
[null,null,"ПН-150/35","КОБОР","1500х350х350",{"v":7346,"d":"7,346"}]
[]
[null,"Полки настольные двухярусные, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настольная двухярусная (нерж. сталь  aisi 430)","ПН/2-90/35 ","КОБОР","900х350х550",{"v":8045,"d":"8,045"}]
[null,null,"ПН/2-120/35 ","КОБОР","1200х350х550",{"v":9331,"d":"9,331"}]
[null,null,"ПН/2-150/35","КОБОР","1500х350х550",{"v":10559,"d":"10,559"}]
[]
[null,"ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ (нерж. сталь  aisi 430)"]
[]
[null,"Полки настольные тепловые одноярусные, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настольная тепловая одноярусная (полка с инфрокрасным подогревом, нерж. сталь  aisi 430)","ПНТ-90/35 ","КОБОР","900х350х400",{"v":11241,"d":"11,241"}]
[null,null,"ПНТ-120/35 ","КОБОР","1200х350х400",{"v":12213,"d":"12,213"}]
[null,null,"ПНТ-150/35","КОБОР","1500х350х400",{"v":16454,"d":"16,454"}]
[]
[null,"Полки настольные тепловые двухярусные, нерж. сталь  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Полка настольная тепловая двухъярусная (нижняя полка с инфрокрасным подогревом, нерж. сталь  aisi 430)","ПНТ/2-90/35 ","КОБОР","900х350х675",{"v":13992,"d":"13,992"}]
[null,null,"ПНТ/2-120/35 ","КОБОР","1200х350х675",{"v":15661,"d":"15,661"}]
[null,null,"ПНТ/2-150/35","КОБОР","1500х350х675",{"v":20603,"d":"20,603"}]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ и ПОДТОВАРНИКИ"]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Подставка под пароконвектомат RATIONAL (2 ряда по 7 уровней для GN 1/1, нерж. сталь aisi 430)","ПП-84/72","КОБОР","845х724х696",{"v":15716,"d":"15,716"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат UNOX  XVC (2 ряда по 6 уровней для GN 1/1, нерж. сталь aisi 430)","ПП-75/70","КОБОР","750х700х780",{"v":14578,"d":"14,578"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат UNOX  XBC (2 ряда по 7 уровней для протвиней 600х400, нерж. сталь aisi 430)","ПП-90/86","КОБОР","900х860х780",{"v":16691,"d":"16,691"}]
[null,"Подставка под печь UNOX  XF (2 ряда по 6 уровней для GN 1/1, нерж. сталь aisi 430)","ПП-80/60","КОБОР","800х600х780",{"v":15662,"d":"15,662"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат GARBIN мод. 45/46/61/64 (2 ряда по 7 уровней для GN 1/1, нерж. сталь aisi 430)","ПП-96/74","КОБОР","965х740х880",{"v":16691,"d":"16,691"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат GARBIN мод. 44 (7 уровней для протвиней 600х400, нерж. сталь aisi 430)","ПП-76/88","КОБОР","760х885х880",{"v":15716,"d":"15,716"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат ANGELO PO (2 ряда по 7 уровней для GN 1/1, нерж. сталь aisi 430)","ПП-97/77","КОБОР","970x770x700",{"v":16605,"d":"16,605"}]
[null,"Подставка под шкаф пекарский GIERRE (2 ряда по 5 уровней для протвиней 600х400, нерж. сталь aisi 430)","ПП-98/90","КОБОР","980х900х550 ",{"v":16475,"d":"16,475"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат Abat ЧТТ (2 ряда по 5 уровней для GN 1/1, нерж. сталь aisi 430)","ПП-84/70","КОБОР","840х700х650",{"v":15445,"d":"15,445"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат ELECTROLUX (2 ряда по 7 уровней для GN 1/1, нерж. сталь aisi 430)","ПП-89/76","КОБОР","890х760х800",{"v":15878,"d":"15,878"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат Giorik KH/KP, (7 уровней направляющих GN 1/1, нерж. сталь AISI 430) "," ПП-52/70","КОБОР","520х700х750",{"v":15484,"d":"15,484"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат Giorik SBHE/MDE/MPE, (2 ряда по 7 уровней направляющих GN 1/1, нерж. сталь AISI 430) "," ПП-85/70 ","КОБОР"," 850х700х750",{"v":16344,"d":"16,344"}]
[null,"Подставка под пароконвектомат 430 XVC EVOLUTION (1 ряд, 7 уровней направляющихнерж. сталь AISI 430)","ПП-75/70","КОБОР","750х700х700",{"v":15061,"d":"15,061"}]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ ПОД ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Подставка под печь для пиццы FIMAR (Каркас: нерж. труба  40х40, нерж. сталь aisi 430, полка)","ПП-90/73","КОБОР","900х735х870",{"v":9105,"d":"9,105"}]
[null,"Подставка под печь для пиццы ITPIZZA (Каркас: нерж. труба  40х40, нерж. сталь aisi 430, полка)","ПП-101/85","КОБОР","1010х850х910",{"v":11140,"d":"11,140"}]
[]
[null,"ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40, нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Подставка под оборудование (нерж. труба  40х40, усиление ЛДСП, нерж. сталь aisi 430)","ПП-50/50","КОБОР","500х500х500",{"v":5593,"d":"5,593"}]
[null,null,"ПП-60/60","КОБОР","600х600х500",{"v":6658,"d":"6,658"}]
[null,null,"ПП-70/60","КОБОР","700х600х600",{"v":7087,"d":"7,087"}]
[null,"Подставка под эл. кипятильник (оцинкованная сталь, отверстия в столешнице)","ППК-40/40","КОБОР","400х400х420",{"v":4549,"d":"4,549"}]
[]
[null,"ПОДТОВАРНИКИ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Подтоварник (столешница нерж. cталь. aisi 430, каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон)","ПТ-40/40","КОБОР","400х400х300",{"v":2518,"d":"2,518"}]
[null,null,"ПТ-50/40","КОБОР","500х400х300",{"v":2728,"d":"2,728"}]
[null,null,"ПТ-60/40","КОБОР","600х400х300",{"v":2936,"d":"2,936"}]
[null,null,"ПТ-80/40","КОБОР","800х400х300",{"v":3352,"d":"3,352"}]
[null,null,"ПТ-90/40","КОБОР","900х400х300",{"v":3561,"d":"3,561"}]
[null,null,"ПТ-100/40","КОБОР","1000х400х300",{"v":3770,"d":"3,770"}]
[null,null,"ПТ-120/40","КОБОР","1200х400х300",{"v":4187,"d":"4,187"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"ПТ-40/50","КОБОР","400х500х300",{"v":2647,"d":"2,647"}]
[null,null,"ПТ-50/50","КОБОР","500х500х300",{"v":2886,"d":"2,886"}]
[null,null,"ПТ-60/50","КОБОР","600х500х300",{"v":3127,"d":"3,127"}]
[null,null,"ПТ-80/50","КОБОР","800х500х300",{"v":3607,"d":"3,607"}]
[null,null,"ПТ-90/50","КОБОР","900х500х300",{"v":3847,"d":"3,847"}]
[null,null,"ПТ-100/50","КОБОР","1000х500х300",{"v":4086,"d":"4,086"}]
[null,null,"ПТ-120/50","КОБОР","1200х500х300",{"v":4566,"d":"4,566"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"ПТ-60/60","КОБОР","600х600х300",{"v":3318,"d":"3,318"}]
[null,null,"ПТ-80/60","КОБОР","800х600х300",{"v":3860,"d":"3,860"}]
[null,null,"ПТ-90/60","КОБОР","900х600х300",{"v":4131,"d":"4,131"}]
[null,null,"ПТ-100/60","КОБОР","1000х600х300",{"v":4404,"d":"4,404"}]
[null,null,"ПТ-120/60","КОБОР","1200х600х300",{"v":4948,"d":"4,948"}]
[]
[null,"Каркас: уголок нерж сталь, обвязка с 4-х сторон"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Подтоварник (столешница нерж. cталь. aisi 430, каркас: уголок нерж. сталь, обвязка с 4-х сторон)","ПТ-40/40/430","КОБОР","400х400х300",{"v":2969,"d":"2,969"}]
[null,null,"ПТ-50/40/430","КОБОР","500х400х300",{"v":3255,"d":"3,255"}]
[null,null,"ПТ-60/40/430","КОБОР","600х400х300",{"v":3536,"d":"3,536"}]
[null,null,"ПТ-80/40/430","КОБОР","800х400х300",{"v":4100,"d":"4,100"}]
[null,null,"ПТ-90/40/430","КОБОР","900х400х300",{"v":4385,"d":"4,385"}]
[null,null,"ПТ-100/40/430","КОБОР","1000х400х300",{"v":4670,"d":"4,670"}]
[null,null,"ПТ-120/40/430","КОБОР","1200х400х300",{"v":5236,"d":"5,236"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"ПТ-40/50/430","КОБОР","400х500х300",{"v":3109,"d":"3,109"}]
[null,null,"ПТ-50/50/430","КОБОР","500х500х300",{"v":3427,"d":"3,427"}]
[null,null,"ПТ-60/50/430","КОБОР","600х500х300",{"v":3744,"d":"3,744"}]
[null,null,"ПТ-80/50/430","КОБОР","800х500х300",{"v":4381,"d":"4,381"}]
[null,null,"ПТ-90/50/430","КОБОР","900х500х300",{"v":4697,"d":"4,697"}]
[null,null,"ПТ-100/50/430","КОБОР","1000х500х300",{"v":5014,"d":"5,014"}]
[null,null,"ПТ-120/50/430","КОБОР","1200х500х300",{"v":5649,"d":"5,649"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"ПТ-60/60/430","КОБОР","600х600х300",{"v":3953,"d":"3,953"}]
[null,null,"ПТ-80/60/430","КОБОР","800х600х300",{"v":4657,"d":"4,657"}]
[null,null,"ПТ-90/60/430","КОБОР","900х600х300",{"v":5010,"d":"5,010"}]
[null,null,"ПТ-100/60/430","КОБОР","1000х600х300",{"v":5360,"d":"5,360"}]
[null,null,"ПТ-120/60/430","КОБОР","1200х600х300",{"v":6066,"d":"6,066"}]
[]
[null,"Каркас: нерж. труба  40х40"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Подтоварник (столешница нерж. cталь. aisi 430, усиление ЛДСП, каркас:  нерж. труба 40х40)","ПТП-40/40","КОБОР","400х400х300",{"v":3599,"d":"3,599"}]
[null,null,"ПТП-50/40","КОБОР","500х400х300",{"v":3994,"d":"3,994"}]
[null,null,"ПТП-60/40","КОБОР","600х400х300",{"v":4395,"d":"4,395"}]
[null,null,"ПТП-80/40","КОБОР","800х400х300",{"v":5191,"d":"5,191"}]
[null,null,"ПТП-90/40","КОБОР","900х400х300",{"v":5587,"d":"5,587"}]
[null,null,"ПТП-100/40","КОБОР","1000х400х300",{"v":5987,"d":"5,987"}]
[null,null,"ПТП-120/40","КОБОР","1200х400х300",{"v":6783,"d":"6,783"}]
[null,null,"ПТП-150/40","КОБОР","1500х400х300",{"v":7597,"d":"7,597"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"ПТП-40/50","КОБОР","400х500х300",{"v":4139,"d":"4,139"}]
[null,null,"ПТП-50/50","КОБОР","500х500х300",{"v":4588,"d":"4,588"}]
[null,null,"ПТП-60/50","КОБОР","600х500х300",{"v":5040,"d":"5,040"}]
[null,null,"ПТП-80/50","КОБОР","800х500х300",{"v":5940,"d":"5,940"}]
[null,null,"ПТП-90/50","КОБОР","900х500х300",{"v":6387,"d":"6,387"}]
[null,null,"ПТП-100/50","КОБОР","1000х500х300",{"v":6840,"d":"6,840"}]
[null,null,"ПТП-120/50","КОБОР","1200х500х300",{"v":7741,"d":"7,741"}]
[null,null,"ПТП-150/50","КОБОР","1500х500х300",{"v":8556,"d":"8,556"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[null,null,"ПТП-60/60","КОБОР","600х600х300",{"v":5685,"d":"5,685"}]
[null,null,"ПТП-80/60","КОБОР","800х600х300",{"v":6691,"d":"6,691"}]
[null,null,"ПТП-90/60","КОБОР","900х600х300",{"v":7192,"d":"7,192"}]
[null,null,"ПТП-100/60","КОБОР","1000х600х300",{"v":7694,"d":"7,694"}]
[null,null,"ПТП-120/60","КОБОР","1200х600х300",{"v":8700,"d":"8,700"}]
[null,null,"ПТП-150/60","КОБОР","1500х600х300",{"v":9515,"d":"9,515"}]
[]
[null,"ШКАФЫ"]
[]
[null,"ШКАФЫ КУХОННЫЕ (нерж. сталь  aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф кухонный (каркас: нерж. сталь  aisi 430, двери купе, 3 полки)","ШК-90/50","КОБОР","900х500х1700",{"v":27246,"d":"27,246"}]
[null,null,"ШК-120/50","КОБОР","1200х500х1700",{"v":31215,"d":"31,215"}]
[null,null,"ШК-150/50","КОБОР","1500х500х1700",{"v":33925,"d":"33,925"}]
[]
[null,null,"ШК-90/60","КОБОР","900х600х1700",{"v":31332,"d":"31,332"}]
[null,null,"ШК-120/60","КОБОР","1200х600х1700",{"v":35898,"d":"35,898"}]
[null,null,"ШК-150/60","КОБОР","1500х600х1700",{"v":39012,"d":"39,012"}]
[]
[]
[]
[null,"ШКАФЫ КУХОННЫЕ ДЛЯ ХЛЕБА (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф кухонный для хлеба (каркас: нерж. сталь aisi 430, двери купе, 3 полки)","ШКХ-90/50","КОБОР","900х500х1700",{"v":29153,"d":"29,153"}]
[null,null,"ШКХ-120/50","КОБОР","1200х500х1700",{"v":33400,"d":"33,400"}]
[null,null,"ШКХ-150/50","КОБОР","1500х500х1700",{"v":36289,"d":"36,289"}]
[]
[null,"ЛАРИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Ларь для овощей (каркас: нерж. сталь  aisi 430)","ЛО-80/50","КОБОР","800х500х850",{"v":15917,"d":"15,917"}]
[null,null,"ЛО-100/60","КОБОР","1000х600х850",{"v":17683,"d":"17,683"}]
[]
[null,"ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф для одежды 2-х секционный (каркас: нерж. сталь aisi 430, 2 двери, 4 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 2 замка)","ШК-100/50","КОБОР","1000х500х1800",{"v":26730,"d":"26,730"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[]
[null,"ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф для гардеробный 2-х секционный (каркас: нерж. сталь aisi 430, 2 двери, 2 перекладины, 4 крючка, 2 замка)","ШГ-40/50","КОБОР","400х500х1860",{"v":14326,"d":"14,326"}]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[{"$nulls":3},"КОБОР"]
[]
[null,"ШКАФ ДЛЯ ХОЗИНВЕНТАРЯ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф для хозинвентаря (каркас: нерж. сталь aisi 430, дверь с замком, 3 полки, 2 из них регулируются по высоте, перекладина, 2 крючка)","ШХ-50/40","КОБОР","500х400х1750",{"v":16791,"d":"16,791"}]
[null,null,"ШХ-60/50","КОБОР","600х500х1750",{"v":24967,"d":"24,967"}]
[]
[null,"ШКАФ ДЛЯ 2-Х ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Шкаф для 2-х газовых баллонов (каркас: проф труба 25х25мм из нерж. стали aisi 430, обшита листом из нерж. стали aisi 430, 2 распашные двери с ушками для замка)","ШГБ-80/40","КОБОР","800х404х1161",{"v":17512,"d":"17,512"}]
[]
[]
[null,"ПОСТ ДЛЯ СБОРА МУСОРА (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Пост для сбора мусора (нерж. сталь  aisi 430)","ПМ/1-60/60",null,"600x600x1300",{"v":14750,"d":"14,750"}]
[null,null,"ПМ/2-60/60",null,"600x600x1300",{"v":15983,"d":"15,983"}]
[null,null,"ПМ/3-60/60",null,"600x600x1300",{"v":14484,"d":"14,484"}]
[null,null,"ПМ/4-60/60",null,"600x600x1300",{"v":14739,"d":"14,739"}]
[]
[null,"ТЕЛЕЖКИ и ШПИЛЬКИ"]
[]
[null,"ТЕЛЕЖКИ СЕРВИРОВОЧНЫЕ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Тележка сервировочная (2 уровня, каркас: нерж. сталь aisi 430)","ТС2-80/50","КОБОР","800х500х930",{"v":8615,"d":"8,615"}]
[null,"Тележка сервировочная (3 уровня, каркас: нерж. сталь aisi 430)","ТС3-80/50","КОБОР","800х500х930",{"v":10188,"d":"10,188"}]
[]
[null,"ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Тележка для сбора посуды (2 уровня, каркас: нерж. сталь aisi 430)","ТСП-80/50","КОБОР","800х500х930",{"v":11716,"d":"11,716"}]
[]
[null,"ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Тележка грузовая (каркас: нерж. сталь aisi 430, грузоподъёмность 300кг, погрузочная площадка 1200х700 мм. )","ТГ-120/70","КОБОР","1375х700х900",{"v":14657,"d":"14,657"}]
[]
[null,"ТЕЛЕЖКИ ШПИЛЬКИ (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Тележка шпилька для протвиней (12 уровней противеней 600х400, расстояние между направляющими 120 мм)","ШП-66/41","КОБОР","660х410х1650",{"v":14402,"d":"14,402"}]
[null,"Тележка шпилька для протвиней (12 уровней противеней 470х580, расстояние между направляющими 120 мм)","ШП-53/59","КОБОР","530х590х1650",{"v":14228,"d":"14,228"}]
[null,"Тележка шпилька для гастроемкостей (12 уровней  гастроемкостей GN 1/1 (530х325 мм), расстояние между направляющими 120 мм)","ШП-59/33","КОБОР","590х335х1650",{"v":13811,"d":"13,811"}]
[null,"Тележка шпилька для гастроемкостей (12 уровней  гастроемкостей GN 2/1 (650х530 мм), расстояние между направляющими 120 мм)","ШП-59/66","КОБОР","590х660х1650",{"v":17216,"d":"17,216"}]
[null,"Тележка шпилька для подносов (12 уровней подносов 450х355, расстояние между направляющими 120 мм)","ШП-51/36","КОБОР","510х365х1650",{"v":13738,"d":"13,738"}]
[null,"Тележка шпилька для подносов (12 уровней подносов 420х300, расстояние между направляющими 120 мм)","ШП-48/31","КОБОР","480х310х1650",{"v":13611,"d":"13,611"}]
[null,"Тележка шпилька универсальная для подносов (максимальный размер подносов 380х590мм, 12 уровней, расстояние между направляющими 120 мм)","ШП-45/60","КОБОР","450х600х1650",{"v":23651,"d":"23,651"}]
[]
[]
[null,"Каркас: на колесах, уголок нерж. cталь aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Стеллаж для сушки подносов на колесах (3 полки - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430, на колесах, съемный поддон для слива, вместимость 78 подносов размером до 500х360мм)","СДПК-100/53/430","1505х525х1500","1000х535х1500",{"v":25740,"d":"25,740"}]
[null,"Стеллаж для сушки подносов на колесах (3 полки - нерж. сталь. aisi 430, каркас уголок нерж. сталь aisi 430, на колесах, съемный поддон для слива, вместимость 120 подносов размером до 500х360мм)","СДПК-150/53/430","1505х525х1500","1500х535х1500",{"v":29509,"d":"29,509"}]
[]
[null,"ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ разборные (нерж. сталь aisi 430)"]
[]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА, руб."]
[null,"Тележка шпилька для протвиней (12 уровней противеней 600х400, расстояние между направляющими 120 мм)","ШПР-66/41","КОБОР","660х410х1750",{"v":15842,"d":"15,842"}]
[null,"Тележка шпилька для протвиней (12 уровней противеней 470х580, расстояние между направляющими 120 мм)","ШПР-53/59","КОБОР","530х590х1750",{"v":15651,"d":"15,651"}]
[null,"Тележка шпилька для гастроемкостей (12 уровней  гастроемкостей GN 1/1 (530х325 мм), расстояние между направляющими 120 мм)","ШПР-59/33","КОБОР","590х335х1750",{"v":15193,"d":"15,193"}]
[null,"Тележка шпилька для гастроемкостей (12 уровней  гастроемкостей GN 2/1 (650х530 мм), расстояние между направляющими 120 мм)","ШПР-59/66","КОБОР","590х660х1750",{"v":18939,"d":"18,939"}]
[null,"Тележка шпилька для подносов (12 уровней подносов 450х355, расстояние между направляющими 120 мм)","ШПР-51/36","КОБОР","510х365х1750",{"v":15112,"d":"15,112"}]
[null,"Тележка шпилька для подносов (12 уровней подносов 420х300, расстояние между направляющими 120 мм)","ШПР-48/31","КОБОР","480х310х1750",{"v":14973,"d":"14,973"}]
[]
[null,"ЗОНТЫ"]
[]
[null,"ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ (нерж. сталь толщ.  aisi 430)",{"$nulls":5},"ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ (нерж. сталь толщ.  aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА,руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА,руб."]
[null,"Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430)","ЗПВ-60/80 ","КОБОР","600х800х400",9101,null,"Зонт вытяжной центральный (каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430)","ЗЦВ-60/120 ","КОБОР","600х1200х400",{"v":13392,"d":"13,392"}]
[null,null,"ЗПВ-70/80 ","КОБОР","700х800х400",9806,null,null,"ЗЦВ-70/120 ","КОБОР","700х1200х400",{"v":14568,"d":"14,568"}]
[null,null,"ЗПВ-80/80 ","КОБОР","800х800х400",10513,null,null,"ЗЦВ-80/120 ","КОБОР","800х1200х400",{"v":15747,"d":"15,747"}]
[null,null,"ЗПВ-90/80 ","КОБОР","900х800х400",11217,null,null,"ЗЦВ-90/120 ","КОБОР","900х1200х400",{"v":16938,"d":"16,938"}]
[null,null,"ЗПВ-100/80 ","КОБОР","1000х800х400",11922,null,null,"ЗЦВ-100/120 ","КОБОР","1000х1200х400",{"v":18118,"d":"18,118"}]
[null,null,"ЗПВ-110/80 ","КОБОР","1100х800х400",12618,null,null,"ЗЦВ-110/120 ","КОБОР","1100х1200х400",{"v":19276,"d":"19,276"}]
[null,null,"ЗПВ-120/80 ","КОБОР","1200х800х400",13325,null,null,"ЗЦВ-120/120 ","КОБОР","1200х1200х400",{"v":20455,"d":"20,455"}]
[null,null,"ЗПВ-130/80 ","КОБОР","1300х800х400",15114,null,null,"ЗЦВ-130/120 ","КОБОР","1300х1200х400",{"v":23522,"d":"23,522"}]
[null,null,"ЗПВ-140/80 ","КОБОР","1400х800х400",15708,null,null,"ЗЦВ-140/120 ","КОБОР","1400х1200х400",{"v":24699,"d":"24,699"}]
[null,null,"ЗПВ-150/80 ","КОБОР","1500х800х400",16525,null,null,"ЗЦВ-150/120 ","КОБОР","1500х1200х400",{"v":25878,"d":"25,878"}]
[null,null,"ЗПВ-160/80 ","КОБОР","1600х800х400",17230,null,null,"ЗЦВ-160/120 ","КОБОР","1600х1200х400",{"v":27684,"d":"27,684"}]
[null,null,"ЗПВ-170/80 ","КОБОР","1700х800х400",17935,null,null,"ЗЦВ-170/120 ","КОБОР","1700х1200х400",{"v":28893,"d":"28,893"}]
[null,null,"ЗПВ-180/80 ","КОБОР","1800х800х400",18632,null,null,"ЗЦВ-180/120 ","КОБОР","1800х1200х400",{"v":30080,"d":"30,080"}]
[null,null,"ЗПВ-190/80 ","КОБОР","1900х800х400",19337,null,null,"ЗЦВ-190/120 ","КОБОР","1900х1200х400",{"v":31290,"d":"31,290"}]
[null,null,"ЗПВ-200/80 ","КОБОР","2000х800х400",20679,null,null,"ЗЦВ-200/120 ","КОБОР","2000х1200х400",{"v":31903,"d":"31,903"}]
[null,null,"ЗПВ-210/80 ","КОБОР","2100х800х400",21545,null,null,"ЗЦВ-210/120 ","КОБОР","2100х1200х400",{"v":33089,"d":"33,089"}]
[null,null,"ЗПВ-220/80 ","КОБОР","2200х800х400",22568,null,null,"ЗЦВ-220/120 ","КОБОР","2200х1200х400",{"v":34275,"d":"34,275"}]
[null,null,"ЗПВ-230/80 ","КОБОР","2300х800х400",23433,null,null,"ЗЦВ-230/120 ","КОБОР","2300х1200х400",{"v":35473,"d":"35,473"}]
[null,null,"ЗПВ-240/80 ","КОБОР","2400х800х400",24299,null,null,"ЗЦВ-240/120 ","КОБОР","2400х1200х400",{"v":36661,"d":"36,661"}]
[null,null,"ЗПВ-250/80 ","КОБОР","2500х800х400",25154,null,null,"ЗЦВ-250/120 ","КОБОР","2500х1200х400",{"v":37825,"d":"37,825"}]
[{"$nulls":9},"КОБОР"]
[null,null,"ЗПВ-60/100 ","КОБОР","600х1000х400",10433,null,null,"ЗЦВ-60/160","КОБОР","600х1600х400",{"v":14938,"d":"14,938"}]
[null,null,"ЗПВ-70/100 ","КОБОР","700х1000х400",11252,null,null,"ЗЦВ-70/160","КОБОР","700х1600х400",{"v":16220,"d":"16,220"}]
[null,null,"ЗПВ-80/100 ","КОБОР","800х1000х400",12072,null,null,"ЗЦВ-80/160","КОБОР","800х1600х400",{"v":17505,"d":"17,505"}]
[null,null,"ЗПВ-90/100 ","КОБОР","900х1000х400",12890,null,null,"ЗЦВ-90/160","КОБОР","900х1600х400",{"v":18804,"d":"18,804"}]
[null,null,"ЗПВ-100/100 ","КОБОР","1000х1000х400",13709,null,null,"ЗЦВ-100/160","КОБОР","1000х1600х400",{"v":20088,"d":"20,088"}]
[null,null,"ЗПВ-110/100 ","КОБОР","1100х1000х400",14519,null,null,"ЗЦВ-110/160","КОБОР","1100х1600х400",{"v":21353,"d":"21,353"}]
[null,null,"ЗПВ-120/100 ","КОБОР","1200х1000х400",15338,null,null,"ЗЦВ-120/160","КОБОР","1200х1600х400",{"v":22638,"d":"22,638"}]
[null,null,"ЗПВ-130/100 ","КОБОР","1300х1000х400",17372,null,null,"ЗЦВ-130/160","КОБОР","1300х1600х400",{"v":25829,"d":"25,829"}]
[null,null,"ЗПВ-140/100 ","КОБОР","1400х1000х400",18067,null,null,"ЗЦВ-140/160","КОБОР","1400х1600х400",{"v":27113,"d":"27,113"}]
[null,null,"ЗПВ-150/100 ","КОБОР","1500х1000х400",19012,null,null,"ЗЦВ-150/160","КОБОР","1500х1600х400",{"v":28398,"d":"28,398"}]
[null,null,"ЗПВ-160/100 ","КОБОР","1600х1000х400",19829,null,null,"ЗЦВ-160/160","КОБОР","1600х1600х400",{"v":30376,"d":"30,376"}]
[null,null,"ЗПВ-170/100 ","КОБОР","1700х1000х400",20649,null,null,"ЗЦВ-170/160","КОБОР","1700х1600х400",{"v":31694,"d":"31,694"}]
[null,null,"ЗПВ-180/100 ","КОБОР","1800х1000х400",21459,null,null,"ЗЦВ-180/160","КОБОР","1800х1600х400",{"v":32375,"d":"32,375"}]
[null,null,"ЗПВ-190/100 ","КОБОР","1900х1000х400",22277,null,null,"ЗЦВ-190/160","КОБОР","1900х1600х400",{"v":33669,"d":"33,669"}]
[null,null,"ЗПВ-200/100 ","КОБОР","2000х1000х400",23733,null,null,"ЗЦВ-200/160","КОБОР","2000х1600х400",{"v":34974,"d":"34,974"}]
[null,null,"ЗПВ-210/100 ","КОБОР","2100х1000х400",24713,null,null,"ЗЦВ-210/160","КОБОР","2100х1600х400",{"v":36266,"d":"36,266"}]
[null,null,"ЗПВ-220/100 ","КОБОР","2200х1000х400",25851,null,null,"ЗЦВ-220/160","КОБОР","2200х1600х400",{"v":37560,"d":"37,560"}]
[null,null,"ЗПВ-230/100 ","КОБОР","2300х1000х400",26829,null,null,"ЗЦВ-230/160","КОБОР","2300х1600х400",{"v":38865,"d":"38,865"}]
[null,null,"ЗПВ-240/100 ","КОБОР","2400х1000х400",27807,null,null,"ЗЦВ-240/160","КОБОР","2400х1600х400",{"v":40158,"d":"40,158"}]
[null,null,"ЗПВ-250/100 ","КОБОР","2500х1000х400",28777,null,null,"ЗЦВ-250/160","КОБОР","2500х1600х400",{"v":41430,"d":"41,430"}]
[{"$nulls":9},"КОБОР"]
[null,null,"ЗПВ-60/120 ","КОБОР","600х1200х400",11220,null,null,"ЗЦВ-60/200","КОБОР","600х2000х400",{"v":17514,"d":"17,514"}]
[null,null,"ЗПВ-70/120 ","КОБОР","700х1200х400",12092,null,null,"ЗЦВ-70/200","КОБОР","700х2000х400",{"v":19010,"d":"19,010"}]
[null,null,"ЗПВ-80/120 ","КОБОР","800х1200х400",12964,null,null,"ЗЦВ-80/200","КОБОР","800х2000х400",{"v":20508,"d":"20,508"}]
[null,null,"ЗПВ-90/120 ","КОБОР","900х1200х400",13837,null,null,"ЗЦВ-90/200","КОБОР","900х2000х400",{"v":22020,"d":"22,020"}]
[null,null,"ЗПВ-100/120 ","КОБОР","1000х1200х400",15188,null,null,"ЗЦВ-100/200","КОБОР","1000х2000х400",{"v":23519,"d":"23,519"}]
[null,null,"ЗПВ-110/120 ","КОБОР","1100х1200х400",16050,null,null,"ЗЦВ-110/200","КОБОР","1100х2000х400",{"v":24993,"d":"24,993"}]
[null,null,"ЗПВ-120/120 ","КОБОР","1200х1200х400",16923,null,null,"ЗЦВ-120/200","КОБОР","1200х2000х400",{"v":26492,"d":"26,492"}]
[null,null,"ЗПВ-130/120 ","КОБОР","1300х1200х400",19052,null,null,"ЗЦВ-130/200","КОБОР","1300х2000х400",{"v":30063,"d":"30,063"}]
[null,null,"ЗПВ-140/120 ","КОБОР","1400х1200х400",19794,null,null,"ЗЦВ-140/200","КОБОР","1400х2000х400",{"v":31558,"d":"31,558"}]
[null,null,"ЗПВ-150/120 ","КОБОР","1500х1200х400",20797,null,null,"ЗЦВ-150/200","КОБОР","1500х2000х400",{"v":32440,"d":"32,440"}]
[null,null,"ЗПВ-160/120 ","КОБОР","1600х1200х400",21191,null,null,"ЗЦВ-160/200","КОБОР","1600х2000х400",{"v":33922,"d":"33,922"}]
[null,null,"ЗПВ-170/120 ","КОБОР","1700х1200х400",22063,null,null,"ЗЦВ-170/200","КОБОР","1700х2000х400",{"v":35393,"d":"35,393"}]
[null,null,"ЗПВ-180/120 ","КОБОР","1800х1200х400",22927,null,null,"ЗЦВ-180/200","КОБОР","1800х2000х400",{"v":36840,"d":"36,840"}]
[null,null,"ЗПВ-190/120 ","КОБОР","1900х1200х400",23799,null,null,"ЗЦВ-190/200","КОБОР","1900х2000х400",{"v":38310,"d":"38,310"}]
[null,null,"ЗПВ-200/120 ","КОБОР","2000х1200х400",25150,null,null,"ЗЦВ-200/200","КОБОР","2000х2000х400",{"v":39794,"d":"39,794"}]
[null,null,"ЗПВ-210/120 ","КОБОР","2100х1200х400",26341,null,null,"ЗЦВ-210/200","КОБОР","2100х2000х400",{"v":41262,"d":"41,262"}]
[null,null,"ЗПВ-220/120 ","КОБОР","2200х1200х400",27533,null,null,"ЗЦВ-220/200","КОБОР","2200х2000х400",{"v":42734,"d":"42,734"}]
[null,null,"ЗПВ-230/120 ","КОБОР","2300х1200х400",28563,null,null,"ЗЦВ-230/200","КОБОР","2300х2000х400",{"v":44217,"d":"44,217"}]
[null,null,"ЗПВ-240/120 ","КОБОР","2400х1200х400",29596,null,null,"ЗЦВ-240/200","КОБОР","2400х2000х400",{"v":45688,"d":"45,688"}]
[null,null,"ЗПВ-250/120 ","КОБОР","2500х1200х400",30618,null,null,"ЗЦВ-250/200","КОБОР","2500х2000х400",{"v":47135,"d":"47,135"}]
[]
[]
[null,"ЗОНТЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ (нерж. сталь толщ.  aisi 430)",{"$nulls":5},"ЗОНТЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ (нерж. сталь толщ.  aisi 430)"]
[]
[null,"Каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430",{"$nulls":5},"Каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430"]
[null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА,руб.",null,"ТОВАР, ОПИСАНИЕ","МОДЕЛЬ","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ","ГАБАРИТЫ, мм ","ЦЕНА,руб."]
[null,"Зонт приточно-вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430)","ЗППВ-60/80","КОБОР","600х800х400",12937,null,"Зонт приточно-вытяжной центральный (каркас: нерж. сталь толщ.  aisi 430)","ЗЦПВ-60/140","КОБОР","600х1400х400",23979]
[null,null,"ЗППВ-70/80","КОБОР","700х800х400",13830,null,null,"ЗЦПВ-70/140","КОБОР","700х1400х400",26022]
[null,null,"ЗППВ-80/80","КОБОР","800х800х400",14882,null,null,"ЗЦПВ-80/140","КОБОР","800х1400х400",28063]
[null,null,"ЗППВ-90/80","КОБОР","900х800х400",15979,null,null,"ЗЦПВ-90/140","КОБОР","900х1400х400",32706]
[null,null,"ЗППВ-100/80","КОБОР","1000х800х400",16983,null,null,"ЗЦПВ-100/140","КОБОР","1000х1400х400",34098]
[null,null,"ЗППВ-110/80","КОБОР","1100х800х400",17976,null,null,"ЗЦПВ-110/140","КОБОР","1100х1400х400",36083]
[null,null,"ЗППВ-120/80","КОБОР","1200х800х400",18978,null,null,"ЗЦПВ-120/140","КОБОР","1200х1400х400",38087]
[null,null,"ЗППВ-130/80","КОБОР","1300х800х400",20982,null,null,"ЗЦПВ-130/140","КОБОР","1300х1400х400",43319]
[null,null,"ЗППВ-140/80","КОБОР","1400х800х400",21983,null,null,"ЗЦПВ-140/140","КОБОР","1400х1400х400",45322]
[null,null,"ЗППВ-150/80","КОБОР","1500х800х400",22987,null,null,"ЗЦПВ-150/140","КОБОР","1500х1400х400",47326]
[null,null,"ЗППВ-160/80","КОБОР","1600х800х400",25189,null,null,"ЗЦПВ-160/140","КОБОР","1600х1400х400",50113]
[null,null,"ЗППВ-170/80","КОБОР","1700х800х400",26083,null,null,"ЗЦПВ-170/140","КОБОР","1700х1400х400",52116]
[null,null,"ЗППВ-180/80","КОБОР","1800х800х400",27807,null,null,"ЗЦПВ-180/140","КОБОР","1800х1400х400",56651]
[null,null,"ЗППВ-190/80","КОБОР","1900х800х400",27637,null,null,"ЗЦПВ-190/140","КОБОР","1900х1400х400",58655]
[null,null,"ЗППВ-200/80","КОБОР","2000х800х400",28640,null,null,"ЗЦПВ-200/140","КОБОР","2000х1400х400",60659]
[null,null,"ЗППВ-210/80","КОБОР","2100х800х400",29643,null,null,"ЗЦПВ-210/140","КОБОР","2100х1400х400",62663]
[null,null,"ЗППВ-220/80","КОБОР","2200х800х400",31297,null,null,"ЗЦПВ-220/140","КОБОР","2200х1400х400",67219]
[null,null,"ЗППВ-230/80","КОБОР","2300х800х400",32299,null,null,"ЗЦПВ-230/140","КОБОР","2300х1400х400",69222]
[null,null,"ЗППВ-240/80","КОБОР","2400х800х400",32679,null,null,"ЗЦПВ-240/140","КОБОР","2400х1400х400",71226]
[null,null,"ЗППВ-250/80","КОБОР","2500х800х400",33653,null,null,"ЗЦПВ-250/140","КОБОР","2500х1400х400",73211]
[]
[null,null,"ЗППВ-60/100 ","КОБОР","600х1000х400",14182,null,null,"ЗЦПВ-60/160","КОБОР","600х1600х400",25168]
[null,null,"ЗППВ-70/100 ","КОБОР","700х1000х400",15193,null,null,"ЗЦПВ-70/160","КОБОР","700х1600х400",27322]
[null,null,"ЗППВ-80/100 ","КОБОР","800х1000х400",16363,null,null,"ЗЦПВ-80/160","КОБОР","800х1600х400",29476]
[null,null,"ЗППВ-90/100 ","КОБОР","900х1000х400",17501,null,null,"ЗЦПВ-90/160","КОБОР","900х1600х400",33590]
[null,null,"ЗППВ-100/100 ","КОБОР","1000х1000х400",18615,null,null,"ЗЦПВ-100/160","КОБОР","1000х1600х400",35704]
[null,null,"ЗППВ-110/100 ","КОБОР","1100х1000х400",19721,null,null,"ЗЦПВ-110/160","КОБОР","1100х1600х400",37800]
[null,null,"ЗППВ-120/100 ","КОБОР","1200х1000х400",20835,null,null,"ЗЦПВ-120/160","КОБОР","1200х1600х400",39914]
[null,null,"ЗППВ-130/100 ","КОБОР","1300х1000х400",22993,null,null,"ЗЦПВ-130/160","КОБОР","1300х1600х400",45298]
[null,null,"ЗППВ-140/100 ","КОБОР","1400х1000х400",24106,null,null,"ЗЦПВ-140/160","КОБОР","1400х1600х400",47412]
[null,null,"ЗППВ-150/100 ","КОБОР","1500х1000х400",25222,null,null,"ЗЦПВ-150/160","КОБОР","1500х1600х400",49527]
[null,null,"ЗППВ-160/100 ","КОБОР","1600х1000х400",27652,null,null,"ЗЦПВ-160/160","КОБОР","1600х1600х400",52422]
[null,null,"ЗППВ-170/100 ","КОБОР","1700х1000х400",28665,null,null,"ЗЦПВ-170/160","КОБОР","1700х1600х400",54535]
[null,null,"ЗППВ-180/100 ","КОБОР","1800х1000х400",30508,null,null,"ЗЦПВ-180/160","КОБОР","1800х1600х400",59182]
[null,null,"ЗППВ-190/100 ","КОБОР","1900х1000х400",30323,null,null,"ЗЦПВ-190/160","КОБОР","1900х1600х400",61295]
[null,null,"ЗППВ-200/100 ","КОБОР","2000х1000х400",31438,null,null,"ЗЦПВ-200/160","КОБОР","2000х1600х400",63411]
[null,null,"ЗППВ-210/100 ","КОБОР","2100х1000х400",32553,null,null,"ЗЦПВ-210/160","КОБОР","2100х1600х400",65523]
[null,null,"ЗППВ-220/100 ","КОБОР","2200х1000х400",33675,null,null,"ЗЦПВ-220/160","КОБОР","2200х1600х400",70189]
[null,null,"ЗППВ-230/100 ","КОБОР","2300х1000х400",34769,null,null,"ЗЦПВ-230/160","КОБОР","2300х1600х400",72303]
[null,null,"ЗППВ-240/100 ","КОБОР","2400х1000х400",35864,null,null,"ЗЦПВ-240/160","КОБОР","2400х1600х400",74416]
[null,null,"ЗППВ-250/100 ","КОБОР","2500х1000х400",36947,null,null,"ЗЦПВ-250/160","КОБОР","2500х1600х400",76510]
[]
[null,null,"ЗППВ-60/120",null,"600х1200х400",15429,null,null,"ЗЦПВ-60/200","КОБОР","600х2000х400",27550]
[null,null,"ЗППВ-70/120 ","КОБОР","700х1200х400",16718,null,null,"ЗЦПВ-70/200","КОБОР","700х2000х400",29930]
[null,null,"ЗППВ-80/120 ","КОБОР","800х1200х400",18005,null,null,"ЗЦПВ-80/200","КОБОР","800х2000х400",32308]
[null,null,"ЗППВ-90/120 ","КОБОР","900х1200х400",19978,null,null,"ЗЦПВ-90/200","КОБОР","900х2000х400",36590]
[null,null,"ЗППВ-100/120 ","КОБОР","1000х1200х400",21266,null,null,"ЗЦПВ-100/200","КОБОР","1000х2000х400",38924]
[null,null,"ЗППВ-110/120 ","КОБОР","1100х1200х400",22544,null,null,"ЗЦПВ-110/200","КОБОР","1100х2000х400",41239]
[null,null,"ЗППВ-120/120 ","КОБОР","1200х1200х400",23833,null,null,"ЗЦПВ-120/200","КОБОР","1200х2000х400",43572]
[null,null,"ЗППВ-130/120 ","КОБОР","1300х1200х400",26261,null,null,"ЗЦПВ-130/200","КОБОР","1300х2000х400",49270]
[null,null,"ЗППВ-140/120 ","КОБОР","1400х1200х400",27548,null,null,"ЗЦПВ-140/200","КОБОР","1400х2000х400",51604]
[null,null,"ЗППВ-150/120 ","КОБОР","1500х1200х400",28838,null,null,"ЗЦПВ-150/200","КОБОР","1500х2000х400",53938]
[null,null,"ЗППВ-160/120 ","КОБОР","1600х1200х400",30124,null,null,"ЗЦПВ-160/200","КОБОР","1600х2000х400",57055]
[null,null,"ЗППВ-170/120 ","КОБОР","1700х1200х400",31414,null,null,"ЗЦПВ-170/200","КОБОР","1700х2000х400",59388]
[null,null,"ЗППВ-180/120 ","КОБОР","1800х1200х400",32750,null,null,"ЗЦПВ-180/200","КОБОР","1800х2000х400",64254]
[null,null,"ЗППВ-190/120 ","КОБОР","1900х1200х400",34016,null,null,"ЗЦПВ-190/200","КОБОР","1900х2000х400",66588]
[null,null,"ЗППВ-200/120 ","КОБОР","2000х1200х400",35279,null,null,"ЗЦПВ-200/200","КОБОР","2000х2000х400",68921]
[null,null,"ЗППВ-210/120 ","КОБОР","2100х1200х400",36544,null,null,"ЗЦПВ-210/200","КОБОР","2100х2000х400",71256]
[null,null,"ЗППВ-220/120 ","КОБОР","2200х1200х400",38478,null,null,"ЗЦПВ-220/200","КОБОР","2200х2000х400",76142]
[null,null,"ЗППВ-230/120 ","КОБОР","2300х1200х400",39743,null,null,"ЗЦПВ-230/200","КОБОР","2300х2000х400",78476]
[null,null,"ЗППВ-240/120 ","КОБОР","2400х1200х400",41007,null,null,"ЗЦПВ-240/200","КОБОР","2400х2000х400",80810]
[null,null,"ЗППВ-250/120 ","КОБОР","2500х1200х400",42261,null,null,"ЗЦПВ-250/200","КОБОР","2500х2000х400",83124]

{"sheet":"Позис","index":88,"n_rows":220,"n_cols":4,"rows_kept":220,"merged":[[2,3,3,3]]}
[null,"Оборудование TM \"POZIS\""]
["Код Marketa","Наименование","розничная цена","Главное меню"]
[null,"ОДНОКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ"]
[null,"CLASSIC ОДНОКАМЕРНЫЕ"]
[null,"Свияга-404-1"]
["078CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-404-1\" C белый",{"v":18340.75364210527,"d":"18,341"}]
["078GV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-404-1\" C бежевый",{"v":19494.901705263164,"d":"19,495"}]
["078QV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-404-1\" C графит глянцевый",{"v":19494.901705263164,"d":"19,495"}]
["078UV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-404-1\" C рубиновый",{"v":19494.901705263164,"d":"19,495"}]
["078YV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-404-1\" C серебристый",{"v":19494.901705263164,"d":"19,495"}]
["0789V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-404-1\" C черный",{"v":19494.901705263164,"d":"19,495"}]
["0781V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-404-1\" В серебристый",{"v":19820.823915789475,"d":"19,821"}]
[null,"Свияга-410-1"]
["079CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-410-1\" C белый",{"v":15411.28812631579,"d":"15,411"}]
["079GV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-410-1\" C бежевый",{"v":16371.80005263158,"d":"16,372"}]
["079YV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-410-1\" C серебристый",{"v":16371.80005263158,"d":"16,372"}]
["0799V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-410-1\" C черный",{"v":16371.80005263158,"d":"16,372"}]
[null,"Свияга-513-5"]
["034CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-5\" C белый",{"v":17341.89792631579,"d":"17,342"}]
["034GV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-5\" C бежевый",{"v":18373.345863157898,"d":"18,373"}]
["034QV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-5\" C графит глянцевый",{"v":18373.345863157898,"d":"18,373"}]
["034UV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-5\" C рубиновый",{"v":18373.345863157898,"d":"18,373"}]
["034YV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-5\" C серебристый",{"v":18373.345863157898,"d":"18,373"}]
["0349V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-5\" C черный",{"v":18373.345863157898,"d":"18,373"}]
["0341V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-5\" В серебристый",{"v":18699.268073684212,"d":"18,699"}]
[null,"Свияга-514"]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-514\"",{"v":18118,"d":"18,118"}]
[null,"COMPACT ОДНОКАМЕРНЫЕ"]
[null,"RS-405"]
["092CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-405\" С белый",{"v":18170.12377894737,"d":"18,170"}]
["0921V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-405\" В серебристый",{"v":19642.525294736846,"d":"19,643"}]
["092GV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-405\" С бежевый",{"v":19320.437463157898,"d":"19,320"}]
["092WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-405\" С рубиновый",{"v":19320.437463157898,"d":"19,320"}]
["092YV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-405\" С серебристый",{"v":19320.437463157898,"d":"19,320"}]
["0923V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-405\" С черный",{"v":19320.437463157898,"d":"19,320"}]
[null,"RS-411"]
["095CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-411\" С белый",{"v":15119.875326315792,"d":"15,120"}]
["095GV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-411\" С бежевый",{"v":16063.132547368423,"d":"16,063"}]
["095YV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-411\" С серебристый",{"v":16088.056010526318,"d":"16,088"}]
["0953V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-411\" С черный",{"v":16063.132547368423,"d":"16,063"}]
[null,"RS-416"]
["096CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-416\" С белый",{"v":18699.268073684212,"d":"18,699"}]
["0961V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-416\" В серебристый",{"v":20223.43370526316,"d":"20,223"}]
["096GV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-416\" С бежевый",{"v":19907.097442105263,"d":"19,907"}]
["096IV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-416\" С графитовый",{"v":19907.097442105263,"d":"19,907"}]
["096WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-416\" С рубиновый",{"v":19907.097442105263,"d":"19,907"}]
["096YV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-416\" С серебристый",{"v":19907.097442105263,"d":"19,907"}]
["0963V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RS-416\" С черный",{"v":19907.097442105263,"d":"19,907"}]
[null,"ДВУХКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ"]
[null,"CLASSIC ДВУХКАМЕРНЫЕ"]
[null,"Мир-244-1"]
["067AV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-МИР-244-1\" A белый",{"v":22083.107494736847,"d":"22,083"}]
["067IV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-МИР-244-1\" A графит глянцевый",{"v":23513.330842105264,"d":"23,513"}]
["067WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-МИР-244-1\" A рубиновый",{"v":23513.330842105264,"d":"23,513"}]
["067LV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-МИР-244-1\" A серебристый",{"v":23513.330842105264,"d":"23,513"}]
["0673V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-МИР-244-1\" A черный",{"v":23513.330842105264,"d":"23,513"}]
["0671V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-МИР-244-1\" В серебристый",{"v":23984.959452631585,"d":"23,985"}]
[null,"PREMIER ДВУХКАМЕРНЫЕ"]
[null,"RD-149"]
["547AV","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS RD-149\" А белый",{"v":32010.314589473688,"d":"32,010"}]
["547TV","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS RD-149\" А бежевый",{"v":34284.10130526317,"d":"34,284"}]
["547IV","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS RD-149\" А графит глянцевый",{"v":34284.10130526317,"d":"34,284"}]
["547WV","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS RD-149\" А рубиновый",{"v":34284.10130526317,"d":"34,284"}]
["547LV","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS RD-149\" А серебристый",{"v":34284.10130526317,"d":"34,284"}]
["5473V","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS RD-149\" А черный",{"v":34284.10130526317,"d":"34,284"}]
["5471V","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS RD-149\" В серебристый",{"v":34579.34848421053,"d":"34,579"}]
[null,"RK-101"]
["546AV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-101\" А белый",{"v":21496.447515789474,"d":"21,496"}]
["546TV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-101\" А бежевый",{"v":22978.43497894737,"d":"22,978"}]
["546IV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-101\" А графит глянцевый",{"v":22978.43497894737,"d":"22,978"}]
["546WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-101\" А рубиновый",{"v":22978.43497894737,"d":"22,978"}]
["546LV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-101\" А серебристый",{"v":22978.43497894737,"d":"22,978"}]
["5463V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-101\" А черный",{"v":22978.43497894737,"d":"22,978"}]
["5461V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-101\" В серебристый"]
[null,"RK-102"]
["545AV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-102\" А белый",{"v":23342.70097894737,"d":"23,343"}]
["545IV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-102\" А графит глянцевый",{"v":25865.722326315794,"d":"25,866"}]
["545WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-102\" А рубиновый",{"v":25865.722326315794,"d":"25,866"}]
["545LV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-102\" А серебристый",{"v":25865.722326315794,"d":"25,866"}]
["5453V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-102\" А черный",{"v":25865.722326315794,"d":"25,866"}]
["5451V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-102\" В серебристый",{"v":26337.350936842107,"d":"26,337"}]
[null,"RK-103"]
["544AV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-103\" А белый",{"v":26876.08117894737,"d":"26,876"}]
["544TV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-103\" А бежевый",{"v":28689.74242105263,"d":"28,690"}]
["544IV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-103\" А графит глянцевый",{"v":28689.74242105263,"d":"28,690"}]
["544WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-103\" А рубиновый",{"v":28689.74242105263,"d":"28,690"}]
["544LV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-103\" А серебристый",{"v":28689.74242105263,"d":"28,690"}]
["5443V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-103\" А черный",{"v":28689.74242105263,"d":"28,690"}]
["5441V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-103\" В серебристый",{"v":28994.575547368426,"d":"28,995"}]
[null,"RK-139"]
["542AV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-139\" А белый",{"v":28676.322094736846,"d":"28,676"}]
["542LV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-139\" А  серебристый",{"v":30639.524115789478,"d":"30,640"}]
["542TV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-139\" А бежевый",{"v":30639.524115789478,"d":"30,640"}]
["542IV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-139\" А графит глянцевый",{"v":30639.524115789478,"d":"30,640"}]
["542WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-139\" А рубиновый",{"v":30639.524115789478,"d":"30,640"}]
["5423V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-139\" А черный",{"v":30639.524115789478,"d":"30,640"}]
["5421V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-139\" В серебристый",{"v":31126.490242105265,"d":"31,126"}]
[null,"RK-149"]
["543AV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-149\" А белый",{"v":29483.458863157903,"d":"29,483"}]
["543TV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-149\" А бежевый",{"v":31291.36853684211,"d":"31,291"}]
["543IV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-149\" А графит глянцевый",{"v":31291.36853684211,"d":"31,291"}]
["543WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-149\" А рубиновый",{"v":31291.36853684211,"d":"31,291"}]
["543LV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-149\" А серебристый",{"v":31291.36853684211,"d":"31,291"}]
["5433V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-149\" А черный",{"v":31291.36853684211,"d":"31,291"}]
["5431V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK-149\" В серебристый",{"v":31960.467663157895,"d":"31,960"}]
[null,"FULL NO FROST ДВУХКАМЕРНЫЕ"]
[null,"RK-FNF-172"]
["548AV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172\" w белый",{"v":33536.39741052632,"d":"33,536"}]
["548AJ","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \"w b белый с черными накладками",{"v":33536.39741052632,"d":"33,536"}]
["548AD","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \"w gf белый с графитовыми накладками",{"v":33536.39741052632,"d":"33,536"}]
["548AK","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \"w r белый с рубиновыми накладками",{"v":33536.39741052632,"d":"33,536"}]
["548AX","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \"w s белый с серебристыми накладками",{"v":33536.39741052632,"d":"33,536"}]
["5483V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \" b черный",{"v":35727.74497894737,"d":"35,728"}]
["548TV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \" bg бежевый",{"v":35727.74497894737,"d":"35,728"}]
["5488V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \" gf графитовый",{"v":35727.74497894737,"d":"35,728"}]
["548WV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \" r рубиновый",{"v":35727.74497894737,"d":"35,728"}]
["548LV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \" s серебристый",{"v":35727.74497894737,"d":"35,728"}]
["5481V","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS RK FNF-172 \" s+ серый металлопласт",{"v":36300.984631578955,"d":"36,301"}]
[null,"МОРОЗИЛЬНИКИ"]
[null,"CLASSIC МОРОЗИЛЬНИКИ"]
[null,"Свияга-106-2"]
["073CV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-106-2\" С белый",{"v":24124.914284210532,"d":"24,125"}]
["073GV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-106-2\" C бежевый",{"v":25664.41743157895,"d":"25,664"}]
["073QV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-106-2\" C графит глянцевый",{"v":25664.41743157895,"d":"25,664"}]
["073WV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-106-2\" C рубиновый",{"v":25664.41743157895,"d":"25,664"}]
["073YV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-106-2\" C серебристый",{"v":25664.41743157895,"d":"25,664"}]
["0739V","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-106-2\" C черный",{"v":25664.41743157895,"d":"25,664"}]
["0731V","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-106-2\" В серебристый",{"v":25992.256831578954,"d":"25,992"}]
[null,"Свияга-109-2",{"v":104.44736842105264,"d":"104"}]
["077CV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-109-2\" C белый",{"v":20085.3960631579,"d":"20,085"}]
["077UV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-109-2\" C рубиновый",{"v":21483.027189473687,"d":"21,483"}]
["077YV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-109-2\" C серебристый",{"v":21483.027189473687,"d":"21,483"}]
["077GV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-109-2\" С бежевый",{"v":21483.027189473687,"d":"21,483"}]
["0779V","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-109-2\" С черный",{"v":21483.027189473687,"d":"21,483"}]
[null,"FVD-257"]
["039CV","МОРОЗИЛЬНИК ДВУХКАМЕРНЫЙ \"POZIS FVD-257\" C",{"v":24820.563157894743,"d":"24,821"}]
[null,"COMPACT МОРОЗИЛЬНИКИ"]
[null,"FV-108"]
["097CV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-108\" С белый",{"v":17782.851505263163,"d":"17,783"}]
["0971V","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-108\" B серебристый",{"v":19266.756157894735,"d":"19,267"}]
["097GV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-108\" С бежевый",{"v":18929.330810526317,"d":"18,929"}]
["097IV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-108\" С графитовый",{"v":18929.330810526317,"d":"18,929"}]
["097WV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-108\" С рубиновый",{"v":18929.330810526317,"d":"18,929"}]
["097YV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-108\" С серебристый",{"v":18929.330810526317,"d":"18,929"}]
["0973V","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-108\" С черный",{"v":18929.330810526317,"d":"18,929"}]
[null,"FV-115"]
["098CV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-115\" С белый",{"v":22502.971989473688,"d":"22,503"}]
["0981V","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-115\" B серебристый",{"v":24261.03473684211,"d":"24,261"}]
["098GV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-115\" С бежевый",{"v":23927.443768421053,"d":"23,927"}]
["098IV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-115\" С графитовый",{"v":23927.443768421053,"d":"23,927"}]
["098WV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-115\" С рубиновый",{"v":23927.443768421053,"d":"23,927"}]
["098YV","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-115\" С серебристый",{"v":23927.443768421053,"d":"23,927"}]
["0983V","МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS FV-115\" С черный",{"v":23927.443768421053,"d":"23,927"}]
[null,"МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ"]
[null,"ЛАРИ СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ"]
[null,"FH-250"]
["125CV","МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ \"POZIS-FH-250\" С",{"v":34144.14647368421,"d":"34,144"}]
[null,"FH-255"]
["126CV","МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ \"POZIS-FH-255\" С",{"v":27161.742410526324,"d":"27,162"}]
[null,"FH-258"]
["128CV","МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ \"POZIS-FH-258\" С",{"v":40543.7249368421,"d":"40,544"}]
[null,"ЛАРИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ"]
[null,"FH-250-1"]
["121CV","МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ \"POZIS-FH-250-1\" С",{"v":29682.84656842106,"d":"29,683"}]
[null,"FH-255-1"]
["122CV","МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ \"POZIS-FH-255-1\" С",{"v":25344.246789473684,"d":"25,344"}]
[null,"FH-256-1"]
["123CV","МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ \"POZIS-FH-256-1\" С",{"v":23405.96823157895,"d":"23,406"}]
[null,"FH-258-1"]
["124CV","МОРОЗИЛЬНИК-ЛАРЬ \"POZIS-FH-258-1\" С",{"v":36184.03607368421,"d":"36,184"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИКИ-ВИТРИНЫ"]
[null,"RK-254"]
["554CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-RK-254\" C",{"v":26076.61316842106,"d":"26,077"}]
[null,"RD-164"]
["555CV","ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК \"POZIS-RD-164\" C ",{"v":30016.43753684211,"d":"30,016"}]
[null,"Свияга-513-6"]
["037CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-513-6\" C белый",{"v":19243.749884210527,"d":"19,244"}]
[null,"Свияга-538-8"]
["551CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-538-8\" C белый",{"v":33850.81648421053,"d":"33,851"}]
[null,"Свияга-538-9"]
["552CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-538-9\" C",{"v":37211.64963157895,"d":"37,212"}]
[null,"Свияга-538-10"]
["553CV","ХОЛОДИЛЬНИК \"POZIS-СВИЯГА-538-10\" C",{"v":40468.95454736843,"d":"40,469"}]
[null,"ВИННЫЕ ШКАФЫ"]
[null,"ШВ-120"]
["230LV","ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 \"POZIS\" деревянные полки",{"v":61115,"d":"61,115"}]
[null,"ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 \"POZIS\" обшитый массивом дуба",{"v":206140,"d":"206,140"}]
[null,"ШВ-52"]
["071LV","ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-52 \"POZIS\" деревянные полки",{"v":38804,"d":"38,804"}]
[null,"ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-52 \"POZIS\" обшитый массивом дуба",{"v":170140,"d":"170,140"}]
[null,"ШВ-39 "]
[null,"ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-39 \"POZIS\"",{"v":34722,"d":"34,722"}]
[null,"ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-39 \"POZIS\" обшитый массивом дуба",{"v":155707,"d":"155,707"}]
[null,"ШВД-78"]
[null,"ШКАФ ВИННЫЙ ШВД-78 \"POZIS\"",{"v":56186,"d":"56,186"}]
[null,"ШКАФ ВИННЫЙ ШВД-78 \"POZIS\" обшитый массивом дуба",{"v":205630,"d":"205,630"}]
[null,"МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА С НДС не облагается"]
[null,"МОРОЗИЛЬНИК  ММ-180/20/35 \"ПОЗИС\"",{"v":67819,"d":"67,819"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРОВИ ХК-400-1 \"ПОЗИС\"",{"v":63766,"d":"63,766"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ  ХЛ-250 \"POZIS\"",{"v":49203,"d":"49,203"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ  ХЛ-340 \"POZIS\"",{"v":53757,"d":"53,757"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-140",{"v":25080,"d":"25,080"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-140-1",{"v":26513,"d":"26,513"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-140-1 тонированное стекло",{"v":26689,"d":"26,689"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-250-2",{"v":27064,"d":"27,064"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-250-3",{"v":28791,"d":"28,791"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-250-3 тонированние стекло",{"v":29357,"d":"29,357"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-400-2",{"v":51694,"d":"51,694"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-400-3",{"v":53899,"d":"53,899"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХФ-400-3 тонированное стекло",{"v":54877,"d":"54,877"}]
[null,"ХОЛОДИЛЬНИК ХК-250-1 \"ПОЗИС\"",{"v":33282,"d":"33,282"}]
[null,"Облучатель-рециркулятор бактерицидный  ОРБ-1Н \"POZIS\"",{"v":11203,"d":"11,203"}]
[null,"Облучатель-рециркулятор бактерицидный  ОРБ-1П \"POZIS\"",{"v":12526,"d":"12,526"}]
[null,"Облучатель-рециркулятор бактерицидный  ОРБ-2Н \"POZIS\"",{"v":14878,"d":"14,878"}]
[null,"Облучатель-рециркулятор бактерицидный  ОРБ-2П \"POZIS\"",{"v":15613,"d":"15,613"}]
[null,"Рециркулятор бактерицидный компактный РБК-1 \"POZIS\"",{"v":10688,"d":"10,688"}]
[null,"Рециркулятор бактерицидный компактный РБК-2 \"POZIS\"",{"v":12305,"d":"12,305"}]
[null,"Медицинский морозильник ММШ-220 «POZIS»",{"v":213359,"d":"213,359"}]
[null,"Холодильник фармацевтический двухкамерный ХФД-280 «POZIS» тонированное стекло",{"v":50857,"d":"50,857"}]
[null,"Холодильник фармацевтический двухкамерный ХФД-280 «POZIS» метал. дверь",{"v":47733,"d":"47,733"}]

{"sheet":"Rosso_R","index":89,"n_rows":60,"n_cols":4,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,4],[1,0,1,2]]}
["Торговые стеллажи Rosso R",null,null,"Главное меню"]
["производства ООО \"Борторгтехмаш НН\""]
["№","Наименование комплектующих ","Цена розничная, руб."]
[1,"Стойка 140*",{"v":558.2171519999999,"d":"558"}]
[2,"Стойка 160*",{"v":624.3822545454545,"d":"624"}]
[3,"Стойка 220*",{"v":789.8174836363636,"d":"790"}]
[]
[4,"База 400*",{"v":341.18399999999997,"d":"341"}]
[5,"База 500*",{"v":402.90435840000004,"d":"403"}]
[6,"База 600*",{"v":444.67199999999997,"d":"445"}]
[]
[7,"Панель задняя 480х1000",{"v":350.5572864,"d":"351"}]
[8,"Панель задняя 160х1000",{"v":146.00620800000002,"d":"146"}]
[9,"Панель задняя перф 320х1000",{"v":530.9856,"d":"531"}]
[]
[10,"Панель задняя 480х1250",{"v":457.1671854545455,"d":"457"}]
[11,"Панель задняя 160х1250",{"v":174.661632,"d":"175"}]
[12,"Панель задняя перф 320х1250",{"v":640.7424000000001,"d":"641"}]
[]
[13,"Панель задняя внутреннего угла 160",{"v":161.856,"d":"162"}]
[14,"Панель задняя внутреннего угла 480",{"v":382.46399999999994,"d":"382"}]
[15,"Пыльник внутреннего угла базы 500",{"v":52.992000000000004,"d":"53"}]
[]
[16,"Панель задняя внешнего угла 160",{"v":62.592000000000006,"d":"63"}]
[17,"Панель задняя внешнего угла 480",{"v":123.26400000000001,"d":"123"}]
[18,"Пыльник внешнего угла базы 500",{"v":145.34400000000002,"d":"145"}]
[19,"Пыльник внешнего угла базы 600",{"v":173.95199999999997,"d":"174"}]
[]
[20,"Полка 300х1000 ",{"v":420.675072,"d":"421"}]
[21,"Полка 400х1000 ",{"v":484.7457163636363,"d":"485"}]
[22,"Полка 500х1000 ",{"v":603.637719552,"d":"604"}]
[23,"Полка 600х1000 ",{"v":748.1706946560001,"d":"748"}]
[]
[24,"Полка 300х1250 ",{"v":544.608,"d":"545"}]
[25,"Полка 400х1250 ",{"v":658.2711272727272,"d":"658"}]
[26,"Полка 500х1250 ",{"v":731.2625454545455,"d":"731"}]
[27,"Полка 600х1250 ",{"v":899.8409705472001,"d":"900"}]
[]
[28,"Полка угловая 300 внутреннего угла",{"v":239.424,"d":"239"}]
[29,"Полка угловая 400 внутреннего угла",{"v":307.2,"d":"307"}]
[30,"Полка угловая 500 внутреннего угла",{"v":346.75199999999995,"d":"347"}]
[]
[31,"Полка угловая 300 внешнего угла",{"v":236.92800000000003,"d":"237"}]
[32,"Полка угловая 400 внешнего угла",{"v":329.66399999999993,"d":"330"}]
[33,"Полка угловая 500 внешнего угла",{"v":401.66399999999993,"d":"402"}]
[]
[34,"Кронштейн 300",{"v":63.132704640000014,"d":"63"}]
[35,"Кронштейн 400",{"v":69.53960727272728,"d":"70"}]
[36,"Кронштейн 500",{"v":86.78989296000002,"d":"87"}]
[37,"Кронштейн 600",{"v":104.14787155200003,"d":"104"}]
[]
[38,"Кронштейн фриза левый",{"v":231.93599999999998,"d":"232"}]
[39,"Кронштейн фриза праый",{"v":231.93599999999998,"d":"232"}]
[40,"Основание фриза 1000"]
[41,"Основание фриза 1250"]
[42,"Вставка фриза",{"v":9.6,"d":"10"}]
[]
[null,"Примечание:"]
[null,"* в комплект поставки входит одна опора"]
[null,"Цвет: RAL 9016, полуглянец 60%"]

{"sheet":"Levin","index":90,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,4],[7,0,7,2]]}
["Торговое холодильное оборудование «Ларь-бонета ARTICA»",null,null,"Главное меню"]
["Модель","Габариты, мм","Цена с НДС, руб."]
["ARTICA 200 НТ/СТ","1875*946*910",{"v":95110.4,"d":"95110"}]
["ARTICA 210 НТ/СТ ","2100*946*910",{"v":107482.1,"d":"107482"}]
["ARTICA 250 НТ/СТ","2500*946*910",{"v":112218.70000000001,"d":"112219"}]
["ARTICA TESTATA НТ/СТ ","1985*946*910",{"v":109103.50000000001,"d":"109104"}]
[]
["Дополнительные опции"]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура без освещения ARTICA 200",{"v":20149,"d":"20,149"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура без освещения ARTICA 210 ",{"v":20625,"d":"20,625"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура без освещения ARTICA 250",{"v":22036,"d":"22,036"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура без освещения ARTICA 200",{"v":32101,"d":"32,101"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура без освещения ARTICA 210 ",{"v":32789,"d":"32,789"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура без освещения ARTICA 250",{"v":35333,"d":"35,333"}]
[null,"Дополнительный боковой противоударный бампер ARTICA 200/250",816]
[null,"Дополнительный фронтальный противоударный бампер ARTICA 200",{"v":1360,"d":"1,360"}]
[null,"Дополнительный фронтальный противоударный бампер ARTICA 210 ",{"v":1471,"d":"1,471"}]
[null,"Дополнительный фронтальный противоударный бампер ARTICA 250",{"v":1578,"d":"1,578"}]
[null,"Комплект дополнительного противоударного бампера ARTICA TST",{"v":2403,"d":"2,403"}]
[null,"Комплект проволочных делителей  ARTICA 200",{"v":6913,"d":"6,913"}]
[null,"Комплект проволочных делителей  ARTICA 210 ",{"v":7444,"d":"7,444"}]
[null,"Комплект проволочных делителей  ARTICA 250",{"v":8800,"d":"8,800"}]
[null,"Комплект проволочных делителей  ARTICA TESTATA ",{"v":6751,"d":"6,751"}]
[null,"Комплект корзин  ARTICA 200",{"v":6913,"d":"6,913"}]
[null,"Комплект корзин  ARTICA 210 ",{"v":7444,"d":"7,444"}]
[null,"Комплект корзин  ARTICA 250",{"v":8800,"d":"8,800"}]
[null,"Комплект корзин  ARTICA TESTATA ",{"v":6751,"d":"6,751"}]
[null,"Ценникодержатели комплект ARTICA 200",284]
[null,"Ценникодержатели комплект ARTICA 210 ",301]
[null,"Ценникодержатели комплект ARTICA 250",334]
[null,"Ценникодержатели комплект ARTICA TESTATA",300]
[null,"Ограничитель горизонтальный ARTICA 200",{"v":1077,"d":"1,077"}]
[null,"Ограничитель горизонтальный ARTICA 210 ",{"v":1228,"d":"1,228"}]
[null,"Ограничитель горизонтальный ARTICA 250",{"v":1385,"d":"1,385"}]
[null,"Ограничитель вертикальный  ARTICA",765]
[null,"Наценка за цвет базового модуля ARTICA 200           ",{"v":2369,"d":"2,369"}]
[null,"Наценка за цвет базового модуля ARTICA 210          ",{"v":2738,"d":"2,738"}]
[null,"Наценка за цвет базового модуля ARTICA 250           ",{"v":2954,"d":"2,954"}]
[null,"Наценка за цвет базового модуля ARTICA TESTATA ",{"v":2369,"d":"2,369"}]

{"sheet":"Linnafrost","index":91,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[4,1,4,6]]}
[]
[{"$nulls":6},"Главное меню"]
[]
[]
[null,"Прайс-лист ТМ \"Линнафрост\""]
[null,"Модель","Полезный объем, л","Температурный режим, *С","Размер, мм.","Описание","Розничная цена с новой комплектацией, с НДС, руб. "]
[null,"R5","454"," +2..+8","2055*595*665","шкаф 1-дверный, 5 полок, LED-подсветка, окантовка двери - металл, канапе встроенное, ламелевый конденсатор, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":40860,"d":"40,860"}]
[null,"R5 (версия 1.0)","454"," +2..+8","2055*595*665","шкаф 1-дверный, 5 полок, люминисцентная подсветка, окантовка двери - металл, канапе встроенное, ламелевый конденсатор, компрессор (ACC)",{"v":35400,"d":"35,400"},"Ограниченное количество"]
[null,"R5NG","500"," +2..+8","2055*595*665","шкаф 1-дверный, 4 полки, LED-подсветка, окантовка двери - металл, канапе встроенное, проволочнотрубный стальной конденсатор, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":38070,"d":"38,070"}]
[null,"R5N","500"," +2..+8","2055*595*665","шкаф 1-дверный, 4 полки, LED-подсветка, окантовка двери - металл, проволочнотрубный стальной конденсатор, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":37420,"d":"37,420"}]
[null,"R5N (версия 1.0)","500"," +2..+8","2055*595*665","шкаф 1-дверный, 4 полки, люминисцентная подсветка, окантовка двери - пластик/металл, проволочнотрубный стальной конденсатор, компрессор (ACC)",{"v":32935,"d":"32,935"},"Ограниченное количество"]
[null,"R7","539"," +2..+8","2055*700*665","шкаф 1-дверный, 5 полок, LED-подсветка, окантовка двери - металл, канапе встроенное, ламелевый конденсатор, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":48840,"d":"48,840"}]
[null,"R7NG","602"," +2..+8","2055*700*665","шкаф 1-дверный, 4 полки, LED-подсветка, окантовка двери - металл, канапе встроенное, проволочнотрубный стальной конденсатор, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":46050,"d":"46,050"}]
[null,"R7N","602"," +2..+8","2055*700*665","шкаф 1-дверный, 4 полки, LED-подсветка, окантовка двери - металл, проволочнотрубный стальной конденсатор компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":44750,"d":"44,750"}]
[null,"R7N (версия 1.0)","602"," +2..+8","2055*700*665","шкаф 1-дверный, 4 полки, люминисцентная подсветка, окантовка двери - пластик/металл, проволочнотрубный стальной конденсатор компрессор (ACC)",{"v":37400,"d":"37,400"},"Ограниченное количество"]
[null,"R8","684"," +2..+8","2055*860*695","шкаф 2-дверный, 5 полок, LED-подсветка, двери-купе, окантовка двери - металл, канапе встроенное, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":58570,"d":"58,570"}]
[null,"R8N","684"," +2..+8","2055*860*695","шкаф 2-дверный, 4 полки, LED-подсветка, двери распашные, окантовка двери - металл, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":50750,"d":"50,750"}]
[null,"R10","961"," +2..+8","2055*1195*695","шкаф 2-дверный, 5 полок, LED-подсветка, двери-купе, окантовка двери - металл, канапе встроенное, компрессор (Danfoss, Cubigel или Tecumseh)",{"v":69030,"d":"69,030"}]
[null,"R5W","454"," +2..+20","2055*595*665","винный шкаф, материал изготовления полок - дуб, вместимость - 55 бутылок объёмом 0,75 л.",{"v":65320,"d":"65,320"}]

{"sheet":"ITON","index":92,"n_rows":158,"n_cols":7,"rows_kept":158,"merged":[[0,2,0,5],[2,0,2,6],[5,0,5,6],[11,0,11,6],[16,0,16,6],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[48,1,48,3],[49,1,49,3],[50,1,50,3],[60,1,60,3],[61,1,61,3],[62,1,62,3],[63,1,63,3],[64,1,64,3],[65,1,65,3],[66,1,66,3],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[70,1,70,3],[71,1,71,3],[72,1,72,3],[73,1,73,3],[74,1,74,3],[75,1,75,3],[76,1,76,3],[77,1,77,3],[78,1,78,3],[79,1,79,3],[80,1,80,3],[81,1,81,3],[82,1,82,3],[91,1,91,3],[92,1,92,3],[93,1,93,3],[94,1,94,3],[95,1,95,3],[96,1,96,3],[97,1,97,3],[100,0,100,6],[106,1,107,4],[106,5,107,5],[108,1,108,3],[109,1,109,3],[110,1,110,3],[111,1,111,3],[112,1,112,3],[113,1,113,3],[114,1,114,3],[115,0,115,6],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,3,122,3],[121,4,122,4],[121,5,122,5],[132,0,133,0],[132,4,133,4],[132,5,133,5],[134,1,134,3],[135,1,135,3],[136,1,136,3],[137,1,137,3],[138,1,138,3],[139,1,139,3],[140,1,140,3],[141,1,141,3],[142,1,142,3],[143,1,143,3],[144,1,144,3],[145,1,145,3],[146,1,146,3],[147,1,147,3],[148,1,148,3],[149,1,149,3],[150,1,150,3],[151,1,151,3],[152,1,152,3],[153,1,153,3],[154,1,154,3],[155,1,155,3],[156,1,156,3],[157,1,157,3]]}
[null,null,"Торговое оборудование ТМ \"ITON\"",{"$nulls":3},"Главное меню"]
[]
["ОТКРЫТАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА  OPEN FRONT"]
["Код","Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)","Охлаждаемый объем (ДхШхВ, мм)","Размер и наличие полок","Температурный режим","Энергопотребление, КВтч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["OF60H200","690 х 754 х 2110","600х518х1333","5 перставных полок 400х600мм + 1 базовая полка 518 х 600мм","+2…+7",4.8,{"v":103689,"d":"103,689"}]
["ОТКРЫТАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА OPEN FRONT GLASS"]
["Код","Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)","Охлаждаемый объем (ДхШхВ, мм)","Размер и наличие полок","Температурный режим","Энергопотребление, КВтч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["OF50H160G","600 х 738 х 1614","535х502х1031","3 перставные полки (297х535, 314х535, 339х535мм) + 1 базовая полка 502 х 535мм","+2…+7",2.9,{"v":110700,"d":"110,700"}]
["OF80H200G","920 х 930 х 2190","800х623х1361","4 перставные полки 452х800мм + 1 базовая полка 623 х 800мм","+2…+7",8.1,{"v":128289,"d":"128,289"}]
["OF100H200G","1120 х 930 х2190","1000х623х1361","4 перставные полки 452х1000мм + 1 базовая полка 623 х1000мм","+2…+7",11.4,{"v":137514,"d":"137,514"}]
["OF120H200G","1290 х 930 х 2190","1200х623х1361","4 перставные полки 452х1200мм + 1 базовая полка 623 х 1200мм","+2…+7",14.7,{"v":146124,"d":"146,124"}]
["ХОЛОДИЛЬНАЯ ГОРКА Hawk"]
["Модель","Температурный режим","Габаритные размеры ДхШхВ, мм","Масса, кг","Энергопотребление, квт*ч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["Hawk 100","0+6°C","1100x867x2112",170,18,137514]
["Hawk 130","0+6°C","1300x867x2112",230,20,146124]
["Hawk 190","0+6°C","1900x867x2180",295,28,"в разработке"]
["НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Eagle"]
["Модель","Температурный режим","Габаритные размеры ДхШхВ, мм","Масса, кг","Энергопотребление, квт*ч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["Eagle C 180","-24-18°C","1853х877х840",195,6,{"v":113160,"d":"113,160"}]
["Eagle C 210","-24-18°C","2110х877х840",210,7,{"v":120540,"d":"120,540"}]
["Eagle C 250","-24-18°C","2403х877х840",225,8,{"v":130380,"d":"130,380"}]
["Eagle C 180T","-24-18°C","1853х877х840",195,6,{"v":125460,"d":"125,460"}]
[]
["Дополнительная комплектация:"]
[]
[null,"Наименование",{"$nulls":3},"Цена, руб. с НДС"]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":19680,"d":"19,680.00"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":20541,"d":"20,541.00"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":21648,"d":"21,648.00"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":4489.5,"d":"4,489.50"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":4858.5,"d":"4,858.50"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":5166,"d":"5,166.00"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":15498,"d":"15,498.00"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":16359,"d":"16,359.00"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":17220,"d":"17,220.00"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры односторонняя Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":2214,"d":"2,214.00"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры односторонняя Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":2398.5,"d":"2,398.50"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры односторонняя Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":2583,"d":"2,583.00"}]
[null,"Комплект проволочных делителей Eagle 180, 180T",{"$nulls":3},{"v":7380,"d":"7,380.00"}]
[null,"Комплект проволочных делителей Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":9225,"d":"9,225.00"}]
[null,"Комплект проволочных делителей Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":9225,"d":"9,225.00"}]
[null,"Комплект светодиодного освещения Eagle 180, 180T",{"$nulls":3},{"v":5535,"d":"5,535.00"}]
[null,"Комплект светодиодного освещения Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":6150,"d":"6,150.00"}]
[null,"Комплект светодиодного освещения Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":6765,"d":"6,765.00"}]
[null,"Накладка вертикальная",{"$nulls":3},{"v":861,"d":"861.00"}]
[null,"Накладка горизонтальная Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":1230,"d":"1,230.00"}]
[null,"Накладка горизонтальная Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":1353,"d":"1,353.00"}]
[null,"Накладка горизонтальная Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":1476,"d":"1,476.00"}]
[null,"Комплект ценникодержателей Eagle 180, 180Т",{"$nulls":3},{"v":492,"d":"492.00"}]
[null,"Комплект ценникодержателей Eagle  210",{"$nulls":3},{"v":615,"d":"615.00"}]
[null,"Комплект ценникодержателей Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":738,"d":"738.00"}]
[]
["Модель","Температурный режим","Габаритные размеры ДхШхВ, мм","Масса, кг","Энергопотребление, квт*ч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["Eagle M 180","-24-18°C","1853х877х840",195,7,{"v":121770,"d":"121,770"}]
["Eagle M 210","-24-18°C","2110х877х840",210,8,{"v":130380,"d":"130,380"}]
["Eagle M 250","-24-18°C","2403х877х840",225,9,{"v":141450,"d":"141,450"}]
["Eagle M 180T","-24-18°C","1853х877х840",195,7,{"v":135300,"d":"135,300"}]
[]
["Дополнительная комплектация:"]
[]
[null,"Наименование",{"$nulls":3},"Цена, руб. с НДС"]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":19680,"d":"19,680.00"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":20541,"d":"20,541.00"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":21648,"d":"21,648.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":11070,"d":"11,070.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":12300,"d":"12,300.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":13530,"d":"13,530.00"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":15498,"d":"15,498.00"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":16359,"d":"16,359.00"}]
[null,"Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":17220,"d":"17,220.00"}]
[null,"Комплект светодидных светильников суперструктуры односторонняя Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":5535,"d":"5,535.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры односторонняя Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":6150,"d":"6,150.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры односторонняя Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":6765,"d":"6,765.00"}]
[null,"Комплект проволочных делителей Eagle 180, 180T",{"$nulls":3},{"v":7380,"d":"7,380.00"}]
[null,"Комплект проволочных делителей Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":9225,"d":"9,225.00"}]
[null,"Комплект проволочных делителей Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":9225,"d":"9,225.00"}]
[null,"Накладка вертикальная",{"$nulls":3},{"v":861,"d":"861.00"}]
[null,"Накладка горизонтальная Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":1230,"d":"1,230.00"}]
[null,"Накладка горизонтальная Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":1353,"d":"1,353.00"}]
[null,"Накладка горизонтальная Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":1476,"d":"1,476.00"}]
[null,"Комплект ценникодержателей Eagle 180, 180Т",{"$nulls":3},{"v":492,"d":"492.00"}]
[null,"Комплект ценникодержателей Eagle  210",{"$nulls":3},{"v":615,"d":"615.00"}]
[null,"Комплект ценникодержателей Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":738,"d":"738.00"}]
[]
["Модель","Температурный режим","Габаритные размеры ДхШхВ, мм","Масса, кг","Энергопотребление, квт*ч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["Eagle F 180","-24-18°C","1853х873х850",195,6,{"v":97170,"d":"97,170"}]
["Eagle F 210","-24-18°C","2128х873х850",210,7,{"v":100245,"d":"100,245"}]
["Eagle F 250","-24-18°C","2403х873х850",225,8,{"v":112545,"d":"112,545"}]
[]
["Дополнительная комплектация:"]
[]
[null,"Наименование",{"$nulls":3},"Цена, руб. с НДС"]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle F 180",{"$nulls":3},{"v":20910,"d":"20,910.00"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle F 210",{"$nulls":3},{"v":22140,"d":"22,140.00"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle F 250",{"$nulls":3},{"v":23370,"d":"23,370.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 180",{"$nulls":3},{"v":11070,"d":"11,070.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 210",{"$nulls":3},{"v":12300,"d":"12,300.00"}]
[null,"Комплект светодиодных светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 250",{"$nulls":3},{"v":13530,"d":"13,530.00"}]
[]
[]
["НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Falcon"]
["Модель","Температурный режим","Габаритные размеры ДхШхВ, мм","Масса, кг","Энергопотребление, квт*ч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["Falcon 120 ","-24-18°C","1296х1054х970",160,15,{"v":129150,"d":"129,150"}]
["Falcon 180 ","-24-18°C","1854х1054х970",215,20,{"v":147600,"d":"147,600"}]
["Falcon 240 ","-24-18°C","2412х1054х970",250,28,{"v":162360,"d":"162,360"}]
[]
[null,"Наименование",{"$nulls":3},"Цена, руб. с НДС"]
[]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Falcon 120",{"$nulls":3},{"v":22140,"d":"22,140"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Falcon 180",{"$nulls":3},{"v":24600,"d":"24,600"}]
[null,"Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Falcon 240",{"$nulls":3},{"v":28290,"d":"28,290"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Falcon 120",{"$nulls":3},{"v":3936,"d":"3,936"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Falcon 180",{"$nulls":3},{"v":4428,"d":"4,428"}]
[null,"Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Falcon 240",{"$nulls":3},{"v":5166,"d":"5,166"}]
[null,"Поперечный проволочный делитель Falcon",{"$nulls":3},615]
["НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Falcon eco"]
["Модель","Температурный режим","Габаритные размеры ДхШхВ, мм","Масса, кг","Энергопотребление, квт*ч/сутки","Цена, руб. с НДС"]
["Falcon 120 eco","-24-18°C","1296х1054х970",160,9,{"v":138375,"d":"138,375"}]
["Falcon 180 eco","-24-18°C","1854х1054х970",215,12,{"v":158670,"d":"158,670"}]
["Falcon 240 eco","-24-18°C","2412х1054х970",250,17,{"v":175275,"d":"175,275"}]
[]
["Модель","Температурный режим","Габаритные размеры ДхШхВ, мм","Холодопроизводительность, кВт","Цена. Руб. с НДС без боковин"]
[]
["Hawk 125 H220","0°C +5°C","1250х980х2160",1.6,{"v":120316.36363636362,"d":"120,316"}]
["Hawk 187,5 H220","0°C +5°C","1875х980х2160",2.4,{"v":139325.45454545456,"d":"139,325"}]
["Hawk 250 H220","0°C +5°C","2500х980х2160",3.2,{"v":157440,"d":"157,440"}]
["Hawk 375 H220","0°C +5°C","3750х980х2160",4.9,{"v":202167.27272727274,"d":"202,167"}]
["Hawk 125 FV H220","+3°C +10°C","1250х980х2160",1.2,{"v":123670.90909090909,"d":"123,671"}]
["Hawk 187,5 FV H220","+3°C +10°C","1875х980х2160",1.8,{"v":145363.63636363632,"d":"145,364"}]
["Hawk 250 FV H220","+3°C +10°C","2500х980х2160",2.4,{"v":165267.27272727274,"d":"165,267"}]
["Hawk 375 FV H220","+3°C +10°C","3750х980х2160",3.7,{"v":214690.90909090906,"d":"214,691"}]
[]
[null,"Наименование",null,null,"Цена, руб. с НДС"]
[]
[null,"Боковина Н220 правая, обзорная",null,null,{"v":14760,"d":"14,760"}]
[null,"Боковина Н220 левая, обзорная",null,null,{"v":14760,"d":"14,760"}]
[null,"Боковина Н220 правая, глухая",null,null,{"v":11439,"d":"11,439"}]
[null,"Боковина Н220 левая, глухая",null,null,{"v":11439,"d":"11,439"}]
[null,"Боковина Н220 правая, зеркальная",null,null,{"v":17589,"d":"17,589"}]
[null,"Боковина Н220 левая, зеркальная",null,null,{"v":17589,"d":"17,589"}]
[null,"Соединительный комплект для сборки в линию H220",null,null,{"v":1845,"d":"1,845"}]
[null,"Разделитель полнопрофильный H220 зеркальный",null,null,{"v":27552,"d":"27,552"}]
[null,"Разделитель полнопрофильный H220 обзорный",null,null,{"v":14145,"d":"14,145"}]
[null,"Ночная шторка 1250",null,null,{"v":6396,"d":"6,396"}]
[null,"Ночная шторка 1875",null,null,{"v":8856,"d":"8,856"}]
[null,"Комплект электрооттайки Hawk 1250",null,null,{"v":6150,"d":"6,150"}]
[null,"Комплект электрооттайки Hawk 1875",null,null,{"v":7011,"d":"7,011"}]
[null,"Комплект электрооттайки Hawk 2500",null,null,{"v":7872,"d":"7,872"}]
[null,"Комплект электрооттайки Hawk 3750",null,null,{"v":8979,"d":"8,979"}]
[null,"Ограничитель фронтальный 1250х50мм                     ",null,null,615]
[null,"Ограничитель фронтальный 930х50мм",null,null,492]
[null,"Ограничитель фронтальный 1250x30мм",null,null,492]
[null,"Ограничитель фронтальный 930x30мм",null,null,369]
[null,"Ценникодержатель ПВХ HRN39 1250  ",null,null,307.5]
[null,"Ценникодержатель экструдированный 39 х 1250мм",null,null,{"v":123,"d":"123.0"}]
[null,"Ценникодержатель экструдированный 39 х 930мм",null,null,98.4]
[null,"Ценникодержатель 39 x 1250 на базовую полку",null,null,{"v":123,"d":"123.0"}]
[null,"Ценникодержатель 39 x 930 на базовую полку",null,null,98.4]

{"sheet":"МД","index":93,"n_rows":710,"n_cols":6,"rows_kept":710,"merged":[[0,0,0,3],[21,0,21,2],[556,1,556,3],[558,1,558,3],[559,1,562,3]]}
["Маятниковые двери офисные ИРБИС"]
[{"$nulls":5},"Главное меню"]
["МД(Оф)"]
[]
["Опции"]
[]
["Окна",null,null,"Стоимость,руб."]
["а)   Окно резиновое обрамление овальное 300x580 (Входит в стандартное исполнение)",null,null,"По запросу"]
["б)   Окно резиновое обрамление овальное 200х580",null,null,"По запросу"]
["в)   Окно резиновое обрамление круглое 300",null,null,"По запросу"]
["г)    Окно резиновое обрамление круглое 350",null,null,"По запросу"]
["д)   Окно резиновое обрамление круглое 400",null,null,"По запросу"]
["е)   Окно резиновое обрамление круглое 450",null,null,"По запросу"]
["ж)   Окно металлическое обрамление прямоугольное 300х600",null,null,"По запросу"]
["з)    Окно металлическое обрамление прямоугольное 500х700",null,null,"По запросу"]
["и)   Окно металлическое обрамление квадратное 400х400",null,null,"По запросу"]
["к)    Окно металлическое обрамление квадратное 700х700",null,null,"По запросу"]
["л)   Окно металлическое обрамление ромб 200х200",null,null,"По запросу"]
["м)   Окно металлическое обрамление ромб 300х300",null,null,"По запросу"]
[{"$nulls":3},"По запросу"]
["Запорные механизмы",null,null,"По запросу"]
["а)   Замок в нижней части на одно полотно двери (не используется с формованными бамперами)",null,null,"По запросу"]
["б)   Тросовый или цепной запорный механизм",null,null,"По запросу"]
["в)    Шпингалет вверх (не используется для дверей выше 2200мм)",null,null,"По запросу"]
["г)    Шпингалет вниз (только с формованным бампером)",null,null,"По запросу"]
[{"$nulls":3},"По запросу"]
["Бампер для рук и в нижней части полотна",null,null,"По запросу"]
["а)    Формованный пластик",null,null,"По запросу"]
["б)    Плоский пластик",null,null,"По запросу"]
["в)    Рифлёный алюминий",null,null,"По запросу"]
["г)    Нерж. пищевая AISI304",null,null,"По запросу"]
["д)   Нерж. пищевая AISI430"]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. Стандарт П-образная рама","Розничная цена, руб. РАМА В ОБХВАТ до 250 мм","Розничная цена, руб. УГЛОВАЯ РАМА"]
["МДО(Оф)-700.2000/40","29 891,45","37 377,80","35 131,69"]
["МДО(Оф)-700.2100/40","30 695,44","38 499,83","36 158,85"]
["МДО(Оф)-700.2200/40","31 547,88","39 671,00","37 234,47"]
["МДО(Оф)-700.2300/40","32 384,63","40 826,47","38 293,71"]
["МДО(Оф)-700.2400/40","33 200,90","41 961,47","39 333,16"]
[]
["МДО(Оф)-800.2000/40","31 678,24","39 323,60","37 029,72"]
["МДО(Оф)-800.2100/40","32 523,17","40 487,27","38 097,83"]
["МДО(Оф)-800.2200/40","33 484,82","41 767,64","39 282,65"]
["МДО(Оф)-800.2300/40","34 365,92","42 966,79","40 386,94"]
["МДО(Оф)-800.2400/40","35 292,08","44 211,67","41 535,59"]
[]
["МДО(Оф)-900.2000/40","33 469,12","41 273,51","38 932,53"]
["МДО(Оф)-900.2100/40","34 353,64","42 476,75","40 040,23"]
["МДО(Оф)-900.2200/40","35 426,53","43 868,37","41 335,61"]
["МДО(Оф)-900.2300/40","38 599,47","47 360,04","44 731,73"]
["МДО(Оф)-900.2400/40","42 012,65","51 091,27","48 368,09"]
[]
["МДО(Оф)-1000.2000/40","39 888,71","47 852,81","45 463,37"]
["МДО(Оф)-1000.2100/40","40 930,21","49 213,03","46 728,05"]
["МДО(Оф)-1000.2200/40","41 999,69","50 600,55","48 020,70"]
["МДО(Оф)-1000.2300/40","43 084,86","52 004,45","49 328,37"]
["МДО(Оф)-1000.2400/40","44 248,15","53 408,57","50 660,24"]
[]
["МДО(Оф)-1100.2000/40","43 054,15","51 177,26","48 740,74"]
["МДО(Оф)-1100.2100/40","43 680,68","52 122,53","49 589,77"]
["МДО(Оф)-1100.2200/40","44 330,42","53 090,99","50 462,69"]
["МДО(Оф)-1100.2300/40","44 698,29","53 776,91","51 053,73"]
["МДО(Оф)-1100.2400/40","45 080,49","54 477,83","51 658,43"]
[]
["МДО(Оф)-1200.2000/40","44 879,84","53 162,66","50 677,67"]
["МДО(Оф)-1200.2100/40","45 154,20","53 755,07","51 175,22"]
["МДО(Оф)-1200.2200/40","45 449,72","54 369,32","51 693,23"]
["МДО(Оф)-1200.2300/40","45 902,22","55 140,54","52 368,91"]
["МДО(Оф)-1200.2400/40","46 321,96","55 879,01","53 011,82"]
[]
["МДД(Оф)-1000.2000/40","50 154,88","57 957,90","55 568,47"]
["МДД(Оф)-1000.2100/40","51 559,21","59 580,72","57 124,38"]
["МДД(Оф)-1000.2200/40","53 002,87","61 248,98","58 723,87"]
["МДД(Оф)-1000.2300/40","54 486,95","62 963,95","60 368,14"]
["МДД(Оф)-1000.2400/40","56 012,59","64 726,94","62 058,44"]
[]
["МДД(Оф)-1100.2000/40","50 907,20","58 827,27","56 401,99"]
["МДД(Оф)-1100.2100/40","52 230,79","60 356,78","57 868,45"]
["МДД(Оф)-1100.2200/40","53 588,79","61 926,05","59 373,03"]
["МДД(Оф)-1100.2300/40","54 982,10","63 536,13","60 916,72"]
["МДД(Оф)-1100.2400/40","56 411,63","65 188,07","62 500,56"]
[]
["МДД(Оф)-1200.2000/40","51 670,81","59 709,68","57 248,02"]
["МДД(Оф)-1200.2100/40","52 962,58","61 202,42","58 679,23"]
["МДД(Оф)-1200.2200/40","54 286,64","62 732,48","60 146,21"]
["МДД(Оф)-1200.2300/40","55 643,81","64 300,79","61 649,86"]
["МДД(Оф)-1200.2400/40","57 034,90","65 908,31","63 191,11"]
[]
["МДД(Оф)-1300.2000/40","53 220,93","61 500,97","58 965,47"]
["МДД(Оф)-1300.2100/40","54 657,90","63 161,49","60 557,53"]
["МДД(Оф)-1300.2200/40","56 024,35","64 740,53","62 071,47"]
["МДД(Оф)-1300.2300/40","57 424,95","66 359,04","63 623,26"]
["МДД(Оф)-1300.2400/40","58 860,58","68 018,02","65 213,84"]
[]
["МДД(Оф)-1400.2000/40","57 558,44","66 513,30","63 771,15"]
["МДД(Оф)-1400.2100/40","59 112,52","68 309,16","65 492,97"]
["МДД(Оф)-1400.2200/40","60 708,55","70 153,50","67 261,28"]
["МДД(Оф)-1400.2300/40","62 347,69","72 047,65","69 077,34"]
["МДД(Оф)-1400.2400/40","64 031,07","73 992,93","70 942,42"]
["МДД(Оф)-1400.2500/40","65 759,91","75 990,74","72 857,87"]
["МДД(Оф)-1400.2600/40","67 535,43","78 042,49","74 825,03"]
["МДД(Оф)-1400.2700/40","69 358,89","80 149,64","76 845,31"]
["МДД(Оф)-1400.2800/40","71 231,58","82 313,68","78 920,13"]
[]
["МДД(Оф)-1500.2000/40","59 285,19","68 508,70","65 684,29"]
["МДД(Оф)-1500.2100/40","60 885,89","70 358,43","67 457,76"]
["МДД(Оф)-1500.2200/40","62 529,81","72 258,11","69 279,12"]
["МДД(Оф)-1500.2300/40","64 218,12","74 209,08","71 149,66"]
["МДД(Оф)-1500.2400/40","65 952,01","76 212,72","73 070,70"]
["МДД(Оф)-1500.2500/40","67 732,71","78 270,47","75 043,61"]
["МДД(Оф)-1500.2600/40","69 561,49","80 383,77","77 069,78"]
["МДД(Оф)-1500.2700/40","71 439,65","82 554,13","79 150,67"]
["МДД(Оф)-1500.2800/40","73 368,52","84 783,09","81 287,74"]
[]
["МДД(Оф)-1600.2000/40","61 063,75","70 563,96","67 654,81"]
["МДД(Оф)-1600.2100/40","62 712,47","72 469,18","69 481,49"]
["МДД(Оф)-1600.2200/40","64 405,71","74 425,85","71 357,49"]
["МДД(Оф)-1600.2300/40","66 144,66","76 435,35","73 284,15"]
["МДД(Оф)-1600.2400/40","67 930,57","78 499,10","75 262,82"]
["МДД(Оф)-1600.2500/40","69 764,69","80 618,58","77 294,91"]
["МДД(Оф)-1600.2600/40","71 648,34","82 795,28","79 381,88"]
["МДД(Оф)-1600.2700/40","73 582,84","85 030,75","81 525,19"]
["МДД(Оф)-1600.2800/40","75 569,58","87 326,58","83 726,37"]
[]
["МДД(Оф)-1700.2000/40","62 895,66","72 680,88","69 684,46"]
["МДД(Оф)-1700.2100/40","64 782,53","74 861,30","71 774,99"]
["МДД(Оф)-1700.2200/40","66 726,01","77 107,14","73 928,24"]
["МДД(Оф)-1700.2300/40","67 072,37","77 507,38","74 311,97"]
["МДД(Оф)-1700.2400/40","67 418,69","77 907,59","74 695,69"]
["МДД(Оф)-1700.2500/40","69 441,25","80 244,81","76 936,56"]
["МДД(Оф)-1700.2600/40","71 524,48","82 652,16","79 244,65"]
["МДД(Оф)-1700.2700/40","73 670,22","85 131,72","81 621,99"]
["МДД(Оф)-1700.2800/40","75 880,32","87 685,67","84 070,65"]
[]
["МДД(Оф)-1800.2000/40","64 692,68","74 757,47","71 675,44"]
["МДД(Оф)-1800.2100/40","66 633,46","77 000,20","73 825,71"]
["МДД(Оф)-1800.2200/40","68 632,46","79 310,20","76 040,48"]
["МДД(Оф)-1800.2300/40","69 036,02","79 776,53","76 487,57"]
["МДД(Оф)-1800.2400/40","69 441,25","80 244,81","76 936,56"]
["МДД(Оф)-1800.2500/40","71 524,48","82 652,16","79 244,65"]
["МДД(Оф)-1800.2600/40","73 670,22","85 131,72","81 621,99"]
["МДД(Оф)-1800.2700/40","75 880,32","87 685,67","84 070,65"]
["МДД(Оф)-1800.2800/40","78 156,73","90 316,24","86 592,77"]
[]
["МДД(Оф)-1900.2000/40","66 543,61","76 896,37","73 726,16"]
["МДД(Оф)-1900.2100/40","68 539,92","79 203,26","75 937,94"]
["МДД(Оф)-1900.2200/40","70 596,11","81 579,35","78 216,08"]
["МДД(Оф)-1900.2300/40","71 058,58","82 113,76","78 728,44"]
["МДД(Оф)-1900.2400/40","71 524,48","82 652,16","79 244,65"]
["МДД(Оф)-1900.2500/40","73 670,22","85 131,72","81 621,99"]
["МДД(Оф)-1900.2600/40","75 880,32","87 685,67","84 070,65"]
["МДД(Оф)-1900.2700/40","78 156,73","90 316,24","86 592,77"]
["МДД(Оф)-1900.2800/40","80 501,44","93 025,73","89 190,56"]
[]
["МДД(Оф)-2000.2000/40","68 450,07","79 099,43","75 838,39"]
["МДД(Оф)-2000.2100/40","70 503,57","81 472,41","78 113,54"]
["МДД(Оф)-2000.2200/40","72 618,67","83 916,58","80 456,95"]
["МДД(Оф)-2000.2300/40","73 141,82","84 521,10","81 036,53"]
["МДД(Оф)-2000.2400/40","73 670,22","85 131,72","81 621,99"]
["МДД(Оф)-2000.2500/40","75 880,32","87 685,67","84 070,65"]
["МДД(Оф)-2000.2600/40","78 156,73","90 316,24","86 592,77"]
["МДД(Оф)-2000.2700/40","80 501,44","93 025,73","89 190,56"]
["МДД(Оф)-2000.2800/40","82 916,48","95 816,50","91 866,27"]
[]
["МДД(Оф)-2100.2000/40","70 413,72","81 368,58","78 013,99"]
["МДД(Оф)-2100.2100/40","72 526,13","83 809,64","80 354,41"]
["МДД(Оф)-2100.2200/40","74 701,91","86 323,93","82 765,05"]
["МДД(Оф)-2100.2300/40","75 287,56","87 000,67","83 413,87"]
["МДД(Оф)-2100.2400/40","75 880,32","87 685,67","84 070,65"]
["МДД(Оф)-2100.2500/40","78 156,73","90 316,24","86 592,77"]
["МДД(Оф)-2100.2600/40","80 501,44","93 025,73","89 190,56"]
["МДД(Оф)-2100.2700/40","82 916,48","95 816,50","91 866,27"]
["МДД(Оф)-2100.2800/40","85 403,97","98 691,00","94 622,26"]
[]
["МДД(Оф)-2200.2000/40","72 436,28","83 705,81","80 254,87"]
["МДД(Оф)-2200.2100/40","74 609,37","86 216,98","82 662,51"]
["МДД(Оф)-2200.2200/40","76 847,65","88 803,49","85 142,39"]
["МДД(Оф)-2200.2300/40","77 497,66","89 554,62","85 862,53"]
["МДД(Оф)-2200.2400/40","78 156,73","90 316,24","86 592,77"]
["МДД(Оф)-2200.2500/40","80 501,44","93 025,73","89 190,56"]
["МДД(Оф)-2200.2600/40","82 916,48","95 816,50","91 866,27"]
["МДД(Оф)-2200.2700/40","85 403,97","98 691,00","94 622,26"]
["МДД(Оф)-2200.2800/40","87 966,09","101 651,73","97 460,93"]
[]
["МДД(Оф)-2300.2000/40","74 519,51","86 113,15","82 562,96"]
["МДД(Оф)-2300.2100/40","76 755,10","88 696,55","85 039,85"]
["МДД(Оф)-2300.2200/40","79 057,75","91 357,44","87 591,05"]
["МДД(Оф)-2300.2300/40","79 774,07","92 185,19","88 384,65"]
["МДД(Оф)-2300.2400/40","80 501,44","93 025,73","89 190,56"]
["МДД(Оф)-2300.2500/40","82 916,48","95 816,50","91 866,27"]
["МДД(Оф)-2300.2600/40","85 403,97","98 691,00","94 622,26"]
["МДД(Оф)-2300.2700/40","87 966,09","101 651,73","97 460,93"]
["МДД(Оф)-2300.2800/40","90 605,08","104 701,28","100 384,76"]
[]
["МДД(Оф)-2400.2000/40","76 665,25","88 592,72","84 940,30"]
["МДД(Оф)-2400.2100/40","78 965,21","91 250,50","87 488,51"]
["МДД(Оф)-2400.2200/40","81 334,16","93 988,01","90 113,17"]
["МДД(Оф)-2400.2300/40","82 118,77","94 894,68","90 982,44"]
["МДД(Оф)-2400.2400/40","82 916,48","95 816,50","91 866,27"]
["МДД(Оф)-2400.2500/40","85 403,97","98 691,00","94 622,26"]
["МДД(Оф)-2400.2600/40","87 966,09","101 651,73","97 460,93"]
["МДД(Оф)-2400.2700/40","90 605,08","104 701,28","100 384,76"]
["МДД(Оф)-2400.2800/40","93 323,23","107 842,32","103 396,30"]
[]
["МДД(Оф)-2500.2000/40","78 875,36","91 146,67","87 388,96"]
["МДД(Оф)-2500.2100/40","81 241,62","93 881,07","90 010,63"]
["МДД(Оф)-2500.2200/40","83 678,87","96 697,50","92 710,95"]
["МДД(Оф)-2500.2300/40","84 533,82","97 685,45","93 658,15"]
["МДД(Оф)-2500.2400/40","85 403,97","98 691,00","94 622,26"]
["МДД(Оф)-2500.2500/40","87 966,09","101 651,73","97 460,93"]
["МДД(Оф)-2500.2600/40","90 605,08","104 701,28","100 384,76"]
["МДД(Оф)-2500.2700/40","93 323,23","107 842,32","103 396,30"]
["МДД(Оф)-2500.2800/40","96 122,92","111 077,59","106 498,19"]
[]
["МДД(Оф)-2600.2000/40","81 151,77","93 777,24","89 911,08"]
["МДД(Оф)-2600.2100/40","83 586,32","96 590,56","92 608,41"]
["МДД(Оф)-2600.2200/40","86 093,91","99 488,27","95 386,67"]
["МДД(Оф)-2600.2300/40","87 021,31","100 559,94","96 414,14"]
["МДД(Оф)-2600.2400/40","87 966,09","101 651,73","97 460,93"]
["МДД(Оф)-2600.2500/40","90 605,08","104 701,28","100 384,76"]
["МДД(Оф)-2600.2600/40","93 323,23","107 842,32","103 396,30"]
["МДД(Оф)-2600.2700/40","96 122,92","111 077,59","106 498,19"]
["МДД(Оф)-2600.2800/40","99 006,61","114 409,92","109 693,13"]
[]
[]
["Маятниковые двери пластиковые ИРБИС"]
[]
["МД(Пст)"]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. Стандарт П-образная рама","Розничная цена, руб. РАМА В ОБХВАТ до 250 мм"]
["МДО(Пст)-800.2000/Т","84 474,00","109 765,50"]
["МДО(Пст)-800.2200/Т","90 954,50","118 313,00"]
[]
["МДО(Пст)-900.2000/Т","87 106,50","112 859,50"]
["МДО(Пст)-900.2200/Т","91 611,00","119 424,50"]
[]
["МДО(Пст)-1000.2000/Т","89 388,00","115 596,00"]
["МДО(Пст)-1000.2200/Т","94 302,00","122 577,00"]
["МДО(Пст)-1000.2400/Т","99 216,00","129 551,50"]
[]
["МДО(Пст)-1100.2000/Т","93 483,00","120 152,50"]
["МДО(Пст)-1100.2200/Т","94 302,00","123 032,00"]
["МДО(Пст)-1100.2400/Т","104 539,50","135 336,50"]
[]
["МДО(Пст)-1200.2000/Т","95 940,00","123 064,50"]
["МДО(Пст)-1200.2200/Т","101 439,00","130 630,50"]
["МДО(Пст)-1200.2400/Т","107 406,00","138 658,00"]
["МДО(Пст)-1200.2600/Т",{"v":120294.7,"d":"120,294.70"},{"v":155297,"d":"155,297.00"}]
[]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. Стандарт П-образная рама","Розничная цена, руб. РАМА В ОБХВАТ до 250 мм"]
["МДД(Пст)-1000.2000/Т","111 995,00","138 203,00"]
["МДД(Пст)-1000.2200/Т","134 296,50","162 571,50"]
["МДД(Пст)-1000.2400/Т","137 748,00","168 083,50"]
[]
["МДД(Пст)-1100.2000/Т","144 573,00","171 242,50"]
["МДД(Пст)-1100.2200/Т","145 320,50","174 050,50"]
["МДД(Пст)-1100.2400/Т","146 165,50","176 962,50"]
[]
[]
["МДД(Пст)-1200.2000/Т","150 410,00","177 534,50"]
["МДД(Пст)-1200.2200/Т","169 435,50","198 627,00"]
["МДД(Пст)-1200.2400/Т","170 404,00","196 456,00"]
["МДД(Пст)-1200.2600/Т","189 364,50","222 670,50"]
[]
["МДД(Пст)-1400.2000/Т","155 551,50","183 592,50"]
["МДД(Пст)-1400.2200/Т","172 594,50","202 696,00"]
["МДД(Пст)-1400.2400/Т","173 654,00","203 222,50"]
["МДД(Пст)-1400.2600/Т","197 847,00","232 076,00"]
[]
["МДД(Пст)-1600.2000/Т","160 173,00","189 130,50"]
["МДД(Пст)-1600.2200/Т","172 523,00","203 547,50"]
["МДД(Пст)-1600.2400/Т","176 904,00","209 989,00"]
["МДД(Пст)-1600.2600/Т","206 329,50","241 481,50"]
["МДД(Пст)-1600.2800/Т","215 884,50","253 097,00"]
["МДД(Пст)-1600.3000/Т","224 919,50","264 192,50"]
[]
["МДД(Пст)-1800.2000/Т","165 087,00","195 149,50"]
["МДД(Пст)-1800.2200/Т","174 096,00","206 219,00"]
["МДД(Пст)-1800.2400/Т","182 578,50","216 768,50"]
["МДД(Пст)-1800.2600/Т","214 987,50","251 238,00"]
["МДД(Пст)-1800.2800/Т","224 997,50","263 308,50"]
["МДД(Пст)-1800.3000/Т","234 422,50","274 800,50"]
[]
["МДД(Пст)-2000.2000/Т","169 825,50","200 804,50"]
["МДД(Пст)-2000.2200/Т","179 302,50","212 342,00"]
["МДД(Пст)-2000.2400/Т","188 311,50","223 418,00"]
["МДД(Пст)-2000.2600/Т","223 470,00","260 637,00"]
["МДД(Пст)-2000.2800/Т","234 000,00","273 234,00"]
["МДД(Пст)-2000.3000/Т","244 010,00","285 304,50"]
[]
["МДД(Пст)-2200.2000/Т","177 313,50","209 209,00"]
["МДД(Пст)-2200.2200/Т","187 258,50","221 214,50"]
["МДД(Пст)-2200.2400/Т","197 613,00","233 636,00"]
["МДД(Пст)-2200.2600/Т","233 532,00","271 615,50"]
["МДД(Пст)-2200.2800/Т","244 582,00","284 732,50"]
["МДД(Пст)-2200.3000/Т","256 087,00","298 298,00"]
[]
["МДД(Пст)-2400.2000/Т","182 052,00","214 864,00"]
["МДД(Пст)-2400.2200/Т","192 406,50","227 285,50"]
["МДД(Пст)-2400.2400/Т","203 287,50","240 227,00"]
["МДД(Пст)-2400.2600/Т","242 014,50","281 014,50"]
["МДД(Пст)-2400.2800/Т","253 519,50","294 586,50"]
["МДД(Пст)-2400.3000/Т","265 609,50","308 737,00"]
[]
["Маятниковые двери с фиксацией ИРБИС"]
[]
["МД(Ф)"]
[]
["Опции"]
[]
["Окна",null,null,"Стоимость,руб."]
["а)   Окно резиновое обрамление овальное 300x580 (Входит в стандартное исполнение)",null,null,"По запросу"]
["б)   Окно резиновое обрамление овальное 200х580",null,null,"По запросу"]
["в)   Окно резиновое обрамление круглое 300",null,null,"По запросу"]
["г)    Окно резиновое обрамление круглое 350",null,null,"По запросу"]
["д)   Окно резиновое обрамление круглое 400",null,null,"По запросу"]
["е)   Окно резиновое обрамление круглое 450",null,null,"По запросу"]
["ж)   Окно металлическое обрамление прямоугольное 300х600",null,null,"По запросу"]
["з)    Окно металлическое обрамление прямоугольное 500х700",null,null,"По запросу"]
["и)   Окно металлическое обрамление квадратное 400х400",null,null,"По запросу"]
["к)   Окно металлическое обрамление квадратное 700х700",null,null,"По запросу"]
["л)   Окно металлическое обрамление ромб 200х200",null,null,"По запросу"]
["м)   Окно металлическое обрамление ромб 300х300",null,null,"По запросу"]
[{"$nulls":3},"По запросу"]
["Запорные механизмы",null,null,"По запросу"]
["а)   Замок в нижней части на одно полотно двери (не используется с формованными бамперами)",null,null,"По запросу"]
["б)   Тросовый или цепной запорный механизм",null,null,"По запросу"]
["в)    Шпингалет вверх (не используется для дверей выше 2200мм)",null,null,"По запросу"]
["г)    Шпингалет вниз (только с формованным бампером)",null,null,"По запросу"]
[{"$nulls":3},"По запросу"]
["Бампер для рук и в нижней части полотна",null,null,"По запросу"]
["а)    Формованный пластик",null,null,"По запросу"]
["б)    Плоский пластик",null,null,"По запросу"]
["в)    Рифлёный алюминий",null,null,"По запросу"]
["г)    Нерж. пищевая AISI304",null,null,"По запросу"]
[]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. Стандарт П-образная рама","Розничная цена, руб. РАМА В ОБХВАТ до 250 мм","Розничная цена, руб. УГЛОВАЯ РАМА"]
["МДО(Ф)-700.2000/40","34 375,17","42 984,46","40 401,44"]
["МДО(Ф)-700.2100/40","35 299,75","44 274,80","41 582,68"]
["МДО(Ф)-700.2200/40","36 280,06","45 621,64","42 819,64"]
["МДО(Ф)-700.2300/40","37 242,32","46 950,44","44 037,77"]
["МДО(Ф)-700.2400/40","38 181,03","48 255,68","45 233,13"]
[]
["МДО(Ф)-800.2000/40","36 429,97","45 222,14","42 584,18"]
["МДО(Ф)-800.2100/40","37 401,65","46 560,35","43 812,51"]
["МДО(Ф)-800.2200/40","38 507,54","48 032,78","45 175,05"]
["МДО(Ф)-800.2300/40","39 520,81","49 411,81","46 444,98"]
["МДО(Ф)-800.2400/40","40 585,89","50 843,42","47 765,92"]
[]
["МДО(Ф)-900.2000/40","38 489,49","47 464,53","44 772,41"]
["МДО(Ф)-900.2100/40","39 506,68","48 848,27","46 046,26"]
["МДО(Ф)-900.2200/40","40 740,51","50 448,63","47 535,95"]
["МДО(Ф)-900.2300/40","44 389,39","54 464,05","51 441,49"]
["МДО(Ф)-900.2400/40","48 314,55","58 754,96","55 623,31"]
[]
["МДО(Ф)-1000.2000/40","45 872,02","55 030,73","52 282,88"]
["МДО(Ф)-1000.2100/40","47 069,74","56 594,98","53 737,25"]
["МДО(Ф)-1000.2200/40","48 299,64","58 190,63","55 223,81"]
["МДО(Ф)-1000.2300/40","49 547,59","59 805,12","56 727,63"]
["МДО(Ф)-1000.2400/40","50 885,38","61 419,86","58 259,27"]
[]
["МДО(Ф)-1100.2000/40","49 512,27","58 853,85","56 051,85"]
["МДО(Ф)-1100.2100/40","50 232,78","59 940,90","57 028,23"]
["МДО(Ф)-1100.2200/40","50 979,99","61 054,64","58 032,09"]
["МДО(Ф)-1100.2300/40","51 403,03","61 843,44","58 711,79"]
["МДО(Ф)-1100.2400/40","51 842,56","62 649,51","59 407,19"]
[]
["МДО(Ф)-1200.2000/40","51 611,81","61 137,05","58 279,32"]
["МДО(Ф)-1200.2100/40","51 927,33","61 818,32","58 851,50"]
["МДО(Ф)-1200.2200/40","52 267,18","62 524,71","59 447,22"]
["МДО(Ф)-1200.2300/40","52 787,55","63 411,62","60 224,24"]
["МДО(Ф)-1200.2400/40","53 270,25","64 260,86","60 963,60"]
[]
["МДД(Ф)-1000.2000/40","57 678,11","66 651,59","63 903,74"]
["МДД(Ф)-1000.2100/40","59 293,09","68 517,82","65 693,05"]
["МДД(Ф)-1000.2200/40","60 953,31","70 436,32","67 532,44"]
["МДД(Ф)-1000.2300/40","62 660,00","72 408,55","69 423,35"]
["МДД(Ф)-1000.2400/40","64 414,47","74 435,99","71 367,21"]
[]
["МДД(Ф)-1100.2000/40","58 543,28","67 651,36","64 862,30"]
["МДД(Ф)-1100.2100/40","60 065,41","69 410,30","66 548,72"]
["МДД(Ф)-1100.2200/40","61 627,11","71 214,96","68 278,98"]
["МДД(Ф)-1100.2300/40","63 229,41","73 066,55","70 054,24"]
["МДД(Ф)-1100.2400/40","64 873,37","74 966,29","71 875,64"]
[]
["МДД(Ф)-1200.2000/40","59 421,43","68 666,13","65 835,23"]
["МДД(Ф)-1200.2100/40","60 906,96","70 382,78","67 481,11"]
["МДД(Ф)-1200.2200/40","62 429,65","72 142,35","69 168,14"]
["МДД(Ф)-1200.2300/40","63 990,38","73 945,91","70 897,34"]
["МДД(Ф)-1200.2400/40","65 590,14","75 794,56","72 669,78"]
[]
["МДД(Ф)-1300.2000/40","61 204,07","70 726,11","67 810,29"]
["МДД(Ф)-1300.2100/40","62 856,58","72 635,71","69 641,16"]
["МДД(Ф)-1300.2200/40","64 428,00","74 451,61","71 382,20"]
["МДД(Ф)-1300.2300/40","66 038,69","76 312,90","73 166,75"]
["МДД(Ф)-1300.2400/40","67 689,66","78 220,73","74 995,92"]
[]
["МДД(Ф)-1400.2000/40","63 040,19","72 847,90","69 844,59"]
["МДД(Ф)-1400.2100/40","64 742,29","74 814,79","71 730,40"]
["МДД(Ф)-1400.2200/40","66 490,32","76 834,79","73 667,12"]
["МДД(Ф)-1400.2300/40","68 285,56","78 909,33","75 656,13"]
["МДД(Ф)-1400.2400/40","70 129,27","81 039,88","77 698,85"]
["МДД(Ф)-1400.2500/40","72 022,76","83 227,95","79 796,72"]
["МДД(Ф)-1400.2600/40","73 967,38","85 475,11","81 951,23"]
["МДД(Ф)-1400.2700/40","75 964,49","87 782,94","84 163,91"]
["МДД(Ф)-1400.2800/40","78 015,54","90 153,09","86 436,34"]
[]
["МДД(Ф)-1500.2000/40","64 931,40","75 033,34","71 939,93"]
["МДД(Ф)-1500.2100/40","66 684,55","77 059,23","73 882,31"]
["МДД(Ф)-1500.2200/40","68 485,03","79 139,83","75 877,13"]
["МДД(Ф)-1500.2300/40","70 334,12","81 276,61","77 925,82"]
["МДД(Ф)-1500.2400/40","72 233,15","83 471,08","80 029,82"]
["МДД(Ф)-1500.2500/40","74 183,44","85 724,80","82 190,61"]
["МДД(Ф)-1500.2600/40","76 186,39","88 039,37","84 409,77"]
["МДД(Ф)-1500.2700/40","78 243,43","90 416,43","86 688,83"]
["МДД(Ф)-1500.2800/40","80 356,00","92 857,67","89 029,42"]
[]
["МДД(Ф)-1600.2000/40","66 879,34","77 284,33","74 098,13"]
["МДД(Ф)-1600.2100/40","68 685,09","79 371,02","76 098,78"]
["МДД(Ф)-1600.2200/40","70 539,58","81 514,03","78 153,45"]
["МДД(Ф)-1600.2300/40","72 444,16","83 714,90","80 263,59"]
["МДД(Ф)-1600.2400/40","74 400,15","85 975,21","82 430,70"]
["МДД(Ф)-1600.2500/40","76 408,95","88 296,54","84 656,34"]
["МДД(Ф)-1600.2600/40","78 471,98","90 680,55","86 942,05"]
["МДД(Ф)-1600.2700/40","80 590,74","93 128,92","89 289,49"]
["МДД(Ф)-1600.2800/40","82 766,69","95 643,41","91 700,30"]
[]
["МДД(Ф)-1700.2100/40","70 952,29","81 990,95","78 610,70"]
["МДД(Ф)-1700.2200/40","73 080,86","84 450,68","80 969,02"]
["МДД(Ф)-1700.2300/40","75 273,29","86 984,19","83 398,10"]
["МДД(Ф)-1700.2400/40","77 531,49","89 593,72","85 900,04"]
["МДД(Ф)-1700.2500/40","79 857,43","92 281,53","88 477,04"]
["МДД(Ф)-1700.2600/40","82 253,16","95 049,98","91 131,35"]
["МДД(Ф)-1700.2700/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-1700.2800/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
[]
["МДД(Ф)-1800.2000/40","70 952,29","81 990,95","78 610,70"]
["МДД(Ф)-1800.2100/40","73 080,86","84 450,68","80 969,02"]
["МДД(Ф)-1800.2200/40","75 273,29","86 984,19","83 398,10"]
["МДД(Ф)-1800.2300/40","77 531,49","89 593,72","85 900,04"]
["МДД(Ф)-1800.2400/40","79 857,43","92 281,53","88 477,04"]
["МДД(Ф)-1800.2500/40","82 253,16","95 049,98","91 131,35"]
["МДД(Ф)-1800.2600/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-1800.2700/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-1800.2800/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
[]
["МДД(Ф)-1900.2000/40","73 080,86","84 450,68","80 969,02"]
["МДД(Ф)-1900.2100/40","75 273,29","86 984,19","83 398,10"]
["МДД(Ф)-1900.2200/40","77 531,49","89 593,72","85 900,04"]
["МДД(Ф)-1900.2300/40","79 857,43","92 281,53","88 477,04"]
["МДД(Ф)-1900.2400/40","82 253,16","95 049,98","91 131,35"]
["МДД(Ф)-1900.2500/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-1900.2600/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-1900.2700/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-1900.2800/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
[]
["МДД(Ф)-2000.2000/40","75 273,29","86 984,19","83 398,10"]
["МДД(Ф)-2000.2100/40","77 531,49","89 593,72","85 900,04"]
["МДД(Ф)-2000.2200/40","79 857,43","92 281,53","88 477,04"]
["МДД(Ф)-2000.2300/40","82 253,16","95 049,98","91 131,35"]
["МДД(Ф)-2000.2400/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-2000.2500/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-2000.2600/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-2000.2700/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
["МДД(Ф)-2000.2800/40","95 353,96","110 188,98","105 646,22"]
["МДД(Ф)-2000.2900/40","98 214,57","113 494,65","108 815,60"]
["МДД(Ф)-2000.3000/40","101 161,01","116 899,49","112 080,07"]
[]
["МДД(Ф)-2100.2000/40","77 531,49","89 593,72","85 900,04"]
["МДД(Ф)-2100.2100/40","79 857,43","92 281,53","88 477,04"]
["МДД(Ф)-2100.2200/40","82 253,16","95 049,98","91 131,35"]
["МДД(Ф)-2100.2300/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-2100.2400/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-2100.2500/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-2100.2600/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
["МДД(Ф)-2100.2700/40","95 353,96","110 188,98","105 646,22"]
["МДД(Ф)-2100.2800/40","98 214,57","113 494,65","108 815,60"]
["МДД(Ф)-2100.2900/40","101 161,01","116 899,49","112 080,07"]
["МДД(Ф)-2100.3000/40","104 195,84","120 406,48","115 442,47"]
[]
["МДД(Ф)-2200.2000/40","79 857,43","92 281,53","88 477,04"]
["МДД(Ф)-2200.2100/40","82 253,16","95 049,98","91 131,35"]
["МДД(Ф)-2200.2200/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-2200.2300/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-2200.2400/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-2200.2500/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
["МДД(Ф)-2200.2600/40","95 353,96","110 188,98","105 646,22"]
["МДД(Ф)-2200.2700/40","98 214,57","113 494,65","108 815,60"]
["МДД(Ф)-2200.2800/40","101 161,01","116 899,49","112 080,07"]
["МДД(Ф)-2200.2900/40","104 195,84","120 406,48","115 442,47"]
["МДД(Ф)-2200.3000/40","107 321,71","124 018,67","118 905,75"]
[]
["МДД(Ф)-2300.2000/40","82 253,16","95 049,98","91 131,35"]
["МДД(Ф)-2300.2100/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-2300.2200/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-2300.2300/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-2300.2400/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
["МДД(Ф)-2300.2500/40","95 353,96","110 188,98","105 646,22"]
["МДД(Ф)-2300.2600/40","98 214,57","113 494,65","108 815,60"]
["МДД(Ф)-2300.2700/40","101 161,01","116 899,49","112 080,07"]
["МДД(Ф)-2300.2800/40","104 195,84","120 406,48","115 442,47"]
["МДД(Ф)-2300.2900/40","107 321,71","124 018,67","118 905,75"]
["МДД(Ф)-2300.3000/40","110 541,36","127 739,23","122 472,92"]
[]
["МДД(Ф)-2400.2000/40","84 720,75","97 901,48","93 865,29"]
["МДД(Ф)-2400.2100/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-2400.2200/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-2400.2300/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
["МДД(Ф)-2400.2400/40","95 353,96","110 188,98","105 646,22"]
["МДД(Ф)-2400.2500/40","98 214,57","113 494,65","108 815,60"]
["МДД(Ф)-2400.2600/40","101 161,01","116 899,49","112 080,07"]
["МДД(Ф)-2400.2700/40","104 195,84","120 406,48","115 442,47"]
["МДД(Ф)-2400.2800/40","107 321,71","124 018,67","118 905,75"]
["МДД(Ф)-2400.2900/40","110 541,36","127 739,23","122 472,92"]
["МДД(Ф)-2400.3000/40","113 857,60","131 571,41","126 147,10"]
[]
["МДД(Ф)-2500.2000/40","87 262,38","100 838,53","96 681,25"]
["МДД(Ф)-2500.2100/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-2500.2200/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
["МДД(Ф)-2500.2300/40","95 353,96","110 188,98","105 646,22"]
["МДД(Ф)-2500.2400/40","98 214,57","113 494,65","108 815,60"]
["МДД(Ф)-2500.2500/40","101 161,01","116 899,49","112 080,07"]
["МДД(Ф)-2500.2600/40","104 195,84","120 406,48","115 442,47"]
["МДД(Ф)-2500.2700/40","107 321,71","124 018,67","118 905,75"]
["МДД(Ф)-2500.2800/40","110 541,36","127 739,23","122 472,92"]
["МДД(Ф)-2500.2900/40","113 857,60","131 571,41","126 147,10"]
["МДД(Ф)-2500.3000/40","117 273,33","135 518,55","129 931,52"]
[]
["МДД(Ф)-2600.2000/40","89 880,25","103 863,68","99 581,69"]
["МДД(Ф)-2600.2100/40","92 576,65","106 979,60","102 569,14"]
["МДД(Ф)-2600.2200/40","95 353,96","110 188,98","105 646,22"]
["МДД(Ф)-2600.2300/40","98 214,57","113 494,65","108 815,60"]
["МДД(Ф)-2600.2400/40","101 161,01","116 899,49","112 080,07"]
["МДД(Ф)-2600.2500/40","104 195,84","120 406,48","115 442,47"]
["МДД(Ф)-2600.2600/40","107 321,71","124 018,67","118 905,75"]
["МДД(Ф)-2600.2700/40","110 541,36","127 739,23","122 472,92"]
["МДД(Ф)-2600.2800/40","113 857,60","131 571,41","126 147,10"]
[]
[]
[]
["Маятниковые двери пленочные ИРБИС"]
[]
["МДПл"]
[]
["Опции и цены"]
[]
["Таблица 1"]
[]
["Материал (цвет) рамы двери (сроки изготовления увеличиваются)","Высота двери"]
[null,"До 2100","2101...2500","2501...3000"]
["а)     Эксклюзивный (требуется предварительное подтверждение) цвет рамы","По запросу"]
["б)     Нержавеющая сталь AISI304 (пищевая) S1,5 мм. П-ОБРАЗНАЯ РАМА.","По запросу"]
["в)     Нержавеющая сталь AISI304 (пищевая) S1,5 мм. РАМА В ОБХВАТ 250мм"]
["г)     Нержавеющая сталь AISI430 S1,5 мм. П-ОБРАЗНАЯ РАМА."]
["д)    Нержавеющая сталь AISI430 S1,5 мм. РАМА В ОБХВАТ 250мм"]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Таблица 2"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. Стандарт П-образная рама","Розничная цена, руб. РАМА В ОБХВАТ до 250 мм"]
["МДОПл-700.2000/7","39 310,29","52 970,53"]
["МДОПл-700.2100/7","40 337,46","54 578,67"]
["МДОПл-700.2200/7","41 193,99","56 017,04"]
["МДОПл-700.2300/7","42 268,08","57 672,10"]
["МДОПл-700.2400/7","43 076,84","59 061,84"]
[]
["МДОПл-800.2000/7","41 076,26","55 027,42"]
["МДОПл-800.2100/7","42 103,43","56 635,56"]
["МДОПл-800.2200/7","42 959,96","58 073,93"]
["МДОПл-800.2300/7","44 034,05","59 728,99"]
["МДОПл-800.2400/7","44 842,81","61 118,73"]
[]
["МДОПл-900.2000/7","42 842,23","57 084,30"]
["МДОПл-900.2100/7","43 913,76","58 736,80"]
["МДОПл-900.2200/7","45 011,73","60 415,75"]
["МДОПл-900.2300/7","46 137,00","62 122,86"]
["МДОПл-900.2400/7","47 290,43","63 857,26"]
[]
["МДОПл-1000.2000/7","44 606,49","59 138,63"]
["МДОПл-1000.2100/7","45 721,53","60 835,49"]
["МДОПл-1000.2200/7","46 726,51","62 421,45"]
["МДОПл-1000.2300/7","47 894,44","64 170,36"]
["МДОПл-1000.2400/7","48 843,97","65 701,72"]
[]
["МДОПл-1100.2000/7","46 185,63","61 008,68"]
["МДОПл-1100.2100/7","47 339,91","62 743,93"]
["МДОПл-1100.2200/7","48 524,04","64 509,90"]
["МДОПл-1100.2300/7","49 737,19","66 304,02"]
["МДОПл-1100.2400/7","50 980,19","68 128,00"]
[]
["МДОПл-1200.2000/7","48 020,70","63 134,66"]
["МДОПл-1200.2100/7","49 221,05","64 915,99"]
["МДОПл-1200.2200/7","50 491,35","66 767,27"]
["МДОПл-1200.2300/7","51 753,98","68 611,73"]
["МДОПл-1200.2400/7","52 964,56","70 403,29"]
[]
["МДДПл-1100.2000/7","73 327,80","88 151,70"]
["МДДПл-1100.2100/7","75 208,09","90 612,97"]
["МДДПл-1100.2200/7","76 621,72","92 607,57"]
["МДДПл-1100.2300/7","78 191,47","94 759,15"]
["МДДПл-1100.2400/7","79 802,17","96 950,83"]
[]
["МДДПл-1200.2000/7","75 208,09","90 322,05"]
["МДДПл-1200.2100/7","77 088,38","92 783,32"]
["МДДПл-1200.2200/7","78 502,00","94 777,92"]
["МДДПл-1200.2300/7","80 071,75","96 929,50"]
["МДДПл-1200.2400/7","81 682,45","99 121,18"]
[]
["МДДПл-1300.2000/7","77 088,38","92 492,40"]
["МДДПл-1300.2100/7","79 015,58","95 001,44"]
["МДДПл-1300.2200/7","80 990,57","97 557,40"]
["МДДПл-1300.2300/7","83 015,89","100 163,70"]
["МДДПл-1300.2400/7","85 090,69","102 820,33"]
[]
["МДДПл-1400.2000/7","78 738,32","94 433,26"]
["МДДПл-1400.2100/7","80 706,48","96 982,40"]
["МДДПл-1400.2200/7","82 152,53","99 010,28"]
["МДДПл-1400.2300/7","84 206,00","101 644,73"]
["МДДПл-1400.2400/7","85 682,76","103 703,32"]
["МДДПл-1400.2600/7","89 096,96","108 279,48"]
["МДДПл-1400.2800/7","92 627,19","112 972,52"]
[]
["МДДПл-1500.2000/7","80 313,19","96 299,04"]
["МДДПл-1500.2100/7","82 320,59","98 887,43"]
["МДДПл-1500.2200/7","84 379,18","101 526,99"]
["МДДПл-1500.2300/7","86 488,11","104 217,75"]
["МДДПл-1500.2400/7","88 650,78","106 961,40"]
["МДДПл-1500.2600/7","92 196,37","111 669,80"]
["МДДПл-1500.2800/7","95 884,43","116 520,67"]
[]
["МДДПл-1600.2000/7","82 269,40","98 545,32"]
["МДДПл-1600.2100/7","84 326,29","101 184,04"]
["МДДПл-1600.2200/7","85 919,07","103 357,80"]
["МДДПл-1600.2300/7","88 067,24","106 087,80"]
["МДДПл-1600.2400/7","89 683,91","108 285,45"]
["МДДПл-1600.2600/7","93 333,58","113 097,93"]
["МДДПл-1600.2800/7","97 098,42","118 024,73"]
[]
["МДДПл-1700.2000/7","83 996,98","100 563,82"]
["МДДПл-1700.2100/7","86 097,38","103 245,19"]
["МДДПл-1700.2200/7","88 249,81","105 979,45"]
["МДДПл-1700.2300/7","90 455,99","108 766,61"]
["МДДПл-1700.2400/7","92 716,77","111 609,23"]
["МДДПл-1700.2600/7","96 425,31","116 479,72"]
["МДДПл-1700.2800/7","100 283,14","121 500,36"]
[]
["МДДПл-1800.2000/7","85 682,76","102 540,51"]
["МДДПл-1800.2100/7","87 824,95","105 263,68"]
["МДДПл-1800.2200/7","89 683,91","107 704,47"]
["МДДПл-1800.2300/7","91 925,93","110 527,46"]
["МДДПл-1800.2400/7","93 686,78","112 869,29"]
["МДДПл-1800.2600/7","97 687,93","118 033,26"]
["МДДПл-1800.2800/7","101 689,09","123 197,22"]
[]
["МДДПл-1900.2000/7","87 396,68","104 544,50"]
["МДДПл-1900.2100/7","89 581,54","107 311,18"]
["МДДПл-1900.2200/7","91 820,99","110 131,61"]
["МДДПл-1900.2300/7","94 116,75","113 009,20"]
["МДДПл-1900.2400/7","96 469,67","115 943,10"]
["МДДПл-1900.2600/7","98 880,60","119 516,84"]
["МДДПл-1900.2800/7","101 352,96","123 151,15"]
[]
["МДДПл-2000.2000/7","89 213,84","106 652,57"]
["МДДПл-2000.2100/7","91 443,91","109 464,47"]
["МДДПл-2000.2200/7","93 450,46","112 052,00"]
["МДДПл-2000.2300/7","95 786,32","114 968,83"]
["МДДПл-2000.2400/7","97 687,93","117 452,28"]
["МДДПл-2000.2600/7","102 042,28","122 968,58"]
["МДДПл-2000.2800/7","106 279,75","128 368,87"]
[]
["МДДПл-2100.2000/7","90 997,73","108 727,37"]
["МДДПл-2100.2100/7","93 301,16","111 583,63"]
["МДДПл-2100.2200/7","95 604,60","114 497,05"]
["МДДПл-2100.2300/7","97 995,06","117 468,49"]
["МДДПл-2100.2400/7","100 445,23","120 499,64"]
["МДДПл-2100.2600/7","104 563,27","125 780,48"]
["МДДПл-2100.2800/7","90 997,73","108 727,37"]
[]
["МДДПл-2200.2000/7","92 627,19","110 647,75"]
["МДДПл-2200.2100/7","94 942,58","113 544,11"]
["МДДПл-2200.2200/7","97 217,86","116 400,38"]
["МДДПл-2200.2300/7","99 648,41","119 412,76"]
["МДДПл-2200.2400/7","101 805,97","122 151,29"]
["МДДПл-2200.2600/7","106 279,75","127 787,89"]
["МДДПл-2200.2800/7","110 870,42","133 540,51"]
[]
["МДДПл-2300.2000/7","94 479,33","112 789,95"]
["МДДПл-2300.2100/7","96 841,63","115 734,08"]
["МДДПл-2300.2200/7","99 262,80","118 736,23"]
["МДДПл-2300.2300/7","101 744,54","121 798,95"]
["МДДПл-2300.2400/7","104 287,71","124 923,95"]
["МДДПл-2300.2600/7","108 459,49","130 257,68"]
["МДДПл-2300.2800/7","112 797,63","135 758,63"]
[]
["МДДПл-2400.2000/7","96 158,28","114 759,82"]
["МДДПл-2400.2100/7","98 562,38","117 744,90"]
["МДДПл-2400.2200/7","100 865,82","120 630,17"]
["МДДПл-2400.2300/7","103 387,66","123 732,98"]
["МДДПл-2400.2400/7","105 690,24","126 616,55"]
["МДДПл-2400.2600/7","110 634,10","132 723,22"]
["МДДПл-2400.2800/7","115 460,23","138 712,15"]

{"sheet":"РДО","index":94,"n_rows":986,"n_cols":6,"rows_kept":986,"merged":[[7,1,7,4],[83,0,83,1],[90,0,91,0],[90,1,90,4],[131,1,131,4],[203,1,203,4],[341,1,341,5],[414,1,414,5],[592,0,593,0],[592,1,592,4]]}
[{"$nulls":4},"Главное меню"]
[]
["Распашные двери холодильные с накладной рамой"]
["двухстворчатые коммерческой серии РДД(КС)"]
[]
["Стандартный ряд"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничные цены, Руб."]
[null,"80С","80Н","100Н","120Н"]
["РДД (КС) 1200.1800","53932,26","58135,44","61332,57","62553,51"]
["РДД (КС) 1200.1900","55550,23","59879,50","63172,55","64430,12"]
["РДД (КС) 1200.2000","57216,73","61675,89","65067,72","66363,02"]
["РДД (КС) 1200.2100","58933,24","63526,16","67019,76","68353,91"]
["РДД (КС) 1200.2200","60701,23","65431,95","69030,35","70404,53"]
["РДД (КС) 1200.2300","62522,27","67394,91","71101,26","72516,66"]
["РДД (КС) 1200.2400","64397,94","69416,76","73234,30","74692,16"]
["РДД (КС) 1300.1800","54787,26","59206,47","62462,88","63706,05"]
["РДД (КС) 1300.1900","56430,88","60982,66","64336,77","65617,23"]
["РДД (КС) 1300.2000","58123,80","62812,14","66266,87","67585,75"]
["РДД (КС) 1300.2100","59867,52","64696,51","68254,88","69613,32"]
["РДД (КС) 1300.2200","61663,54","66637,40","70302,52","71701,72"]
["РДД (КС) 1300.2300","63513,45","68636,53","72411,60","73852,77"]
["РДД (КС) 1300.2400","65418,85","70695,62","74583,95","76068,36"]
["РДД (КС) 1400.1800","55642,26","60277,50","63593,19","64858,59"]
["РДД (КС) 1400.1900","57311,53","62085,83","65500,99","66804,35"]
["РДД (КС) 1400.2000","59030,87","63948,40","67466,02","68808,48"]
["РДД (КС) 1400.2100","60801,80","65866,85","69490,00","70872,73"]
["РДД (КС) 1400.2200","62625,85","67842,86","71574,70","72998,91"]
["РДД (КС) 1400.2300","64504,63","69878,14","73721,94","75188,88"]
["РДД (КС) 1400.2400","66439,77","71974,49","75933,59","77444,55"]
["РДД (КС) 1500.1800","56497,26","61349,10","64722,93","66011,13"]
["РДД (КС) 1500.1900","58192,18","63189,57","66664,62","67991,46"]
["РДД (КС) 1500.2000","59937,94","65085,26","68664,56","70031,21"]
["РДД (КС) 1500.2100","61736,08","67037,82","70724,49","72132,14"]
["РДД (КС) 1500.2200","63588,16","69048,95","72846,23","74296,11"]
["РДД (КС) 1500.2300","65495,81","71120,42","75031,61","76524,99"]
["РДД (КС) 1500.2400","67460,68","73254,03","77282,56","78820,74"]
["РДД (КС) 1600.1800","58207,26","63275,13","66755,55","67889,85"]
["РДД (КС) 1600.1900","59953,48","65173,38","68758,22","69926,55"]
["РДД (КС) 1600.2000","61752,08","67128,59","70820,96","72024,34"]
["РДД (КС) 1600.2100","63604,64","69142,44","72945,59","74185,07"]
["РДД (КС) 1600.2200","65512,78","71216,72","75133,96","76410,62"]
["РДД (КС) 1600.2300","67478,17","73353,22","77387,98","78702,94"]
["РДД (КС) 1600.2400","69502,51","75553,81","79709,62","81064,03"]
["РДД (КС) 1700.1800","59062,26","64346,16","67885,29","69039,54"]
["РДД (КС) 1700.1900","60834,13","66276,54","69921,85","71110,73"]
["РДД (КС) 1700.2000","62659,15","68264,84","72019,50","73244,05"]
["РДД (КС) 1700.2100","64538,93","70312,79","74180,09","75441,37"]
["РДД (КС) 1700.2200","66475,09","72422,17","76405,49","77704,61"]
["РДД (КС) 1700.2300","68469,35","74594,84","78697,66","80035,75"]
["РДД (КС) 1700.2400","70523,43","76832,68","81058,59","82436,82"]
["РДД (КС) 1800.1800","60772,26","66272,76","69920,76","71036,25"]
["РДД (КС) 1800.1900","62595,43","68260,94","72018,38","73167,34"]
["РДД (КС) 1800.2000","64473,29","70308,77","74178,93","75362,36"]
["РДД (КС) 1800.2100","66407,49","72418,03","76404,30","77623,23"]
["РДД (КС) 1800.2200","68399,71","74590,58","78696,43","79951,93"]
["РДД (КС) 1800.2300","70451,71","76828,29","81057,32","82350,48"]
["РДД (КС) 1800.2400","72565,26","79133,14","83489,04","84821,00"]
["РДД (КС) 1900.1800","62482,26","68198,79","71949,96","73100,79"]
["РДД (КС) 1900.1900","64356,73","70244,75","74108,46","75293,81"]
["РДД (КС) 1900.2000","66287,43","72352,10","76331,71","77552,63"]
["РДД (КС) 1900.2100","68276,05","74522,66","78621,66","79879,21"]
["РДД (КС) 1900.2200","70324,33","76758,34","80980,31","82275,58"]
["РДД (КС) 1900.2300","72434,06","79061,09","83409,72","84743,85"]
["РДД (КС) 1900.2400","74607,09","81432,92","85912,01","87286,17"]
["РДД (КС) 2000.1800","67997,01","73929,57","76591,47","78046,68"]
["РДД (КС) 2000.1900","70036,92","76147,46","78889,21","80388,08"]
["РДД (КС) 2000.2000","72138,03","78431,88","81255,89","82799,72"]
["РДД (КС) 2000.2100","74302,17","80784,84","83693,57","85283,71"]
["РДД (КС) 2000.2200","76531,23","83208,38","86204,37","87842,23"]
["РДД (КС) 2000.2300","78827,17","85704,63","88790,51","90477,49"]
["РДД (КС) 2000.2400","81191,99","88275,77","91454,22","93191,82"]
[]
["Опции"]
[]
["Наименование","розничная стоимость, руб."]
["Швеллер обрамления открытой пены проема (комп.)","1485,00"]
["Комплект крепежных элементов для установки двери на сэндвич панель S80 или S100 или S120","3600,00"]
["Комплект крепежных элементов для установки двери на несущие стены","2000,00"]
["Комплект крепежных элементов для установки двери на металлоконструкцию","240,00"]
["Компенсационный порог по толщине пола камеры (г)80мм,г)100мм,г)120мм)","3796,88"]
["Дополнительный порог алюминиевый (квадратный профиль 40*40)","1560"]
["Дополнительный порог алюминиевый (квадратный профиль 60*40)","2520"]
["3780,00"]
[]
["Распашные двери холодильные с накладной рамой"]
["одностворчатые коммерческой серии РДО(КС)"]
[]
["Стандартный ряд"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб."]
[null,"80 C","80 Н","100 Н","120 Н"]
["РДО(КС)-800.1800","24 017,59","28 948,89","30 888,19","31 520,50"]
["РДО(КС)-800.1900","24 481,05","29 517,59","31 495,20","32 172,06"]
["РДО(КС)-800.2000","24 942,69","30 084,26","32 102,59","32 820,70"]
["РДО(КС)-800.2100","27 437,49","31 510,96","32 834,81","33 510,76"]
["РДО(КС)-800.2200","30 719,15","32 936,94","33 567,41","34 199,74"]
[]
["РДО(КС)-900.1800","24 715,54","29 766,19","31 908,61","32 604,36"]
["РДО(КС)-900.1900","25 214,75","30 370,26","32 512,70","33 292,05"]
["РДО(КС)-900.2000","25 711,21","30 975,09","33 116,41","33 976,99"]
["РДО(КС)-900.2100","28 282,29","32 784,76","34 201,39","34 972,30"]
["РДО(КС)-900.2200","32 261,90","34 595,74","35 286,54","35 968,54"]
[]
["РДО(КС)-1000.1800","26 191,36","31 352,56","33 700,89","34 449,25"]
["РДО(КС)-1000.1900","26 716,99","31 988,91","34 380,86","35 174,34"]
["РДО(КС)-1000.2000","27 241,14","32 622,70","35 061,95","35 899,05"]
["РДО(КС)-1000.2100","29 965,29","35 884,39","38 566,55","39 487,61"]
["РДО(КС)-1000.2200","33 796,04","38 158,81","39 921,94","40 804,86"]
[]
["РДО(КС)-1200.1800","28 435,55","33 839,66","36 586,19","37 452,44"]
["РДО(КС)-1200.1900","29 606,31","35 119,70","37 916,81","38 835,86"]
["РДО(КС)-1200.2000","30 777,09","36 399,00","39 248,74","40 217,46"]
["РДО(КС)-1200.2100","33 853,05","40 039,64","43 174,64","44 239,99"]
["РДО(КС)-1200.2200","36 872,91","42 115,89","44 164,64","45 654,76"]
[]
["Опции"]
[]
["Наименование","Ед. изм","Цена розничная, руб."]
["Швеллер обрамления открытой пены проема (6 м. пог)","комплект","1056,0"]
["Комплект крепежных элементов для установки двери на сэндвич-панель S80 или S100 или S120","комплект","1584,0"]
["Комплект крепежных элементов для установки двери на несущие стены","комплект","1000,0"]
["Комплект крепежных элементов для установки двери на металлоконструкцию","комплект","138,0"]
["Компенсационный порог по толщине пола камеры (п80мм, М00мм, М20мм)","Шт.","2571,43"]
["Дополнительный порог алюминиевый (квадратный профиль 40х40)","Шт.","1320,63"]
["Дополнительный порог алюминиевый (квадратный профиль 60х40)","Шт.","2133,33"]
[]
["Распашные холодильные двери с накладной рамой"]
["специального назначения"]
["РДО(CН), РДД(CН)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб."]
[null,"80С","80Н","100Н","120Н"]
["РДО(СН)-800.1800","65 001,01","71 157,78","90 264,37","92 015,62"]
["РДО(СН)-800.1900","68 198,61","74 355,38","93 329,52","94 927,94"]
["РДО(СН)-800.2000","71 396,21","77 552,98","96 394,66","97 840,26"]
["РДО(СН)-800.2040","71 396,21","77 552,98","96 394,66","97 840,26"]
["РДО(СН)-800.2060","71 396,21","77 552,98","96 394,66","97 840,26"]
["РДО(СН)-800.2100","74 593,81","80 750,58","99 459,81","100 752,57"]
["РДО(СН)-800.2200","77 791,41","83 948,19","102 524,96","103 664,89"]
["РДО(СН)-800.2300","82 513,67","88 670,44","107 114,77","108 101,86"]
["РДО(СН)-800.2400","87 235,93","93 392,70","111 704,57","112 538,84"]
[]
["РДО(СН)-900.1800","66 604,37","73 487,85","93 866,30","95 310,20"]
["РДО(СН)-900.1900","69 734,05","76 617,53","96 846,55","98 120,63"]
["РДО(СН)-900.2000","72 863,73","79 747,21","99 826,79","100 931,06"]
["РДО(СН)-900.2040","72 863,73","79 747,21","99 826,79","100 931,06"]
["РДО(СН)-900.2060","72 863,73","79 747,21","99 826,79","100 931,06"]
["РДО(СН)-900.2100","75 993,40","82 876,88","102 807,03","103 741,49"]
["РДО(СН)-900.2200","79 123,08","86 006,56","105 787,27","106 551,92"]
["РДО(СН)-900.2300","83 777,41","90 660,89","110 292,17","110 887,00"]
["РДО(СН)-900.2400","88 431,75","95 315,23","114 797,07","115 222,09"]
[]
["РДО(СН)-1000.1800","69 915,35","77 525,55","99 175,85","100 312,39"]
["РДО(СН)-1000.1900","72 977,11","80 587,30","102 071,19","103 020,93"]
["РДО(СН)-1000.2000","76 038,86","83 649,05","104 966,53","105 729,47"]
["РДО(СН)-1000.2040","76 038,86","83 649,05","104 966,53","105 729,47"]
["РДО(СН)-1000.2060","76 038,86","83 649,05","104 966,53","105 729,47"]
["РДО(СН)-1000.2100","79 100,61","86 710,80","107 861,86","108 438,01"]
["РДО(СН)-1000.2200","82 162,36","89 772,55","110 757,20","111 146,56"]
["РДО(СН)-1000.2300","86 748,77","94 358,96","115 177,19","115 379,75"]
["РДО(СН)-1000.2400","91 335,18","98 945,37","119 597,18","119 612,95"]
[]
["РДО(СН)-1100.1800","74 750,99","83 087,89","106 010,06","111 118,22"]
["РДО(СН)-1100.1900","77 744,82","86 081,72","108 820,49","115 568,57"]
["РДО(СН)-1100.2000","80 738,65","89 075,55","111 630,92","118 037,35"]
["РДО(СН)-1100.2040","80 738,65","89 075,55","111 630,92","118 037,35"]
["РДО(СН)-1100.2060","80 738,65","89 075,55","111 630,92","118 037,35"]
["РДО(СН)-1100.2100","83 732,47","92 069,37","114 441,35","121 906,33"]
["РДО(СН)-1100.2200","86 726,30","95 063,20","117 251,78","123 004,98"]
["РДО(СН)-1100.2300","91 244,78","99 581,68","121 586,86","129 803,38"]
["РДО(СН)-1100.2400","95 763,27","104 100,17","125 921,95","133 718,15"]
[]
["РДО(СН)-1200.1800","82 974,76","92 038,37","116 232,39","116 754,21"]
["РДО(СН)-1200.1900","85 900,66","94 964,27","118 957,92","120 871,26"]
["РДО(СН)-1200.2000","88 826,56","97 890,17","121 683,44","123 321,11"]
["РДО(СН)-1200.2040","88 826,56","97 890,17","121 683,44","125 911,19"]
["РДО(СН)-1200.2060","88 826,56","97 890,17","121 683,44","125 911,19"]
["РДО(СН)-1200.2100","94 914,71","102 977,32","124 408,96","130 849,34"]
["РДО(СН)-1200.2200","97 840,61","105 903,22","127 134,49","128 099,29"]
["РДО(СН)-1200.2300","102 291,17","110 353,78","131 384,67","132 539,92"]
["РДО(СН)-1200.2400","106 741,73","114 804,34","135 634,84","136 493,75"]
[]
["РДО(СН)-1300.1800","87 810,39","97 600,71","123 066,60","123 558,46"]
["РДО(СН)-1300.1900","90 668,37","100 458,69","125 707,22","127 293,50"]
["РДО(СН)-1300.2000","93 526,35","103 316,67","128 347,83","129 645,64"]
["РДО(СН)-1300.2040","93 526,35","103 316,67","128 347,83","129 645,64"]
["РДО(СН)-1300.2060","93 526,35","103 316,67","128 347,83","129 645,64"]
["РДО(СН)-1300.2100","96 384,33","106 174,64","130 988,45","131 925,85"]
["РДО(СН)-1300.2200","99 242,30","109 032,62","133 629,07","134 358,96"]
["РДО(СН)-1300.2300","103 624,94","113 415,25","137 794,34","138 761,23"]
["РДО(СН)-1300.2400","108 007,57","117 797,89","141 959,61","142 606,67"]
[]
["РДО(СН)-1400.1800","92 646,03","103 163,06","129 900,81","130 362,71"]
["РДО(СН)-1400.1900","95 436,09","105 953,11","132 456,52","134 288,61"]
["РДО(СН)-1400.2000","98 226,14","108 743,16","135 012,23","138 214,50"]
["РДО(СН)-1400.2040","98 226,14","108 353,95","134 529,28","138 214,50"]
["РДО(СН)-1400.2060","98 226,14","108 159,35","134 287,81","138 214,50"]
["РДО(СН)-1400.2100","101 016,19","111 533,22","137 567,94","142 140,40"]
["РДО(СН)-1400.2200","103 806,24","114 323,27","140 123,65","146 066,29"]
["РДО(СН)-1400.2300","108 120,95","118 637,98","144 204,02","152 137,54"]
["РДО(СН)-1400.2400","112 435,66","122 952,68","148 284,38","158 208,79"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб."]
[]
[null,"80С","80Н","100Н","120Н"]
["РДД(СН)-1400.1800","126 707,2","132 522,1","154 113,6","154 518,0"]
["РДД(СН)-1400.1900","133 639,8","139 561,1","161 601,2","161 924,0"]
["РДД(СН)-1400.2000","140 572,4","146 600,1","169 088,9","169 329,9"]
["РДД(СН)-1400.2040","140 183,2","146 253,5","168 747,8","168 889,7"]
["РДД(СН)-1400.2060","139 988,6","146 080,1","168 577,2","168 669,7"]
["РДД(СН)-1400.2100","147 505,0","153 639,1","176 576,5","176 735,9"]
["РДД(СН)-1400.2200","154 437,6","160 678,1","184 064,2","184 141,9"]
["РДД(СН)-1400.2300","162 894,9","169 241,7","193 160,4","193 188,3"]
["РДД(СН)-1400.2400","171 352,1","177 805,4","202 256,5","202 234,8"]
[]
["РДД(СН)-1500.1800","128 888,8","134 974,9","157 088,2","157 274,4"]
["РДД(СН)-1500.1900","135 753,5","141 946,0","164 491,0","164 578,5"]
["РДД(СН)-1500.2000","142 618,2","148 917,1","171 893,7","171 882,6"]
["РДД(СН)-1500.2040","142 201,8","148 543,2","171 518,7","171 401,6"]
["РДД(СН)-1500.2060","141 993,6","148 356,3","171 331,1","171 161,2"]
["РДД(СН)-1500.2100","149 482,8","155 888,1","179 296,5","179 186,7"]
["РДД(СН)-1500.2200","156 347,5","162 859,2","186 699,2","186 490,7"]
["РДД(СН)-1500.2300","164 736,8","171 354,9","195 710,5","195 435,3"]
["РДД(СН)-1500.2400","173 126,2","179 850,6","204 721,8","204 379,9"]
[]
["РДД(СН)-1600.1800","134 458,6","140 815,9","163 637,4","162 909,3"]
["РДД(СН)-1600.1900","141 255,3","147 719,0","170 955,2","170 086,3"]
["РДД(СН)-1600.2000","148 052,1","154 622,2","178 273,1","177 263,3"]
["РДД(СН)-1600.2040","147 608,5","154 221,2","177 864,0","176 741,2"]
["РДД(СН)-1600.2060","147 386,7","154 020,7","177 659,5","176 480,1"]
["РДД(СН)-1600.2100","154 848,8","161 525,3","185 590,9","184 440,2"]
["РДД(СН)-1600.2200","161 645,6","168 428,4","192 908,8","191 617,2"]
["РДД(СН)-1600.2300","169 967,0","176 856,2","201 835,1","200 430,1"]
["РДД(СН)-1600.2400","178 288,4","185 284,0","210 761,5","209 242,9"]
[]
["РДД(СН)-1700.1800","136 640,2","143 268,7","166 612,1","165 652,8"]
["РДД(СН)-1700.1900","143 369,0","150 103,9","173 845,0","172 727,9"]
["РДД(СН)-1700.2000","150 097,8","156 939,1","181 077,9","179 802,9"]
["РДД(СН)-1700.2040","149 627,1","156 511,0","180 634,9","179 240,1"]
["РДД(СН)-1700.2060","149 391,7","156 296,9","180 413,4","178 958,7"]
["РДД(СН)-1700.2100","156 826,6","163 774,3","188 310,9","186 878,0"]
["РДД(СН)-1700.2200","163 555,5","170 609,6","195 543,8","193 953,1"]
["РДД(СН)-1700.2300","171 808,9","178 969,4","204 385,3","202 664,1"]
["РДД(СН)-1700.2400","180 062,4","187 329,3","213 226,7","211 375,0"]
[]
["РДД(СН)-1800.1800","142 209,9","149 109,6","173 161,2","171 754,4"]
["РДД(СН)-1800.1900","148 870,8","155 876,9","180 309,3","178 718,9"]
["РДД(СН)-1800.2000","155 531,7","162 644,2","187 457,3","185 683,4"]
["РДД(СН)-1800.2040","155 033,8","162 188,9","186 980,3","185 079,7"]
["РДД(СН)-1800.2060","154 784,9","161 961,2","186 741,8","184 777,8"]
["РДД(СН)-1800.2100","162 192,6","169 411,5","194 605,3","192 647,9"]
["РДД(СН)-1800.2200","168 853,5","176 178,8","201 753,3","199 612,4"]
["РДД(СН)-1800.2300","177 039,0","184 470,7","210 509,9","208 211,2"]
["РДД(СН)-1800.2400","185 224,6","192 762,7","219 266,4","216 809,9"]
[]
["РДД(СН)-1900.1800","147 779,6","154 950,6","179 710,4","178 125,0"]
["РДД(СН)-1900.1900","154 372,6","161 649,9","186 773,5","184 987,6"]
["РДД(СН)-1900.2000","160 965,6","168 349,3","193 836,6","191 850,3"]
["РДД(СН)-1900.2040","160 440,5","167 866,8","193 325,7","191 205,8"]
["РДД(СН)-1900.2060","160 178,0","167 625,6","193 070,2","190 883,5"]
["РДД(СН)-1900.2100","167 558,5","175 048,7","200 899,7","198 712,9"]
["РДД(СН)-1900.2200","174 151,5","181 748,0","207 962,9","205 575,5"]
["РДД(СН)-1900.2300","182 269,2","189 972,1","216 634,5","214 072,4"]
["РДД(СН)-1900.2400","190 386,8","198 196,1","225 306,1","222 569,2"]
[]
["РДД(СН)-2000.1800","168 426,5","175 868,7","196 599,6","195 911,7"]
["РДД(СН)-2000.1900","174 951,6","182 500,1","203 421,3","202 539,0"]
["РДД(СН)-2000.2000","181 476,6","189 131,6","210 242,9","209 166,2"]
["РДД(СН)-2000.2040","180 924,4","188 621,9","209 695,4","208 478,8"]
["РДД(СН)-2000.2060","180 648,3","188 367,0","209 421,7","208 135,1"]
["РДД(СН)-2000.2100","188 001,7","195 763,0","217 064,5","215 793,5"]
["РДД(СН)-2000.2200","194 526,7","202 394,4","223 886,1","222 420,7"]
["РДД(СН)-2000.2300","202 576,4","210 550,5","232 287,3","230 657,5"]
["РДД(СН)-2000.2400","210 626,1","218 706,6","240 688,5","238 894,3"]
[]
["РДД(СН)-2100.1800","172 866,9","180 580,2","201 833,7","200 966,5"]
["РДД(СН)-2100.1900","179 324,0","187 143,8","208 570,4","207 491,8"]
["РДД(СН)-2100.2000","185 781,1","193 707,3","215 307,2","214 017,2"]
["РДД(СН)-2100.2040","185 201,7","193 170,4","214 725,8","213 289,0"]
["РДД(СН)-2100.2060","184 912,0","192 902,0","214 435,1","212 924,9"]
["РДД(СН)-2100.2100","192 238,2","200 270,8","222 043,9","220 542,6"]
["РДД(СН)-2100.2200","198 695,4","206 834,3","228 780,6","227 067,9"]
["РДД(СН)-2100.2300","206 677,1","214 922,5","237 096,9","235 202,8"]
["РДД(СН)-2100.2400","214 658,9","223 010,7","245 413,1","243 337,8"]
[]
["РДД(СН)-2200.1800","175 048,5","183 033,1","204 727,7","203 919,9"]
["РДД(СН)-2200.1900","181 437,7","189 528,6","211 379,6","210 351,0"]
["РДД(СН)-2200.2000","187 826,9","196 024,2","218 031,4","216 782,2"]
["РДД(СН)-2200.2040","187 220,3","195 460,2","217 416,0","216 013,4"]
["РДД(СН)-2200.2060","186 917,0","195 178,2","217 108,3","215 629,0"]
["РДД(СН)-2200.2100","194 216,1","202 519,8","224 683,2","223 213,4"]
["РДД(СН)-2200.2200","200 605,3","209 015,4","231 335,0","229 644,5"]
["РДД(СН)-2200.2300","208 519,1","217 035,7","239 566,4","237 686,7"]
["РДД(СН)-2200.2400","216 433,0","225 055,9","247 797,7","245 728,8"]
[]
["РДД(СН)-2300.1800","182 877,0","191 132,7","213 471,9","212 560,6"]
["РДД(СН)-2300.1900","189 198,2","197 560,4","220 038,8","218 889,9"]
["РДД(СН)-2300.2000","195 519,5","203 988,1","226 605,7","225 219,2"]
["РДД(СН)-2300.2040","194 885,8","203 396,9","225 956,4","224 409,6"]
["РДД(СН)-2300.2060","194 568,9","203 101,3","225 631,8","224 004,8"]
["РДД(СН)-2300.2100","201 840,8","210 415,7","233 172,7","231 548,5"]
["РДД(СН)-2300.2200","208 162,1","216 843,4","239 739,6","237 877,7"]
["РДД(СН)-2300.2300","216 008,0","224 795,7","247 886,0","245 818,0"]
["РДД(СН)-2300.2400","223 853,9","232 748,1","256 032,5","253 758,2"]
[]
["РДД(СН)-2400.1800","190 705,4","199 232,4","220 275,2","219 188,5"]
["РДД(СН)-2400.1900","196 958,8","205 592,2","226 707,7","225 364,6"]
["РДД(СН)-2400.2000","203 212,1","211 951,9","233 140,3","231 540,7"]
["РДД(СН)-2400.2040","202 551,2","211 333,6","232 456,2","230 689,5"]
["РДД(СН)-2400.2060","202 220,8","211 024,4","232 114,1","230 263,9"]
["РДД(СН)-2400.2100","209 465,5","218 311,7","239 572,8","237 716,8"]
["РДД(СН)-2400.2200","215 718,8","224 671,4","246 005,3","243 892,9"]
["РДД(СН)-2400.2300","223 496,8","232 555,8","254 008,3","251 670,5"]
["РДД(СН)-2400.2400","231 274,9","240 440,2","262 011,2","259 448,1"]
[]
["РДД(СН)-2500.1800","194 549,5","203 347,7","224 856,0","223 582,5"]
["РДД(СН)-2500.1900","205 252,4","214 157,0","235 856,7","234 401,8"]
["РДД(СН)-2500.2000","215 955,3","224 966,3","246 857,4","245 221,2"]
["РДД(СН)-2500.2040","227 690,4","236 743,9","258 935,1","257 378,5"]
["РДД(СН)-2500.2060","239 769,5","248 844,3","271 371,9","269 981,7"]
["РДД(СН)-2500.2100","251 504,5","260 621,9","283 449,7","282 138,9"]
["РДД(СН)-2500.2200","262 207,4","271 431,2","294 450,3","292 958,3"]
["РДД(СН)-2500.2300","274 435,0","283 765,2","307 021,4","305 379,1"]
["РДД(СН)-2500.2400","285 137,9","294 574,5","318 022,1","316 198,5"]
[]
["РДД(СН)-2600.1800","198 393,5","207 463,0","229 436,9","227 976,5"]
["РДД(СН)-2600.1900","209 028,5","218 204,3","240 352,7","238 693,9"]
["РДД(СН)-2600.2000","219 663,5","228 945,7","251 268,4","249 411,4"]
["РДД(СН)-2600.2040","231 371,4","240 696,2","263 312,2","261 527,9"]
["РДД(СН)-2600.2060","243 436,9","252 782,9","275 732,0","274 110,7"]
["РДД(СН)-2600.2100","255 144,8","264 533,4","287 775,8","286 227,2"]
["РДД(СН)-2600.2200","265 779,8","275 274,8","298 691,6","296 944,7"]
["РДД(СН)-2600.2300","277 939,4","287 540,8","311 177,7","309 263,7"]
["РДД(СН)-2600.2400","288 574,4","298 282,2","322 093,5","319 981,2"]
[]
[]
["Распашные холодильные двери с накладной рамой"]
["общего назначения"]
["РДО(ОН), РДД(ОН"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб."]
[null,"80/С","80/Н","100/Н","120/Н","150/Н"]
["РДО(ОН)-800.1800","30 639,61","37 104,22","39 806,92","41 308,42","54 836,28"]
["РДО(ОН)-800.1900","31 890,36","38 354,97","41 057,67","42 559,17","55 969,91"]
["РДО(ОН)-800.2000","33 141,11","39 605,72","42 308,42","43 809,92","57 098,29"]
["РДО(ОН)-800.2040","33 141,11","39 605,72","42 308,42","43 809,92","57 098,29"]
["РДО(ОН)-800.2060","33 141,11","39 605,72","42 308,42","43 809,92","57 098,29"]
["РДО(ОН)-800.2100","34 391,86","40 856,47","43 559,17","45 060,67","58 298,74"]
["РДО(ОН)-800.2200","35 642,61","42 107,22","44 809,92","46 311,42","59 497,69"]
["РДО(ОН)-800.2300","37 400,11","43 864,72","46 567,42","48 068,92","62 907,22"]
["РДО(ОН)-800.2400","39 157,62","45 622,23","48 324,93","49 826,43","66 316,75"]
[]
["РДО(ОН)-900.1800","31 573,54","38 801,20","41 503,90","43 005,40","56 721,41"]
["РДО(ОН)-900.1900","32 824,29","40 051,95","42 754,65","44 256,15","57 918,11"]
["РДО(ОН)-900.2000","34 075,04","41 302,70","44 005,40","45 506,90","59 110,30"]
["РДО(ОН)-900.2040","34 075,04","41 302,70","44 005,40","45 506,90","59 110,30"]
["РДО(ОН)-900.2060","34 075,04","41 302,70","44 005,40","45 506,90","59 110,30"]
["РДО(ОН)-900.2100","35 325,79","42 553,45","45 256,15","46 757,65","60 841,53"]
["РДО(ОН)-900.2200","36 576,54","43 804,20","46 506,90","48 008,40","62 575,01"]
["РДО(ОН)-900.2300","38 334,05","45 561,70","48 264,40","49 765,90","66 183,12"]
["РДО(ОН)-900.2400","40 091,55","47 319,21","50 021,91","51 523,41","69 791,22"]
[]
["РДО(ОН)-1000.1800","33 075,04","41 065,74","43 768,44","45 269,94","59 931,62"]
["РДО(ОН)-1000.1900","34 325,79","42 316,49","45 019,19","46 520,69","61 192,88"]
["РДО(ОН)-1000.2000","35 576,54","43 567,24","46 269,94","47 771,44","62 453,39"]
["РДО(ОН)-1000.2040","35 576,54","43 567,24","46 269,94","47 771,44","62 453,39"]
["РДО(ОН)-1000.2060","35 576,54","43 567,24","46 269,94","47 771,44","62 453,39"]
["РДО(ОН)-1000.2100","36 827,29","44 817,99","47 520,69","49 022,19","68 696,63"]
["РДО(ОН)-1000.2200","38 078,04","46 068,74","48 771,44","50 272,94","70 988,67"]
["РДО(ОН)-1000.2300","39 835,55","47 826,25","50 528,95","52 030,45","72 133,56"]
["РДО(ОН)-1000.2400","41 593,05","49 583,75","52 286,45","53 787,95","73 278,46"]
[]
["РДО(ОН)-1100.1800","35 083,30","43 837,04","46 539,74","48 041,24","62 543,86"]
["РДО(ОН)-1100.1900","36 334,05","45 087,79","47 790,49","49 291,99","64 377,94"]
["РДО(ОН)-1100.2000","37 584,80","46 338,54","49 041,24","50 542,74","66 210,14"]
["РДО(ОН)-1100.2040","37 584,80","46 338,54","49 041,24","50 542,74","66 210,14"]
["РДО(ОН)-1100.2060","37 584,80","46 338,54","49 041,24","50 542,74","66 210,14"]
["РДО(ОН)-1100.2100","38 835,55","47 589,29","50 291,99","51 793,49","72 830,63"]
["РДО(ОН)-1100.2200","40 086,30","48 840,04","51 542,74","53 044,24","75 207,13"]
["РДО(ОН)-1100.2300","41 843,80","50 597,55","53 300,25","54 801,75","76 394,82"]
["РДО(ОН)-1100.2400","43 601,31","52 355,05","55 057,75","56 559,25","77 582,51"]
[]
["РДО(ОН)-1200.1800","38 217,68","47 734,47","50 437,17","51 938,67","65 156,09"]
["РДО(ОН)-1200.1900","39 468,43","48 985,22","51 687,92","53 189,42","67 563,00"]
["РДО(ОН)-1200.2000","40 719,18","50 235,97","52 938,67","54 440,17","69 966,90"]
["РДО(ОН)-1200.2040","40 719,18","50 235,97","52 938,67","54 440,17","69 966,90"]
["РДО(ОН)-1200.2060","40 719,18","50 235,97","52 938,67","54 440,17","69 966,90"]
["РДО(ОН)-1200.2100","43 020,98","51 486,72","54 189,42","55 690,92","76 964,64"]
["РДО(ОН)-1200.2200","44 271,73","52 737,47","55 440,17","56 941,67","79 425,60"]
["РДО(ОН)-1200.2300","46 029,23","54 494,97","57 197,67","58 699,17","80 656,08"]
["РДО(ОН)-1200.2400","47 786,74","56 252,48","58 955,18","60 456,68","81 886,55"]
[]
["РДО(ОН)-1300.1800","40 225,94","50 505,77","53 208,47","54 709,97","69 412,84"]
["РДО(ОН)-1300.1900","41 476,69","51 756,52","54 459,22","55 960,72","71 856,16"]
["РДО(ОН)-1300.2000","42 727,43","53 007,27","55 709,97","57 211,47","74 298,35"]
["РДО(ОН)-1300.2040","42 727,43","53 007,27","55 709,97","57 211,47","74 298,35"]
["РДО(ОН)-1300.2060","42 727,43","53 007,27","55 709,97","57 211,47","74 298,35"]
["РДО(ОН)-1300.2100","43 978,18","54 258,02","56 960,72","58 462,22","79 080,63"]
["РДО(ОН)-1300.2200","45 228,93","55 508,77","58 211,47","59 712,97","81 594,51"]
["РДО(ОН)-1300.2300","46 986,44","57 266,27","59 968,97","61 470,47","83 493,35"]
["РДО(ОН)-1300.2400","48 743,95","59 023,78","61 726,48","63 227,98","85 392,18"]
[]
["РДО(ОН)-1400.1800","42 234,19","53 277,07","55 979,77","57 481,27","73 669,60"]
["РДО(ОН)-1400.1900","43 484,94","54 527,82","57 230,52","58 732,02","76 149,32"]
["РДО(ОН)-1400.2000","44 735,69","55 778,57","58 481,27","59 982,77","78 629,80"]
["РДО(ОН)-1400.2040","44 735,69","55 778,57","58 481,27","59 982,77","78 629,80"]
["РДО(ОН)-1400.2060","44 735,69","55 778,57","58 481,27","59 982,77","78 629,80"]
["РДО(ОН)-1400.2100","45 986,44","57 029,32","59 732,02","61 233,52","81 196,62"]
["РДО(ОН)-1400.2200","47 237,19","58 280,07","60 982,77","62 484,27","83 763,43"]
["РДО(ОН)-1400.2300","48 994,70","60 037,57","62 740,27","64 241,77","86 330,62"]
["РДО(ОН)-1400.2400","50 752,20","61 795,08","64 497,78","65 999,28","88 897,81"]
[]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная стоимость, руб."]
[null,"80/С","80/Н","100/Н","120/Н","150/Н"]
["РДД(ОН)-1200.1800","99 397,65","104 670,14","108 680,97","110 211,97","130 248,72"]
["РДД(ОН)-1200.1900","101 900,15","107 279,03","111 433,35","113 019,12","131 883,93"]
["РДД(ОН)-1200.2000","104 402,65","109 887,92","114 185,73","115 826,28","133 519,13"]
["РДД(ОН)-1200.2040","104 402,65","109 930,48","114 230,63","115 872,07","133 519,13"]
["РДД(ОН)-1200.2060","104 402,65","109 951,76","114 253,07","115 894,96","133 736,85"]
["РДД(ОН)-1200.2100","106 905,15","112 496,82","116 938,11","118 633,43","133 954,57"]
["РДД(ОН)-1200.2200","109 407,65","115 105,71","119 690,49","121 440,59","134 394,29"]
["РДД(ОН)-1200.2300","112 392,77","118 197,23","122 952,04","124 767,04","137 911,02"]
["РДД(ОН)-1200.2400","115 377,90","121 288,74","126 213,59","128 093,50","141 427,75"]
[]
["РДД(ОН)-1300.1800","100 470,15","106 013,85","110 098,58","111 657,79","131 510,34"]
["РДД(ОН)-1300.1900","102 972,65","108 622,74","112 850,96","114 464,95","133 126,42"]
["РДД(ОН)-1300.2000","105 475,15","111 231,63","115 603,34","117 272,10","134 742,50"]
["РДД(ОН)-1300.2040","105 475,15","111 274,19","115 648,24","117 317,89","134 742,50"]
["РДД(ОН)-1300.2060","105 475,15","111 295,47","115 670,69","117 340,79","135 010,80"]
["РДД(ОН)-1300.2100","107 977,65","113 840,52","118 355,72","120 079,25","135 279,10"]
["РДД(ОН)-1300.2200","110 480,15","116 449,42","121 108,10","122 886,41","135 817,86"]
["РДД(ОН)-1300.2300","113 465,27","119 540,93","124 369,65","126 212,86","139 372,48"]
["РДД(ОН)-1300.2400","116 450,40","122 632,45","127 631,20","129 539,32","142 927,10"]
[]
["РДД(ОН)-1400.1800","101 542,65","107 357,56","111 516,19","113 103,62","132 771,96"]
["РДД(ОН)-1400.1900","104 045,15","109 966,45","114 268,57","115 910,77","134 368,91"]
["РДД(ОН)-1400.2000","106 547,65","112 575,34","117 020,95","118 717,92","135 965,86"]
["РДД(ОН)-1400.2040","106 547,65","112 617,90","117 065,85","118 763,72","135 965,86"]
["РДД(ОН)-1400.2060","106 547,65","112 639,18","117 088,30","118 786,61","136 284,75"]
["РДД(ОН)-1400.2100","109 050,15","115 184,23","119 773,33","121 525,08","136 603,64"]
["РДД(ОН)-1400.2200","111 552,65","117 793,13","122 525,72","124 332,23","137 241,42"]
["РДД(ОН)-1400.2300","114 537,77","120 884,64","125 787,27","127 658,69","140 833,94"]
["РДД(ОН)-1400.2400","117 522,90","123 976,16","129 048,82","130 985,14","144 426,46"]
[]
["РДД(ОН)-1500.1800","102 615,15","108 701,27","112 933,80","114 549,44","134 033,57"]
["РДД(ОН)-1500.1900","105 117,65","111 310,16","115 686,19","117 356,59","135 611,40"]
["РДД(ОН)-1500.2000","107 620,15","113 919,05","118 438,57","120 163,75","137 189,23"]
["РДД(ОН)-1500.2040","107 620,15","113 961,61","118 483,46","120 209,54","137 189,23"]
["РДД(ОН)-1500.2060","107 620,15","113 982,89","118 505,91","120 232,43","137 558,70"]
["РДД(ОН)-1500.2100","110 122,65","116 527,94","121 190,95","122 970,90","137 928,18"]
["РДД(ОН)-1500.2200","112 625,15","119 136,83","123 943,33","125 778,05","138 664,99"]
["РДД(ОН)-1500.2300","115 610,27","122 228,35","127 204,88","129 104,51","142 295,40"]
["РДД(ОН)-1500.2400","118 595,40","125 319,87","130 466,43","132 430,97","145 925,81"]
[]
["РДД(ОН)-1600.1800","104 760,15","111 117,48","115 482,90","116 906,43","135 295,19"]
["РДД(ОН)-1600.1900","107 262,65","113 726,37","118 235,29","119 705,60","136 853,89"]
["РДД(ОН)-1600.2000","109 765,15","116 335,26","120 987,67","122 504,77","138 412,59"]
["РДД(ОН)-1600.2040","109 765,15","116 377,82","121 032,56","122 550,44","138 412,59"]
["РДД(ОН)-1600.2060","109 765,15","116 399,09","121 055,01","122 573,27","138 832,65"]
["РДД(ОН)-1600.2100","112 267,65","118 944,15","123 740,05","125 303,95","139 252,72"]
["РДД(ОН)-1600.2200","114 770,15","121 553,04","126 492,43","128 103,12","140 088,55"]
["РДД(ОН)-1600.2300","117 755,27","124 644,56","129 753,98","131 420,11","143 756,86"]
["РДД(ОН)-1600.2400","120 740,40","127 736,08","133 015,53","134 737,11","147 425,17"]
[]
["РДД(ОН)-1700.1800","105 832,65","112 461,18","116 900,52","118 348,14","138 188,44"]
["РДД(ОН)-1700.1900","108 335,15","115 070,08","119 652,90","121 147,32","139 736,41"]
["РДД(ОН)-1700.2000","110 837,65","117 678,97","122 405,28","123 946,49","141 284,39"]
["РДД(ОН)-1700.2040","110 837,65","117 721,52","122 450,18","123 992,15","141 284,39"]
["РДД(ОН)-1700.2060","110 837,65","117 742,80","122 472,63","124 014,98","141 691,76"]
["РДД(ОН)-1700.2100","113 340,15","120 287,86","125 157,66","126 745,66","142 099,13"]
["РДД(ОН)-1700.2200","115 842,65","122 896,75","127 910,04","129 544,83","142 911,73"]
["РДД(ОН)-1700.2300","118 827,77","125 988,27","131 171,59","132 861,83","146 619,36"]
["РДД(ОН)-1700.2400","121 812,90","129 079,79","134 433,14","136 178,82","150 326,99"]
[]
["РДД(ОН)-1800.1800","107 977,65","114 877,39","119 449,62","120 852,87","141 081,69"]
["РДД(ОН)-1800.1900","110 480,15","117 486,28","122 202,00","123 649,29","142 618,94"]
["РДД(ОН)-1800.2000","112 982,65","120 095,18","124 954,38","126 445,71","144 156,19"]
["РДД(ОН)-1800.2040","112 982,65","120 137,73","124 999,28","126 491,33","144 156,19"]
["РДД(ОН)-1800.2060","112 982,65","120 159,01","125 021,73","126 514,14","144 550,87"]
["РДД(ОН)-1800.2100","115 485,15","122 704,07","127 706,76","129 242,13","144 945,55"]
["РДД(ОН)-1800.2200","117 987,65","125 312,96","130 459,14","132 038,55","145 734,91"]
["РДД(ОН)-1800.2300","120 972,77","128 404,48","133 720,69","135 352,29","149 481,86"]
["РДД(ОН)-1800.2400","123 957,90","131 495,99","136 982,24","138 666,02","153 228,82"]
[]
["РДД(ОН)-1900.1800","110 122,65","117 293,60","121 998,72","123 442,76","145 154,06"]
["РДД(ОН)-1900.1900","112 625,15","119 902,49","124 751,10","126 239,18","147 575,19"]
["РДД(ОН)-1900.2000","115 127,65","122 511,39","127 503,48","129 035,60","149 188,36"]
["РДД(ОН)-1900.2040","115 127,65","122 553,94","127 548,38","129 081,21","149 188,36"]
["РДД(ОН)-1900.2060","115 127,65","122 575,22","127 570,83","129 104,02","149 593,58"]
["РДД(ОН)-1900.2100","117 630,15","125 120,28","130 255,86","131 832,02","149 998,81"]
["РДД(ОН)-1900.2200","120 132,65","127 729,17","133 008,24","134 628,44","150 807,47"]
["РДД(ОН)-1900.2300","123 117,77","130 820,69","136 269,79","137 942,17","154 739,44"]
["РДД(ОН)-1900.2400","126 102,90","133 912,20","139 531,34","141 255,91","158 671,40"]
[]
["РДД(ОН)-2000.1800","117 040,27","124 482,44","127 820,95","129 646,37","149 226,44"]
["РДД(ОН)-2000.1900","119 542,77","127 091,33","130 523,76","132 400,53","152 531,44"]
["РДД(ОН)-2000.2000","122 045,27","129 700,22","133 226,57","135 154,70","154 220,53"]
["РДД(ОН)-2000.2040","122 045,27","129 742,78","133 270,66","135 199,63","154 220,53"]
["РДД(ОН)-2000.2060","122 045,27","129 764,05","133 292,70","135 222,09","154 636,30"]
["РДД(ОН)-2000.2100","124 547,77","132 309,11","135 929,38","137 908,87","155 052,07"]
["РДД(ОН)-2000.2200","127 050,27","134 918,00","138 632,19","140 663,03","155 880,04"]
["РДД(ОН)-2000.2300","130 035,40","138 009,52","141 835,01","143 926,70","159 997,01"]
["РДД(ОН)-2000.2400","133 020,52","141 101,04","145 037,82","147 190,36","164 113,98"]
[]
["РДД(ОН)-2100.1800","118 827,77","126 541,14","129 953,77","131 819,71","151 834,45"]
["РДД(ОН)-2100.1900","121 330,27","129 150,04","132 656,58","134 573,88","155 139,45"]
["РДД(ОН)-2100.2000","123 832,77","131 758,93","135 359,39","137 328,05","156 300,82"]
["РДД(ОН)-2100.2040","123 832,77","131 801,48","135 403,48","137 372,97","156 300,82"]
["РДД(ОН)-2100.2060","123 832,77","131 822,76","135 425,53","137 395,44","156 733,22"]
["РДД(ОН)-2100.2100","126 335,27","134 367,82","138 062,20","140 082,21","157 165,61"]
["РДД(ОН)-2100.2200","128 837,77","136 976,71","140 765,02","142 836,38","158 028,62"]
["РДД(ОН)-2100.2300","131 822,90","140 068,23","143 967,83","146 100,04","162 054,96"]
["РДД(ОН)-2100.2400","134 808,02","143 159,75","147 170,64","149 363,71","166 081,30"]
[]
["РДД(ОН)-2200.1800","119 900,27","127 884,85","131 345,85","133 327,89","153 644,26"]
["РДД(ОН)-2200.1900","122 402,77","130 493,74","134 048,66","136 084,48","156 952,18"]
["РДД(ОН)-2200.2000","124 905,27","133 102,64","136 751,47","138 841,08","158 381,11"]
["РДД(ОН)-2200.2040","124 905,27","133 145,19","136 795,56","138 886,05","158 381,11"]
["РДД(ОН)-2200.2060","124 905,27","133 166,47","136 817,61","138 908,53","158 830,13"]
["РДД(ОН)-2200.2100","127 407,77","135 711,53","139 454,29","141 597,68","159 279,15"]
["РДД(ОН)-2200.2200","129 910,27","138 320,42","142 157,10","144 354,28","160 177,19"]
["РДД(ОН)-2200.2300","132 895,40","141 411,94","145 359,91","147 620,83","164 112,91"]
["РДД(ОН)-2200.2400","135 880,52","144 503,45","148 562,72","150 887,37","168 048,63"]
[]
["РДД(ОН)-2300.1800","122 760,27","131 016,06","134 589,78","136 636,37","157 232,13"]
["РДД(ОН)-2300.1900","125 262,77","133 624,95","137 292,59","139 392,97","160 530,31"]
["РДД(ОН)-2300.2000","127 765,27","136 233,85","139 995,41","142 149,57","161 699,78"]
["РДД(ОН)-2300.2040","127 765,27","136 276,40","140 039,50","142 194,54","161 699,78"]
["РДД(ОН)-2300.2060","127 765,27","136 297,68","140 061,54","142 217,02","162 159,53"]
["РДД(ОН)-2300.2100","130 267,77","138 842,74","142 698,22","144 906,17","162 619,27"]
["РДД(ОН)-2300.2200","132 770,27","141 451,63","145 401,03","147 662,77","163 540,55"]
["РДД(ОН)-2300.2300","135 755,40","144 543,15","148 603,84","150 929,31","167 513,27"]
["РДД(ОН)-2300.2400","138 740,52","147 634,66","151 806,65","154 195,86","171 485,99"]
[]
["РДД(ОН)-2400.1800","125 620,27","134 147,27","137 219,31","139 307,68","160 820,01"]
["РДД(ОН)-2400.1900","128 122,77","136 756,16","139 906,47","142 048,04","164 108,44"]
["РДД(ОН)-2400.2000","130 625,27","139 365,05","142 593,62","144 788,41","165 018,46"]
["РДД(ОН)-2400.2040","130 625,27","139 407,61","142 637,46","144 833,11","165 018,46"]
["РДД(ОН)-2400.2060","130 625,27","139 428,89","142 659,38","144 855,46","165 488,93"]
["РДД(ОН)-2400.2100","133 127,77","141 973,95","145 280,78","147 528,77","165 959,40"]
["РДД(ОН)-2400.2200","135 630,27","144 582,84","147 967,94","150 269,14","166 903,91"]
["РДД(ОН)-2400.2300","138 615,40","147 674,36","151 152,20","153 516,45","170 913,63"]
["РДД(ОН)-2400.2400","141 600,52","150 765,87","154 336,47","156 763,76","174 923,35"]
[]
["РДД(ОН)-2500.1800","127 219,01","136 017,22","139 145,35","141 271,86","163 177,03"]
["РДД(ОН)-2500.1900","131 151,51","140 056,11","143 305,41","145 514,29","168 267,94"]
["РДД(ОН)-2500.2000","135 084,01","144 095,00","147 465,47","149 756,72","170 367,17"]
["РДД(ОН)-2500.2040","135 084,01","144 095,00","147 465,47","149 756,72","170 367,17"]
["РДД(ОН)-2500.2060","135 084,01","144 095,00","147 465,47","149 756,72","170 367,17"]
["РДД(ОН)-2500.2100","139 217,53","148 588,96","152 094,25","154 477,14","175 912,01"]
["РДД(ОН)-2500.2200","143 516,39","153 262,68","156 908,18","159 386,39","181 678,65"]
["РДД(ОН)-2500.2300","147 987,21","158 123,34","161 914,66","164 492,00","187 675,95"]
["РДД(ОН)-2500.2400","152 636,86","163 178,44","167 121,41","169 801,84","193 913,15"]
[]
["РДД(ОН)-2600.1800","128 817,75","137 887,17","141 071,40","143 236,04","165 534,05"]
["РДД(ОН)-2600.1900","132 750,25","141 926,06","145 231,46","147 478,47","170 624,96"]
["РДД(ОН)-2600.2000","136 682,75","145 964,95","149 391,52","151 720,90","175 715,87"]
["РДД(ОН)-2600.2040","136 682,75","145 964,95","149 391,52","151 720,90","175 715,87"]
["РДД(ОН)-2600.2060","136 682,75","145 964,95","149 391,52","151 720,90","175 715,87"]
["РДД(ОН)-2600.2100","140 880,22","150 533,71","154 097,34","156 519,89","181 474,67"]
["РДД(ОН)-2600.2200","145 245,59","155 285,22","158 991,39","161 510,85","187 463,81"]
["РДД(ОН)-2600.2300","149 785,57","160 226,78","164 081,21","166 701,44","193 692,52"]
["РДД(ОН)-2600.2400","154 507,15","165 366,01","169 374,61","172 099,66","200 170,38"]
[]
[]
["Распашные холодильные двери с утепленным блоком"]
[]
["общего назначения"]
["РДОБ(ОН)"]
[]
["Опции для холодильных дверей с утепленным блоком"]
[]
["Наименование","Ед.изм.","Цена"]
["Изготовление полотна с ручкой рычажного типа","Компл.","По запросу"]
["Изготовление двери, открывающейся внутрь камеры ( с ручкой рычажного типа)","Компл.","По запросу"]
["Окно",null,"По запросу"]
["Изготовление со смотровым однокамерным окном 400х600 (4-16-4)(только для среднетемпературного исполнения)","шт.","По запросу"]
["Изготовление со смотровым однокамерным окном 400х400 (4-16-4)(только для среднетемпературного исполнения)","шт.","По запросу"]
["Бампер",null,"По запросу"]
["Бампер Пластик плоский (цену уточнить у менеджера)","м2","По запросу"]
["Бампер Рифленый Алюминий (цену уточнить у менеджера)","м2","По запросу"]
["Бампер AISI 304 (цену уточнить у менеджера)","м2","По запросу"]
["Материал",null,"По запросу"]
["Полотно AISI 304","м2","По запросу"]
["Рама AISI 304","м2","По запросу"]
[]
[]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб."]
[null,"80 С","80 Н","100 Н","120 Н"]
["РДОБ(ОН)-800.1800","40 354,31","49 649,03","53 977,64","56 329,42"]
["РДОБ(ОН)-800.1900","41 783,74","51 078,46","55 407,07","57 758,84"]
["РДОБ(ОН)-800.2000","46 834,79","56 129,50","60 458,11","62 809,89"]
["РДОБ(ОН)-800.2100","48 264,22","57 558,93","61 887,54","64 239,32"]
["РДОБ(ОН)-800.2200","49 693,64","58 988,36","63 316,97","65 668,75"]
["РДОБ(ОН)-800.2300","51 123,07","60 417,79","64 746,40","67 098,17"]
["РДОБ(ОН)-800.2400","52 552,50","61 847,21","66 175,82","68 527,60"]
[]
["РДОБ(ОН)-900.1800","41 479,15","51 039,85","55 735,68","58 241,04"]
["РДОБ(ОН)-900.1900","42 908,58","52 469,27","57 165,11","59 670,47"]
["РДОБ(ОН)-900.2000","47 959,63","57 520,32","62 216,15","64 721,51"]
["РДОБ(ОН)-900.2100","49 389,05","58 949,75","63 645,58","66 150,94"]
["РДОБ(ОН)-900.2200","50 818,48","60 379,18","65 075,01","67 580,37"]
["РДОБ(ОН)-900.2300","52 247,91","61 808,60","66 504,44","69 009,80"]
["РДОБ(ОН)-900.2400","53 677,34","63 238,03","67 933,87","70 439,23"]
[]
["РДОБ(ОН)-1000.1800","43 992,23","53 866,10","58 935,16","61 594,10"]
["РДОБ(ОН)-1000.1900","45 421,66","55 295,53","60 364,59","63 023,53"]
["РДОБ(ОН)-1000.2000","50 472,71","60 346,57","65 415,64","68 074,58"]
["РДОБ(ОН)-1000.2100","51 902,14","61 776,00","66 845,06","69 504,01"]
["РДОБ(ОН)-1000.2200","53 331,56","63 205,43","68 274,49","70 933,43"]
["РДОБ(ОН)-1000.2300","54 760,99","64 634,86","69 703,92","72 362,86"]
["РДОБ(ОН)-1000.2400","56 190,42","66 064,28","71 133,35","73 792,29"]
[]
["РДОБ(ОН)-1100.1800","45 919,30","56 111,48","61 551,20","64 360,30"]
["РДОБ(ОН)-1100.1900","47 348,73","57 540,91","62 980,63","65 789,72"]
["РДОБ(ОН)-1100.2000","52 399,78","62 591,96","68 031,68","70 840,77"]
["РДОБ(ОН)-1100.2100","53 829,20","64 021,39","69 461,11","72 270,20"]
["РДОБ(ОН)-1100.2200","55 258,63","65 450,81","70 890,53","73 699,63"]
["РДОБ(ОН)-1100.2300","56 688,06","66 880,24","72 319,96","75 129,05"]
["РДОБ(ОН)-1100.2400","58 117,49","68 309,67","73 749,39","76 558,48"]
[]
["РДОБ(ОН)-1200.1800","47 846,37","58 356,01","64 166,39","67 125,63"]
["РДОБ(ОН)-1200.1900","49 275,80","59 785,44","65 595,82","68 555,06"]
["РДОБ(ОН)-1200.2000","54 326,84","64 836,49","70 646,86","73 606,10"]
["РДОБ(ОН)-1200.2100","55 756,27","66 265,91","72 076,29","75 035,53"]
["РДОБ(ОН)-1200.2200","57 185,70","67 695,34","73 505,72","76 464,96"]
["РДОБ(ОН)-1200.2300","58 615,13","69 124,77","74 935,15","77 894,39"]
["РДОБ(ОН)-1200.2400","60 044,56","70 554,20","76 364,57","79 323,82"]
[]
["Распашные двери одностворчатые технологические"]
["общего назначения ИРБИС"]
[]
["РДОТ(ОН) / РДДТ(ОН)"]
[]
["Опции"]
[]
[null,"Цена,руб."]
["Окно резиновое обрамление овальное 300x580","По запросу"]
["окно резиновое обрамление квадратное 400x400","По запросу"]
["Окно резиновое обрамление прямоугольное 400х600","По запросу"]
["Окно резиновое обрамление прямоугольное 500х700","По запросу"]
["Окно резиновое обрамление квадратное 600х600","По запросу"]
["Окно резиновое обрамление квадратное 700х700","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление прямоугольное 300х600","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление квадратное 400х400","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление прямоугольное 400х600","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление прямоугольное 500х700","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление квадратное 600х600","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление квадратное 700х700","По запросу"]
[null,"По запросу"]
["Доводчик","По запросу"]
["Система «Антипаник» для РДОТ(ОН) (одностворчатая) Эконом","По запросу"]
["Система «Антипаник» для РДДТ(ОН) (двухстворчатая) Эконом","По запросу"]
["Вентиляционная решетка (не регулируемая) с двух сторон полотна (AISI 430)","По запросу"]
["Вентиляционная решетка (не регулируемая) с двух сторон полотна (AISI 304)","По запросу"]
["Ручка скоба нержавеющая (устанавливается совместно с замком с роликовой защелкой)","По запросу"]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. Стандарт. УГЛОВАЯ РАМА","Розничная цена, руб. Стандарт. РАМА В ОБХВАТ","Розничная цена, руб. Стандарт. П-обр. РАМА (внутри проема)"]
["РДОТ(ОН)-700.1800/40","24 047,40","26 005,20","24 047,40"]
["РДОТ(ОН)-700.1900/40","24 404,90","26 452,40","24 404,90"]
["РДОТ(ОН)-700.2000/40","24 762,40","26 901,55","24 762,40"]
["РДОТ(ОН)-700.2100/40","25 119,90","27 350,05","25 119,90"]
["РДОТ(ОН)-700.2200/40","25 477,40","27 797,90","25 477,40"]
["РДОТ(ОН)-700.2300/40","25 834,90","28 246,40","25 834,90"]
["РДОТ(ОН)-700.2400/40","26 192,40","28 694,25","26 192,40"]
[]
["РДОТ(ОН)-800.1800/40","24 610,30","26 612,95","24 610,30"]
["РДОТ(ОН)-800.1900/40","24 993,15","27 086,80","24 993,15"]
["РДОТ(ОН)-800.2000/40","25 376,00","27 560,65","25 376,00"]
["РДОТ(ОН)-800.2100/40","25 758,85","28 034,50","25 758,85"]
["РДОТ(ОН)-800.2200/40","26 141,70","28 508,35","26 141,70"]
["РДОТ(ОН)-800.2300/40","28 539,55","30 997,20","28 539,55"]
["РДОТ(ОН)-800.2400/40","30 936,75","33 485,40","30 936,75"]
[]
["РДОТ(ОН)-900.1800/40","25 175,15","27 222,00","25 175,15"]
["РДОТ(ОН)-900.1900/40","25 582,70","27 720,55","25 582,70"]
["РДОТ(ОН)-900.2000/40","25 989,60","28 219,10","25 989,60"]
["РДОТ(ОН)-900.2100/40","26 397,15","28 717,65","26 397,15"]
["РДОТ(ОН)-900.2200/40","26 804,05","29 216,20","26 804,05"]
["РДОТ(ОН)-900.2300/40","28 980,90","31 483,40","28 980,90"]
["РДОТ(ОН)-900.2400/40","31 157,10","33 750,60","31 157,10"]
[]
["РДОТ(ОН)-1000.1800/40","27 944,00","29 944,00","27 944,00"]
["РДОТ(ОН)-1000.1900/40","28 400,30","27 038,70","28 400,30"]
["РДОТ(ОН)-1000.2000/40","28 968,31","28 880,15","28 968,31"]
["РДОТ(ОН)-1000.2100/40","29 547,67","30 721,60","29 547,67"]
["РДОТ(ОН)-1000.2200/40","30 138,63","32 563,05","30 138,63"]
["РДОТ(ОН)-1000.2300/40","30 741,40","33 539,94","30 741,40"]
["РДОТ(ОН)-1000.2400/40","31 356,23","34 546,14","31 356,23"]
[]
["РДОТ(ОН)-1100.1800/40","28 943,20","31 081,05","28 943,20"]
["РДОТ(ОН)-1100.1900/40","29 399,50","31 629,00","29 399,50"]
["РДОТ(ОН)-1100.2000/40","29 855,80","32 176,30","29 855,80"]
["РДОТ(ОН)-1100.2100/40","30 312,10","32 724,25","30 312,10"]
["РДОТ(ОН)-1100.2200/40","30 768,40","33 271,55","30 768,40"]
["РДОТ(ОН)-1100.2300/40","31 691,45","34 269,70","31 691,45"]
["РДОТ(ОН)-1100.2400/40","32 642,20","35 297,79","32 642,20"]
[]
["РДОТ(ОН)-1200.1800/40","30 680,00","32 946,00","30 680,00"]
["РДОТ(ОН)-1200.1900/40","31 293,60","33 604,92","31 293,60"]
["РДОТ(ОН)-1200.2000/40","31 919,47","34 277,02","31 919,47"]
["РДОТ(ОН)-1200.2100/40","32 557,86","34 962,56","32 557,86"]
["РДОТ(ОН)-1200.2200/40","33 209,02","35 661,81","33 209,02"]
["РДОТ(ОН)-1200.2300/40","33 873,20","36 375,05","33 873,20"]
["РДОТ(ОН)-1200.2400/40","34 550,66","37 102,55","34 550,66"]
[]
[]
["РДДТ(ОН)-1200.1800/40","56 668,24","59 508,28","56 668,24"]
["РДДТ(ОН)-1200.1900/40","57 458,31","60 416,66","57 458,31"]
["РДДТ(ОН)-1200.2000/40","58 247,54","61 324,19","58 247,54"]
["РДДТ(ОН)-1200.2100/40","59 037,62","62 232,56","59 037,62"]
["РДДТ(ОН)-1200.2200/40","59 826,85","63 140,09","59 826,85"]
["РДДТ(ОН)-1200.2300/40","64 893,47","68 325,01","64 893,47"]
["РДДТ(ОН)-1200.2400/40","69 960,09","73 509,93","69 960,09"]
[]
["РДДТ(ОН)-1300.1800/40","57 470,14","60 368,49","57 470,14"]
["РДДТ(ОН)-1300.1900/40","58 294,86","61 311,51","58 294,86"]
["РДДТ(ОН)-1300.2000/40","59 118,74","62 254,53","59 118,74"]
["РДДТ(ОН)-1300.2100/40","59 943,46","63 196,71","59 943,46"]
["РДДТ(ОН)-1300.2200/40","60 767,33","64 139,73","60 767,33"]
["РДДТ(ОН)-1300.2300/40","65 852,54","69 343,24","65 852,54"]
["РДДТ(ОН)-1300.2400/40","70 938,60","74 546,75","70 938,60"]
[]
["РДДТ(ОН)-1400.1800/40","58 272,05","61 228,70","58 272,05"]
["РДДТ(ОН)-1400.1900/40","59 131,41","62 206,37","59 131,41"]
["РДДТ(ОН)-1400.2000/40","59 989,93","63 184,03","59 989,93"]
["РДДТ(ОН)-1400.2100/40","60 849,30","64 161,70","60 849,30"]
["РДДТ(ОН)-1400.2200/40","61 707,82","65 139,36","61 707,82"]
["РДДТ(ОН)-1400.2300/40","66 812,46","70 361,46","66 812,46"]
["РДДТ(ОН)-1400.2400/40","71 916,26","75 583,56","71 916,26"]
[]
["РДДТ(ОН)-1500.1800/40","58 659,90","61 676,55","58 659,90"]
["РДДТ(ОН)-1500.1900/40","59 754,18","62 889,13","59 754,18"]
["РДДТ(ОН)-1500.2000/40","60 849,30","64 102,55","60 849,30"]
["РДДТ(ОН)-1500.2100/40","61 943,57","65 315,97","61 943,57"]
["РДДТ(ОН)-1500.2200/40","63 038,69","66 529,39","63 038,69"]
["РДДТ(ОН)-1500.2300/40","68 169,53","71 777,68","68 169,53"]
["РДДТ(ОН)-1500.2400/40","73 300,37","77 026,82","73 300,37"]
[]
["РДДТ(ОН)-1600.1800/40","59 046,91","62 123,56","59 046,91"]
["РДДТ(ОН)-1600.1900/40","60 377,79","63 572,73","60 377,79"]
["РДДТ(ОН)-1600.2000/40","61 707,82","65 021,06","61 707,82"]
["РДДТ(ОН)-1600.2100/40","63 038,69","66 470,24","63 038,69"]
["РДДТ(ОН)-1600.2200/40","64 372,10","67 918,57","64 372,10"]
["РДДТ(ОН)-1600.2300/40","69 526,60","73 194,75","69 526,60"]
["РДДТ(ОН)-1600.2400/40","74 683,64","78 470,08","74 683,64"]
[]
["РДДТ(ОН)-1700.1800/40","60 258,64","63 395,28","60 258,64"]
["РДДТ(ОН)-1700.1900/40","61 424,74","64 678,84","61 424,74"]
["РДДТ(ОН)-1700.2000/40","62 590,84","65 963,24","62 590,84"]
["РДДТ(ОН)-1700.2100/40","63 756,94","67 247,64","63 756,94"]
["РДДТ(ОН)-1700.2200/40","64 923,04","68 532,04","64 923,04"]
["РДДТ(ОН)-1700.2300/40","70 091,91","73 819,20","70 091,91"]
["РДДТ(ОН)-1700.2400/40","75 260,77","79 106,37","75 260,77"]
[]
["РДДТ(ОН)-1800.1800/40","61 470,37","64 666,16","61 470,37"]
["РДДТ(ОН)-1800.1900/40","62 472,54","65 785,79","62 472,54"]
["РДДТ(ОН)-1800.2000/40","63 473,87","66 905,41","63 473,87"]
["РДДТ(ОН)-1800.2100/40","64 476,04","68 025,04","64 476,04"]
["РДДТ(ОН)-1800.2200/40","65 477,36","69 144,66","65 477,36"]
["РДДТ(ОН)-1800.2300/40","70 657,21","74 443,66","70 657,21"]
["РДДТ(ОН)-1800.2400/40","75 837,06","79 741,81","75 837,06"]
[]
["РДДТ(ОН)-1900.1800/40","62 644,08","65 899,02","62 644,08"]
["РДДТ(ОН)-1900.1900/40","63 494,15","66 866,54","63 494,15"]
["РДДТ(ОН)-1900.2000/40","64 344,22","67 834,91","64 344,22"]
["РДДТ(ОН)-1900.2100/40","65 193,44","68 802,44","65 193,44"]
["РДДТ(ОН)-1900.2200/40","66 043,51","69 770,81","66 043,51"]
["РДДТ(ОН)-1900.2300/40","71 234,35","75 079,94","71 234,35"]
["РДДТ(ОН)-1900.2400/40","76 426,03","80 389,92","76 426,03"]
[]
["РДДТ(ОН)-2000.1800/40","63 817,78","67 131,03","63 817,78"]
["РДДТ(ОН)-2000.1900/40","64 515,75","67 947,30","64 515,75"]
["РДДТ(ОН)-2000.2000/40","65 213,72","68 763,57","65 213,72"]
["РДДТ(ОН)-2000.2100/40","65 911,69","69 579,84","65 911,69"]
["РДДТ(ОН)-2000.2200/40","66 609,66","70 396,11","66 609,66"]
["РДДТ(ОН)-2000.2300/40","71 812,33","75 717,07","71 812,33"]
["РДДТ(ОН)-2000.2400/40","77 014,15","81 037,19","77 014,15"]
[]
["РДДТ(ОН)-2100.1800/40","65 095,42","68 466,97","65 095,42"]
["РДДТ(ОН)-2100.1900/40","65 806,91","69 296,76","65 806,91"]
["РДДТ(ОН)-2100.2000/40","66 518,40","70 127,40","66 518,40"]
["РДДТ(ОН)-2100.2100/40","67 229,89","70 957,19","67 229,89"]
["РДДТ(ОН)-2100.2200/40","67 942,23","71 787,82","67 942,23"]
["РДДТ(ОН)-2100.2300/40","73 171,09","77 134,98","73 171,09"]
["РДДТ(ОН)-2100.2400/40","78 399,95","82 482,14","78 399,95"]
[]
["РДДТ(ОН)-2200.1800/40","66 372,22","69 802,07","66 372,22"]
["РДДТ(ОН)-2200.1900/40","67 098,07","70 646,23","67 098,07"]
["РДДТ(ОН)-2200.2000/40","67 823,08","71 490,38","67 823,08"]
["РДДТ(ОН)-2200.2100/40","68 548,94","72 334,54","68 548,94"]
["РДДТ(ОН)-2200.2200/40","69 273,95","73 178,69","69 273,95"]
["РДДТ(ОН)-2200.2300/40","74 529,85","78 552,89","74 529,85"]
["РДДТ(ОН)-2200.2400/40","79 784,90","83 926,25","79 784,90"]
[]
["РДДТ(ОН)-2300.1800/40","73 444,87","76 934,72","73 444,87"]
["РДДТ(ОН)-2300.1900/40","74 646,46","78 254,61","74 646,46"]
["РДДТ(ОН)-2300.2000/40","75 848,05","79 574,50","75 848,05"]
["РДДТ(ОН)-2300.2100/40","77 049,64","80 894,39","77 049,64"]
["РДДТ(ОН)-2300.2200/40","78 251,23","82 215,12","78 251,23"]
["РДДТ(ОН)-2300.2300/40","81 751,22","85 799,61","81 751,22"]
["РДДТ(ОН)-2300.2400/40","85 251,21","89 384,95","85 251,21"]
[]
["РДДТ(ОН)-2400.1800/40","80 516,67","84 066,52","80 516,67"]
["РДДТ(ОН)-2400.1900/40","82 194,84","85 862,99","82 194,84"]
["РДДТ(ОН)-2400.2000/40","83 872,17","87 658,61","83 872,17"]
["РДДТ(ОН)-2400.2100/40","85 550,34","89 455,08","85 550,34"]
["РДДТ(ОН)-2400.2200/40","87 227,66","91 251,55","87 227,66"]
["РДДТ(ОН)-2400.2300/40","88 972,59","93 047,18","88 972,59"]
["РДДТ(ОН)-2400.2400/40","90 716,67","94 842,80","90 716,67"]
[]
[]
["Распашные двери одностворчатые технологические"]
["общего назначения ИРБИС"]
[]
["РДОТ(СН) / РДДТ(СН)"]
[]
["Опции и цены"]
[]
[null,"Стоимость, Руб."]
["Окно резиновое обрамление овальное 300x580","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление ромб 200x200","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление ромб 300х300","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление прямоугольное 300х600","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление квадратное 400х400","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление прямоугольное 400х600","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление прямоугольное 500х700","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление квадратное 600х600","По запросу"]
["Окно металлическое обрамление квадратное 700х700","По запросу"]
["Ручка скоба нержавеющая (устанавливается совместно с замком с роликовой защелкой)","По запросу"]
["Порог AISI 304","По запросу"]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. Стандарт. УГЛОВАЯ РАМА","Розничная цена, руб. Стандарт. РАМА В ОБХВАТ","Розничная цена, руб. Стандарт. П-обр. РАМА (внутри проема)"]
["РДОТ(СН)-700.1800","41 745,60","50 520,60","41 745,60"]
["РДОТ(СН)-700.1900","44 257,20","53 032,20","44 257,20"]
["РДОТ(СН)-700.2000","46 870,85","55 645,85","46 870,85"]
["РДОТ(СН)-700.2100","49 590,45","58 365,45","49 590,45"]
["РДОТ(СН)-700.2200","52 419,90","61 194,90","52 419,90"]
["РДОТ(СН)-700.2300","55 364,40","64 139,40","55 364,40"]
["РДОТ(СН)-700.2400","58 427,85","67 202,85","58 427,85"]
[]
["РДОТ(СН)-800.1800","61 785,10","70 560,10","61 785,10"]
["РДОТ(СН)-800.1900","65 165,75","73 940,75","65 165,75"]
["РДОТ(СН)-800.2000","68 546,40","77 321,40","68 546,40"]
["РДОТ(СН)-800.2100","71 927,05","80 702,05","71 927,05"]
["РДОТ(СН)-800.2200","75 307,70","84 082,70","75 307,70"]
["РДОТ(СН)-800.2300","80 074,80","88 849,80","80 074,80"]
["РДОТ(СН)-800.2400","84 841,25","93 616,25","84 841,25"]
[]
["РДОТ(СН)-900.1800","64 259,00","73 034,00","64 259,00"]
["РДОТ(СН)-900.1900","67 635,10","76 410,10","67 635,10"]
["РДОТ(СН)-900.2000","71 011,20","79 786,20","71 011,20"]
["РДОТ(СН)-900.2100","74 387,30","83 162,30","74 387,30"]
["РДОТ(СН)-900.2200","77 763,40","86 538,40","77 763,40"]
["РДОТ(СН)-900.2300","82 525,30","91 300,30","82 525,30"]
["РДОТ(СН)-900.2400","87 287,85","96 062,85","87 287,85"]
[]
["РДОТ(СН)-1000.1800","68 285,10","77 060,10","68 285,10"]
["РДОТ(СН)-1000.1900","71 656,65","80 431,65","71 656,65"]
["РДОТ(СН)-1000.2000","75 028,20","83 803,20","75 028,20"]
["РДОТ(СН)-1000.2100","78 399,75","87 174,75","78 399,75"]
["РДОТ(СН)-1000.2200","81 771,30","90 546,30","81 771,30"]
["РДОТ(СН)-1000.2300","86 528,65","95 303,65","86 528,65"]
["РДОТ(СН)-1000.2400","91 286,65","100 061,65","91 286,65"]
[]
["РДОТ(СН)-1100.1800","73 697,00","82 472,00","73 697,00"]
["РДОТ(СН)-1100.1900","77 064,00","85 839,00","77 064,00"]
["РДОТ(СН)-1100.2000","80 431,00","89 206,00","80 431,00"]
["РДОТ(СН)-1100.2100","83 798,00","92 573,00","83 798,00"]
["РДОТ(СН)-1100.2200","87 165,00","95 940,00","87 165,00"]
["РДОТ(СН)-1100.2300","91 918,45","100 693,45","91 918,45"]
["РДОТ(СН)-1100.2400","96 671,25","105 446,25","96 671,25"]
[]
["РДОТ(СН)-1170.1800","82 213,30","90 988,30","82 213,30"]
["РДОТ(СН)-1170.1900","85 577,70","94 352,70","85 577,70"]
["РДОТ(СН)-1170.2000","88 941,45","97 716,45","88 941,45"]
["РДОТ(СН)-1170.2100","95 180,15","103 955,15","95 180,15"]
["РДОТ(СН)-1170.2200","98 543,90","107 318,90","98 543,90"]
["РДОТ(СН)-1170.2300","103 294,10","112 069,10","103 294,10"]
["РДОТ(СН)-1170.2400","108 043,65","116 818,65","108 043,65"]
[]
[]
["РДДТ(СН)-1200.1800/40","93 536,95","113 791,60","93 536,95"]
["РДДТ(СН)-1200.1900/40","94 144,70","114 490,35","94 144,70"]
["РДДТ(СН)-1200.2000/40","94 751,80","115 188,45","94 751,80"]
["РДДТ(СН)-1200.2100/40","95 359,55","115 887,20","95 359,55"]
["РДДТ(СН)-1200.2200/40","98 625,15","121 921,80","98 625,15"]
["РДДТ(СН)-1200.2300/40","102 522,55","125 910,20","102 522,55"]
["РДДТ(СН)-1200.2400/40","106 419,95","129 898,60","106 419,95"]
[]
["РДДТ(СН)-1300.1800/40","94 153,80","114 453,30","94 153,80"]
["РДДТ(СН)-1300.1900/40","94 788,20","115 178,70","94 788,20"]
["РДДТ(СН)-1300.2000/40","95 421,95","115 904,10","95 421,95"]
["РДДТ(СН)-1300.2100/40","96 056,35","116 628,85","96 056,35"]
["РДДТ(СН)-1300.2200/40","99 348,60","122 690,75","99 348,60"]
["РДДТ(СН)-1300.2300/40","103 260,30","126 693,45","103 260,30"]
["РДДТ(СН)-1300.2400/40","107 172,65","130 696,15","107 172,65"]
[]
["РДДТ(СН)-1400.1800/40","94 770,65","115 115,00","94 770,65"]
["РДДТ(СН)-1400.1900/40","95 431,70","115 867,05","95 431,70"]
["РДДТ(СН)-1400.2000/40","96 092,10","116 619,10","96 092,10"]
["РДДТ(СН)-1400.2100/40","96 753,15","117 371,15","96 753,15"]
["РДДТ(СН)-1400.2200/40","100 072,05","123 459,70","100 072,05"]
["РДДТ(СН)-1400.2300/40","103 998,70","127 476,70","103 998,70"]
["РДДТ(СН)-1400.2400/40","107 924,70","131 493,70","107 924,70"]
[]
["РДДТ(СН)-1500.1800/40","95 069,00","115 459,50","95 069,00"]
["РДДТ(СН)-1500.1900/40","95 910,75","116 392,25","95 910,75"]
["РДДТ(СН)-1500.2000/40","96 753,15","117 325,65","96 753,15"]
["РДДТ(СН)-1500.2100/40","97 594,90","118 259,05","97 594,90"]
["РДДТ(СН)-1500.2200/40","101 095,80","124 528,95","101 095,80"]
["РДДТ(СН)-1500.2300/40","105 042,60","128 566,10","105 042,60"]
["РДДТ(СН)-1500.2400/40","108 989,40","132 603,90","108 989,40"]
[]
["РДДТ(СН)-1600.1800/40","95 366,70","115 803,35","95 366,70"]
["РДДТ(СН)-1600.1900/40","96 390,45","116 918,10","96 390,45"]
["РДДТ(СН)-1600.2000/40","97 413,55","118 032,20","97 413,55"]
["РДДТ(СН)-1600.2100/40","98 437,30","119 146,95","98 437,30"]
["РДДТ(СН)-1600.2200/40","102 121,50","125 597,55","102 121,50"]
["РДДТ(СН)-1600.2300/40","106 086,50","129 656,15","106 086,50"]
["РДДТ(СН)-1600.2400/40","110 053,45","133 714,10","110 053,45"]
[]
["РДДТ(СН)-1700.1800/40","96 298,80","116 781,60","96 298,80"]
["РДДТ(СН)-1700.1900/40","97 195,80","117 768,95","97 195,80"]
["РДДТ(СН)-1700.2000/40","98 092,80","118 756,95","98 092,80"]
["РДДТ(СН)-1700.2100/40","98 989,80","119 744,95","98 989,80"]
["РДДТ(СН)-1700.2200/40","102 545,30","126 069,45","102 545,30"]
["РДДТ(СН)-1700.2300/40","106 521,35","130 136,50","106 521,35"]
["РДДТ(СН)-1700.2400/40","110 497,40","134 203,55","110 497,40"]
[]
["РДДТ(СН)-1800.1800/40","97 230,90","117 759,20","97 230,90"]
["РДДТ(СН)-1800.1900/40","98 001,80","118 620,45","98 001,80"]
["РДДТ(СН)-1800.2000/40","98 772,05","119 481,70","98 772,05"]
["РДДТ(СН)-1800.2100/40","99 542,95","120 342,95","99 542,95"]
["РДДТ(СН)-1800.2200/40","102 971,70","126 540,70","102 971,70"]
["РДДТ(СН)-1800.2300/40","106 956,20","130 616,85","106 956,20"]
["РДДТ(СН)-1800.2400/40","110 940,70","134 692,35","110 940,70"]
[]
["РДДТ(СН)-1900.1800/40","98 133,75","118 707,55","98 133,75"]
["РДДТ(СН)-1900.1900/40","98 787,65","119 451,80","98 787,65"]
["РДДТ(СН)-1900.2000/40","99 441,55","120 196,70","99 441,55"]
["РДДТ(СН)-1900.2100/40","100 094,80","120 940,95","100 094,80"]
["РДДТ(СН)-1900.2200/40","103 407,20","127 022,35","103 407,20"]
["РДДТ(СН)-1900.2300/40","107 400,15","131 106,30","107 400,15"]
["РДДТ(СН)-1900.2400/40","111 393,75","135 190,90","111 393,75"]
[]
["РДДТ(СН)-2000.1800/40","99 036,60","119 655,25","99 036,60"]
["РДДТ(СН)-2000.1900/40","99 573,50","120 283,15","99 573,50"]
["РДДТ(СН)-2000.2000/40","100 110,40","120 911,05","100 110,40"]
["РДДТ(СН)-2000.2100/40","100 647,30","121 538,95","100 647,30"]
["РДДТ(СН)-2000.2200/40","103 842,70","127 503,35","103 842,70"]
["РДДТ(СН)-2000.2300/40","107 844,75","131 596,40","107 844,75"]
["РДДТ(СН)-2000.2400/40","111 846,15","135 688,80","111 846,15"]
[]
["РДДТ(СН)-2100.1800/40","100 019,40","120 682,90","100 019,40"]
["РДДТ(СН)-2100.1900/40","100 566,70","121 321,20","100 566,70"]
["РДДТ(СН)-2100.2000/40","101 114,00","121 960,15","101 114,00"]
["РДДТ(СН)-2100.2100/40","101 661,30","122 598,45","101 661,30"]
["РДДТ(СН)-2100.2200/40","104 867,75","128 573,90","104 867,75"]
["РДДТ(СН)-2100.2300/40","108 889,95","132 687,10","108 889,95"]
["РДДТ(СН)-2100.2400/40","112 912,15","136 800,30","112 912,15"]
[]
["РДДТ(СН)-2200.1800/40","101 001,55","121 709,90","101 001,55"]
["РДДТ(СН)-2200.1900/40","101 559,90","122 359,25","101 559,90"]
["РДДТ(СН)-2200.2000/40","102 117,60","123 008,60","102 117,60"]
["РДДТ(СН)-2200.2100/40","102 675,95","123 657,95","102 675,95"]
["РДДТ(СН)-2200.2200/40","105 892,15","129 643,80","105 892,15"]
["РДДТ(СН)-2200.2300/40","109 935,15","133 777,80","109 935,15"]
["РДДТ(СН)-2200.2400/40","113 977,50","137 911,15","113 977,50"]
[]
["РДДТ(СН)-2300.1800/40","106 442,05","127 196,55","106 442,05"]
["РДДТ(СН)-2300.1900/40","107 366,35","128 211,85","107 366,35"]
["РДДТ(СН)-2300.2000/40","108 290,65","129 227,15","108 290,65"]
["РДДТ(СН)-2300.2100/40","109 214,95","130 242,45","109 214,95"]
["РДДТ(СН)-2300.2200/40","112 797,75","136 594,90","112 797,75"]
["РДДТ(СН)-2300.2300/40","115 490,05","139 352,20","115 490,05"]
["РДДТ(СН)-2300.2400/40","118 182,35","142 110,15","118 182,35"]

{"sheet":"ОД","index":95,"n_rows":480,"n_cols":6,"rows_kept":480}
[]
[{"$nulls":5},"Главное меню"]
[]
["Откатные двери коммерческой серии ИРБИС"]
[]
["ОД(КС)"]
[]
["Розничные цены"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Толщина 80мм, среднетемпературная","Толщина 100мм, низкотемпературная","Толщина 120мм, низкотемпературная"]
["ОД(КС)-800.1800","49 100,04","52 595,88","54 173,76"]
["ОД(КС)-800.1900","50 180,04","53 752,80","55 365,36"]
["ОД(КС)-800.2000","51 260,04","54 909,72","56 556,96"]
["ОД(КС)-800.2200","53 820,00","57 651,96","59 381,52"]
["ОД(КС)-900.1800","53 010,00","56 784,36","58 487,88"]
["ОД(КС)-900.1900","54 265,08","58 128,72","59 872,56"]
["ОД(КС)-900.2000","55 520,04","59 473,08","61 257,24"]
["ОД(КС)-900.2200","58 290,00","62 440,20","64 313,52"]
["ОД(КС)-1000.1800","56 919,96","60 972,72","62 801,88"]
["ОД(КС)-1000.1900","58 350,00","62 504,52","64 379,64"]
["ОД(КС)-1000.2000","59 780,04","64 036,32","65 957,40"]
["ОД(КС)-1000.2200","62 760,00","67 228,44","69 245,40"]
["ОД(КС)-1200.1800","59 325,96","63 549,96","65 456,52"]
["ОД(КС)-1200.1900","60 756,00","65 081,88","67 034,28"]
["ОД(КС)-1200.2000","62 186,04","66 613,68","68 612,04"]
["ОД(КС)-1200.2200","63 600,00","68 128,32","70 172,16"]
["ОД(КС)-1400.1800","75 457,56","79 180,44","83 089,56"]
["ОД(КС)-1400.1900","76 356,36","80 124,24","84 080,40"]
["ОД(КС)-1400.2000","77 255,16","81 067,92","85 071,36"]
["ОД(КС)-1400.2200","78 153,96","81 282,96","85 297,20"]
["ОД(КС)-1600.1800","87 463,20","91 786,32","96 325,68"]
["ОД(КС)-1600.1900","88 490,40","92 864,88","97 458,12"]
["ОД(КС)-1600.2000","89 517,60","93 943,44","98 590,56"]
["ОД(КС)-1600.2200","90 544,80","95 022,00","99 723,12"]
["ОД(КС)-1600.2400","100 495,92","105 470,64","110 694,24"]
["ОД(КС)-1800.1800","99 468,72","104 392,08","109 561,80"]
["ОД(КС)-1800.1900","100 624,32","105 605,52","110 835,84"]
["ОД(КС)-1800.2000","101 779,92","106 818,84","112 109,88"]
["ОД(КС)-1800.2200","102 935,52","108 006,96","113 357,40"]
["ОД(КС)-1800.2400","105 015,12","110 215,80","115 676,64"]
["ОД(КС)-2000.1800","103 859,52","109 002,48","114 402,60"]
["ОД(КС)-2000.1900","105 143,52","110 350,68","115 818,24"]
["ОД(КС)-2000.2000","106 427,52","111 698,88","117 233,76"]
["ОД(КС)-2000.2200","107 711,52","113 024,52","118 625,76"]
["ОД(КС)-2000.2400","108 995,52","114 470,52","120 144,00"]
["ОД(КС)-2200.1800","115 369,92","121 088,40","127 092,84"]
["ОД(КС)-2200.1900","116 782,32","122 571,36","128 649,96"]
["ОД(КС)-2200.2000","118 194,72","124 054,44","130 207,20"]
["ОД(КС)-2200.2200","119 607,12","125 537,40","131 764,32"]
["ОД(КС)-2200.2400","121 019,52","126 867,96","133 161,36"]
[]
["Опции и цены"]
[]
["Наименование, обозначение двери","ед. изм.","Цена, руб"]
["Швелер обрамления для открытой пены проема","компл","1485"]
["Комплект крепежных элементов для уста-новки ОД (Кс) на сэндвич панель S80; S100; S120","компл.","3600,0"]
["Комплект крепежных элементов для уста-новки ОД (Кс) на несущие стены","компл.","2000,0"]
["Комплект крепежных элементов для уста-новки ОД (Кс) металлоконструкцию","компл","240"]
["Замок для ОД (КС) штифтового типа","компл.","уточнять"]
["Компенсационный порог","шт.","2700"]
[]
["Откатные двери общего назначения ИРБИС"]
[]
["ОД(ОН)"]
[]
[]
["Наименование","ОД1 RAL 1018 желтый","ОД2 RAL 1018 желтый","ОД3 RAL 1018 желтый","ОД4 RAL 1018 желтый"]
["ОД-1000.2000/02","43 352,26","40 295,01","35 709,13","13 253,24"]
["ОД-1000.2200/02","43 963,71","40 906,46","35 709,13","13 253,24"]
[]
["ОД-1200.2000/02","44 269,44","40 600,73","36 320,58","13 253,24"]
["ОД-1200.2200/02","44 880,89","41 212,18","36 320,58","13 253,24"]
["ОД-1200.2400/02","45 492,34","41 823,63","36 320,58","13 253,24"]
[]
["ОД-1400.2000/02","45 186,61","40 906,46","36 932,03","13 253,24"]
["ОД-1400.2200/02","45 798,06","41 517,91","36 932,03","13 253,24"]
["ОД-1400.2400/02","46 409,51","42 129,36","36 932,03","13 253,24"]
[]
["ОД-1600.2000/02","46 103,79","41 212,18","37 543,48","13 253,24"]
["ОД-1600.2200/02","46 715,24","41 823,63","37 543,48","13 253,24"]
["ОД-1600.2400/02","47 326,69","42 435,08","37 543,48","13 253,24"]
[]
["ОД-1800.2000/02","47 020,96","41 517,91","38 154,93","13 253,24"]
["ОД-1800.2200/02","47 632,42","42 129,36","38 154,93","13 253,24"]
["ОД-1800.2400/02","48 243,87","42 740,81","38 154,93","13 253,24"]
[]
["ОД-2000.2000/02","47 938,14","41 823,63","38 766,38","13 253,24"]
["ОД-2000.2200/02","48 549,59","42 435,08","38 766,38","13 253,24"]
["ОД-2000.2400/02","49 161,04","43 046,54","38 766,38","13 253,24"]
["ОД-2000.2600/02","49 772,49","43 657,99","38 766,38","13 253,24"]
["ОД-2000.2800/02","50 383,94","44 269,44","38 766,38","13 253,24"]
[]
["ОД-2200.2000/02","48 855,32","42 129,36","39 377,83","13 253,24"]
["ОД-2200.2200/02","49 466,77","42 740,81","39 377,83","13 253,24"]
["ОД-2200.2400/02","50 078,22","43 352,26","39 377,83","13 253,24"]
["ОД-2200.2600/02","50 689,67","43 963,71","39 377,83","13 253,24"]
["ОД-2200.2800/02","51 301,12","44 575,16","39 377,83","13 253,24"]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. 80/С","Розничная цена,руб. 80/Н","Розничная цена,руб. 100/н","Розничная цена, руб. 120/н","Розничная цена, руб. 150/н"]
["ОД(ОН)-800.1800/02","113 386,52","116 613,25","124 483,36","126 572,70","139 230,34"]
["ОД(ОН)-800.1900/02","113 709,72","116 938,32","124 808,43","126 897,02","139 586,95"]
["ОД(ОН)-800.2000/02","114 032,92","117 263,40","125 133,51","127 221,34","139 943,55"]
["ОД(ОН)-800.2100/02","114 356,87","117 587,72","125 457,46","127 545,29","140 300,16"]
["ОД(ОН)-800.2200/02","114 680,82","117 912,04","125 781,41","127 869,24","140 656,77"]
[]
["ОД(ОН)-900.1800/02","114 033,67","117 262,65","125 132,38","127 220,97","139 943,55"]
["ОД(ОН)-900.1900/02","114 357,81","117 587,16","125 457,08","127 545,67","140 300,54"]
["ОД(ОН)-900.2000/02","114 681,94","117 911,67","125 781,78","127 870,37","140 657,52"]
["ОД(ОН)-900.2100/02","114 964,98","118 325,71","126 209,52","128 308,81","141 139,87"]
["ОД(ОН)-900.2200/02","115 248,01","118 739,75","126 637,26","128 747,24","141 622,23"]
[]
["ОД(ОН)-1000.1800/02","114 680,82","117 912,04","125 781,41","127 869,24","140 656,77"]
["ОД(ОН)-1000.1900/02","115 005,89","118 235,99","126 105,73","128 194,32","141 014,12"]
["ОД(ОН)-1000.2000/02","115 330,97","118 559,94","126 430,05","128 519,39","141 371,48"]
["ОД(ОН)-1000.2100/02","115 573,08","119 063,69","126 961,58","129 072,32","141 979,59"]
["ОД(ОН)-1000.2200/02","115 815,20","119 567,45","127 493,12","129 625,25","142 587,70"]
[]
["ОД(ОН)-1100.1800/02","115 171,43","117 874,88","125 690,57","127 735,61","140 509,62"]
["ОД(ОН)-1100.1900/02","115 413,36","118 379,20","126 222,28","128 289,10","141 118,29"]
["ОД(ОН)-1100.2000/02","115 655,29","118 883,51","126 754,00","128 842,59","141 726,96"]
["ОД(ОН)-1100.2100/02","115 897,22","119 387,83","127 285,72","129 396,08","142 335,63"]
["ОД(ОН)-1100.2200/02","116 139,15","119 892,15","127 817,44","129 949,57","142 944,30"]
[]
["ОД(ОН)-1200.1800/02","115 496,13","118 197,33","126 014,14","128 057,68","140 863,97"]
["ОД(ОН)-1200.1900/02","115 737,87","118 702,21","126 546,04","128 611,73","141 473,21"]
["ОД(ОН)-1200.2000/02","115 979,61","119 207,09","127 077,95","129 165,79","142 082,44"]
["ОД(ОН)-1200.2100/02","116 221,36","119 711,97","127 609,86","129 719,84","142 691,67"]
["ОД(ОН)-1200.2200/02","116 463,10","120 216,85","128 141,76","130 273,89","143 300,91"]
["ОД(ОН)-1200.2300/02","116 703,34","120 686,07","128 645,89","130 814,43","143 895,50"]
["ОД(ОН)-1200.2400/02","116 943,58","121 155,28","129 150,02","131 354,97","144 490,10"]
["ОД(ОН)-1200.2500/02","129 406,78","134 597,28","140 939,24","142 941,11","155 013,73"]
["ОД(ОН)-1200.2600/02","141 869,98","148 039,27","152 728,45","154 527,25","165 537,37"]
["ОД(ОН)-1200.2700/02","166 796,38","174 923,25","176 306,88","177 699,52","186 584,65"]
["ОД(ОН)-1200.2800/02","175 570,77","184 011,83","186 502,07","187 968,28","197 366,54"]
["ОД(ОН)-1200.2900/02","184 345,16","193 100,41","196 697,25","198 237,04","208 148,44"]
["ОД(ОН)-1200.3000/02","188 783,60","198 343,65","200 074,88","201 803,10","211 893,18"]
[]
["ОД(ОН)-1300.1800/02","125 310,31","128 530,65","136 913,53","139 002,49","152 902,62"]
["ОД(ОН)-1300.1900/02","125 562,37","128 918,23","137 335,82","139 434,92","153 378,23"]
["ОД(ОН)-1300.2000/02","125 814,44","129 305,80","137 758,12","139 867,35","153 853,83"]
["ОД(ОН)-1300.2100/02","126 066,50","129 693,38","138 180,42","140 299,78","154 329,43"]
["ОД(ОН)-1300.2200/02","126 318,57","130 080,95","138 602,71","140 732,22","154 805,03"]
["ОД(ОН)-1300.2300/02","126 848,03","130 589,02","139 462,89","141 338,07","155 471,69"]
["ОД(ОН)-1300.2400/02","127 377,50","131 097,09","140 323,06","141 943,93","156 138,36"]
["ОД(ОН)-1300.2500/02","143 659,77","149 150,47","155 325,01","156 973,85","169 192,02"]
["ОД(ОН)-1300.2600/02","159 942,03","167 203,85","170 326,97","172 003,77","182 245,69"]
["ОД(ОН)-1300.2700/02","176 803,69","185 281,91","186 795,61","188 312,87","197 728,41"]
["ОД(ОН)-1300.2800/02","185 589,34","194 462,27","196 572,63","198 170,22","208 078,43"]
["ОД(ОН)-1300.2900/02","190 245,31","199 486,47","202 205,88","203 893,19","214 087,62"]
["ОД(ОН)-1300.3000/02","192 733,29","202 588,01","204 430,35","206 264,81","216 578,24"]
[]
["ОД(ОН)-1400.1800/02","135 124,49","138 863,98","147 812,92","149 947,30","164 941,28"]
["ОД(ОН)-1400.1900/02","135 386,88","139 134,25","148 125,60","150 258,11","165 283,24"]
["ОД(ОН)-1400.2000/02","135 649,26","139 404,52","148 438,29","150 568,92","165 625,21"]
["ОД(ОН)-1400.2100/02","135 911,65","139 674,79","148 750,98","150 879,73","165 967,18"]
["ОД(ОН)-1400.2200/02","136 174,04","139 945,06","149 063,66","151 190,54","166 309,14"]
["ОД(ОН)-1400.2300/02","136 992,73","140 491,98","150 279,88","151 861,71","167 047,88"]
["ОД(ОН)-1400.2400/02","137 811,42","141 038,90","151 496,09","152 532,88","167 786,62"]
["ОД(ОН)-1400.2500/02","157 912,76","163 703,67","169 710,79","171 006,59","183 370,31"]
["ОД(ОН)-1400.2600/02","178 014,09","186 368,43","187 925,49","189 480,29","198 954,01"]
["ОД(ОН)-1400.2700/02","186 811,00","195 640,57","197 284,34","198 926,23","208 872,16"]
["ОД(ОН)-1400.2800/02","195 607,91","204 912,71","206 643,19","208 372,16","218 790,32"]
["ОД(ОН)-1400.2900/02","196 145,45","205 872,54","207 714,51","209 549,34","220 026,81"]
["ОД(ОН)-1400.3000/02","196 682,99","206 832,38","208 785,83","210 726,52","221 263,29"]
[]
["ОД(ОН)-1500.1800/02","141 968,33","145 712,69","154 936,78","156 847,07","172 531,36"]
["ОД(ОН)-1500.1900/02","142 244,04","146 062,92","155 255,29","157 175,14","172 892,28"]
["ОД(ОН)-1500.2000/02","142 519,75","146 413,14","155 573,79","157 503,22","173 253,21"]
["ОД(ОН)-1500.2100/02","142 795,47","146 763,37","155 892,30","157 831,30","173 614,13"]
["ОД(ОН)-1500.2200/02","143 071,18","147 113,59","156 210,80","158 159,38","173 975,05"]
["ОД(ОН)-1500.2300/02","143 829,25","147 821,55","157 477,32","158 859,64","174 745,70"]
["ОД(ОН)-1500.2400/02","144 587,32","148 529,51","158 743,84","159 559,90","175 516,34"]
["ОД(ОН)-1500.2500/02","162 881,41","169 213,61","175 520,47","176 558,95","191 846,47"]
["ОД(ОН)-1500.2600/02","181 175,49","189 897,71","192 297,11","193 557,99","208 176,59"]
["ОД(ОН)-1500.2700/02","190 397,90","200 068,12","202 180,54","203 723,33","219 122,34"]
["ОД(ОН)-1500.2800/02","199 620,30","210 238,53","212 063,98","213 888,68","230 068,09"]
["ОД(ОН)-1500.2900/02","201 446,87","211 978,95","213 918,33","215 857,33","232 204,35"]
["ОД(ОН)-1500.3000/02","203 273,45","213 719,38","215 772,68","217 825,98","234 340,61"]
[]
["ОД(ОН)-1600.1800/02","148 812,16","152 561,41","162 060,65","163 746,83","180 121,44"]
["ОД(ОН)-1600.1900/02","149 101,20","152 991,59","162 384,97","164 092,18","180 501,32"]
["ОД(ОН)-1600.2000/02","149 390,24","153 421,77","162 709,30","164 437,52","180 881,20"]
["ОД(ОН)-1600.2100/02","149 679,28","153 851,95","163 033,62","164 782,87","181 261,08"]
["ОД(ОН)-1600.2200/02","149 968,32","154 282,13","163 357,94","165 128,21","181 640,96"]
["ОД(ОН)-1600.2300/02","150 665,77","155 151,12","164 674,76","165 857,57","182 443,51"]
["ОД(ОН)-1600.2400/02","151 363,21","156 020,11","165 991,58","166 586,92","183 246,06"]
["ОД(ОН)-1600.2500/02","167 850,06","174 723,55","181 330,15","182 111,30","200 322,62"]
["ОД(ОН)-1600.2600/02","184 336,90","193 426,98","196 668,72","197 635,69","217 399,18"]
["ОД(ОН)-1600.2700/02","193 984,79","204 495,67","207 076,74","208 520,44","229 372,52"]
["ОД(ОН)-1600.2800/02","203 632,68","215 564,35","217 484,77","219 405,19","241 345,85"]
["ОД(ОН)-1600.2900/02","206 748,29","218 085,37","220 122,15","222 165,32","244 381,89"]
["ОД(ОН)-1600.3000/02","209 863,90","220 606,39","222 759,54","224 925,45","247 417,92"]
[]
["ОД(ОН)-1700.1800/02","154 043,76","158 489,71","168 490,07","169 735,94","186 709,27"]
["ОД(ОН)-1700.1900/02","154 424,21","158 939,59","168 944,65","170 342,17","187 376,31"]
["ОД(ОН)-1700.2000/02","154 804,65","159 389,48","169 399,23","170 948,40","188 043,36"]
["ОД(ОН)-1700.2100/02","155 287,38","159 949,16","170 183,20","171 591,04","188 750,19"]
["ОД(ОН)-1700.2200/02","155 770,11","160 508,85","170 967,17","172 233,69","189 457,02"]
["ОД(ОН)-1700.2300/02","155 780,63","160 598,75","171 003,77","172 128,39","189 341,40"]
["ОД(ОН)-1700.2400/02","156 467,56","161 377,84","172 283,99","172 963,04","190 259,57"]
["ОД(ОН)-1700.2500/02","174 366,57","181 670,61","188 432,99","189 510,32","208 461,50"]
["ОД(ОН)-1700.2600/02","192 265,57","201 963,39","204 582,00","206 057,60","226 663,44"]
["ОД(ОН)-1700.2700/02","207 446,49","218 127,03","220 537,50","222 380,22","244 618,19"]
["ОД(ОН)-1700.2800/02","213 337,25","224 972,37","227 118,39","229 265,54","252 191,94"]
["ОД(ОН)-1700.2900/02","213 828,24","224 921,88","227 060,21","229 202,66","252 122,87"]
["ОД(ОН)-1700.3000/02","216 452,86","227 493,39","229 755,78","232 025,67","255 227,97"]
[]
["ОД(ОН)-1800.2000/02","159 275,37","164 418,00","174 919,49","175 725,05","193 297,10"]
["ОД(ОН)-1800.2100/02","159 747,21","164 887,60","175 504,33","176 592,17","194 251,31"]
["ОД(ОН)-1800.2200/02","160 219,06","165 357,19","176 089,16","177 459,28","195 205,51"]
["ОД(ОН)-1800.2300/02","160 895,48","166 046,38","177 332,78","178 399,22","196 239,29"]
["ОД(ОН)-1800.2400/02","161 571,91","166 735,57","178 576,40","179 339,16","197 273,08"]
["ОД(ОН)-1800.2500/02","180 883,08","188 617,68","195 535,84","196 909,34","216 600,38"]
["ОД(ОН)-1800.2600/02","200 194,24","210 499,79","212 495,28","214 479,52","235 927,69"]
["ОД(ОН)-1800.2700/02","209 484,40","219 818,10","221 869,90","223 916,82","246 308,69"]
["ОД(ОН)-1800.2800/02","218 774,56","229 136,41","231 244,51","233 354,12","256 689,68"]
["ОД(ОН)-1800.2900/02","220 908,19","231 758,40","233 998,26","236 240,00","259 863,85"]
["ОД(ОН)-1800.3000/02","223 041,82","234 380,40","236 752,02","239 125,89","263 038,03"]
[]
["ОД(ОН)-2000.2000/02","168 341,42","173 451,78","184 112,43","186 451,01","205 095,89"]
["ОД(ОН)-2000.2100/02","168 707,79","173 818,90","184 530,97","186 881,95","205 569,99"]
["ОД(ОН)-2000.2200/02","169 074,16","174 186,01","184 949,51","187 312,88","206 044,09"]
["ОД(ОН)-2000.2300/02","169 806,51","174 920,25","185 750,57","188 897,33","207 787,33"]
["ОД(ОН)-2000.2400/02","170 538,87","175 654,48","186 551,62","190 481,79","209 530,57"]
["ОД(ОН)-2000.2500/02","186 111,68","193 936,74","200 423,22","203 425,85","223 768,92"]
["ОД(ОН)-2000.2600/02","201 684,48","212 219,01","214 294,83","216 369,90","238 007,27"]
["ОД(ОН)-2000.2700/02","215 085,00","224 878,90","229 127,02","232 431,07","255 674,29"]
["ОД(ОН)-2000.2800/02","228 485,51","237 538,80","243 959,22","248 492,24","273 341,32"]
["ОД(ОН)-2000.2900/02","232 793,69","243 286,54","247 787,29","251 346,97","276 481,33"]
["ОД(ОН)-2000.3000/02","237 101,87","249 034,29","251 615,36","254 201,70","279 621,34"]
[]
["ОД(ОН)-2200.2000/02","172 671,00","177 833,91","189 365,43","202 291,09","222 520,05"]
["ОД(ОН)-2200.2100/02","173 067,39","178 230,68","190 315,88","202 702,50","222 972,75"]
["ОД(ОН)-2200.2200/02","173 463,79","178 627,45","191 266,33","203 113,91","223 425,45"]
["ОД(ОН)-2200.2300/02","174 563,64","180 514,83","193 048,61","204 043,34","224 447,60"]
["ОД(ОН)-2200.2400/02","175 663,49","182 402,22","194 830,89","204 972,77","225 469,74"]
["ОД(ОН)-2200.2500/02","191 833,89","200 834,26","208 172,09","214 363,15","235 799,31"]
["ОД(ОН)-2200.2600/02","208 004,30","219 266,30","221 513,29","223 753,53","246 128,88"]
["ОД(ОН)-2200.2700/02","219 639,80","233 262,15","236 691,96","241 191,58","265 310,55"]
["ОД(ОН)-2200.2800/02","231 275,29","247 258,01","251 870,62","258 629,62","284 492,21"]
["ОД(ОН)-2200.2900/02","241 658,92","255 908,53","259 614,98","264 394,63","290 833,79"]
["ОД(ОН)-2200.3000/02","252 042,54","264 559,04","267 359,34","270 159,64","297 175,38"]
[]
["ОД(ОН)-2400.2000/02","175 901,48","182 227,30","194 366,17","204 360,91","224 797,07"]
["ОД(ОН)-2400.2100/02","176 176,25","182 646,96","195 203,63","204 839,89","225 323,72"]
["ОД(ОН)-2400.2200/02","176 451,02","183 066,63","196 041,10","205 318,86","225 850,37"]
["ОД(ОН)-2400.2300/02","198 276,45","203 313,99","211 482,90","217 803,46","239 583,47"]
["ОД(ОН)-2400.2400/02","220 101,88","223 561,34","226 924,70","230 288,06","253 316,56"]
["ОД(ОН)-2400.2500/02","224 568,84","234 011,03","236 978,37","239 950,59","263 945,68"]
["ОД(ОН)-2400.2600/02","229 035,81","244 460,72","247 032,04","249 613,11","274 574,80"]
["ОД(ОН)-2400.2700/02","241 135,64","257 111,23","260 857,10","264 508,74","290 959,92"]
["ОД(ОН)-2400.2800/02","253 235,48","269 761,74","274 682,16","279 404,38","307 345,04"]
["ОД(ОН)-2400.2900/02","257 410,78","274 656,26","278 724,57","282 697,92","310 967,78"]
["ОД(ОН)-2400.3000/02","261 586,07","279 550,77","282 766,98","285 991,46","314 590,53"]
[]
["ОД(ОН)-2600.2000/02","230 668,69","242 123,63","244 686,69","247 249,75","271 974,20"]
["ОД(ОН)-2600.2200/02","241 153,66","253 129,63","255 809,05","258 488,48","284 336,80"]
["ОД(ОН)-2600.2400/02","251 638,64","264 135,62","266 931,41","269 727,21","296 699,40"]
["ОД(ОН)-2600.2600/02","262 123,61","275 141,62","278 053,78","280 965,94","309 062,00"]
["ОД(ОН)-2600.2800/02","272 608,59","286 147,61","289 176,14","292 204,66","321 424,60"]
["ОД(ОН)-2600.3000/02","277 408,13","296 073,28","299 510,21","302 938,89","333 232,40"]
[]
["ОД(ОН)-2800.2000/02","280 938,91","295 071,03","298 337,54","305 983,18","336 582,25"]
["ОД(ОН)-2800.2200/02","286 916,38","301 348,80","304 685,13","312 493,68","343 743,65"]
["ОД(ОН)-2800.2400/02","292 893,85","307 626,57","311 032,72","319 004,19","350 905,05"]
["ОД(ОН)-2800.2600/02","298 871,32","313 904,34","317 380,31","325 514,69","358 066,46"]
["ОД(ОН)-2800.2800/02","304 848,79","320 182,11","323 727,90","332 025,19","365 227,86"]
["ОД(ОН)-2800.3000/02","310 945,64","326 586,01","330 202,37","338 665,58","372 532,66"]
[]
["Откатные двери специального назначения ИРБИС"]
[]
["ОД(СН)"]
[]
[]
["Наименование, обозначение двери","\"Тип 1 (СН) Нержав AISI 304\",руб.","\"Тип 2 (СН) Нержав AISI 304\",руб.","\"Тип 3 (СН) Нержав AISI 304\", руб.","\"Тип 4 (СН) Нержав AISI304 2 столба/компл\" , руб."]
["ОД-1000.2000/02","94 716,94","83 599,66","66 923,73","34 934,52"]
["ОД-1000.2200/02","96 940,40","85 823,12","66 923,73","34 934,52"]
[]
["ОД-1200.2000/02","98 052,13","84 711,39","69 147,19","34 934,52"]
["ОД-1200.2200/02","100 275,59","86 934,85","69 147,19","34 934,52"]
["ОД-1200.2400/02","102 499,04","89 158,30","69 147,19","34 934,52"]
[]
["ОД-1400.2000/02","101 387,31","85 823,12","71 370,65","34 934,52"]
["ОД-1400.2200/02","103 610,77","88 046,57","71 370,65","34 934,52"]
["ОД-1400.2400/02","105 834,23","90 270,03","71 370,65","34 934,52"]
[]
["ОД-1600.2000/02","104 722,50","86934,85","73594,10","34934,52"]
["ОД-1600.2200/02","106 945,96","89158,30","73594,10","34934,52"]
["ОД-1600.2400/02","109 169,41","91381,76","73594,10","34934,52"]
[]
["ОД-1800.2000/02","108 057,68","88 046,57","75 817,56","34 934,52"]
["ОД-1800.2200/02","110 281,14","90 270,03","75 817,56","34 934,52"]
["ОД-1800.2400/02","112 504,60","92 493,49","75 817,56","34 934,52"]
[]
["ОД-2000.2000/02","111 392,87","89 158,30","78 041,02","34 934,52"]
["ОД-2000.2200/02","113 616,33","91 381,76","78 041,02","34 934,52"]
["ОД-2000.2400/02","115 839,78","93 605,22","78 041,02","34 934,52"]
["ОД-2000.2600/02","118 063,24","95 828,67","78 041,02","34 934,52"]
["ОД-2000.2800/02","120 286,70","98 052,13","78 041,02","34 934,52"]
[]
["ОД-2200.2000/02","114 728,06","90 270,03","80 264,47","34 934,52"]
["ОД-2200.2200/02","116 951,51","92 493,49","80 264,47","34 934,52"]
["ОД-2200.2400/02","119 174,97","94 716,94","80 264,47","34 934,52"]
["ОД-2200.2600/02","121 398,43","96 940,40","80 264,47","34 934,52"]
["ОД-2200.2800/02","123 621,88","99 163,86","80 264,47","34 934,52"]
[]
["ОД-2400.2000/02","118 063,24","91 381,76","82 487,93","34 934,52"]
["ОД-2400.2400/02","122 510,15","95 828,67","82 487,93","34 934,52"]
["ОД-2400.2600/02","124 733,61","98 052,13","82 487,93","34 934,52"]
["ОД-2400.2800/02","126 957,07","100 275,59","82 487,93","34 934,52"]
[]
["Стандартный ряд (остальные размеры- по индивидуальному запросу)"]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. 80/С","Розничная цена, руб. 80/Н","Розничная цена,руб. 100/н","Розничная цена,руб. 120/н","Розничная цена,руб. 150/н"]
["ОД(СН)-800.1800/02","151 182,03","155 484,33","165 977,81","168 763,60","185 640,46"]
["ОД(СН)-800.1900/02","151 612,96","155 917,76","166 411,25","169 196,03","186 115,93"]
["ОД(СН)-800.2000/02","152 043,89","156 351,20","166 844,68","169 628,46","186 591,41"]
["ОД(СН)-800.2100/02","152 475,82","156 783,63","167 276,61","170 060,39","187 066,88"]
["ОД(СН)-800.2200/02","152 907,76","157 216,06","167 708,54","170 492,32","187 542,36"]
[]
["ОД(СН)-900.1800/02","152 044,89","156 350,19","166 843,18","169 627,96","186 591,41"]
["ОД(СН)-900.1900/02","152 477,07","156 782,88","167 276,11","170 060,89","187 067,38"]
["ОД(СН)-900.2000/02","152 909,26","157 215,56","167 709,04","170 493,82","187 543,36"]
["ОД(СН)-900.2100/02","153 286,63","157 767,61","168 279,36","171 078,41","188 186,50"]
["ОД(СН)-900.2200/02","153 664,01","158 319,66","168 849,68","171 662,99","188 829,64"]
[]
["ОД(СН)-1000.1800/02","152 907,76","157 216,06","167 708,54","170 492,32","187 542,36"]
["ОД(СН)-1000.1900/02","153 341,19","157 647,99","168 140,97","170 925,76","188 018,83"]
["ОД(СН)-1000.2000/02","153 774,62","158 079,92","168 573,41","171 359,19","188 495,31"]
["ОД(СН)-1000.2100/02","154 097,44","158 751,59","169 282,11","172 096,42","189 306,12"]
["ОД(СН)-1000.2200/02","154 420,27","159 423,26","169 990,82","172 833,66","190 116,93"]
[]
["ОД(СН)-1100.1800/02","153 561,91","157 166,51","167 587,42","170 314,14","187 346,16"]
["ОД(СН)-1100.1900/02","153 884,48","157 838,93","168 296,38","171 052,13","188 157,72"]
["ОД(СН)-1100.2000/02","154 207,05","158 511,35","169 005,34","171 790,12","188 969,28"]
["ОД(СН)-1100.2100/02","154 529,63","159 183,77","169 714,29","172 528,11","189 780,84"]
["ОД(СН)-1100.2200/02","154 852,20","159 856,20","170 423,25","173 266,09","190 592,40"]
[]
["ОД(СН)-1200.1800/02","153 994,84","157 596,44","168 018,85","170 743,57","187 818,63"]
["ОД(СН)-1200.1900/02","154 317,16","158 269,61","168 728,06","171 482,31","188 630,94"]
["ОД(СН)-1200.2000/02","154 639,49","158 942,78","169 437,27","172 221,05","189 443,25"]
["ОД(СН)-1200.2100/02","154 961,81","159 615,96","170 146,48","172 959,79","190 255,57"]
["ОД(СН)-1200.2200/02","155 284,13","160 289,13","170 855,69","173 698,53","191 067,88"]
["ОД(СН)-1200.2300/02","155 604,45","160 914,75","171 527,86","174 419,25","191 860,67"]
["ОД(СН)-1200.2400/02","155 924,77","161 540,38","172 200,03","175 139,97","192 653,46"]
["ОД(СН)-1200.2500/02","172 542,37","179 463,03","187 918,98","190 588,15","206 684,98"]
["ОД(СН)-1200.2600/02","189 159,97","197 385,69","203 637,93","206 036,33","220 716,50"]
["ОД(СН)-1200.2700/02","222 395,17","233 231,00","235 075,84","236 932,70","248 779,53"]
["ОД(СН)-1200.2800/02","234 094,36","245 349,10","248 669,42","250 624,37","263 155,39"]
["ОД(СН)-1200.2900/02","245 793,55","257 467,21","262 263,00","264 316,05","277 531,25"]
["ОД(СН)-1200.3000/02","251 711,46","264 458,19","266 766,50","269 070,80","282 524,24"]
[]
["ОД(СН)-1300.1800/02","167 080,41","171 374,20","182 551,37","185 336,65","203 870,17"]
["ОД(СН)-1300.1900/02","167 416,50","171 890,97","183 114,43","185 913,23","204 504,30"]
["ОД(СН)-1300.2000/02","167 752,59","172 407,74","183 677,49","186 489,80","205 138,43"]
["ОД(СН)-1300.2100/02","168 088,67","172 924,50","184 240,56","187 066,38","205 772,57"]
["ОД(СН)-1300.2200/02","168 424,76","173 441,27","184 803,62","187 642,96","206 406,70"]
["ОД(СН)-1300.2300/02","169 130,71","174 118,69","185 950,51","188 450,76","207 295,59"]
["ОД(СН)-1300.2400/02","169 836,67","174 796,12","187 097,41","189 258,57","208 184,48"]
["ОД(СН)-1300.2500/02","191 546,36","198 867,29","207 100,02","209 298,46","225 589,36"]
["ОД(СН)-1300.2600/02","213 256,04","222 938,47","227 102,63","229 338,36","242 994,25"]
["ОД(СН)-1300.2700/02","235 738,25","247 042,55","249 060,81","251 083,83","263 637,87"]
["ОД(СН)-1300.2800/02","247 452,46","259 283,02","262 096,84","264 226,96","277 437,91"]
["ОД(СН)-1300.2900/02","253 660,41","265 981,97","269 607,84","271 857,59","285 450,17"]
["ОД(СН)-1300.3000/02","256 977,72","270 117,35","272 573,80","275 019,75","288 770,98"]
[]
["ОД(СН)-1400.1800/02","180 165,99","185 151,97","197 083,89","199 929,73","219 921,70"]
["ОД(СН)-1400.1900/02","180 515,84","185 512,33","197 500,80","200 344,14","220 377,66"]
["ОД(СН)-1400.2000/02","180 865,69","185 872,69","197 917,72","200 758,56","220 833,61"]
["ОД(СН)-1400.2100/02","181 215,53","186 233,05","198 334,64","201 172,97","221 289,57"]
["ОД(СН)-1400.2200/02","181 565,38","186 593,41","198 751,55","201 587,39","221 745,52"]
["ОД(СН)-1400.2300/02","182 656,97","187 322,64","200 373,17","202 482,28","222 730,51"]
["ОД(СН)-1400.2400/02","183 748,57","188 051,86","201 994,79","203 377,17","223 715,49"]
["ОД(СН)-1400.2500/02","210 550,34","218 271,55","226 281,06","228 008,78","244 493,75"]
["ОД(СН)-1400.2600/02","237 352,12","248 491,24","250 567,32","252 640,39","265 272,01"]
["ОД(СН)-1400.2700/02","249 081,33","260 854,09","263 045,78","265 234,97","278 496,22"]
["ОД(СН)-1400.2800/02","260 810,55","273 216,94","275 524,25","277 829,55","291 720,43"]
["ОД(СН)-1400.2900/02","261 527,27","274 496,72","276 952,68","279 399,12","293 369,08"]
["ОД(СН)-1400.3000/02","262 243,98","275 776,50","278 381,10","280 968,69","295 017,72"]
[]
["ОД(СН)-1500.1800/02","189 291,10","194 283,59","206 582,38","209 129,42","230 041,81"]
["ОД(СН)-1500.1900/02","189 658,72","194 750,56","207 007,05","209 566,86","230 523,04"]
["ОД(СН)-1500.2000/02","190 026,34","195 217,52","207 431,72","210 004,29","231 004,27"]
["ОД(СН)-1500.2100/02","190 393,95","195 684,49","207 856,40","210 441,73","231 485,50"]
["ОД(СН)-1500.2200/02","190 761,57","196 151,46","208 281,07","210 879,17","231 966,74"]
["ОД(СН)-1500.2300/02","191 772,33","197 095,40","209 969,76","211 812,85","232 994,26"]
["ОД(СН)-1500.2400/02","192 783,09","198 039,34","211 658,45","212 746,53","234 021,79"]
["ОД(СН)-1500.2500/02","217 175,21","225 618,14","234 027,29","235 411,93","255 795,29"]
["ОД(СН)-1500.2600/02","241 567,33","253 196,94","256 396,14","258 077,32","277 568,79"]
["ОД(СН)-1500.2700/02","253 863,86","266 757,49","269 574,05","271 631,11","292 163,12"]
["ОД(СН)-1500.2800/02","266 160,39","280 318,04","282 751,97","285 184,90","306 757,45"]
["ОД(СН)-1500.2900/02","268 595,83","282 638,61","285 224,44","287 809,77","309 605,80"]
["ОД(СН)-1500.3000/02","271 031,26","284 959,17","287 696,91","290 434,64","312 454,14"]
[]
["ОД(СН)-1600.1800/02","198 416,22","203 415,21","216 080,87","218 329,11","240 161,92"]
["ОД(СН)-1600.1900/02","198 801,60","203 988,79","216 513,30","218 789,57","240 668,43"]
["ОД(СН)-1600.2000/02","199 186,99","204 562,36","216 945,73","219 250,03","241 174,93"]
["ОД(СН)-1600.2100/02","199 572,37","205 135,93","217 378,16","219 710,49","241 681,44"]
["ОД(СН)-1600.2200/02","199 957,76","205 709,50","217 810,59","220 170,95","242 187,95"]
["ОД(СН)-1600.2300/02","200 887,69","206 868,16","219 566,35","221 143,42","243 258,02"]
["ОД(СН)-1600.2400/02","201 817,62","208 026,82","221 322,10","222 115,89","244 328,08"]
["ОД(СН)-1600.2500/02","223 800,08","232 964,73","241 773,53","242 815,07","267 096,83"]
["ОД(СН)-1600.2600/02","245 782,54","257 902,65","262 224,96","263 514,25","289 865,58"]
["ОД(СН)-1600.2700/02","258 646,39","272 660,89","276 102,33","278 027,25","305 830,02"]
["ОД(СН)-1600.2800/02","271 510,24","287 419,13","289 979,69","292 540,25","321 794,47"]
["ОД(СН)-1600.2900/02","275 664,39","290 780,49","293 496,20","296 220,42","325 842,52"]
["ОД(СН)-1600.3000/02","279 818,54","294 141,85","297 012,72","299 900,60","329 890,56"]
[]
["ОД(СН)-1700.1800/02","205 391,69","211 319,61","224 653,43","226 314,59","248 945,70"]
["ОД(СН)-1700.1900/02","205 898,94","211 919,46","225 259,53","227 122,90","249 835,09"]
["ОД(СН)-1700.2000/02","206 406,20","212 519,31","225 865,64","227 931,20","250 724,47"]
["ОД(СН)-1700.2100/02","207 049,84","213 265,55","226 910,93","228 788,06","251 666,92"]
["ОД(СН)-1700.2200/02","207 693,49","214 011,80","227 956,23","229 644,92","252 609,36"]
["ОД(СН)-1700.2300/02","221 032,56","229 179,20","240 140,40","241 844,60","266 029,26"]
["ОД(СН)-1700.2400/02","234 371,64","244 346,60","252 324,57","254 044,29","279 449,17"]
["ОД(СН)-1700.2500/02","251 556,31","263 027,77","268 800,03","270 685,42","297 754,21"]
["ОД(СН)-1700.2600/02","268 740,97","281 708,93","285 275,49","287 326,54","316 059,24"]
["ОД(СН)-1700.2700/02","276 595,32","290 836,05","294 050,01","296 506,96","326 157,58"]
["ОД(СН)-1700.2800/02","284 449,67","299 963,16","302 824,52","305 687,38","336 255,92"]
["ОД(СН)-1700.2900/02","297 168,37","312 908,60","316 030,21","319 157,59","351 073,22"]
["ОД(СН)-1700.3000/02","310 191,38","326 179,85","329 575,75","332 978,15","366 275,91"]
[]
["ОД(СН)-1800.2000/02","212 367,16","219 224,01","233 225,99","234 300,07","257 729,47"]
["ОД(СН)-1800.2100/02","212 996,28","219 850,13","234 005,77","235 456,22","259 001,74"]
["ОД(СН)-1800.2200/02","213 625,41","220 476,26","234 785,55","236 612,38","260 274,01"]
["ОД(СН)-1800.2300/02","214 527,31","221 395,17","236 443,71","237 865,63","261 652,39"]
["ОД(СН)-1800.2400/02","215 429,21","222 314,09","238 101,86","239 118,88","263 030,77"]
["ОД(СН)-1800.2500/02","241 177,44","251 490,24","260 714,45","262 545,78","288 800,51"]
["ОД(СН)-1800.2600/02","266 925,66","280 666,39","283 327,04","285 972,69","314 570,26"]
["ОД(СН)-1800.2700/02","279 312,53","293 090,80","295 826,53","298 555,76","328 411,58"]
["ОД(СН)-1800.2800/02","291 699,41","305 515,21","308 326,02","311 138,83","342 252,91"]
["ОД(СН)-1800.2900/02","294 544,25","309 011,20","311 997,69","314 986,67","346 485,14"]
["ОД(СН)-1800.3000/02","297 389,09","312 507,20","315 669,35","318 834,52","350 717,37"]
[]
["ОД(СН)-2000.2000/02","224 455,23","231 269,04","245 483,24","248 601,35","273 461,19"]
["ОД(СН)-2000.2100/02","224 943,72","231 758,53","246 041,30","249 175,93","274 093,32"]
["ОД(СН)-2000.2200/02","225 432,21","232 248,02","246 599,35","249 750,50","274 725,45"]
["ОД(СН)-2000.2300/02","226 408,68","233 226,99","247 667,42","251 863,11","277 049,77"]
["ОД(СН)-2000.2400/02","227 385,16","234 205,97","248 735,49","253 975,72","279 374,10"]
["ОД(СН)-2000.2500/02","248 148,90","258 582,32","267 230,96","271 234,46","298 358,56"]
["ОД(СН)-2000.2600/02","268 912,64","282 958,68","285 726,44","288 493,21","317 343,03"]
["ОД(СН)-2000.2700/02","286 779,99","299 838,54","305 502,70","309 908,10","340 899,06"]
["ОД(СН)-2000.2800/02","304 647,34","316 718,40","325 278,95","331 322,99","364 455,09"]
["ОД(СН)-2000.2900/02","310 391,58","324 382,06","330 383,05","335 129,29","368 641,77"]
["ОД(СН)-2000.3000/02","316 135,82","332 045,71","335 487,15","338 935,60","372 828,46"]
[]
["ОД(СН)-2200.2000/02","230 228,00","237 111,88","252 487,24","269 721,45","296 693,40"]
["ОД(СН)-2200.2100/02","230 756,53","237 640,90","253 754,50","270 270,00","297 297,00"]
["ОД(СН)-2200.2200/02","231 285,05","238 169,93","255 021,77","270 818,55","297 900,60"]
["ОД(СН)-2200.2300/02","232 751,52","240 686,45","257 398,14","272 057,79","299 263,46"]
["ОД(СН)-2200.2400/02","234 217,98","243 202,96","259 774,52","273 297,02","300 626,33"]
["ОД(СН)-2200.2500/02","255 778,52","267 779,01","277 562,79","285 817,53","314 399,09"]
["ОД(СН)-2200.2600/02","277 339,06","292 355,06","295 351,06","298 338,04","328 171,84"]
["ОД(СН)-2200.2700/02","292 853,06","311 016,21","315 589,27","321 588,77","353 747,39"]
["ОД(СН)-2200.2800/02","308 367,06","329 677,35","335 827,49","344 839,50","379 322,94"]
["ОД(СН)-2200.2900/02","322 211,89","341 211,37","346 153,31","352 526,17","387 778,39"]
["ОД(СН)-2200.3000/02","336 056,72","352 745,39","356 479,12","360 212,85","396 233,84"]
[]
["ОД(СН)-2400.2000/02","234 535,30","242 969,73","259 154,90","272 481,21","299 729,43"]
["ОД(СН)-2400.2100/02","234 901,67","243 529,29","260 271,51","273 119,85","300 431,63"]
["ОД(СН)-2400.2200/02","235 268,03","244 088,85","261 388,13","273 758,49","301 133,83"]
["ОД(СН)-2400.2300/02","264 368,60","271 085,31","281 977,20","290 404,61","319 444,63"]
["ОД(СН)-2400.2400/02","293 469,18","298 081,78","302 566,26","307 050,74","337 755,42"]
["ОД(СН)-2400.2500/02","299 425,13","312 014,70","315 971,16","319 934,11","351 927,58"]
["ОД(СН)-2400.2600/02","305 381,08","325 947,62","329 376,05","332 817,49","366 099,73"]
["ОД(СН)-2400.2700/02","321 514,19","342 814,97","347 809,46","352 678,33","387 946,56"]
["ОД(СН)-2400.2800/02","337 647,31","359 682,32","366 242,88","372 539,17","409 793,38"]
["ОД(СН)-2400.2900/02","343 214,37","366 208,34","371 632,76","376 930,55","414 623,71"]
["ОД(СН)-2400.3000/02","348 781,43","372 734,36","377 022,65","381 321,94","419 454,04"]
[]
["ОД(СН)-2600.2400/02","339 013,20","355 849,82","359 616,22","363 382,61","399 720,19"]
["ОД(СН)-2600.2600/02","349 498,15","366 855,49","370 738,37","374 621,25","412 082,67"]
["ОД(СН)-2600.2800/02","363 478,12","381 530,15","385 568,18","389 606,22","428 566,14"]
["ОД(СН)-2600.3000/02","369 877,51","394 764,37","399 346,95","403 918,52","444 309,87"]
[]
["ОД(СН)-2800.2600/02","398 495,10","418 539,12","423 173,75","434 019,59","477 421,95"]
["ОД(СН)-2800.2800/02","406 465,06","426 909,48","431 637,21","442 700,26","486 970,48"]
["ОД(СН)-2800.3000/02","414 594,18","435 448,01","440 269,83","451 554,10","496 710,21"]

{"sheet":"ППД","index":96,"n_rows":88,"n_cols":5,"rows_kept":88,"merged":[[1,4,1,5]]}
[]
[{"$nulls":4},"Главное меню"]
["Распашные двери одностворчатые противопожадные, с пределом огнестойкости EI45"]
[]
[]
["Наименование, обозначение двери","Розничная цена, руб. среднетемпературное исполнение","Розничная цена, руб. низкотемпературное исполнение"]
["РДО(EI45) 800.2000/02-150",82677.99,96504.57]
["РДО(EI45) 800.2200/02-150",95690.21,101190.3]
["РДО(EI45) 900.2000/02-150",86019.3,100319.3]
["РДО(EI45) 900.2200/02-150",105169.38,111009.63]
["РДО(EI45) 1000.2000/02-150",95473.55,110576.3]
["РДО(EI45) 1000.2200/02-150",109988.36,121818.36]
["РДО(EI45) 1200.2000/02-150",104158.94,120518.36]
["РДО(EI45) 1200.2200/02-150",123823.3,137904.46]
[]
["Комплектация:"]
[]
["Полотно - окрашенная оцинкованная сталь"]
["Рама - в обхват проема"]
["Ручка с замком и возможностью аварийного выхода"]
["Петли подъемные"]
["Автоматический доводчик"]
[]
["Откатные двери противопожадные, с пределом огнестойкости EI45"]
[]
["Наименование","среднетемпер. исп","низкотемп. исп","Система противовеса","замок для ОД"]
["ОД(EI45) 1200.2000/02-150","237 527,99","251 798,74","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1200.2200/02-150","240 372,67","255 319,42","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1200.2400/02-150","243 214,10","258 810,85","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1200.2600/02-150","299 488,78","311 288,71","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1200.2800/02-150","320 802,39","335 836,89","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1200.3000/02-150","327 927,32","342 017,70","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 1400.2000/02-150","275 065,49","291 212,30","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1400.2200/02-150","277 954,86","294 206,48","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1400.2400/02-150","282 048,35","297 980,66","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1400.2600/02-150","327 879,15","340 288,46","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1400.2800/02-150","349 241,52","363 055,64","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1400.3000/02-150","352 726,45","367 925,07","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 1600.2000/02-150","295 740,25","312 025,19","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1600.2200/02-150","299 848,02","316 254,83","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1600.2400/02-150","304 839,79","321 315,66","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1600.2600/02-150","344 007,74","358 400,37","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1600.2800/02-150","368 372,76","385 442,57","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1600.3000/02-150","378 598,65","394 899,03","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 1800.2000/02-150","323 268,79","341 071,48","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1800.2200/02-150","327 772,25","346 430,50","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1800.2400/02-150","332 718,52","351 947,14","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1800.2600/02-150","377 999,72","393 459,97","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1800.2800/02-150","401 590,43","417 369,18","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 1800.3000/02-150","409 690,82","427 097,82","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 2000.2400/02-150","351 708,73","373 291,98","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2000.2600/02-150","391 800,04","407 693,35","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2000.2800/02-150","427 189,40","448 841,71","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2000.3000/02-150","442 898,39","461 404,71","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 2200.2400/02-150","351 091,62","426 698,07","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2200.2600/02-150","389 425,73","455 148,57","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2200.2800/02-150","419 034,67","501 018,26","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2200.3000/02-150","446 235,01","521 621,63","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 2400.2400/02-150","396 420,76","406 219,87","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2400.2600/02-150","412 753,30","432 548,69","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2400.2800/02-150","443 771,51","468 946,01","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2400.3000/02-150","459 542,88","483 020,88","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 2600.2400/02-150","387 218,13","503 630,47","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2600.2600/02-150","402 911,14","524 031,04","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2600.2800/02-150","418 953,32","544 899,53","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2600.3000/02-150","430 073,06","565 222,01","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 2800.2400/02-150","443 221,71","492 490,28","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2800.2600/02-150","461 028,77","512 272,43","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2800.2800/02-150","473 807,29","526 273,63","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 2800.3000/02-150","486 694,59","540 399,79","92 482,60","по запросу"]
[]
["ОД(EI45) 3000.2400/02-150","468 215,58","493 353,77","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 3000.2600/02-150","487 233,09","513 376,81","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 3000.2800/02-150","500 836,35","527 502,96","92 482,60","по запросу"]
["ОД(EI45) 3000.3000/02-150","514 556,61","541 756,94","92 482,60","по запросу"]
[]
["Полотно - окрашенная оцинкованная сталь"]
["Рама и каркас полотна - inox 304"]
["Швеллер обрамления проема RAL-9003"]
["Ручки рычажные, не соединены между собой"]

{"sheet":"polybox","index":97,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,3,1],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,1,5,1],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[6,1,7,1],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[8,1,9,1],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[10,1,11,1],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[12,1,13,1],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[14,1,15,1],[14,6,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[16,1,17,1],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,1,19,1],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[20,1,21,1],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[26,0,27,0],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[50,0,53,0],[50,1,53,1]]}
["Прайс-лист на камеры интенсивного охлаждения и шоковой заморозки",{"$nulls":8},"Главное меню"]
["Маркировка","Вмести-мость","Габаритные размеры, ш*г*в","Вес, кг","Интенсивное охлаждение с +90С до +3С, за 90 мин/кг","Интенсив ная заморозка с +90С до -18С за 240 мин/кг","Параметры электросети, Vol/Hz/Ph","Мощность электрическая, (не более), кВт","Розничная стоимость руб."]
["BCFG 1/1-T1-R","1 тележка на 20 уровней для противней 600х400 или гастроемкос-тей GN1/1","870х1120х2170","285","80","65","380/50/3","5","940 250,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"1480х870х1400","320","---","---"]
["BCG 1/1-T1-R","1 тележка на 20 уровней для противней 600х400 или гастроемкос-тей GN1/1","870х1120х2170","285","80","---","380/50/3","5,9","830 000,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"1480х870х1400","150","---","---"]
["BCF 1/1-T1-R","1 тележка на 20 уровней для противней 600х400 или гастроемкос-тей GN1/1","1170х1030х2355","305","80","65","380 50 3","5","1 046 000,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"1480х870х1400","360","---","---"]
["BC 1/1-T1-R","1 тележка на 20 уровней для противней 600х400 или гастроемкос-тей GN1/1","1170х1030х2355","305","80","---","380/50/3","5,9","925 000,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"1480х870х1400","260","---","---"]
["BCF 2/1-T1-R","1 тележка на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1","1650х1250х2400","505","150","100","380/50/3","9,9","1 644 500,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"1480х870х1400","400","---","---"]
["BC 2/1-T1-R","1 тележка на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1","1650х1250х2400","505","150","---","380/50/3","8,9","1 398 500,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"1480х870х1400","400","---","---"]
["BCF 2/1-T2-R","2 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1","1650х2250х2400","820","300","200","380/50/3","18,7","2 394 500,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"2100х870х1400","520","---","---"]
["BC 2/1-T2-R","2 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1","1650х2250х2400","820","300","---","380/50/3","14,7","2 212 000,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"2290х870х1400","400","---","---"]
["BCF 2/1-T3-R","3 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1","1650х3250х2400","1100","450","300","380/50/3","27","3 283 000,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"2290х870х1400","735","---","---"]
["BC 2/1-T3-R","3 тележки на 20 уровней для противней 600х800 или гастроемкос-тей GN2/1","1650х3250х2400","1100","450","---","380/50/3","20,3","2 607 000,00"]
["компрессорно-конденсатор-ный агрегат, на раме, в кожухе",null,"2290х870х1400","520","---","---"]
[]
["Доступные опции для модульных камер интенсивного охлаждения и шоковой заморозки"]
[]
["Опции","Единица измерения","Розничная стоимость , руб.","BCF 1/1-T1, BC 1/1-T1","BCF 2/1-T1, BC 121-T1","BCF 2/1-T2, BC 2/1-T2","BCF 2/1-T3, BC 2/1-T3"]
["L - лаги для монтажа камеры 30*30*30","комплект","15500","*","*"]
[null,"комплект","20000",null,null,"*","*"]
["2Р-камера тоннельного исполнения (2 двери)","комплект","40550","*","*","*","*"]
["S - исполнение внешней обшивки камеры из нержавеющей стали","комплект",66500,"*"]
[null,null,109000,null,"*"]
[null,null,154400,null,null,"*"]
[null,null,183500,{"$nulls":3},"*"]
["Z -пороговая накладка обогреваемая (при исполнении без порога)","шт","18900","*","*","*","*"]
["Z1 - пандус (обогреваемый)","шт","21900","*","*","*","*"]
["ТР1 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600х400 из нерж. стали AISI 430","шт","26 400","*"]
["ТР1 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600х400 из нерж. стали AISI 304","шт","39 600","*"]
["ТР2 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600х800 из нерж. стали AISI 430","шт","39 000",null,"*","*","*"]
["ТР2 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600х800 из нерж. стали AISI 304","шт","55 300",null,"*","*","*"]
["NI/1-направляющие для противней и гастроемкостей GN1/1","комплект (20 пар)","17 336","*"]
["G - полка 600х400мм, перфорированная нерж.сталь AISI304","шт","3900","*"]
["Р1 - противень 600х400х20 нерж сталь AISI 430","шт","3200","*"]
["Р1 - противень 600х400х20 нерж сталь AISI 304","шт","3500","*"]
["Р2 - противень 600х800х20 нерж сталь AISI 430","шт","4400",null,"*","*","*"]
["Р2 - противень 600х800х20 нерж сталь AISI 304","шт","4900",null,"*","*","*"]
["J - рама-подставка под агрегат","шт",19950,"*","*"]
[null,null,21900,null,null,"*","*"]
["K - комплект кронштейнов для конденсатора (при исполнении С3)","комплект","7250","*","*","*","*"]
["Y - виброопора (с комплектом крепежа)","шт","2150","*","*","*","*"]
["С - зимний комплект (при расположении компрессорно-конденсаторного агрегата на улице)","комплект","29450 38500","*","*","*","*"]
["V - деревянная упаковка (камера + агрегат)","комплект",18000,"*"]
[null,null,25000,null,"*"]
[null,null,28000,null,null,"*"]
[null,null,32000,{"$nulls":3},"*"]
["BCF - камера интенсивного охлаждения и шоковой заморозки"]
["ВС - камера интенсивного охлаждения"]
["Т1, Т2, Т3 - количество тележек"]
["R - исполнение камеры с теплоизоляционным полом (стандартное исполнение)"]

{"sheet":"Hicoldholbar","index":98,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"merged":[[1,1,1,13],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[8,1,8,12],[25,1,25,8]]}
[]
[null,"Барные холодильные шкафы",{"$nulls":15},"Главное меню"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Внутренний объем, л","Температурный режим","Вместимость бутылок, шт","Напряжение питания","Мощность потреб., Вт","Вес, кг","Габариты в упаковке, мм","Розничная цена.\n Доллары США, $"]
[null,"XW-55","450*510*510h",52,"`8-`4",17,"220 В, 50 Гц",215,23,"460*540*545h",{"v":359.6,"d":"360"}]
[null,"XW-85","450*520*680h",72,null,25,null,null,29,"460*540*715h",434]
[null,"XW-105","450*520*830h",92,null,31,null,null,31,"460*540*890h",{"v":477.4,"d":"477"}]
[]
[null,"Шкафы шоковой заморозки GN 1/1 из нержавеющей стали"]
[]
[null,"Модель","Габариты, мм","Напряжение питания","Вместимость, кол. Противней GN1/1","Вместимость, кол. Противней 600*400мм","Расстояние между противнями, мм","Производит. шокового охлаждения за 90 мин., кг","Производит. шокового замораживания за 240 мин., кг","Диапазон температур шокового охлаждения, С","Диапозон температур шокового замораживания, С","Хладагент","Мощность потреб., Вт","Вес, кг","Розничная цена.\n Евро, €"]
[null,"W5 TGO","710*700*840 мм","220 В, 50 Гц",5,null,60,14,10,"70/3","70/-18","R 404 a",867,80,{"v":3064.72,"d":"3,065"}]
[null,"W7 TGN","700*800*1080 мм",null,7,null,65,25,18,{"$nulls":3},1800,110,{"v":4347.679999999999,"d":"4,348"}]
[null,"W10 TGN","700*800*1765 мм",null,10,10,75,40,28,{"$nulls":3},2200,140,{"v":6137.56,"d":"6,138"}]
[null,"W14 TGN","780*800*1765 мм",null,14,14,70,50,35,"90/3","90/-18",null,3440,160,{"v":7302.2,"d":"7,302"}]
{"$rows_empty":10}
[null,"Перед выставлением счёта уточняйте, пожалуйста, наличие оборудования на складе."]

{"sheet":"Печи и аксессуары","index":99,"n_rows":67,"n_cols":9,"rows_kept":67,"merged":[[1,8,1,9],[6,1,7,1]]}
[]
[{"$nulls":8},"Главное меню"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Цены указаны в у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["Модель","Комментарий","Изображение","Описание","Кол-во уровней","Размер противней","Технические характеристики","Розничная цена  у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["ALFA43GHU",null,null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электромеханическое управление, встроенный комплект для автономной подачи воды 4730.",4,"435 х 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней)","(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.",795]
["LEV43XV-2",null,null,"Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.",8,"435 х 320 мм или GN2/3 (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 600x600x950 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей серий ALFA43, 45.",880]
["ALFA43X"," Замена печи Alfa43. Складская.",null,"Конвекционная печь, электромеханическое управление.",4,"435 х 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820))","(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.",531]
["ALFA43XMF"," Замена печи Alfa43MF. Складская.",null,"Конвекционная многофункциональная печь с режимами приготовления: конвекция, статика, гриль, нижний нагрев + конвекция; электромеханическое управление.",4,"435 х 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820))","(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-260ºС, таймер 0-60´, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.",745]
["ALFA43GH","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электромеханическое управление.",4,"435 х 320 мм (в комплекте набор из 2-х противней и 2-х решеток для гриля)","(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.",740]
["ALFA43XE","Складская",null,"Конвекционная печь, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.",4,"435 х 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820))","(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.",760]
["ALFA43XEH","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.",4,"435 х 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820))","(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, , электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.",795]
["ALFA43XEHPL","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.",4,"435 х 320 мм (в комплекте набор из 4-х перфорированных противней (мод. 3755))","(ШхГхВ) 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, , электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.",795]
["ALFA310","Складская",null,"Конвекционная печь, электромеханическое управление, эконом - версия, 1 вентилятор.",3,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 800х747х503 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 4,3 кВт.",1360]
["ALFA425H","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление, боковое открытие (левостороннее).",4,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 800х747х563 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.",1725]
["ALFA420H","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление.",4,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 800х747х563 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.",1575]
["ALFA420MFH","Складская",null,"Конвекционная многофункциональная печь с функцией пароувлажнения и режимами работы: конвекция, конвекция + пароувлажнение, статика, гриль; электромеханическое управление.",4,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 800х747х563 мм, термостат 70-280ºС, таймер 1-60´+ ручной режим, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. ",1748]
["ALFA144XE1","Product Excellence Award 2015 в категории «Печи»! Великобритания.",null,"Конвекционная печь, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.",4,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая).",1656]
["ALFA144GH1","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.",4,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 780х715х562 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая). В комплекте к печи: арт. 3999  - комплект для установки печей друг на друга, арт. 3924  - комплект для уменьшения скорости потока вентилятора. ",1748]
["ALFA241XM","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление.",6,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 872х810х805 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 8,3 кВт.",{"v":2719.15,"d":"2719"}]
["ALFA241VE","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.",6,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 872х810х805 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 5,5-8,3 кВт (регулируемая).",{"v":2804.15,"d":"2804"}]
["ALFA341XM","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электромеханическое управление.",10,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 872х810х1125 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.",{"v":3645.65,"d":"3646"}]
["ALFA341VE","Складская",null,"Конвекционная печь с функцией пароувлажнения, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.",10,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 872х810х1125 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 9-16 кВт (регулируемая).",{"v":3798.65,"d":"3799"}]
["LEV43RU","Складская",null,"Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения, производство Россия.",10,"435 х 320 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 610х540х917мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA43, 45.",{"v":30000,"d":"30,000р."}]
["LEV143RU","Складская",null,"Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения, производство Россия.",10,"600 х 400 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 800х700х917 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС,  корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA310, ALFA420, старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.",{"v":57000,"d":"57,000р."}]
["LEV143XV-2","Складская",null,"Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.",8,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 810x800x950 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей серий ALFA310, ALFA420, старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.",1048]
["LEV241XV","Складская",null,"Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.",8,"600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 920х800х950 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA241",1463]
["LEV241RU","Пр-во Россия, под заказ",null,"Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения, производство Россия.","6 для 12 противней","600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ)  860Х890Х730 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA241, ALFA341, 2-х штук серий ALFA310, 425, 420 (установка одна на другую).",{"v":72000,"d":"72,000р."}]
["LEV341XV","Складская",null,"Расстоечный шкаф с функцией подогрева и пароувлажнения.","6 для 12 противней","600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 940х920х600 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA341",1560]
[36228,"Пр-во Россия, под заказ",null,"Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA43, 45",8,"435 x 320 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 600х600х900мм,  8 уровней направляющих д/противней 435х320мм (загрузка по широкой стороне), в комплекте 4 ограничителя, регулируемые ножки, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA43, ALFA45.",{"v":19800,"d":"19,800р."}]
["TVL40 ","Складская",null,"Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA43, 45",8,"435 x 320 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 600x600x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA43, ALFA45.",500]
["2RIP40","Складская",null,"Комплект полок для подставки TVL40","-","-","Нержавеющая сталь ",150]
[36230,"Пр-во Россия, под заказ",null,"Подставка под печь с направляющими для противней для печей серий ALFA310, ALFA420",9,"600 х 400 мм или GN1/1  (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 780х715х930 мм, сварная конструкция, 9 уровней д/гастроемкости GN1/1 или противня 600х400мм (в комплект не входят), без столешницы, вставки слева и справа AISI 304-1, 5мм, в комплекте 4 ограничителя, загрузка по широкой стороне, регулируемые ножки, нержавеющая сталь.",{"v":32600,"d":"32,600р."}]
["TVL420 ","Складская.",null,"Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серий ALFA310, ALFA420",8,"600 х 400 мм или GN1/1  (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 800x747x900 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA425 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.",585]
[36229,"Пр-во Россия, под заказ",null,"Подставка под печь с направляющими для противней, для установки 2-х печей серий ALFA310, ALFA420.",4,"600 х 400 мм или GN1/1  (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 780х715х500 мм, сварная конструкция, 4 уровня направляющих, д/гастроемкости GN1/1 или противня 600х400мм (в комплект не входят), без столешницы, вставки слева и справа AISI 304-1, 5мм, в комплекте 4 ограничителя, загрузка по широкой стороне, регулируемые ножки, нержавеющая сталь.",{"v":28400,"d":"28,400р."}]
["TVL420D ","Новинка! Складская.",null,"Подставка под печь с направляющими для противней, для установки 2-х печей серий ALFA310, ALFA420.",4,"600 х 400 мм или GN1/1  (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 780x700x504 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для установки 2-х печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA425 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144. ",750]
["2RIP420","Новинка, под заказ.",null,"Комплект полок для подставки TVL420 и TVL420D","-","-","Нержавеющая сталь ",160]
["TVL240","Складская",null,"Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA241",16,"600 х 400 мм или GN1/1  (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 900x850x900/950 мм, расстояние между направляющими 70 мм, нержавеющая сталь, для печей серий ALFA241",580]
["TVL340","Складская",null,"Подставка под печь с направляющими для противней, для печей серии ALFA341",8,"600 х 400 мм или GN1/1  (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 900x850x616 мм, расстояние между направляющими 70 мм,  нержавеющая сталь, для печей серий ALFA341",615]
["2RIP240","Под заказ",null,"Комплект полок для подставки TVL240, TVL340","-","-","Нержавеющая сталь ",190]
["RUTVL","Под заказ",null,"Комплект колес для подставки под печи (4 шт.)","-","-","Нержавеющая сталь ",152]
["RGN11-4","Под заказ",null,"Комплект напрявляющих на 4 уровня для GN1/1 глубиной меньше 20мм.","-","-","Нержавеющая сталь ",116]
["RGN11-6","Под заказ",null,"Комплект напрявляющих на 6 уровней для GN1/1 глубиной меньше 20мм.","-","-","Нержавеющая сталь ",197]
["RGN11-10","Под заказ",null,"Комплект напрявляющих на 10 уровней для GN1/1 глубиной меньше 20мм.","-","-","Нержавеющая сталь ",270]
["K2535"," Замена зонта K400X. Складская.",null,"Зонт вытяжной.","-","-","(ШхГхВ) 876x1060x345 мм, максимальный воздушный поток 1250 м3/час, 2 ступени регулировки скорости, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание 220В, 50 Гц, 0,45 кВт,  лабиринтные фильтры, нержавеющая сталь, для печей ALFA241, ALFA341.",900]
["K2535C","Замена зонта K400XC. Складская.",null,"Зонт вытяжной с пароконденсатором.","-","-","(ШхГхВ) 876x1053x418 мм, максимальный воздушный поток 800 м3/час, 2 ступени регулировки скорости, диаметр воздуховода 245 мм, электропитание 220В, 50 Гц, 0,45 кВт,  лабиринтные фильтры, нержавеющая сталь, для печей ALFA241, ALFA341.",1900]
["SH12K4/3","Складская, пр-во Россия",null,"Шпилька - тележка для противней размером 435х320мм, 12 уровней, на колесах, нержавеющая сталь.",12,"435 х 320 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 485х330х1650 мм, расстояние между направляющими 70 мм,  нержавеющая сталь, 4 колеса (2 с тормозом), загрузка по широкой стороне, для противней 435х320мм.",{"v":20500,"d":"20,500р."}]
["SH12K6/4","Складская, пр-во Россия",null,"Шпилька - тележка для противней размером 600х400мм, 12 уровней, на колесах, нержавеющая сталь.",12,"600 х 400 мм (в комплект не входят)","(ШхГхВ) 650х410х1700 мм, расстояние между направляющими 70 мм,  нержавеющая сталь, 4 колеса (2 с тормозом), загрузка по широкой стороне, для противней 600х400мм.",{"v":21000,"d":"21,000р."}]
[3981,"Складская",null,"Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей ALFA142XM, ALFA143XM, ALFA144XE1.","-","-","Для печей ALFA142XM, ALFA143XM, ALFA144XE1.",29]
[3921,"Складская",null,"Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей Alfa341.","-","-","Для печей ALFA341.",80]
[3922,"Складская",null,"Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей Alfa241.","-","-","Для печей ALFA241.",70]
[3924,"Складская",null,"Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей Alfa135, 161.","-","-","Для печей ALFA135, 161",29]
[3925,"Складская",null,"Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей Alfa144GH, Alfa143GH.","-","-","Для печей ALFA144GH, ALFA143GH.",30]
[3926,"Складская",null,"Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей серии Alfa43","-","-","Для печей ALFA43, ALFA 43GH, ALFA43XE, ALFA43XEHPL.",30]
[3927,"Складская",null,"Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора для печей серии Alfa420.","-","-","Для печей серии ALFA420, ALFA425.",30]
[4730,"Складская",null,"Устройство для подачи воды (емкость 5л)","-","-","Для печей ALFA43GH, ALFA420H, ALFA425H, ALFA144GH1 и старый ассортимент: ALFA143GH.",{"v":54.553929552238806,"d":"55"}]
[3743,"Складская",null,"Противень алюминиевый (в комплекте 4 шт.)","-","600 х 400 мм","Для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA425, ALFA144, ALFA241, ALFA341, старый ассортимент:  ALFA142, ALFA143 .",80]
[3774,"Складская",null,"Противень алюминиевый (в комплекте 6 шт.)","-","600 х 400 мм","Для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA425, ALFA144, ALFA241, ALFA341, старый ассортимент:  ALFA142, ALFA143 .",120]
[3751,"Складская",null,"Противень алюминиевый перфорированный (в комплекте 4 шт.)","-","600 х 400 мм","Для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA425, ALFA144, ALFA241, ALFA341, старый ассортимент:  ALFA142, ALFA143 .",85]
[3810,"Складская",null,"Решетка для багета рифленная (в комплекте 4 шт.)","-","600 х 400 мм","Для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA425, ALFA144, ALFA241, ALFA341, старый ассортимент:  ALFA142, ALFA143 .",100]
[3805,"Складская",null,"Решетка хромированная (в комплекте 4 шт.)","-","600 х 400 мм","Для печей серий ALFA310, ALFA420, ALFA425, ALFA144, ALFA241, ALFA341, старый ассортимент:  ALFA142, ALFA143 .",75]
[3780,"Складская",null,"Противень антипригарный (в комплекте 4 шт.)","-","435 х 320 мм","Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.",57]
[3820,"Складская",null,"Противень алюминизированный (в комплекте 4 шт.)","-","435 х 320 мм","Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.",35]
[3755,"Складская",null,"Противень алюминиевый перфорированный (в комплекте 4 шт.)","-","435 х 320 мм","Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.",80]
[3729,"Складская",null,"Решетка хромированная (в комплекте 4 шт.)","-","435 х 320 мм","Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.",45]
[3735,"Складская",null,"Решетка для багета рифленная (в комплекте 4 шт.)","-","435 х 320 мм","Для печей серии ALFA43 и старый ассортимент ALFA45.",70]

{"sheet":"ПММ ECOLINE","index":100,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"merged":[[1,6,1,7]]}
[]
[{"$nulls":6},"Главное меню"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Цены указаны в у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["Модель","Коммент","Изображение","Описание","Технические характеристики","Розничная цена  у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["UG402DM","Складская",null,"Стаканомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, высота ПММ 710 мм.","(ШхГхВ) 440x530x710 мм,  220В, 2,6 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, потребление воды на цикл мойки - 2,3 л, высота моечной камеры(мм) 310, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).",1369]
["UG403DM","Складская",null,"Стаканомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм.","(ШхГхВ) 440x530x710 мм,  220В, 2,6 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция \"Чистая вода\", функция \"Экстра ополаскивание\", сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, высота моечной камеры(мм) 310, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).",1429]
["UG405DM","Складская",null,"Стаканомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенная система HTR.","(ШхГхВ) 440x530x710 мм,  220В, 2,6 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция \"Чистая вода\", функция \"Экстра ополаскивание\", система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, высота моечной камеры(мм) 310, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).",1469]
["UG405DMRU","Складская",null,"Стаканомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенная система HTR, кассета для тарелок в комплекте.","(ШхГхВ) 440x530x710 мм,  220В, 2,6 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция \"Чистая вода\", функция \"Экстра ополаскивание\", система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, высота моечной камеры(мм) 310, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -1 шт., WB40D01 - для тарелок - 1 шт., PHO0S01 для столовых приборов).",1490]
["UG402DMS","Под заказ",null,"Стаканомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, высота ПММ 710 мм, встроенный водоумягчитель.","(ШхГхВ) 440x530x710 мм,  220В, 2,6 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, потребление воды на цикл мойки - 2,3 л, высота моечной камеры(мм) 310, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).",1509]
["UG403DMS","Под заказ",null,"Стаканомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенный водоумягчитель.","(ШхГхВ) 440x530x710 мм,  220В, 2,6 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, функция \"Чистая вода\", функция \"Экстра ополаскивание\", сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, высота моечной камеры(мм) 310, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).",1569]
["UG405DMS","Под заказ",null,"Стаканомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенный водоумягчитель, система HTR.","(ШхГхВ) 440x530x710 мм,  220В, 2,6 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, высота моечной камеры(мм) 310, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов -2 шт. и PHO0S01 для столовых приборов).",1669]
["UD500D","Складская",null,"Посудомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм.","(ШхГхВ) 580x600x820мм,  220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, полезная высота моечной камеры(мм) 365, потребление воды на 1 цикл мойки - 3,2 л, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).",1460]
["UD503D","Складская",null,"Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм.","(ШхГхВ) 580x600x820 мм,  220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, фукнция \"Чистая вода\", сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов).",1488]
["UD505D","Складская",null,"Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR.","(ШхГхВ) 580x600x820 мм,  220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, функция \"Чистая вода\", высота моечной камеры(мм) 365, потребления воды на цикл мойки 3,2л,  в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":1668.0561273600001,"d":"1668"}]
["UD500DS","Под заказ",null,"Посудомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенный водоумягчитель.","(ШхГхВ) 580x600x820 мм,  220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электромеханическое управление, производительность 24/40, 2 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, потребление воды на цикл мойки 3,2л, высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов).",1600]
["UD503DS","Складская",null,"Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенный водоумягчитель.","(ШхГхВ) 580x600x820 мм,  220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, функция \"Чистая вода\", поребление вода на цикл мойки 3,2 л, высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов).",1660]
["UD505DS","Складская",null,"Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.","(ШхГхВ) 580x600x820 мм,  220В/380В, 3,2/5,7 кВт, электронное управление, производительность 40/24/15, 3 программы, функция мягкого старта, сливная помпа с фильтром,  дозаторы моющего и ополаскивающих средств, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, высота моечной камеры(мм) 365, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для посуды, PB50G01 для стаканов и PHO0S02 для столовых приборов).",1808]
["HTY500D","складская",null,"Посудомоечная машина электромеханическое управление серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм.","(ШхГхВ) 620х730х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электромеханическое управление, размер кассет (мм) 500х500, производительность 40/20, 2 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном для стаканов и PHOOS03 для столовых приборов).",3300]
["HTY503D","складская",null,"Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм.","(ШхГхВ) 620х730х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, производительность 60/30/20, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном для стаканов и PHOOS03 для столовых приборов).",3430]
["HTY505D","складская",null,"Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR.","(ШхГхВ) 620х730х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, производительность 60/30/20, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном для стаканов и PHOOS03 для столовых приборов).",3550]
["HTY505DS","под заказ",null,"Посудомоечная машина электронное управление серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.","(ШхГхВ) 620х730х1530/2102 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, производительность 60/30/20, 3 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, комбинированные моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304 и пластика, сливная помпа с трехступенчатым фильтром, бойлер с возможностью полного слива, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, встроенный водоумягчитель непрерывного цикла, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном для стаканов и PHOOS03 для столовых приборов).",3850]
["PHOOS01","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с одним отсеком",null,12]
["PHOOS02","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с 6 отсеками",null,20]
["PHOOS03","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с 8 отсеками",null,26]
["PB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400 х 400 мм, полипропилен",null,52]
["WH00S01","Складская",null,"Вставка к кассете для 17 небольших тарелок",null,14]
["WH00C01","Под заказ",null,"Вставка к кассете для чашек",null,24]
["WB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,56]
["WB40D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 400 х 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,55]
["WB40G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 400 х 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,108]
["PB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен",null,52]
["PB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, полипропилен",null,52]
["WB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,58]
["WB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,62]
["WB50T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием",null,92]
["WB50G04","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,117]
["WB50G03","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,133]
["WB50G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 120 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,145]
["PB60D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен",null,87]
["PB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, полипропилен",null,87]
["PB60T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен",null,86]
["WB60T03","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,97]
["WB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,114]
["WB60D01","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",136]
["WB60D02","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",145]
["WT06-1","Под заказ",null,"Нижняя полка, нержавеющая сталь","Нержавеющая сталь, 580х680х120/230 мм, ножки регулируются по высоте",{"v":283.9044776119403,"d":"284"}]
["WT07-1","Под заказ",null,"Тележка для кассет","Нержавеющая сталь, 580х680х155 мм",{"v":343.4328358208955,"d":"343"}]
["WP01","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CWG400 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 500х500х490 мм",{"v":318.24776119402986,"d":"318"}]
["WP02","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CW500 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 600х600х500 мм",700]
["WT51200SR","Новинка! Под заказ.",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821]
["WT51200SL","Новинка! Под заказ.",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821]
["WT51200SHR","Новинка! Складская.",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025]
["WT51200SHL","Новинка! Складская.",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025]
["WTX51200R","Новинка! Под заказ.",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",494]
["WTX51200L","Новинка! Под заказ.",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200х710х850/910 мм, ножки регулируются по высоте",494]
["WTX5700R","Новинка! Складская.",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421]
["WTX5700L","Новинка! Складская.",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421]
["WTX5700","Новинка! Под заказ.",null,"Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа","Нержавеющая сталь,  700x560x821,5 мм",414]
["DVL211103","Складская",null,"DVL211103 Водоумягчитель,12 л","(ШхГхВ) 190x255x500мм, вес нетто 9,5 кг, соль 1,5 кг, скорость потока 1000 l/h, минимальное/максимальное давление 1 ÷ 8 bar, минимальная/максимальная температура воды 4°C ÷ 25°C.",95]

{"sheet":"ПММ EASYLINE","index":101,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"merged":[[1,6,1,7]]}
[]
[{"$nulls":6},"Главное меню"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Цены указаны в у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["Модель","Коммент","Изображение","Описание","Технические характеристики","Розничная цена  у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["UG411DM","Складская",null,"Стаканомоечная машина серия EASYLINE фронтальной загрузки для кассет 400 х 400 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.","(ШхГхВ) 488х532х705 мм,  220В, 3,1 кВт, электронный тип управления, производительность макс 30 касс/час,  5 программ (стекло - 70c, стекло  -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава  по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства,  полезная высота загрузки (мм)300, в комплекте 3 кассеты  (PB40G01 для стаканов, WB40G01 c плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).",{"v":2080,"d":"2,080"}]
["UD511D","Складская",null,"Посудомоечная машина серия EASYLINE фронтальной загрузки для кассет 500 х 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.","(ШхГхВ) 600х600х820 мм,  220В/380D, 3,4/5,2 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, производительность макс 40 касс/час,  6 программ (стекло - 70c, стекло  -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава  по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства,  полезная высота загрузки (мм)415, в комплекте 3 кассеты  (PB50D01 для стаканов, PB50G01 c плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":2168,"d":"2,168"}]
["HTY511D","Складская",null,"Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.","(ШхГхВ) 620х736х1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, производительность макс 60 касс/час,  6 программ (стекло - 70c, стекло  -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава  по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства,  полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты  (PB50D01 для стаканов, PB50G01 c плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":3900,"d":"3,900"}]
["HTY611D","Складская",null,"Посудомоечная машина серия EASYLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм и/или 600х500 мм со встроенным дозатором моющего средства и насосом ополаскивания.","(ШхГхВ) 734х760х1580/2000 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 600x500, производительность макс 60 касс/час,  6 программ (стекло - 70c, стекло  -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава  по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)420, в комплекте 3 кассеты  (PB50D01 для стаканов, PB50G01 c плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":4250,"d":"4,250"}]
["PHOOS01","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с одним отсеком",null,12]
["PHOOS02","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с 6 отсеками",null,20]
["PHOOS03","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с 8 отсеками",null,26]
["PB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400 х 400 мм, полипропилен",null,52]
["WH00S01","Складская",null,"Вставка к кассете для 17 небольших тарелок",null,14]
["WH00C01","Под заказ",null,"Вставка к кассете для чашек",null,24]
["WB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,56]
["WB40D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 400 х 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,55]
["WB40G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 400 х 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,108]
["PB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен",null,52]
["PB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, полипропилен",null,52]
["WB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,58]
["WB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,62]
["WB50T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием",null,92]
["WB50G04","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,117]
["WB50G03","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,133]
["WB50G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 120 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,145]
["PB60D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен",null,87]
["PB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, полипропилен",null,87]
["PB60T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен",null,86]
["WB60T03","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,97]
["WB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,114]
["WB60D01","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",136]
["WB60D02","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",145]
["WT06-1","Под заказ",null,"Нижняя полка, нержавеющая сталь","Нержавеющая сталь, 580х680х120/230 мм, ножки регулируются по высоте",{"v":283.9044776119403,"d":"284"}]
["WT07-1","Под заказ",null,"Тележка для кассет","Нержавеющая сталь, 580х680х155 мм",{"v":343.4328358208955,"d":"343"}]
["WP01","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CWG400 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 500х500х490 мм",{"v":318.24776119402986,"d":"318"}]
["WP02","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CW500 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 600х600х500 мм",700]
["WT51200SR","Новинка! Под заказ.",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821]
["WT51200SL","Новинка! Под заказ.",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821]
["WT51200SHR","Новинка! Складская.",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025]
["WT51200SHL","Новинка! Складская.",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025]
["WTX51200R","Новинка! Под заказ.",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",494]
["WTX51200L","Новинка! Под заказ.",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200х710х850/910 мм, ножки регулируются по высоте",494]
["WTX5700R","Новинка! Складская.",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421]
["WTX5700L","Новинка! Складская.",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421]
["WTX5700","Новинка! Под заказ.",null,"Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа","Нержавеющая сталь,  700x560x821,5 мм",414]

{"sheet":"ПММ TOPLINE","index":102,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"merged":[[1,7,1,8]]}
[]
[{"$nulls":7},"Главное меню"]
[{"$nulls":7},"Размер скидки",{"v":0,"d":"0%"}]
[]
[{"$nulls":4},"Цены указаны в у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["Модель","Комментарий","Изображение","Описание","Технические характеристики","Розничная цена  у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%.","Дилерская цена у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["UG420D","Под заказ",null,"Машина посудомоечная для мойки стекла серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400х400 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.","(ШхГхВ) 488х530х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  9 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H тарелки - 240с),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном  и PHO0S01 для столовых приборов).",{"v":2580,"d":"2,580"},{"$f":"F7*(1-$I$3)","v":{"v":2580,"d":"2,580"}}]
["UG420DS","Под заказ",null,"Машина посудомоечная для мойки стекла серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400х400 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 488х530х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  9 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H тарелки - 240с),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном  и PHO0S01 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":2650,"d":"2,650"},{"$f":"F8*(1-$I$3)","v":{"v":2650,"d":"2,650"}}]
["UD520D","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополскивающего средств.","(ШхГхВ) 600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном  и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":2865,"d":"2,865"},{"$f":"F9*(1-$I$3)","v":{"v":2865,"d":"2,865"}}]
["UD520DS","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем. ","(ШхГхВ) 600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном  и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":3125,"d":"3,125"},{"v":3125,"d":"3,125"}]
["UD522D","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500х500 мм одновременно со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.","(ШхГхВ) 600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 2х72 кас/час,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном  и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":3630,"d":"3,630"},{"v":3630,"d":"3,630"}]
["UD522DS","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500х500 мм одновременно со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 2х72 кас/час,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном  и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":3884,"d":"3,884"},{"v":3884,"d":"3,884"}]
["UD526D","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм и кассет 600х500 для мойки гастроемкостей и противней 600х400 со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.","(ШхГхВ) 600х680х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600х400 мм одновременно,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 кассеты (Кассета для 8 противней, подставка для  мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":3818,"d":"3,818"},{"v":3818,"d":"3,818"}]
["UD526DS","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм и кассет 600х500 для мойки гастроемкостей и противней 600х400 со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 600х680х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600х400 мм одновременно,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 кассеты (Кассета для 8 противней, подставка для  мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":3993,"d":"3,993"},{"v":3993,"d":"3,993"}]
["HTY520D","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия  TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.","(ШхГхВ) 620х736х1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":5005,"d":"5,005"},{"v":5005,"d":"5,005"}]
["HTY520DS","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия  TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 620х736х1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":5200,"d":"5,200"}]
["HTY620D","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия  TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм и 600х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств.","(ШхГхВ) 734х760х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":5805,"d":"5,805"},{"v":5805,"d":"5,805"}]
["HTY620DS","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия  TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм и 600х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 734х760х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":5995,"d":"5,995"},{"v":5995,"d":"5,995"}]
["HTY620DH","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия  TOPLINE купольного типа для кассет 500х500 мм и 600х500 мм со встроенными дозаторами моющего  и ополаскивающего средств и конденсатором пара SHR.","(ШхГхВ) 734х840х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный конденсатор пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%).",{"v":6492,"d":"6,492"},{"v":6492,"d":"6,492"}]
["PHOOS01","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с одним отсеком",null,12,12]
["PHOOS02","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с шестью отсеками",null,20,20]
["PHOOS03","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с 8 отсеками",null,26,26]
["PB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400 х 400 мм, полипропилен",null,52,52]
["WH00S01","Складская",null,"Вставка к кассете для 17 небольших тарелок",null,14,14]
["WH00C01","Под заказ",null,"Вставка к кассете для чашек",null,55,55]
["WB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,56,56]
["WB40D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 400 х 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,55,55]
["WB40G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 400 х 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,108,108]
["PB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен",null,52,52]
["PB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, полипропилен",null,52,52]
["WB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,58,58]
["WB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,62,62]
["WB50T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием",null,92,92]
["WB50G04","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,117,117]
["WB50G03","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,133,133]
["WB50G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 120 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,145,145]
["PB60D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен",null,87,87]
["PB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, полипропилен",null,87,87]
["PB60T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен",null,86,86]
["WB60T03","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,97,97]
["WB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,114,114]
["WB60D01","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",136,136]
["WB60D02","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",145,145]
["WT06-1","Под заказ",null,"Нижняя полка, нержавеющая сталь","Нержавеющая сталь, 580х680х120/230 мм, ножки регулируются по высоте",{"v":283.9044776119403,"d":"284"},{"v":283.9044776119403,"d":"284"}]
["WT07-1","Под заказ",null,"Тележка для кассет","Нержавеющая сталь, 580х680х155 мм",{"v":343.4328358208955,"d":"343"},{"v":343.4328358208955,"d":"343"}]
["WP01","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CWG400 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 500х500х490 мм",{"v":318.24776119402986,"d":"318"},{"v":318.24776119402986,"d":"318"}]
["WP02","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CW500 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 600х600х500 мм",700,700]
["WT51200SR","Под заказ",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821,821]
["WT51200SL","Под заказ",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821,821]
["WT51200SHR","Складская",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025,{"v":1025,"d":"1,025"}]
["WT51200SHL","Складская",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025,{"v":1025,"d":"1,025"}]
["WTX51200R","Под заказ",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",494,494]
["WTX51200L","Под заказ",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200х710х850/910 мм, ножки регулируются по высоте",494,494]
["WTX5700R","Складская",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421,421]
["WTX5700L","Складская",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421,421]
["WTX5700","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа","Нержавеющая сталь,  700x560x821,5 мм",414,414]

{"sheet":"ПММ GREENLINE","index":103,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"merged":[[1,7,1,8]]}
[]
[{"$nulls":7},"Главное меню"]
[{"$nulls":7},"Размер скидки",{"v":0,"d":"0%"}]
[]
[{"$nulls":4},"Цены указаны в у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["Модель","Комментарий","Изображение","Описание","Технические характеристики","Розничная цена  у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%.","Дилерская цена у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 2%."]
["UG430DE","Под заказ",null,"Машина посудомоечная для мойки стекла серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 400х400 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и рекуператором DHR.","(ШхГхВ) 488х580х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  9 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H тарелки - 240с), система рекуперации DHR,  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01 для стаканов, WB40G02 с плоским дном  и PHO0S01 для столовых приборов).",{"v":3550,"d":"3,550"},{"$f":"F7*(1-$I$3)","v":{"v":3550,"d":"3,550"}}]
["UG430DES","Под заказ",null,"Машина посудомоечная для мойки стекла серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 400х400 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным рекуператором DHR, а также встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 488х580х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  9 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H тарелки - 240с), система рекуперации DHR,  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01 для стаканов, WB40G02 с плоским дном  и PHO0S01 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":3750,"d":"3,750"},{"$f":"F8*(1-$I$3)","v":{"v":3750,"d":"3,750"}}]
["UD530DE","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополскивающего средств и рекуператором DHR.","(ШхГхВ) 600х660х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном  и PHO0S02 для столовых приборов).",{"v":3990,"d":"3,990"},{"v":3990,"d":"3,990"}]
["UD530DES","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным рекуператором DHR, а также встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 600х660х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,  14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном  и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":4250,"d":"4,250"},{"v":4250,"d":"4,250"}]
["HTY530DE","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия GREENLINE купольного типа для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и рекуператором DHR.","(ШхГхВ) 620х732х1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR,  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов). ",{"v":6100,"d":"6,100"},{"v":6100,"d":"6,100"}]
["HTY530DES","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия GREENLINE купольного типа для кассет 500х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным рекуператором DHR, а также встроенным водоумягчителем.","(ШхГхВ) 620х732х1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR,  функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":6305,"d":"6,305"},{"v":6305,"d":"6,305"}]
["HTY630DE","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия GREENLINE купольного типа для кассет 500х500 мм и 600х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и рекуператором DHR.","(ШхГхВ) 734х760х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),  система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01 и PB60G01 для посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.",{"v":6890,"d":"6,890"},{"v":6890,"d":"6,890"}]
["HTY630DEH","Под заказ",null,"Посудомоечная машина серия GREENLINE купольного типа для кассет 500х500 мм и 600х500 мм со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств и встроенным рекуператором DHR и конденсатором пара SHR.","(ШхГхВ) 734х836х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт,  электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки  (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло  -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром,  система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01и PB60G01 для посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный конденсатор пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%).",{"v":7105,"d":"7,105"},{"v":7105,"d":"7,105"}]
["PHOOS01","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с одним отсеком",null,12,12]
["PHOOS02","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с шестью отсеками",null,20,20]
["PHOOS03","Складская",null,"Кассета для столовых приборов с 8 отсеками",null,26,26]
["PB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400х400 мм, полипропилен",null,52,52]
["WH00S01","Складская",null,"Вставка к кассете для 17 небольших тарелок",null,14,14]
["WH00C01","Под заказ",null,"Вставка к кассете для чашек",null,24,24]
["WB40G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 400 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,56,56]
["WB40D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 400 х 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,55,55]
["WB40G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 400 х 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,108,108]
["PB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен",null,52,52]
["PB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, полипропилен",null,52,52]
["WB50G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 500 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,58,58]
["WB50D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 500 х 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,62,62]
["WB50T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием",null,92,92]
["WB50G04","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,117,117]
["WB50G03","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,133,133]
["WB50G02","Под заказ",null,"Кассета для чашек 500 х 500 мм, Ø макс 120 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,145,145]
["PB60D01","Складская",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен",null,87,87]
["PB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, полипропилен",null,87,87]
["PB60T02","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен",null,86,86]
["WB60T03","Складская",null,"Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 х 400 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,97,97]
["WB60G01","Складская",null,"Кассета универсальная с плоским дном 600 х 500 мм, сетка с рильсановым покрытием",null,114,114]
["WB60D01","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",136,136]
["WB60D02","Под заказ",null,"Кассета для тарелок 600 х 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием","Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами",145,145]
["WT06-1","Под заказ",null,"Нижняя полка, нержавеющая сталь","Нержавеющая сталь, 580х680х120/230 мм, ножки регулируются по высоте",{"v":283.9044776119403,"d":"284"},{"v":283.9044776119403,"d":"284"}]
["WT07-1","Под заказ",null,"Тележка для кассет","Нержавеющая сталь, 580х680х155 мм",{"v":343.4328358208955,"d":"343"},{"v":343.4328358208955,"d":"343"}]
["WP01","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CWG400 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 500х500х490 мм",{"v":318.24776119402986,"d":"318"},{"v":318.24776119402986,"d":"318"}]
["WP02","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечной машины серии CW500 с нижней полкой","Нержавеющая сталь, 600х600х500 мм",700,700]
["WT51200SR","Под заказ",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821,821]
["WT51200SL","Под заказ",null,"Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",821,821]
["WT51200SHR","Складская",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025,{"v":1025,"d":"1,025"}]
["WT51200SHL","Складская",null,"Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5  мм, ножки регулируются по высоте",1025,{"v":1025,"d":"1,025"}]
["WTX51200R","Под заказ",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 1200x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",494,494]
["WTX51200L","Под заказ",null,"Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева","Нержавеющая сталь, 1200х710х850/910 мм, ножки регулируются по высоте",494,494]
["WTX5700R","Складская",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421,421]
["WTX5700L","Складская",null,"Стол простой (выходной) 700 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа","Нержавеющая сталь, 700x720x821,5 мм, ножки регулируются по высоте",421,421]
["WTX5700","Под заказ",null,"Подставка для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа","Нержавеющая сталь,  700x560x821,5 мм",414,414]

{"sheet":"ЛариМХМ","index":104,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,10],[5,1,5,9],[6,1,6,9],[7,1,7,9],[8,1,8,9],[9,1,9,9],[10,1,10,9],[11,1,11,9],[12,1,12,9],[13,1,13,9],[14,1,14,9],[15,1,15,9],[16,1,16,9],[17,1,17,9],[18,1,18,9],[19,1,19,9],[20,1,20,9],[21,1,21,9],[22,1,22,9],[23,1,23,9],[24,1,24,9],[25,1,25,9],[26,1,26,9]]}
["Лари МХМ",{"$nulls":11},"Главное меню"]
["Наименование","Охлаждаемая площадь для выкладки продуктов, м 2","Полезный охлаждаемый объём, м 3","Глубина загрузки, мм","Температура полезного охлаждаемого объёма при температуре окружающего воздуха 25° C и относительной влажности воздуха 60%, C°","Превышение температуры продуктов, находящихся в полезном охлаждаемом объёме, в процессе оттаивания, не выше, о C","Нагрузка на полки-решётки, кг, не более","Номинальная мощность, Вт","Габаритные размеры, мм:","Масса, кг","Розничная цена"]
["ЛХН-1850",1.2,0.5,490,"минус 18 … минус 24",3,20,530,"1850х850х790",130,90060]
["ЛХН-2100",1.4,0.7,570,"минус 18 … минус 25",3,20,540,"2100х850х860",145,92580]
["ЛХН-2500",1.7,0.9,null,"минус 18 … минус 26",3,20,550,"2500х850х860",165,98650]
[]
["7.226.009","Крышка (заглушка верхняя для ценникодержателей) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},2701]
["7.226.009-01","Крышка (заглушка верхняя для ценникодержателей) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},2591]
["6.193.002","Задняя панель на торцевой ларь (дугообразная)",{"$nulls":8},1898]
["6.271.001","Суперструктура (2 уровня, 2 стороны, с подсветкой) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},28005]
["6.271.002","Суперструктура (2 уровня, 2 стороны, без подсветки) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},21254]
["6.271.003","Суперструктура (1 уровень, 2 стороны, без подсветки) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},15600]
["6.271.004","Суперструктура (2 уровня, 1 сторона, с подсветкой) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},21437]
["6.271.005","Суперструктура (2 уровня, 1 сторона, без подсветки) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},16146]
["6.271.006","Суперструктура (1 уровень, 1 сторона, без подсветки) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},12497]
["6.271.001-01","Суперструктура (2 уровня, 2 стороны, с подсветкой) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},28643]
["6.271.002-01","Суперструктура (2 уровня, 2 стороны, без подсветки) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},20069]
["6.271.003-01","Суперструктура (1 уровень, 2 стороны, без подсветки) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},14595]
["6.271.004-01","Суперструктура (2 уровня, 1 сторона, с подсветкой) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},20342]
["6.271.005-01","Суперструктура (2 уровня, 1 сторона, без подсветки) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},15143]
["6.271.006-01","Суперструктура (1 уровень, 1 сторона, без подсветки) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},11585]
["7.226.008","Крышка (заглушка верхняя) (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},1400]
["7.226.008-01","Крышка (заглушка верхняя) (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},1300]
["6.226.018","Комплект боковой крышки (торцевая заглушка) (для Корсика)",{"$nulls":8},870]
["5.161.053","Комплект задней подсветки (для Корсика 2500)",{"$nulls":8},5200]
["5.161.053-01","Комплект задней подсветки (для Корсика 2100)",{"$nulls":8},4700]
["5.161.053-02","Комплект задней подсветки (для Корсика 1850)",{"$nulls":8},4400]

{"sheet":"FROSTOR лари","index":105,"n_rows":82,"n_cols":7,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,1,5],[1,6,1,7],[3,0,3,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[18,0,18,5],[25,0,25,5],[33,0,33,5],[38,0,38,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5],[48,0,48,5],[49,0,49,5],[56,0,56,5],[66,0,66,5],[68,0,68,5],[75,0,75,5]]}
["Морозильные лари FROSTOR GELLAR"]
[{"$nulls":6},"Главное меню"]
["Модель","Размеры\n(ДхШхВ)","Объём (л)","Темп.\nрежим","комплектация","Розничная цена"]
["FROSTOR GELLAR серия CLASSIC (морозильные лари с прямым стеклом), R 134 a, цвет: красный, серый, синий"]
["GELLAR FG 200 C","  810х600х850",240,"-12…-25C","2 корзины, колеса, замок",{"v":16299.85489002,"d":"16,300"}]
["GELLAR FG 300 C","1010х600х850",310,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":18950,"d":"18,950"}]
["GELLAR FG 400 C","1210х600х850",380,"-12…-25C","4 корзины, колеса, замок",{"v":21250,"d":"21,250"}]
["GELLAR FG 500 C","1410х600х850",450,"-12…-25C","5 корзин, колеса, замок",{"v":23900,"d":"23,900"}]
["GELLAR FG 600 C","1610х600х850",520,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":26600,"d":"26,600"}]
["GELLAR FG 700 C","1810х600х850",590,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":30100,"d":"30,100"}]
["FROSTOR GELLAR серия ELEGANCE (морозильные лари с наклонным гнутым стеклом), R 134 a, цвет: красный, серый, синий"]
["ШИРИНА 600 ММ"]
["GELLAR FG 200 E","  810х600х850",240,"-12…-25C","2 корзины, колеса, замок",{"v":17200,"d":"17,200"}]
["GELLAR FG 300 E","1010х600х850",310,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":19850,"d":"19,850"}]
["GELLAR FG 400 E","1210х600х850",380,"-12…-25C","4 корзин, колеса, замок",{"v":22500,"d":"22,500"}]
["GELLAR FG 500 E","1410х600х850",450,"-12…-25C","5 корзины, колеса, замок",{"v":25150,"d":"25,150"}]
["GELLAR FG 600 E","1610х600х850",520,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":27800,"d":"27,800"}]
["GELLAR FG 700 E","1810х600х850",590,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":31350,"d":"31,350"}]
["ШИРИНА 650 ММ (+1 дополнительная корзина в стандартной комплектации)"]
["GELLAR FG 250 E","  810х650х850",260,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":18060,"d":"18,060"}]
["GELLAR FG 350 E","1010х650х850",335,"-12…-25C","4 корзины, колеса, замок",{"v":20850,"d":"20,850"}]
["GELLAR FG 450 E","1210х650х850",410,"-12…-25C","5 корзины, колеса, замок",{"v":23650,"d":"23,650"}]
["GELLAR FG 550 E","1410х650х850",490,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":26400,"d":"26,400"}]
["GELLAR FG 650 E","1610х650х850",565,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":29200,"d":"29,200"}]
["GELLAR FG 750 E","1810х650х850",640,"-12…-25C","8 корзин, колеса, замок",{"v":32950,"d":"32,950"}]
["FROSTOR в новом дизайне серия STANDART (морозильные лари с глухой крышкой), R 134 a"]
["F 200 S","  800х600х820",240,"-12…-25C","1 корзина, колеса",{"v":15950,"d":"15,950"}]
["F 300 S","1000х600х820",310,"-12…-25C","1 корзина, колеса",{"v":18600,"d":"18,600"}]
["F 400 S","1200х600х820",380,"-12…-25C","2 корзины, колеса",{"v":20900,"d":"20,900"}]
["F 500 S","1400х600х820",450,"-12…-25C","2 корзины, колеса",{"v":23900,"d":"23,900"}]
["F 600 S","1600х600х820",520,"-12…-25C","3 корзины, колеса",{"v":26200,"d":"26,200"}]
["F 700 S","1800х600х820",590,"-12…-25C","3 корзины, колеса",{"v":29750,"d":"29,750"}]
["F 800 S","2000х600х820",660,"-12…-25C","4 корзины, колеса",{"v":33300,"d":"33,300"}]
[" серия STANDART DOUBLE (морозильные лари с двойной глухой крышкой), R 134 a"]
["F 700   SD","1800х600х820",580,"-12…-25C","4 корзины, колеса",{"v":31550,"d":"31,550"}]
["F 800   SD","2000х600х820",650,"-12…-25C","4 корзины, колеса",{"v":35100,"d":"35,100"}]
[]
[]
["Морозильные лари FROSTOR GELLAR 4+ субтропик"]
["Модель","Размеры\n(ДхШхВ)","Объём (л)","Темп.\nрежим","комплектация","Розничная цена"]
[" Климатический класс ST (субтропический \"4+\" ), температура окружающей среды до +38 С, цвет: красный, серый, синий"]
["FROSTOR GELLAR серия CLASSIC 4+"]
["GELLAR FG 200 C ST","810х600х850",240,"-12…-25C","2 корзины, колеса, замок",{"v":19950,"d":"19,950"}]
["GELLAR FG 300 C ST","1010х600х850",310,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":22600,"d":"22,600"}]
["GELLAR FG 400 C ST","1210х600х850",380,"-12…-25C","5 корзины, колеса, замок",{"v":24900,"d":"24,900"}]
["GELLAR FG 500 C ST","1410х600х850",450,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":27550,"d":"27,550"}]
["GELLAR FG 600 C ST","1610х600х850",520,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":30250,"d":"30,250"}]
["GELLAR FG 700 C ST","1810х600х850",590,"-12…-25C","8 корзин, колеса, замок",{"v":33750,"d":"33,750"}]
[" FROSTOR GELLAR серия ELEGANCE 4+"]
["ШИРИНА 600 ММ"]
["GELLAR FG 200 E ST","1010х600х850",240,"-12…-25C","2 корзины, колеса, замок",{"v":20850,"d":"20,850"}]
["GELLAR FG 300 E ST","1010х600х850",310,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":23500,"d":"23,500"}]
["GELLAR FG 400 E ST","1210х600х850",380,"-12…-25C","4 корзин, колеса, замок",{"v":26150,"d":"26,150"}]
["GELLAR FG 500 E ST","1410х600х850",450,"-12…-25C","5 корзины, колеса, замок",{"v":28800,"d":"28,800"}]
["GELLAR FG 600 E ST","1610х600х850",520,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":31450,"d":"31,450"}]
["GELLAR FG 700 E ST","1810х600х850",590,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":35000,"d":"35,000"}]
["ШИРИНА 650 ММ (+1 дополнительная корзина в стандартной комплектации)"]
["GELLAR FG 250 E ST","810х650х850",260,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":21700,"d":"21,700"}]
["GELLAR FG 350 E ST","1010х650х850",335,"-12…-25C","4 корзины, колеса, замок",{"v":24500,"d":"24,500"}]
["GELLAR FG 450 E ST","1210х650х850",410,"-12…-25C","5 корзины, колеса, замок",{"v":27300,"d":"27,300"}]
["GELLAR FG 550 E ST","1410х650х850",490,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":30050,"d":"30,050"}]
["GELLAR FG 650 E ST","1610х650х850",565,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":32850,"d":"32,850"}]
["GELLAR FG 750 E ST","1610х650х850",640,"-12…-25C","8 корзин, колеса, замок",{"v":36600,"d":"36,600"}]
[]
[]
[]
["СТАРЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ  FROSTOR СО СТЕКЛОМ, цвет: красный, серый, синий"]
["Модель","Размеры\n(ДхШхВ)","Объём (л)","Темп.\nрежим","комплектация","Розничная цена"]
[" серия CLASSIC (морозильные лари с прямым стеклом), R 134 a"]
["F 200 C","800х600х820",230,"-12…-25C","2 корзины, колеса, замок",{"v":16299.85489002,"d":"16,300"}]
["F 300 C","1000х600х820",300,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":18950,"d":"18,950"}]
["F 400 C","1200х600х820",370,"-12…-25C","4 корзины, колеса, замок",{"v":21250,"d":"21,250"}]
["F 500 C","1400х600х820",440,"-12…-25C","5 корзин, колеса, замок",{"v":23900,"d":"23,900"}]
["F 600 C","1600х600х820",510,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":26600,"d":"26,600"}]
["F 700 C","1800х600х820",580,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":30100,"d":"30,100"}]
[" серия ELEGANCE (морозильные лари с наклонным гнутым стеклом), R 134 a"]
["F 200 E","800х600х820",230,"-12…-25C","2 корзины, колеса, замок",{"v":17200,"d":"17,200"}]
["F 300 E","1000х600х820",300,"-12…-25C","3 корзины, колеса, замок",{"v":19850,"d":"19,850"}]
["F 400 E","1200х600х820",370,"-12…-25C","4 корзины, колеса, замок",{"v":22500,"d":"22,500"}]
["F 500 E","1400х600х820",440,"-12…-25C","5 корзин, колеса, замок",{"v":25150,"d":"25,150"}]
["F 600 E","1600х600х820",510,"-12…-25C","6 корзин, колеса, замок",{"v":27800,"d":"27,800"}]
["F 700 E","1800х600х820",580,"-12…-25C","7 корзин, колеса, замок",{"v":31350,"d":"31,350"}]

{"sheet":"FROSTOR Бонеты","index":106,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[1,0,1,5],[1,6,1,7]]}
[]
["МОРОЗИЛЬНЫЕ БОНЕТЫ  «FROSTOR», цвет: красный, белый, синий",{"$nulls":5},"Главное меню"]
["Модель","Размеры\n(ДхШхВ)","Объём (л)","Темп.\nрежим","комплектация","Розничная цена"]
["F 2000 В","2000х900х750",920,"-18…-25C","корзины (12шт), опоры (8шт)",{"v":74350,"d":"74,350"}]
["F 2500 В","2500х900х751",1171,"-18…-25C","корзины (16шт), опоры (8шт)",{"v":81800,"d":"81,800"}]

{"sheet":"FROSTOR шкафы","index":107,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,1,5],[1,7,1,8],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[7,0,7,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[17,0,17,5],[23,0,23,5]]}
[]
["ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ  «FROSTOR»",{"$nulls":5},"Размер скидки","Главное меню"]
["Модель","Размеры\n(ВхШхГ)","Объём (л)","Темп.\nрежим","комплектация","Розничная цена"]
["СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ"]
[" С КАНАПЕ"]
["RV 400GL","1850х600х685",360,"+2…+8C","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":30200,"d":"30,200"}]
["RV 500GL","2040х600х685",415,"+2…+8C","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":31450,"d":"31,450"}]
[" БЕЗ КАНАПЕ"]
["RV 400G","1650х600х635",360,"+2…+8C","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":29350,"d":"29,350"}]
["RV 500G","1840х600х635",415,"+2…+8C","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":30550,"d":"30,550"}]
[]
[]
["Модель","Размеры\n(ВхШхГ)","Объём (л)","Темп.\nрежим","комплектация","Розничная цена"]
["УНИВЕРСАЛЬНЫЕ"]
[" С КАНАПЕ"]
["UV 400GL","1850х600х685",360,"-6…+6","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":40100,"d":"40,100"},"скоро в продаже"]
["UV 500GL","2040х600х685",415,"-6…+6","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":41750,"d":"41,750"},"скоро в продаже"]
[" БЕЗ КАНАПЕ"]
["UV 400G","1650х600х635",360,"-6…+6","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":39250,"d":"39,250"},"скоро в продаже"]
["UV 500G","1840х600х635",415,"-6…+6","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":40850,"d":"40,850"},"скоро в продаже"]
[]
[]
[]
["Винные Шкафы  «GELLAR»"]
["Модель","Размеры\n(ВхШхГ)","Объём (л)","Темп.\nрежим","комплектация","Розничная цена"]
["RW 300 G (винный) ","1850х600х685",360,"+6...+18","1 стекл. дверь, 4 полоки, замок",{"v":37300,"d":"37,300"},"скоро в продаже"]
["RW 300 GS ( винный нержавейка)","2040х600х685",415,"+6...+18","1 стекл. дверь, 4 полоки, замок",{"v":50350,"d":"50,350"},"скоро в продаже"]
["RW 400 G (винный) ","1850х600х685",360,"+6...+18","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":39800,"d":"39,800"},"скоро в продаже"]
["RW 400 GS ( винный нержавейка)","2040х600х685",415,"+6...+18","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":53750,"d":"53,750"},"скоро в продаже"]
["RW 500 G (винный) ","1850х600х685",360,"+6...+18","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":41500,"d":"41,500"},"скоро в продаже"]
["RW 500 GS ( винный нержавейка)","2040х600х685",415,"+6...+18","1 стекл. дверь, 5 полок, замок",{"v":56000,"d":"56,000"},"скоро в продаже"]

{"sheet":"Dominator плиты","index":108,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,1,0,5],[0,7,0,8]]}
[null,"DOMINATOR",{"$nulls":4},"Размер скидки","Главное меню"]
[null,"Фото","Модель   ","Габаритные размеры, мм.  Длина ( без боковых бортов)*Ширина (глубина)*Высота (с ножками)","Розничная цена",{"$f":"CONCATENATE(\"Дилерская цена при скидке \",G2*100,\"%\")","v":"Дилерская цена при скидке 0%"},{"v":0,"d":"0%"}]
[null,null,"ПЭИ-1Н D, 1 конфорка; потребляемая мощность-3,5кВт.","465(385)*450*170",{"v":23322,"d":"23,322"},{"$f":"(E3*(1-$G$2))","v":{"v":23322,"d":"23,322"}}]
[null,null,"ПЭИ-1Н/G1 D  , 1 конфорка; потребляемая мощность-5кВт.","465(385)*450*170",{"v":38324,"d":"38,324"},{"$f":"(E4*(1-$G$2))","v":{"v":38324,"d":"38,324"}}]
[null,null,"ПЭИ-1Н/W1 D(WOK-настольная), мощность 3,5 квт","450 (372)*470*175",{"v":31070,"d":"31,070"},{"v":31070,"d":"31,070"}]
[null,null,"ПЭИ-2 D, 2 конфорки; потребляемая мощность- 7кВт.","445 (365)*900*255(275)",{"v":72495,"d":"72,495"},{"v":72495,"d":"72,495"}]
[null,null,"ПЭИ-2/G1 D, 2 конфорки : 5 кВт,  3,5 кВт; потребляемая мощность- 8,5кВт.","445 (365)*900*255(275)",{"v":87497,"d":"87,497"},{"v":87497,"d":"87,497"}]
[null,null,"ПЭИ-2/G2 D , 2 конфорки по 5 кВт,   потребляемая мощность- 10кВт.","445 (365)*900*255(275)",{"v":102499,"d":"102,499"},{"v":102499,"d":"102,499"}]
[null,null,"ПЭИ-4 D  , 4 конфорки;потребляемая мощность- 14кВт.","805(725)*900*255(275)",{"v":114637,"d":"114,637"},{"v":114637,"d":"114,637"}]
[null,null,"ПЭИ-4/G1 D, 1 конфорка по 5 кВт, 3- конфорки по 3,5 кВт ;потребляемая мощность- 15,5кВт.","805(725)*900*255(275)",{"v":129639,"d":"129,639"},{"v":129639,"d":"129,639"}]
[null,null,"ПЭИ-4/G2 D  , 2 конфорка по 5 кВт, 2- конфорки по 3,5 кВт ;потребляемая мощность- 17кВт.","805(725)*900*255(275)",{"v":144641,"d":"144,641"},{"v":144641,"d":"144,641"}]
[null,null,"ПЭИ-4/G3 D  , 3 конфорка по 5 кВт, 1- конфорки по 3,5 кВт ;потребляемая мощность- 18,5кВт.","805(725)*900*255(275)",{"v":159643,"d":"159,643"},{"v":159643,"d":"159,643"}]
[null,null,"ПЭИ-4/G4  D , 4 конфорки по 5 кВт,потребляемая мощность- 20кВт.","805(725)*900*255(275)",{"v":174645,"d":"174,645"},{"v":174645,"d":"174,645"}]
[null,null,"ПЭИ-6 D   , шестиконфорочная, потребляемая мощность 21 кВт","1170(1095)*810*255(275)",{"v":166319,"d":"166,319"},{"v":166319,"d":"166,319"}]
[null,null,"ПЭИ-6/G1 D , 1 конфорка по 5 кВт, 5 конфорок по 3,5 кВт;потребляемая мощность- 22,5 кВт.","1165(1085)*900*255(275)",{"v":181321,"d":"181,321"},{"v":181321,"d":"181,321"}]
[null,null,"ПЭИ-6/G2 D, 2 конфорка по 5 кВт, 4 конфорок по 3,5 кВт;потребляемая мощность- 24 кВт.","1165(1085)*900*255(275)",{"v":196323,"d":"196,323"},{"v":196323,"d":"196,323"}]
[null,null,"ПЭИ-6/G3 D  , 3 конфорка по 5 кВт, 3 конфорок по 3,5 кВт;потребляемая мощность- 25,5 кВт.","1165(1085)*900*255(275)",{"v":211325,"d":"211,325"},{"v":211325,"d":"211,325"}]
[null,null,"ПЭИ-6/G4 D  , 4 конфорки по 5 кВт, 2 конфорки по 3,5 кВт;потребляемая мощность- 27 кВт.","1165(1085)*900*255(275)",{"v":226327,"d":"226,327"},{"v":226327,"d":"226,327"}]
[null,null,"ПЭИ-1К D  , (котловая)- 1 конфорка, потребляемая мощность - 5кВт.","630*560*510",{"v":69988,"d":"69,988"},{"v":69988,"d":"69,988"}]
[null,null,"ПЭИ-2К D , (котловая)- 2 конфорки, потребляемая мощность - 10кВт.","1040*560*510",{"v":139974,"d":"139,974"},{"v":139974,"d":"139,974"}]
[null,null,"Сироповарка КПИ-30  ; (время выхода на рабочий режим 35 мин.; потребляемая мощность 5 кВт.)","710*480*1315",{"v":91745,"d":"91,745"},{"v":91745,"d":"91,745"}]
[null,null,"Сироповарка КПИ-45  ; (время выхода на рабочий режим 35 мин.; потребляемая мощность 5 кВт.)","740*510*1350",{"v":100920,"d":"100,920"},{"v":100920,"d":"100,920"}]

{"sheet":"VESTA печи","index":109,"n_rows":61,"n_cols":6,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,4,0],[1,1,4,4],[14,0,14,4],[15,0,15,2],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[20,0,20,3],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[24,0,24,2],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[31,0,31,3],[32,0,32,3],[33,0,33,3],[34,0,34,3],[35,0,35,3],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[38,0,38,3],[39,0,39,3],[40,0,40,3],[41,0,41,3],[42,0,42,3],[43,0,43,3],[44,0,44,3]]}
["Печи – мангалы VESTA ",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[null,"Печь - мангал работает на древесных углях (без газа и электричества). Жарочная камера изготовлена из стали повышенной жаростойкости (08ПС – «котловая» сталь) толщиной 6 мм. (Или из нержавеющей жаростойкой стали).\nВнутренняя теплоизоляция позволяет экономить на угле и избавляет от излишнего жара вокруг печи во время ее эксплуатации.\nБоковые направляющие позволяют устанавливать жарочную решетку в 5 положениях по высоте.\nПечь имеет: \n- Встроенный пламегаситель, сменный защитный экран – предохраняет стенки от перегрева, сменную колосниковую решетку.\n- Регулятор тяги воздуха  (верхний и нижний),\n- Ящик для золы,\n- Термометр.\nТакже в комплект входит: жарочная решетка из нержавейки – 1 шт,  щипцы для продуктов - 1шт и кочерга для углей-1шт"]
[]
[]
[]
["Наименование ","Количество мест в кафе","Производительность кг/час","Габаритные размеры Д*Ш*В","Розничная цена,руб."]
["VESTA 25  (Корпус жарочной камеры из черного металла 6мм) ",70,60,"637*693*794",{"v":209000,"d":"209,000"}]
["VESTA 45 (Корпус жарочной камеры из черного металла 6мм)   ",100,90,"932*693*794",{"v":225300,"d":"225,300"}]
["VESTA 50  (Корпус жарочной камеры из черного металла 6мм) ",150,110,"932*947*794",{"v":275500,"d":"275,500"}]
["VESTA 38 (Корпус жарочной камеры из черного металла 6мм) ",40,25,"710*558*470",{"v":175700,"d":"175,700"}]
["VESTA 25 N  (корпус жарочной камеры из жаропрочной нержавейки 6мм)",70,60,"637*693*794",{"v":593000,"d":"593,000"}]
["VESTA 45 N  (корпус жарочной камеры из жаропрочной нержавейки 6мм)",100,90,"932*693*794",{"v":659500,"d":"659,500"}]
["VESTA 50 N  (корпус жарочной камеры из жаропрочной нержавейки 6мм)",150,110,"932*947*794",{"v":675800,"d":"675,800"}]
["VESTA 38 N  (корпус жарочной камеры из жаропрочной нержавейки 6мм)",40,25,"710*558*470",{"v":342000,"d":"342,000"}]
["Дополнительные аксессуары"]
["Подставка с тепловым шкафом для мангала VESTA 25, VESTA 25N",null,null,"781*679*1575",{"v":38490.56603773584,"d":"38491"}]
["Подставка с тепловым шкафом для мангала VESTA 45, VESTA 45N",null,null,"923*693*1575",{"v":38490.56603773584,"d":"38491"}]
["Подставка с тепловым шкафом для мангала VESTA 50, VESTA 50N",null,null,"932*947*1575",{"v":38490.56603773584,"d":"38491"}]
["Искрогаситель к печам VESTA25, VESTA 25N,  VESTA 45, VESTA 45N",null,null,"1072*1542*1256",{"v":235660.37735849054,"d":"235660"}]
["Искрогаситель к печам VESTA50, VESTA 50N",null,null,"1072*1542*1256",{"v":235660.37735849054,"d":"235660"}]
["Искрогаситель сухой",{"$nulls":3},{"v":58490.56603773584,"d":"58491"}]
["Жарочная решетка к печке VESTA 38, VESTA 38N",null,null,"616*370",{"v":15094.339622641508,"d":"15094"}]
["Жарочная решетка к печке VESTA 25, VESTA 25N",null,null,"545*480",{"v":15094.339622641508,"d":"15094"}]
["Жарочная решетка к печке VESTA 45, VESTA 45N",null,null,"840*480",{"v":15094.339622641508,"d":"15094"}]
["Жарочная решетка к печке VESTA 50, VESTA 50N",null,null,"840*740",{"v":15094.339622641508,"d":"15094"}]
["Решетка для жарки на шампурах VESTA 25, VESTA 25N",null,null,"545*480",{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["Решетка для жарки на шампурах VESTA 45, VESTA 45N",null,null,"840*480",{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["Решетка для жарки на шампурах VESTA 50, VESTA 50N",null,null,"840*740",{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["Решетка для теплового шкафа VESTA 25, VESTA 25N",null,null,"435*562*20",{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["Решетка для теплового шкафа VESTA 45, VESTA 45N",null,null,"730*562*20",{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["Решетка для теплового шкафа VESTA 50, VESTA 50N",null,null,"730*820*20",{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["Стартер для розжига углей",{"$nulls":3},{"v":2452.830188679245,"d":"2453"}]
["Рамка из трубы для искрогасителя -VESTA 25,45,50   ",{"$nulls":3},{"v":15094.339622641508,"d":"15094"}]
["Термометр",{"$nulls":3},{"v":3207.5471698113206,"d":"3208"}]
["Защитный экран из черной стали",{"$nulls":3},{"v":716.9811320754717,"d":"717"}]
["Защитный экран из нержавеющей стали",{"$nulls":3},{"v":2264.1509433962265,"d":"2264"}]
["Щипцы",null,null,"480 мм",{"v":660.377358490566,"d":"660"}]
["Кочерга",null,null,"810 мм",{"v":660.377358490566,"d":"660"}]
["Колосниковая решетка к печке VESTA 38, VESTA 38N",{"$nulls":3},{"v":2075.4716981132074,"d":"2075"}]
["Колосниковая решетка к печке VESTA 25, VESTA 25N",{"$nulls":3},{"v":2452.830188679245,"d":"2453"}]
["Колосниковая решетка к печке VESTA 45, VESTA 45N",{"$nulls":3},{"v":2452.830188679245,"d":"2453"}]
["Колосниковая решетка к печке VESTA 50, VESTA 50N",{"$nulls":3},{"v":3396.2264150943392,"d":"3396"}]
["Колеса 4 шт. 120 мм. ",{"$nulls":3},{"v":6037.735849056604,"d":"6038"}]
["Насос в искрогаситель",{"$nulls":3},{"v":10943.396226415094,"d":"10943"}]
["Вентилятор в искрогаситель",{"$nulls":3},{"v":9811.32075471698,"d":"9811"}]
{"$rows_empty":8}
["Технические характеристики","VESTA 25","VESTA 45","VESTA 50","VESTA 38"]
["1. Вес печи-мангал,кг",150,190,262,99]
["2.Вес в максимальной комплектации,кг",220,260,343,103]
["3.Размеры решетки,мм","545*480","840*480","840*740","616*370"]
["4.Часовая производительность,кг",60,90,110,25]
["5.Потребление угля (в день), кг","10--12","12--16","16--20","6--8"]
["6. Время розжига, мин.",30,35,40,30]
["7.Температура в печи, град.С","до 300","до 300","до 300","до 300"]

{"sheet":"VESTA мангалы","index":110,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,4,0],[1,1,4,4],[9,0,9,4],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[19,1,19,4],[22,0,22,4],[23,0,23,3],[24,0,24,3]]}
["Мангалы VESTA",{"$nulls":4},"Главное меню"]
[null,"Корпус мангала  \"VEGA\"  выполнен из стали толщиной 5 мм.  Узел подъема колосниковой решетки имеет дополнительные сменные стенки из стали толщиной 5 мм.  Колосниковая решетка сделана из специальной жаростойкой стали 17Г1С (котельная сталь) толщиной 6 мм.\nНаружные обшивки мангала и технологический стол сделаны из нержавейки.\nМангал выпускается с одной, двумя и тремя секциями                                ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:\n- Поднятие и опускание решетки с углем производится при помощи специальных рычагов. Решетка с углями имеет  5 позиций, что облегчает приготовление блюд.\n- Регулируемый поддув позволяет увеличивать/уменьшать доступ воздуха, регулировать температуру углей.\n- Решетка для жарки сделана из прутков нержавеющей стали диаметром 6 мм.  Размеры решетки 632 х 518 мм."]
[]
[]
[]
["Наименование ","Габаритные размеры Д*Ш*В","Размер решетки","Общая масса","Розничная цена,руб."]
["Мангал VEGA 1","800*770*950","632*518 ",114,{"v":108600,"d":"108,600"}]
["Мангал VEGA 2","1510*770*950","632*519",207,{"v":217100,"d":"217,100"}]
["Мангал VEGA 3","2215*770*950","632*520",304,{"v":325700,"d":"325,700"}]
["Дополнительные аксессуары"]
["Наклонная жарочная решетка с жиросборником 692*534*105 мм",{"$nulls":3},{"v":15094.339622641508,"d":"15094"}]
["Подставка под казан на 20 – 25 л.  540*540*140 мм d=460 мм",{"$nulls":3},{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["Решетка для шашлыков с возможностью регулировки упора  для шампуров разной длины  690*520*57 мм",{"$nulls":3},{"v":12641.509433962263,"d":"12642"}]
["VEGA 1 Колпак, боковые и задняя стенки, нж",{"$nulls":3},{"v":29245.28301886792,"d":"29245"}]
["Блок искрогасителя VESTA  1072*650*1060 мм",{"$nulls":3},{"v":279433.9622641509,"d":"279434"}]
["Подставка V-2 (под 2 секции) 1687*762*1655 мм",{"$nulls":3},{"v":57169.811320754714,"d":"57170"}]
["Подставка V-3 (под 3 секции) 2392*762*1655 мм",{"$nulls":3},{"v":70566.03773584905,"d":"70566"}]
["Зонт вытяжной V-2  1687*762*1655 мм",{"$nulls":3},{"v":57169.811320754714,"d":"57170"}]
["Зонт вытяжной V-3 2392*762*1655 мм",{"$nulls":3},{"v":70566.03773584905,"d":"70566"}]
[null,"Корпус мангала  \" ARGENTINA \"  выполнен из стали толщиной 5 мм. Под выложен из шамотного кирипча марки ШБ-5.\nИзменение жара достигается за счёт изменения высоты наклонной жарочной решётки.  \nОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:\n- Поднятие и опускание жарочной решетки производится при помощи штурвала.\n- Мангал выложен огнеупорным шамотным кирпичом.\n- Решетка для жарки сделана V – образных уголков для сбора жира. Жир стекает в специальную ёмкость на решётке. Размеры решетки 850 х 465 мм."]
["Наименование ","Габаритные размеры Д*Ш*В","Размер решетки"," Масса","Розничная цена,руб."]
[" Мангал ARGENTINA 1 ","950*823*1500","850*465 мм ","89 кг (с кирпичами 250 кг)",{"v":116700,"d":"116,700"}]
["Дополнительные аксессуары"]
["Решетка для отдыха",{"$nulls":3},13208]
["Комплект кирпичей (46 штук)",{"$nulls":3},6038]

{"sheet":"VESTA коптильни","index":111,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,4,0],[1,1,4,5],[9,0,9,5],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,5],[13,0,16,0],[13,1,16,5],[19,0,19,5],[20,0,23,0],[20,1,23,5],[26,0,26,5],[27,0,27,3]]}
["Печи для пиццы",{"$nulls":5},"Главное меню"]
[null,"Печь предназначена для наружного применения в летнем кафе или на даче. Прогревается до рабочей температуры от 15 до 35 минут в зависимости от модели! Мобильна, проста в эксплуатации. Хорошая теплоизоляция, благодаря которой печь долго держит тепло, а наружная поверхность не нагревается выше 50 С.\n- рабочая температура - до 500 С\n- поверхность выпечки\n- огнеупорная керамика с рабочей температурой до 1500 С.\n- свод печи выполнен из жаростойкой нержавеющей стали\n- печь поставляется в собранном виде, готовая к использованию\n- производительность до 50 пицц в час\n- варианты цветового исполнения купола (черный, терракотовый, песочный)"]
[]
[]
[]
["Наименование ","Габаритные размеры Д*Ш*В (мм)","Поверхность приготовления (мм)","Кол-во пицц за раз, шт.","Розничная цена,руб.",{"$f":"CONCATENATE(\"Дилерская цена при скидке \",H6*100,\"%\")","v":"Дилерская цена при скидке 0%"},"Размер скидки",{"v":0,"d":"0%"}]
["Печь для пиццы \"2 пиццы\" (идет на поддоне 1.2*0,8*0,9)","894х883х806(1532)","610*510",2,{"v":120377,"d":"120,377"},{"$f":"(E7*(1-$H$6))","v":{"v":120377,"d":"120,377"}}]
["Печь для пиццы \"4 пиццы\" (идет на поддоне 1,2*0,8*0,9) ","985х1044х768(1728)","760*610",4,{"v":229623,"d":"229,623"},{"$f":"(E8*(1-$H$6))","v":{"v":229623,"d":"229,623"}}]
["Печь для пиццы \"7 пицц\" (идет на поддоне 2,2*1,2*1,2)","1500*1217*898(1858)","1278*762",7,{"v":382830,"d":"382,830"},{"v":382830,"d":"382,830"}]
["Дополнительные аксессуары"]
["Решетка для барбекю+поддон",{"$nulls":3},7358,{"$f":"(E11*(1-$H$6))","v":7358}]
["Пирометр",{"$nulls":3},10000,{"$f":"(E12*(1-$H$6))","v":10000}]
["Печь для казана"]
[]
[]
[]
[]
["Наименование ","Габаритные размеры  Д*Ш*В (мм) в разложенном виде","Габаритные размеры  Д*Ш*В (мм) в сложенном виде","Диаметр отверстия под казан, мм","Розничная цена,руб.",{"$f":"CONCATENATE(\"Дилерская цена при скидке \",H6*100,\"%\")","v":"Дилерская цена при скидке 0%"}]
["Печь для казана 700","1600х1191х713","941х1191х713",657,{"v":99623,"d":"99,623"},{"$f":"(E19*(1-$H$6))","v":{"v":99623,"d":"99,623"}}]
["Коптильни"]
[null,"Коптильня \"VESTA\" является самостоятельным изделием, способным работать на углях (дровах) и, при замене жаровни на электрическую или газовую одноконфорочную плитку,  - на электричестве или газе.  Конструкция коптильни выполнена по схеме \"камера в камере\", которая обеспечивает разделение рабочего объема  и топки. Продукты сгорания от углей не смешиваются с дымом для копчения от щепочек ценных пород древесины.\nВ комплект входит:\n-колосниковая решетка\n-поддон для золы\n-поддон для жира(щепы)\n-решетка для копчения (2 шт,7 уровней)"]
[]
[]
[]
["Наименование ","Габаритные размеры коптильни Д*Ш*В","Количество уровней","Размер решетки","Розничная цена,руб.",{"$f":"CONCATENATE(\"Дилерская цена при скидке \",H6*100,\"%\")","v":"Дилерская цена при скидке 0%"}]
["Коптильня VESTA \"Model K\"","585*550*1466",7,"326*383 ",{"v":70566,"d":"70,566"},{"$f":"(E26*(1-$H$6))","v":{"v":70566,"d":"70,566"}}]
["Дополнительные аксессуары"]
["Решетка-сетка ",{"$nulls":3},3396,{"$f":"(E28*(1-$H$6))","v":3396}]

{"sheet":"COMPACK","index":112,"n_rows":60,"n_cols":14,"rows_kept":60,"merged":[[1,1,2,9],[4,8,4,9],[4,13,4,21],[5,1,5,9],[5,13,8,21],[6,3,7,3],[6,5,7,5],[6,8,6,9],[7,8,7,9],[8,3,9,3],[8,5,9,5],[8,8,8,9],[9,8,9,9],[10,1,10,9],[10,13,10,21],[11,3,12,3],[11,5,12,5],[11,8,11,9],[11,13,17,21],[12,8,12,9],[13,3,14,3],[13,5,15,5],[13,8,13,9],[14,6,15,6],[14,8,14,9],[15,3,15,4],[15,8,15,9],[16,1,16,9],[17,3,17,4],[17,8,17,9],[19,2,31,3],[19,4,31,4],[19,5,31,6],[19,7,31,9],[32,2,45,3],[32,4,45,4],[32,5,45,6],[32,7,45,9],[46,2,58,3],[46,4,58,4],[46,5,58,6],[46,7,58,9],[59,2,72,3],[59,4,72,4],[59,5,72,6],[59,7,72,9]]}
[]
[null,"Опыт, качество, производительность, надежность - сильные стороны продукции COMPACK являются первыми союзниками её успеха. Не просто машины, а технологии и инновации в сочетании с профессиональным исследовательским центром, способны ответить любым требованиям мира ресторанного бизнеса и пищевой индустрии.",{"$nulls":9},"Главное меню"]
[]
[]
[null,"Фото","Название","Общее описание","Краткое описание","Комплектация","Производительность ","Розничная цена  у.е., 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ + 1,5%.",{"$nulls":5},"МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ"]
[{"$nulls":13},"                                                                                                                                                                                       ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ    "]
[null,null,"G3527 - ARIS ","стаканомоечная машина, корзина 350*350  макс. высота бокала 250мм, 2 дозатора (моющего и ополаскивающего средств), 1 насос (мойки), 2,79 кВт, 220В, 420х500х660","1 цикл (120сек), 30 кассет/час, механическая панель управления","2 корзины для стаканов 350х350х150мм, держатель для тарелок на 12 мест, держатель для приборов","270 стаканов диаметром 89мм в час / 360 блюдец в час",{"v":991.25,"d":"€ 991"}]
[null,null,"X25E - EXUS",null,"4 цикла (75/90/110/130 сек), макс. 48 кассет/час, электронная панель управления",null,"432 - 243 стакана диаметром 89мм в час / 576 - 324 блюдец в час (в зависимости от цикла)",{"v":1052.5,"d":"€ 1,053"}]
[null,null,"G4026 - ARIS ","стаканомоечная машина, корзина 400*400 макс. высота бокала 245мм, макс. диаметр тарелки 265мм, 2 дозатора (моющего и ополаскивающего средств), 1 насос (мойки),  2,79 кВт, 220В, 470х555х660"," 1 цикл (120сек), 30 кассет/час, механическая панель управления","2 корзины для стаканов 400х400х150мм, держатель для тарелок на 12 мест, держатель для приборов","480 стаканов диаметром 89мм в час / 360 блюдец в час",{"v":1083.75,"d":"€ 1,084"}]
[null,null,"X28E - EXUS",null,"4 цикла (75/90/110/130 сек), макс. 48 кассет/час, электронная панель управления",null,"768 - 432 стаканов диаметром 89мм в час / 576 - 324 блюдец в час (в зависимости от цикла)",{"v":1185,"d":"€ 1,185"}]
[{"$nulls":13},"ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ"]
[null,null,"D5037 - ARIS","посудомоечная машина, корзина 500*500, 2 дозатора (моющего и ополаскивающего средств), 1 насос (мойки), макс. высота бокала 310мм, макс. диаметр тарелки 350мм, 3,12 кВт, 220В, 585х680х815","1 цикл (120сек), 30 кассет/час, механическая панель управления","1 корзина для стаканов, 1 корзина для тарелок, 2 держателя для приборов","750 стаканов диаметром 89мм в час / 540 тарелок в час",{"v":1591.25,"d":"€ 1,591"}]
[null,null,"X54E - EXUS",null,"4 цикла (90/110/120/300сек), макс. 40 кассет/час, электронная панель управления",null,"1000 - 300 стаканов диаметром 89мм в час / 720 - 216 тарелок в час (в зависимости от цикла)",{"v":1635,"d":"€ 1,635"}]
[null,null,"D5037T","посудомоечная машина, корзина 500*500, 2 дозатора (моющего и ополаскивающего средств), 1 насос (мойки), макс. высота бокала 310мм, макс. диаметр тарелки 350мм, 5,02 кВт, 380В, 585х680х815"," 1 цикл (120сек), 30 кассет/час, механическая панель управления","1 корзина для стаканов, 1 корзина для тарелок, 2 держателя для приборов","750 стаканов диаметром 89мм в час / 540 тарелок в час",{"v":1661.3124999999998,"d":"€ 1,661"}]
[null,null,"X56E ",null,"4 цикла (90/110/120/300сек), макс. 40 кассет/час, электронная панель управления",null,"1000 - 300 стаканов диаметром 89мм в час / 720 - 216 тарелок в час (в зависимости от цикла)",{"v":1745,"d":"€ 1,745"}]
[null,null,"X56E-01 (X56E+DP50)","посудомоечная машина, корзина 500*500, 2 дозатора (моющего и ополаскивающего средств), 2 насоса (мойки и слива),  4 цикла (90/110/120/300сек), макс. 40 кассет/час, электронная панель управления, макс. высота бокала 310мм, макс. диаметр тарелки 350мм, 5,02 кВт, 380В, 585х680х815",{"$nulls":3},{"v":1908.75,"d":"€ 1,909"}]
[]
[null,null,"X110E","купольная посудомоечная машина, корзина 500*500, 2 дозатора (моющего и ополаскивающего средств), 1 насос (мойки),  4 цикла (60/90/120/300сек), макс. 60 кассет/час, макс. высота бокала 390мм, макс. диаметр тарелки 415мм, макс. высота кастрюли 390мм, электронная панель управления, 380В, 6,52 кВт, 620х770х1400/1900",null,"1 корзина для стаканов, 2 корзины для тарелок, 1 держатель для приборов, 2 встроенных фильтра ванны ","1500 - 300 стаканов диаметром 89мм в час / 1080 - 216 тарелок в час (в зависимости от цикла)",{"v":3112.5,"d":"€ 3,113"}]
[]
[{"$nulls":4},"Цикл самоочистки: встроенная функция Autoclean на всех машинах с электронной панелью управления обеспечивает запуск цикла самоочистки при каждом выключении посудомоечной машины, удаляя остатки пены и мусор со дня посудомоечной машины, всегда гарантируя максимальный уровень гигиены. Цикло самоочистки длится 125с.",null,null,"Штампованная, отвечающая санитарно-гигиеническим нормам ванна с наклоном для наилучшего слива"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Простое фронтальное техобслуживание",null,null,"Моющие рукава имеют штампованные отверстия для подачи струи воды. Форма выходного отверстия на моющем рукаве создает так называемую 3D-струю воды, которая позволяет более качественно вымыть любую посуду. Рукава выполнены полностью из нержавеющей стали для обеспечения прочности, надежности и устойчивости к коррозии.                                                Ручная система регулировки скорости вращения ополаскивающего рукава."]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"Направляющие для корзины, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, которые обеспечивают оптимальную мойку во всех точках корзины и позволяют устанавливать также круглые корзины.                                           Скобы для дверцы 20/10 для гарантии прочности.                                                          Дверь с двойной стенкой для тепло/звукоизоляции.",null,null,"Комплект двойных стенок со сжатым воздухом для термо-звукоизоляции.                                                  Комплект фильтров ванны из нержавеющей стали для машины для мойки тарелок, корзина 500х500."]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Двойной фильтр всасывания, мойки и слива, который удерживает даже самые мелкие загрязнения.",null,null,"Двойной дозатор моющего средства и ополаскивателя в серийной комплектации на всех моделях."]